{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":6,"sheets":["Analitico","Banco","Composições","Cotações","Relatórios","Busca"],"not_rendered":{"charts":0,"images":1,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":44,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Analitico","index":0,"n_rows":48365,"n_cols":7,"rows_kept":4500,"cut":true,"hidden":true,"merged":[],"bounds":{"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0}}
["97141",null,null,"",null,"50,8849558","SINAPI - ANALITICO NACIONAL SIPCI 13/01/2025"]
["97141","SINAPI",5678,"0,0063000",null,""]
["97141","SINAPI",5679,"0,0304000",null,""]
["97141","SINAPI-I",20078,"0,0046000",null,""]
["97141","SINAPI",88246,"0,0480000",null,""]
["97141","SINAPI",88316,"0,0320000",null,""]
["97142",null,null,"",null,"52,4177951"]
["97142","SINAPI",5678,"0,0069000",null,""]
["97142","SINAPI",5679,"0,0329000",null,""]
["97142","SINAPI-I",20078,"0,0054000",null,""]
["97142","SINAPI",88246,"0,0606000",null,""]
["97142","SINAPI",88316,"0,0404000",null,""]
["97143",null,null,"",null,"55,2631580"]
["97143","SINAPI",5678,"0,0082000",null,""]
["97143","SINAPI",5679,"0,0391000",null,""]
["97143","SINAPI-I",20078,"0,0071000",null,""]
["97143","SINAPI",88246,"0,0920000",null,""]
["97143","SINAPI",88316,"0,0614000",null,""]
["97144",null,null,"",null,"56,7409145"]
["97144","SINAPI",5678,"0,0095000",null,""]
["97144","SINAPI",5679,"0,0454000",null,""]
["97144","SINAPI-I",20078,"0,0087000",null,""]
["97144","SINAPI",88246,"0,1235000",null,""]
["97144","SINAPI",88316,"0,0823000",null,""]
["97145",null,null,"",null,"57,7864839"]
["97145","SINAPI",5678,"0,0108000",null,""]
["97145","SINAPI",5679,"0,0516000",null,""]
["97145","SINAPI-I",20078,"0,0113000",null,""]
["97145","SINAPI",88246,"0,1550000",null,""]
["97145","SINAPI",88316,"0,1033000",null,""]
["97146",null,null,"",null,"58,4589616"]
["97146","SINAPI",5678,"0,0121000",null,""]
["97146","SINAPI",5679,"0,0579000",null,""]
["97146","SINAPI-I",20078,"0,0138000",null,""]
["97146","SINAPI",88246,"0,1864000",null,""]
["97146","SINAPI",88316,"0,1243000",null,""]
["97147",null,null,"",null,"58,8278389"]
["97147","SINAPI",5678,"0,0134000",null,""]
["97147","SINAPI",5679,"0,0641000",null,""]
["97147","SINAPI-I",20078,"0,0163000",null,""]
["97147","SINAPI",88246,"0,2179000",null,""]
["97147","SINAPI",88316,"0,1453000",null,""]
["97148",null,null,"",null,"59,2568449"]
["97148","SINAPI",5678,"0,0147000",null,""]
["97148","SINAPI",5679,"0,0703000",null,""]
["97148","SINAPI-I",20078,"0,0188000",null,""]
["97148","SINAPI",88246,"0,2494000",null,""]
["97148","SINAPI",88316,"0,1662000",null,""]
["97149",null,null,"",null,"59,4152048"]
["97149","SINAPI",5678,"0,0160000",null,""]
["97149","SINAPI",5679,"0,0766000",null,""]
["97149","SINAPI-I",20078,"0,0221000",null,""]
["97149","SINAPI",88246,"0,2808000",null,""]
["97149","SINAPI",88316,"0,1872000",null,""]
["97150",null,null,"",null,"49,8446517"]
["97150","SINAPI",5631,"0,0173000",null,""]
["97150","SINAPI",5632,"0,0828000",null,""]
["97150","SINAPI-I",20078,"0,0248000",null,""]
["97150","SINAPI",88246,"0,3123000",null,""]
["97150","SINAPI",88316,"0,2082000",null,""]
["97151",null,null,"",null,"50,2635543"]
["97151","SINAPI",5631,"0,0199000",null,""]
["97151","SINAPI",5632,"0,0953000",null,""]
["97151","SINAPI-I",20078,"0,0313000",null,""]
["97151","SINAPI",88246,"0,3752000",null,""]
["97151","SINAPI",88316,"0,2501000",null,""]
["97152",null,null,"",null,"51,1228535"]
["97152","SINAPI",5631,"0,0225000",null,""]
["97152","SINAPI",5632,"0,1077000",null,""]
["97152","SINAPI-I",20078,"0,0284000",null,""]
["97152","SINAPI",88246,"0,4381000",null,""]
["97152","SINAPI",88316,"0,2921000",null,""]
["97153",null,null,"",null,"51,4761766"]
["97153","SINAPI",5631,"0,0251000",null,""]
["97153","SINAPI",5632,"0,1202000",null,""]
["97153","SINAPI-I",20078,"0,0314000",null,""]
["97153","SINAPI",88246,"0,5011000",null,""]
["97153","SINAPI",88316,"0,3340000",null,""]
["97154",null,null,"",null,"51,7440336"]
["97154","SINAPI",5631,"0,0277000",null,""]
["97154","SINAPI",5632,"0,1327000",null,""]
["97154","SINAPI-I",20078,"0,0355000",null,""]
["97154","SINAPI",88246,"0,5640000",null,""]
["97154","SINAPI",88316,"0,3760000",null,""]
["97155",null,null,"",null,"51,9829020"]
["97155","SINAPI",5631,"0,0303000",null,""]
["97155","SINAPI",5632,"0,1452000",null,""]
["97155","SINAPI-I",20078,"0,0403000",null,""]
["97155","SINAPI",88246,"0,6269000",null,""]
["97155","SINAPI",88316,"0,4179000",null,""]
["97156",null,null,"",null,"51,7726283"]
["97156","SINAPI",5631,"0,0355000",null,""]
["97156","SINAPI",5632,"0,1701000",null,""]
["97156","SINAPI-I",20078,"0,0646000",null,""]
["97156","SINAPI",88246,"0,7527000",null,""]
["97156","SINAPI",88316,"0,5018000",null,""]
["97157",null,null,"",null,"52,0958085"]
["97157","SINAPI",5678,"0,0063000",null,""]
["97157","SINAPI",5679,"0,0153000",null,""]
["97157","SINAPI-I",20078,"0,0046000",null,""]
["97157","SINAPI",88246,"0,0434000",null,""]
["97157","SINAPI",88316,"0,0289000",null,""]
["97158",null,null,"",null,"53,7084400"]
["97158","SINAPI",5678,"0,0069000",null,""]
["97158","SINAPI",5679,"0,0166000",null,""]
["97158","SINAPI-I",20078,"0,0054000",null,""]
["97158","SINAPI",88246,"0,0547000",null,""]
["97158","SINAPI",88316,"0,0365000",null,""]
["97159",null,null,"",null,"56,3909775"]
["97159","SINAPI",5678,"0,0082000",null,""]
["97159","SINAPI",5679,"0,0197000",null,""]
["97159","SINAPI-I",20078,"0,0071000",null,""]
["97159","SINAPI",88246,"0,0832000",null,""]
["97159","SINAPI",88316,"0,0554000",null,""]
["97160",null,null,"",null,"58,4084085"]
["97160","SINAPI",5678,"0,0095000",null,""]
["97160","SINAPI",5679,"0,0229000",null,""]
["97160","SINAPI-I",20078,"0,0087000",null,""]
["97160","SINAPI",88246,"0,1116000",null,""]
["97160","SINAPI",88316,"0,0744000",null,""]
["97161",null,null,"",null,"59,1584160"]
["97161","SINAPI",5678,"0,0108000",null,""]
["97161","SINAPI",5679,"0,0260000",null,""]
["97161","SINAPI-I",20078,"0,0113000",null,""]
["97161","SINAPI",88246,"0,1400000",null,""]
["97161","SINAPI",88316,"0,0933000",null,""]
["97162",null,null,"",null,"60,0632246"]
["97162","SINAPI",5678,"0,0121000",null,""]
["97162","SINAPI",5679,"0,0292000",null,""]
["97162","SINAPI-I",20078,"0,0138000",null,""]
["97162","SINAPI",88246,"0,1684000",null,""]
["97162","SINAPI",88316,"0,1123000",null,""]
["97163",null,null,"",null,"60,3116408"]
["97163","SINAPI",5678,"0,0134000",null,""]
["97163","SINAPI",5679,"0,0323000",null,""]
["97163","SINAPI-I",20078,"0,0163000",null,""]
["97163","SINAPI",88246,"0,1969000",null,""]
["97163","SINAPI",88316,"0,1312000",null,""]
["97164",null,null,"",null,"60,8448417"]
["97164","SINAPI",5678,"0,0147000",null,""]
["97164","SINAPI",5679,"0,0355000",null,""]
["97164","SINAPI-I",20078,"0,0188000",null,""]
["97164","SINAPI",88246,"0,2253000",null,""]
["97164","SINAPI",88316,"0,1502000",null,""]
["97165",null,null,"",null,"60,8885653"]
["97165","SINAPI",5678,"0,0160000",null,""]
["97165","SINAPI",5679,"0,0386000",null,""]
["97165","SINAPI-I",20078,"0,0221000",null,""]
["97165","SINAPI",88246,"0,2537000",null,""]
["97165","SINAPI",88316,"0,1691000",null,""]
["97166",null,null,"",null,"52,4348812"]
["97166","SINAPI",5631,"0,0173000",null,""]
["97166","SINAPI",5632,"0,0417000",null,""]
["97166","SINAPI-I",20078,"0,0248000",null,""]
["97166","SINAPI",88246,"0,2821000",null,""]
["97166","SINAPI",88316,"0,1881000",null,""]
["97167",null,null,"",null,"52,8708135"]
["97167","SINAPI",5631,"0,0199000",null,""]
["97167","SINAPI",5632,"0,0480000",null,""]
["97167","SINAPI-I",20078,"0,0313000",null,""]
["97167","SINAPI",88246,"0,3390000",null,""]
["97167","SINAPI",88316,"0,2260000",null,""]
["97168",null,null,"",null,"53,8332636"]
["97168","SINAPI",5631,"0,0225000",null,""]
["97168","SINAPI",5632,"0,0543000",null,""]
["97168","SINAPI-I",20078,"0,0284000",null,""]
["97168","SINAPI",88246,"0,3958000",null,""]
["97168","SINAPI",88316,"0,2639000",null,""]
["97169",null,null,"",null,"54,2454581"]
["97169","SINAPI",5631,"0,0251000",null,""]
["97169","SINAPI",5632,"0,0606000",null,""]
["97169","SINAPI-I",20078,"0,0314000",null,""]
["97169","SINAPI",88246,"0,4527000",null,""]
["97169","SINAPI",88316,"0,3018000",null,""]
["97170",null,null,"",null,"54,4971790"]
["97170","SINAPI",5631,"0,0277000",null,""]
["97170","SINAPI",5632,"0,0669000",null,""]
["97170","SINAPI-I",20078,"0,0355000",null,""]
["97170","SINAPI",88246,"0,5095000",null,""]
["97170","SINAPI",88316,"0,3397000",null,""]
["97171",null,null,"",null,"54,7583309"]
["97171","SINAPI",5631,"0,0303000",null,""]
["97171","SINAPI",5632,"0,0732000",null,""]
["97171","SINAPI-I",20078,"0,0403000",null,""]
["97171","SINAPI",88246,"0,5664000",null,""]
["97171","SINAPI",88316,"0,3776000",null,""]
["97172",null,null,"",null,"54,3754676"]
["97172","SINAPI",5631,"0,0355000",null,""]
["97172","SINAPI",5632,"0,0858000",null,""]
["97172","SINAPI-I",20078,"0,0646000",null,""]
["97172","SINAPI",88246,"0,6801000",null,""]
["97172","SINAPI",88316,"0,4534000",null,""]
["105249",null,null,"",null,"47,2312705"]
["105249","SINAPI",5631,"0,0728000",null,""]
["105249","SINAPI",5632,"0,3490000",null,""]
["105249","SINAPI-I",20078,"0,4525000",null,""]
["105249","SINAPI",88246,"1,5445000",null,""]
["105249","SINAPI",88316,"1,0297000",null,""]
["105250",null,null,"",null,"48,8995874"]
["105250","SINAPI",5678,"0,0195000",null,""]
["105250","SINAPI",5679,"0,0936000",null,""]
["105250","SINAPI-I",20078,"0,0275000",null,""]
["105250","SINAPI",88246,"0,1477000",null,""]
["105250","SINAPI",88316,"0,0985000",null,""]
["105251",null,null,"",null,"50,4493710"]
["105251","SINAPI",5678,"0,0211000",null,""]
["105251","SINAPI",5679,"0,1013000",null,""]
["105251","SINAPI-I",20078,"0,0326000",null,""]
["105251","SINAPI",88246,"0,1865000",null,""]
["105251","SINAPI",88316,"0,1243000",null,""]
["105252",null,null,"",null,"53,1093964"]
["105252","SINAPI",5678,"0,0251000",null,""]
["105252","SINAPI",5679,"0,1205000",null,""]
["105252","SINAPI-I",20078,"0,0425000",null,""]
["105252","SINAPI",88246,"0,2833000",null,""]
["105252","SINAPI",88316,"0,1889000",null,""]
["105253",null,null,"",null,"54,8481524"]
["105253","SINAPI",5678,"0,0291000",null,""]
["105253","SINAPI",5679,"0,1397000",null,""]
["105253","SINAPI-I",20078,"0,0524000",null,""]
["105253","SINAPI",88246,"0,3801000",null,""]
["105253","SINAPI",88316,"0,2534000",null,""]
["105254",null,null,"",null,"55,6097562"]
["105254","SINAPI",5678,"0,0331000",null,""]
["105254","SINAPI",5679,"0,1589000",null,""]
["105254","SINAPI-I",20078,"0,0678000",null,""]
["105254","SINAPI",88246,"0,4769000",null,""]
["105254","SINAPI",88316,"0,3180000",null,""]
["105255",null,null,"",null,"56,2287805"]
["105255","SINAPI",5678,"0,0371000",null,""]
["105255","SINAPI",5679,"0,1781000",null,""]
["105255","SINAPI-I",20078,"0,0829000",null,""]
["105255","SINAPI",88246,"0,5738000",null,""]
["105255","SINAPI",88316,"0,3825000",null,""]
["105256",null,null,"",null,"56,6956125"]
["105256","SINAPI",5678,"0,0411000",null,""]
["105256","SINAPI",5679,"0,1973000",null,""]
["105256","SINAPI-I",20078,"0,0978000",null,""]
["105256","SINAPI",88246,"0,6706000",null,""]
["105256","SINAPI",88316,"0,4471000",null,""]
["105257",null,null,"",null,"57,0296629"]
["105257","SINAPI",5678,"0,0451000",null,""]
["105257","SINAPI",5679,"0,2164000",null,""]
["105257","SINAPI-I",20078,"0,1125000",null,""]
["105257","SINAPI",88246,"0,7674000",null,""]
["105257","SINAPI",88316,"0,5116000",null,""]
["105258",null,null,"",null,"55,5997111"]
["105258","SINAPI",5678,"0,0301000",null,""]
["105258","SINAPI",5679,"0,0728000",null,""]
["105258","SINAPI-I",20078,"0,1125000",null,""]
["105258","SINAPI",88246,"0,4622000",null,""]
["105258","SINAPI",88316,"0,3082000",null,""]
["105259",null,null,"",null,"48,9647454"]
["105259","SINAPI",5678,"0,0282000",null,""]
["105259","SINAPI",5679,"0,0681000",null,""]
["105259","SINAPI-I",20078,"0,0651000",null,""]
["105259","SINAPI",88246,"0,2246000",null,""]
["105259","SINAPI",88316,"0,1497000",null,""]
["105261",null,null,"",null,"55,5340434"]
["105261","SINAPI",5678,"0,0327000",null,""]
["105261","SINAPI",5679,"0,0792000",null,""]
["105261","SINAPI-I",20078,"0,1324000",null,""]
["105261","SINAPI",88246,"0,5206000",null,""]
["105261","SINAPI",88316,"0,3470000",null,""]
["105262",null,null,"",null,"48,4010153"]
["105262","SINAPI",5631,"0,0354000",null,""]
["105262","SINAPI",5632,"0,0857000",null,""]
["105262","SINAPI-I",20078,"0,1488000",null,""]
["105262","SINAPI",88246,"0,5789000",null,""]
["105262","SINAPI",88316,"0,3859000",null,""]
["105263",null,null,"",null,"48,5787563"]
["105263","SINAPI",5631,"0,0407000",null,""]
["105263","SINAPI",5632,"0,0986000",null,""]
["105263","SINAPI-I",20078,"0,1875000",null,""]
["105263","SINAPI",88246,"0,6955000",null,""]
["105263","SINAPI",88316,"0,4637000",null,""]
["105264",null,null,"",null,"49,4752625"]
["105264","SINAPI",5631,"0,0461000",null,""]
["105264","SINAPI",5632,"0,1115000",null,""]
["105264","SINAPI-I",20078,"0,1985000",null,""]
["105264","SINAPI",88246,"0,8122000",null,""]
["105264","SINAPI",88316,"0,5414000",null,""]
["105265",null,null,"",null,"49,9418895"]
["105265","SINAPI",5631,"0,0514000",null,""]
["105265","SINAPI",5632,"0,1244000",null,""]
["105265","SINAPI-I",20078,"0,2200000",null,""]
["105265","SINAPI",88246,"0,9288000",null,""]
["105265","SINAPI",88316,"0,6192000",null,""]
["105266",null,null,"",null,"50,1261690"]
["105266","SINAPI",5631,"0,0568000",null,""]
["105266","SINAPI",5632,"0,1373000",null,""]
["105266","SINAPI-I",20078,"0,2488000",null,""]
["105266","SINAPI",88246,"1,0455000",null,""]
["105266","SINAPI",88316,"0,6970000",null,""]
["105267",null,null,"",null,"50,1540936"]
["105267","SINAPI",5631,"0,0621000",null,""]
["105267","SINAPI",5632,"0,1502000",null,""]
["105267","SINAPI-I",20078,"0,2819000",null,""]
["105267","SINAPI",88246,"1,1621000",null,""]
["105267","SINAPI",88316,"0,7747000",null,""]
["105268",null,null,"",null,"48,5212871"]
["105268","SINAPI",5631,"0,0728000",null,""]
["105268","SINAPI",5632,"0,1760000",null,""]
["105268","SINAPI-I",20078,"0,4525000",null,""]
["105268","SINAPI",88246,"1,3954000",null,""]
["105268","SINAPI",88316,"0,9303000",null,""]
["105269",null,null,"",null,"49,2753624"]
["105269","SINAPI",5678,"0,0195000",null,""]
["105269","SINAPI",5679,"0,0472000",null,""]
["105269","SINAPI-I",20078,"0,0275000",null,""]
["105269","SINAPI",88246,"0,1335000",null,""]
["105269","SINAPI",88316,"0,0890000",null,""]
["105270",null,null,"",null,"57,1428572"]
["105270","SINAPI",5678,"0,0491000",null,""]
["105270","SINAPI",5679,"0,2356000",null,""]
["105270","SINAPI-I",20078,"0,1324000",null,""]
["105270","SINAPI",88246,"0,8643000",null,""]
["105270","SINAPI",88316,"0,5762000",null,""]
["105271",null,null,"",null,"48,1909269"]
["105271","SINAPI",5631,"0,0531000",null,""]
["105271","SINAPI",5632,"0,2548000",null,""]
["105271","SINAPI-I",20078,"0,1488000",null,""]
["105271","SINAPI",88246,"0,9611000",null,""]
["105271","SINAPI",88316,"0,6407000",null,""]
["105272",null,null,"",null,"48,5502123"]
["105272","SINAPI",5631,"0,0611000",null,""]
["105272","SINAPI",5632,"0,2932000",null,""]
["105272","SINAPI-I",20078,"0,1875000",null,""]
["105272","SINAPI",88246,"1,1548000",null,""]
["105272","SINAPI",88316,"0,7699000",null,""]
["105273",null,null,"",null,"49,2622022"]
["105273","SINAPI",5631,"0,0691000",null,""]
["105273","SINAPI",5632,"0,3316000",null,""]
["105273","SINAPI-I",20078,"0,1985000",null,""]
["105273","SINAPI",88246,"1,3484000",null,""]
["105273","SINAPI",88316,"0,8990000",null,""]
["105274",null,null,"",null,"49,6433146"]
["105274","SINAPI",5631,"0,0771000",null,""]
["105274","SINAPI",5632,"0,3700000",null,""]
["105274","SINAPI-I",20078,"0,2200000",null,""]
["105274","SINAPI",88246,"1,5421000",null,""]
["105274","SINAPI",88316,"1,0281000",null,""]
["105275",null,null,"",null,"49,8852272"]
["105275","SINAPI",5631,"0,0851000",null,""]
["105275","SINAPI",5632,"0,4084000",null,""]
["105275","SINAPI-I",20078,"0,2488000",null,""]
["105275","SINAPI",88246,"1,7358000",null,""]
["105275","SINAPI",88316,"1,1572000",null,""]
["105276",null,null,"",null,"50,0148391"]
["105276","SINAPI",5631,"0,0931000",null,""]
["105276","SINAPI",5632,"0,4468000",null,""]
["105276","SINAPI-I",20078,"0,2819000",null,""]
["105276","SINAPI",88246,"1,9294000",null,""]
["105276","SINAPI",88316,"1,2863000",null,""]
["105277",null,null,"",null,"49,2143077"]
["105277","SINAPI",5631,"0,1091000",null,""]
["105277","SINAPI",5632,"0,5235000",null,""]
["105277","SINAPI-I",20078,"0,4525000",null,""]
["105277","SINAPI",88246,"2,3168000",null,""]
["105277","SINAPI",88316,"1,5445000",null,""]
["105278",null,null,"",null,"47,5475477"]
["105278","SINAPI",5678,"0,0260000",null,""]
["105278","SINAPI",5679,"0,1248000",null,""]
["105278","SINAPI-I",20078,"0,0549000",null,""]
["105278","SINAPI",88246,"0,1970000",null,""]
["105278","SINAPI",88316,"0,1313000",null,""]
["105279",null,null,"",null,"48,9343194"]
["105279","SINAPI",5678,"0,0282000",null,""]
["105279","SINAPI",5679,"0,1350000",null,""]
["105279","SINAPI-I",20078,"0,0651000",null,""]
["105279","SINAPI",88246,"0,2486000",null,""]
["105279","SINAPI",88316,"0,1657000",null,""]
["105280",null,null,"",null,"51,5862526"]
["105280","SINAPI",5678,"0,0335000",null,""]
["105280","SINAPI",5679,"0,1606000",null,""]
["105280","SINAPI-I",20078,"0,0850000",null,""]
["105280","SINAPI",88246,"0,3777000",null,""]
["105280","SINAPI",88316,"0,2518000",null,""]
["105281",null,null,"",null,"53,1948883"]
["105281","SINAPI",5678,"0,0388000",null,""]
["105281","SINAPI",5679,"0,1862000",null,""]
["105281","SINAPI-I",20078,"0,1048000",null,""]
["105281","SINAPI",88246,"0,5068000",null,""]
["105281","SINAPI",88316,"0,3379000",null,""]
["105282",null,null,"",null,"50,9345795"]
["105282","SINAPI",5678,"0,0211000",null,""]
["105282","SINAPI",5679,"0,0511000",null,""]
["105282","SINAPI-I",20078,"0,0326000",null,""]
["105282","SINAPI",88246,"0,1685000",null,""]
["105282","SINAPI",88316,"0,1123000",null,""]
["105283",null,null,"",null,"51,9464212"]
["105283","SINAPI",5678,"0,0335000",null,""]
["105283","SINAPI",5679,"0,0810000",null,""]
["105283","SINAPI-I",20078,"0,0850000",null,""]
["105283","SINAPI",88246,"0,3412000",null,""]
["105283","SINAPI",88316,"0,2275000",null,""]
["105284",null,null,"",null,"53,8955291"]
["105284","SINAPI",5678,"0,0442000",null,""]
["105284","SINAPI",5679,"0,2118000",null,""]
["105284","SINAPI-I",20078,"0,1357000",null,""]
["105284","SINAPI",88246,"0,6359000",null,""]
["105284","SINAPI",88316,"0,4240000",null,""]
["105297",null,null,"",null,"47,6907631"]
["105297","SINAPI",5678,"0,0130000",null,""]
["105297","SINAPI",5679,"0,0624000",null,""]
["105297","SINAPI-I",20078,"0,0275000",null,""]
["105297","SINAPI",88246,"0,0985000",null,""]
["105297","SINAPI",88316,"0,0657000",null,""]
["105298",null,null,"",null,"53,8550726"]
["105298","SINAPI",5678,"0,0251000",null,""]
["105298","SINAPI",5679,"0,0607000",null,""]
["105298","SINAPI-I",20078,"0,0425000",null,""]
["105298","SINAPI",88246,"0,2559000",null,""]
["105298","SINAPI",88316,"0,1706000",null,""]
["105299",null,null,"",null,"55,7816838"]
["105299","SINAPI",5678,"0,0291000",null,""]
["105299","SINAPI",5679,"0,0704000",null,""]
["105299","SINAPI-I",20078,"0,0524000",null,""]
["105299","SINAPI",88246,"0,3434000",null,""]
["105299","SINAPI",88316,"0,2289000",null,""]
["105300",null,null,"",null,"56,5051508"]
["105300","SINAPI",5678,"0,0331000",null,""]
["105300","SINAPI",5679,"0,0801000",null,""]
["105300","SINAPI-I",20078,"0,0678000",null,""]
["105300","SINAPI",88246,"0,4309000",null,""]
["105300","SINAPI",88316,"0,2873000",null,""]
["105301",null,null,"",null,"57,1056912"]
["105301","SINAPI",5678,"0,0371000",null,""]
["105301","SINAPI",5679,"0,0898000",null,""]
["105301","SINAPI-I",20078,"0,0829000",null,""]
["105301","SINAPI",88246,"0,5184000",null,""]
["105301","SINAPI",88316,"0,3456000",null,""]
["105302",null,null,"",null,"57,5474371"]
["105302","SINAPI",5678,"0,0411000",null,""]
["105302","SINAPI",5679,"0,0995000",null,""]
["105302","SINAPI-I",20078,"0,0978000",null,""]
["105302","SINAPI",88246,"0,6059000",null,""]
["105302","SINAPI",88316,"0,4039000",null,""]
["105303",null,null,"",null,"57,9317270"]
["105303","SINAPI",5678,"0,0451000",null,""]
["105303","SINAPI",5679,"0,1091000",null,""]
["105303","SINAPI-I",20078,"0,1125000",null,""]
["105303","SINAPI",88246,"0,6934000",null,""]
["105303","SINAPI",88316,"0,4622000",null,""]
["105304",null,null,"",null,"57,9928156"]
["105304","SINAPI",5678,"0,0491000",null,""]
["105304","SINAPI",5679,"0,1188000",null,""]
["105304","SINAPI-I",20078,"0,1324000",null,""]
["105304","SINAPI",88246,"0,7808000",null,""]
["105304","SINAPI",88316,"0,5206000",null,""]
["105305",null,null,"",null,"50,2813930"]
["105305","SINAPI",5631,"0,0531000",null,""]
["105305","SINAPI",5632,"0,1285000",null,""]
["105305","SINAPI-I",20078,"0,1488000",null,""]
["105305","SINAPI",88246,"0,8683000",null,""]
["105305","SINAPI",88316,"0,5789000",null,""]
["105306",null,null,"",null,"50,6160013"]
["105306","SINAPI",5631,"0,0611000",null,""]
["105306","SINAPI",5632,"0,1478000",null,""]
["105306","SINAPI-I",20078,"0,1875000",null,""]
["105306","SINAPI",88246,"1,0433000",null,""]
["105306","SINAPI",88316,"0,6955000",null,""]
["105307",null,null,"",null,"51,4270888"]
["105307","SINAPI",5631,"0,0691000",null,""]
["105307","SINAPI",5632,"0,1672000",null,""]
["105307","SINAPI-I",20078,"0,1985000",null,""]
["105307","SINAPI",88246,"1,2183000",null,""]
["105307","SINAPI",88316,"0,8122000",null,""]
["105317",null,null,"",null,"54,9342106"]
["105317","SINAPI",5678,"0,0247000",null,""]
["105317","SINAPI",5679,"0,0599000",null,""]
["105317","SINAPI-I",20078,"0,0829000",null,""]
["105317","SINAPI",88246,"0,3456000",null,""]
["105317","SINAPI",88316,"0,2304000",null,""]
["105318",null,null,"",null,"55,2878727"]
["105318","SINAPI",5678,"0,0274000",null,""]
["105318","SINAPI",5679,"0,0663000",null,""]
["105318","SINAPI-I",20078,"0,0978000",null,""]
["105318","SINAPI",88246,"0,4039000",null,""]
["105318","SINAPI",88316,"0,2693000",null,""]
["105319",null,null,"",null,"53,6845616"]
["105319","SINAPI",5678,"0,0388000",null,""]
["105319","SINAPI",5679,"0,0939000",null,""]
["105319","SINAPI-I",20078,"0,1048000",null,""]
["105319","SINAPI",88246,"0,4579000",null,""]
["105319","SINAPI",88316,"0,3053000",null,""]
["105320",null,null,"",null,"54,3454347"]
["105320","SINAPI",5678,"0,0442000",null,""]
["105320","SINAPI",5679,"0,1068000",null,""]
["105320","SINAPI-I",20078,"0,1357000",null,""]
["105320","SINAPI",88246,"0,5745000",null,""]
["105320","SINAPI",88316,"0,3830000",null,""]
["105321",null,null,"",null,"54,8175866"]
["105321","SINAPI",5678,"0,0495000",null,""]
["105321","SINAPI",5679,"0,1197000",null,""]
["105321","SINAPI-I",20078,"0,1658000",null,""]
["105321","SINAPI",88246,"0,6912000",null,""]
["105321","SINAPI",88316,"0,4608000",null,""]
["105322",null,null,"",null,"55,1710098"]
["105322","SINAPI",5678,"0,0548000",null,""]
["105322","SINAPI",5679,"0,1326000",null,""]
["105322","SINAPI-I",20078,"0,1957000",null,""]
["105322","SINAPI",88246,"0,8078000",null,""]
["105322","SINAPI",88316,"0,5385000",null,""]
["105323",null,null,"",null,"55,5015308"]
["105323","SINAPI",5678,"0,0602000",null,""]
["105323","SINAPI",5679,"0,1455000",null,""]
["105323","SINAPI-I",20078,"0,2250000",null,""]
["105323","SINAPI",88246,"0,9245000",null,""]
["105323","SINAPI",88316,"0,6163000",null,""]
["105324",null,null,"",null,"55,4197492"]
["105324","SINAPI",5678,"0,0655000",null,""]
["105324","SINAPI",5679,"0,1584000",null,""]
["105324","SINAPI-I",20078,"0,2647000",null,""]
["105324","SINAPI",88246,"1,0411000",null,""]
["105324","SINAPI",88316,"0,6941000",null,""]
["105325",null,null,"",null,"48,3400913"]
["105325","SINAPI",5631,"0,0708000",null,""]
["105325","SINAPI",5632,"0,1713000",null,""]
["105325","SINAPI-I",20078,"0,2975000",null,""]
["105325","SINAPI",88246,"1,1578000",null,""]
["105325","SINAPI",88316,"0,7718000",null,""]
["105326",null,null,"",null,"48,5278431"]
["105326","SINAPI",5631,"0,0815000",null,""]
["105326","SINAPI",5632,"0,1971000",null,""]
["105326","SINAPI-I",20078,"0,3750000",null,""]
["105326","SINAPI",88246,"1,3910000",null,""]
["105326","SINAPI",88316,"0,9274000",null,""]
["105340",null,null,"",null,"51,8373910"]
["105340","SINAPI",5631,"0,0771000",null,""]
["105340","SINAPI",5632,"0,1866000",null,""]
["105340","SINAPI-I",20078,"0,2200000",null,""]
["105340","SINAPI",88246,"1,3932000",null,""]
["105340","SINAPI",88316,"0,9288000",null,""]
["105341",null,null,"",null,"52,1827978"]
["105341","SINAPI",5631,"0,0931000",null,""]
["105341","SINAPI",5632,"0,2253000",null,""]
["105341","SINAPI-I",20078,"0,2819000",null,""]
["105341","SINAPI",88246,"1,7432000",null,""]
["105341","SINAPI",88316,"1,1621000",null,""]
["105342",null,null,"",null,"51,0559102"]
["105342","SINAPI",5631,"0,1091000",null,""]
["105342","SINAPI",5632,"0,2640000",null,""]
["105342","SINAPI-I",20078,"0,4525000",null,""]
["105342","SINAPI",88246,"2,0931000",null,""]
["105342","SINAPI",88316,"1,3954000",null,""]
["105343",null,null,"",null,"47,3615636"]
["105343","SINAPI",5678,"0,0260000",null,""]
["105343","SINAPI",5679,"0,0629000",null,""]
["105343","SINAPI-I",20078,"0,0549000",null,""]
["105343","SINAPI",88246,"0,1779000",null,""]
["105343","SINAPI",88316,"0,1186000",null,""]
["105344",null,null,"",null,"49,4434572"]
["105344","SINAPI",5631,"0,0922000",null,""]
["105344","SINAPI",5632,"0,2229000",null,""]
["105344","SINAPI-I",20078,"0,3970000",null,""]
["105344","SINAPI",88246,"1,6243000",null,""]
["105344","SINAPI",88316,"1,0829000",null,""]
["105345",null,null,"",null,"50,0778182"]
["105345","SINAPI",5631,"0,1135000",null,""]
["105345","SINAPI",5632,"0,2746000",null,""]
["105345","SINAPI-I",20078,"0,4975000",null,""]
["105345","SINAPI",88246,"2,0909000",null,""]
["105345","SINAPI",88316,"1,3939000",null,""]
["105346",null,null,"",null,"50,1304959"]
["105346","SINAPI",5631,"0,1242000",null,""]
["105346","SINAPI",5632,"0,3004000",null,""]
["105346","SINAPI-I",20078,"0,5638000",null,""]
["105346","SINAPI",88246,"2,3242000",null,""]
["105346","SINAPI",88316,"1,5495000",null,""]
["105347",null,null,"",null,"48,4958339"]
["105347","SINAPI",5631,"0,1455000",null,""]
["105347","SINAPI",5632,"0,3520000",null,""]
["105347","SINAPI-I",20078,"0,9050000",null,""]
["105347","SINAPI",88246,"2,7908000",null,""]
["105347","SINAPI",88316,"1,8605000",null,""]
["105348",null,null,"",null,"54,3630514"]
["105348","SINAPI",5678,"0,0495000",null,""]
["105348","SINAPI",5679,"0,2374000",null,""]
["105348","SINAPI-I",20078,"0,1658000",null,""]
["105348","SINAPI",88246,"0,7650000",null,""]
["105348","SINAPI",88316,"0,5100000",null,""]
["105349",null,null,"",null,"54,7575709"]
["105349","SINAPI",5678,"0,0548000",null,""]
["105349","SINAPI",5679,"0,2630000",null,""]
["105349","SINAPI-I",20078,"0,1957000",null,""]
["105349","SINAPI",88246,"0,8942000",null,""]
["105349","SINAPI",88316,"0,5961000",null,""]
["105350",null,null,"",null,"55,0462760"]
["105350","SINAPI",5678,"0,0602000",null,""]
["105350","SINAPI",5679,"0,2886000",null,""]
["105350","SINAPI-I",20078,"0,2250000",null,""]
["105350","SINAPI",88246,"1,0233000",null,""]
["105350","SINAPI",88316,"0,6822000",null,""]
["105351",null,null,"",null,"55,0829603"]
["105351","SINAPI",5678,"0,0655000",null,""]
["105351","SINAPI",5679,"0,3142000",null,""]
["105351","SINAPI-I",20078,"0,2647000",null,""]
["105351","SINAPI",88246,"1,1524000",null,""]
["105351","SINAPI",88316,"0,7682000",null,""]
["105352",null,null,"",null,"46,6949667"]
["105352","SINAPI",5631,"0,0708000",null,""]
["105352","SINAPI",5632,"0,3398000",null,""]
["105352","SINAPI-I",20078,"0,2975000",null,""]
["105352","SINAPI",88246,"1,2815000",null,""]
["105352","SINAPI",88316,"0,8543000",null,""]
["105353",null,null,"",null,"46,9406940"]
["105353","SINAPI",5631,"0,0815000",null,""]
["105353","SINAPI",5632,"0,3910000",null,""]
["105353","SINAPI-I",20078,"0,3750000",null,""]
["105353","SINAPI",88246,"1,5397000",null,""]
["105353","SINAPI",88316,"1,0265000",null,""]
["105354",null,null,"",null,"47,7461938"]
["105354","SINAPI",5631,"0,0922000",null,""]
["105354","SINAPI",5632,"0,4421000",null,""]
["105354","SINAPI-I",20078,"0,3970000",null,""]
["105354","SINAPI",88246,"1,7979000",null,""]
["105354","SINAPI",88316,"1,1986000",null,""]
["105355",null,null,"",null,"48,1543067"]
["105355","SINAPI",5631,"0,1028000",null,""]
["105355","SINAPI",5632,"0,4933000",null,""]
["105355","SINAPI-I",20078,"0,4400000",null,""]
["105355","SINAPI",88246,"2,0561000",null,""]
["105355","SINAPI",88316,"1,3708000",null,""]
["105356",null,null,"",null,"48,3436607"]
["105356","SINAPI",5631,"0,1135000",null,""]
["105356","SINAPI",5632,"0,5445000",null,""]
["105356","SINAPI-I",20078,"0,4975000",null,""]
["105356","SINAPI",88246,"2,3144000",null,""]
["105356","SINAPI",88316,"1,5429000",null,""]
["105357",null,null,"",null,"48,4423845"]
["105357","SINAPI",5631,"0,1242000",null,""]
["105357","SINAPI",5632,"0,5957000",null,""]
["105357","SINAPI-I",20078,"0,5638000",null,""]
["105357","SINAPI",88246,"2,5726000",null,""]
["105357","SINAPI",88316,"1,7151000",null,""]
["105358",null,null,"",null,"47,2137926"]
["105358","SINAPI",5631,"0,1455000",null,""]
["105358","SINAPI",5632,"0,6981000",null,""]
["105358","SINAPI-I",20078,"0,9050000",null,""]
["105358","SINAPI",88246,"3,0890000",null,""]
["105358","SINAPI",88316,"2,0593000",null,""]
["105369",null,null,"",null,"12,8621716"]
["105369","SINAPI",5678,"0,0260000",null,""]
["105369","SINAPI",5679,"0,1248000",null,""]
["105369","SINAPI-I",20078,"0,0549000",null,""]
["105369","SINAPI-I",40421,"1,0000000",null,""]
["105369","SINAPI",88246,"0,1970000",null,""]
["105369","SINAPI",88316,"0,1313000",null,""]
["105377",null,null,"",null,"15,2313624"]
["105377","SINAPI",5678,"0,0195000",null,""]
["105377","SINAPI",5679,"0,0936000",null,""]
["105377","SINAPI-I",20078,"0,0275000",null,""]
["105377","SINAPI-I",40418,"1,0000000",null,""]
["105377","SINAPI",88246,"0,1477000",null,""]
["105377","SINAPI",88316,"0,0985000",null,""]
["105378",null,null,"",null,"49,0384616"]
["105378","SINAPI",5678,"0,0141000",null,""]
["105378","SINAPI",5679,"0,0675000",null,""]
["105378","SINAPI-I",20078,"0,0326000",null,""]
["105378","SINAPI",88246,"0,1243000",null,""]
["105378","SINAPI",88316,"0,0829000",null,""]
["105379",null,null,"",null,"51,6943522"]
["105379","SINAPI",5678,"0,0167000",null,""]
["105379","SINAPI",5679,"0,0803000",null,""]
["105379","SINAPI-I",20078,"0,0425000",null,""]
["105379","SINAPI",88246,"0,1889000",null,""]
["105379","SINAPI",88316,"0,1259000",null,""]
["105380",null,null,"",null,"48,4570567"]
["105380","SINAPI",5631,"0,0621000",null,""]
["105380","SINAPI",5632,"0,2978000",null,""]
["105380","SINAPI-I",20078,"0,2819000",null,""]
["105380","SINAPI",88246,"1,2863000",null,""]
["105380","SINAPI",88316,"0,8575000",null,""]
["105388",null,null,"",null,"52,1043772"]
["105388","SINAPI",5678,"0,0167000",null,""]
["105388","SINAPI",5679,"0,0405000",null,""]
["105388","SINAPI-I",20078,"0,0425000",null,""]
["105388","SINAPI",88246,"0,1706000",null,""]
["105388","SINAPI",88316,"0,1137000",null,""]
["105389",null,null,"",null,"53,8564723"]
["105389","SINAPI",5678,"0,0194000",null,""]
["105389","SINAPI",5679,"0,0469000",null,""]
["105389","SINAPI-I",20078,"0,0524000",null,""]
["105389","SINAPI",88246,"0,2289000",null,""]
["105389","SINAPI",88316,"0,1526000",null,""]
["105390",null,null,"",null,"52,0653515"]
["105390","SINAPI",5631,"0,0851000",null,""]
["105390","SINAPI",5632,"0,2059000",null,""]
["105390","SINAPI-I",20078,"0,2488000",null,""]
["105390","SINAPI",88246,"1,5682000",null,""]
["105390","SINAPI",88316,"1,0455000",null,""]
["105391",null,null,"",null,"49,9005141"]
["105391","SINAPI",5631,"0,1028000",null,""]
["105391","SINAPI",5632,"0,2487000",null,""]
["105391","SINAPI-I",20078,"0,4400000",null,""]
["105391","SINAPI",88246,"1,8576000",null,""]
["105391","SINAPI",88316,"1,2384000",null,""]
["105392",null,null,"",null,"53,2905298"]
["105392","SINAPI",5678,"0,0194000",null,""]
["105392","SINAPI",5679,"0,0931000",null,""]
["105392","SINAPI-I",20078,"0,0524000",null,""]
["105392","SINAPI",88246,"0,2534000",null,""]
["105392","SINAPI",88316,"0,1689000",null,""]
["105393",null,null,"",null,"54,0240107"]
["105393","SINAPI",5678,"0,0221000",null,""]
["105393","SINAPI",5679,"0,1059000",null,""]
["105393","SINAPI-I",20078,"0,0678000",null,""]
["105393","SINAPI",88246,"0,3180000",null,""]
["105393","SINAPI",88316,"0,2120000",null,""]
["105394",null,null,"",null,"54,4866921"]
["105394","SINAPI",5678,"0,0247000",null,""]
["105394","SINAPI",5679,"0,1187000",null,""]
["105394","SINAPI-I",20078,"0,0829000",null,""]
["105394","SINAPI",88246,"0,3825000",null,""]
["105394","SINAPI",88316,"0,2550000",null,""]
["105395",null,null,"",null,"54,8290742"]
["105395","SINAPI",5678,"0,0274000",null,""]
["105395","SINAPI",5679,"0,1315000",null,""]
["105395","SINAPI-I",20078,"0,0978000",null,""]
["105395","SINAPI",88246,"0,4471000",null,""]
["105395","SINAPI",88316,"0,2981000",null,""]
["105396",null,null,"",null,"55,1266942"]
["105396","SINAPI",5678,"0,0301000",null,""]
["105396","SINAPI",5679,"0,1443000",null,""]
["105396","SINAPI-I",20078,"0,1125000",null,""]
["105396","SINAPI",88246,"0,5116000",null,""]
["105396","SINAPI",88316,"0,3411000",null,""]
["105397",null,null,"",null,"55,1478354"]
["105397","SINAPI",5678,"0,0327000",null,""]
["105397","SINAPI",5679,"0,1571000",null,""]
["105397","SINAPI-I",20078,"0,1324000",null,""]
["105397","SINAPI",88246,"0,5762000",null,""]
["105397","SINAPI",88316,"0,3841000",null,""]
["105398",null,null,"",null,"46,7408908"]
["105398","SINAPI",5631,"0,0354000",null,""]
["105398","SINAPI",5632,"0,1699000",null,""]
["105398","SINAPI-I",20078,"0,1488000",null,""]
["105398","SINAPI",88246,"0,6407000",null,""]
["105398","SINAPI",88316,"0,4272000",null,""]
["105399",null,null,"",null,"46,9953776"]
["105399","SINAPI",5631,"0,0407000",null,""]
["105399","SINAPI",5632,"0,1955000",null,""]
["105399","SINAPI-I",20078,"0,1875000",null,""]
["105399","SINAPI",88246,"0,7699000",null,""]
["105399","SINAPI",88316,"0,5132000",null,""]
["105400",null,null,"",null,"47,7771103"]
["105400","SINAPI",5631,"0,0461000",null,""]
["105400","SINAPI",5632,"0,2211000",null,""]
["105400","SINAPI-I",20078,"0,1985000",null,""]
["105400","SINAPI",88246,"0,8990000",null,""]
["105400","SINAPI",88316,"0,5993000",null,""]
["105401",null,null,"",null,"48,1619607"]
["105401","SINAPI",5631,"0,0514000",null,""]
["105401","SINAPI",5632,"0,2467000",null,""]
["105401","SINAPI-I",20078,"0,2200000",null,""]
["105401","SINAPI",88246,"1,0281000",null,""]
["105401","SINAPI",88316,"0,6854000",null,""]
["105402",null,null,"",null,"48,3540077"]
["105402","SINAPI",5631,"0,0568000",null,""]
["105402","SINAPI",5632,"0,2723000",null,""]
["105402","SINAPI-I",20078,"0,2488000",null,""]
["105402","SINAPI",88246,"1,1572000",null,""]
["105402","SINAPI",88316,"0,7715000",null,""]
["97173",null,null,"",null,"55,2080829"]
["97173","SINAPI",5631,"0,0184000",null,""]
["97173","SINAPI",5632,"0,0882000",null,""]
["97173","SINAPI-I",10997,"0,1875000",null,""]
["97173","SINAPI",88246,"0,1604000",null,""]
["97173","SINAPI",88316,"0,1069000",null,""]
["97173","SINAPI",88317,"0,5640000",null,""]
["97174",null,null,"",null,"56,0575366"]
["97174","SINAPI",5631,"0,0210000",null,""]
["97174","SINAPI",5632,"0,1006000",null,""]
["97174","SINAPI-I",10997,"0,2187000",null,""]
["97174","SINAPI",88246,"0,2233000",null,""]
["97174","SINAPI",88316,"0,1489000",null,""]
["97174","SINAPI",88317,"0,6580000",null,""]
["97175",null,null,"",null,"56,6486110"]
["97175","SINAPI",5631,"0,0236000",null,""]
["97175","SINAPI",5632,"0,1131000",null,""]
["97175","SINAPI-I",10997,"0,2499000",null,""]
["97175","SINAPI",88246,"0,2862000",null,""]
["97175","SINAPI",88316,"0,1908000",null,""]
["97175","SINAPI",88317,"0,7520000",null,""]
["97176",null,null,"",null,"57,1252883"]
["97176","SINAPI",5631,"0,0262000",null,""]
["97176","SINAPI",5632,"0,1256000",null,""]
["97176","SINAPI-I",10997,"0,2812000",null,""]
["97176","SINAPI",88246,"0,3492000",null,""]
["97176","SINAPI",88316,"0,2328000",null,""]
["97176","SINAPI",88317,"0,8460000",null,""]
["97177",null,null,"",null,"57,5175067"]
["97177","SINAPI",5631,"0,0288000",null,""]
["97177","SINAPI",5632,"0,1381000",null,""]
["97177","SINAPI-I",10997,"0,3124000",null,""]
["97177","SINAPI",88246,"0,4121000",null,""]
["97177","SINAPI",88316,"0,2747000",null,""]
["97177","SINAPI",88317,"0,9400000",null,""]
["97178",null,null,"",null,"58,0284554"]
["97178","SINAPI",5631,"0,0340000",null,""]
["97178","SINAPI",5632,"0,1630000",null,""]
["97178","SINAPI-I",10997,"0,3749000",null,""]
["97178","SINAPI",88246,"0,5379000",null,""]
["97178","SINAPI",88316,"0,3586000",null,""]
["97178","SINAPI",88317,"1,1280000",null,""]
["97179",null,null,"",null,"58,4165069"]
["97179","SINAPI",5631,"0,0392000",null,""]
["97179","SINAPI",5632,"0,1880000",null,""]
["97179","SINAPI-I",10997,"0,4374000",null,""]
["97179","SINAPI",88246,"0,6638000",null,""]
["97179","SINAPI",88316,"0,4425000",null,""]
["97179","SINAPI",88317,"1,3160000",null,""]
["97180",null,null,"",null,"58,6934758"]
["97180","SINAPI",5631,"0,0444000",null,""]
["97180","SINAPI",5632,"0,2129000",null,""]
["97180","SINAPI-I",10997,"0,4999000",null,""]
["97180","SINAPI",88246,"0,7896000",null,""]
["97180","SINAPI",88316,"0,5264000",null,""]
["97180","SINAPI",88317,"1,5040000",null,""]
["97181",null,null,"",null,"58,9138135"]
["97181","SINAPI",5631,"0,0496000",null,""]
["97181","SINAPI",5632,"0,2378000",null,""]
["97181","SINAPI-I",10997,"0,5624000",null,""]
["97181","SINAPI",88246,"0,9155000",null,""]
["97181","SINAPI",88316,"0,6103000",null,""]
["97181","SINAPI",88317,"1,6920000",null,""]
["97182",null,null,"",null,"57,3317926"]
["97182","SINAPI-I",10997,"0,6249000",null,""]
["97182","SINAPI",88246,"1,0413000",null,""]
["97182","SINAPI",88316,"0,6942000",null,""]
["97182","SINAPI",88317,"1,8799000",null,""]
["97182","SINAPI",88907,"0,0548000",null,""]
["97182","SINAPI",88908,"0,2628000",null,""]
["97183",null,null,"",null,"57,7464790"]
["97183","SINAPI",5631,"0,0184000",null,""]
["97183","SINAPI",5632,"0,0445000",null,""]
["97183","SINAPI-I",10997,"0,1875000",null,""]
["97183","SINAPI",88246,"0,1449000",null,""]
["97183","SINAPI",88316,"0,0966000",null,""]
["97183","SINAPI",88317,"0,5640000",null,""]
["97184",null,null,"",null,"58,4755405"]
["97184","SINAPI",5631,"0,0210000",null,""]
["97184","SINAPI",5632,"0,0507000",null,""]
["97184","SINAPI-I",10997,"0,2187000",null,""]
["97184","SINAPI",88246,"0,2018000",null,""]
["97184","SINAPI",88316,"0,1345000",null,""]
["97184","SINAPI",88317,"0,6580000",null,""]
["97185",null,null,"",null,"59,0392157"]
["97185","SINAPI",5631,"0,0236000",null,""]
["97185","SINAPI",5632,"0,0570000",null,""]
["97185","SINAPI-I",10997,"0,2499000",null,""]
["97185","SINAPI",88246,"0,2586000",null,""]
["97185","SINAPI",88316,"0,1724000",null,""]
["97185","SINAPI",88317,"0,7520000",null,""]
["97186",null,null,"",null,"59,4589939"]
["97186","SINAPI",5631,"0,0262000",null,""]
["97186","SINAPI",5632,"0,0633000",null,""]
["97186","SINAPI-I",10997,"0,2812000",null,""]
["97186","SINAPI",88246,"0,3155000",null,""]
["97186","SINAPI",88316,"0,2103000",null,""]
["97186","SINAPI",88317,"0,8460000",null,""]
["97187",null,null,"",null,"59,7941313"]
["97187","SINAPI",5631,"0,0288000",null,""]
["97187","SINAPI",5632,"0,0696000",null,""]
["97187","SINAPI-I",10997,"0,3124000",null,""]
["97187","SINAPI",88246,"0,3723000",null,""]
["97187","SINAPI",88316,"0,2482000",null,""]
["97187","SINAPI",88317,"0,9400000",null,""]
["97188",null,null,"",null,"60,2625600"]
["97188","SINAPI",5631,"0,0340000",null,""]
["97188","SINAPI",5632,"0,0822000",null,""]
["97188","SINAPI-I",10997,"0,3749000",null,""]
["97188","SINAPI",88246,"0,4860000",null,""]
["97188","SINAPI",88316,"0,3240000",null,""]
["97188","SINAPI",88317,"1,1280000",null,""]
["97189",null,null,"",null,"60,6132077"]
["97189","SINAPI",5631,"0,0392000",null,""]
["97189","SINAPI",5632,"0,0948000",null,""]
["97189","SINAPI-I",10997,"0,4374000",null,""]
["97189","SINAPI",88246,"0,5997000",null,""]
["97189","SINAPI",88316,"0,3998000",null,""]
["97189","SINAPI",88317,"1,3160000",null,""]
["97190",null,null,"",null,"60,8756405"]
["97190","SINAPI",5631,"0,0444000",null,""]
["97190","SINAPI",5632,"0,1073000",null,""]
["97190","SINAPI-I",10997,"0,4999000",null,""]
["97190","SINAPI",88246,"0,7134000",null,""]
["97190","SINAPI",88316,"0,4756000",null,""]
["97190","SINAPI",88317,"1,5040000",null,""]
["97191",null,null,"",null,"61,0571382"]
["97191","SINAPI",5631,"0,0496000",null,""]
["97191","SINAPI",5632,"0,1199000",null,""]
["97191","SINAPI-I",10997,"0,5624000",null,""]
["97191","SINAPI",88246,"0,8271000",null,""]
["97191","SINAPI",88316,"0,5514000",null,""]
["97191","SINAPI",88317,"1,6920000",null,""]
["97192",null,null,"",null,"59,6848468"]
["97192","SINAPI-I",10997,"0,6249000",null,""]
["97192","SINAPI",88246,"0,9408000",null,""]
["97192","SINAPI",88316,"0,6272000",null,""]
["97192","SINAPI",88317,"1,8799000",null,""]
["97192","SINAPI",88907,"0,0548000",null,""]
["97192","SINAPI",88908,"0,1325000",null,""]
["90694",null,null,"",null,"6,0913705"]
["90694","SINAPI-I",20078,"0,0104000",null,""]
["90694","SINAPI-I",36365,"1,0500000",null,""]
["90694","SINAPI",88246,"0,0753000",null,""]
["90694","SINAPI",88316,"0,0753000",null,""]
["90695",null,null,"",null,"3,8153376"]
["90695","SINAPI-I",20078,"0,0146000",null,""]
["90695","SINAPI-I",41936,"1,0500000",null,""]
["90695","SINAPI",88246,"0,0892000",null,""]
["90695","SINAPI",88316,"0,0892000",null,""]
["90696",null,null,"",null,"2,6259704"]
["90696","SINAPI-I",20078,"0,0167000",null,""]
["90696","SINAPI-I",41930,"1,0500000",null,""]
["90696","SINAPI",88246,"0,1030000",null,""]
["90696","SINAPI",88316,"0,1030000",null,""]
["90697",null,null,"",null,"1,9228882"]
["90697","SINAPI-I",20078,"0,0208000",null,""]
["90697","SINAPI-I",41931,"1,0500000",null,""]
["90697","SINAPI",88246,"0,1169000",null,""]
["90697","SINAPI",88316,"0,1169000",null,""]
["90698",null,null,"",null,"1,4119308"]
["90698","SINAPI-I",20078,"0,0250000",null,""]
["90698","SINAPI-I",41932,"1,0500000",null,""]
["90698","SINAPI",88246,"0,1308000",null,""]
["90698","SINAPI",88316,"0,1308000",null,""]
["90699",null,null,"",null,"1,1080711"]
["90699","SINAPI-I",20078,"0,0292000",null,""]
["90699","SINAPI-I",41933,"1,0500000",null,""]
["90699","SINAPI",88246,"0,1447000",null,""]
["90699","SINAPI",88316,"0,1447000",null,""]
["90700",null,null,"",null,"0,8170508"]
["90700","SINAPI",5678,"0,0283000",null,""]
["90700","SINAPI",5679,"0,0176000",null,""]
["90700","SINAPI-I",20078,"0,0333000",null,""]
["90700","SINAPI-I",41934,"1,0500000",null,""]
["90700","SINAPI",88246,"0,0873000",null,""]
["90700","SINAPI",88316,"0,0873000",null,""]
["90701",null,null,"",null,"5,3874777"]
["90701","SINAPI-I",305,"0,1667000",null,""]
["90701","SINAPI-I",20078,"0,0146000",null,""]
["90701","SINAPI-I",38032,"1,0500000",null,""]
["90701","SINAPI",88246,"0,0993000",null,""]
["90701","SINAPI",88316,"0,0993000",null,""]
["90702",null,null,"",null,"3,7127503"]
["90702","SINAPI-I",306,"0,1667000",null,""]
["90702","SINAPI-I",20078,"0,0167000",null,""]
["90702","SINAPI-I",38033,"1,0500000",null,""]
["90702","SINAPI",88246,"0,1132000",null,""]
["90702","SINAPI",88316,"0,1132000",null,""]
["90703",null,null,"",null,"2,6565228"]
["90703","SINAPI-I",307,"0,1667000",null,""]
["90703","SINAPI-I",20078,"0,0188000",null,""]
["90703","SINAPI-I",38034,"1,0500000",null,""]
["90703","SINAPI",88246,"0,1271000",null,""]
["90703","SINAPI",88316,"0,1271000",null,""]
["90704",null,null,"",null,"1,9877547"]
["90704","SINAPI-I",308,"0,1667000",null,""]
["90704","SINAPI-I",20078,"0,0208000",null,""]
["90704","SINAPI-I",38035,"1,0500000",null,""]
["90704","SINAPI",88246,"0,1410000",null,""]
["90704","SINAPI",88316,"0,1410000",null,""]
["90705",null,null,"",null,"1,6727132"]
["90705","SINAPI-I",309,"0,1667000",null,""]
["90705","SINAPI-I",20078,"0,0229000",null,""]
["90705","SINAPI-I",38036,"1,0500000",null,""]
["90705","SINAPI",88246,"0,1549000",null,""]
["90705","SINAPI",88316,"0,1549000",null,""]
["90706",null,null,"",null,"1,1317469"]
["90706","SINAPI-I",310,"0,1667000",null,""]
["90706","SINAPI",5678,"0,0316000",null,""]
["90706","SINAPI",5679,"0,0196000",null,""]
["90706","SINAPI-I",20078,"0,0250000",null,""]
["90706","SINAPI-I",38037,"1,0500000",null,""]
["90706","SINAPI",88246,"0,0975000",null,""]
["90706","SINAPI",88316,"0,0975000",null,""]
["90708",null,null,"",null,"1,0135684"]
["90708","SINAPI",5631,"0,0422000",null,""]
["90708","SINAPI",5632,"0,0262000",null,""]
["90708","SINAPI-I",20078,"0,0694000",null,""]
["90708","SINAPI-I",41782,"1,0500000",null,""]
["90708","SINAPI",88246,"0,1301000",null,""]
["90708","SINAPI",88316,"0,1301000",null,""]
["90724",null,null,"",null,"79,6889296"]
["90724","SINAPI",88246,"0,5086000",null,""]
["90724","SINAPI",88316,"0,5086000",null,""]
["90724","SINAPI",88629,"0,0018000",null,""]
["90725",null,null,"",null,"79,3167472"]
["90725","SINAPI",88246,"0,6217000",null,""]
["90725","SINAPI",88316,"0,6217000",null,""]
["90725","SINAPI",88629,"0,0025000",null,""]
["90726",null,null,"",null,"78,8899283"]
["90726","SINAPI",88246,"0,7348000",null,""]
["90726","SINAPI",88316,"0,7348000",null,""]
["90726","SINAPI",88629,"0,0033000",null,""]
["90727",null,null,"",null,"78,6021506"]
["90727","SINAPI",88246,"0,8479000",null,""]
["90727","SINAPI",88316,"0,8479000",null,""]
["90727","SINAPI",88629,"0,0040000",null,""]
["90728",null,null,"",null,"78,4531694"]
["90728","SINAPI",88246,"0,9610000",null,""]
["90728","SINAPI",88316,"0,9610000",null,""]
["90728","SINAPI",88629,"0,0047000",null,""]
["90729",null,null,"",null,"78,2535331"]
["90729","SINAPI",88246,"1,0741000",null,""]
["90729","SINAPI",88316,"1,0741000",null,""]
["90729","SINAPI",88629,"0,0054000",null,""]
["90730",null,null,"",null,"78,1119148"]
["90730","SINAPI",88246,"1,1872000",null,""]
["90730","SINAPI",88316,"1,1872000",null,""]
["90730","SINAPI",88629,"0,0061000",null,""]
["90731",null,null,"",null,"78,0479334"]
["90731","SINAPI",88246,"1,3003000",null,""]
["90731","SINAPI",88316,"1,3003000",null,""]
["90731","SINAPI",88629,"0,0068000",null,""]
["90732",null,null,"",null,"77,8463649"]
["90732","SINAPI",88246,"1,6396000",null,""]
["90732","SINAPI",88316,"1,6396000",null,""]
["90732","SINAPI",88629,"0,0089000",null,""]
["90733",null,null,"",null,"84,0000000"]
["90733","SINAPI",88246,"0,0753000",null,""]
["90733","SINAPI",88316,"0,0753000",null,""]
["90734",null,null,"",null,"84,5070423"]
["90734","SINAPI",88246,"0,0892000",null,""]
["90734","SINAPI",88316,"0,0892000",null,""]
["90735",null,null,"",null,"84,1463415"]
["90735","SINAPI",88246,"0,1030000",null,""]
["90735","SINAPI",88316,"0,1030000",null,""]
["90736",null,null,"",null,"83,7606838"]
["90736","SINAPI",88246,"0,1169000",null,""]
["90736","SINAPI",88316,"0,1169000",null,""]
["90737",null,null,"",null,"83,8095239"]
["90737","SINAPI",88246,"0,1308000",null,""]
["90737","SINAPI",88316,"0,1308000",null,""]
["90738",null,null,"",null,"83,6488813"]
["90738","SINAPI",88246,"0,1447000",null,""]
["90738","SINAPI",88316,"0,1447000",null,""]
["90739",null,null,"",null,"47,6678045"]
["90739","SINAPI",5678,"0,0283000",null,""]
["90739","SINAPI",5679,"0,0176000",null,""]
["90739","SINAPI",88246,"0,0873000",null,""]
["90739","SINAPI",88316,"0,0873000",null,""]
["90740",null,null,"",null,"83,6683418"]
["90740","SINAPI",88246,"0,0993000",null,""]
["90740","SINAPI",88316,"0,0993000",null,""]
["90741",null,null,"",null,"83,7004406"]
["90741","SINAPI",88246,"0,1132000",null,""]
["90741","SINAPI",88316,"0,1132000",null,""]
["90742",null,null,"",null,"83,6935167"]
["90742","SINAPI",88246,"0,1271000",null,""]
["90742","SINAPI",88316,"0,1271000",null,""]
["90743",null,null,"",null,"83,7455831"]
["90743","SINAPI",88246,"0,1410000",null,""]
["90743","SINAPI",88316,"0,1410000",null,""]
["90744",null,null,"",null,"83,6276084"]
["90744","SINAPI",88246,"0,1549000",null,""]
["90744","SINAPI",88316,"0,1549000",null,""]
["90745",null,null,"",null,"47,4645031"]
["90745","SINAPI",5678,"0,0316000",null,""]
["90745","SINAPI",5679,"0,0196000",null,""]
["90745","SINAPI",88246,"0,0975000",null,""]
["90745","SINAPI",88316,"0,0975000",null,""]
["90746",null,null,"",null,"84,2105264"]
["90746","SINAPI",88246,"0,0814000",null,""]
["90746","SINAPI",88316,"0,0814000",null,""]
["90747",null,null,"",null,"36,6255144"]
["90747","SINAPI",5631,"0,0422000",null,""]
["90747","SINAPI",5632,"0,0262000",null,""]
["90747","SINAPI",88246,"0,1301000",null,""]
["90747","SINAPI",88316,"0,1301000",null,""]
["94869",null,null,"",null,"0,6017404"]
["94869","SINAPI-I",20078,"0,0379000",null,""]
["94869","SINAPI-I",41779,"1,0500000",null,""]
["94869","SINAPI",88246,"0,0200000",null,""]
["94869","SINAPI",88316,"0,0200000",null,""]
["94870",null,null,"",null,"34,0314136"]
["94870","SINAPI-I",20078,"0,0379000",null,""]
["94870","SINAPI",88246,"0,0200000",null,""]
["94870","SINAPI",88316,"0,0200000",null,""]
["94871",null,null,"",null,"0,6809568"]
["94871","SINAPI-I",20078,"0,0417000",null,""]
["94871","SINAPI-I",41780,"1,0500000",null,""]
["94871","SINAPI",88246,"0,0349000",null,""]
["94871","SINAPI",88316,"0,0349000",null,""]
["94872",null,null,"",null,"43,5606060"]
["94872","SINAPI-I",20078,"0,0417000",null,""]
["94872","SINAPI",88246,"0,0349000",null,""]
["94872","SINAPI",88316,"0,0349000",null,""]
["94875",null,null,"",null,"0,9501759"]
["94875","SINAPI",5631,"0,0638000",null,""]
["94875","SINAPI",5632,"0,0397000",null,""]
["94875","SINAPI-I",20078,"0,1042000",null,""]
["94875","SINAPI-I",41783,"1,0500000",null,""]
["94875","SINAPI",88246,"0,1970000",null,""]
["94875","SINAPI",88316,"0,1970000",null,""]
["94876",null,null,"",null,"32,6221610"]
["94876","SINAPI",5631,"0,0638000",null,""]
["94876","SINAPI",5632,"0,0397000",null,""]
["94876","SINAPI-I",20078,"0,1042000",null,""]
["94876","SINAPI",88246,"0,1970000",null,""]
["94876","SINAPI",88316,"0,1970000",null,""]
["94878",null,null,"",null,"33,1546023"]
["94878","SINAPI",5631,"0,0749000",null,""]
["94878","SINAPI",5632,"0,0466000",null,""]
["94878","SINAPI-I",20078,"0,1042000",null,""]
["94878","SINAPI",88246,"0,2311000",null,""]
["94878","SINAPI",88316,"0,2311000",null,""]
["94879",null,null,"",null,"0,8881596"]
["94879","SINAPI",5631,"0,0917000",null,""]
["94879","SINAPI",5632,"0,0570000",null,""]
["94879","SINAPI-I",20078,"0,2083000",null,""]
["94879","SINAPI-I",41785,"1,0500000",null,""]
["94879","SINAPI",88246,"0,2830000",null,""]
["94879","SINAPI",88316,"0,2830000",null,""]
["94880",null,null,"",null,"31,2987608"]
["94880","SINAPI",5631,"0,0917000",null,""]
["94880","SINAPI",5632,"0,0570000",null,""]
["94880","SINAPI-I",20078,"0,2083000",null,""]
["94880","SINAPI",88246,"0,2830000",null,""]
["94880","SINAPI",88316,"0,2830000",null,""]
["94881",null,null,"",null,"0,7653278"]
["94881","SINAPI",5631,"0,1088000",null,""]
["94881","SINAPI",5632,"0,0676000",null,""]
["94881","SINAPI-I",20078,"0,2083000",null,""]
["94881","SINAPI-I",41786,"1,0500000",null,""]
["94881","SINAPI",88246,"0,3355000",null,""]
["94881","SINAPI",88316,"0,3355000",null,""]
["94882",null,null,"",null,"32,0007916"]
["94882","SINAPI",5631,"0,1088000",null,""]
["94882","SINAPI",5632,"0,0676000",null,""]
["94882","SINAPI-I",20078,"0,2083000",null,""]
["94882","SINAPI",88246,"0,3355000",null,""]
["94882","SINAPI",88316,"0,3355000",null,""]
["94884",null,null,"",null,"33,0290841"]
["94884","SINAPI",5631,"0,1434000",null,""]
["94884","SINAPI",5632,"0,0891000",null,""]
["94884","SINAPI-I",20078,"0,2083000",null,""]
["94884","SINAPI",88246,"0,4424000",null,""]
["94884","SINAPI",88316,"0,4424000",null,""]
["97121",null,null,"",null,"80,3773585"]
["97121","SINAPI-I",20078,"0,0042000",null,""]
["97121","SINAPI",88246,"0,0640000",null,""]
["97121","SINAPI",88316,"0,0640000",null,""]
["97122",null,null,"",null,"78,3281734"]
["97122","SINAPI-I",20078,"0,0073000",null,""]
["97122","SINAPI",88246,"0,0756000",null,""]
["97122","SINAPI",88316,"0,0756000",null,""]
["97123",null,null,"",null,"77,9255320"]
["97123","SINAPI-I",20078,"0,0094000",null,""]
["97123","SINAPI",88246,"0,0872000",null,""]
["97123","SINAPI",88316,"0,0872000",null,""]
["97124",null,null,"",null,"80,0925926"]
["97124","SINAPI-I",20078,"0,0042000",null,""]
["97124","SINAPI",88246,"0,0519000",null,""]
["97124","SINAPI",88316,"0,0519000",null,""]
["97125",null,null,"",null,"77,2727273"]
["97125","SINAPI-I",20078,"0,0073000",null,""]
["97125","SINAPI",88246,"0,0613000",null,""]
["97125","SINAPI",88316,"0,0613000",null,""]
["97126",null,null,"",null,"76,3754046"]
["97126","SINAPI-I",20078,"0,0094000",null,""]
["97126","SINAPI",88246,"0,0707000",null,""]
["97126","SINAPI",88316,"0,0707000",null,""]
["102264",null,null,"",null,"14,0468227"]
["102264","SINAPI-I",303,"0,1667000",null,""]
["102264","SINAPI-I",9836,"1,0500000",null,""]
["102264","SINAPI-I",20078,"0,0104200",null,""]
["102264","SINAPI",88246,"0,0752800",null,""]
["102264","SINAPI",88316,"0,0752800",null,""]
["102265",null,null,"",null,"77,6706311"]
["102265","SINAPI",88246,"2,0920000",null,""]
["102265","SINAPI",88316,"2,0920000",null,""]
["102265","SINAPI",88629,"0,0117000",null,""]
["102266",null,null,"",null,"77,6178517"]
["102266","SINAPI",88246,"2,3182000",null,""]
["102266","SINAPI",88316,"2,3182000",null,""]
["102266","SINAPI",88629,"0,0131000",null,""]
["102267",null,null,"",null,"77,5319651"]
["102267","SINAPI",88246,"2,6575000",null,""]
["102267","SINAPI",88316,"2,6575000",null,""]
["102267","SINAPI",88629,"0,0153000",null,""]
["102268",null,null,"",null,"77,4977632"]
["102268","SINAPI",88246,"2,9968000",null,""]
["102268","SINAPI",88316,"2,9968000",null,""]
["102268","SINAPI",88629,"0,0174000",null,""]
["102269",null,null,"",null,"77,4109365"]
["102269","SINAPI",88246,"3,6754000",null,""]
["102269","SINAPI",88316,"3,6754000",null,""]
["102269","SINAPI",88629,"0,0216000",null,""]
["105260",null,null,"",null,"8,9084065"]
["105260","SINAPI-I",20078,"0,0042000",null,""]
["105260","SINAPI-I",36375,"1,0250000",null,""]
["105260","SINAPI",88246,"0,0640000",null,""]
["105260","SINAPI",88316,"0,0640000",null,""]
["105285",null,null,"",null,"7,3868488"]
["105285","SINAPI-I",20078,"0,0042000",null,""]
["105285","SINAPI-I",36375,"1,0250000",null,""]
["105285","SINAPI",88246,"0,0519000",null,""]
["105285","SINAPI",88316,"0,0519000",null,""]
["105286",null,null,"",null,"31,1804808"]
["105286","SINAPI-I",3845,"1,0000000",null,""]
["105286","SINAPI-I",20078,"0,0250000",null,""]
["105286","SINAPI",88246,"0,2585000",null,""]
["105286","SINAPI",88316,"0,2585000",null,""]
["105287",null,null,"",null,"27,2305909"]
["105287","SINAPI-I",3845,"1,0000000",null,""]
["105287","SINAPI-I",20078,"0,0250000",null,""]
["105287","SINAPI",88246,"0,2097000",null,""]
["105287","SINAPI",88316,"0,2097000",null,""]
["105288",null,null,"",null,"22,4209378"]
["105288","SINAPI-I",11045,"1,0000000",null,""]
["105288","SINAPI-I",20078,"0,0438000",null,""]
["105288","SINAPI",88246,"0,3054000",null,""]
["105288","SINAPI",88316,"0,3054000",null,""]
["105289",null,null,"",null,"19,1592005"]
["105289","SINAPI-I",11045,"1,0000000",null,""]
["105289","SINAPI-I",20078,"0,0438000",null,""]
["105289","SINAPI",88246,"0,2478000",null,""]
["105289","SINAPI",88316,"0,2478000",null,""]
["105290",null,null,"",null,"19,2376317"]
["105290","SINAPI-I",3837,"1,0000000",null,""]
["105290","SINAPI-I",20078,"0,0563000",null,""]
["105290","SINAPI",88246,"0,3523000",null,""]
["105290","SINAPI",88316,"0,3523000",null,""]
["105291",null,null,"",null,"16,3133796"]
["105291","SINAPI-I",3837,"1,0000000",null,""]
["105291","SINAPI-I",20078,"0,0563000",null,""]
["105291","SINAPI",88246,"0,2858000",null,""]
["105291","SINAPI",88316,"0,2858000",null,""]
["105292",null,null,"",null,"28,1276962"]
["105292","SINAPI-I",1831,"1,0000000",null,""]
["105292","SINAPI-I",20078,"0,0250000",null,""]
["105292","SINAPI",88246,"0,3877000",null,""]
["105292","SINAPI",88316,"0,3877000",null,""]
["105293",null,null,"",null,"24,3840663"]
["105293","SINAPI-I",1831,"1,0000000",null,""]
["105293","SINAPI-I",20078,"0,0250000",null,""]
["105293","SINAPI",88246,"0,3146000",null,""]
["105293","SINAPI",88316,"0,3146000",null,""]
["105294",null,null,"",null,"16,4569112"]
["105294","SINAPI-I",1825,"1,0000000",null,""]
["105294","SINAPI-I",20078,"0,0438000",null,""]
["105294","SINAPI",88246,"0,4580000",null,""]
["105294","SINAPI",88316,"0,4580000",null,""]
["105295",null,null,"",null,"13,8599601"]
["105295","SINAPI-I",1825,"1,0000000",null,""]
["105295","SINAPI-I",20078,"0,0438000",null,""]
["105295","SINAPI",88246,"0,3716000",null,""]
["105295","SINAPI",88316,"0,3716000",null,""]
["105296",null,null,"",null,"11,1034869"]
["105296","SINAPI-I",1827,"1,0000000",null,""]
["105296","SINAPI-I",20078,"0,0563000",null,""]
["105296","SINAPI",88246,"0,5284000",null,""]
["105296","SINAPI",88316,"0,5284000",null,""]
["105308",null,null,"",null,"75,7437071"]
["105308","SINAPI-I",20078,"0,0136000",null,""]
["105308","SINAPI",88246,"0,0988000",null,""]
["105308","SINAPI",88316,"0,0988000",null,""]
["105309",null,null,"",null,"75,3191490"]
["105309","SINAPI-I",20078,"0,0155000",null,""]
["105309","SINAPI",88246,"0,1058000",null,""]
["105309","SINAPI",88316,"0,1058000",null,""]
["105310",null,null,"",null,"75,1351352"]
["105310","SINAPI-I",20078,"0,0188000",null,""]
["105310","SINAPI",88246,"0,1243000",null,""]
["105310","SINAPI",88316,"0,1243000",null,""]
["105311",null,null,"",null,"77,5216139"]
["105311","SINAPI-I",20078,"0,0094000",null,""]
["105311","SINAPI",88246,"0,0806000",null,""]
["105311","SINAPI",88316,"0,0806000",null,""]
["105312",null,null,"",null,"74,6518106"]
["105312","SINAPI-I",20078,"0,0136000",null,""]
["105312","SINAPI",88246,"0,0802000",null,""]
["105312","SINAPI",88316,"0,0802000",null,""]
["105313",null,null,"",null,"73,7113403"]
["105313","SINAPI-I",20078,"0,0155000",null,""]
["105313","SINAPI",88246,"0,0858000",null,""]
["105313","SINAPI",88316,"0,0858000",null,""]
["105314",null,null,"",null,"73,4782609"]
["105314","SINAPI-I",20078,"0,0188000",null,""]
["105314","SINAPI",88246,"0,1009000",null,""]
["105314","SINAPI",88316,"0,1009000",null,""]
["105315",null,null,"",null,"76,6304348"]
["105315","SINAPI-I",20078,"0,0250000",null,""]
["105315","SINAPI",88246,"0,2097000",null,""]
["105315","SINAPI",88316,"0,2097000",null,""]
["105316",null,null,"",null,"54,4800886"]
["105316","SINAPI",5678,"0,0221000",null,""]
["105316","SINAPI",5679,"0,0534000",null,""]
["105316","SINAPI-I",20078,"0,0678000",null,""]
["105316","SINAPI",88246,"0,2873000",null,""]
["105316","SINAPI",88316,"0,1915000",null,""]
["105327",null,null,"",null,"5,6222222"]
["105327","SINAPI-I",20078,"0,0073000",null,""]
["105327","SINAPI-I",36376,"1,0250000",null,""]
["105327","SINAPI",88246,"0,0756000",null,""]
["105327","SINAPI",88316,"0,0756000",null,""]
["105328",null,null,"",null,"4,5935600"]
["105328","SINAPI-I",20078,"0,0073000",null,""]
["105328","SINAPI-I",36376,"1,0250000",null,""]
["105328","SINAPI",88246,"0,0613000",null,""]
["105328","SINAPI",88316,"0,0613000",null,""]
["105329",null,null,"",null,"3,9831430"]
["105329","SINAPI-I",20078,"0,0094000",null,""]
["105329","SINAPI-I",36377,"1,0250000",null,""]
["105329","SINAPI",88246,"0,0872000",null,""]
["105329","SINAPI",88316,"0,0872000",null,""]
["105330",null,null,"",null,"3,2377555"]
["105330","SINAPI-I",20078,"0,0094000",null,""]
["105330","SINAPI-I",36377,"1,0250000",null,""]
["105330","SINAPI",88246,"0,0707000",null,""]
["105330","SINAPI",88316,"0,0707000",null,""]
["105331",null,null,"",null,"5,1710880"]
["105331","SINAPI-I",9825,"1,0250000",null,""]
["105331","SINAPI-I",20078,"0,0094000",null,""]
["105331","SINAPI",88246,"0,0806000",null,""]
["105331","SINAPI",88316,"0,0806000",null,""]
["105332",null,null,"",null,"4,2590431"]
["105332","SINAPI-I",9825,"1,0250000",null,""]
["105332","SINAPI-I",20078,"0,0094000",null,""]
["105332","SINAPI",88246,"0,0654000",null,""]
["105332","SINAPI",88316,"0,0654000",null,""]
["105333",null,null,"",null,"2,4008667"]
["105333","SINAPI",5678,"0,0081000",null,""]
["105333","SINAPI",5679,"0,0387000",null,""]
["105333","SINAPI-I",9829,"1,0250000",null,""]
["105333","SINAPI-I",20078,"0,0188000",null,""]
["105333","SINAPI",88246,"0,1270000",null,""]
["105333","SINAPI",88316,"0,1270000",null,""]
["105334",null,null,"",null,"1,8379939"]
["105334","SINAPI",5678,"0,0081000",null,""]
["105334","SINAPI",5679,"0,0195000",null,""]
["105334","SINAPI-I",9829,"1,0250000",null,""]
["105334","SINAPI-I",20078,"0,0188000",null,""]
["105334","SINAPI",88246,"0,1030000",null,""]
["105334","SINAPI",88316,"0,1030000",null,""]
["105335",null,null,"",null,"1,8870092"]
["105335","SINAPI",5678,"0,0095000",null,""]
["105335","SINAPI",5679,"0,0458000",null,""]
["105335","SINAPI-I",9826,"1,0250000",null,""]
["105335","SINAPI-I",20078,"0,0229000",null,""]
["105335","SINAPI",88246,"0,1502000",null,""]
["105335","SINAPI",88316,"0,1502000",null,""]
["105336",null,null,"",null,"1,4383284"]
["105336","SINAPI",5678,"0,0095000",null,""]
["105336","SINAPI",5679,"0,0231000",null,""]
["105336","SINAPI-I",9826,"1,0250000",null,""]
["105336","SINAPI-I",20078,"0,0229000",null,""]
["105336","SINAPI",88246,"0,1219000",null,""]
["105336","SINAPI",88316,"0,1219000",null,""]
["105337",null,null,"",null,"1,5421549"]
["105337","SINAPI",5678,"0,0110000",null,""]
["105337","SINAPI",5679,"0,0529000",null,""]
["105337","SINAPI-I",9827,"1,0250000",null,""]
["105337","SINAPI-I",20078,"0,0271000",null,""]
["105337","SINAPI",88246,"0,1734000",null,""]
["105337","SINAPI",88316,"0,1734000",null,""]
["105338",null,null,"",null,"1,1770967"]
["105338","SINAPI",5678,"0,0110000",null,""]
["105338","SINAPI",5679,"0,0267000",null,""]
["105338","SINAPI-I",9827,"1,0250000",null,""]
["105338","SINAPI-I",20078,"0,0271000",null,""]
["105338","SINAPI",88246,"0,1407000",null,""]
["105338","SINAPI",88316,"0,1407000",null,""]
["105339",null,null,"",null,"76,3066203"]
["105339","SINAPI-I",20078,"0,0094000",null,""]
["105339","SINAPI",88246,"0,0654000",null,""]
["105339","SINAPI",88316,"0,0654000",null,""]
["105359",null,null,"",null,"77,7280859"]
["105359","SINAPI-I",20078,"0,0250000",null,""]
["105359","SINAPI",88246,"0,2585000",null,""]
["105359","SINAPI",88316,"0,2585000",null,""]
["105360",null,null,"",null,"75,2562226"]
["105360","SINAPI-I",20078,"0,0438000",null,""]
["105360","SINAPI",88246,"0,3054000",null,""]
["105360","SINAPI",88316,"0,3054000",null,""]
["105361",null,null,"",null,"74,3107770"]
["105361","SINAPI-I",20078,"0,0563000",null,""]
["105361","SINAPI",88246,"0,3523000",null,""]
["105361","SINAPI",88316,"0,3523000",null,""]
["105362",null,null,"",null,"79,4637417"]
["105362","SINAPI-I",20078,"0,0250000",null,""]
["105362","SINAPI",88246,"0,3877000",null,""]
["105362","SINAPI",88316,"0,3877000",null,""]
["105363",null,null,"",null,"77,7329975"]
["105363","SINAPI-I",20078,"0,0438000",null,""]
["105363","SINAPI",88246,"0,4580000",null,""]
["105363","SINAPI",88316,"0,4580000",null,""]
["105364",null,null,"",null,"76,9896194"]
["105364","SINAPI-I",20078,"0,0563000",null,""]
["105364","SINAPI",88246,"0,5284000",null,""]
["105364","SINAPI",88316,"0,5284000",null,""]
["105365",null,null,"",null,"77,5401070"]
["105365","SINAPI-I",20078,"0,0500000",null,""]
["105365","SINAPI",88246,"0,5169000",null,""]
["105365","SINAPI",88316,"0,5169000",null,""]
["105366",null,null,"",null,"75,1094891"]
["105366","SINAPI-I",20078,"0,0875000",null,""]
["105366","SINAPI",88246,"0,6107000",null,""]
["105366","SINAPI",88316,"0,6107000",null,""]
["105367",null,null,"",null,"74,2803505"]
["105367","SINAPI-I",20078,"0,1125000",null,""]
["105367","SINAPI",88246,"0,7045000",null,""]
["105367","SINAPI",88316,"0,7045000",null,""]
["105368",null,null,"",null,"12,5984251"]
["105368","SINAPI",5678,"0,0195000",null,""]
["105368","SINAPI",5679,"0,0472000",null,""]
["105368","SINAPI-I",20078,"0,0275000",null,""]
["105368","SINAPI-I",40418,"1,0000000",null,""]
["105368","SINAPI",88246,"0,1335000",null,""]
["105368","SINAPI",88316,"0,0890000",null,""]
["105370",null,null,"",null,"10,5012277"]
["105370","SINAPI",5678,"0,0260000",null,""]
["105370","SINAPI",5679,"0,0629000",null,""]
["105370","SINAPI-I",20078,"0,0549000",null,""]
["105370","SINAPI-I",40421,"1,0000000",null,""]
["105370","SINAPI",88246,"0,1779000",null,""]
["105370","SINAPI",88316,"0,1186000",null,""]
["105371",null,null,"",null,"72,4060151"]
["105371","SINAPI-I",20078,"0,1125000",null,""]
["105371","SINAPI",88246,"0,5716000",null,""]
["105371","SINAPI",88316,"0,5716000",null,""]
["105372",null,null,"",null,"47,6315790"]
["105372","SINAPI",5678,"0,0130000",null,""]
["105372","SINAPI",5679,"0,0315000",null,""]
["105372","SINAPI-I",20078,"0,0275000",null,""]
["105372","SINAPI",88246,"0,0890000",null,""]
["105372","SINAPI",88316,"0,0593000",null,""]
["105373",null,null,"",null,"49,0970655"]
["105373","SINAPI",5678,"0,0141000",null,""]
["105373","SINAPI",5679,"0,0340000",null,""]
["105373","SINAPI-I",20078,"0,0326000",null,""]
["105373","SINAPI",88246,"0,1123000",null,""]
["105373","SINAPI",88316,"0,0749000",null,""]
["105374",null,null,"",null,"9,2357910"]
["105374","SINAPI-I",1827,"1,0000000",null,""]
["105374","SINAPI-I",20078,"0,0563000",null,""]
["105374","SINAPI",88246,"0,4287000",null,""]
["105374","SINAPI",88316,"0,4287000",null,""]
["105375",null,null,"",null,"19,0148177"]
["105375","SINAPI-I",11378,"1,0000000",null,""]
["105375","SINAPI-I",20078,"0,1125000",null,""]
["105375","SINAPI",88246,"0,7045000",null,""]
["105375","SINAPI",88316,"0,7045000",null,""]
["105376",null,null,"",null,"16,1185036"]
["105376","SINAPI-I",11378,"1,0000000",null,""]
["105376","SINAPI-I",20078,"0,1125000",null,""]
["105376","SINAPI",88246,"0,5716000",null,""]
["105376","SINAPI",88316,"0,5716000",null,""]
["105381",null,null,"",null,"73,5449736"]
["105381","SINAPI-I",20078,"0,0438000",null,""]
["105381","SINAPI",88246,"0,2478000",null,""]
["105381","SINAPI",88316,"0,2478000",null,""]
["105382",null,null,"",null,"72,4397591"]
["105382","SINAPI-I",20078,"0,0563000",null,""]
["105382","SINAPI",88246,"0,2858000",null,""]
["105382","SINAPI",88316,"0,2858000",null,""]
["105383",null,null,"",null,"78,5608309"]
["105383","SINAPI-I",20078,"0,0250000",null,""]
["105383","SINAPI",88246,"0,3146000",null,""]
["105383","SINAPI",88316,"0,3146000",null,""]
["105384",null,null,"",null,"76,5137615"]
["105384","SINAPI-I",20078,"0,0438000",null,""]
["105384","SINAPI",88246,"0,3716000",null,""]
["105384","SINAPI",88316,"0,3716000",null,""]
["105385",null,null,"",null,"75,7480315"]
["105385","SINAPI-I",20078,"0,0563000",null,""]
["105385","SINAPI",88246,"0,4287000",null,""]
["105385","SINAPI",88316,"0,4287000",null,""]
["105386",null,null,"",null,"76,3656031"]
["105386","SINAPI-I",20078,"0,0500000",null,""]
["105386","SINAPI",88246,"0,4194000",null,""]
["105386","SINAPI",88316,"0,4194000",null,""]
["105387",null,null,"",null,"73,4595071"]
["105387","SINAPI-I",20078,"0,0875000",null,""]
["105387","SINAPI",88246,"0,4955000",null,""]
["105387","SINAPI",88316,"0,4955000",null,""]
["92833",null,null,"",null,"2,2638320"]
["92833","SINAPI",5631,"0,0160000",null,""]
["92833","SINAPI",5632,"0,0311000",null,""]
["92833","SINAPI-I",40335,"1,0300000",null,""]
["92833","SINAPI-I",40340,"0,4000000",null,""]
["92833","SINAPI",88246,"0,0715000",null,""]
["92833","SINAPI",88316,"0,1431000",null,""]
["92834",null,null,"",null,"26,8743400"]
["92834","SINAPI",5631,"0,0160000",null,""]
["92834","SINAPI",5632,"0,0311000",null,""]
["92834","SINAPI-I",40340,"0,4000000",null,""]
["92834","SINAPI",88246,"0,0715000",null,""]
["92834","SINAPI",88316,"0,1431000",null,""]
["92835",null,null,"",null,"3,0759466"]
["92835","SINAPI",5631,"0,0228000",null,""]
["92835","SINAPI",5632,"0,0443000",null,""]
["92835","SINAPI-I",7740,"1,0300000",null,""]
["92835","SINAPI-I",40341,"0,4000000",null,""]
["92835","SINAPI",88246,"0,1021000",null,""]
["92835","SINAPI",88316,"0,2041000",null,""]
["92836",null,null,"",null,"28,8950715"]
["92836","SINAPI",5631,"0,0228000",null,""]
["92836","SINAPI",5632,"0,0443000",null,""]
["92836","SINAPI-I",40341,"0,4000000",null,""]
["92836","SINAPI",88246,"0,1021000",null,""]
["92836","SINAPI",88316,"0,2041000",null,""]
["92837",null,null,"",null,"2,2417384"]
["92837","SINAPI",5631,"0,0297000",null,""]
["92837","SINAPI",5632,"0,0576000",null,""]
["92837","SINAPI-I",7741,"1,0300000",null,""]
["92837","SINAPI-I",40342,"0,4000000",null,""]
["92837","SINAPI",88246,"0,1326000",null,""]
["92837","SINAPI",88316,"0,2651000",null,""]
["92838",null,null,"",null,"29,8267716"]
["92838","SINAPI",5631,"0,0297000",null,""]
["92838","SINAPI",5632,"0,0576000",null,""]
["92838","SINAPI-I",40342,"0,4000000",null,""]
["92838","SINAPI",88246,"0,1326000",null,""]
["92838","SINAPI",88316,"0,2651000",null,""]
["92839",null,null,"",null,"2,2491215"]
["92839","SINAPI",5631,"0,0365000",null,""]
["92839","SINAPI",5632,"0,0708000",null,""]
["92839","SINAPI-I",7774,"1,0300000",null,""]
["92839","SINAPI-I",40343,"0,4000000",null,""]
["92839","SINAPI",88246,"0,1631000",null,""]
["92839","SINAPI",88316,"0,3262000",null,""]
["92840",null,null,"",null,"30,1969932"]
["92840","SINAPI",5631,"0,0365000",null,""]
["92840","SINAPI",5632,"0,0708000",null,""]
["92840","SINAPI-I",40343,"0,4000000",null,""]
["92840","SINAPI",88246,"0,1631000",null,""]
["92840","SINAPI",88316,"0,3262000",null,""]
["92841",null,null,"",null,"2,0508942"]
["92841","SINAPI",5631,"0,0433000",null,""]
["92841","SINAPI",5632,"0,0841000",null,""]
["92841","SINAPI-I",7744,"1,0300000",null,""]
["92841","SINAPI-I",40344,"0,4000000",null,""]
["92841","SINAPI",88246,"0,1936000",null,""]
["92841","SINAPI",88316,"0,3872000",null,""]
["92842",null,null,"",null,"28,7108158"]
["92842","SINAPI",5631,"0,0433000",null,""]
["92842","SINAPI",5632,"0,0841000",null,""]
["92842","SINAPI-I",40344,"0,4000000",null,""]
["92842","SINAPI",88246,"0,1936000",null,""]
["92842","SINAPI",88316,"0,3872000",null,""]
["92843",null,null,"",null,"2,2963940"]
["92843","SINAPI",5631,"0,0501000",null,""]
["92843","SINAPI",5632,"0,0973000",null,""]
["92843","SINAPI-I",7773,"1,0300000",null,""]
["92843","SINAPI-I",40345,"0,4000000",null,""]
["92843","SINAPI",88246,"0,2241000",null,""]
["92843","SINAPI",88316,"0,4482000",null,""]
["92844",null,null,"",null,"28,0041980"]
["92844","SINAPI",5631,"0,0501000",null,""]
["92844","SINAPI",5632,"0,0973000",null,""]
["92844","SINAPI-I",40345,"0,4000000",null,""]
["92844","SINAPI",88246,"0,2241000",null,""]
["92844","SINAPI",88316,"0,4482000",null,""]
["92845",null,null,"",null,"1,7568415"]
["92845","SINAPI",5631,"0,0570000",null,""]
["92845","SINAPI",5632,"0,1106000",null,""]
["92845","SINAPI-I",7754,"1,0300000",null,""]
["92845","SINAPI-I",40346,"0,4000000",null,""]
["92845","SINAPI",88246,"0,2546000",null,""]
["92845","SINAPI",88316,"0,5092000",null,""]
["92846",null,null,"",null,"27,7735388"]
["92846","SINAPI",5631,"0,0570000",null,""]
["92846","SINAPI",5632,"0,1106000",null,""]
["92846","SINAPI-I",40346,"0,4000000",null,""]
["92846","SINAPI",88246,"0,2546000",null,""]
["92846","SINAPI",88316,"0,5092000",null,""]
["92847",null,null,"",null,"1,9215545"]
["92847","SINAPI",5631,"0,0638000",null,""]
["92847","SINAPI",5632,"0,1238000",null,""]
["92847","SINAPI-I",7720,"1,0300000",null,""]
["92847","SINAPI-I",40347,"0,4000000",null,""]
["92847","SINAPI",88246,"0,2851000",null,""]
["92847","SINAPI",88316,"0,5703000",null,""]
["92848",null,null,"",null,"26,4908405"]
["92848","SINAPI",5631,"0,0638000",null,""]
["92848","SINAPI",5632,"0,1238000",null,""]
["92848","SINAPI-I",40347,"0,4000000",null,""]
["92848","SINAPI",88246,"0,2851000",null,""]
["92848","SINAPI",88316,"0,5703000",null,""]
["92849",null,null,"",null,"2,7452705"]
["92849","SINAPI",5631,"0,0196000",null,""]
["92849","SINAPI",5632,"0,0380000",null,""]
["92849","SINAPI-I",40335,"1,0300000",null,""]
["92849","SINAPI-I",40340,"0,4000000",null,""]
["92849","SINAPI",88246,"0,0875000",null,""]
["92849","SINAPI",88316,"0,1750000",null,""]
["92850",null,null,"",null,"29,1588785"]
["92850","SINAPI",5631,"0,0196000",null,""]
["92850","SINAPI",5632,"0,0380000",null,""]
["92850","SINAPI-I",40340,"0,4000000",null,""]
["92850","SINAPI",88246,"0,0875000",null,""]
["92850","SINAPI",88316,"0,1750000",null,""]
["92851",null,null,"",null,"3,7060196"]
["92851","SINAPI",5631,"0,0279000",null,""]
["92851","SINAPI",5632,"0,0542000",null,""]
["92851","SINAPI-I",7740,"1,0300000",null,""]
["92851","SINAPI-I",40341,"0,4000000",null,""]
["92851","SINAPI",88246,"0,1248000",null,""]
["92851","SINAPI",88316,"0,2497000",null,""]
["92852",null,null,"",null,"30,9864064"]
["92852","SINAPI",5631,"0,0279000",null,""]
["92852","SINAPI",5632,"0,0542000",null,""]
["92852","SINAPI-I",40341,"0,4000000",null,""]
["92852","SINAPI",88246,"0,1248000",null,""]
["92852","SINAPI",88316,"0,2497000",null,""]
["92853",null,null,"",null,"2,7118167"]
["92853","SINAPI",5631,"0,0363000",null,""]
["92853","SINAPI",5632,"0,0704000",null,""]
["92853","SINAPI-I",7741,"1,0300000",null,""]
["92853","SINAPI-I",40342,"0,4000000",null,""]
["92853","SINAPI",88246,"0,1622000",null,""]
["92853","SINAPI",88316,"0,3243000",null,""]
["92854",null,null,"",null,"31,8744838"]
["92854","SINAPI",5631,"0,0363000",null,""]
["92854","SINAPI",5632,"0,0704000",null,""]
["92854","SINAPI-I",40342,"0,4000000",null,""]
["92854","SINAPI",88246,"0,1622000",null,""]
["92854","SINAPI",88316,"0,3243000",null,""]
["92855",null,null,"",null,"2,7234010"]
["92855","SINAPI",5631,"0,0446000",null,""]
["92855","SINAPI",5632,"0,0866000",null,""]
["92855","SINAPI-I",7774,"1,0300000",null,""]
["92855","SINAPI-I",40343,"0,4000000",null,""]
["92855","SINAPI",88246,"0,1995000",null,""]
["92855","SINAPI",88316,"0,3990000",null,""]
["92856",null,null,"",null,"32,2551458"]
["92856","SINAPI",5631,"0,0446000",null,""]
["92856","SINAPI",5632,"0,0866000",null,""]
["92856","SINAPI-I",40343,"0,4000000",null,""]
["92856","SINAPI",88246,"0,1995000",null,""]
["92856","SINAPI",88316,"0,3990000",null,""]
["92857",null,null,"",null,"2,4844720"]
["92857","SINAPI",5631,"0,0530000",null,""]
["92857","SINAPI",5632,"0,1029000",null,""]
["92857","SINAPI-I",7744,"1,0300000",null,""]
["92857","SINAPI-I",40344,"0,4000000",null,""]
["92857","SINAPI",88246,"0,2368000",null,""]
["92857","SINAPI",88316,"0,4736000",null,""]
["92858",null,null,"",null,"30,8421436"]
["92858","SINAPI",5631,"0,0530000",null,""]
["92858","SINAPI",5632,"0,1029000",null,""]
["92858","SINAPI-I",40344,"0,4000000",null,""]
["92858","SINAPI",88246,"0,2368000",null,""]
["92858","SINAPI",88316,"0,4736000",null,""]
["92859",null,null,"",null,"2,7817970"]
["92859","SINAPI",5631,"0,0613000",null,""]
["92859","SINAPI",5632,"0,1191000",null,""]
["92859","SINAPI-I",7773,"1,0300000",null,""]
["92859","SINAPI-I",40345,"0,4000000",null,""]
["92859","SINAPI",88246,"0,2741000",null,""]
["92859","SINAPI",88316,"0,5483000",null,""]
["92860",null,null,"",null,"30,2017557"]
["92860","SINAPI",5631,"0,0613000",null,""]
["92860","SINAPI",5632,"0,1191000",null,""]
["92860","SINAPI-I",40345,"0,4000000",null,""]
["92860","SINAPI",88246,"0,2741000",null,""]
["92860","SINAPI",88316,"0,5483000",null,""]
["92861",null,null,"",null,"2,1325471"]
["92861","SINAPI",5631,"0,0697000",null,""]
["92861","SINAPI",5632,"0,1353000",null,""]
["92861","SINAPI-I",7754,"1,0300000",null,""]
["92861","SINAPI-I",40346,"0,4000000",null,""]
["92861","SINAPI",88246,"0,3115000",null,""]
["92861","SINAPI",88316,"0,6229000",null,""]
["92862",null,null,"",null,"29,9704062"]
["92862","SINAPI",5631,"0,0697000",null,""]
["92862","SINAPI",5632,"0,1353000",null,""]
["92862","SINAPI-I",40346,"0,4000000",null,""]
["92862","SINAPI",88246,"0,3115000",null,""]
["92862","SINAPI",88316,"0,6229000",null,""]
["92863",null,null,"",null,"2,3296637"]
["92863","SINAPI",5631,"0,0780000",null,""]
["92863","SINAPI",5632,"0,1515000",null,""]
["92863","SINAPI-I",7720,"1,0300000",null,""]
["92863","SINAPI-I",40347,"0,4000000",null,""]
["92863","SINAPI",88246,"0,3488000",null,""]
["92863","SINAPI",88316,"0,6976000",null,""]
["92864",null,null,"",null,"28,7376180"]
["92864","SINAPI",5631,"0,0780000",null,""]
["92864","SINAPI",5632,"0,1515000",null,""]
["92864","SINAPI-I",40347,"0,4000000",null,""]
["92864","SINAPI",88246,"0,3488000",null,""]
["92864","SINAPI",88316,"0,6976000",null,""]
["92210",null,null,"",null,"9,5122099"]
["92210","SINAPI",5631,"0,0481000",null,""]
["92210","SINAPI",5632,"0,0934000",null,""]
["92210","SINAPI-I",7745,"1,0300000",null,""]
["92210","SINAPI",88246,"0,2151000",null,""]
["92210","SINAPI",88316,"0,4302000",null,""]
["92210","SINAPI",88629,"0,0016000",null,""]
["92211",null,null,"",null,"10,0460737"]
["92211","SINAPI",5631,"0,0612000",null,""]
["92211","SINAPI",5632,"0,1188000",null,""]
["92211","SINAPI-I",7714,"1,0300000",null,""]
["92211","SINAPI",88246,"0,2735000",null,""]
["92211","SINAPI",88316,"0,5471000",null,""]
["92211","SINAPI",88629,"0,0030000",null,""]
["92212",null,null,"",null,"8,0112392"]
["92212","SINAPI",5631,"0,0743000",null,""]
["92212","SINAPI",5632,"0,1442000",null,""]
["92212","SINAPI-I",7725,"1,0300000",null,""]
["92212","SINAPI",88246,"0,3320000",null,""]
["92212","SINAPI",88316,"0,6640000",null,""]
["92212","SINAPI",88629,"0,0047000",null,""]
["92213",null,null,"",null,"7,1248191"]
["92213","SINAPI",5631,"0,0874000",null,""]
["92213","SINAPI",5632,"0,1696000",null,""]
["92213","SINAPI-I",7742,"1,0300000",null,""]
["92213","SINAPI",88246,"0,3905000",null,""]
["92213","SINAPI",88316,"0,7810000",null,""]
["92213","SINAPI",88629,"0,0068000",null,""]
["92214",null,null,"",null,"6,8122977"]
["92214","SINAPI",5631,"0,1005000",null,""]
["92214","SINAPI",5632,"0,1950000",null,""]
["92214","SINAPI-I",7750,"1,0300000",null,""]
["92214","SINAPI",88246,"0,4489000",null,""]
["92214","SINAPI",88316,"0,8979000",null,""]
["92214","SINAPI",88629,"0,0093000",null,""]
["92215",null,null,"",null,"6,7535440"]
["92215","SINAPI",5631,"0,1135000",null,""]
["92215","SINAPI",5632,"0,2204000",null,""]
["92215","SINAPI-I",7756,"1,0300000",null,""]
["92215","SINAPI",88246,"0,5074000",null,""]
["92215","SINAPI",88316,"1,0148000",null,""]
["92215","SINAPI",88629,"0,0122000",null,""]
["92216",null,null,"",null,"7,3202214"]
["92216","SINAPI",5631,"0,1266000",null,""]
["92216","SINAPI",5632,"0,2458000",null,""]
["92216","SINAPI-I",7753,"1,0300000",null,""]
["92216","SINAPI",88246,"0,5659000",null,""]
["92216","SINAPI",88316,"1,1317000",null,""]
["92216","SINAPI",88629,"0,0154000",null,""]
["92219",null,null,"",null,"10,2837725"]
["92219","SINAPI",5631,"0,0532000",null,""]
["92219","SINAPI",5632,"0,1033000",null,""]
["92219","SINAPI-I",7745,"1,0300000",null,""]
["92219","SINAPI",88246,"0,2379000",null,""]
["92219","SINAPI",88316,"0,4757000",null,""]
["92219","SINAPI",88629,"0,0016000",null,""]
["92220",null,null,"",null,"10,8494492"]
["92220","SINAPI",5631,"0,0678000",null,""]
["92220","SINAPI",5632,"0,1317000",null,""]
["92220","SINAPI-I",7714,"1,0300000",null,""]
["92220","SINAPI",88246,"0,3031000",null,""]
["92220","SINAPI",88316,"0,6063000",null,""]
["92220","SINAPI",88629,"0,0030000",null,""]
["92221",null,null,"",null,"8,7036027"]
["92221","SINAPI",5631,"0,0824000",null,""]
["92221","SINAPI",5632,"0,1600000",null,""]
["92221","SINAPI-I",7725,"1,0300000",null,""]
["92221","SINAPI",88246,"0,3684000",null,""]
["92221","SINAPI",88316,"0,7368000",null,""]
["92221","SINAPI",88629,"0,0047000",null,""]
["92222",null,null,"",null,"7,7550232"]
["92222","SINAPI",5631,"0,0970000",null,""]
["92222","SINAPI",5632,"0,1884000",null,""]
["92222","SINAPI-I",7742,"1,0300000",null,""]
["92222","SINAPI",88246,"0,4337000",null,""]
["92222","SINAPI",88316,"0,8674000",null,""]
["92222","SINAPI",88629,"0,0068000",null,""]
["92223",null,null,"",null,"7,4225284"]
["92223","SINAPI",5631,"0,1116000",null,""]
["92223","SINAPI",5632,"0,2167000",null,""]
["92223","SINAPI-I",7750,"1,0300000",null,""]
["92223","SINAPI",88246,"0,4990000",null,""]
["92223","SINAPI",88316,"0,9980000",null,""]
["92223","SINAPI",88629,"0,0093000",null,""]
["92224",null,null,"",null,"7,3553890"]
["92224","SINAPI",5631,"0,1263000",null,""]
["92224","SINAPI",5632,"0,2451000",null,""]
["92224","SINAPI-I",7756,"1,0300000",null,""]
["92224","SINAPI",88246,"0,5643000",null,""]
["92224","SINAPI",88316,"1,1285000",null,""]
["92224","SINAPI",88629,"0,0122000",null,""]
["92226",null,null,"",null,"7,9576394"]
["92226","SINAPI",5631,"0,1409000",null,""]
["92226","SINAPI",5632,"0,2734000",null,""]
["92226","SINAPI-I",7753,"1,0300000",null,""]
["92226","SINAPI",88246,"0,6295000",null,""]
["92226","SINAPI",88316,"1,2591000",null,""]
["92226","SINAPI",88629,"0,0154000",null,""]
["92808",null,null,"",null,"45,8384085"]
["92808","SINAPI",5631,"0,0350000",null,""]
["92808","SINAPI",5632,"0,0680000",null,""]
["92808","SINAPI",88246,"0,1566000",null,""]
["92808","SINAPI",88316,"0,3132000",null,""]
["92808","SINAPI",88629,"0,0007000",null,""]
["92809",null,null,"",null,"45,4995632"]
["92809","SINAPI",5631,"0,0481000",null,""]
["92809","SINAPI",5632,"0,0934000",null,""]
["92809","SINAPI",88246,"0,2151000",null,""]
["92809","SINAPI",88316,"0,4302000",null,""]
["92809","SINAPI",88629,"0,0016000",null,""]
["92810",null,null,"",null,"45,1192083"]
["92810","SINAPI",5631,"0,0612000",null,""]
["92810","SINAPI",5632,"0,1188000",null,""]
["92810","SINAPI",88246,"0,2735000",null,""]
["92810","SINAPI",88316,"0,5471000",null,""]
["92810","SINAPI",88629,"0,0030000",null,""]
["92811",null,null,"",null,"44,7853882"]
["92811","SINAPI",5631,"0,0743000",null,""]
["92811","SINAPI",5632,"0,1442000",null,""]
["92811","SINAPI",88246,"0,3320000",null,""]
["92811","SINAPI",88316,"0,6640000",null,""]
["92811","SINAPI",88629,"0,0047000",null,""]
["92812",null,null,"",null,"44,4818614"]
["92812","SINAPI",5631,"0,0874000",null,""]
["92812","SINAPI",5632,"0,1696000",null,""]
["92812","SINAPI",88246,"0,3905000",null,""]
["92812","SINAPI",88316,"0,7810000",null,""]
["92812","SINAPI",88629,"0,0068000",null,""]
["92813",null,null,"",null,"44,1704919"]
["92813","SINAPI",5631,"0,1005000",null,""]
["92813","SINAPI",5632,"0,1950000",null,""]
["92813","SINAPI",88246,"0,4489000",null,""]
["92813","SINAPI",88316,"0,8979000",null,""]
["92813","SINAPI",88629,"0,0093000",null,""]
["92814",null,null,"",null,"43,8837397"]
["92814","SINAPI",5631,"0,1135000",null,""]
["92814","SINAPI",5632,"0,2204000",null,""]
["92814","SINAPI",88246,"0,5074000",null,""]
["92814","SINAPI",88316,"1,0148000",null,""]
["92814","SINAPI",88629,"0,0122000",null,""]
["92815",null,null,"",null,"43,6146530"]
["92815","SINAPI",5631,"0,1266000",null,""]
["92815","SINAPI",5632,"0,2458000",null,""]
["92815","SINAPI",88246,"0,5659000",null,""]
["92815","SINAPI",88316,"1,1317000",null,""]
["92815","SINAPI",88629,"0,0154000",null,""]
["92816",null,null,"",null,"6,1748627"]
["92816","SINAPI",5631,"0,1528000",null,""]
["92816","SINAPI",5632,"0,2966000",null,""]
["92816","SINAPI-I",7757,"1,0300000",null,""]
["92816","SINAPI",88246,"0,6828000",null,""]
["92816","SINAPI",88316,"1,3656000",null,""]
["92816","SINAPI",88629,"0,0230000",null,""]
["92817",null,null,"",null,"43,0647401"]
["92817","SINAPI",5631,"0,1528000",null,""]
["92817","SINAPI",5632,"0,2966000",null,""]
["92817","SINAPI",88246,"0,6828000",null,""]
["92817","SINAPI",88316,"1,3656000",null,""]
["92817","SINAPI",88629,"0,0230000",null,""]
["92818",null,null,"",null,"5,5476330"]
["92818","SINAPI",5631,"0,1920000",null,""]
["92818","SINAPI",5632,"0,3728000",null,""]
["92818","SINAPI-I",7758,"1,0300000",null,""]
["92818","SINAPI",88246,"0,8582000",null,""]
["92818","SINAPI",88316,"1,7164000",null,""]
["92818","SINAPI",88629,"0,0372000",null,""]
["92819",null,null,"",null,"42,3115390"]
["92819","SINAPI",5631,"0,1920000",null,""]
["92819","SINAPI",5632,"0,3728000",null,""]
["92819","SINAPI",88246,"0,8582000",null,""]
["92819","SINAPI",88316,"1,7164000",null,""]
["92819","SINAPI",88629,"0,0372000",null,""]
["92820",null,null,"",null,"45,8164394"]
["92820","SINAPI",5631,"0,0386000",null,""]
["92820","SINAPI",5632,"0,0750000",null,""]
["92820","SINAPI",88246,"0,1726000",null,""]
["92820","SINAPI",88316,"0,3452000",null,""]
["92820","SINAPI",88629,"0,0007000",null,""]
["92821",null,null,"",null,"45,5625991"]
["92821","SINAPI",5631,"0,0532000",null,""]
["92821","SINAPI",5632,"0,1033000",null,""]
["92821","SINAPI",88246,"0,2379000",null,""]
["92821","SINAPI",88316,"0,4757000",null,""]
["92821","SINAPI",88629,"0,0016000",null,""]
["92822",null,null,"",null,"45,1968184"]
["92822","SINAPI",5631,"0,0678000",null,""]
["92822","SINAPI",5632,"0,1317000",null,""]
["92822","SINAPI",88246,"0,3031000",null,""]
["92822","SINAPI",88316,"0,6063000",null,""]
["92822","SINAPI",88629,"0,0030000",null,""]
["92824",null,null,"",null,"44,9246565"]
["92824","SINAPI",5631,"0,0824000",null,""]
["92824","SINAPI",5632,"0,1600000",null,""]
["92824","SINAPI",88246,"0,3684000",null,""]
["92824","SINAPI",88316,"0,7368000",null,""]
["92824","SINAPI",88629,"0,0047000",null,""]
["92825",null,null,"",null,"44,6341804"]
["92825","SINAPI",5631,"0,0970000",null,""]
["92825","SINAPI",5632,"0,1884000",null,""]
["92825","SINAPI",88246,"0,4337000",null,""]
["92825","SINAPI",88316,"0,8674000",null,""]
["92825","SINAPI",88629,"0,0068000",null,""]
["92826",null,null,"",null,"44,3848995"]
["92826","SINAPI",5631,"0,1116000",null,""]
["92826","SINAPI",5632,"0,2167000",null,""]
["92826","SINAPI",88246,"0,4990000",null,""]
["92826","SINAPI",88316,"0,9980000",null,""]
["92826","SINAPI",88629,"0,0093000",null,""]
["92827",null,null,"",null,"44,0681489"]
["92827","SINAPI",5631,"0,1263000",null,""]
["92827","SINAPI",5632,"0,2451000",null,""]
["92827","SINAPI",88246,"0,5643000",null,""]
["92827","SINAPI",88316,"1,1285000",null,""]
["92827","SINAPI",88629,"0,0122000",null,""]
["92828",null,null,"",null,"43,8230154"]
["92828","SINAPI",5631,"0,1409000",null,""]
["92828","SINAPI",5632,"0,2734000",null,""]
["92828","SINAPI",88246,"0,6295000",null,""]
["92828","SINAPI",88316,"1,2591000",null,""]
["92828","SINAPI",88629,"0,0154000",null,""]
["92829",null,null,"",null,"6,7276169"]
["92829","SINAPI",5631,"0,1701000",null,""]
["92829","SINAPI",5632,"0,3301000",null,""]
["92829","SINAPI-I",7757,"1,0300000",null,""]
["92829","SINAPI",88246,"0,7601000",null,""]
["92829","SINAPI",88316,"1,5202000",null,""]
["92829","SINAPI",88629,"0,0230000",null,""]
["92830",null,null,"",null,"43,3308551"]
["92830","SINAPI",5631,"0,1701000",null,""]
["92830","SINAPI",5632,"0,3301000",null,""]
["92830","SINAPI",88246,"0,7601000",null,""]
["92830","SINAPI",88316,"1,5202000",null,""]
["92830","SINAPI",88629,"0,0230000",null,""]
["92831",null,null,"",null,"6,0445387"]
["92831","SINAPI",5631,"0,2139000",null,""]
["92831","SINAPI",5632,"0,4152000",null,""]
["92831","SINAPI-I",7758,"1,0300000",null,""]
["92831","SINAPI",88246,"0,9559000",null,""]
["92831","SINAPI",88316,"1,9118000",null,""]
["92831","SINAPI",88629,"0,0372000",null,""]
["92832",null,null,"",null,"42,6320298"]
["92832","SINAPI",5631,"0,2139000",null,""]
["92832","SINAPI",5632,"0,4152000",null,""]
["92832","SINAPI",88246,"0,9559000",null,""]
["92832","SINAPI",88316,"1,9118000",null,""]
["92832","SINAPI",88629,"0,0372000",null,""]
["95565",null,null,"",null,"8,0804466"]
["95565","SINAPI",5631,"0,0350000",null,""]
["95565","SINAPI",5632,"0,0680000",null,""]
["95565","SINAPI-I",40334,"1,0300000",null,""]
["95565","SINAPI",88246,"0,1566000",null,""]
["95565","SINAPI",88316,"0,3132000",null,""]
["95565","SINAPI",88629,"0,0007000",null,""]
["95566",null,null,"",null,"8,7399803"]
["95566","SINAPI",5631,"0,0386000",null,""]
["95566","SINAPI",5632,"0,0750000",null,""]
["95566","SINAPI-I",40334,"1,0300000",null,""]
["95566","SINAPI",88246,"0,1726000",null,""]
["95566","SINAPI",88316,"0,3452000",null,""]
["95566","SINAPI",88629,"0,0007000",null,""]
["95567",null,null,"",null,"15,9058889"]
["95567","SINAPI",5631,"0,0350000",null,""]
["95567","SINAPI",5632,"0,0680000",null,""]
["95567","SINAPI-I",7796,"1,0300000",null,""]
["95567","SINAPI",88246,"0,1566000",null,""]
["95567","SINAPI",88316,"0,3132000",null,""]
["95567","SINAPI",88629,"0,0007000",null,""]
["95568",null,null,"",null,"17,5328319"]
["95568","SINAPI",5631,"0,0481000",null,""]
["95568","SINAPI",5632,"0,0934000",null,""]
["95568","SINAPI-I",7781,"1,0300000",null,""]
["95568","SINAPI",88246,"0,2151000",null,""]
["95568","SINAPI",88316,"0,4302000",null,""]
["95568","SINAPI",88629,"0,0016000",null,""]
["95569",null,null,"",null,"15,9244264"]
["95569","SINAPI",5631,"0,0612000",null,""]
["95569","SINAPI",5632,"0,1188000",null,""]
["95569","SINAPI-I",7795,"1,0300000",null,""]
["95569","SINAPI",88246,"0,2735000",null,""]
["95569","SINAPI",88316,"0,5471000",null,""]
["95569","SINAPI",88629,"0,0030000",null,""]
["95570",null,null,"",null,"16,9161676"]
["95570","SINAPI",5631,"0,0386000",null,""]
["95570","SINAPI",5632,"0,0750000",null,""]
["95570","SINAPI-I",7796,"1,0300000",null,""]
["95570","SINAPI",88246,"0,1726000",null,""]
["95570","SINAPI",88316,"0,3452000",null,""]
["95570","SINAPI",88629,"0,0007000",null,""]
["95571",null,null,"",null,"18,6244871"]
["95571","SINAPI",5631,"0,0532000",null,""]
["95571","SINAPI",5632,"0,1033000",null,""]
["95571","SINAPI-I",7781,"1,0300000",null,""]
["95571","SINAPI",88246,"0,2379000",null,""]
["95571","SINAPI",88316,"0,4757000",null,""]
["95571","SINAPI",88629,"0,0016000",null,""]
["95572",null,null,"",null,"16,9756396"]
["95572","SINAPI",5631,"0,0678000",null,""]
["95572","SINAPI",5632,"0,1317000",null,""]
["95572","SINAPI-I",7795,"1,0300000",null,""]
["95572","SINAPI",88246,"0,3031000",null,""]
["95572","SINAPI",88316,"0,6063000",null,""]
["95572","SINAPI",88629,"0,0030000",null,""]
["97127",null,null,"",null,"76,1487965"]
["97127","SINAPI-I",20078,"0,0146000",null,""]
["97127","SINAPI",88246,"0,1038000",null,""]
["97127","SINAPI",88316,"0,1038000",null,""]
["97128",null,null,"",null,"59,5698926"]
["97128","SINAPI",5678,"0,0081000",null,""]
["97128","SINAPI",5679,"0,0387000",null,""]
["97128","SINAPI-I",20078,"0,0188000",null,""]
["97128","SINAPI",88246,"0,1270000",null,""]
["97128","SINAPI",88316,"0,1270000",null,""]
["97129","SINAPI-I",20078,"0,0229000",null,""]
["97133","SINAPI-I",20078,"0,0438000",null,""]
["97137","SINAPI-I",20078,"0,0271000",null,""]
["103091","SINAPI",88248,"0,0617000",null,""]
["103096",null,null,"",null,"52,4712058"]
["103100","SINAPI",5930,"0,2798000",null,""]
["103102","SINAPI",88248,"0,4247000",null,""]
["103107",null,null,"",null,"45,4245391"]
["103113","SINAPI",88267,"3,8543000",null,""]
["103118","SINAPI",5928,"0,9833000",null,""]
["103122","SINAPI",88248,"0,1877000",null,""]
["103129","SINAPI",5930,"1,5785000",null,""]
["103133","SINAPI",88267,"9,3633000",null,""]
["103138","SINAPI",5928,"0,0727000",null,""]
["103139","SINAPI",5930,"0,1801000",null,""]
["103144","SINAPI",88248,"0,4228000",null,""]
["103151","SINAPI",5930,"1,0960000",null,""]
["103377","SINAPI",88246,"0,0270000",null,""]
["103387","SINAPI",88246,"0,0374000",null,""]
["103391","SINAPI-I",44542,"1,0000000",null,""]
["103399","SINAPI",88246,"0,1819000",null,""]
["103410","SINAPI",88316,"2,3095000",null,""]
["103418",null,null,"",null,"83,1196870"]
["103425","SINAPI-I",37424,"1,0000000",null,""]
["103433","SINAPI",88316,"0,1155000",null,""]
["103439","SINAPI-I",37442,"1,0000000",null,""]
["98441","SINAPI",91692,"0,0187000",null,""]
["98443","SINAPI",91693,"0,0615000",null,""]
["98447","SINAPI-I",4491,"1,7875000",null,""]
["98451","SINAPI",88262,"0,4650000",null,""]
["98454","SINAPI",94974,"0,0062000",null,""]
["98458","SINAPI-I",6194,"2,0000000",null,""]
["98459","SINAPI-I",7243,"0,5853000",null,""]
["98461","SINAPI",91692,"0,1263000",null,""]
["105113","SINAPI",88239,"32,2170000",null,""]
["105128","SINAPI",88309,"0,5560000",null,""]
["5680","SINAPI",5667,"1,0000000",null,""]
["5824",null,null,"",null,"14,3013598"]
["5843","SINAPI",88324,"1,0000000",null,""]
["5863","SINAPI",93238,"1,0000000",null,""]
["5875","SINAPI",89011,"1,0000000",null,""]
["5894","SINAPI",5754,"1,0000000",null,""]
["5932","SINAPI",89228,"1,0000000",null,""]
["6259","SINAPI",88282,"1,0000000",null,""]
["7030","SINAPI",7032,"1,0000000",null,""]
["67826","SINAPI",91402,"1,0000000",null,""]
["73536","SINAPI",88854,"1,0000000",null,""]
["88386","SINAPI",88390,"1,0000000",null,""]
["88907","SINAPI",88294,"1,0000000",null,""]
["89035","SINAPI",5714,"1,0000000",null,""]
["89234","SINAPI",88302,"1,0000000",null,""]
["89876","SINAPI",89872,"1,0000000",null,""]
["90631","SINAPI",90627,"1,0000000",null,""]
["90643","SINAPI",90640,"1,0000000",null,""]
["90668","SINAPI",90667,"1,0000000",null,""]
["90972","SINAPI",90970,"1,0000000",null,""]
["91277","SINAPI",91275,"1,0000000",null,""]
["91634","SINAPI",91629,"1,0000000",null,""]
["91645","SINAPI",91644,"1,0000000",null,""]
["92145","SINAPI",92142,"1,0000000",null,""]
["92242","SINAPI",92237,"1,0000000",null,""]
["93272","SINAPI",93269,"1,0000000",null,""]
["93402","SINAPI",93401,"1,0000000",null,""]
["93415","SINAPI",93414,"1,0000000",null,""]
["93439","SINAPI",93436,"1,0000000",null,""]
["95270","SINAPI",95268,"1,0000000",null,""]
["95282","SINAPI",95281,"1,0000000",null,""]
["95708","SINAPI",95706,"1,0000000",null,""]
["96020","SINAPI",96016,"1,0000000",null,""]
["96463",null,null,"",null,"13,0768138"]
["100647",null,null,"",null,"0,5798923"]
["102275","SINAPI",102273,"1,0000000",null,""]
["102976","SINAPI",102972,"1,0000000",null,""]
["104091","SINAPI",104087,"1,0000000",null,""]
["5681","SINAPI",88860,"1,0000000",null,""]
["5837","SINAPI",89240,"1,0000000",null,""]
["5849","SINAPI",89017,"1,0000000",null,""]
["5881","SINAPI",5738,"1,0000000",null,""]
["5911",null,null,"",null,"68,6473262"]
["5961","SINAPI",91368,"1,0000000",null,""]
["67827","SINAPI",7058,"1,0000000",null,""]
["88404","SINAPI",88401,"1,0000000",null,""]
["89218","SINAPI",89212,"1,0000000",null,""]
["89273","SINAPI",88296,"1,0000000",null,""]
["89877","SINAPI",89872,"1,0000000",null,""]
["90651",null,null,"",null,"0,0000000"]
["90687","SINAPI",88301,"1,0000000",null,""]
["91387","SINAPI",91382,"1,0000000",null,""]
["91534","SINAPI",91530,"1,0000000",null,""]
["92139",null,null,"",null,"57,4557879"]
["92243","SINAPI",88283,"1,0000000",null,""]
["93244","SINAPI",73309,"1,0000000",null,""]
["93434",null,null,"",null,"34,2827035"]
["95213",null,null,"",null,"29,8721875"]
["95621","SINAPI",95617,"1,0000000",null,""]
["96036","SINAPI",88281,"1,0000000",null,""]
["96464","SINAPI",96459,"1,0000000",null,""]
["100642","SINAPI",100638,"1,0000000",null,""]
["102975","SINAPI",88297,"1,0000000",null,""]
["104696","SINAPI",88297,"1,0000000",null,""]
["5703",null,null,"",null,"0,0000000"]
["5724","SINAPI-I",7622,"0,0000556",null,""]
["5751","SINAPI-I",37754,"0,0000643",null,""]
["5766",null,null,"",null,"0,0000000"]
["7044",null,null,"",null,"0,0000000"]
["7066","SINAPI-I",4221,"16,1600000",null,""]
["53818","SINAPI-I",6069,"0,0000533",null,""]
["53865","SINAPI-I",4221,"7,8800000",null,""]
["83764",null,null,"",null,"0,0000000"]
["88395",null,null,"",null,"0,0000000"]
["88402","SINAPI-I",37546,"0,0000700",null,""]
["88570","SINAPI-I",20219,"0,0000111",null,""]
["88853","SINAPI-I",36502,"0,0000640",null,""]
["89014","SINAPI-I",7623,"0,0000137",null,""]
["89029","SINAPI-I",7622,"0,0000311",null,""]
["89213","SINAPI-I",37597,"0,0000141",null,""]
["89224",null,null,"",null,"0,0000000"]
["89240",null,null,"",null,"0,0000000"]
["89266",null,null,"",null,"0,0000000"]
["89277","SINAPI-I",4221,"1,4000000",null,""]
["89879",null,null,"",null,"0,0000000"]
["90582",null,null,"",null,"0,0000000"]
["90648","SINAPI-I",39925,"0,0000700",null,""]
["90665",null,null,"",null,"0,0000000"]
["90672",null,null,"",null,"0,0000000"]
["90685","SINAPI-I",4221,"9,5100000",null,""]
["90977","SINAPI-I",36523,"0,0000667",null,""]
["91028","SINAPI-I",44061,"0,0000057",null,""]
["91282",null,null,"",null,"0,0000000"]
["91360",null,null,"",null,"0,0000000"]
["91380","SINAPI-I",37734,"0,0000603",null,""]
["91466",null,null,"",null,"0,0000000"]
["91532",null,null,"",null,"0,0000000"]
["91632","SINAPI-I",44056,"0,0000643",null,""]
["91689",null,null,"",null,"0,0000000"]
["92104","SINAPI-I",37768,"0,0000900",null,""]
["92239","SINAPI-I",25014,"0,0000045",null,""]
["92714",null,null,"",null,"0,0000000"]
["93221","SINAPI-I",38542,"0,0000143",null,""]
["93279","SINAPI-I",36487,"0,0000600",null,""]
["93400",null,null,"",null,"0,0000000"]
["93414",null,null,"",null,"0,0000000"]
["93423","SINAPI-I",36501,"0,0000400",null,""]
["93438","SINAPI-I",4221,"18,7700000",null,""]
["95137","SINAPI-I",10742,"0,0000135",null,""]
["95261","SINAPI-I",11281,"0,0000143",null,""]
["95278","SINAPI-I",10658,"0,0000720",null,""]
["95619",null,null,"",null,"0,0000000"]
["95874",null,null,"",null,"0,0000000"]
["96008","SINAPI-I",13726,"0,0000533",null,""]
["96030","SINAPI-I",37734,"0,0000603",null,""]
["96055",null,null,"",null,"0,0000000"]
["98760",null,null,"",null,"0,0000000"]
["100640",null,null,"",null,"0,0000000"]
["102826",null,null,"",null,"0,0000000"]
["102861","SINAPI-I",2705,"1,2500000",null,""]
["102891","SINAPI-I",2705,"1,2800000",null,""]
["102960","SINAPI-I",43886,"0,0000533",null,""]
["103223","SINAPI-I",4221,"5,8600000",null,""]
["103666","SINAPI-I",4221,"22,6800000",null,""]
["104089",null,null,"",null,"0,0000000"]
["104693",null,null,"",null,"0,0000000"]
["92260","SINAPI",93287,"0,1133000",null,""]
["92539","SINAPI-I",4430,"1,9560000",null,""]
["92541","SINAPI-I",4430,"2,3360000",null,""]
["92545","SINAPI-I",4425,"7,5000000",null,""]
["92547","SINAPI",88239,"2,5940000",null,""]
["92550",null,null,"",null,"24,8284813"]
["92550","SINAPI",88262,"18,7350000",null,""]
["92552","SINAPI-I",21142,"1,0000000",null,""]
["92554","SINAPI-I",4415,"11,0000000",null,""]
["92557","SINAPI",88262,"11,2410000",null,""]
["92560","SINAPI-I",4344,"4,0000000",null,""]
["92560","SINAPI",92261,"1,0000000",null,""]
["92562","SINAPI-I",39027,"3,0000000",null,""]
["92564","SINAPI-I",4425,"13,5000000",null,""]
["100381","SINAPI",93281,"0,0080000",null,""]
["100384","SINAPI",88239,"0,0890000",null,""]
["100387","SINAPI",88239,"0,1980000",null,""]
["100392","SINAPI-I",20247,"0,0300000",null,""]
["100395","SINAPI",88239,"0,2620000",null,""]
["94192","SINAPI-I",40741,"11,4840000",null,""]
["94201","SINAPI",93282,"0,0516000",null,""]
["94440","SINAPI-I",7175,"17,7490000",null,""]
["94446","SINAPI",93282,"0,0516000",null,""]
["94210","SINAPI-I",1607,"1,2600000",null,""]
["94218","SINAPI-I",7231,"0,2040000",null,""]
["94219","SINAPI",88316,"0,3500000",null,""]
["94222","SINAPI",88323,"0,1640000",null,""]
["100327","SINAPI",88323,"0,1450000",null,""]
["100331","SINAPI-I",7173,"0,0055000",null,""]
["100435","SINAPI",93282,"0,0183000",null,""]
["94231","SINAPI-I",142,"0,1980000",null,""]
["92256",null,null,"",null,"54,1323139"]
["92257","SINAPI",93288,"0,1570000",null,""]
["92569","SINAPI-I",40535,"2,2780000",null,""]
["92571","SINAPI-I",40839,"0,0050000",null,""]
["92574","SINAPI",93281,"0,0155000",null,""]
["92577","SINAPI-I",40535,"2,6660000",null,""]
["92578","SINAPI-I",40424,"0,2000000",null,""]
["92580","SINAPI",93282,"0,0094000",null,""]
["92586",null,null,"",null,"14,2572506"]
["92594","SINAPI",92257,"1,0000000",null,""]
["92602",null,null,"",null,"18,9417210"]
["92608","SINAPI-I",4777,"23,9600000",null,""]
["92610","SINAPI",88316,"0,4920000",null,""]
["92616","SINAPI",92258,"1,0000000",null,""]
["100359","SINAPI-I",4425,"12,0000000",null,""]
["100361","SINAPI-I",4400,"8,5000000",null,""]
["100363",null,null,"",null,"22,5986331"]
["100365","SINAPI-I",5069,"0,5450000",null,""]
["100367",null,null,"",null,"22,9007051"]
["100369","SINAPI-I",4425,"11,5000000",null,""]
["100370","SINAPI-I",6193,"3,0000000",null,""]
["100372","SINAPI-I",6193,"3,0000000",null,""]
["100375","SINAPI-I",4344,"8,0000000",null,""]
["100376","SINAPI",88262,"29,9760000",null,""]
["100382","SINAPI",88262,"0,1160000",null,""]
["94444","SINAPI-I",7245,"17,7490000",null,""]
["104186","SINAPI",102976,"0,7770000",null,""]
["102663","SINAPI",88629,"0,0008000",null,""]
["102668","SINAPI-I",4021,"2,3000000",null,""]
["102670","SINAPI-I",367,"0,7064000",null,""]
["102676","SINAPI",5679,"0,1430000",null,""]
["102678","SINAPI",93382,"0,1250000",null,""]
["102681","SINAPI-I",4718,"0,6789000",null,""]
["102683","SINAPI",5678,"0,0260000",null,""]
["102685","SINAPI",5679,"0,1529000",null,""]
["102690","SINAPI-I",38052,"1,0030000",null,""]
["102696",null,null,"",null,"9,0902674"]
["102703","SINAPI-I",3899,"0,0476000",null,""]
["102704","SINAPI",88309,"0,0049000",null,""]
["102711","SINAPI",88316,"1,1466000",null,""]
["102717","SINAPI",5679,"0,1903000",null,""]
["102725","SINAPI-I",4720,"0,0261000",null,""]
["92743","SINAPI",88316,"2,8815000",null,""]
["92747","SINAPI-I",3309,"0,8372000",null,""]
["92748","SINAPI",88309,"2,5316000",null,""]
["92751",null,null,"",null,"13,8363200"]
["92752",null,null,"",null,"13,2504613"]
["92754","SINAPI-I",4011,"0,6737000",null,""]
["92758",null,null,"",null,"10,3709418"]
["91069","SINAPI",90982,"0,5010000",null,""]
["91071","SINAPI-I",370,"0,0983000",null,""]
["91071","SINAPI",90651,"0,5597000",null,""]
["91072","SINAPI",90979,"0,0260000",null,""]
["91074",null,null,"",null,"48,0074648"]
["91075","SINAPI",90982,"1,1669000",null,""]
["91077",null,null,"",null,"30,3651745"]
["91077","SINAPI",90651,"0,5633000",null,""]
["91080","SINAPI-I",370,"0,1292000",null,""]
["91080","SINAPI",90663,"0,6083000",null,""]
["91081","SINAPI",90979,"0,0552000",null,""]
["91083",null,null,"",null,"48,2952095"]
["91084","SINAPI",90979,"0,0470000",null,""]
["91087",null,null,"",null,"49,5626106"]
["91088","SINAPI-I",7155,"1,2190000",null,""]
["91088","SINAPI",90979,"0,0234000",null,""]
["91089","SINAPI",102726,"0,2500000",null,""]
["91091","SINAPI-I",4720,"0,0748000",null,""]
["91093",null,null,"",null,"64,2473640"]
["91094","SINAPI-I",4720,"0,0555000",null,""]
["91094","SINAPI",90979,"0,0235000",null,""]
["91096",null,null,"",null,"32,0478170"]
["91098","SINAPI",88377,"0,2996000",null,""]
["91099",null,null,"",null,"32,8904786"]
["91100",null,null,"",null,"44,0933925"]
["91101","SINAPI",88309,"0,2774000",null,""]
["93957","SINAPI",95967,"0,5937000",null,""]
["93959","SINAPI",90650,"0,0468000",null,""]
["93961","SINAPI-I",39013,"0,4167000",null,""]
["93967","SINAPI",6259,"0,0495000",null,""]
["93969","SINAPI",5631,"0,0068000",null,""]
["93971","SINAPI",88316,"1,1977000",null,""]
["100341",null,null,"",null,"42,6509454"]
["100341","SINAPI",91693,"0,0058012",null,""]
["100346","SINAPI-I",39017,"0,2120000",null,""]
["104841","SINAPI-I",41697,"0,0001000",null,""]
["104843","SINAPI",90778,"0,0374000",null,""]
["104845","SINAPI",90632,"0,0970000",null,""]
["104847","SINAPI-I",41697,"0,0001000",null,""]
["104850",null,null,"",null,"28,1701949"]
["104851","SINAPI",90776,"0,1559000",null,""]
["104852","SINAPI",90651,"0,0519000",null,""]
["104854","SINAPI",90626,"0,0621000",null,""]
["104876","SINAPI",5795,"0,1753000",null,""]
["104880","SINAPI",88316,"0,5583000",null,""]
["104887","SINAPI",5903,"0,0219000",null,""]
["104888","SINAPI",5901,"0,0257000",null,""]
["104889","SINAPI",100981,"0,0314000",null,""]
["104891","SINAPI",90776,"0,0552000",null,""]
["102992","SINAPI",88316,"0,3973000",null,""]
["102996","SINAPI",88316,"0,3733000",null,""]
["102999","SINAPI",94964,"0,1823000",null,""]
["103005","SINAPI",88628,"0,0847000",null,""]
["103006","SINAPI",101616,"0,6500000",null,""]
["103007","SINAPI",96536,"0,6800000",null,""]
["97934","SINAPI",88628,"0,0152000",null,""]
["97936","SINAPI",88309,"2,8244000",null,""]
["97948","SINAPI",5679,"0,1221000",null,""]
["97949","SINAPI-I",7258,"635,4626000",null,""]
["97950","SINAPI",87316,"0,0690000",null,""]
["97951",null,null,"",null,"35,2251220"]
["97952","SINAPI-I",2692,"0,0146000",null,""]
["97953","SINAPI",88316,"6,1342000",null,""]
["97955","SINAPI",89995,"0,0954000",null,""]
["97956","SINAPI",89995,"0,0615000",null,""]
["97961","SINAPI-I",5069,"0,0242000",null,""]
["97973","SINAPI-I",4517,"0,3784000",null,""]
["97973","SINAPI",88628,"1,3110000",null,""]
["97975","SINAPI",5679,"0,2398000",null,""]
["97976","SINAPI-I",6193,"0,8454000",null,""]
["97978","SINAPI-I",43442,"1,0000000",null,""]
["97980","SINAPI",94970,"0,2903000",null,""]
["97985",null,null,"",null,"46,5769073"]
["97987","SINAPI",5679,"0,3605000",null,""]
["97988","SINAPI",97738,"0,0221000",null,""]
["97992","SINAPI",92767,"16,5738000",null,""]
["97994","SINAPI",5678,"0,0993000",null,""]
["97995","SINAPI",88316,"10,3608000",null,""]
["97996","SINAPI-I",5069,"0,0386000",null,""]
["98001","SINAPI",88316,"16,8363000",null,""]
["98002","SINAPI",89998,"5,4296000",null,""]
["98003","SINAPI",88309,"24,1752000",null,""]
["98006","SINAPI-I",4517,"0,7656000",null,""]
["98006","SINAPI",97736,"0,8816000",null,""]
["98009","SINAPI-I",25067,"80,3250000",null,""]
["98010","SINAPI",89993,"0,0598000",null,""]
["98011","SINAPI-I",660,"20,4750000",null,""]
["98012","SINAPI",88908,"0,4689000",null,""]
["98014","SINAPI",88908,"0,5401000",null,""]
["98016",null,null,"",null,"35,4160768"]
["98016","SINAPI",101624,"1,6128000",null,""]
["98017","SINAPI",100475,"0,7566000",null,""]
["98018","SINAPI",100475,"1,3397000",null,""]
["98021","SINAPI",89998,"2,7148000",null,""]
["98022","SINAPI-I",25067,"181,5743000",null,""]
["98023","SINAPI",89996,"1,9744000",null,""]
["98025","SINAPI",89996,"1,9744000",null,""]
["98026","SINAPI",97736,"1,3616000",null,""]
["98028",null,null,"",null,"34,3715095"]
["98028","SINAPI",92767,"55,3284000",null,""]
["98030","SINAPI-I",5069,"0,0679000",null,""]
["98032","SINAPI-I",5069,"0,0737000",null,""]
["98033","SINAPI",88309,"32,6532000",null,""]
["98034","SINAPI",89996,"1,9744000",null,""]
["98035","SINAPI",87316,"0,1075000",null,""]
["98036","SINAPI",89995,"0,2123000",null,""]
["98038","SINAPI-I",2692,"0,0347000",null,""]
["98040","SINAPI-I",2692,"0,0372000",null,""]
["98041","SINAPI-I",660,"36,2250000",null,""]
["98043","SINAPI-I",660,"38,8500000",null,""]
["98044","SINAPI",88908,"1,2492000",null,""]
["98046",null,null,"",null,"31,7462243"]
["98046","SINAPI",88907,"0,6848000",null,""]
["98047","SINAPI",89996,"1,9744000",null,""]
["98048","SINAPI",97738,"0,0221000",null,""]
["98405","SINAPI-I",5069,"0,0312000",null,""]
["98406","SINAPI-I",5069,"0,0620000",null,""]
["98406","SINAPI",89998,"6,0466000",null,""]
["98407","SINAPI",89996,"1,9744000",null,""]
["98408","SINAPI",89995,"0,1200000",null,""]
["99240","SINAPI",88628,"0,0227000",null,""]
["99242","SINAPI",88309,"17,5654000",null,""]
["99244","SINAPI",89993,"0,0598000",null,""]
["99247","SINAPI",88628,"0,5464000",null,""]
["99248","SINAPI",96536,"0,9425000",null,""]
["99249","SINAPI",89998,"1,4538000",null,""]
["99252","SINAPI",97736,"0,2516000",null,""]
["99256","SINAPI",87316,"0,0668000",null,""]
["99259","SINAPI",97738,"0,0221000",null,""]
["99263","SINAPI",88628,"0,6165000",null,""]
["99265","SINAPI",5678,"0,1509000",null,""]
["99266","SINAPI",88316,"14,6778000",null,""]
["99267","SINAPI",89996,"1,9744000",null,""]
["99270","SINAPI-I",43423,"1,0000000",null,""]
["99271","SINAPI",89995,"0,1507000",null,""]
["99272","SINAPI-I",4517,"0,2695000",null,""]
["99274","SINAPI",87316,"0,0708000",null,""]
["99275","SINAPI",88316,"0,9041000",null,""]
["99276","SINAPI",88628,"0,6866000",null,""]
["99278","SINAPI",88628,"0,0138000",null,""]
["99279","SINAPI",97738,"0,0221000",null,""]
["99282",null,null,"",null,"46,2888288"]
["99284","SINAPI-I",2692,"0,0296000",null,""]
["99284","SINAPI",97736,"1,0691000",null,""]
["99285","SINAPI",101625,"0,4078000",null,""]
["99286","SINAPI",97738,"0,0221000",null,""]
["99289","SINAPI-I",25067,"127,5750000",null,""]
["99290","SINAPI",88628,"0,6379000",null,""]
["99292","SINAPI-I",2692,"0,0136000",null,""]
["99292","SINAPI",88628,"0,5825000",null,""]
["99296","SINAPI",88309,"32,6532000",null,""]
["99297","SINAPI",88309,"32,6124000",null,""]
["99298","SINAPI",89995,"0,1969000",null,""]
["99300","SINAPI-I",4491,"0,8103000",null,""]
["99301","SINAPI",89993,"0,0598000",null,""]
["99303","SINAPI-I",2692,"0,0347000",null,""]
["99303","SINAPI",88908,"0,9753000",null,""]
["99305","SINAPI-I",660,"72,4500000",null,""]
["99305","SINAPI",97736,"1,9466000",null,""]
["99308","SINAPI",88628,"2,2408000",null,""]
["99309","SINAPI",89998,"4,5658000",null,""]
["99310","SINAPI",97738,"0,0221000",null,""]
["99311","SINAPI",89996,"1,9744000",null,""]
["99312","SINAPI",97736,"1,0016000",null,""]
["99314","SINAPI",89995,"0,1215000",null,""]
["99315","SINAPI",94970,"3,6283000",null,""]
["99319",null,null,"",null,"47,5759158"]
["99321","SINAPI-I",25067,"127,5750000",null,""]
["99322","SINAPI",88908,"0,8102000",null,""]
["99324","SINAPI-I",660,"67,2000000",null,""]
["99324","SINAPI",88907,"0,4417000",null,""]
["99326",null,null,"",null,"34,2052836"]
["101800","SINAPI-I",6193,"0,4692000",null,""]
["101801","SINAPI-I",4517,"0,1848000",null,""]
["101806","SINAPI",87316,"0,0151000",null,""]
["101807","SINAPI-I",4491,"0,1184000",null,""]
["101808","SINAPI",97735,"0,0324000",null,""]
["102141","SINAPI",5678,"0,4349000",null,""]
["102142","SINAPI",101623,"0,6569000",null,""]
["94264",null,null,"",null,"46,2330369"]
["94267","SINAPI",92960,"0,0182000",null,""]
["94270","SINAPI-I",34492,"0,1059000",null,""]
["94272","SINAPI",88631,"0,0049000",null,""]
["94274","SINAPI-I",4059,"1,0050000",null,""]
["94278",null,null,"",null,"31,6931617"]
["94283","SINAPI-I",4517,"0,2000000",null,""]
["94286","SINAPI-I",6212,"0,1250000",null,""]
["94288","SINAPI",88316,"0,3650000",null,""]
["94291",null,null,"",null,"20,5302515"]
["94294","SINAPI",88309,"0,0256000",null,""]
["104497","SINAPI",88309,"2,3156000",null,""]
["102728","SINAPI-I",39017,"0,9700000",null,""]
["102731","SINAPI",92804,"1,0000000",null,""]
["102737","SINAPI",102728,"16,9858000",null,""]
["102739","SINAPI",102734,"11,5309000",null,""]
["102742","SINAPI",102727,"25,5313000",null,""]
["102743","SINAPI",102729,"7,1350000",null,""]
["102745","SINAPI",102736,"4,4060000",null,""]
["102749","SINAPI",102731,"179,2610000",null,""]
["102752","SINAPI",96620,"0,4449000",null,""]
["102754","SINAPI",102730,"71,5506000",null,""]
["102755","SINAPI",102734,"49,8652000",null,""]
["102758","SINAPI",102727,"21,7734000",null,""]
["102760","SINAPI",102730,"82,3275000",null,""]
["102764","SINAPI",96620,"3,1543000",null,""]
["102766","SINAPI",102728,"153,1607000",null,""]
["102767","SINAPI",102730,"175,3514000",null,""]
["102772","SINAPI",96620,"6,6423000",null,""]
["102777",null,null,"",null,"22,0585523"]
["102780","SINAPI",92743,"9,0000000",null,""]
["102786","SINAPI",92756,"14,0000000",null,""]
["102795","SINAPI",92743,"25,0000000",null,""]
["102800","SINAPI",92756,"52,0000000",null,""]
["101572","SINAPI-I",5061,"0,0096000",null,""]
["101574",null,null,"",null,"39,6172248"]
["101577","SINAPI-I",6189,"0,4889000",null,""]
["101580","SINAPI-I",21138,"0,0724000",null,""]
["101586",null,null,"",null,"20,4662901"]
["101588","SINAPI",5632,"0,1861000",null,""]
["101589","SINAPI-I",43692,"0,0679000",null,""]
["101592","SINAPI-I",6189,"0,1956000",null,""]
["90789","SINAPI",88316,"0,2540000",null,""]
["90793",null,null,"",null,"3,5211988"]
["90796","SINAPI",88629,"0,0226000",null,""]
["90801","SINAPI-I",5075,"0,0240000",null,""]
["90823","SINAPI",88316,"0,8390000",null,""]
["90841","SINAPI",90806,"1,0000000",null,""]
["90843","SINAPI",90822,"1,0000000",null,""]
["90848",null,null,"",null,"26,9299611"]
["91009","SINAPI-I",5020,"1,0000000",null,""]
["91016",null,null,"",null,"25,1201228"]
["91295","SINAPI",88261,"1,2820000",null,""]
["91299",null,null,"",null,"4,7723137"]
["91305","SINAPI",88261,"0,7670000",null,""]
["91314","SINAPI",91292,"1,0000000",null,""]
["91322",null,null,"",null,"25,9301791"]
["91327","SINAPI",91292,"1,0000000",null,""]
["91333",null,null,"",null,"29,2304579"]
["100675","SINAPI",88316,"0,3340000",null,""]
["100681","SINAPI",90806,"1,0000000",null,""]
["100683","SINAPI",90830,"1,0000000",null,""]
["100687","SINAPI",100659,"9,6000000",null,""]
["100692","SINAPI",91292,"1,0000000",null,""]
["100699",null,null,"",null,"84,7961113"]
["100665",null,null,"",null,"11,8691475"]
["100666","SINAPI-I",39961,"0,8014000",null,""]
["100670",null,null,"",null,"8,6876720"]
["100672","SINAPI-I",20017,"2,6840000",null,""]
["105813","SINAPI",88309,"5,0978640",null,""]
["99841",null,null,"",null,"14,2540350"]
["99857","SINAPI-I",34360,"0,4770000",null,""]
["91341","SINAPI",88316,"0,1910000",null,""]
["100702","SINAPI-I",7568,"4,7200000",null,""]
["102189","SINAPI",88325,"1,9950000",null,""]
["100708",null,null,"",null,"22,3090654"]
["102152","SINAPI",88316,"0,6280000",null,""]
["102158","SINAPI-I",39026,"0,0150000",null,""]
["102162",null,null,"",null,"11,1122840"]
["102165","SINAPI",88316,"0,6090000",null,""]
["102167","SINAPI-I",39432,"4,0360000",null,""]
["102171","SINAPI-I",20259,"5,9500000",null,""]
["102179","SINAPI",88316,"1,5420000",null,""]
["102181","SINAPI-I",39432,"2,3220000",null,""]
["102185","SINAPI-I",5031,"3,7800000",null,""]
["94573","SINAPI-I",39961,"0,6010714",null,""]
["105812","SINAPI",88309,"0,0644078",null,""]
["101096","SINAPI",97913,"0,3750000",null,""]
["101098","SINAPI",95576,"1,7980000",null,""]
["101100","SINAPI",90776,"0,4540000",null,""]
["101103","SINAPI",90680,"0,1100000",null,""]
["101105","SINAPI-I",38405,"1,2000000",null,""]
["101106","SINAPI",100973,"1,2500000",null,""]
["101107","SINAPI",100206,"0,0375000",null,""]
["101109","SINAPI",95576,"2,2470000",null,""]
["101112","SINAPI",94971,"1,2400000",null,""]
["95603",null,null,"",null,"82,8802657"]
["95608","SINAPI",88317,"0,3521000",null,""]
["100651","SINAPI",90776,"0,0836000",null,""]
["100655","SINAPI",93225,"0,0727000",null,""]
["100656","SINAPI",89843,"0,0440000",null,""]
["100889","SINAPI-I",10997,"0,0014000",null,""]
["100892","SINAPI",89218,"0,0047000",null,""]
["100897","SINAPI",90680,"0,0342000",null,""]
["100899","SINAPI",97913,"0,0205000",null,""]
["101175","SINAPI",88309,"1,1030000",null,""]
["102521","SINAPI",88316,"2,3287000",null,""]
["96616","SINAPI",94968,"1,3800000",null,""]
["96624","SINAPI",88316,"0,6340000",null,""]
["97087",null,null,"",null,"13,7829912"]
["97091",null,null,"",null,"6,6621803"]
["97092","SINAPI",88245,"0,0240000",null,""]
["97101","SINAPI",97096,"0,1350000",null,""]
["103072","SINAPI",97092,"6,2200000",null,""]
["103074","SINAPI",96624,"0,1000000",null,""]
["103077","SINAPI",96624,"0,1000000",null,""]
["92263","SINAPI",91692,"0,0630000",null,""]
["92266","SINAPI-I",4491,"0,1660000",null,""]
["92269","SINAPI-I",6212,"6,5300000",null,""]
["92270","SINAPI",91692,"0,0560000",null,""]
["92273","SINAPI",91693,"0,0300000",null,""]
["92417","SINAPI",88239,"0,3400000",null,""]
["92423","SINAPI-I",2692,"0,0100000",null,""]
["92427","SINAPI-I",40304,"0,0190000",null,""]
["92429","SINAPI",88262,"1,1440000",null,""]
["92435","SINAPI-I",40271,"0,1960000",null,""]
["92439","SINAPI",88239,"0,1140000",null,""]
["92447","SINAPI-I",6193,"0,4740000",null,""]
["92449","SINAPI-I",2692,"0,0100000",null,""]
["92452","SINAPI",92265,"0,6260000",null,""]
["92455","SINAPI",88239,"0,1900000",null,""]
["92457","SINAPI",92272,"3,1020000",null,""]
["92459","SINAPI-I",2692,"0,0100000",null,""]
["92461","SINAPI",88239,"0,2400000",null,""]
["92464","SINAPI-I",2692,"0,0100000",null,""]
["92467","SINAPI",92272,"1,0380000",null,""]
["92470","SINAPI-I",40275,"1,7390000",null,""]
["92471","SINAPI",88239,"0,1390000",null,""]
["92473","SINAPI",92272,"1,6940000",null,""]
["92476","SINAPI-I",40275,"0,3560000",null,""]
["92480","SINAPI-I",4491,"0,1320000",null,""]
["92484","SINAPI",88262,"3,2790000",null,""]
["92492","SINAPI",88262,"1,4250000",null,""]
["92498","SINAPI-I",40290,"1,0300000",null,""]
["92504","SINAPI-I",40270,"0,0380000",null,""]
["92506","SINAPI",88239,"0,1360000",null,""]
["92512","SINAPI",88262,"1,0990000",null,""]
["92518","SINAPI",92267,"0,2450000",null,""]
["92528","SINAPI",88262,"0,8020000",null,""]
["92534","SINAPI",92268,"0,1110000",null,""]
["92538","SINAPI-I",40270,"0,0380000",null,""]
["96258","SINAPI",96252,"0,5250000",null,""]
["96530","SINAPI",91693,"0,1980000",null,""]
["96534",null,null,"",null,"63,0176451"]
["96536",null,null,"",null,"60,4239298"]
["96537",null,null,"",null,"50,3528330"]
["96539","SINAPI-I",1358,"0,5930000",null,""]
["96542","SINAPI-I",2692,"0,0095500",null,""]
["96543","SINAPI-I",39017,"1,1430000",null,""]
["101793","SINAPI",88239,"0,1500000",null,""]
["101971","SINAPI",91693,"0,0990000",null,""]
["101980","SINAPI-I",10749,"1,8640000",null,""]
["101983","SINAPI-I",40304,"0,0700000",null,""]
["101985","SINAPI",88262,"0,9150000",null,""]
["101988","SINAPI-I",1345,"1,1830000",null,""]
["101990","SINAPI-I",6189,"6,0590000",null,""]
["101994","SINAPI-I",1345,"1,3280000",null,""]
["101996","SINAPI-I",6189,"6,6420000",null,""]
["101998","SINAPI",88262,"1,0390000",null,""]
["102000",null,null,"",null,"32,3001056"]
["102006","SINAPI-I",2692,"0,0040000",null,""]
["102009",null,null,"",null,"49,7832491"]
["102010","SINAPI",88262,"3,4880000",null,""]
["102013","SINAPI",101988,"0,3700000",null,""]
["102036","SINAPI",88239,"0,5230000",null,""]
["102039","SINAPI",88262,"6,2580000",null,""]
["102041",null,null,"",null,"49,2099828"]
["102044","SINAPI-I",2692,"0,0040000",null,""]
["102047","SINAPI-I",2692,"0,1700000",null,""]
["102051","SINAPI",101997,"0,4400000",null,""]
["102060","SINAPI",92273,"3,3480000",null,""]
["102063","SINAPI",102086,"0,5400000",null,""]
["102065","SINAPI-I",40304,"0,0810000",null,""]
["102068","SINAPI-I",10749,"0,7860000",null,""]
["102073","SINAPI",95943,"13,2000000",null,""]
["102077","SINAPI",95946,"114,4000000",null,""]
["102086","SINAPI-I",4517,"1,0790000",null,""]
["102089","SINAPI",91693,"0,1010000",null,""]
["103760","SINAPI-I",6193,"0,9400000",null,""]
["103762","SINAPI",92267,"0,2450000",null,""]
["104925",null,null,"",null,"38,1782104"]
["104927",null,null,"",null,"57,8727842"]
["104929","SINAPI",91693,"0,0960000",null,""]
["105406","SINAPI",105403,"0,5250000",null,""]
["91593","SINAPI-I",7155,"0,5194805",null,""]
["91595",null,null,"",null,"5,7858376"]
["91598","SINAPI",88238,"0,0017312",null,""]
["92759","SINAPI",92800,"1,0000000",null,""]
["92763","SINAPI",88238,"0,0042000",null,""]
["92767","SINAPI-I",39017,"2,8160000",null,""]
["92772","SINAPI",92804,"1,0000000",null,""]
["92773","SINAPI",88238,"0,0020000",null,""]
["92806","SINAPI",88245,"0,0013000",null,""]
["92877","SINAPI",88238,"0,0018000",null,""]
["92883","SINAPI-I",39017,"0,7430000",null,""]
["92915",null,null,"",null,"43,0921052"]
["92919","SINAPI",88245,"0,0709000",null,""]
["92924","SINAPI-I",43132,"0,0250000",null,""]
["95576","SINAPI",88245,"0,0645000",null,""]
["95580","SINAPI-I",43132,"0,0200000",null,""]
["95593",null,null,"",null,"28,7340924"]
["95945","SINAPI",88245,"0,1750000",null,""]
["96544","SINAPI-I",43132,"0,0250000",null,""]
["100068","SINAPI-I",43055,"1,1100000",null,""]
["103088","SINAPI",88238,"0,0490000",null,""]
["104107","SINAPI",88245,"0,0743000",null,""]
["104110","SINAPI",92801,"1,0000000",null,""]
["104917",null,null,"",null,"34,1360626"]
["104922","SINAPI",88245,"0,0390000",null,""]
["90278","SINAPI-I",1106,"12,8119000",null,""]
["90280","SINAPI",88377,"1,6076000",null,""]
["90281","SINAPI",88831,"0,4806000",null,""]
["90284","SINAPI-I",1379,"517,4001000",null,""]
["94962","SINAPI",88831,"0,7188000",null,""]
["94967","SINAPI-I",370,"0,6751000",null,""]
["94969","SINAPI",89226,"0,6223000",null,""]
["94971","SINAPI-I",1379,"364,9433000",null,""]
["96557","SINAPI-I",1525,"1,2300000",null,""]
["99431","SINAPI",90586,"0,0580000",null,""]
["99433","SINAPI-I",38408,"1,1510000",null,""]
["99436","SINAPI-I",38408,"1,1510000",null,""]
["102473","SINAPI",88830,"0,7756000",null,""]
["102476","SINAPI",88316,"2,2483000",null,""]
["102479","SINAPI-I",1379,"217,1644000",null,""]
["102480","SINAPI",88377,"1,3082000",null,""]
["102483","SINAPI-I",4734,"0,6020000",null,""]
["102486","SINAPI",88316,"6,2383000",null,""]
["103671",null,null,"",null,"6,1156740"]
["103674","SINAPI",88262,"0,1860000",null,""]
["103675","SINAPI",90587,"0,1310000",null,""]
["103679",null,null,"",null,"15,4303880"]
["103685","SINAPI",88309,"0,7950000",null,""]
["103687",null,null,"",null,"34,1767088"]
["104923","SINAPI",88316,"3,7970000",null,""]
["101166","SINAPI-I",34586,"122,2700000",null,""]
["98575","SINAPI-I",44073,"1,0000000",null,""]
["93191","SINAPI",87294,"0,0019000",null,""]
["93194","SINAPI",92270,"0,0390000",null,""]
["93202",null,null,"",null,"58,6679414"]
["105021","SINAPI",92801,"0,4900000",null,""]
["105025","SINAPI",88309,"0,2030000",null,""]
["105028",null,null,"",null,"19,6165191"]
["105029","SINAPI-I",39017,"6,0000000",null,""]
["105032","SINAPI-I",658,"5,3400000",null,""]
["105035","SINAPI",88309,"0,0560000",null,""]
["97733","SINAPI",88309,"31,9930000",null,""]
["97734","SINAPI",94971,"1,2000000",null,""]
["97736","SINAPI",88239,"0,1865000",null,""]
["97738","SINAPI",88309,"31,7545000",null,""]
["97739","SINAPI",92767,"21,9997000",null,""]
["98615","SINAPI-I",34493,"0,1446000",null,""]
["98616","SINAPI-I",34493,"0,1445000",null,""]
["98618","SINAPI",88316,"0,2964000",null,""]
["98621","SINAPI",91635,"0,0712000",null,""]
["98623","SINAPI",100973,"0,2454000",null,""]
["98625",null,null,"",null,"4,9015565"]
["98627","SINAPI",88316,"0,7109000",null,""]
["98629","SINAPI",91635,"0,1085000",null,""]
["98655","SINAPI",91693,"0,5246000",null,""]
["98657","SINAPI-I",5068,"0,2954000",null,""]
["98659",null,null,"",null,"32,1169732"]
["100763","SINAPI-I",43082,"1,0910000",null,""]
["100765","SINAPI",88240,"0,0015000",null,""]
["100766","SINAPI",88278,"0,0050000",null,""]
["100768","SINAPI",100719,"0,0284761",null,""]
["100771","SINAPI-I",442,"0,1580000",null,""]
["100774",null,null,"",null,"3,5587188"]
["100775","SINAPI",100719,"0,0788875",null,""]
["100777","SINAPI",100719,"0,0460679",null,""]
["100778","SINAPI",100716,"0,0788875",null,""]
["103796","SINAPI",91692,"0,0281000",null,""]
["103926",null,null,"",null,"27,3722086"]
["103933",null,null,"",null,"23,0685662"]
["105045","SINAPI-I",4335,"1,1000000",null,""]
["105056","SINAPI-I",14439,"1,5437400",null,""]
["105061","SINAPI",95140,"0,3787100",null,""]
["105068","SINAPI-I",14439,"1,5437000",null,""]
["105074","SINAPI",88262,"0,6577200",null,""]
["105081","SINAPI",88262,"0,4419200",null,""]
["105086","SINAPI",88239,"0,3417070",null,""]
["105087","SINAPI-I",10527,"0,0008549",null,""]
["105092","SINAPI",88239,"0,3524440",null,""]
["105095","SINAPI-I",4119,"1,0915900",null,""]
["105099","SINAPI",95140,"0,2803900",null,""]
["98556","SINAPI",88243,"0,2228000",null,""]
["98547","SINAPI",88243,"0,3348000",null,""]
["98564","SINAPI",87372,"0,0250000",null,""]
["98566","SINAPI",88309,"0,7525000",null,""]
["91833","SINAPI",88264,"0,0800000",null,""]
["91835","SINAPI",91170,"1,0000000",null,""]
["91841","SINAPI-I",40402,"1,1000000",null,""]
["91849","SINAPI",88247,"0,0860000",null,""]
["91857","SINAPI",88247,"0,1490000",null,""]
["91864",null,null,"",null,"48,1681681"]
["91868","SINAPI",88247,"0,1140000",null,""]
["91871",null,null,"",null,"62,1046229"]
["93010","SINAPI",88247,"0,1542000",null,""]
["97669","SINAPI-I",2442,"1,1000000",null,""]
["91877","SINAPI",88264,"0,1860000",null,""]
["91884","SINAPI-I",1891,"1,0000000",null,""]
["91887",null,null,"",null,"70,2811245"]
["91895","SINAPI",88247,"0,2400000",null,""]
["91911","SINAPI",88264,"0,2720000",null,""]
["91916","SINAPI",88247,"0,2950000",null,""]
["93014",null,null,"",null,"65,7546338"]
["93026","SINAPI",88247,"0,6390000",null,""]
["91924","SINAPI",88247,"0,0230000",null,""]
["91929",null,null,"",null,"27,2616136"]
["91931","SINAPI-I",994,"1,2434000",null,""]
["92979","SINAPI-I",21127,"0,0100000",null,""]
["92988","SINAPI-I",1018,"1,0150000",null,""]
["92996","SINAPI",88247,"0,1715000",null,""]
["101885",null,null,"",null,"1,7636684"]
["101887","SINAPI-I",995,"1,0270000",null,""]
["91939",null,null,"",null,"80,8559129"]
["91943","SINAPI",88247,"0,3010000",null,""]
["92870","SINAPI",88264,"0,5690000",null,""]
["95779",null,null,"",null,"49,4603647"]
["95789","SINAPI",88264,"0,3902000",null,""]
["95801","SINAPI-I",2580,"1,0000000",null,""]
["95805","SINAPI",88247,"0,2397000",null,""]
["95807","SINAPI",88264,"0,2696000",null,""]
["95812","SINAPI",88264,"0,2616000",null,""]
["97882",null,null,"",null,"16,5678654"]
["97883","SINAPI",5679,"0,0669000",null,""]
["97887","SINAPI",97734,"0,0252000",null,""]
["97888","SINAPI",100475,"0,1012000",null,""]
["97891",null,null,"",null,"53,6002139"]
["97893","SINAPI",87316,"0,0173000",null,""]
["104399","SINAPI",88247,"0,3443000",null,""]
["104404",null,null,"",null,"57,9959515"]
["93657","SINAPI",88264,"0,0911000",null,""]
["93662","SINAPI-I",1571,"2,0000000",null,""]
["93666","SINAPI",88247,"0,3784000",null,""]
["93668","SINAPI",88264,"0,1428000",null,""]
["93673","SINAPI-I",1575,"3,0000000",null,""]
["101875","SINAPI",87367,"0,0117000",null,""]
["101882","SINAPI",87367,"0,0194000",null,""]
["101892","SINAPI",88264,"0,1325000",null,""]
["101897","SINAPI",88247,"1,3232000",null,""]
["101899","SINAPI-I",1581,"3,0000000",null,""]
["101903","SINAPI",88247,"0,4057000",null,""]
["91949","SINAPI-I",38100,"1,0000000",null,""]
["91954","SINAPI",88247,"0,3170000",null,""]
["91957","SINAPI",91946,"1,0000000",null,""]
["91969","SINAPI",91968,"1,0000000",null,""]
["91975","SINAPI",91950,"1,0000000",null,""]
["91978","SINAPI",88247,"0,4020000",null,""]
["91984","SINAPI",88264,"0,2320000",null,""]
["91991",null,null,"",null,"67,0374575"]
["92000","SINAPI",91998,"1,0000000",null,""]
["92007",null,null,"",null,"50,1959976"]
["92010","SINAPI-I",38101,"3,0000000",null,""]
["92016","SINAPI",91946,"1,0000000",null,""]
["92023","SINAPI",91946,"1,0000000",null,""]
["92030","SINAPI",88264,"0,8260000",null,""]
["97595","SINAPI-I",39392,"1,0000000",null,""]
["97609","SINAPI",88247,"0,0508750",null,""]
["100902","SINAPI",88264,"0,4001000",null,""]
["101490","SINAPI-I",39808,"1,0000000",null,""]
["101490","SINAPI",96977,"1,9500000",null,""]
["101491","SINAPI",93659,"1,0000000",null,""]
["101492","SINAPI",92986,"11,0000000",null,""]
["101494","SINAPI-I",14153,"0,0600000",null,""]
["101495","SINAPI-I",11267,"2,0000000",null,""]
["101495","SINAPI",91917,"1,0000000",null,""]
["101496","SINAPI",91886,"1,0000000",null,""]
["101497","SINAPI",91872,"6,0500000",null,""]
["101499","SINAPI-I",1094,"1,0000000",null,""]
["101500","SINAPI-I",34643,"1,0000000",null,""]
["101500","SINAPI",100578,"1,0000000",null,""]
["101501","SINAPI-I",39997,"2,0000000",null,""]
["101502","SINAPI-I",39996,"0,1664000",null,""]
["101503","SINAPI",96977,"1,9500000",null,""]
["101504","SINAPI",93666,"1,0000000",null,""]
["101505","SINAPI",91933,"22,2000000",null,""]
["101507","SINAPI-I",11950,"4,0000000",null,""]
["101508","SINAPI-I",11267,"2,0000000",null,""]
["101508","SINAPI",91920,"1,0000000",null,""]
["101509","SINAPI",91885,"1,0000000",null,""]
["101510","SINAPI",91872,"6,0500000",null,""]
["101512","SINAPI-I",1062,"1,0000000",null,""]
["101513",null,null,"",null,"26,1890310"]
["101514","SINAPI",96986,"1,0000000",null,""]
["101515","SINAPI",91872,"1,3000000",null,""]
["101517","SINAPI-I",39808,"1,0000000",null,""]
["101519","SINAPI",96986,"1,0000000",null,""]
["101521","SINAPI",91872,"1,3000000",null,""]
["101523","SINAPI-I",34643,"1,0000000",null,""]
["101525","SINAPI",96986,"1,0000000",null,""]
["101527","SINAPI",91872,"1,3000000",null,""]
["101529","SINAPI-I",34643,"1,0000000",null,""]
["101530",null,null,"",null,"22,6911212"]
["101531","SINAPI",96977,"1,9500000",null,""]
["101534","SINAPI",88247,"0,1486000",null,""]
["101536",null,null,"",null,"14,1711986"]
["101538","SINAPI",88247,"0,0414847",null,""]
["101540","SINAPI-I",11267,"6,0000000",null,""]
["101544","SINAPI-I",11267,"6,0000000",null,""]
["101549","SINAPI",88264,"0,2004000",null,""]
["101561","SINAPI",88264,"0,0029000",null,""]
["101630","SINAPI",88264,"0,2776000",null,""]
["101653","SINAPI",88247,"1,4837000",null,""]
["101657","SINAPI-I",21127,"0,0140000",null,""]
["101661",null,null,"",null,"50,7898025"]
["101664","SINAPI",88264,"0,3675000",null,""]
["100581","SINAPI",5928,"0,0780000",null,""]
["100588","SINAPI-I",863,"13,0000000",null,""]
["100592","SINAPI",88247,"2,3640000",null,""]
["100597",null,null,"",null,"32,6493982"]
["100599","SINAPI-I",863,"9,0000000",null,""]
["100602","SINAPI",94962,"0,8360000",null,""]
["100606","SINAPI",88247,"4,5770000",null,""]
["100610","SINAPI-I",863,"11,0000000",null,""]
["100615","SINAPI",88264,"9,5820000",null,""]
["100617","SINAPI",88247,"3,0830000",null,""]
["97605",null,null,"",null,"18,6234357"]
["102104","SINAPI-I",7611,"1,0000000",null,""]
["102106","SINAPI",88247,"9,4717000",null,""]
["103654","SINAPI-I",7616,"1,0000000",null,""]
["96976","SINAPI",88264,"0,4456000",null,""]
["96986",null,null,"",null,"18,5525227"]
["98463","SINAPI",88247,"0,3106000",null,""]
["104749","SINAPI",88264,"0,1863000",null,""]
["104755","SINAPI-I",11864,"1,0000000",null,""]
["104761","SINAPI",102274,"0,2084000",null,""]
["104770","SINAPI",88247,"0,0139000",null,""]
["104780","SINAPI",91692,"0,0491000",null,""]
["101906","SINAPI",88267,"0,4574000",null,""]
["101908",null,null,"",null,"10,0164844"]
["101916","SINAPI-I",3148,"0,1661000",null,""]
["98261","SINAPI-I",11901,"1,0500000",null,""]
["98266","SINAPI",88264,"0,0711000",null,""]
["98275","SINAPI-I",11906,"1,0500000",null,""]
["98280","SINAPI",88264,"0,1388000",null,""]
["98286","SINAPI-I",11919,"1,0500000",null,""]
["98289",null,null,"",null,"37,1335504"]
["98400","SINAPI",88247,"0,0919000",null,""]
["100560","SINAPI",88264,"0,8800000",null,""]
["101795","SINAPI",101616,"0,5850000",null,""]
["103244","SINAPI-I",42424,"1,0000000",null,""]
["103245","SINAPI",100308,"2,3334000",null,""]
["103248","SINAPI-I",11976,"6,0000000",null,""]
["103251","SINAPI-I",11976,"6,0000000",null,""]
["103254","SINAPI-I",13246,"4,0000000",null,""]
["103256","SINAPI-I",42416,"1,0000000",null,""]
["103258","SINAPI-I",42417,"1,0000000",null,""]
["103261","SINAPI",88243,"4,3619000",null,""]
["103263","SINAPI",93288,"1,5166000",null,""]
["103264","SINAPI",93288,"1,5166000",null,""]
["103266","SINAPI",93288,"1,5166000",null,""]
["103268","SINAPI",88243,"3,9711000",null,""]
["103271","SINAPI",100308,"4,7527000",null,""]
["103273","SINAPI",100308,"5,0091000",null,""]
["103274","SINAPI",100308,"5,0091000",null,""]
["103276","SINAPI",100308,"5,0091000",null,""]
["103290","SINAPI",91166,"1,0000000",null,""]
["101937","SINAPI-I",7307,"0,4120000",null,""]
["98300","SINAPI-I",43833,"1,0500000",null,""]
["98306","SINAPI",88247,"0,6821000",null,""]
["89356","SINAPI",88248,"0,3800000",null,""]
["89446",null,null,"",null,"18,4261036"]
["89448","SINAPI-I",9874,"1,0493000",null,""]
["89452","SINAPI",88248,"0,0553000",null,""]
["89576",null,null,"",null,"9,8735210"]
["89711","SINAPI",88248,"0,2930000",null,""]
["89717","SINAPI-I",21125,"1,0493000",null,""]
["89773",null,null,"",null,"2,0324179"]
["89800","SINAPI",88267,"0,2632000",null,""]
["92276","SINAPI",88248,"0,0567000",null,""]
["92284","SINAPI-I",12746,"1,0225000",null,""]
["92307",null,null,"",null,"11,1575481"]
["92321","SINAPI",88248,"0,5559000",null,""]
["92337","SINAPI-I",7694,"1,0390000",null,""]
["92343","SINAPI-I",7694,"1,0390000",null,""]
["92360","SINAPI",88267,"0,0640000",null,""]
["92366","SINAPI",88248,"0,2150000",null,""]
["92648","SINAPI",88248,"0,1300000",null,""]
["92687","SINAPI-I",7691,"1,0390000",null,""]
["94462",null,null,"",null,"20,8715596"]
["94604",null,null,"",null,"6,2275944"]
["94648","SINAPI-I",9868,"1,0493000",null,""]
["94652","SINAPI",88248,"0,1517000",null,""]
["94720","SINAPI-I",38029,"1,0493000",null,""]
["96635","SINAPI",88248,"0,5381000",null,""]
["96646","SINAPI",88248,"0,1789000",null,""]
["96648","SINAPI",88267,"0,1852000",null,""]
["96672","SINAPI",88267,"0,2107000",null,""]
["96677",null,null,"",null,"25,4333438"]
["96681","SINAPI",88248,"0,3369000",null,""]
["96719","SINAPI-I",36278,"1,0667000",null,""]
["96725","SINAPI",104097,"0,2424000",null,""]
["96729","SINAPI",88248,"0,1270000",null,""]
["96733",null,null,"",null,"11,5223755"]
["96734","SINAPI",104098,"0,1371000",null,""]
["96801","SINAPI",88267,"0,1419000",null,""]
["97333","SINAPI",88248,"0,0710000",null,""]
["97338","SINAPI",88267,"0,0864000",null,""]
["100788","SINAPI-I",3148,"0,2052000",null,""]
["100791",null,null,"",null,"44,7397563"]
["100800","SINAPI",88248,"0,0862000",null,""]
["101918","SINAPI",88267,"0,6213000",null,""]
["101919",null,null,"",null,"9,2471804"]
["101924","SINAPI-I",3148,"0,0452000",null,""]
["101930","SINAPI-I",3148,"0,0452000",null,""]
["101933","SINAPI",88267,"0,9545000",null,""]
["103804","SINAPI-I",12744,"1,0225000",null,""]
["103837",null,null,"",null,"18,6197712"]
["103872","SINAPI-I",12743,"1,0225000",null,""]
["104195","SINAPI-I",38978,"1,0667000",null,""]
["105139","SINAPI-I",122,"0,0153000",null,""]
["105142","SINAPI-I",3869,"1,0000000",null,""]
["105143","SINAPI",88267,"0,0586000",null,""]
["89358","SINAPI-I",3542,"1,0000000",null,""]
["89361","SINAPI-I",20083,"0,0060000",null,""]
["89366","SINAPI-I",3524,"1,0000000",null,""]
["89369","SINAPI-I",20083,"0,0110000",null,""]
["89373","SINAPI-I",20083,"0,0070000",null,""]
["89377","SINAPI-I",20083,"0,0060000",null,""]
["89380","SINAPI-I",20083,"0,0095000",null,""]
["89382",null,null,"",null,"34,9075975"]
["89385","SINAPI-I",122,"0,0059000",null,""]
["89391",null,null,"",null,"58,9041096"]
["89394","SINAPI-I",122,"0,0071000",null,""]
["89397","SINAPI-I",7104,"1,0000000",null,""]
["89398","SINAPI",88267,"0,2416000",null,""]
["89405",null,null,"",null,"68,4027778"]
["89408","SINAPI-I",122,"0,0071000",null,""]
["89413",null,null,"",null,"61,7535904"]
["89416","SINAPI-I",122,"0,0094000",null,""]
["89423",null,null,"",null,"39,2215568"]
["89424","SINAPI-I",20083,"0,0080000",null,""]
["89429","SINAPI-I",65,"1,0000000",null,""]
["89430","SINAPI",88248,"0,0906000",null,""]
["89433","SINAPI",88267,"0,1181000",null,""]
["89437",null,null,"",null,"23,1520815"]
["89442","SINAPI",88267,"0,1688000",null,""]
["89481",null,null,"",null,"60,3389831"]
["89485","SINAPI-I",38383,"0,0108000",null,""]
["89492","SINAPI",88248,"0,0859000",null,""]
["89496","SINAPI",88267,"0,0859000",null,""]
["89501","SINAPI",88248,"0,1271000",null,""]
["89504","SINAPI",88267,"0,1271000",null,""]
["89506","SINAPI-I",20083,"0,0300000",null,""]
["89516","SINAPI",88267,"0,0475000",null,""]
["89520","SINAPI-I",20078,"0,0500000",null,""]
["89520","SINAPI",88267,"0,0607000",null,""]
["89525","SINAPI-I",122,"0,0353000",null,""]
["89528","SINAPI-I",20083,"0,0080000",null,""]
["89535","SINAPI",88248,"0,1288000",null,""]
["89541","SINAPI",88267,"0,0577000",null,""]
["89544","SINAPI-I",20167,"1,0000000",null,""]
["89547",null,null,"",null,"14,7625763"]
["89550",null,null,"",null,"8,4340585"]
["89554","SINAPI",88248,"0,0858000",null,""]
["89558",null,null,"",null,"34,6268656"]
["89559","SINAPI",88248,"0,0858000",null,""]
["89562","SINAPI",88267,"0,0635000",null,""]
["89569","SINAPI",88267,"0,1563000",null,""]
["89571","SINAPI-I",20179,"1,0000000",null,""]
["89574","SINAPI",88267,"0,2575000",null,""]
["89581","SINAPI",88267,"0,1737000",null,""]
["89587","SINAPI-I",20097,"1,0000000",null,""]
["89593","SINAPI-I",122,"0,0129000",null,""]
["89594","SINAPI",88248,"0,0847000",null,""]
["89597","SINAPI",88267,"0,1000000",null,""]
["89600","SINAPI",88267,"0,1158000",null,""]
["89612","SINAPI",88248,"0,1224000",null,""]
["89615","SINAPI",88267,"0,1377000",null,""]
["89622",null,null,"",null,"36,4201796"]
["89623","SINAPI-I",38383,"0,0236000",null,""]
["89626","SINAPI",88248,"0,1547000",null,""]
["89631","SINAPI-I",38383,"0,0461000",null,""]
["89639","SINAPI-I",37971,"1,0000000",null,""]
["89643","SINAPI",88267,"0,1395000",null,""]
["89650","SINAPI",88248,"0,1937000",null,""]
["89652","SINAPI-I",37981,"1,0000000",null,""]
["89657",null,null,"",null,"28,0090840"]
["89661","SINAPI-I",37990,"1,0000000",null,""]
["89666","SINAPI",88267,"0,0833000",null,""]
["89672","SINAPI-I",37983,"1,0000000",null,""]
["89676","SINAPI-I",21114,"0,0933000",null,""]
["89679","SINAPI",88248,"0,3142000",null,""]
["89681","SINAPI-I",20078,"0,1450000",null,""]
["89685","SINAPI-I",20142,"1,0000000",null,""]
["89692","SINAPI-I",20143,"1,0000000",null,""]
["89696","SINAPI-I",20078,"0,1525000",null,""]
["89700",null,null,"",null,"36,6172624"]
["89706","SINAPI-I",21114,"0,2000000",null,""]
["89721","SINAPI",88267,"0,1247000",null,""]
["89726","SINAPI-I",38383,"0,0071000",null,""]
["89730","SINAPI",88248,"0,1270000",null,""]
["89731","SINAPI",88267,"0,1379000",null,""]
["89737","SINAPI",88267,"0,1652000",null,""]
["89742",null,null,"",null,"22,0227092"]
["89746","SINAPI",88248,"0,1926000",null,""]
["89748","SINAPI",88248,"0,1926000",null,""]
["89753","SINAPI-I",3875,"1,0000000",null,""]
["89759","SINAPI",88248,"0,0906000",null,""]
["89764",null,null,"",null,"16,0309892"]
["89769","SINAPI-I",38012,"1,0000000",null,""]
["89779","SINAPI-I",3893,"1,0000000",null,""]
["89783","SINAPI-I",122,"0,0148000",null,""]
["89786","SINAPI",88248,"0,2203000",null,""]
["89788","SINAPI",88267,"0,1365000",null,""]
["89793","SINAPI-I",21114,"0,4000000",null,""]
["89801","SINAPI-I",20078,"0,0500000",null,""]
["89805","SINAPI",88248,"0,1257000",null,""]
["89809","SINAPI-I",3520,"1,0000000",null,""]
["89811","SINAPI-I",301,"2,0000000",null,""]
["89814","SINAPI",88248,"0,0228000",null,""]
["89821","SINAPI-I",38383,"0,0054000",null,""]
["89825","SINAPI-I",20078,"0,0750000",null,""]
["89829","SINAPI-I",20078,"0,1125000",null,""]
["89831","SINAPI-I",38009,"1,0000000",null,""]
["89840",null,null,"",null,"4,7252249"]
["89845","SINAPI-I",38014,"1,0000000",null,""]
["89847","SINAPI",88248,"0,2883000",null,""]
["89853","SINAPI-I",1970,"1,0000000",null,""]
["89860","SINAPI",88267,"0,3698000",null,""]
["89866","SINAPI",88248,"0,1106000",null,""]
["89981","SINAPI-I",122,"0,0082000",null,""]
["90373","SINAPI",88248,"0,1312000",null,""]
["92288","SINAPI",88267,"0,1148000",null,""]
["92292",null,null,"",null,"3,8752415"]
["92296","SINAPI",88267,"0,1166000",null,""]
["92300",null,null,"",null,"21,1101996"]
["92301","SINAPI-I",39897,"0,0031000",null,""]
["92304","SINAPI",88248,"0,3708000",null,""]
["92317","SINAPI-I",12732,"0,0042000",null,""]
["92318","SINAPI",88248,"0,2299000",null,""]
["92327","SINAPI",88267,"0,2339000",null,""]
["92332","SINAPI",88248,"0,2062000",null,""]
["92345",null,null,"",null,"42,4479166"]
["92348","SINAPI",88248,"0,7580000",null,""]
["92349","SINAPI",88248,"0,7580000",null,""]
["92354",null,null,"",null,"24,9035669"]
["92357","SINAPI",88248,"1,4030000",null,""]
["92373","SINAPI-I",4209,"1,0000000",null,""]
["92377",null,null,"",null,"36,1032909"]
["92378","SINAPI",88267,"0,7360000",null,""]
["92382","SINAPI-I",7307,"0,0030000",null,""]
["92386","SINAPI-I",3148,"0,0170000",null,""]
["92635","SINAPI",88267,"1,2420000",null,""]
["92639","SINAPI-I",7307,"0,0070000",null,""]
["92657","SINAPI-I",3148,"0,0130000",null,""]
["92662","SINAPI",88267,"0,3370000",null,""]
["92666","SINAPI-I",7307,"0,0070000",null,""]
["92668","SINAPI-I",3914,"1,0000000",null,""]
["92672",null,null,"",null,"43,8181818"]
["92676","SINAPI",88267,"0,5430000",null,""]
["92681","SINAPI-I",3148,"0,0200000",null,""]
["92684","SINAPI",88267,"0,7240000",null,""]
["92686","SINAPI",88248,"0,8700000",null,""]
["92695","SINAPI-I",3909,"1,0000000",null,""]
["92699",null,null,"",null,"57,4692443"]
["92704","SINAPI",88248,"0,3460000",null,""]
["92890","SINAPI-I",7307,"0,0070000",null,""]
["92894",null,null,"",null,"26,4549788"]
["92899","SINAPI",88248,"0,3180000",null,""]
["92903","SINAPI-I",7307,"0,0080000",null,""]
["92905","SINAPI-I",3148,"0,0110000",null,""]
["92908","SINAPI",88267,"0,6450000",null,""]
["92912","SINAPI-I",7307,"0,0070000",null,""]
["92926","SINAPI-I",3148,"0,0170000",null,""]
["92928",null,null,"",null,"48,1736281"]
["92931","SINAPI-I",7307,"0,0060000",null,""]
["92935","SINAPI-I",3148,"0,0300000",null,""]
["92938","SINAPI",88267,"0,3010000",null,""]
["92944","SINAPI-I",7307,"0,0050000",null,""]
["92948","SINAPI-I",3148,"0,0240000",null,""]
["92951","SINAPI",88267,"0,4350000",null,""]
["93054","SINAPI",88267,"0,0848000",null,""]
["93058",null,null,"",null,"0,6673253"]
["93059","SINAPI-I",39865,"1,0000000",null,""]
["93062","SINAPI-I",39897,"0,0018500",null,""]
["93065","SINAPI",88248,"0,1066000",null,""]
["93070","SINAPI-I",39897,"0,0068000",null,""]
["93074","SINAPI",88248,"0,1495000",null,""]
["93077","SINAPI-I",39897,"0,0006000",null,""]
["93081","SINAPI-I",12732,"0,0014000",null,""]
["93081","SINAPI",88267,"0,0858000",null,""]
["93086","SINAPI",88248,"0,1149000",null,""]
["93089","SINAPI-I",39867,"1,0000000",null,""]
["93092","SINAPI-I",39897,"0,0016000",null,""]
["93094",null,null,"",null,"7,7897021"]
["93102",null,null,"",null,"40,3281291"]
["93103","SINAPI-I",39897,"0,0007000",null,""]
["93106","SINAPI-I",39897,"0,0007000",null,""]
["93109","SINAPI",88248,"0,1559000",null,""]
["93114","SINAPI-I",12732,"0,0032000",null,""]
["93117","SINAPI-I",12732,"0,0014000",null,""]
["93120","SINAPI-I",3148,"0,0042000",null,""]
["93121","SINAPI-I",39871,"1,0000000",null,""]
["93126",null,null,"",null,"4,6958092"]
["94466","SINAPI-I",7307,"0,0056000",null,""]
["94470","SINAPI-I",3148,"0,0354000",null,""]
["94473","SINAPI",88267,"0,5489000",null,""]
["94475","SINAPI",88248,"0,6478000",null,""]
["94479","SINAPI-I",6322,"1,0000000",null,""]
["94614","SINAPI-I",12732,"0,0240000",null,""]
["94617","SINAPI-I",39885,"1,0000000",null,""]
["94622","SINAPI-I",39897,"0,0090000",null,""]
["94657","SINAPI-I",20083,"0,0080000",null,""]
["94660","SINAPI-I",3148,"0,0084000",null,""]
["94663","SINAPI-I",3863,"1,0000000",null,""]
["94664","SINAPI",88248,"0,1256000",null,""]
["94667","SINAPI",88248,"0,1850000",null,""]
["94672","SINAPI-I",3148,"0,0053000",null,""]
["94674","SINAPI-I",3536,"1,0000000",null,""]
["94678","SINAPI-I",20083,"0,0220000",null,""]
["94680",null,null,"",null,"22,4422442"]
["94683","SINAPI-I",122,"0,0259000",null,""]
["94686","SINAPI-I",3530,"1,0000000",null,""]
["94691",null,null,"",null,"33,8674435"]
["94694","SINAPI-I",122,"0,0247000",null,""]
["94699",null,null,"",null,"20,8303698"]
["94702","SINAPI-I",122,"0,0577000",null,""]
["94705","SINAPI-I",38383,"0,0056000",null,""]
["94707","SINAPI-I",100,"1,0000000",null,""]
["94715","SINAPI-I",122,"0,0235000",null,""]
["94729","SINAPI-I",21114,"0,1333000",null,""]
["94733","SINAPI-I",21114,"0,2000000",null,""]
["94738","SINAPI-I",3148,"0,0226000",null,""]
["94739","SINAPI",88248,"0,4013000",null,""]
["94744","SINAPI-I",37958,"1,0000000",null,""]
["94752","SINAPI",88267,"0,3786000",null,""]
["94761","SINAPI",88248,"0,3527000",null,""]
["94766",null,null,"",null,"17,2378516"]
["95237","SINAPI-I",38383,"0,0331000",null,""]
["95695","SINAPI",88267,"0,2729000",null,""]
["96640",null,null,"",null,"22,3461676"]
["96642","SINAPI-I",36298,"1,0000000",null,""]
["96652","SINAPI",88248,"0,1305000",null,""]
["96656","SINAPI",104091,"0,0566000",null,""]
["96663","SINAPI",88267,"0,0919000",null,""]
["96684",null,null,"",null,"69,0909092"]
["96686","SINAPI-I",38434,"1,0000000",null,""]
["96690","SINAPI",88267,"0,3089000",null,""]
["96695","SINAPI",104097,"0,3044000",null,""]
["96700",null,null,"",null,"31,9406267"]
["96704","SINAPI",88248,"0,1426000",null,""]
["96706","SINAPI",88267,"0,2529000",null,""]
["96714","SINAPI",88267,"0,5059000",null,""]
["96736","SINAPI-I",36320,"1,0000000",null,""]
["96738",null,null,"",null,"14,8919135"]
["96741","SINAPI",88248,"0,1024000",null,""]
["96745","SINAPI",88267,"0,2931000",null,""]
["96751","SINAPI",104091,"0,1324000",null,""]
["96755","SINAPI",104097,"0,4217000",null,""]
["96759","SINAPI",104091,"0,1403000",null,""]
["96763","SINAPI",104097,"0,4015000",null,""]
["96805","SINAPI",88248,"0,4094000",null,""]
["96812","SINAPI",88267,"0,2179000",null,""]
["96815","SINAPI",88248,"0,1925000",null,""]
["96819","SINAPI",88267,"0,1980000",null,""]
["96824","SINAPI",88248,"0,1205000",null,""]
["96838",null,null,"",null,"50,0377359"]
["96840","SINAPI-I",38914,"1,0000000",null,""]
["96844","SINAPI",88267,"0,3623000",null,""]
["96849","SINAPI",88267,"0,1594000",null,""]
["96861","SINAPI-I",3148,"0,0021000",null,""]
["96866",null,null,"",null,"32,7495372"]
["96869","SINAPI",88267,"0,2519000",null,""]
["96874","SINAPI-I",3148,"0,0080000",null,""]
["96878","SINAPI",88267,"0,5490000",null,""]
["97434",null,null,"",null,"28,0227155"]
["97437","SINAPI",88248,"0,7010000",null,""]
["97442","SINAPI-I",40412,"3,0000000",null,""]
["97449","SINAPI-I",11002,"0,0890000",null,""]
["97449","SINAPI",88267,"0,6200000",null,""]
["97456","SINAPI-I",40391,"1,0000000",null,""]
["97460",null,null,"",null,"12,1652764"]
["97464","SINAPI",88267,"0,1920000",null,""]
["97474","SINAPI-I",40372,"1,0000000",null,""]
["97479",null,null,"",null,"29,2358803"]
["97480","SINAPI",88317,"0,2250000",null,""]
["97484","SINAPI",88248,"0,3600000",null,""]
["97488","SINAPI-I",11002,"0,0670000",null,""]
["97493","SINAPI",88317,"0,4800000",null,""]
["97499","SINAPI",88248,"0,1160000",null,""]
["97505","SINAPI-I",11002,"0,0290000",null,""]
["97508",null,null,"",null,"15,3317562"]
["97515","SINAPI",88267,"0,2430000",null,""]
["97520","SINAPI-I",11002,"0,0240000",null,""]
["97523","SINAPI",88317,"0,2610000",null,""]
["97527","SINAPI",88248,"0,3650000",null,""]
["97533","SINAPI-I",11002,"0,1010000",null,""]
["97540","SINAPI",88317,"0,1960000",null,""]
["97546","SINAPI",88248,"0,1720000",null,""]
["97548","SINAPI-I",40381,"1,0000000",null,""]
["97552",null,null,"",null,"33,7730870"]
["103806","SINAPI-I",12732,"0,0028000",null,""]
["103809","SINAPI-I",12732,"0,0048000",null,""]
["103812",null,null,"",null,"52,0233322"]
["103813","SINAPI-I",39897,"0,0016000",null,""]
["103816","SINAPI",88248,"0,1619000",null,""]
["103821","SINAPI-I",39873,"1,0000000",null,""]
["103823","SINAPI",88248,"0,2197000",null,""]
["103827","SINAPI-I",38383,"0,1883000",null,""]
["103832",null,null,"",null,"60,1988218"]
["103838","SINAPI-I",12714,"1,0000000",null,""]
["103841","SINAPI-I",12715,"1,0000000",null,""]
["103842","SINAPI",88248,"0,3046000",null,""]
["103845","SINAPI-I",39897,"0,0016000",null,""]
["103850","SINAPI-I",39872,"1,0000000",null,""]
["103853","SINAPI-I",39856,"1,0000000",null,""]
["103856","SINAPI-I",39897,"0,0009500",null,""]
["103858",null,null,"",null,"28,8475565"]
["103861",null,null,"",null,"13,8406764"]
["103865","SINAPI",88248,"0,3047000",null,""]
["103874","SINAPI",88267,"0,2452000",null,""]
["103877","SINAPI",88267,"0,2896000",null,""]
["103882","SINAPI-I",12732,"0,0064000",null,""]
["103885","SINAPI-I",39866,"1,0000000",null,""]
["103888","SINAPI-I",38383,"0,0644000",null,""]
["103890",null,null,"",null,"1,8306894"]
["103893","SINAPI-I",3148,"0,0042000",null,""]
["103897","SINAPI",88248,"0,2184000",null,""]
["103900","SINAPI",88248,"0,2057500",null,""]
["103903","SINAPI",88267,"0,4369000",null,""]
["103948","SINAPI-I",20083,"0,0095000",null,""]
["103951","SINAPI-I",38383,"0,0371000",null,""]
["103954","SINAPI",88248,"0,0931000",null,""]
["103959","SINAPI-I",38383,"0,0206000",null,""]
["103966","SINAPI",88248,"0,0659000",null,""]
["103968","SINAPI-I",816,"1,0000000",null,""]
["103972","SINAPI-I",20083,"0,0360000",null,""]
["103981","SINAPI-I",122,"0,0118000",null,""]
["103984","SINAPI-I",3540,"1,0000000",null,""]
["103987","SINAPI-I",20083,"0,0220000",null,""]
["103993","SINAPI-I",812,"1,0000000",null,""]
["103996","SINAPI-I",20083,"0,0220000",null,""]
["103999","SINAPI-I",38383,"0,0406000",null,""]
["104001","SINAPI-I",112,"1,0000000",null,""]
["104004","SINAPI-I",7142,"1,0000000",null,""]
["104007","SINAPI-I",20083,"0,0210000",null,""]
["104014","SINAPI-I",834,"1,0000000",null,""]
["104018","SINAPI-I",39325,"1,0000000",null,""]
["104020","SINAPI",88248,"0,1353000",null,""]
["104026",null,null,"",null,"17,5853018"]
["104030","SINAPI-I",39327,"1,0000000",null,""]
["104170","SINAPI",88248,"0,1734000",null,""]
["104173","SINAPI-I",299,"1,0000000",null,""]
["104179","SINAPI-I",20078,"0,0575000",null,""]
["104196","SINAPI",88248,"0,1093000",null,""]
["104200","SINAPI",104091,"0,0499000",null,""]
["104317",null,null,"",null,"70,8165998"]
["104320","SINAPI-I",122,"0,0094000",null,""]
["104323","SINAPI-I",7138,"1,0000000",null,""]
["104344","SINAPI",88267,"0,2325000",null,""]
["104348",null,null,"",null,"5,3398058"]
["104350","SINAPI-I",20078,"0,1000000",null,""]
["104353","SINAPI",88248,"0,2083000",null,""]
["104356","SINAPI",88267,"0,0724000",null,""]
["104583","SINAPI",88267,"0,2156000",null,""]
["105149","SINAPI",88248,"0,1009000",null,""]
["105155","SINAPI",88267,"0,0751000",null,""]
["105159","SINAPI-I",1922,"1,0000000",null,""]
["105162","SINAPI",104097,"0,3011000",null,""]
["105164","SINAPI",88267,"0,1345000",null,""]
["105169","SINAPI",88267,"0,3989000",null,""]
["105174","SINAPI-I",3931,"1,0000000",null,""]
["105179","SINAPI",88267,"0,0751000",null,""]
["105183",null,null,"",null,"16,6587395"]
["105184","SINAPI-I",38383,"0,0388000",null,""]
["105193","SINAPI",88267,"0,5489000",null,""]
["105197","SINAPI-I",7307,"0,0056000",null,""]
["105203","SINAPI-I",1790,"1,0000000",null,""]
["105206","SINAPI",88267,"0,4698000",null,""]
["105210","SINAPI-I",7307,"0,0084000",null,""]
["105216","SINAPI-I",38003,"1,0000000",null,""]
["105219",null,null,"",null,"23,8667900"]
["105222","SINAPI",88267,"0,1584000",null,""]
["105227","SINAPI-I",21114,"0,2267000",null,""]
["105231","SINAPI-I",38992,"1,0000000",null,""]
["97896","SINAPI",101618,"0,0245000",null,""]
["97900","SINAPI-I",7258,"37,0548000",null,""]
["97902",null,null,"",null,"49,6393275"]
["97902","SINAPI",88316,"4,0028000",null,""]
["97904","SINAPI-I",2692,"0,0082000",null,""]
["97906","SINAPI-I",5069,"0,0125000",null,""]
["97907","SINAPI",88316,"3,8237000",null,""]
["98102","SINAPI",5678,"0,0155000",null,""]
["98104","SINAPI-I",6193,"0,2208000",null,""]
["98107","SINAPI-I",4517,"0,0704000",null,""]
["98108","SINAPI-I",650,"26,0438000",null,""]
["99250","SINAPI-I",5069,"0,0078000",null,""]
["99253","SINAPI-I",2692,"0,0054000",null,""]
["99257","SINAPI-I",4517,"0,2112000",null,""]
["99258","SINAPI",88316,"1,3430000",null,""]
["99262","SINAPI-I",650,"26,4945000",null,""]
["99262","SINAPI",88628,"0,1039000",null,""]
["102587","SINAPI",88267,"0,0700000",null,""]
["102599",null,null,"",null,"88,7500000"]
["102606",null,null,"",null,"1,6664118"]
["102611","SINAPI",88248,"0,1151000",null,""]
["102614","SINAPI-I",11869,"1,0000000",null,""]
["102618","SINAPI",93288,"2,3611000",null,""]
["102623",null,null,"",null,"13,1190870"]
["89491",null,null,"",null,"16,6048780"]
["89707","SINAPI",88267,"0,3987000",null,""]
["104327","SINAPI",88248,"0,1652000",null,""]
["86872","SINAPI",88316,"0,7111000",null,""]
["86877","SINAPI",88267,"0,1740000",null,""]
["86879","SINAPI",88316,"0,0388000",null,""]
["86884","SINAPI-I",3146,"0,0210000",null,""]
["86893",null,null,"",null,"6,3584470"]
["86895","SINAPI",88274,"1,9209000",null,""]
["86902","SINAPI-I",36794,"1,0000000",null,""]
["86904","SINAPI-I",4351,"2,0000000",null,""]
["86909","SINAPI-I",11772,"1,0000000",null,""]
["86914","SINAPI",88316,"0,0481000",null,""]
["86923","SINAPI",86882,"1,0000000",null,""]
["86928",null,null,"",null,"10,8077033"]
["86935","SINAPI",86900,"1,0000000",null,""]
["86940","SINAPI",86887,"2,0000000",null,""]
["86942","SINAPI",86884,"1,0000000",null,""]
["93441","SINAPI",86884,"1,0000000",null,""]
["95471","SINAPI-I",36520,"1,0000000",null,""]
["100848","SINAPI-I",11786,"1,0000000",null,""]
["100854",null,null,"",null,"0,8812533"]
["100859","SINAPI-I",4351,"2,0000000",null,""]
["100861","SINAPI-I",7568,"3,0000000",null,""]
["100865","SINAPI",88267,"0,6323000",null,""]
["100870",null,null,"",null,"9,9994024"]
["100878","SINAPI-I",44019,"1,0000000",null,""]
["98053","SINAPI",101624,"0,2270000",null,""]
["98057","SINAPI-I",12568,"5,0000000",null,""]
["98059","SINAPI",5679,"1,6325000",null,""]
["98061","SINAPI-I",4720,"5,0161000",null,""]
["98061","SINAPI",101624,"0,7942000",null,""]
["98064","SINAPI",5678,"0,7257000",null,""]
["98066","SINAPI",92767,"20,0124000",null,""]
["98067","SINAPI",96536,"1,6000000",null,""]
["98068","SINAPI",101624,"0,5950000",null,""]
["98069","SINAPI",88309,"77,8720000",null,""]
["98070","SINAPI",88628,"3,4693000",null,""]
["98071","SINAPI",89998,"8,1444000",null,""]
["98073","SINAPI",5679,"1,0017000",null,""]
["98074","SINAPI-I",6193,"2,1528000",null,""]
["98074","SINAPI",97735,"0,8475000",null,""]
["98077","SINAPI-I",2692,"0,0408000",null,""]
["98078","SINAPI",5678,"0,1194000",null,""]
["98078","SINAPI",101625,"0,1870000",null,""]
["98080","SINAPI",89998,"6,6636000",null,""]
["98082","SINAPI",89995,"0,1046000",null,""]
["98083","SINAPI",89995,"0,1231000",null,""]
["98084","SINAPI",89995,"0,1538000",null,""]
["98085","SINAPI-I",4517,"0,8976000",null,""]
["98086","SINAPI-I",4517,"0,9504000",null,""]
["98087","SINAPI-I",4517,"0,9240000",null,""]
["98088","SINAPI",89995,"0,1477000",null,""]
["98089","SINAPI",89993,"0,1196000",null,""]
["98090","SINAPI-I",4491,"0,5772000",null,""]
["98091","SINAPI-I",2692,"0,0326000",null,""]
["98093","SINAPI-I",660,"159,6000000",null,""]
["98093","SINAPI",88309,"63,5911000",null,""]
["98094","SINAPI",89998,"3,2084000",null,""]
["98100","SINAPI-I",4720,"1,7952000",null,""]
["98109","SINAPI",5678,"0,0079000",null,""]
["98110","SINAPI",101618,"0,0141000",null,""]
["98115","SINAPI",88309,"0,1015000",null,""]
["89353","SINAPI",88267,"0,1102000",null,""]
["89987","SINAPI-I",3148,"0,0106000",null,""]
["94492","SINAPI-I",38383,"0,0114000",null,""]
["94497","SINAPI-I",6010,"1,0000000",null,""]
["94501","SINAPI",88267,"0,7225000",null,""]
["94794",null,null,"",null,"11,2801240"]
["94798","SINAPI-I",11764,"1,0000000",null,""]
["95252","SINAPI-I",3148,"0,0192000",null,""]
["99621","SINAPI",88248,"0,2021000",null,""]
["99626",null,null,"",null,"3,0839795"]
["99632","SINAPI",88267,"0,3398000",null,""]
["103009","SINAPI-I",3148,"0,0302000",null,""]
["103011","SINAPI-I",10234,"1,0000000",null,""]
["103015","SINAPI-I",10231,"1,0000000",null,""]
["103029",null,null,"",null,"12,1763931"]
["103041","SINAPI",88267,"0,0719000",null,""]
["103046","SINAPI-I",3148,"0,0106000",null,""]
["103049","SINAPI-I",38383,"0,0080000",null,""]
["103051","SINAPI-I",3148,"0,0132000",null,""]
["95635","SINAPI",88267,"1,4905000",null,""]
["95639",null,null,"",null,"31,7966977"]
["95641","SINAPI-I",20083,"0,1710000",null,""]
["95643","SINAPI-I",813,"4,0000000",null,""]
["95645","SINAPI-I",7142,"1,0000000",null,""]
["95647",null,null,"",null,"36,1225339"]
["95647","SINAPI-I",20083,"0,3850000",null,""]
["95649","SINAPI-I",37960,"2,0000000",null,""]
["95651","SINAPI-I",6019,"4,0000000",null,""]
["95654",null,null,"",null,"14,3355040"]
["95655","SINAPI-I",38008,"8,0000000",null,""]
["95658","SINAPI-I",6016,"2,0000000",null,""]
["95658","SINAPI",104092,"1,2940000",null,""]
["95660","SINAPI-I",38973,"1,3867000",null,""]
["95663",null,null,"",null,"30,2221180"]
["95664","SINAPI-I",44176,"12,0537000",null,""]
["95666","SINAPI-I",36360,"4,0000000",null,""]
["95668","SINAPI-I",44175,"4,0000000",null,""]
["95670","SINAPI-I",38436,"2,0000000",null,""]
["95671","SINAPI",104091,"5,0342000",null,""]
["95672","SINAPI-I",44177,"4,0000000",null,""]
["95676","SINAPI",88248,"0,2632000",null,""]
["105135","SINAPI",88248,"0,7508000",null,""]
["90441","SINAPI",102275,"0,3320000",null,""]
["90446",null,null,"",null,"85,9515261"]
["90452","SINAPI",88248,"0,0545000",null,""]
["90456","SINAPI",88264,"0,1556000",null,""]
["90463","SINAPI-I",4350,"0,7000000",null,""]
["90470","SINAPI",88248,"0,0538000",null,""]
["91172","SINAPI",88248,"0,0810000",null,""]
["91175","SINAPI-I",398,"0,6667000",null,""]
["91188","SINAPI",88267,"0,2555000",null,""]
["91222","SINAPI",88267,"0,2609000",null,""]
["94480","SINAPI-I",6028,"1,0000000",null,""]
["94481","SINAPI-I",7697,"0,3117000",null,""]
["94483","SINAPI-I",4180,"3,0000000",null,""]
["96559","SINAPI-I",39997,"7,0000000",null,""]
["96563","SINAPI-I",39029,"0,9444000",null,""]
["101802","SINAPI-I",2692,"0,0095000",null,""]
["101803","SINAPI-I",4491,"0,1480000",null,""]
["101804","SINAPI-I",5069,"0,0187000",null,""]
["101805","SINAPI",101616,"1,6900000",null,""]
["102113","SINAPI-I",39997,"4,0000000",null,""]
["102114","SINAPI",88264,"0,6330000",null,""]
["102117","SINAPI-I",39996,"0,2000000",null,""]
["102123","SINAPI",88248,"3,2890000",null,""]
["102138",null,null,"",null,"85,3660419"]
["103521","SINAPI",88248,"0,8919000",null,""]
["104777","SINAPI",88248,"0,0629000",null,""]
["104783","SINAPI",88248,"0,0206000",null,""]
["104031","SINAPI",88246,"0,3038000",null,""]
["104034","SINAPI-I",1427,"1,0000000",null,""]
["104044","SINAPI-I",3148,"0,0053000",null,""]
["104050","SINAPI-I",20083,"0,0028000",null,""]
["104055",null,null,"",null,"16,0203432"]
["104061","SINAPI-I",9815,"1,0208000",null,""]
["104063","SINAPI-I",1858,"1,0000000",null,""]
["104076",null,null,"",null,"20,1913393"]
["104084","SINAPI",88316,"0,0421000",null,""]
["96522","SINAPI",88309,"1,6830000",null,""]
["96528","SINAPI-I",2692,"0,0167000",null,""]
["101120",null,null,"",null,"26,2068965"]
["101125","SINAPI",5851,"0,0079000",null,""]
["101129","SINAPI",89032,"0,0219000",null,""]
["101131","SINAPI",100974,"1,3000000",null,""]
["101135","SINAPI",100974,"1,2500000",null,""]
["101139","SINAPI",89032,"0,0219000",null,""]
["101145","SINAPI",5851,"0,0079000",null,""]
["101148",null,null,"",null,"19,1978961"]
["101150","SINAPI",88316,"0,0407000",null,""]
["101206","SINAPI",5631,"0,0114000",null,""]
["101209","SINAPI",89884,"0,0112000",null,""]
["101215","SINAPI",88316,"0,0134000",null,""]
["101219","SINAPI",5631,"0,0107000",null,""]
["101222","SINAPI",89877,"0,0138000",null,""]
["101228","SINAPI",88908,"0,0020000",null,""]
["101232","SINAPI",88316,"0,0091000",null,""]
["101234",null,null,"",null,"14,1633352"]
["101237","SINAPI",89876,"0,0574000",null,""]
["101241","SINAPI",5632,"0,0022000",null,""]
["101247",null,null,"",null,"12,4943413"]
["101250","SINAPI",89883,"0,0331000",null,""]
["101252","SINAPI",88908,"0,0016000",null,""]
["101256","SINAPI",5631,"0,0127000",null,""]
["101259","SINAPI",91386,"0,0796000",null,""]
["101265","SINAPI",88907,"0,0101000",null,""]
["101269",null,null,"",null,"15,8440276"]
["101272","SINAPI",91386,"0,1004000",null,""]
["102354","SINAPI",5952,"1,1698000",null,""]
["90086",null,null,"",null,"24,9173098"]
["90090","SINAPI",88908,"0,0179637",null,""]
["90099","SINAPI",5678,"0,0568205",null,""]
["90106","SINAPI",88316,"0,0653122",null,""]
["102281","SINAPI",88908,"0,0120137",null,""]
["102287","SINAPI",88316,"0,0565915",null,""]
["102290",null,null,"",null,"24,9455337"]
["102295","SINAPI",88907,"0,0199521",null,""]
["102301",null,null,"",null,"37,0134014"]
["102310","SINAPI",5632,"0,0258729",null,""]
["102314","SINAPI",88316,"0,0468178",null,""]
["102320","SINAPI",88316,"0,0327736",null,""]
["102323",null,null,"",null,"36,9184290"]
["94310","SINAPI",5631,"0,0200000",null,""]
["94316","SINAPI",5903,"0,0006000",null,""]
["94327","SINAPI",5901,"0,0054000",null,""]
["94339","SINAPI",5678,"0,0382000",null,""]
["96386","SINAPI",96463,"0,0031484",null,""]
["105558","SINAPI",5934,"0,0356164",null,""]
["105561","SINAPI",5903,"0,0154579",null,""]
["105562","SINAPI",88316,"0,0197150",null,""]
["105565","SINAPI",5932,"0,0032569",null,""]
["93373","SINAPI",5631,"0,0200000",null,""]
["93380",null,null,"",null,"44,6212604"]
["104728","SINAPI",5903,"0,0006000",null,""]
["104730","SINAPI",5631,"0,0278000",null,""]
["104733","SINAPI",5679,"0,0777000",null,""]
["104738","SINAPI-I",6079,"1,3889000",null,""]
["104741","SINAPI",5903,"0,0006000",null,""]
["101616","SINAPI",88316,"0,1531000",null,""]
["101622","SINAPI",5678,"0,1037000",null,""]
["101625",null,null,"",null,"17,4550856"]
["103323","SINAPI-I",37395,"0,0050000",null,""]
["103324","SINAPI",88316,"0,4300000",null,""]
["103328",null,null,"",null,"58,7243264"]
["103332","SINAPI",88316,"1,1000000",null,""]
["103344",null,null,"",null,"40,5298579"]
["103347","SINAPI-I",34547,"0,4200000",null,""]
["103349","SINAPI-I",34558,"0,4200000",null,""]
["103351","SINAPI",88309,"3,0300000",null,""]
["103354","SINAPI",88316,"0,6900000",null,""]
["103359","SINAPI",88309,"0,9600000",null,""]
["103362","SINAPI",88316,"0,6450000",null,""]
["103367","SINAPI",88309,"0,7400000",null,""]
["103370","SINAPI",88316,"0,4950000",null,""]
["89283","SINAPI",88309,"0,6500000",null,""]
["89291","SINAPI-I",34649,"1,2700000",null,""]
["89306","SINAPI-I",34586,"15,2900000",null,""]
["103316","SINAPI",88316,"0,3650000",null,""]
["103320",null,null,"",null,"33,6435164"]
["103337","SINAPI-I",34557,"0,4200000",null,""]
["103338","SINAPI",88309,"1,3000000",null,""]
["103341","SINAPI",88316,"0,7350000",null,""]
["89462","SINAPI",88715,"0,0125000",null,""]
["89472","SINAPI-I",38593,"1,4300000",null,""]
["101161","SINAPI",88309,"2,0550000",null,""]
["96359","SINAPI-I",39434,"1,0978000",null,""]
["96361","SINAPI-I",39431,"2,5027000",null,""]
["96363","SINAPI-I",39413,"3,1590000",null,""]
["96364",null,null,"",null,"13,6892629"]
["96365","SINAPI-I",39437,"10,0934000",null,""]
["96368","SINAPI-I",39422,"4,0011000",null,""]
["96370",null,null,"",null,"16,1496642"]
["96371","SINAPI",88278,"0,3980000",null,""]
["96374","SINAPI",88316,"0,0270000",null,""]
["102254","SINAPI-I",37596,"0,9700000",null,""]
["102257","SINAPI-I",37596,"0,9700000",null,""]
["104719","SINAPI",88278,"0,9580000",null,""]
["104721","SINAPI-I",39422,"9,1079000",null,""]
["104722","SINAPI-I",39422,"4,5540000",null,""]
["101155","SINAPI",88316,"0,5380000",null,""]
["101817","SINAPI",88316,"1,6978000",null,""]
["101820","SINAPI-I",4741,"0,0064000",null,""]
["101825","SINAPI",91533,"0,2050000",null,""]
["101829","SINAPI",91534,"0,8450000",null,""]
["101835","SINAPI",91534,"0,8450000",null,""]
["101839",null,null,"",null,"7,5403134"]
["101840","SINAPI",5867,"0,0154000",null,""]
["101843","SINAPI",5867,"0,0154000",null,""]
["101846","SINAPI",5678,"0,0480000",null,""]
["101850","SINAPI",88316,"0,6742000",null,""]
["101856",null,null,"",null,"64,3718742"]
["101857","SINAPI",88260,"0,2294000",null,""]
["101860","SINAPI",88260,"0,2552000",null,""]
["101865","SINAPI",91277,"0,0069000",null,""]
["101867",null,null,"",null,"69,8092763"]
["101869","SINAPI",91278,"0,1154000",null,""]
["102988","SINAPI",97635,"1,0000000",null,""]
["96388","SINAPI",5932,"0,0051610",null,""]
["96390","SINAPI",5684,"0,0061078",null,""]
["96390","SINAPI",96463,"0,0055080",null,""]
["96392","SINAPI",5903,"0,0170701",null,""]
["96397","SINAPI",5684,"0,0106887",null,""]
["96400","SINAPI",5632,"0,0533293",null,""]
["100565","SINAPI-I",4721,"0,6876667",null,""]
["100566","SINAPI",5923,"0,0359432",null,""]
["100567","SINAPI",5684,"0,0122156",null,""]
["100568","SINAPI",5932,"0,0051610",null,""]
["100571","SINAPI-I",1379,"179,7298777",null,""]
["100572",null,null,"",null,"9,8072980"]
["100573","SINAPI",5934,"0,0470524",null,""]
["101768",null,null,"",null,"34,3544009"]
["105566","SINAPI",96463,"0,0052576",null,""]
["105567","SINAPI",96464,"0,0274498",null,""]
["105570","SINAPI",5684,"0,0022904",null,""]
["105571","SINAPI",96463,"0,0067598",null,""]
["105574","SINAPI",5684,"0,0061078",null,""]
["105575","SINAPI",5934,"0,0162009",null,""]
["105577","SINAPI-I",4721,"0,8252000",null,""]
["105577","SINAPI",89036,"0,0736749",null,""]
["105579","SINAPI",5901,"0,0041968",null,""]
["105581","SINAPI",5932,"0,0037260",null,""]
["105585",null,null,"",null,"12,2953305"]
["105586","SINAPI",5932,"0,0065960",null,""]
["105588","SINAPI",89035,"0,0058275",null,""]
["105592","SINAPI",5901,"0,0041968",null,""]
["105592","SINAPI",96463,"0,0052576",null,""]
["105594","SINAPI",5923,"0,0698891",null,""]
["105595","SINAPI",93244,"0,0360203",null,""]
["105624","SINAPI-I",1379,"136,6636876",null,""]
["105625","SINAPI",5932,"0,0065960",null,""]
["105627",null,null,"",null,"6,3335764"]
["105627","SINAPI",89035,"0,0058275",null,""]
["105629","SINAPI",5685,"0,0241788",null,""]
["105631","SINAPI",5923,"0,0140994",null,""]
["105632","SINAPI",96464,"0,0150448",null,""]
["105634","SINAPI",5921,"0,0058275",null,""]
["105635","SINAPI",5923,"0,0230692",null,""]
["105658",null,null,"",null,"5,6343701"]
["105659","SINAPI",5903,"0,0510088",null,""]
["105660","SINAPI-I",1379,"93,0233318",null,""]
["105661","SINAPI",5921,"0,0058275",null,""]
["105663","SINAPI",5932,"0,0051610",null,""]
["105664","SINAPI",96464,"0,0555660",null,""]
["105666","SINAPI",5901,"0,0038153",null,""]
["105667",null,null,"",null,"3,7967537"]
["105668","SINAPI",5903,"0,0314288",null,""]
["105670","SINAPI",5923,"0,0452812",null,""]
["105671","SINAPI",96463,"0,0048821",null,""]
["105691","SINAPI",5685,"0,0387910",null,""]
["105691","SINAPI",96464,"0,0480642",null,""]
["105694","SINAPI",89035,"0,0058275",null,""]
["105695","SINAPI",89035,"0,0058275",null,""]
["105696","SINAPI",89035,"0,0058275",null,""]
["105698","SINAPI-I",4721,"0,6326533",null,""]
["105700","SINAPI",5685,"0,0249371",null,""]
["105701","SINAPI",5934,"0,0315180",null,""]
["105703",null,null,"",null,"5,7009663"]
["105703","SINAPI",88316,"0,2044347",null,""]
["105710","SINAPI-I",4721,"0,8252000",null,""]
["105712","SINAPI",5903,"0,0469119",null,""]
["105718","SINAPI",89036,"0,0489965",null,""]
["105728","SINAPI",96393,"1,0000000",null,""]
["105729","SINAPI",96393,"1,0000000",null,""]
["105731","SINAPI",96393,"1,0000000",null,""]
["105735","SINAPI",96463,"0,0041310",null,""]
["105736","SINAPI",96463,"0,0041310",null,""]
["105738","SINAPI",96395,"1,0000000",null,""]
["105741","SINAPI",96463,"0,0037554",null,""]
["105744","SINAPI",5631,"0,0165481",null,""]
["105746","SINAPI",73436,"0,0045809",null,""]
["105747","SINAPI",93244,"0,0404443",null,""]
["105750","SINAPI-I",4741,"0,3000000",null,""]
["105752","SINAPI",5632,"0,0502620",null,""]
["105755","SINAPI",5934,"0,0886945",null,""]
["92393",null,null,"",null,"9,7492110"]
["92394","SINAPI-I",370,"0,0568000",null,""]
["92396","SINAPI-I",36155,"1,0300000",null,""]
["92398","SINAPI",88316,"0,2632000",null,""]
["92403","SINAPI",91285,"0,0718000",null,""]
["93679","SINAPI-I",370,"0,0568000",null,""]
["97104","SINAPI-I",42409,"0,4000000",null,""]
["97104","SINAPI",88309,"0,0893400",null,""]
["97106","SINAPI",90586,"0,0130200",null,""]
["97107","SINAPI-I",2692,"0,0027000",null,""]
["97108","SINAPI-I",5069,"0,0053600",null,""]
["97109","SINAPI-I",34496,"0,2914000",null,""]
["97111","SINAPI",97117,"0,3381100",null,""]
["97112","SINAPI",97120,"0,3576800",null,""]
["97115","SINAPI",88316,"0,6460900",null,""]
["97120","SINAPI-I",34,"1,0111100",null,""]
["101170","SINAPI",5684,"0,0031000",null,""]
["103905","SINAPI-I",5069,"0,0053610",null,""]
["103906","SINAPI",88262,"0,0969330",null,""]
["103907","SINAPI",90587,"0,0219130",null,""]
["103909","SINAPI-I",34495,"0,2384190",null,""]
["103911","SINAPI-I",6189,"0,1943330",null,""]
["103911","SINAPI",97115,"0,0761440",null,""]
["103912","SINAPI",97120,"0,5673560",null,""]
["103914","SINAPI",88309,"0,1011470",null,""]
["103916","SINAPI",95283,"0,0221610",null,""]
["103918",null,null,"",null,"7,9691185"]
["103918","SINAPI",95282,"0,0142420",null,""]
["104433","SINAPI",91277,"0,0041000",null,""]
["103695","SINAPI",88316,"0,6413000",null,""]
["95996","SINAPI",88314,"0,8072000",null,""]
["96393","SINAPI-I",4720,"0,5308000",null,""]
["96394","SINAPI",95122,"0,0018000",null,""]
["88415","SINAPI",88316,"0,0092000",null,""]
["88424","SINAPI-I",38877,"2,3393300",null,""]
["88429",null,null,"",null,"45,2605995"]
["88489",null,null,"",null,"44,0251572"]
["88497",null,null,"",null,"61,2839507"]
["96126","SINAPI-I",3767,"0,0428000",null,""]
["96130","SINAPI",88310,"0,4322000",null,""]
["96132","SINAPI",88316,"0,0487000",null,""]
["104640","SINAPI",88310,"0,2270000",null,""]
["102200","SINAPI-I",3767,"0,5000000",null,""]
["102209","SINAPI",88310,"0,1903000",null,""]
["102218","SINAPI-I",5318,"0,0130000",null,""]
["102225","SINAPI",88310,"0,7076000",null,""]
["102229","SINAPI-I",7311,"0,2105000",null,""]
["100724","SINAPI-I",5318,"0,0176000",null,""]
["100727",null,null,"",null,"6,5868263"]
["100735",null,null,"",null,"67,7626304"]
["100743",null,null,"",null,"16,4332399"]
["100747","SINAPI-I",7288,"0,1945000",null,""]
["100759","SINAPI-I",5318,"0,1240000",null,""]
["102489","SINAPI-I",12815,"0,0140000",null,""]
["102492","SINAPI-I",7348,"0,5340000",null,""]
["102497","SINAPI",88316,"0,0360000",null,""]
["102507",null,null,"",null,"44,2136498"]
["102512","SINAPI-I",7343,"0,0430000",null,""]
["101749","SINAPI",87298,"0,0530000",null,""]
["101729","SINAPI",88262,"0,3968000",null,""]
["87247","SINAPI-I",34357,"0,2410000",null,""]
["87256","SINAPI-I",1292,"1,0864000",null,""]
["87262","SINAPI",88316,"0,2064000",null,""]
["104595","SINAPI-I",34357,"0,1060000",null,""]
["104603","SINAPI-I",1287,"1,0728000",null,""]
["104607","SINAPI",88316,"0,1430000",null,""]
["98679","SINAPI-I",1379,"0,5000000",null,""]
["98681","SINAPI",88309,"0,2980000",null,""]
["98688","SINAPI-I",39829,"1,3400000",null,""]
["101726","SINAPI",88316,"1,1000000",null,""]
["101733",null,null,"",null,"10,6300584"]
["101736","SINAPI-I",4791,"0,5637000",null,""]
["101748","SINAPI",88316,"0,0450000",null,""]
["101093","SINAPI-I",4818,"1,1600000",null,""]
["88649","SINAPI-I",1287,"0,1500000",null,""]
["94990","SINAPI-I",2692,"0,0213000",null,""]
["94992","SINAPI",88309,"0,1483000",null,""]
["101747","SINAPI",88309,"0,1119000",null,""]
["87620","SINAPI",88309,"0,2140000",null,""]
["87630","SINAPI-I",7334,"0,2100000",null,""]
["87633","SINAPI-I",1379,"0,5000000",null,""]
["87643",null,null,"",null,"14,3365253"]
["87692",null,null,"",null,"39,2816139"]
["87703","SINAPI",88309,"0,2990000",null,""]
["87738","SINAPI",88309,"0,5290000",null,""]
["87745","SINAPI",87301,"0,0431000",null,""]
["87755","SINAPI-I",1379,"0,5000000",null,""]
["87765","SINAPI",88309,"0,6160000",null,""]
["88477",null,null,"",null,"11,2296296"]
["90933",null,null,"",null,"15,6801175"]
["90944","SINAPI",88309,"0,5020000",null,""]
["90954","SINAPI-I",38545,"1,4350000",null,""]
["87881","SINAPI",87381,"0,0015000",null,""]
["87885",null,null,"",null,"18,0539273"]
["87891","SINAPI",88309,"0,0868000",null,""]
["87897","SINAPI",87313,"0,0037000",null,""]
["87907","SINAPI",90669,"0,0932000",null,""]
["104411","SINAPI",87377,"0,0042000",null,""]
["87412","SINAPI",88269,"0,4934800",null,""]
["87421",null,null,"",null,"46,7993874"]
["87436","SINAPI",88269,"0,4790300",null,""]
["87536",null,null,"",null,"53,7648273"]
["87547","SINAPI",88309,"0,3789000",null,""]
["87550","SINAPI",87369,"0,0194000",null,""]
["87783","SINAPI-I",37411,"0,1388000",null,""]
["87788","SINAPI",88309,"1,0850000",null,""]
["87792","SINAPI",88316,"0,4090000",null,""]
["87800","SINAPI-I",37411,"0,1581000",null,""]
["87805","SINAPI",88309,"0,6550000",null,""]
["87816","SINAPI",88309,"1,2790000",null,""]
["87823","SINAPI",88316,"1,9440000",null,""]
["87827","SINAPI",88309,"1,0370000",null,""]
["87838","SINAPI",88316,"0,3030000",null,""]
["87851","SINAPI-I",36887,"0,2280000",null,""]
["104204","SINAPI-I",37411,"0,1388000",null,""]
["104207","SINAPI",87292,"0,0293000",null,""]
["104208","SINAPI",90669,"0,4441000",null,""]
["104212","SINAPI",87292,"0,0393000",null,""]
["104220","SINAPI-I",37411,"0,1388000",null,""]
["104222",null,null,"",null,"60,1569654"]
["104226",null,null,"",null,"57,3055029"]
["104230",null,null,"",null,"59,3026782"]
["104236","SINAPI",87292,"0,0293000",null,""]
["104240","SINAPI",87292,"0,0393000",null,""]
["104242","SINAPI-I",37411,"0,1581000",null,""]
["104247",null,null,"",null,"24,8925909"]
["104250","SINAPI",87369,"0,0293000",null,""]
["104257","SINAPI",88316,"1,2450000",null,""]
["104262","SINAPI",88316,"1,7230000",null,""]
["104627",null,null,"",null,"52,2003746"]
["104632","SINAPI",88269,"0,9620000",null,""]
["104952",null,null,"",null,"54,3797469"]
["104960","SINAPI",88309,"0,2478000",null,""]
["104966",null,null,"",null,"59,9414594"]
["104971","SINAPI",88309,"0,5373000",null,""]
["105185","SINAPI",88316,"0,3120000",null,""]
["87244",null,null,"",null,"16,6984587"]
["87265","SINAPI-I",536,"1,0553000",null,""]
["87271","SINAPI",88316,"0,3413000",null,""]
["88789","SINAPI",88316,"0,6910000",null,""]
["104591","SINAPI-I",34357,"1,3700000",null,""]
["104616",null,null,"",null,"10,9980946"]
["104619","SINAPI",88256,"0,0934000",null,""]
["101966","SINAPI",87283,"0,0060000",null,""]
["96122","SINAPI-I",39026,"0,0071000",null,""]
["96113","SINAPI-I",20250,"0,0078000",null,""]
["96120","SINAPI",88316,"0,0261000",null,""]
["99054","SINAPI",88316,"0,6296000",null,""]
["96486","SINAPI-I",39430,"1,2267000",null,""]
["91525",null,null,"",null,"60,8930988"]
["104413","SINAPI",88316,"0,0330000",null,""]
["104419","SINAPI-I",37595,"0,0850000",null,""]
["105816","SINAPI",88316,"0,0250000",null,""]
["105825","SINAPI",88309,"0,1720000",null,""]
["87280","SINAPI-I",43617,"0,0550000",null,""]
["87284","SINAPI-I",370,"1,2700000",null,""]
["87286","SINAPI",88830,"1,2000000",null,""]
["87290","SINAPI",88377,"3,4300000",null,""]
["87298","SINAPI-I",370,"1,2700000",null,""]
["87302","SINAPI",88377,"3,3600000",null,""]
["87308",null,null,"",null,"17,6788699"]
["87316","SINAPI-I",367,"1,0200000",null,""]
["87320","SINAPI-I",7334,"190,6100000",null,""]
["87325","SINAPI-I",1379,"264,4200000",null,""]
["87326","SINAPI",89225,"0,6500000",null,""]
["87329","SINAPI",88386,"1,4700000",null,""]
["87334","SINAPI-I",1106,"137,7300000",null,""]
["87337","SINAPI-I",370,"1,1600000",null,""]
["87340","SINAPI-I",1379,"556,6900000",null,""]
["87342",null,null,"",null,"27,3525624"]
["87346",null,null,"",null,"19,3815220"]
["87350","SINAPI",88386,"1,5000000",null,""]
["87354","SINAPI-I",367,"0,9300000",null,""]
["87357","SINAPI",88377,"2,5200000",null,""]
["87359","SINAPI-I",367,"0,8100000",null,""]
["87365","SINAPI-I",370,"1,2800000",null,""]
["87369","SINAPI-I",1379,"192,5200000",null,""]
["87371","SINAPI",88316,"10,8800000",null,""]
["87377","SINAPI-I",367,"0,9400000",null,""]
["87384","SINAPI",88316,"0,5200000",null,""]
["87388","SINAPI",88377,"4,4900000",null,""]
["87393","SINAPI",88386,"1,1000000",null,""]
["87395","SINAPI",88399,"1,3600000",null,""]
["87402",null,null,"",null,"9,6080334"]
["87410",null,null,"",null,"15,7274220"]
["88630","SINAPI",88831,"2,5800000",null,""]
["100465","SINAPI-I",1379,"333,1800000",null,""]
["100466","SINAPI",88398,"1,5600000",null,""]
["100472","SINAPI",88377,"5,7400000",null,""]
["100480",null,null,"",null,"20,2148821"]
["100481","SINAPI",88831,"2,6900000",null,""]
["100485","SINAPI",88398,"1,6200000",null,""]
["100490","SINAPI",89225,"0,5400000",null,""]
["105515","SINAPI",88377,"3,1200000",null,""]
["100199",null,null,"",null,"85,2941177"]
["100204","SINAPI",88316,"0,0007000",null,""]
["100213","SINAPI",88316,"0,1275000",null,""]
["100221","SINAPI",88316,"1,4716000",null,""]
["100236","SINAPI",88316,"0,1295000",null,""]
["100248",null,null,"",null,"83,3448994"]
["100252","SINAPI",88316,"0,9177000",null,""]
["100263","SINAPI",88316,"0,1007000",null,""]
["100274","SINAPI",88316,"1,2989000",null,""]
["99802","SINAPI",88316,"0,0250000",null,""]
["99811",null,null,"",null,"83,6787565"]
["99821",null,null,"",null,"54,3806647"]
["97013",null,null,"",null,"12,2617439"]
["97015","SINAPI-I",20209,"0,3430000",null,""]
["97016","SINAPI",88262,"0,3014330",null,""]
["97031","SINAPI-I",3993,"0,4490000",null,""]
["97033","SINAPI",88239,"0,3599571",null,""]
["97046","SINAPI",88239,"0,0036656",null,""]
["97064","SINAPI",88316,"0,1331000",null,""]
["97066","SINAPI",88239,"1,3196203",null,""]
["105105",null,null,"",null,"85,4678272"]
["105111","SINAPI",93287,"15,9400000",null,""]
["97629","SINAPI",102274,"1,1662000",null,""]
["97636","SINAPI",88309,"0,2433000",null,""]
["97648","SINAPI",88316,"0,0664000",null,""]
["97654","SINAPI",88316,"2,0079000",null,""]
["97658","SINAPI",92716,"0,3633000",null,""]
["97660",null,null,"",null,"90,6666667"]
["104789","SINAPI",88309,"1,2462000",null,""]
["104794","SINAPI",88316,"0,0312000",null,""]
["104803","SINAPI",88316,"0,1110000",null,""]
["99060","SINAPI",88239,"2,3183000",null,""]
["99061","SINAPI",88262,"1,4996000",null,""]
["105007","SINAPI",91692,"0,0053000",null,""]
["93589","SINAPI",91387,"0,0039000",null,""]
["93597",null,null,"",null,"12,6436781"]
["95877",null,null,"",null,"11,4285714"]
["97915","SINAPI",67826,"0,0056000",null,""]
["100947","SINAPI",5826,"0,0040000",null,""]
["100955",null,null,"",null,"15,7142857"]
["100958","SINAPI",6260,"0,0024000",null,""]
["100973","SINAPI",67826,"0,0267000",null,""]
["100970","SINAPI",92242,"0,0045000",null,""]
["100977","SINAPI",88907,"0,0042000",null,""]
["100982",null,null,"",null,"17,4200661"]
["100984","SINAPI",5631,"0,0083000",null,""]
["100990","SINAPI",5940,"0,0056000",null,""]
["100994","SINAPI",91386,"0,0104000",null,""]
["101001","SINAPI",67827,"0,0152000",null,""]
["101009",null,null,"",null,"16,2045454"]
["101017",null,null,"",null,"28,1168831"]
["101463","SINAPI",5930,"0,0528000",null,""]
["101474","SINAPI",88316,"0,1575000",null,""]
["101477","SINAPI",5930,"0,0153000",null,""]
["101484",null,null,"",null,"28,0525076"]
["101188","SINAPI-I",43130,"0,0072000",null,""]
["101193","SINAPI-I",4107,"0,4000000",null,""]
["101198","SINAPI-I",4114,"0,4000000",null,""]
["101201","SINAPI-I",5076,"0,0192000",null,""]
["101203","SINAPI-I",5076,"0,0120000",null,""]
["102363",null,null,"",null,"27,6329755"]
["98516","SINAPI",91634,"0,2474000",null,""]
["98522","SINAPI",94974,"0,0145000",null,""]
["103946","SINAPI",88316,"0,1386000",null,""]
["105003",null,null,"",null,"50,5813906"]
["105004",null,null,"",null,"42,9895622"]
["103188","SINAPI",88309,"1,7638000",null,""]
["103192",null,null,"",null,"2,8410651"]
["103194","SINAPI",88316,"0,8449000",null,""]
["103207","SINAPI",102486,"0,0486000",null,""]
["103210","SINAPI",5952,"1,2833000",null,""]
["103310","SINAPI",88309,"0,8681000",null,""]
["103314","SINAPI",87298,"0,0012000",null,""]
["98525","SINAPI",89032,"0,0017000",null,""]
["98533","SINAPI",5930,"0,1402000",null,""]
["88239",null,null,"",null,"84,3601896"]
["88241","SINAPI-I",37372,"1,0000000",null,""]
["88242","SINAPI-I",43465,"1,0000000",null,""]
["88246","SINAPI-I",37370,"1,0000000",null,""]
["88248","SINAPI",95317,"1,0000000",null,""]
["88252","SINAPI-I",37372,"1,0000000",null,""]
["88256","SINAPI-I",37371,"1,0000000",null,""]
["88262","SINAPI-I",1213,"1,0000000",null,""]
["88264","SINAPI-I",37373,"1,0000000",null,""]
["88269",null,null,"",null,"87,1109714"]
["88270","SINAPI-I",37370,"1,0000000",null,""]
["88273","SINAPI-I",43459,"1,0000000",null,""]
["88278","SINAPI-I",37373,"1,0000000",null,""]
["88281","SINAPI",95346,"1,0000000",null,""]
["88284","SINAPI-I",37371,"1,0000000",null,""]
["88286","SINAPI-I",37373,"1,0000000",null,""]
["88292","SINAPI-I",37370,"1,0000000",null,""]
["88294","SINAPI-I",43464,"1,0000000",null,""]
["88298","SINAPI-I",37372,"1,0000000",null,""]
["88301","SINAPI-I",37370,"1,0000000",null,""]
["88304","SINAPI-I",37373,"1,0000000",null,""]
["88308",null,null,"",null,"87,2512438"]
["88310","SINAPI-I",37372,"1,0000000",null,""]
["88311","SINAPI-I",43466,"1,0000000",null,""]
["88314","SINAPI-I",4759,"1,0000000",null,""]
["88317","SINAPI",95379,"1,0000000",null,""]
["88322","SINAPI-I",43488,"1,0000000",null,""]
["88325","SINAPI-I",37370,"1,0000000",null,""]
["88377","SINAPI-I",37373,"1,0000000",null,""]
["90767","SINAPI-I",6122,"1,0000000",null,""]
["90770","SINAPI-I",37372,"1,0000000",null,""]
["90778","SINAPI-I",2707,"1,0000000",null,""]
["90781","SINAPI-I",37372,"1,0000000",null,""]
["93558","SINAPI-I",43476,"1,0000000",null,""]
["93565","SINAPI",95415,"1,0000000",null,""]
["93571",null,null,"",null,"98,1954967"]
["93572","SINAPI-I",43475,"1,0000000",null,""]
["95310","SINAPI-I",44499,"0,0132800",null,""]
["95329","SINAPI-I",1214,"0,0169900",null,""]
["95342","SINAPI-I",4058,"0,0095700",null,""]
["95355","SINAPI-I",4250,"0,0095700",null,""]
["95361",null,null,"",null,"100,0000000"]
["95372",null,null,"",null,"100,0000000"]
["95385",null,null,"",null,"100,0000000"]
["95406",null,null,"",null,"100,0000000"]
["95421",null,null,"",null,"100,0000000"]
["100289","SINAPI-I",34345,"1,0000000",null,""]
["100301","SINAPI-I",37372,"1,0000000",null,""]
["100321","SINAPI-I",43470,"1,0000000",null,""]
["100321","SINAPI-I",43494,"1,0000000",null,""]
["101291","SINAPI-I",40909,"0,0099400",null,""]
["101302","SINAPI-I",40931,"0,0071600",null,""]
["101325","SINAPI-I",40929,"0,0127100",null,""]
["101338","SINAPI-I",40980,"0,0071600",null,""]
["101344",null,null,"",null,"100,0000000"]
["101356",null,null,"",null,"100,0000000"]
["101369",null,null,"",null,"100,0000000"]
["101376","SINAPI",101288,"1,0000000",null,""]
["101379","SINAPI-I",40863,"1,0000000",null,""]
["101380","SINAPI-I",41085,"1,0000000",null,""]
["101383",null,null,"",null,"80,9197135"]
["101385","SINAPI-I",43470,"1,0000000",null,""]
["101389","SINAPI-I",43481,"1,0000000",null,""]
["101392","SINAPI-I",40863,"1,0000000",null,""]
["101394","SINAPI-I",43501,"1,0000000",null,""]
["101394","SINAPI",101307,"1,0000000",null,""]
["101395",null,null,"",null,"83,4034477"]
["101395","SINAPI-I",40861,"1,0000000",null,""]
["101395","SINAPI-I",40862,"1,0000000",null,""]
["101395","SINAPI-I",40863,"1,0000000",null,""]
["101395","SINAPI-I",40864,"1,0000000",null,""]
["101395","SINAPI-I",40913,"1,0000000",null,""]
["101395","SINAPI-I",43471,"1,0000000",null,""]
["101395","SINAPI-I",43495,"1,0000000",null,""]
["101395","SINAPI",101309,"1,0000000",null,""]
["101396",null,null,"",null,"86,4901857"]
["101396","SINAPI-I",40861,"1,0000000",null,""]
["101396","SINAPI-I",40862,"1,0000000",null,""]
["101396","SINAPI-I",40863,"1,0000000",null,""]
["101396","SINAPI-I",40864,"1,0000000",null,""]
["101396","SINAPI-I",40915,"1,0000000",null,""]
["101396","SINAPI-I",43471,"1,0000000",null,""]
["101396","SINAPI-I",43495,"1,0000000",null,""]
["101396","SINAPI",101310,"1,0000000",null,""]
["101397",null,null,"",null,"87,1467901"]
["101397","SINAPI-I",40861,"1,0000000",null,""]
["101397","SINAPI-I",40862,"1,0000000",null,""]
["101397","SINAPI-I",40863,"1,0000000",null,""]
["101397","SINAPI-I",40864,"1,0000000",null,""]
["101397","SINAPI-I",40914,"1,0000000",null,""]
["101397","SINAPI-I",43471,"1,0000000",null,""]
["101397","SINAPI-I",43495,"1,0000000",null,""]
["101397","SINAPI",101311,"1,0000000",null,""]
["101398",null,null,"",null,"87,5584047"]
["101398","SINAPI-I",40861,"1,0000000",null,""]
["101398","SINAPI-I",40862,"1,0000000",null,""]
["101398","SINAPI-I",40863,"1,0000000",null,""]
["101398","SINAPI-I",40864,"1,0000000",null,""]
["101398","SINAPI-I",40976,"1,0000000",null,""]
["101398","SINAPI-I",43476,"1,0000000",null,""]
["101398","SINAPI-I",43500,"1,0000000",null,""]
["101398","SINAPI",101312,"1,0000000",null,""]
["101399",null,null,"",null,"89,0454521"]
["101399","SINAPI-I",40861,"1,0000000",null,""]
["101399","SINAPI-I",40862,"1,0000000",null,""]
["101399","SINAPI-I",40863,"1,0000000",null,""]
["101399","SINAPI-I",40864,"1,0000000",null,""]
["101399","SINAPI-I",40918,"1,0000000",null,""]
["101399","SINAPI-I",43472,"1,0000000",null,""]
["101399","SINAPI-I",43496,"1,0000000",null,""]
["101399","SINAPI",101313,"1,0000000",null,""]
["101401",null,null,"",null,"90,0759083"]
["101401","SINAPI-I",40861,"1,0000000",null,""]
["101401","SINAPI-I",40862,"1,0000000",null,""]
["101401","SINAPI-I",40863,"1,0000000",null,""]
["101401","SINAPI-I",40864,"1,0000000",null,""]
["101401","SINAPI-I",40922,"1,0000000",null,""]
["101401","SINAPI-I",43472,"1,0000000",null,""]
["101401","SINAPI-I",43496,"1,0000000",null,""]
["101401","SINAPI",101315,"1,0000000",null,""]
["101402",null,null,"",null,"88,8226083"]
["101402","SINAPI-I",40861,"1,0000000",null,""]
["101402","SINAPI-I",40862,"1,0000000",null,""]
["101402","SINAPI-I",40863,"1,0000000",null,""]
["101402","SINAPI-I",40864,"1,0000000",null,""]
["101402","SINAPI-I",40928,"1,0000000",null,""]
["101402","SINAPI-I",43473,"1,0000000",null,""]
["101402","SINAPI-I",43497,"1,0000000",null,""]
["101402","SINAPI",101316,"1,0000000",null,""]
["101407",null,null,"",null,"86,2925936"]
["101407","SINAPI-I",40861,"1,0000000",null,""]
["101407","SINAPI-I",40862,"1,0000000",null,""]
["101407","SINAPI-I",40863,"1,0000000",null,""]
["101407","SINAPI-I",40864,"1,0000000",null,""]
["101407","SINAPI-I",41075,"1,0000000",null,""]
["101407","SINAPI-I",43477,"1,0000000",null,""]
["101407","SINAPI-I",43501,"1,0000000",null,""]
["101407","SINAPI",101322,"1,0000000",null,""]
["101408",null,null,"",null,"86,4937295"]
["101408","SINAPI-I",40861,"1,0000000",null,""]
["101408","SINAPI-I",40862,"1,0000000",null,""]
["101408","SINAPI-I",40863,"1,0000000",null,""]
["101408","SINAPI-I",40864,"1,0000000",null,""]
["101408","SINAPI-I",41076,"1,0000000",null,""]
["101408","SINAPI-I",43477,"1,0000000",null,""]
["101408","SINAPI-I",43501,"1,0000000",null,""]
["101408","SINAPI",101323,"1,0000000",null,""]
["101409",null,null,"",null,"87,3136139"]
["101409","SINAPI-I",40861,"1,0000000",null,""]
["101409","SINAPI-I",40862,"1,0000000",null,""]
["101409","SINAPI-I",40863,"1,0000000",null,""]
["101409","SINAPI-I",40864,"1,0000000",null,""]
["101409","SINAPI-I",40929,"1,0000000",null,""]
["101409","SINAPI-I",43476,"1,0000000",null,""]
["101409","SINAPI-I",43500,"1,0000000",null,""]
["101409","SINAPI",101325,"1,0000000",null,""]
["101410",null,null,"",null,"82,4778580"]
["101410","SINAPI-I",40861,"1,0000000",null,""]
["101410","SINAPI-I",40862,"1,0000000",null,""]
["101410","SINAPI-I",40863,"1,0000000",null,""]
["101410","SINAPI-I",40864,"1,0000000",null,""]
["101410","SINAPI-I",41077,"1,0000000",null,""]
["101410","SINAPI-I",43477,"1,0000000",null,""]
["101410","SINAPI-I",43501,"1,0000000",null,""]
["101410","SINAPI",101326,"1,0000000",null,""]
["101412",null,null,"",null,"82,9011325"]
["101412","SINAPI-I",40861,"1,0000000",null,""]
["101412","SINAPI-I",40862,"1,0000000",null,""]
["101412","SINAPI-I",40863,"1,0000000",null,""]
["101412","SINAPI-I",40864,"1,0000000",null,""]
["101412","SINAPI-I",40977,"1,0000000",null,""]
["101412","SINAPI-I",43480,"1,0000000",null,""]
["101412","SINAPI-I",43504,"1,0000000",null,""]
["101412","SINAPI",101329,"1,0000000",null,""]
["101413",null,null,"",null,"86,3032430"]
["101413","SINAPI-I",40861,"1,0000000",null,""]
["101413","SINAPI-I",40862,"1,0000000",null,""]
["101413","SINAPI-I",40863,"1,0000000",null,""]
["101413","SINAPI-I",40864,"1,0000000",null,""]
["101413","SINAPI-I",40916,"1,0000000",null,""]
["101413","SINAPI-I",43471,"1,0000000",null,""]
["101413","SINAPI-I",43495,"1,0000000",null,""]
["101413","SINAPI",101330,"1,0000000",null,""]
["101414",null,null,"",null,"82,5627001"]
["101414","SINAPI-I",40861,"1,0000000",null,""]
["101414","SINAPI-I",40862,"1,0000000",null,""]
["101414","SINAPI-I",40863,"1,0000000",null,""]
["101414","SINAPI-I",40864,"1,0000000",null,""]
["101414","SINAPI-I",41067,"1,0000000",null,""]
["101414","SINAPI-I",43477,"1,0000000",null,""]
["101414","SINAPI-I",43501,"1,0000000",null,""]
["101414","SINAPI",101331,"1,0000000",null,""]
["101415",null,null,"",null,"91,2936809"]
["101415","SINAPI-I",40861,"1,0000000",null,""]
["101415","SINAPI-I",40862,"1,0000000",null,""]
["101415","SINAPI-I",40863,"1,0000000",null,""]
["101415","SINAPI-I",40864,"1,0000000",null,""]
["101415","SINAPI-I",40974,"1,0000000",null,""]
["101415","SINAPI-I",43476,"1,0000000",null,""]
["101415","SINAPI-I",43500,"1,0000000",null,""]
["101415","SINAPI",101333,"1,0000000",null,""]
["101416",null,null,"",null,"88,9434947"]
["101416","SINAPI-I",40861,"1,0000000",null,""]
["101416","SINAPI-I",40862,"1,0000000",null,""]
["101416","SINAPI-I",40863,"1,0000000",null,""]
["101416","SINAPI-I",40864,"1,0000000",null,""]
["101416","SINAPI-I",40925,"1,0000000",null,""]
["101416","SINAPI-I",43472,"1,0000000",null,""]
["101416","SINAPI-I",43496,"1,0000000",null,""]
["101416","SINAPI",101334,"1,0000000",null,""]
["101417",null,null,"",null,"87,2565029"]
["101417","SINAPI-I",40861,"1,0000000",null,""]
["101417","SINAPI-I",40862,"1,0000000",null,""]
["101417","SINAPI-I",40863,"1,0000000",null,""]
["101417","SINAPI-I",40864,"1,0000000",null,""]
["101417","SINAPI-I",40924,"1,0000000",null,""]
["101417","SINAPI-I",43472,"1,0000000",null,""]
["101417","SINAPI-I",43496,"1,0000000",null,""]
["101417","SINAPI",101303,"1,0000000",null,""]
["101418",null,null,"",null,"88,0975459"]
["101418","SINAPI-I",40861,"1,0000000",null,""]
["101418","SINAPI-I",40862,"1,0000000",null,""]
["101418","SINAPI-I",40863,"1,0000000",null,""]
["101418","SINAPI-I",40864,"1,0000000",null,""]
["101418","SINAPI-I",40983,"1,0000000",null,""]
["101418","SINAPI-I",43476,"1,0000000",null,""]
["101418","SINAPI-I",43500,"1,0000000",null,""]
["101418","SINAPI",101308,"1,0000000",null,""]
["101419",null,null,"",null,"85,9836665"]
["101419","SINAPI-I",40861,"1,0000000",null,""]
["101419","SINAPI-I",40862,"1,0000000",null,""]
["101419","SINAPI-I",40863,"1,0000000",null,""]
["101419","SINAPI-I",40864,"1,0000000",null,""]
["101419","SINAPI-I",40921,"1,0000000",null,""]
["101419","SINAPI-I",43472,"1,0000000",null,""]
["101419","SINAPI-I",43496,"1,0000000",null,""]
["101419","SINAPI",101320,"1,0000000",null,""]
["101420",null,null,"",null,"91,2928030"]
["101420","SINAPI-I",40861,"1,0000000",null,""]
["101420","SINAPI-I",40862,"1,0000000",null,""]
["101420","SINAPI-I",40863,"1,0000000",null,""]
["101420","SINAPI-I",40864,"1,0000000",null,""]
["101420","SINAPI-I",41038,"1,0000000",null,""]
["101420","SINAPI-I",43476,"1,0000000",null,""]
["101420","SINAPI-I",43500,"1,0000000",null,""]
["101420","SINAPI",101324,"1,0000000",null,""]
["101421",null,null,"",null,"92,6194902"]
["101421","SINAPI-I",40861,"1,0000000",null,""]
["101421","SINAPI-I",40862,"1,0000000",null,""]
["101421","SINAPI-I",40863,"1,0000000",null,""]
["101421","SINAPI-I",40864,"1,0000000",null,""]
["101421","SINAPI-I",40988,"1,0000000",null,""]
["101421","SINAPI-I",43476,"1,0000000",null,""]
["101421","SINAPI-I",43500,"1,0000000",null,""]
["101421","SINAPI",101328,"1,0000000",null,""]
["101422",null,null,"",null,"90,2063295"]
["101422","SINAPI-I",40861,"1,0000000",null,""]
["101422","SINAPI-I",40862,"1,0000000",null,""]
["101422","SINAPI-I",40863,"1,0000000",null,""]
["101422","SINAPI-I",40864,"1,0000000",null,""]
["101422","SINAPI-I",40990,"1,0000000",null,""]
["101422","SINAPI-I",43476,"1,0000000",null,""]
["101422","SINAPI-I",43500,"1,0000000",null,""]
["101422","SINAPI",101332,"1,0000000",null,""]
["101424",null,null,"",null,"91,9505858"]
["101424","SINAPI-I",40861,"1,0000000",null,""]
["101424","SINAPI-I",40862,"1,0000000",null,""]
["101424","SINAPI-I",40863,"1,0000000",null,""]
["101424","SINAPI-I",40864,"1,0000000",null,""]
["101424","SINAPI-I",40992,"1,0000000",null,""]
["101424","SINAPI-I",43476,"1,0000000",null,""]
["101424","SINAPI-I",43500,"1,0000000",null,""]
["101424","SINAPI",101336,"1,0000000",null,""]
["101425",null,null,"",null,"90,1669268"]
["101425","SINAPI-I",40863,"1,0000000",null,""]
["101425","SINAPI-I",40864,"1,0000000",null,""]
["101425","SINAPI-I",41094,"1,0000000",null,""]
["101425","SINAPI-I",43481,"1,0000000",null,""]
["101425","SINAPI-I",43505,"1,0000000",null,""]
["101425","SINAPI",101337,"1,0000000",null,""]
["101426",null,null,"",null,"90,2305652"]
["101426","SINAPI-I",40861,"1,0000000",null,""]
["101426","SINAPI-I",40862,"1,0000000",null,""]
["101426","SINAPI-I",40863,"1,0000000",null,""]
["101426","SINAPI-I",40864,"1,0000000",null,""]
["101426","SINAPI-I",40980,"1,0000000",null,""]
["101426","SINAPI-I",43476,"1,0000000",null,""]
["101426","SINAPI-I",43500,"1,0000000",null,""]
["101426","SINAPI",101338,"1,0000000",null,""]
["101427",null,null,"",null,"90,3406630"]
["101427","SINAPI-I",40861,"1,0000000",null,""]
["101427","SINAPI-I",40862,"1,0000000",null,""]
["101427","SINAPI-I",40863,"1,0000000",null,""]
["101427","SINAPI-I",40864,"1,0000000",null,""]
["101427","SINAPI-I",41031,"1,0000000",null,""]
["101427","SINAPI-I",43476,"1,0000000",null,""]
["101427","SINAPI-I",43500,"1,0000000",null,""]
["101427","SINAPI",101339,"1,0000000",null,""]
["101428",null,null,"",null,"89,1106530"]
["101428","SINAPI-I",40861,"1,0000000",null,""]
["101428","SINAPI-I",40862,"1,0000000",null,""]
["101428","SINAPI-I",40863,"1,0000000",null,""]
["101428","SINAPI-I",40864,"1,0000000",null,""]
["101428","SINAPI-I",40986,"1,0000000",null,""]
["101428","SINAPI-I",43476,"1,0000000",null,""]
["101428","SINAPI-I",43500,"1,0000000",null,""]
["101428","SINAPI",101340,"1,0000000",null,""]
["101429",null,null,"",null,"85,9415500"]
["101429","SINAPI-I",40861,"1,0000000",null,""]
["101429","SINAPI-I",40862,"1,0000000",null,""]
["101429","SINAPI-I",40863,"1,0000000",null,""]
["101429","SINAPI-I",40864,"1,0000000",null,""]
["101429","SINAPI-I",40978,"1,0000000",null,""]
["101429","SINAPI-I",43476,"1,0000000",null,""]
["101429","SINAPI-I",43500,"1,0000000",null,""]
["101429","SINAPI",101341,"1,0000000",null,""]
["101430",null,null,"",null,"90,3406630"]
["101430","SINAPI-I",40861,"1,0000000",null,""]
["101430","SINAPI-I",40862,"1,0000000",null,""]
["101430","SINAPI-I",40863,"1,0000000",null,""]
["101430","SINAPI-I",40864,"1,0000000",null,""]
["101430","SINAPI-I",41043,"1,0000000",null,""]
["101430","SINAPI-I",43476,"1,0000000",null,""]
["101430","SINAPI-I",43500,"1,0000000",null,""]
["101430","SINAPI",101342,"1,0000000",null,""]
["101431",null,null,"",null,"89,9307009"]
["101431","SINAPI-I",40861,"1,0000000",null,""]
["101431","SINAPI-I",40862,"1,0000000",null,""]
["101431","SINAPI-I",40863,"1,0000000",null,""]
["101431","SINAPI-I",40864,"1,0000000",null,""]
["101431","SINAPI-I",40987,"1,0000000",null,""]
["101431","SINAPI-I",43476,"1,0000000",null,""]
["101431","SINAPI-I",43500,"1,0000000",null,""]
["101431","SINAPI",101343,"1,0000000",null,""]
["101432",null,null,"",null,"89,9438605"]
["101432","SINAPI-I",40861,"1,0000000",null,""]
["101432","SINAPI-I",40862,"1,0000000",null,""]
["101432","SINAPI-I",40863,"1,0000000",null,""]
["101432","SINAPI-I",40864,"1,0000000",null,""]
["101432","SINAPI-I",40981,"1,0000000",null,""]
["101432","SINAPI-I",43476,"1,0000000",null,""]
["101432","SINAPI-I",43500,"1,0000000",null,""]
["101432","SINAPI",101344,"1,0000000",null,""]
["101433",null,null,"",null,"90,0797798"]
["101433","SINAPI-I",40861,"1,0000000",null,""]
["101433","SINAPI-I",40862,"1,0000000",null,""]
["101433","SINAPI-I",40863,"1,0000000",null,""]
["101433","SINAPI-I",40864,"1,0000000",null,""]
["101433","SINAPI-I",41036,"1,0000000",null,""]
["101433","SINAPI-I",43476,"1,0000000",null,""]
["101433","SINAPI-I",43500,"1,0000000",null,""]
["101433","SINAPI",101345,"1,0000000",null,""]
["101434",null,null,"",null,"87,7348984"]
["101434","SINAPI-I",40861,"1,0000000",null,""]
["101434","SINAPI-I",40862,"1,0000000",null,""]
["101434","SINAPI-I",40863,"1,0000000",null,""]
["101434","SINAPI-I",40864,"1,0000000",null,""]
["101434","SINAPI-I",40979,"1,0000000",null,""]
["101434","SINAPI-I",43476,"1,0000000",null,""]
["101434","SINAPI-I",43500,"1,0000000",null,""]
["101434","SINAPI",101346,"1,0000000",null,""]
["101435",null,null,"",null,"89,9066194"]
["101435","SINAPI-I",40861,"1,0000000",null,""]
["101435","SINAPI-I",40862,"1,0000000",null,""]
["101435","SINAPI-I",40863,"1,0000000",null,""]
["101435","SINAPI-I",40864,"1,0000000",null,""]
["101435","SINAPI-I",40998,"1,0000000",null,""]
["101435","SINAPI-I",43476,"1,0000000",null,""]
["101435","SINAPI-I",43500,"1,0000000",null,""]
["101435","SINAPI",101347,"1,0000000",null,""]
["101436",null,null,"",null,"86,9534771"]
["101436","SINAPI-I",40861,"1,0000000",null,""]
["101436","SINAPI-I",40862,"1,0000000",null,""]
["101436","SINAPI-I",40863,"1,0000000",null,""]
["101436","SINAPI-I",40864,"1,0000000",null,""]
["101436","SINAPI-I",40982,"1,0000000",null,""]
["101436","SINAPI-I",43476,"1,0000000",null,""]
["101436","SINAPI-I",43500,"1,0000000",null,""]
["101436","SINAPI",101348,"1,0000000",null,""]
["101437",null,null,"",null,"92,5409418"]
["101437","SINAPI-I",40861,"1,0000000",null,""]
["101437","SINAPI-I",40862,"1,0000000",null,""]
["101437","SINAPI-I",40863,"1,0000000",null,""]
["101437","SINAPI-I",40864,"1,0000000",null,""]
["101437","SINAPI-I",41026,"1,0000000",null,""]
["101437","SINAPI-I",43476,"1,0000000",null,""]
["101437","SINAPI-I",43500,"1,0000000",null,""]
["101437","SINAPI",101349,"1,0000000",null,""]
["101438",null,null,"",null,"92,5409418"]
["101438","SINAPI-I",40861,"1,0000000",null,""]
["101438","SINAPI-I",40862,"1,0000000",null,""]
["101438","SINAPI-I",40863,"1,0000000",null,""]
["101438","SINAPI-I",40864,"1,0000000",null,""]
["101438","SINAPI-I",41024,"1,0000000",null,""]
["101438","SINAPI-I",43476,"1,0000000",null,""]
["101438","SINAPI-I",43500,"1,0000000",null,""]
["101438","SINAPI",101350,"1,0000000",null,""]
["101439",null,null,"",null,"90,3406630"]
["101439","SINAPI-I",40861,"1,0000000",null,""]
["101439","SINAPI-I",40862,"1,0000000",null,""]
["101439","SINAPI-I",40863,"1,0000000",null,""]
["101439","SINAPI-I",40864,"1,0000000",null,""]
["101439","SINAPI-I",41033,"1,0000000",null,""]
["101439","SINAPI-I",43476,"1,0000000",null,""]
["101439","SINAPI-I",43500,"1,0000000",null,""]
["101439","SINAPI",101351,"1,0000000",null,""]
["101440",null,null,"",null,"90,3406630"]
["101440","SINAPI-I",40861,"1,0000000",null,""]
["101440","SINAPI-I",40862,"1,0000000",null,""]
["101440","SINAPI-I",40863,"1,0000000",null,""]
["101440","SINAPI-I",40864,"1,0000000",null,""]
["101440","SINAPI-I",41040,"1,0000000",null,""]
["101440","SINAPI-I",43476,"1,0000000",null,""]
["101440","SINAPI-I",43500,"1,0000000",null,""]
["101440","SINAPI",101352,"1,0000000",null,""]
["101441",null,null,"",null,"89,8917095"]
["101441","SINAPI-I",40861,"1,0000000",null,""]
["101441","SINAPI-I",40862,"1,0000000",null,""]
["101441","SINAPI-I",40863,"1,0000000",null,""]
["101441","SINAPI-I",40864,"1,0000000",null,""]
["101441","SINAPI-I",41012,"1,0000000",null,""]
["101441","SINAPI-I",43476,"1,0000000",null,""]
["101441","SINAPI-I",43500,"1,0000000",null,""]
["101441","SINAPI",101353,"1,0000000",null,""]
["101443",null,null,"",null,"92,5409418"]
["101443","SINAPI-I",40861,"1,0000000",null,""]
["101443","SINAPI-I",40862,"1,0000000",null,""]
["101443","SINAPI-I",40863,"1,0000000",null,""]
["101443","SINAPI-I",40864,"1,0000000",null,""]
["101443","SINAPI-I",41001,"1,0000000",null,""]
["101443","SINAPI-I",43476,"1,0000000",null,""]
["101443","SINAPI-I",43500,"1,0000000",null,""]
["101443","SINAPI",101355,"1,0000000",null,""]
["101444",null,null,"",null,"86,4297605"]
["101444","SINAPI-I",40861,"1,0000000",null,""]
["101444","SINAPI-I",40862,"1,0000000",null,""]
["101444","SINAPI-I",40863,"1,0000000",null,""]
["101444","SINAPI-I",40864,"1,0000000",null,""]
["101444","SINAPI-I",41066,"1,0000000",null,""]
["101444","SINAPI-I",43477,"1,0000000",null,""]
["101444","SINAPI-I",43501,"1,0000000",null,""]
["101444","SINAPI",101356,"1,0000000",null,""]
["101445",null,null,"",null,"86,4937295"]
["101445","SINAPI-I",40861,"1,0000000",null,""]
["101445","SINAPI-I",40862,"1,0000000",null,""]
["101445","SINAPI-I",40863,"1,0000000",null,""]
["101445","SINAPI-I",40864,"1,0000000",null,""]
["101445","SINAPI-I",41065,"1,0000000",null,""]
["101445","SINAPI-I",43477,"1,0000000",null,""]
["101445","SINAPI-I",43501,"1,0000000",null,""]
["101445","SINAPI",101357,"1,0000000",null,""]
["101446",null,null,"",null,"81,8969905"]
["101446","SINAPI-I",40861,"1,0000000",null,""]
["101446","SINAPI-I",40862,"1,0000000",null,""]
["101446","SINAPI-I",40863,"1,0000000",null,""]
["101446","SINAPI-I",40864,"1,0000000",null,""]
["101446","SINAPI-I",41079,"1,0000000",null,""]
["101446","SINAPI-I",43478,"1,0000000",null,""]
["101446","SINAPI-I",43502,"1,0000000",null,""]
["101446","SINAPI",101358,"1,0000000",null,""]
["101447",null,null,"",null,"81,4576499"]
["101447","SINAPI-I",40861,"1,0000000",null,""]
["101447","SINAPI-I",40862,"1,0000000",null,""]
["101447","SINAPI-I",40863,"1,0000000",null,""]
["101447","SINAPI-I",40864,"1,0000000",null,""]
["101447","SINAPI-I",41082,"1,0000000",null,""]
["101447","SINAPI-I",43478,"1,0000000",null,""]
["101447","SINAPI-I",43502,"1,0000000",null,""]
["101447","SINAPI",101359,"1,0000000",null,""]
["101448",null,null,"",null,"81,8969905"]
["101448","SINAPI-I",40861,"1,0000000",null,""]
["101448","SINAPI-I",40862,"1,0000000",null,""]
["101448","SINAPI-I",40863,"1,0000000",null,""]
["101448","SINAPI-I",40864,"1,0000000",null,""]
["101448","SINAPI-I",41081,"1,0000000",null,""]
["101448","SINAPI-I",43478,"1,0000000",null,""]
["101448","SINAPI-I",43502,"1,0000000",null,""]
["101448","SINAPI",101360,"1,0000000",null,""]
["101449",null,null,"",null,"87,0322211"]
["101449","SINAPI-I",40861,"1,0000000",null,""]
["101449","SINAPI-I",40862,"1,0000000",null,""]
["101449","SINAPI-I",40863,"1,0000000",null,""]
["101449","SINAPI-I",40864,"1,0000000",null,""]
["101449","SINAPI-I",41091,"1,0000000",null,""]
["101449","SINAPI-I",43476,"1,0000000",null,""]
["101449","SINAPI-I",43500,"1,0000000",null,""]
["101449","SINAPI",101361,"1,0000000",null,""]
["101451",null,null,"",null,"86,3976203"]
["101451","SINAPI-I",40861,"1,0000000",null,""]
["101451","SINAPI-I",40862,"1,0000000",null,""]
["101451","SINAPI-I",40863,"1,0000000",null,""]
["101451","SINAPI-I",40864,"1,0000000",null,""]
["101451","SINAPI-I",40910,"1,0000000",null,""]
["101451","SINAPI-I",43477,"1,0000000",null,""]
["101451","SINAPI-I",43501,"1,0000000",null,""]
["101451","SINAPI",101363,"1,0000000",null,""]
["101452",null,null,"",null,"82,1179274"]
["101452","SINAPI-I",40861,"1,0000000",null,""]
["101452","SINAPI-I",40862,"1,0000000",null,""]
["101452","SINAPI-I",40863,"1,0000000",null,""]
["101452","SINAPI-I",40864,"1,0000000",null,""]
["101452","SINAPI-I",41084,"1,0000000",null,""]
["101452","SINAPI-I",43479,"1,0000000",null,""]
["101452","SINAPI-I",43503,"1,0000000",null,""]
["101452","SINAPI",101364,"1,0000000",null,""]
["101453",null,null,"",null,"83,6276606"]
["101453","SINAPI-I",40861,"1,0000000",null,""]
["101453","SINAPI-I",40862,"1,0000000",null,""]
["101453","SINAPI-I",40863,"1,0000000",null,""]
["101453","SINAPI-I",40864,"1,0000000",null,""]
["101453","SINAPI-I",41087,"1,0000000",null,""]
["101453","SINAPI-I",43480,"1,0000000",null,""]
["101453","SINAPI-I",43504,"1,0000000",null,""]
["101453","SINAPI",101365,"1,0000000",null,""]
["101454",null,null,"",null,"80,3653591"]
["101454","SINAPI-I",40861,"1,0000000",null,""]
["101454","SINAPI-I",40862,"1,0000000",null,""]
["101454","SINAPI-I",40863,"1,0000000",null,""]
["101454","SINAPI-I",40864,"1,0000000",null,""]
["101454","SINAPI-I",41088,"1,0000000",null,""]
["101454","SINAPI-I",43480,"1,0000000",null,""]
["101454","SINAPI-I",43504,"1,0000000",null,""]
["101454","SINAPI",101366,"1,0000000",null,""]
["101456",null,null,"",null,"94,6353137"]
["101456","SINAPI-I",40863,"1,0000000",null,""]
["101456","SINAPI-I",40864,"1,0000000",null,""]
["101456","SINAPI-I",41089,"1,0000000",null,""]
["101456","SINAPI-I",43470,"1,0000000",null,""]
["101456","SINAPI-I",43494,"1,0000000",null,""]
["101456","SINAPI",101368,"1,0000000",null,""]
["101457",null,null,"",null,"91,3328522"]
["101457","SINAPI-I",40861,"1,0000000",null,""]
["101457","SINAPI-I",40862,"1,0000000",null,""]
["101457","SINAPI-I",40863,"1,0000000",null,""]
["101457","SINAPI-I",40864,"1,0000000",null,""]
["101457","SINAPI-I",41092,"1,0000000",null,""]
["101457","SINAPI-I",43476,"1,0000000",null,""]
["101457","SINAPI-I",43500,"1,0000000",null,""]
["101457","SINAPI",101369,"1,0000000",null,""]
["101458",null,null,"",null,"87,0122563"]
["101458","SINAPI-I",40861,"1,0000000",null,""]
["101458","SINAPI-I",40862,"1,0000000",null,""]
["101458","SINAPI-I",40863,"1,0000000",null,""]
["101458","SINAPI-I",40864,"1,0000000",null,""]
["101458","SINAPI-I",41097,"1,0000000",null,""]
["101458","SINAPI-I",43471,"1,0000000",null,""]
["101458","SINAPI-I",43495,"1,0000000",null,""]
["101458","SINAPI",101370,"1,0000000",null,""]
["101459",null,null,"",null,"82,8461956"]
["101459","SINAPI-I",40861,"1,0000000",null,""]
["101459","SINAPI-I",40862,"1,0000000",null,""]
["101459","SINAPI-I",40863,"1,0000000",null,""]
["101459","SINAPI-I",40864,"1,0000000",null,""]
["101459","SINAPI-I",41073,"1,0000000",null,""]
["101459","SINAPI-I",43477,"1,0000000",null,""]
["101459","SINAPI-I",43501,"1,0000000",null,""]
["101459","SINAPI",101371,"1,0000000",null,""]
["101460",null,null,"",null,"82,0946214"]
["101460","SINAPI-I",40861,"1,0000000",null,""]
["101460","SINAPI-I",40862,"1,0000000",null,""]
["101460","SINAPI-I",40863,"1,0000000",null,""]
["101460","SINAPI-I",40864,"1,0000000",null,""]
["101460","SINAPI-I",41096,"1,0000000",null,""]
["101460","SINAPI-I",43479,"1,0000000",null,""]

{"sheet":"Banco","index":1,"n_rows":12702,"n_cols":11,"rows_kept":4500,"cut":true,"hidden":false,"merged":[[0,1,0,3],[3,8,4,8]],"bounds":{"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0}}
[null,"BANCO DE CUSTOS - REFERÊNCIA 1.10",null,null,null,null,null,null,"AS = ATRIBUÍDO SÃO PAULO"]
[null,"DATA PREÇO / RT (SINAPI):",null,"LOCALIDADE / DATA EMISSÃO (SINAPI):",null,null,null,null,"CR = COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE"]
[null,"12/2024",null,"FLORIANOPOLIS",null,null,null,null,"C = COLETADO"]
[null,"13/01/2025",null,"",null,null,null,null,"ORIGEM DO PREÇO"]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE","CUSTO UNITÁRIO\nDESONERADO","CUSTO UNITÁRIO\nNÃO DESONERADO",null,null,"% MO\nDESONERADO","% MO\nNÃO DESONERADO"]
[]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"0 0"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H7,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H7,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A7)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H7,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CÓDIGO REPETIDO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H7,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H7,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H7,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":0},"Composições"]
["0 0",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H8,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H8,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A8)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H8,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CÓDIGO REPETIDO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H8,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H8,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H8,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":0},"Composições"]
["0 0",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H9,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H9,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A9)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H9,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CÓDIGO REPETIDO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H9,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H9,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H9,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":0},"Composições"]
["0 0",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H10,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H10,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A10)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H10,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CÓDIGO REPETIDO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H10,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H10,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H10,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":0},"Composições"]
["0 0",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H11,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H11,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A11)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H11,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CÓDIGO REPETIDO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H11,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H11,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H11,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":0},"Composições"]
["0 0",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H12,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H12,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A12)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H12,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CÓDIGO REPETIDO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H12,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H12,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H12,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":0},"Composições"]
["0 0",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H13,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H13,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A13)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H13,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CÓDIGO REPETIDO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H13,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H13,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H13,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":0},"Composições"]
["0 0",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H14,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H14,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A14)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H14,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CÓDIGO REPETIDO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H14,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H14,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H14,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":0},"Composições"]
["0 0",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H15,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H15,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A15)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H15,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CÓDIGO REPETIDO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H15,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H15,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H15,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":0},"Composições"]
["0 0",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H16,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H16,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A16)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H16,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CÓDIGO REPETIDO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H16,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H16,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H16,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":0},"Composições"]
["0 0",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H17,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H17,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A17)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H17,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CÓDIGO REPETIDO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H17,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H17,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H17,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":0},"Composições"]
["0 0",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H18,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H18,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A18)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H18,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CÓDIGO REPETIDO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H18,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H18,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H18,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":0},"Composições"]
["0 0",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H19,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H19,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A19)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H19,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CÓDIGO REPETIDO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H19,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H19,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H19,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":0},"Composições"]
["0 0",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H20,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H20,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A20)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H20,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CÓDIGO REPETIDO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H20,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H20,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H20,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":0},"Composições"]
["0 0",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H21,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H21,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A21)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H21,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CÓDIGO REPETIDO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H21,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H21,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H21,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":0},"Composições"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COTAÇÃO 0"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H22,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COTAÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H22,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A22)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H22,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CÓDIGO REPETIDO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H22,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H22,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H22,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},"Cotações"]
["COTAÇÃO 0",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H23,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COTAÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H23,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A23)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H23,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CÓDIGO REPETIDO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H23,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H23,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H23,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},"Cotações"]
["COTAÇÃO 0",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H24,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COTAÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H24,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A24)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H24,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CÓDIGO REPETIDO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H24,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H24,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H24,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},"Cotações"]
["COTAÇÃO 0",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H25,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COTAÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H25,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A25)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H25,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CÓDIGO REPETIDO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H25,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H25,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H25,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},"Cotações"]
["COTAÇÃO 0",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H26,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COTAÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H26,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A26)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H26,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CÓDIGO REPETIDO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H26,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H26,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H26,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},"Cotações"]
["COTAÇÃO 0",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H27,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COTAÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H27,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A27)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H27,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CÓDIGO REPETIDO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H27,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H27,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H27,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},"Cotações"]
["COTAÇÃO 0",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H28,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COTAÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H28,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A28)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H28,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CÓDIGO REPETIDO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H28,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H28,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H28,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},"Cotações"]
["COTAÇÃO 0",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H29,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COTAÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H29,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A29)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H29,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CÓDIGO REPETIDO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H29,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H29,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H29,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},"Cotações"]
["COTAÇÃO 0",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H30,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COTAÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H30,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A30)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H30,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CÓDIGO REPETIDO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H30,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H30,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H30,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},"Cotações"]
["COTAÇÃO 0",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H31,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COTAÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H31,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A31)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H31,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CÓDIGO REPETIDO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H31,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H31,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H31,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},"Cotações"]
["COTAÇÃO 0",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H32,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COTAÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H32,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A32)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H32,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CÓDIGO REPETIDO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H32,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H32,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H32,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},"Cotações"]
["COTAÇÃO 0",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H33,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COTAÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H33,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A33)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H33,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CÓDIGO REPETIDO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H33,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H33,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H33,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},"Cotações"]
["COTAÇÃO 0",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H34,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COTAÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H34,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A34)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H34,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CÓDIGO REPETIDO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H34,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H34,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H34,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},"Cotações"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 11270"},"SINAPI-I",11270,"ABRACADEIRA DE LATAO PARA FIXACAO DE CABO PARA-RAIO, DIMENSOES 32 X 24 X 24 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ",null,"3,49","SINAPI-I -  ","CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 412"},"SINAPI-I",412,"ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE *230* X *7,6* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ",null,"1,08",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 414"},"SINAPI-I",414,"ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 100 X 2,5 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ",null,"0,06",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 410"},"SINAPI-I",410,"ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 150 X *3,6* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ",null,"0,16",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 411"},"SINAPI-I",411,"ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 200 X *4,6* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ",null,"0,21",null,"C "]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 408"},"SINAPI-I",408,"ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 390 X *4,6* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ",null,"1,04",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39131"},"SINAPI-I",39131,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/2\" E CUNHA DE FIXACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ",null,"2,12",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 394"},"SINAPI-I",394,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/2\" E PARAFUSO DE FIXACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ",null,"2,15",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39130"},"SINAPI-I",39130,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/4\" E CUNHA DE FIXACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ",null,"1,94",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 395"},"SINAPI-I",395,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/4\" E PARAFUSO DE FIXACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ",null,"2,07",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39127"},"SINAPI-I",39127,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2\" E CUNHA DE FIXACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ",null,"1,02",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 392"},"SINAPI-I",392,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2\" E PARAFUSO DE FIXACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ",null,"1,05",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39129"},"SINAPI-I",39129,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1\" E CUNHA DE FIXACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ",null,"1,19",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 393"},"SINAPI-I",393,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1\" E PARAFUSO DE FIXACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ",null,"1,25",null,"C "]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39133"},"SINAPI-I",39133,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2 1/2\" E CUNHA DE FIXACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ",null,"2,79",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 397"},"SINAPI-I",397,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2 1/2\" E PARAFUSO DE FIXACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ",null,"3,08",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39132"},"SINAPI-I",39132,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2\" E CUNHA DE FIXACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ",null,"2,23",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 396"},"SINAPI-I",396,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2\" E PARAFUSO DE FIXACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ",null,"2,39",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39135"},"SINAPI-I",39135,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3 1/2\" E CUNHA DE FIXACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ",null,"4,46",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39128"},"SINAPI-I",39128,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4\" E CUNHA DE FIXACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ",null,"1,11",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 400"},"SINAPI-I",400,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4\" E PARAFUSO DE FIXACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ",null,"1,09",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39125"},"SINAPI-I",39125,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/8\" E PARAFUSO DE FIXACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ",null,"1,11",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39134"},"SINAPI-I",39134,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3\" E CUNHA DE FIXACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ",null,"3,72",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 398"},"SINAPI-I",398,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3\" E PARAFUSO DE FIXACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ",null,"3,43",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39126"},"SINAPI-I",39126,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 4\" E CUNHA DE FIXACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ",null,"5,02",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 399"},"SINAPI-I",399,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 4\" E PARAFUSO DE FIXACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ",null,"4,42",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39158"},"SINAPI-I",39158,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO ECONOMICA (GOTA), COM 8\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ",null,"11,88",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39141"},"SINAPI-I",39141,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ",null,"0,86",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39140"},"SINAPI-I",39140,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1 1/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ",null,"0,78",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39137"},"SINAPI-I",39137,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ",null,"0,45",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39139"},"SINAPI-I",39139,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ",null,"0,65",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39143"},"SINAPI-I",39143,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 2 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ",null,"1,78",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39142"},"SINAPI-I",39142,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ",null,"1,27",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39138"},"SINAPI-I",39138,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ",null,"0,47",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39136"},"SINAPI-I",39136,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 3/8\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ",null,"0,31",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39144"},"SINAPI-I",39144,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 3\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ",null,"2,07",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39145"},"SINAPI-I",39145,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ",null,"3,41",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 12615"},"SINAPI-I",12615,"ABRACADEIRA PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO ENTRE *80 E 100* MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ",null,"11,30",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 11927"},"SINAPI-I",11927,"ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX, LARGURA FITA *12,6 A *14 MM, D = 2\" A 2 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ",null,"10,42",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 11928"},"SINAPI-I",11928,"ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX, LARGURA FITA *12,6 A *14 MM, D = 3\" A 3 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ",null,"11,94",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 11929"},"SINAPI-I",11929,"ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX, LARGURA FITA *12,6 A *14 MM, D = 4\" A 4 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ",null,"18,47",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 36801"},"SINAPI-I",36801,"ACABAMENTO DE METAL CROMADO PARA REGISTRO PEQUENO, DE PAREDE, 1/2\" OU 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ",null,"50,36",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 36246"},"SINAPI-I",36246,"ACABAMENTO SIMPLES/CONVENCIONAL PARA FORRO PVC, TIPO \"U\" OU \"C\", COR BRANCA, COMPRIMENTO 6 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M     ",null,"3,73",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 37600"},"SINAPI-I",37600,"ACESSORIO DE LIGACAO NAO ELETRICO PARA CARGAS EXPLOSIVAS, TUBO DE 6 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ",null,"99,44",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 37599"},"SINAPI-I",37599,"ACESSORIO INICIADOR NAO ELETRICO, TUBO DE 6 M, TEMPO DE RETARDO DE *160* MS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ",null,"92,56",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1"},"SINAPI-I",1,"ACETILENO (RECARGA DE GAS ACETILENO PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE) NAO INCLUI TROCA/MANUTENCAO DO CILINDRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","KG    ",null,"81,11",null,"C "]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 3"},"SINAPI-I",3,"ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","L     ",null,"16,62",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 43054"},"SINAPI-I",43054,"ACO CA-25, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, OU 25,0 MM, VERGALHAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","KG    ",null,"8,89",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 42402"},"SINAPI-I",42402,"ACO CA-25, 16,0 MM, BARRA DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","KG    ",null,"8,50",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 42403"},"SINAPI-I",42403,"ACO CA-25, 20,0 MM, BARRA DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","KG    ",null,"10,90",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 42404"},"SINAPI-I",42404,"ACO CA-25, 25,0 MM, BARRA DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","KG    ",null,"10,84",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 42405"},"SINAPI-I",42405,"ACO CA-25, 32,0 MM, BARRA DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","KG    ",null,"11,55",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 34341"},"SINAPI-I",34341,"ACO CA-25, 32,0 MM, VERGALHAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","KG    ",null,"10,02",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 43053"},"SINAPI-I",43053,"ACO CA-25, 6,3 MM OU 8,0 MM, VERGALHAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","KG    ",null,"7,94",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 43058"},"SINAPI-I",43058,"ACO CA-50, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, DOBRADO E CORTADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","KG    ",null,"8,24",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 34"},"SINAPI-I",34,"ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","KG    ",null,"8,28",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 43055"},"SINAPI-I",43055,"ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","KG    ",null,"7,17",null,"C "]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 43056"},"SINAPI-I",43056,"ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","KG    ",null,"8,27",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 43057"},"SINAPI-I",43057,"ACO CA-50, 32,0 MM, VERGALHAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","KG    ",null,"9,08",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 34449"},"SINAPI-I",34449,"ACO CA-50, 6,3 MM, DOBRADO E CORTADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","KG    ",null,"9,71",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 32"},"SINAPI-I",32,"ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","KG    ",null,"8,73",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 33"},"SINAPI-I",33,"ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","KG    ",null,"8,78",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 43061"},"SINAPI-I",43061,"ACO CA-60, 4,2 MM OU 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","KG    ",null,"8,21",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 43059"},"SINAPI-I",43059,"ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","KG    ",null,"7,83",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 43062"},"SINAPI-I",43062,"ACO CA-60, 6,0 MM OU 7,0 MM, DOBRADO E CORTADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","KG    ",null,"8,68",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 43060"},"SINAPI-I",43060,"ACO CA-60, 8,0 MM OU 9,5 MM, VERGALHAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","KG    ",null,"6,82",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 40410"},"SINAPI-I",40410,"ACOPLAMENTO RIGIDO EM FERRO FUNDIDO PARA SISTEMA DE TUBULACAO RANHURADA, DN 50 MM (2\")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ",null,"22,27",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 40411"},"SINAPI-I",40411,"ACOPLAMENTO RIGIDO EM FERRO FUNDIDO PARA SISTEMA DE TUBULACAO RANHURADA, DN 65 MM (2 1/2\")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ",null,"24,17",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 40412"},"SINAPI-I",40412,"ACOPLAMENTO RIGIDO EM FERRO FUNDIDO PARA SISTEMA DE TUBULACAO RANHURADA, DN 80 MM (3\")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ",null,"27,12",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 44254"},"SINAPI-I",44254,"ADAPTADOR CPVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 15 MM, CAIXA D'AGUA PARA AGUA QUENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ",null,"23,54",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 44255"},"SINAPI-I",44255,"ADAPTADOR CPVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 22 MM, CAIXA D'AGUA PARA AGUA QUENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ",null,"26,09",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 44256"},"SINAPI-I",44256,"ADAPTADOR CPVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 28 MM, CAIXA D'AGUA PARA AGUA QUENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ",null,"29,47",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 44257"},"SINAPI-I",44257,"ADAPTADOR CPVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 35 MM, CAIXA D'AGUA PARA AGUA QUENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ",null,"46,62",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 44258"},"SINAPI-I",44258,"ADAPTADOR CPVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 42 MM, CAIXA D'AGUA PARA AGUA QUENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ",null,"53,28",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 44259"},"SINAPI-I",44259,"ADAPTADOR CPVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 54 MM, CAIXA D'AGUA PARA AGUA QUENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ",null,"73,13",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 37997"},"SINAPI-I",37997,"ADAPTADOR CPVC, SOLDAVEL, 15 MM, PARA AGUA QUENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ",null,"14,02",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 37998"},"SINAPI-I",37998,"ADAPTADOR CPVC, SOLDAVEL, 22 MM, PARA AGUA QUENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ",null,"18,77",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 55"},"SINAPI-I",55,"ADAPTADOR DE COMPRESSAO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO EM PEAD, 20 MM X 1/2\", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA (NTS 179)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ",null,"4,17",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 61"},"SINAPI-I",61,"ADAPTADOR DE COMPRESSAO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO EM PEAD, 20 MM X 3/4\", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA (NTS 179)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ",null,"3,94",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 62"},"SINAPI-I",62,"ADAPTADOR DE COMPRESSAO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO EM PEAD, 32 MM X 1\", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA (NTS 179)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ",null,"8,17",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 10899"},"SINAPI-I",10899,"ADAPTADOR EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2\" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2\", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ",null,"51,45",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 10900"},"SINAPI-I",10900,"ADAPTADOR EM LATAO, ENGATE RAPIDO1 1/2\" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2\", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ",null,"40,26",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 47"},"SINAPI-I",47,"ADAPTADOR PVC PBA, BOLSA/ROSCA, JE, DN 100 / DE 110 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ",null,"80,25",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 48"},"SINAPI-I",48,"ADAPTADOR PVC PBA, BOLSA/ROSCA, JE, DN 50 / DE 60 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ",null,"20,93",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 46"},"SINAPI-I",46,"ADAPTADOR PVC PBA, BOLSA/ROSCA, JE, DN 75 / DE 85 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ",null,"46,93",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 52"},"SINAPI-I",52,"ADAPTADOR PVC PBA, PONTA/ROSCA, JE, DN 50 / DE 60 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ",null,"15,90",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 43"},"SINAPI-I",43,"ADAPTADOR PVC PBA, PONTA/ROSCA, JE, DN 75 / DE 85 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ",null,"53,67",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 103"},"SINAPI-I",103,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 110 MM X 4\", PARA AGUA FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ",null,"41,14",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 107"},"SINAPI-I",107,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 20 MM X 1/2\", PARA AGUA FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ",null,"0,77",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 65"},"SINAPI-I",65,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4\", PARA AGUA FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ",null,"0,85",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 108"},"SINAPI-I",108,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1\", PARA AGUA FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ",null,"1,70",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 110"},"SINAPI-I",110,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 1/2\", PARA AGUA FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ",null,"5,92",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 109"},"SINAPI-I",109,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 1/4\", PARA AGUA FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ",null,"3,52",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 111"},"SINAPI-I",111,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X 1 1/4\", PARA AGUA FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ",null,"8,01",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 112"},"SINAPI-I",112,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X1 1/2\", PARA AGUA FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ",null,"4,24",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 113"},"SINAPI-I",113,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 60 MM X 2\", PARA AGUA FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ",null,"10,62",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 104"},"SINAPI-I",104,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 75 MM X 2 1/2\", PARA AGUA FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ",null,"18,49",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 102"},"SINAPI-I",102,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 85 MM X 3\", PARA AGUA FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ",null,"25,49",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 95"},"SINAPI-I",95,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 20 MM X 1/2\", PARA CAIXA D'AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ",null,"10,77",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 96"},"SINAPI-I",96,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X 3/4\", PARA CAIXA D'AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ",null,"11,72",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 97"},"SINAPI-I",97,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 32 MM X 1\", PARA CAIXA D'AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ",null,"17,63",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 98"},"SINAPI-I",98,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 40 MM X 1 1/4\", PARA CAIXA D'AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ",null,"26,39",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 99"},"SINAPI-I",99,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 50 MM X 1 1/2\", PARA CAIXA D'AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ",null,"24,94",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 60"},"SINAPI-I",60,"ADAPTADOR PVC, COM REGISTRO, PARA PEAD, 20 MM X 3/4\", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ",null,"5,41",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 72"},"SINAPI-I",72,"ADAPTADOR PVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1 1/2\", PARA CAIXA D'AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ",null,"47,83",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 67"},"SINAPI-I",67,"ADAPTADOR PVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1/2\", PARA CAIXA D'AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ",null,"15,46",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 71"},"SINAPI-I",71,"ADAPTADOR PVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1\", PARA CAIXA D'AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ",null,"29,54",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 73"},"SINAPI-I",73,"ADAPTADOR PVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 3/4\", PARA CAIXA D'AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ",null,"14,80",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 100"},"SINAPI-I",100,"ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 60 MM X 2\", PARA CAIXA D'AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ",null,"43,58",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 75"},"SINAPI-I",75,"ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 110 MM X 4\", PARA CAIXA D'AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ",null,"254,06",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 83"},"SINAPI-I",83,"ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 75 MM X 2 1/2\", PARA CAIXA D'AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ",null,"203,12",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 74"},"SINAPI-I",74,"ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 85 MM X 3\", PARA CAIXA D'AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ",null,"290,40",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 106"},"SINAPI-I",106,"ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 110 MM X 4\", PARA CAIXA D'AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ",null,"367,22",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 88"},"SINAPI-I",88,"ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 32 MM X 1\", PARA CAIXA D'AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ",null,"10,32",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 82"},"SINAPI-I",82,"ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 75 MM X 2 1/2\", PARA CAIXA D'AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ",null,"193,25",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 105"},"SINAPI-I",105,"ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 85 MM X 3\", PARA CAIXA D'AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ",null,"273,83",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39719"},"SINAPI-I",39719,"ADESIVO / COLA DE CONTATO LIQUIDO, A BASE DE RESINAS, PARA COLAGEM DE ESPUMA PARA ISOLAMENTO TERMICO FLEXIVEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","L     ",null,"193,75",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 3410"},"SINAPI-I",3410,"ADESIVO / COLA PARA EPS (ISOPOR) E OUTROS MATERIAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","KG    ",null,"43,58",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 4791"},"SINAPI-I",4791,"ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","KG    ",null,"32,22",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 157"},"SINAPI-I",157,"ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI PARA INJECAO EM TRINCAS, BICOMPONENTE, BAIXA VISCOSIDADE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","KG    ",null,"139,67",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 156"},"SINAPI-I",156,"ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, FLUIDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","KG    ",null,"49,73",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 131"},"SINAPI-I",131,"ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","KG    ",null,"42,53",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 21114"},"SINAPI-I",21114,"ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ",null,"38,19",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 119"},"SINAPI-I",119,"ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ",null,"9,68",null,"C "]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 122"},"SINAPI-I",122,"ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ",null,"74,48",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 20080"},"SINAPI-I",20080,"ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ",null,"24,31",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 124"},"SINAPI-I",124,"ADITIVO ACELERADOR DE PEGA E ENDURECIMENTO PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","L     ",null,"16,40",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 7334"},"SINAPI-I",7334,"ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","L     ",null,"19,75",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 45146"},"SINAPI-I",45146,"ADITIVO IMPERMEABILIZANTE CRISTALIZANTE PARA CONCRETO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","KG    ",null,"31,45",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 123"},"SINAPI-I",123,"ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","L     ",null,"6,71",null,"C "]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 127"},"SINAPI-I",127,"ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA ULTRARRAPIDA, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","L     ",null,"16,02",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 133"},"SINAPI-I",133,"ADITIVO LIQUIDO INCORPORADOR DE AR PARA CONCRETO E ARGAMASSA, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","L     ",null,"6,65",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 43617"},"SINAPI-I",43617,"ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO E REBOCO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","L     ",null,"7,43",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 132"},"SINAPI-I",132,"ADITIVO PLASTIFICANTE RETARDADOR DE PEGA E REDUTOR DE AGUA PARA CONCRETO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","L     ",null,"6,90",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 43618"},"SINAPI-I",43618,"ADITIVO SUPERPLASTIFICANTE DE PEGA NORMAL PARA CONCRETO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","KG    ",null,"17,36",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 37476"},"SINAPI-I",37476,"ADUELA/ GALERIA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO QUADRADA INTERNA DE 1,50 X 1,50 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ",null,"4.059,83",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 37478"},"SINAPI-I",37478,"ADUELA/ GALERIA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO RETANGULAR INTERNA DE 2,00 X 2,00 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ",null,"5.085,04",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 37477"},"SINAPI-I",37477,"ADUELA/ GALERIA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO RETANGULAR INTERNA DE 2,50 X 2,50 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ",null,"6.889,41",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 37479"},"SINAPI-I",37479,"ADUELA/ GALERIA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO RETANGULAR INTERNA DE 3,00 X 3,00 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1.00 M, ESPESSURA MIN = 20 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ",null,"8.170,92",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 4319"},"SINAPI-I",4319,"AFASTADOR PARA TELHA DE FIBROCIMENTO CANALETE 90 OU KALHETAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ",null,"1,80",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 42409"},"SINAPI-I",42409,"AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORACAO DA AGUA DE HIDRATACAO DO CONCRETO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","KG    ",null,"10,93",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 40553"},"SINAPI-I",40553,"AGREGADO RECICLADO, TIPO RACHAO RECICLADO CINZA, CLASSE A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","M3    ",null,"60,00",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 6114"},"SINAPI-I",6114,"AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","H     ",null,"21,01",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 40912"},"SINAPI-I",40912,"AJUDANTE DE ARMADOR (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","MES   ",null,"3.688,27",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 247"},"SINAPI-I",247,"AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","H     ",null,"21,01",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 40919"},"SINAPI-I",40919,"AJUDANTE DE ELETRICISTA (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","MES   ",null,"3.688,27",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 44499"},"SINAPI-I",44499,"AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","H     ",null,"21,01",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 40984"},"SINAPI-I",40984,"AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","MES   ",null,"3.688,27",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 248"},"SINAPI-I",248,"AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","H     ",null,"20,54",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 41086"},"SINAPI-I",41086,"AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","MES   ",null,"3.602,15",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 34466"},"SINAPI-I",34466,"AJUDANTE DE PINTOR (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","H     ",null,"28,81",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 41083"},"SINAPI-I",41083,"AJUDANTE DE PINTOR (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","MES   ",null,"5.054,02",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 252"},"SINAPI-I",252,"AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","H     ",null,"21,01",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 40909"},"SINAPI-I",40909,"AJUDANTE DE SERRALHEIRO (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","MES   ",null,"3.688,27",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 242"},"SINAPI-I",242,"AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","H     ",null,"20,54",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 41085"},"SINAPI-I",41085,"AJUDANTE ESPECIALIZADO (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","MES   ",null,"3.602,15",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 427"},"SINAPI-I",427,"ALCA PREFORMADA DE CONTRA POSTE, EM ACO GALVANIZADO, PARA CABO 3/16\", COMPRIMENTO *860* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ",null,"11,10",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 417"},"SINAPI-I",417,"ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CABO DE ALUMINIO DIAMETRO 16 A 25 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ",null,"5,23",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 11273"},"SINAPI-I",11273,"ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 1/0 (CAA 6/1 OU CA 7 FIOS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ",null,"16,24",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 11272"},"SINAPI-I",11272,"ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 2 (CAA 6/1 OU CA 7 FIOS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ",null,"9,80",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 11275"},"SINAPI-I",11275,"ALCA PREFORMADA DE SERVICO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 4 (CAA 6/1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ",null,"3,93",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 11274"},"SINAPI-I",11274,"ALCA PREFORMADA DE SERVICO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 6 (CAA 6/1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ",null,"3,00",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38470"},"SINAPI-I",38470,"ALICATE DE CORTE DIAGONAL 6\" COM ISOLAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ",null,"47,00",null,"C "]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38547"},"SINAPI-I",38547,"ALICATE DE CRIMPAR RJ11, RJ12 E RJ45, COM CATRACA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ",null,"128,25",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38469"},"SINAPI-I",38469,"ALICATE DE PRESSAO PARA SOLDA DE CHAPA 18\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ",null,"137,91",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38467"},"SINAPI-I",38467,"ALICATE DE PRESSAO 11\" PARA SOLDA, TIPO C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ",null,"77,60",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38468"},"SINAPI-I",38468,"ALICATE DE PRESSAO 11\" PARA SOLDA, TIPO U                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ",null,"85,39",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38471"},"SINAPI-I",38471,"ALICATE PARA ANEIS DE PISTAO, CAPACIDADE *50* A 100 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ",null,"110,89",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 37370"},"SINAPI-I",37370,"ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","H     ",null,"0,01",null,"C "]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 40862"},"SINAPI-I",40862,"ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","MES   ",null,"0,01",null,"C "]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 10658"},"SINAPI-I",10658,"ALISADORA DE CONCRETO COM MOTOR A GASOLINA DE 5,5 HP, PESO COM MOTOR DE 78 KG, 4 PAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ",null,"8.337,56",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 253"},"SINAPI-I",253,"ALMOXARIFE (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","H     ",null,"30,70",null,"C "]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 40809"},"SINAPI-I",40809,"ALMOXARIFE (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","MES   ",null,"5.384,34",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 42428"},"SINAPI-I",42428,"ALONGADOR COM TRES ALTURAS, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ",null,"2.271,00",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 301"},"SINAPI-I",301,"ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ",null,"2,70",null,"C "]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 296"},"SINAPI-I",296,"ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ",null,"1,52",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 297"},"SINAPI-I",297,"ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ",null,"2,24",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 299"},"SINAPI-I",299,"ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ",null,"3,17",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 300"},"SINAPI-I",300,"ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ",null,"10,96",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 20085"},"SINAPI-I",20085,"ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ",null,"2,00",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 298"},"SINAPI-I",298,"ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ",null,"2,43",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 311"},"SINAPI-I",311,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC DEFOFO, DN 100 MM (NBR 7665)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ",null,"9,04",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 318"},"SINAPI-I",318,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC DEFOFO, DN 150 MM (NBR 7665)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ",null,"18,20",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 319"},"SINAPI-I",319,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC DEFOFO, DN 200 MM (NBR 7665)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ",null,"28,54",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 303"},"SINAPI-I",303,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 100 MM (NBR 7362)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ",null,"2,99",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 305"},"SINAPI-I",305,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 150 MM (NBR 7362)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ",null,"9,41",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 306"},"SINAPI-I",306,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 200 MM (NBR 7362)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ",null,"14,27",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 307"},"SINAPI-I",307,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 250 MM (NBR 7362)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ",null,"36,05",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 309"},"SINAPI-I",309,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 350 MM (NBR 7362)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ",null,"59,06",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 310"},"SINAPI-I",310,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 400 MM (NBR 7362)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ",null,"81,85",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 328"},"SINAPI-I",328,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 100 MM, PARA REDE AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ",null,"7,15",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 325"},"SINAPI-I",325,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 50 MM, PARA REDE AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ",null,"2,11",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 20326"},"SINAPI-I",20326,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 60 MM, PARA REDE AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ",null,"3,86",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 329"},"SINAPI-I",329,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 75 MM, PARA REDE AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ",null,"5,98",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 308"},"SINAPI-I",308,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO, PVC REDE COLETOR ESGOTO, DN 300 MM (NBR 7362)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ",null,"80,46",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39642"},"SINAPI-I",39642,"ANEL DE BORRACHA PARA VEDACAO DE DUTO PEAD CORRUGADO PARA ELETRICA, DN 1 1/2\" (NBR 15715)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ",null,"2,65",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39641"},"SINAPI-I",39641,"ANEL DE BORRACHA PARA VEDACAO DE DUTO PEAD CORRUGADO PARA ELETRICA, DN 1 1/4\" (NBR 15715)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ",null,"2,32",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39643"},"SINAPI-I",39643,"ANEL DE BORRACHA PARA VEDACAO DE DUTO PEAD CORRUGADO PARA ELETRICA, DN 2\" (NBR 15715)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ",null,"3,11",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39644"},"SINAPI-I",39644,"ANEL DE BORRACHA PARA VEDACAO DE DUTO PEAD CORRUGADO PARA ELETRICA, DN 3\" (NBR 15715)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ",null,"4,82",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39645"},"SINAPI-I",39645,"ANEL DE BORRACHA PARA VEDACAO DE DUTO PEAD CORRUGADO PARA ELETRICA, DN 4\" (NBR 15715)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ",null,"5,29",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 41610"},"SINAPI-I",41610,"ANEL DE CONCRETO ARMADO COM FUNDO, PARA FOSSA E POCO 1,50 X *0,50* M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ",null,"753,20",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 41611"},"SINAPI-I",41611,"ANEL DE CONCRETO ARMADO COM FUNDO, PARA FOSSA E POCO 2,00 X *0,50* M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ",null,"1.187,19",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 41612"},"SINAPI-I",41612,"ANEL DE CONCRETO ARMADO COM FUNDO, PARA FOSSA E POCO 2,50 X *0,50* M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ",null,"1.666,99",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 41637"},"SINAPI-I",41637,"ANEL DE CONCRETO ARMADO, COM FUROS/DRENO PARA SUMIDOURO, D = 0,80 M, H = 0,50 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ",null,"155,83",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 41638"},"SINAPI-I",41638,"ANEL DE CONCRETO ARMADO, COM FUROS/DRENO PARA SUMIDOURO, D = 1,00 M, H = 0,50M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ",null,"202,99",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 41639"},"SINAPI-I",41639,"ANEL DE CONCRETO ARMADO, COM FUROS/DRENO PARA SUMIDOURO, D = 1,50 M, H = 0,50 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ",null,"491,07",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 11789"},"SINAPI-I",11789,"ANEL DE DISTRIBUICAO EM ACO GALVANIZADO PARA FIO FE-160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ",null,"1,48",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 20975"},"SINAPI-I",20975,"ANEL DE EXPANSAO EM COBRE, ENGATE RAPIDO 1 1/2\", PARA EMPATACAO MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ",null,"8,07",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 20976"},"SINAPI-I",20976,"ANEL DE EXPANSAO EM COBRE, ENGATE RAPIDO 2 1/2\", PARA EMPATACAO MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ",null,"12,19",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 40340"},"SINAPI-I",40340,"ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *16* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 300 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ",null,"19,86",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 40341"},"SINAPI-I",40341,"ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *16* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 400 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ",null,"23,70",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 40342"},"SINAPI-I",40342,"ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *16* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 500 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ",null,"28,27",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 40343"},"SINAPI-I",40343,"ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *16* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 600 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ",null,"33,53",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 40344"},"SINAPI-I",40344,"ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *18* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 700 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ",null,"45,71",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 40345"},"SINAPI-I",40345,"ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *19* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 800 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ",null,"56,32",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 40346"},"SINAPI-I",40346,"ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *19* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 900 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ",null,"65,34",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 40347"},"SINAPI-I",40347,"ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *21* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 1000 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ",null,"82,09",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 6138"},"SINAPI-I",6138,"ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ",null,"11,11",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 43424"},"SINAPI-I",43424,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,20 M E ALTURA DE 0,50 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ",null,"631,05",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 43426"},"SINAPI-I",43426,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 3,00 M E ALTURA DE 0,50 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ",null,"2.176,52",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 12565"},"SINAPI-I",12565,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 2,00 M E ALTURA DE 0,50 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ",null,"763,27",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 12567"},"SINAPI-I",12567,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 2,50 M E ALTURA DE 0,50 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ",null,"1.025,21",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 12568"},"SINAPI-I",12568,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 3,00 M E ALTURA DE 0,50 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ",null,"1.435,29",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 43441"},"SINAPI-I",43441,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,50 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ",null,"184,53",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 43423"},"SINAPI-I",43423,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,20 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ",null,"86,11",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 12532"},"SINAPI-I",12532,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,50 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ",null,"132,81",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 43444"},"SINAPI-I",43444,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,20 M E ALTURA DE 0,75 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ",null,"445,96",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 12551"},"SINAPI-I",12551,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,20 M E ALTURA DE 0,50 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ",null,"318,18",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 43442"},"SINAPI-I",43442,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITAS, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,80 M E ALTURA DE 0,50 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ",null,"246,05",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 43443"},"SINAPI-I",43443,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITAS, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,00 M E ALTURA DE 0,50 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ",null,"322,94",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 12544"},"SINAPI-I",12544,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITAS, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,80 M E ALTURA DE 0,50 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ",null,"174,28",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 12547"},"SINAPI-I",12547,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITAS, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,00 M E ALTURA DE 0,50 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ",null,"234,40",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 43445"},"SINAPI-I",43445,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA, POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,50 M E ALTURA DE 1,00 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ",null,"615,12",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 12563"},"SINAPI-I",12563,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA, POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,50 M E ALTURA DE 0,50 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ",null,"440,10",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 43425"},"SINAPI-I",43425,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,20 M E ALTURA DE 0,50 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ",null,"276,80",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 43446"},"SINAPI-I",43446,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 2,00 M E ALTURA DE 0,50 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ",null,"584,36",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 43447"},"SINAPI-I",43447,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 2,50 M E ALTURA DE 0,50 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ",null,"717,64",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 43448"},"SINAPI-I",43448,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 3,00 M E ALTURA DE 0,50 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ",null,"1.004,70",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 13761"},"SINAPI-I",13761,"APARELHO CORTE OXI-ACETILENO PARA SOLDA E CORTE CONTENDO MACARICO SOLDA, BICO DE CORTE, CILINDROS, REGULADORES, MANGUEIRAS E CARRINHO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ",null,"3.911,57",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 4814"},"SINAPI-I",4814,"APARELHO SINALIZADOR LUMINOSO COM LED, PARA SAIDA GARAGEM, COM 2 LENTES EM POLICARBONATO, BIVOLT (INCLUI SUPORTE DE FIXACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ",null,"54,17",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 44473"},"SINAPI-I",44473,"APOIO DO PORTA DENTE PARA FRESADORA DE  ASFALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ",null,"2.428,08",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 6122"},"SINAPI-I",6122,"APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","H     ",null,"28,41",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 40810"},"SINAPI-I",40810,"APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","MES   ",null,"4.983,04",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 21100"},"SINAPI-I",21100,"AQUECEDOR DE AGUA A GAS GLP/GN COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 50 A 80 L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ",null,"3.845,10",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 11811"},"SINAPI-I",11811,"AQUECEDOR DE AGUA ELETRICO HORIZONTAL, RESERVATORIO DE 200 L CILINDRICO EM COBRE, REFORCADO COM ACO CARBONO, MONOFASICO, TENSAO NOMINAL 220 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ",null,"5.550,48",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 11816"},"SINAPI-I",11816,"AQUECEDOR DE AGUA ELETRICO RESERVATORIO DE 100 L CILINDRICO EM COBRE, REFORCADO COM ACO CARBONO, MONOFASICO, TENSAO NOMINAL 220 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ",null,"4.100,00",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 11814"},"SINAPI-I",11814,"AQUECEDOR DE AGUA ELETRICO RESERVATORIO DE 500 L CILINDRICO EM COBRE, REFORCADO COM ACO CARBONO, MONOFASICO, TENSAO NOMINAL 220 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ",null,"8.924,67",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 14186"},"SINAPI-I",14186,"AQUECEDOR DE AGUA ELETRICO RESERVATORIO DE 500 L CILINDRICO EM COBRE, REFORCADO COM ACO CARBONO, TRIFASICO, TENSAO NOMINAL 220/380/400 V, POTENCIA 24 KW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ",null,"11.206,13",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 14185"},"SINAPI-I",14185,"AQUECEDOR DE AGUA ELETRICO RESERVATORIO DE 700 L CILINDRICO EM COBRE, REFORCADO COM ACO CARBONO, MONOFASICO, TENSAO NOMINAL 220 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ",null,"14.516,30",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 44498"},"SINAPI-I",44498,"AQUECEDOR DE OLEO BPF (FLUIDO) TERMICO, CAPACIDADE DE 300.000  KCAL/H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ",null,"318.204,48",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 34469"},"SINAPI-I",34469,"AQUECEDOR SOLAR COM RESERVATORIO TERMICO DE 1000 L E *5* PLACAS COLETORAS DE *2,0* M2 (NAO INCLUI ACESSORIOS) (SEM INSTALACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ",null,"11.310,87",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 34476"},"SINAPI-I",34476,"AQUECEDOR SOLAR COM RESERVATORIO TERMICO DE 400 L E *2* PLACAS COLETORAS DE *2,0* M2 (NAO INCLUI ACESSORIOS) (SEM INSTALACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ",null,"5.899,09",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 34477"},"SINAPI-I",34477,"AQUECEDOR SOLAR COM RESERVATORIO TERMICO DE 600 L E *3* PLACAS COLETORAS DE *2,0* M2 (NAO INCLUI ACESSORIOS) (SEM INSTALACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ",null,"7.829,24",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 34482"},"SINAPI-I",34482,"AQUECEDOR SOLAR COM RESERVATORIO TERMICO DE 800 L E *4* PLACAS COLETORAS DE *2,0* M2 (NAO INCLUI ACESSORIOS) (SEM INSTALACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ",null,"7.312,08",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 34472"},"SINAPI-I",34472,"AQUECEDOR SOLAR DE INSTALACAO EXTERNA, KIT COMPACTO, CONJUNTO COM RESERVATORIO TERMICO DE 200 L, PLACA COLETORA DE *2,0* M2 E INCLUSO ACESSORIOS (RESIDENCIAS ATE 120,00 M2 E DE 4 A 5 BANHOS POR DIA) (SEM INSTALACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ",null,"3.480,00",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 42425"},"SINAPI-I",42425,"AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ",null,"2.795,12",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 42422"},"SINAPI-I",42422,"AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ",null,"4.149,45",null,"C "]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 43184"},"SINAPI-I",43184,"AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ",null,"5.734,94",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 42424"},"SINAPI-I",42424,"AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ",null,"2.496,29",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 42421"},"SINAPI-I",42421,"AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, APRESENTANDO ENTRE 54000 E 58000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ",null,"22.728,41",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 42416"},"SINAPI-I",42416,"AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 18000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ",null,"10.761,20",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 42417"},"SINAPI-I",42417,"AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 24000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ",null,"12.064,19",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 42419"},"SINAPI-I",42419,"AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ",null,"13.629,97",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 42420"},"SINAPI-I",42420,"AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 48000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ",null,"18.733,39",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 43195"},"SINAPI-I",43195,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 18000 BTUS/H, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ",null,"6.596,29",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 43196"},"SINAPI-I",43196,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 24000 BTUS/H, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ",null,"8.175,15",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 43198"},"SINAPI-I",43198,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 36000 BTUS/H, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ",null,"12.148,09",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 43199"},"SINAPI-I",43199,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 48000 BTUS/H, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ",null,"12.593,23",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 43200"},"SINAPI-I",43200,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 60000 BTUS/H, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ",null,"14.451,65",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39556"},"SINAPI-I",39556,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 18000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ",null,"7.893,07",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39557"},"SINAPI-I",39557,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 24000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ",null,"8.499,11",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39559"},"SINAPI-I",39559,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 36000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ",null,"12.560,05",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39560"},"SINAPI-I",39560,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 48000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ",null,"14.530,75",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39561"},"SINAPI-I",39561,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 60000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ",null,"15.201,02",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 43190"},"SINAPI-I",43190,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ",null,"2.243,27",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39555"},"SINAPI-I",39555,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ",null,"2.426,64",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 43191"},"SINAPI-I",43191,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, CICLO FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ",null,"3.227,76",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39548"},"SINAPI-I",39548,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ",null,"3.599,45",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 43192"},"SINAPI-I",43192,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTUS/H, CICLO FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ",null,"4.228,08",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39554"},"SINAPI-I",39554,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ",null,"4.759,74",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 43194"},"SINAPI-I",43194,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ",null,"1.921,74",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39551"},"SINAPI-I",39551,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ",null,"2.116,04",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 43185"},"SINAPI-I",43185,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 18.000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ",null,"6.013,41",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 43186"},"SINAPI-I",43186,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 24.000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ",null,"6.342,94",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 43187"},"SINAPI-I",43187,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 36.000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ",null,"8.417,14",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 43188"},"SINAPI-I",43188,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 48.000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ",null,"10.198,48",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 43189"},"SINAPI-I",43189,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 60.000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ",null,"11.471,59",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39580"},"SINAPI-I",39580,"AR-CONDICIONADO FRIO SPLITAO INVERTER 30 TR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ",null,"90.400,83",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39577"},"SINAPI-I",39577,"AR-CONDICIONADO FRIO SPLITAO MODULAR 10 TR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ",null,"28.295,27",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39578"},"SINAPI-I",39578,"AR-CONDICIONADO FRIO SPLITAO MODULAR 15 TR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ",null,"36.515,60",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39579"},"SINAPI-I",39579,"AR-CONDICIONADO FRIO SPLITAO MODULAR 20 TR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ",null,"53.127,34",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39826"},"SINAPI-I",39826,"AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 24000 BTU/H, QUENTE/FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ",null,"6.525,00",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 10700"},"SINAPI-I",10700,"ARADO REVERSIVEL COM 3 DISCOS DE 26\" X 6MM REBOCAVEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ",null,"22.731,29",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 346"},"SINAPI-I",346,"ARAME DE ACO OVALADO 15 X 17 (45,7 KG, 700 KGF), ROLO 1000 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","KG    ",null,"30,50",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 3312"},"SINAPI-I",3312,"ARAME DE AMARRACAO PARA GABIAO GALVANIZADO, DIAMETRO 2,2 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","KG    ",null,"27,01",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 339"},"SINAPI-I",339,"ARAME FARPADO GALVANIZADO, 14 BWG (2,11 MM), CLASSE 250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ",null,"1,57",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 340"},"SINAPI-I",340,"ARAME FARPADO GALVANIZADO, 16 BWG (1,65 MM), CLASSE 250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ",null,"1,42",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 43130"},"SINAPI-I",43130,"ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","KG    ",null,"25,75",null,"C "]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 344"},"SINAPI-I",344,"ARAME GALVANIZADO 16 BWG, D = 1,65MM (0,0166 KG/M)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","KG    ",null,"33,85",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 345"},"SINAPI-I",345,"ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","KG    ",null,"36,73",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 43131"},"SINAPI-I",43131,"ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","KG    ",null,"29,91",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 3313"},"SINAPI-I",3313,"ARAME PROTEGIDO COM POLIMERO PARA GABIAO, DIAMETRO 2,2 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","KG    ",null,"34,76",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 43132"},"SINAPI-I",43132,"ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","KG    ",null,"25,75",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 366"},"SINAPI-I",366,"AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","M3    ",null,"140,00",null,"C "]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 367"},"SINAPI-I",367,"AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M3    ",null,"141,83",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 370"},"SINAPI-I",370,"AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","M3    ",null,"140,00",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 368"},"SINAPI-I",368,"AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M3    ",null,"70,00",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 11075"},"SINAPI-I",11075,"AREIA PARA LEITO FILTRANTE (0,42 A 1,68 MM) - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","M3    ",null,"1.606,76",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1381"},"SINAPI-I",1381,"ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","KG    ",null,"0,70",null,"C "]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 34353"},"SINAPI-I",34353,"ARGAMASSA COLANTE AC II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","KG    ",null,"1,30",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 37595"},"SINAPI-I",37595,"ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","KG    ",null,"2,15",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 37596"},"SINAPI-I",37596,"ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","KG    ",null,"2,47",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 371"},"SINAPI-I",371,"ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO, PARA REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS DIVERSOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","KG    ",null,"0,76",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 37553"},"SINAPI-I",37553,"ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","KG    ",null,"1,43",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 37552"},"SINAPI-I",37552,"ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","KG    ",null,"2,30",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 36880"},"SINAPI-I",36880,"ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","KG    ",null,"2,33",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 34355"},"SINAPI-I",34355,"ARGAMASSA PISO SOBRE PISO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","KG    ",null,"2,01",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 130"},"SINAPI-I",130,"ARGAMASSA POLIMERICA DE REPARO ESTRUTURAL, BICOMPONENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","KG    ",null,"3,82",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 135"},"SINAPI-I",135,"ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE, A BASE DE CIMENTO E ADITIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","KG    ",null,"3,07",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 36886"},"SINAPI-I",36886,"ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","KG    ",null,"0,72",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38546"},"SINAPI-I",38546,"ARGAMASSA USINADA AUTOADENSAVEL E AUTONIVELANTE PARA CONTRAPISO, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","M3    ",null,"587,31",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 34549"},"SINAPI-I",34549,"ARGILA EXPANDIDA, GRANULOMETRIA 2215                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M3    ",null,"747,19",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 6081"},"SINAPI-I",6081,"ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M3    ",null,"52,30",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 6077"},"SINAPI-I",6077,"ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","M3    ",null,"37,35",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 6079"},"SINAPI-I",6079,"ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","M3    ",null,"37,35",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1091"},"SINAPI-I",1091,"ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16\", COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ",null,"44,23",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1094"},"SINAPI-I",1094,"ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16\", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ",null,"30,93",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1095"},"SINAPI-I",1095,"ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16\", COM 2 ESTRIBOS, E 2 ISOLADORES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ",null,"65,74",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1092"},"SINAPI-I",1092,"ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16\", COM 2 ESTRIBOS, SEM ISOLADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ",null,"50,87",null,"C "]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1093"},"SINAPI-I",1093,"ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16\", COM 3 ESTRIBOS E 3 ISOLADORES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ",null,"118,80",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1090"},"SINAPI-I",1090,"ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16\", COM 3 ESTRIBOS, SEM ISOLADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ",null,"85,06",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1096"},"SINAPI-I",1096,"ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16\", COM 4 ESTRIBOS E 4 ISOLADORES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ",null,"153,07",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1097"},"SINAPI-I",1097,"ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16\", COM 4 ESTRIBOS, SEM ISOLADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ",null,"129,94",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 378"},"SINAPI-I",378,"ARMADOR (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","H     ",null,"27,60",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 40911"},"SINAPI-I",40911,"ARMADOR (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","MES   ",null,"4.840,06",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 33939"},"SINAPI-I",33939,"ARQUITETO JUNIOR (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","H     ",null,"111,53",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 40815"},"SINAPI-I",40815,"ARQUITETO JUNIOR (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","MES   ",null,"19.558,16",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 33952"},"SINAPI-I",33952,"ARQUITETO PLENO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","H     ",null,"118,15",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 40816"},"SINAPI-I",40816,"ARQUITETO PLENO (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","MES   ",null,"20.719,99",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 33953"},"SINAPI-I",33953,"ARQUITETO SENIOR (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","H     ",null,"123,82",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 40817"},"SINAPI-I",40817,"ARQUITETO SENIOR (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","MES   ",null,"21.715,22",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 13348"},"SINAPI-I",13348,"ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ",null,"1,63",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39212"},"SINAPI-I",39212,"ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ",null,"1,94",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39211"},"SINAPI-I",39211,"ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ",null,"1,74",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39208"},"SINAPI-I",39208,"ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1/2\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ",null,"0,53",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39210"},"SINAPI-I",39210,"ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ",null,"0,98",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39214"},"SINAPI-I",39214,"ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2 1/2\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ",null,"3,60",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39213"},"SINAPI-I",39213,"ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ",null,"2,55",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39209"},"SINAPI-I",39209,"ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ",null,"0,63",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39207"},"SINAPI-I",39207,"ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/8\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ",null,"0,98",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39215"},"SINAPI-I",39215,"ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ",null,"6,57",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39216"},"SINAPI-I",39216,"ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 4\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ",null,"9,16",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 11267"},"SINAPI-I",11267,"ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8\", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ",null,"1,43",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 379"},"SINAPI-I",379,"ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ",null,"1,43",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 510"},"SINAPI-I",510,"ASFALTO MODIFICADO TIPO I - NBR 9910 (ASFALTO OXIDADO PARA IMPERMEABILIZACAO, COEFICIENTE DE PENETRACAO 25-40)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","KG    ",null,"15,20",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 516"},"SINAPI-I",516,"ASFALTO MODIFICADO TIPO II - NBR 9910 (ASFALTO OXIDADO PARA IMPERMEABILIZACAO, COEFICIENTE DE PENETRACAO 20-35)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","KG    ",null,"18,01",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 509"},"SINAPI-I",509,"ASFALTO MODIFICADO TIPO III - NBR 9910 (ASFALTO OXIDADO PARA IMPERMEABILIZACAO, COEFICIENTE DE PENETRACAO 15-25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","KG    ",null,"20,21",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 40331"},"SINAPI-I",40331,"ASSENTADOR DE MANILHAS (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","H     ",null,"13,85",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 40930"},"SINAPI-I",40930,"ASSENTADOR DE MANILHAS (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","MES   ",null,"2.432,02",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 377"},"SINAPI-I",377,"ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ",null,"39,80",null,"C "]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 11761"},"SINAPI-I",11761,"ASSENTO VASO SANITARIO INFANTIL EM PLASTICO BRANCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ",null,"84,69",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 7588"},"SINAPI-I",7588,"AUTOMATICO DE BOIA SUPERIOR / INFERIOR, *15* A / 250 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ",null,"55,08",null,"C "]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 34551"},"SINAPI-I",34551,"AUXILIAR DE AZULEJISTA (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","H     ",null,"18,37",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 41078"},"SINAPI-I",41078,"AUXILIAR DE AZULEJISTA (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","MES   ",null,"3.222,88",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 246"},"SINAPI-I",246,"AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","H     ",null,"21,01",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 40927"},"SINAPI-I",40927,"AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","MES   ",null,"3.688,27",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 2350"},"SINAPI-I",2350,"AUXILIAR DE ESCRITORIO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","H     ",null,"27,64",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 40812"},"SINAPI-I",40812,"AUXILIAR DE ESCRITORIO (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","MES   ",null,"4.848,20",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 245"},"SINAPI-I",245,"AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","H     ",null,"35,89",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 41090"},"SINAPI-I",41090,"AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","MES   ",null,"6.296,36",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 251"},"SINAPI-I",251,"AUXILIAR DE MECANICO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","H     ",null,"21,01",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 40975"},"SINAPI-I",40975,"AUXILIAR DE MECANICO (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","MES   ",null,"3.688,27",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 6127"},"SINAPI-I",6127,"AUXILIAR DE PEDREIRO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","H     ",null,"21,01",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 41072"},"SINAPI-I",41072,"AUXILIAR DE PEDREIRO (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","MES   ",null,"3.688,27",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 6121"},"SINAPI-I",6121,"AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","H     ",null,"19,18",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 41071"},"SINAPI-I",41071,"AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","MES   ",null,"3.364,30",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 244"},"SINAPI-I",244,"AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","H     ",null,"12,33",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 41093"},"SINAPI-I",41093,"AUXILIAR DE TOPOGRAFO (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","MES   ",null,"2.165,01",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 532"},"SINAPI-I",532,"AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","H     ",null,"29,87",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 40931"},"SINAPI-I",40931,"AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","MES   ",null,"5.239,50",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 36150"},"SINAPI-I",36150,"AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ",null,"45,88",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 4760"},"SINAPI-I",4760,"AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","H     ",null,"27,60",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 41069"},"SINAPI-I",41069,"AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","MES   ",null,"4.840,06",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 10422"},"SINAPI-I",10422,"BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ",null,"362,53",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 44019"},"SINAPI-I",44019,"BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO OCULTO / CARENADO, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO) - PADRAO ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ",null,"501,83",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 36520"},"SINAPI-I",36520,"BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD, SEM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ",null,"610,17",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 42319"},"SINAPI-I",42319,"BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA USO ESPECIFICO (HOSPITAIS, CLINICAS), COM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA, SEM ASSENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ",null,"546,75",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 10420"},"SINAPI-I",10420,"BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ",null,"193,95",null,"C "]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 10421"},"SINAPI-I",10421,"BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA COLORIDA, SIFAO APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ",null,"213,13",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 11786"},"SINAPI-I",11786,"BACIA SANITARIA (VASO) INFANTIL, SIFONADO, DE LOUCA BRANCA, (SEM ASSENTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ",null,"429,74",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 4815"},"SINAPI-I",4815,"BALDE VERMELHO PARA SINALIZACAO DE VIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ",null,"6,48",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 541"},"SINAPI-I",541,"BANCADA DE MARMORE SINTETICO COM UMA CUBA, 120 X *60* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ",null,"210,45",null,"C "]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 542"},"SINAPI-I",542,"BANCADA DE MARMORE SINTETICO COM UMA CUBA, 150 X *60* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ",null,"263,80",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 540"},"SINAPI-I",540,"BANCADA DE MARMORE SINTETICO COM UMA CUBA, 200 X *60* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ",null,"594,47",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38364"},"SINAPI-I",38364,"BANCADA/ BANCA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, COM CUBA INOX, FORMATO *120 X 60* CM, E= *2* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ",null,"943,39",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 11692"},"SINAPI-I",11692,"BANCADA/ BANCA/ BALCAO/ TAMPO EM MARMORE BRANCO COMUM, POLIDO, LISO, ACABAMENTO RETO, E= *3* CM (SEM FUROS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M2    ",null,"661,56",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1746"},"SINAPI-I",1746,"BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,20* M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ",null,"223,72",null,"C "]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1748"},"SINAPI-I",1748,"BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,40* M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ",null,"297,49",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1749"},"SINAPI-I",1749,"BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,80* M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ",null,"431,01",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 37412"},"SINAPI-I",37412,"BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, LISA (SEM ESCORREDOR), DE *0,55 X 1,20* M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ",null,"218,68",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1745"},"SINAPI-I",1745,"BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, SEM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,60* M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ",null,"260,04",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1750"},"SINAPI-I",1750,"BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 2 CUBAS, COM VALVULAS, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 2,00* M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ",null,"607,69",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 11687"},"SINAPI-I",11687,"BANCADA/TAMPO ACO INOX (AISI 304), LARGURA 60 CM, COM RODABANCA (NAO INCLUI PES DE APOIO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","M     ",null,"968,23",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 11689"},"SINAPI-I",11689,"BANCADA/TAMPO ACO INOX (AISI 304), LARGURA 70 CM, COM RODABANCA (NAO INCLUI PES DE APOIO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","M     ",null,"1.213,14",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 11693"},"SINAPI-I",11693,"BANCADA/TAMPO LISO (SEM CUBA) EM MARMORE SINTETICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","M2    ",null,"233,34",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 36215"},"SINAPI-I",36215,"BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM ACO INOX POLIDO, 70* CM X 45* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ",null,"700,92",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 42439"},"SINAPI-I",42439,"BANCO COM ENCOSTO, 1,60M* DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE ACO CARBONO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ",null,"1.207,84",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38381"},"SINAPI-I",38381,"BANDEJA DE PINTURA PARA ROLO 23 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ",null,"11,36",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39621"},"SINAPI-I",39621,"BARRA ANTIPANICO DUPLA, CEGA EM LADO OPOSTO, COR CINZA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","PAR   ",null,"1.277,15",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39624"},"SINAPI-I",39624,"BARRA ANTIPANICO DUPLA, PARA PORTA DE VIDRO, COR CINZA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","PAR   ",null,"1.408,84",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39615"},"SINAPI-I",39615,"BARRA ANTIPANICO SIMPLES, CEGA EM LADO OPOSTO, COR CINZA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ",null,"569,30",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39620"},"SINAPI-I",39620,"BARRA ANTIPANICO SIMPLES, COM FECHADURA LADO OPOSTO, COR CINZA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ",null,"869,48",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39623"},"SINAPI-I",39623,"BARRA ANTIPANICO SIMPLES, PARA PORTA DE VIDRO, COR CINZA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ",null,"931,29",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 546"},"SINAPI-I",546,"BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","KG    ",null,"10,00",null,"C "]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 566"},"SINAPI-I",566,"BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 19,05 MM X 3,17 MM (L X E), 0,47 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ",null,"4,74",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 565"},"SINAPI-I",565,"BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 4,76 MM (L X E), 0,94 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M     ",null,"17,30",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 555"},"SINAPI-I",555,"BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 6,35 MM (L X E), 1,2265 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M     ",null,"12,26",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 557"},"SINAPI-I",557,"BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 38,1 MM X 12,7 MM (L X E), 3,79 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M     ",null,"38,48",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 552"},"SINAPI-I",552,"BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 38,1 MM X 6,35 MM (L X E), 1,89 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M     ",null,"19,09",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 563"},"SINAPI-I",563,"BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 38,1 MM X 9,53 MM (L X E), 2,84 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M     ",null,"28,68",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 549"},"SINAPI-I",549,"BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 50,8 MM X 12,7 MM (L X E), 5,06 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M     ",null,"51,63",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 551"},"SINAPI-I",551,"BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 50,8 MM X 25,4 MM (L X E), 10,12 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ",null,"102,23",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 559"},"SINAPI-I",559,"BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 50,8 MM X 6,35 MM (L X E), 2,53 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M     ",null,"25,55",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 560"},"SINAPI-I",560,"BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 50,8 MM X 7,94 MM (L X E), 3,162 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ",null,"31,97",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 547"},"SINAPI-I",547,"BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 50,8 MM X 9,53 MM (L X E), 3,79KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M     ",null,"38,28",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 36207"},"SINAPI-I",36207,"BARRA DE APOIO EM \"L\", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ",null,"310,46",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 36209"},"SINAPI-I",36209,"BARRA DE APOIO EM \"L\", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ",null,"356,30",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 36210"},"SINAPI-I",36210,"BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, 70 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ",null,"385,51",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 36204"},"SINAPI-I",36204,"BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ",null,"136,68",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 36205"},"SINAPI-I",36205,"BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ",null,"151,80",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 36081"},"SINAPI-I",36081,"BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ",null,"161,86",null,"C "]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 36206"},"SINAPI-I",36206,"BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ",null,"169,57",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 36218"},"SINAPI-I",36218,"BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ",null,"162,42",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 36220"},"SINAPI-I",36220,"BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ",null,"186,24",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 36080"},"SINAPI-I",36080,"BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ",null,"201,45",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 36223"},"SINAPI-I",36223,"BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 90 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ",null,"210,95",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38127"},"SINAPI-I",38127,"BASE DE MISTURADOR MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO, DE PAREDE (NAO INCLUI ACABAMENTOS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ",null,"641,16",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38060"},"SINAPI-I",38060,"BASE PARA MASTRO DE PARA-RAIOS DIAMETRO NOMINAL 1 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ",null,"50,29",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 10956"},"SINAPI-I",10956,"BASE PARA MASTRO DE PARA-RAIOS DIAMETRO NOMINAL 2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ",null,"55,15",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39380"},"SINAPI-I",39380,"BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ",null,"20,28",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 44172"},"SINAPI-I",44172,"BASTIDOR PARA BLOCO M10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ",null,"7,43",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 37597"},"SINAPI-I",37597,"BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTENCIA160 HP, PESO DO MARTELO ATE 3 TONELADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ",null,"625.312,50",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 183"},"SINAPI-I",183,"BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)                                                                                                                                                                                                                                            ","JG    ",null,"232,00",null,"C "]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 184"},"SINAPI-I",184,"BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, PINUS / EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","JG    ",null,"143,69",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 181"},"SINAPI-I",181,"BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *16* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)                                                                                                                                                                                                                                            ","JG    ",null,"309,83",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 20001"},"SINAPI-I",20001,"BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *16* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, PINUS / EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","JG    ",null,"179,61",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39837"},"SINAPI-I",39837,"BATENTE/PORTAL/ADUELA/MARCO, EM MDF/PVC WOOD/POLIESTIRENO OU MADEIRA LAMINADA, L = *9,0* CM COM GUARNICAO REGULAVEL 2 FACES = *35* MM, PRIMER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","JG    ",null,"274,58",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 43366"},"SINAPI-I",43366,"BENTONITA, ARGILA CONSTITUIDA POR  MONTMORILONITA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","KG    ",null,"1,58",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 10535"},"SINAPI-I",10535,"BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ",null,"5.156,25",null,"C "]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 10537"},"SINAPI-I",10537,"BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTENCIA 5 CV, SEM CARREGADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ",null,"7.031,72",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 13891"},"SINAPI-I",13891,"BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A GASOLINA POTENCIA 5,5 CV, SEM CARREGADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ",null,"6.449,68",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 44492"},"SINAPI-I",44492,"BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A GASOLINA POTENCIA 10 HP, COM  CARREGADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ",null,"28.053,49",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 36396"},"SINAPI-I",36396,"BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ",null,"5.899,09",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 36397"},"SINAPI-I",36397,"BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ",null,"20.974,57",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 36398"},"SINAPI-I",36398,"BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTENCIA 10 CV, COM CARREGADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ",null,"25.492,84",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 647"},"SINAPI-I",647,"BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","H     ",null,"28,89",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 40920"},"SINAPI-I",40920,"BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","MES   ",null,"5.068,98",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 715"},"SINAPI-I",715,"BLOCO / TIJOLO DE VIDRO INCOLOR, CANELADO / ONDULADO, *19 X 19 X 8* CM (A X L X E)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ",null,"20,45",null,"C "]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 716"},"SINAPI-I",716,"BLOCO / TIJOLO DE VIDRO INCOLOR, XADREZ, *20 X 20 X 10* CM (A X L X E)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ",null,"23,12",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38783"},"SINAPI-I",38783,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA HORIZONTAL DE 11,5 X 19 X 19 CM (L X A X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ",null,"1,14",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 37593"},"SINAPI-I",37593,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL DE 14 X 19 X 39 CM (L X A X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ",null,"3,12",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 37594"},"SINAPI-I",37594,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL DE 19 X 19 X 39 CM (L X A X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ",null,"3,70",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 37592"},"SINAPI-I",37592,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL DE 9 X 19 X 39 CM (L X A X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ",null,"2,47",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 44466"},"SINAPI-I",44466,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL, 11,5 X 19 X 29 CM (L X A X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ",null,"2,32",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 44467"},"SINAPI-I",44467,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL, 11,5 X 19 X 39 CM (L X A X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ",null,"2,79",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 44468"},"SINAPI-I",44468,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL, 14 X 19 X 29 CM (L X A X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ",null,"2,42",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 7270"},"SINAPI-I",7270,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 4 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 9 X 19 CM (L X A X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ",null,"0,93",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 7267"},"SINAPI-I",7267,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ",null,"0,79",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 44460"},"SINAPI-I",44460,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL, 11,5 X 19 X 29 CM (L X A X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ",null,"1,57",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 44461"},"SINAPI-I",44461,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL, 11,5 X 19 X 39 CM (L X A X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ",null,"2,14",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 44458"},"SINAPI-I",44458,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 14 X 24 CM (L X A X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ",null,"0,96",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 44457"},"SINAPI-I",44457,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 19 X 39 CM (L X A X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ",null,"1,85",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 7271"},"SINAPI-I",7271,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ",null,"1,00",null,"C "]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 7268"},"SINAPI-I",7268,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 29 CM (L X A X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ",null,"1,56",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 44459"},"SINAPI-I",44459,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 9 FUROS NA HORIZONTAL, 11,5 X 14 X 24 CM (L X A X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ",null,"1,01",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 44462"},"SINAPI-I",44462,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 9 FUROS NA HORIZONTAL, 14 X 19 X 29 CM (L X A X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ",null,"1,78",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 44463"},"SINAPI-I",44463,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 9 FUROS NA HORIZONTAL, 14 X 19 X 39 CM (L X A X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ",null,"2,30",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 44464"},"SINAPI-I",44464,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 9 FUROS NA HORIZONTAL, 19 X 19 X 29 CM (L X A X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ",null,"2,38",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 44465"},"SINAPI-I",44465,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 9 FUROS NA HORIZONTAL, 19 X 19 X 39 CM (L X A X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ",null,"3,26",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 41372"},"SINAPI-I",41372,"BLOCO CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO 12,5 X 30 X 60 CM (E X A X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M2    ",null,"123,49",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 41371"},"SINAPI-I",41371,"BLOCO CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO 7,5 X 30 X 60 CM (E X A X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M2    ",null,"72,99",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 34556"},"SINAPI-I",34556,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 10 MPA (NBR 6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ",null,"5,25",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 37873"},"SINAPI-I",37873,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 12 MPA (NBR 6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ",null,"5,35",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 34564"},"SINAPI-I",34564,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ",null,"5,60",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 34565"},"SINAPI-I",34565,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 16 MPA (NBR 6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ",null,"5,92",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38590"},"SINAPI-I",38590,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ",null,"4,38",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 34566"},"SINAPI-I",34566,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 6 MPA (NBR 6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ",null,"4,60",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 34567"},"SINAPI-I",34567,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 8 MPA (NBR 6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ",null,"4,87",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38591"},"SINAPI-I",38591,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 34 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ",null,"4,42",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 34568"},"SINAPI-I",34568,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 10 MPA (NBR 6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ",null,"5,76",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 34569"},"SINAPI-I",34569,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 12 MPA (NBR 6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ",null,"5,92",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 34570"},"SINAPI-I",34570,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ",null,"6,43",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 25070"},"SINAPI-I",25070,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ",null,"4,84",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 34571"},"SINAPI-I",34571,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 6 MPA (NBR 6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ",null,"4,88",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 34573"},"SINAPI-I",34573,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 8 MPA (NBR 6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ",null,"5,14",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 37107"},"SINAPI-I",37107,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39, FCK 16 MPA (NBR 6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ",null,"6,79",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 34576"},"SINAPI-I",34576,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 10 MPA (NBR 6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ",null,"7,49",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 34577"},"SINAPI-I",34577,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 12 MPA (NBR 6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ",null,"7,81",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 34578"},"SINAPI-I",34578,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ",null,"8,47",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 34579"},"SINAPI-I",34579,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 16 MPA (NBR 6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ",null,"9,04",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 25067"},"SINAPI-I",25067,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ",null,"6,05",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 34580"},"SINAPI-I",34580,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 8 MPA (NBR 6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ",null,"6,75",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 25071"},"SINAPI-I",25071,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 9 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ",null,"3,36",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 44171"},"SINAPI-I",44171,"BLOCO DE ENGATE RAPIDO PARA BASTIDOR TIPO M10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ",null,"21,21",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38395"},"SINAPI-I",38395,"BLOCO DE ESPUMA MULTIUSO *23X 13 X 8* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ",null,"9,49",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 34583"},"SINAPI-I",34583,"BLOCO DE GESSO COMPACTO / MACICO, BRANCO, E = 10 CM, DIMENSOES *67 X 50* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M2    ",null,"63,21",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 34584"},"SINAPI-I",34584,"BLOCO DE GESSO VAZADO, BRANCO, E = *7* CM, DIMENSOES *67 X 50* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M2    ",null,"46,35",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 709"},"SINAPI-I",709,"BLOCO DE POLIETILENO ALTA DENSIDADE, *27* X *30* X *100* CM, ACOMPANHADOS PLACAS TERMINAIS E LONGARINAS, PARA FUNDO DE FILTRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","M2    ",null,"720,79",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 34599"},"SINAPI-I",34599,"BLOCO DE VEDACAO CONCRETO APARENTE 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ",null,"3,45",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 34592"},"SINAPI-I",34592,"BLOCO DE VEDACAO CONCRETO 14 X 19 X 29 CM (CLASSE C - NBR 6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ",null,"3,85",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 37103"},"SINAPI-I",37103,"BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO APARENTE 14 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ",null,"4,40",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 34555"},"SINAPI-I",34555,"BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO APARENTE 19 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ",null,"5,59",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 674"},"SINAPI-I",674,"BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO 10 X 30 X 60 CM (E X A X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M2    ",null,"87,99",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 34600"},"SINAPI-I",34600,"BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO 15 X 30 X 60 CM (E X A X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M2    ",null,"129,25",null,"C "]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 652"},"SINAPI-I",652,"BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO 20 X 30 X 60 CM (E X A X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M2    ",null,"197,99",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 651"},"SINAPI-I",651,"BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO 14 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ",null,"4,24",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 654"},"SINAPI-I",654,"BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO 19 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ",null,"5,25",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 650"},"SINAPI-I",650,"BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ",null,"3,39",null,"C "]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 718"},"SINAPI-I",718,"BLOCO DE VIDRO / ELEMENTO VAZADO, INCOLOR, VENEZIANA, *20 X 20 X 6* CM (A X L X E)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ",null,"20,21",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 11981"},"SINAPI-I",11981,"BLOCO DE VIDRO / ELEMENTO VAZADO, INCOLOR, VENEZIANA, DE *20 X 10 X 8* CM (A X L X E)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ",null,"19,63",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 34586"},"SINAPI-I",34586,"BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 14 X 19 X 29 CM (L X A X C) E 6,0 MPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ",null,"2,47",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38603"},"SINAPI-I",38603,"BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 14 X 19 X 34 CM (L X A X C) E 6,0 MPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ",null,"2,93",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 34588"},"SINAPI-I",34588,"BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 14 X 19 X 39 CM (L X A X C) E 6,0 MPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ",null,"3,33",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 34590"},"SINAPI-I",34590,"BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 19 X 19 X 29 CM (L X A X C) E 6,0 MPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ",null,"3,30",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 34591"},"SINAPI-I",34591,"BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 19 X 19 X 39 CM (L X A X C) E 6,0 MPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ",null,"4,02",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 40517"},"SINAPI-I",40517,"BLOQUETE/PISO DE CONCRETO - MODELO PISOGRAMA/CONCREGRAMA 2 FUROS, DIMENSOES APROX. DE *35 X 15* CM E ESPESSURA DE 7 CM (+/- 1 CM), COR NATURAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","M2    ",null,"46,74",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 40515"},"SINAPI-I",40515,"BLOQUETE/PISO DE CONCRETO - MODELO PISOGRAMA/CONCREGRAMA/PAVI-GRADE/GRAMEIRO, DIMENSOES APROXIMADAS DE *60 X 45* CM E ESPESSURA DE 8 CM (+/- 1 CM), COR NATURAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M2    ",null,"105,17",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 40524"},"SINAPI-I",40524,"BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 10 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","M2    ",null,"65,73",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 40529"},"SINAPI-I",40529,"BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 10 CM, RESISTENCIA DE 50 MPA, COR NATURAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","M2    ",null,"67,19",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 36156"},"SINAPI-I",36156,"BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COLORIDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","M2    ",null,"51,12",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 36155"},"SINAPI-I",36155,"BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M2    ",null,"44,13",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 36154"},"SINAPI-I",36154,"BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COLORIDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","M2    ",null,"61,35",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 36170"},"SINAPI-I",36170,"BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M2    ",null,"55,75",null,"C "]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 695"},"SINAPI-I",695,"BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RAQUETE, *22 X 13,5* CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M2    ",null,"45,06",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 679"},"SINAPI-I",679,"BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, *25 X 25* CM, E = 10 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","M2    ",null,"67,19",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 711"},"SINAPI-I",711,"BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, *25 X 25* CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M2    ",null,"44,45",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 712"},"SINAPI-I",712,"BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, *25 X 25* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M2    ",null,"55,99",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 12614"},"SINAPI-I",12614,"BOCAL PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO DA SAIDA ENTRE *75 E 120* MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ",null,"48,73",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 6140"},"SINAPI-I",6140,"BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 40 MM (1 1/2\")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ",null,"3,83",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38399"},"SINAPI-I",38399,"BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ",null,"278,04",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 729"},"SINAPI-I",729,"BOMBA CENTRIFUGA COM MOTOR ELETRICO MONOFASICO, POTENCIA 0,33 HP, BOCAIS 1\" X 3/4\", DIAMETRO DO ROTOR 99 MM, HM/Q = 4 MCA / 8,5 M3/H A 18 MCA / 0,90 M3/H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ",null,"698,46",null,"C "]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39925"},"SINAPI-I",39925,"BOMBA CENTRIFUGA MONOESTAGIO COM MOTOR ELETRICO MONOFASICO, POTENCIA 15 HP, DIAMETRO DO ROTOR *173* MM, HM/Q = *30* MCA / *90* M3/H A *45* MCA / *55* M3/H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ",null,"10.092,68",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 731"},"SINAPI-I",731,"BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO MONOFASICO 0,49 HP BOCAIS 1\" X 3/4\", DIAMETRO DO ROTOR 110 MM, HM/Q: 6 M / 8,3 M3/H A 20 M / 1,2 M3/H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ",null,"679,77",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 10575"},"SINAPI-I",10575,"BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO MONOFASICO 0,50 CV DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 3/4\" X 3/4\", MONOESTAGIO, DIAMETRO DOS ROTORES 114 MM, HM/Q: 2 M / 2,99 M3/H A 24 M / 0,71 M3/H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ",null,"1.060,84",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 733"},"SINAPI-I",733,"BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO MONOFASICO 0,74HP DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1 1/4\" X 1\", DIAMETRO DO ROTOR 120 MM, HM/Q: 8 M / 7,70 M3/H A 24 M / 2,80 M3/H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ",null,"1.161,49",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 732"},"SINAPI-I",732,"BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 0,99HP DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1\" X 1\", DIAMETRO DO ROTOR 145 MM, HM/Q: 14 M / 8,4 M3/H A 40 M / 0,60 M3/H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ",null,"1.145,87",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 735"},"SINAPI-I",735,"BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 1,48HP DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1\" X 1\", 4 ESTAGIOS, DIAMETRO DOS ROTORES 3 X 107 MM + 1 X 100 MM, HM/Q: 10 M / 5,3 M3/H A 70 M / 1,8 M3/H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ",null,"2.038,45",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 737"},"SINAPI-I",737,"BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 14,8 HP, DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 2 1/2\" X 2\", DIAMETRO DO ROTOR 195 MM, HM/Q: 62 M / 55,5 M3/H A 80 M / 31,50 M3/H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ",null,"6.425,72",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 736"},"SINAPI-I",736,"BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 2,96HP, DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1 1/2\" X 1 1/4\", DIAMETRO DO ROTOR 148 MM, HM/Q: 34 M / 14,80 M3/H A 40 M / 8,60 M3/H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ",null,"1.713,96",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 738"},"SINAPI-I",738,"BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 5HP, DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 2\" X 1 1/2\", DIAMETRO DO ROTOR 155 MM, HM/Q: 40 M / 20,40 M3/H A 46 M / 9,20 M3/H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ",null,"2.979,56",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 740"},"SINAPI-I",740,"BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 9,86 DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1\" X 1\", 4 ESTAGIOS, DIAMETRO DOS ROTORES 4 X 146 MM, HM/Q: 85 M / 14,9 M3/H A 140 M / 4,2 M3/H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ",null,"6.044,91",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 734"},"SINAPI-I",734,"BOMBA CENTRIFUGA, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 1,48HP DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1 1/2\" X 1\", DIAMETRO DO ROTOR 117 MM, HM/Q: 10 M / 21,9 M3/H A 24 M / 6,1 M3/H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ",null,"1.228,37",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39008"},"SINAPI-I",39008,"BOMBA DE PROJECAO DE CONCRETO SECO, POTENCIA 10 CV, VAZAO 3 M3/H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ",null,"62.856,26",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39009"},"SINAPI-I",39009,"BOMBA DE PROJECAO DE CONCRETO SECO, POTENCIA 10 CV, VAZAO 6 M3/H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ",null,"67.342,69",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 10587"},"SINAPI-I",10587,"BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, ELETRICA, MONOFASICA, POTENCIA 0,49 HP, 13 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE UMA POLEGADA E MEIA, HM/Q = 18 M / 1,90 M3/H A 85 M / 0,60 M3/H                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ",null,"4.657,59",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 759"},"SINAPI-I",759,"BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 1,97 HP, 20 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE UMA POLEGADA E MEIA, HM/Q = 18 M / 5,40 M3/H A 164 M / 0,80 M3/H                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ",null,"6.696,69",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 761"},"SINAPI-I",761,"BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 5,42 HP, 15 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE 2 POLEGADAS, HM/Q = 18 M / 18,10 M3/H A 121 M / 2,90 M3/H                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ",null,"11.351,45",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 750"},"SINAPI-I",750,"BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 5,42 HP, 29 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DE UMA POLEGADA E MEIA, HM/Q = 18 M / 8,10 M3/H A 201 M / 3,2 M3/H                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ",null,"10.777,30",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 755"},"SINAPI-I",755,"BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 6 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 27,12 HP, 7 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, HM/Q = 13,9 M / 90 M3/H A 44,0 M / 25,0 M3/H                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ",null,"44.224,81",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 749"},"SINAPI-I",749,"BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 6 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 3,45 HP, 5 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE 2 POLEGADAS, HM/Q = 68,5 M / 6,12 M3/H A 39,5 M / 14,04 M3/H                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ",null,"16.265,06",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 756"},"SINAPI-I",756,"BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 6 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 32 HP, 9 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, HM/Q = 114,0 M / 13,9 M3/H A 57,0 M / 25,0 M3/H                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ",null,"48.233,08",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 10588"},"SINAPI-I",10588,"BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 0,98 HP, DIAMETRO DO ROTOR 142 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE 2 POLEGADAS, HM/Q = 2 M / 32 M3/H A 8 M / 16 M3/H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ",null,"4.835,17",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 10592"},"SINAPI-I",10592,"BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 0,99 HP, DIAMETRO ROTOR 98 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO 2 POLEGADAS, HM/Q = 2 M / 28,90 M3/H A 14 M / 7 M3/H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ",null,"5.840,24",null,"C "]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 10589"},"SINAPI-I",10589,"BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 1,97 HP, DIAMETRO DO ROTOR 144 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE 2 POLEGADAS, HM/Q = 2 M / 26,8 M3/H A 28 M / 4,6 M3/H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ",null,"7.845,99",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 760"},"SINAPI-I",760,"BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 13 HP, DIAMETRO DO ROTOR 170 MM, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE 3 POLEGADAS, HM/Q = 11 M / 68,40 M3/H A 72 M / 3,6 M3/H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ",null,"43.801,80",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 751"},"SINAPI-I",751,"BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 2,96 HP, DIAMETRO DO ROTOR 144 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE DUAS POLEGADAS, HM/Q = 2 M / 38,8 M3/H A 28 M / 5 M3/H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ",null,"6.898,78",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 754"},"SINAPI-I",754,"BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 3,75 HP, DIAMETRO DO ROTOR 90 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE 2 POLEGADAS, HM/Q = 5 M / 61,2 M3/H A 25,5 M / 3,6 M3/H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ",null,"10.950,45",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 757"},"SINAPI-I",757,"BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 6 HP, DIAMETRO DO ROTOR 127 MM, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE 3 POLEGADAS, HM/Q = 7 M / 66,90 M3/H A 26 M / 2,88 M3/H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ",null,"21.900,90",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 44489"},"SINAPI-I",44489,"BOMBA TRIPLEX COM MOTOR A DIESEL, NACIONAL, DIAMETRO DE SUCCAO DE 2 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ",null,"173.636,84",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39917"},"SINAPI-I",39917,"BOMBA TRIPLEX, PARA INJECAO DE CALDA DE CIMENTO, VAZAO MAXIMA DE *100* LITROS/MINUTO, PRESSAO MAXIMA DE *70* BAR, POTENCIA DE 15 CV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ",null,"96.551,75",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38167"},"SINAPI-I",38167,"BORBOLETA PARA JANELA TIPO GUILHOTINA, EM ZAMAC CROMADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","PAR   ",null,"30,78",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 36145"},"SINAPI-I",36145,"BOTA DE PVC PRETA, CANO MEDIO, SEM FORRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","PAR   ",null,"44,49",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 12893"},"SINAPI-I",12893,"BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","PAR   ",null,"74,16",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 11685"},"SINAPI-I",11685,"BRACO / CANO PARA CHUVEIRO ELETRICO, EM ALUMINIO, 30 CM X 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ",null,"30,70",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 11680"},"SINAPI-I",11680,"BRACO OU HASTE COM CANOPLA PLASTICA, 1/2 \", PARA CHUVEIRO SIMPLES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ",null,"17,00",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 11679"},"SINAPI-I",11679,"BRACO OU HASTE RETA COM CANOPLA PLASTICA, 1/2 \", PARA CHUVEIRO ELETRICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ",null,"23,05",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 2512"},"SINAPI-I",2512,"BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50M ROMAGNOLE OU EQUIV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ",null,"39,00",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 4374"},"SINAPI-I",4374,"BUCHA DE NYLON SEM ABA S10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ",null,"0,33",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 7568"},"SINAPI-I",7568,"BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ",null,"0,55",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 7584"},"SINAPI-I",7584,"BUCHA DE NYLON SEM ABA S12, COM PARAFUSO DE 5/16\" X 80 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA E CABECA SEXTAVADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ",null,"0,84",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 11945"},"SINAPI-I",11945,"BUCHA DE NYLON SEM ABA S4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ",null,"0,05",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 11946"},"SINAPI-I",11946,"BUCHA DE NYLON SEM ABA S5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ",null,"0,06",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 4375"},"SINAPI-I",4375,"BUCHA DE NYLON SEM ABA S6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ",null,"0,09",null,"C "]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 11950"},"SINAPI-I",11950,"BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ",null,"0,18",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 4376"},"SINAPI-I",4376,"BUCHA DE NYLON SEM ABA S8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ",null,"0,17",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 7583"},"SINAPI-I",7583,"BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ",null,"0,37",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 4350"},"SINAPI-I",4350,"BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ",null,"0,86",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 44400"},"SINAPI-I",44400,"BUCHA DE REDUCAO CPVC, SOLDAVEL, 54 X 28 MM, PARA AGUA QUENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ",null,"25,99",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39886"},"SINAPI-I",39886,"BUCHA DE REDUCAO DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 22 X 15 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ",null,"5,97",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39887"},"SINAPI-I",39887,"BUCHA DE REDUCAO DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 28 X 22 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ",null,"8,96",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39888"},"SINAPI-I",39888,"BUCHA DE REDUCAO DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 35 X 28 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ",null,"20,49",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39890"},"SINAPI-I",39890,"BUCHA DE REDUCAO DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 42 X 35 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ",null,"34,98",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39891"},"SINAPI-I",39891,"BUCHA DE REDUCAO DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 54 X 42 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ",null,"49,32",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39892"},"SINAPI-I",39892,"BUCHA DE REDUCAO DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 66 X 54 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ",null,"153,73",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 790"},"SINAPI-I",790,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\" X 1 1/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ",null,"23,11",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 766"},"SINAPI-I",766,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\" X 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ",null,"23,11",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 791"},"SINAPI-I",791,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\" X 1\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ",null,"23,11",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 767"},"SINAPI-I",767,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\" X 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ",null,"23,11",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 768"},"SINAPI-I",768,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4\" X 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ",null,"18,15",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 789"},"SINAPI-I",789,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4\" X 1\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ",null,"17,76",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 769"},"SINAPI-I",769,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4\" X 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ",null,"18,15",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 770"},"SINAPI-I",770,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2\" X 1/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ",null,"6,40",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 12394"},"SINAPI-I",12394,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2\" X 3/8\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ",null,"6,40",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 764"},"SINAPI-I",764,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1\" X 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ",null,"11,17",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 765"},"SINAPI-I",765,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1\" X 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ",null,"11,17",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 787"},"SINAPI-I",787,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2\" X 1 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ",null,"49,89",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 774"},"SINAPI-I",774,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2\" X 1 1/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ",null,"49,89",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 773"},"SINAPI-I",773,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2\" X 1\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ",null,"49,89",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 775"},"SINAPI-I",775,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2\" X 2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ",null,"49,89",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 788"},"SINAPI-I",788,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2\" X 1 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ",null,"31,01",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 772"},"SINAPI-I",772,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2\" X 1 1/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ",null,"31,01",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 771"},"SINAPI-I",771,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2\" X 1\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ",null,"31,01",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 779"},"SINAPI-I",779,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4\" X 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ",null,"7,71",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 776"},"SINAPI-I",776,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3\" X 1 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ",null,"73,55",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 777"},"SINAPI-I",777,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3\" X 1 1/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ",null,"71,50",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 780"},"SINAPI-I",780,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3\" X 2 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ",null,"71,86",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 778"},"SINAPI-I",778,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3\" X 2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ",null,"73,55",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 781"},"SINAPI-I",781,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4\" X 2 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ",null,"135,90",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 786"},"SINAPI-I",786,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4\" X 2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ",null,"135,90",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 782"},"SINAPI-I",782,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4\" X 3\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ",null,"135,90",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 783"},"SINAPI-I",783,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 5\" X 4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ",null,"371,95",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 785"},"SINAPI-I",785,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 6\" X 4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ",null,"393,00",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 784"},"SINAPI-I",784,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 6\" X 5\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ",null,"421,59",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 828"},"SINAPI-I",828,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 25 X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ",null,"0,56",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 829"},"SINAPI-I",829,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ",null,"0,91",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 812"},"SINAPI-I",812,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 40 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ",null,"2,00",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 819"},"SINAPI-I",819,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 50 X 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ",null,"3,47",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 818"},"SINAPI-I",818,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 60 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ",null,"6,48",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 832"},"SINAPI-I",832,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 32 X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ",null,"2,68",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 834"},"SINAPI-I",834,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 40 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ",null,"3,47",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 813"},"SINAPI-I",813,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ",null,"4,03",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 820"},"SINAPI-I",820,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ",null,"5,43",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 816"},"SINAPI-I",816,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ",null,"9,68",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 814"},"SINAPI-I",814,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ",null,"12,02",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 822"},"SINAPI-I",822,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ",null,"15,69",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 821"},"SINAPI-I",821,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 75 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ",null,"17,95",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 20086"},"SINAPI-I",20086,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, 50 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ",null,"2,79",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39191"},"SINAPI-I",39191,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2\" X 1 1/4\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ",null,"20,47",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39190"},"SINAPI-I",39190,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2\" X 1\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ",null,"21,38",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39189"},"SINAPI-I",39189,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2\" X 3/4\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ",null,"22,63",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39186"},"SINAPI-I",39186,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4\" X 1/2\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ",null,"20,24",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39188"},"SINAPI-I",39188,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4\" X 1\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ",null,"16,66",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39187"},"SINAPI-I",39187,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4\" X 3/4\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ",null,"17,46",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39184"},"SINAPI-I",39184,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1\" X 1/2\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ",null,"6,57",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39185"},"SINAPI-I",39185,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1\" X 3/4\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ",null,"5,99",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39198"},"SINAPI-I",39198,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2 1/2\" X 1 1/2\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ",null,"67,14",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39197"},"SINAPI-I",39197,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2 1/2\" X 1 1/4\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ",null,"70,14",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39196"},"SINAPI-I",39196,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2 1/2\" X 1\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ",null,"72,33",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39199"},"SINAPI-I",39199,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2 1/2\" X 2\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ",null,"64,61",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39195"},"SINAPI-I",39195,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2\" X 1 1/2\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ",null,"37,29",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39194"},"SINAPI-I",39194,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2\" X 1 1/4\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ",null,"39,91",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39193"},"SINAPI-I",39193,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2\" X 1\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ",null,"43,74",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39192"},"SINAPI-I",39192,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2\" X 3/4\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ",null,"45,50",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39920"},"SINAPI-I",39920,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4\" X 1/2\",  PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ",null,"5,51",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39201"},"SINAPI-I",39201,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3\" X 1 1/2\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ",null,"80,27",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39200"},"SINAPI-I",39200,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3\" X 1 1/4\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ",null,"80,92",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39203"},"SINAPI-I",39203,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3\" X 2 1/2\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ",null,"65,34",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39202"},"SINAPI-I",39202,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3\" X 2\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ",null,"76,75",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39205"},"SINAPI-I",39205,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 4\" X 2 1/2\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ",null,"128,05",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39204"},"SINAPI-I",39204,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 4\" X 2\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ",null,"131,15",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39206"},"SINAPI-I",39206,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 4\" X 3\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ",null,"124,42",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 798"},"SINAPI-I",798,"BUCHA DE REDUCAO PVC ROSCAVEL 3/4\" X 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ",null,"1,12",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 797"},"SINAPI-I",797,"BUCHA DE REDUCAO PVC, ROSCAVEL 1 1/2\" X 1\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ",null,"8,12",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 796"},"SINAPI-I",796,"BUCHA DE REDUCAO PVC, ROSCAVEL, 1 1/2\" X 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ",null,"6,90",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 799"},"SINAPI-I",799,"BUCHA DE REDUCAO PVC, ROSCAVEL, 1\" X 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ",null,"3,34",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 792"},"SINAPI-I",792,"BUCHA DE REDUCAO PVC, ROSCAVEL, 1\" X 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ",null,"3,23",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38001"},"SINAPI-I",38001,"BUCHA DE REDUCAO, CPVC, SOLDAVEL, 22 X 15 MM, PARA AGUA QUENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ",null,"0,96",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38002"},"SINAPI-I",38002,"BUCHA DE REDUCAO, CPVC, SOLDAVEL, 28 X 22 MM, PARA AGUA QUENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ",null,"3,35",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38003"},"SINAPI-I",38003,"BUCHA DE REDUCAO, CPVC, SOLDAVEL, 35 X 28 MM, PARA AGUA QUENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ",null,"22,92",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38004"},"SINAPI-I",38004,"BUCHA DE REDUCAO, CPVC, SOLDAVEL, 42 X 22 MM, PARA AGUA QUENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ",null,"26,36",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 44263"},"SINAPI-I",44263,"BUCHA DE REDUCAO, CPVC, SOLDAVEL, 54 X 35 MM, PARA AGUA QUENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ",null,"47,32",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 36327"},"SINAPI-I",36327,"BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 25 X 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ",null,"4,37",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38992"},"SINAPI-I",38992,"BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 32 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ",null,"5,31",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38993"},"SINAPI-I",38993,"BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 40 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ",null,"13,80",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 44175"},"SINAPI-I",44175,"BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 50 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ",null,"24,08",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 44177"},"SINAPI-I",44177,"BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 50 X 32 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ",null,"17,99",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38418"},"SINAPI-I",38418,"BUCHA DE REDUCAO, PVC, LONGA, SERIE R, DN 50 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ",null,"4,79",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39178"},"SINAPI-I",39178,"BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ",null,"2,21",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39177"},"SINAPI-I",39177,"BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ",null,"2,00",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39174"},"SINAPI-I",39174,"BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1/2\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ",null,"1,00",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39176"},"SINAPI-I",39176,"BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ",null,"1,31",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39180"},"SINAPI-I",39180,"BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2 1/2\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ",null,"6,01",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39179"},"SINAPI-I",39179,"BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ",null,"5,32",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39175"},"SINAPI-I",39175,"BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ",null,"1,22",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39217"},"SINAPI-I",39217,"BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/8\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ",null,"0,94",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39181"},"SINAPI-I",39181,"BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ",null,"8,06",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39182"},"SINAPI-I",39182,"BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 4\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ",null,"11,33",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 12616"},"SINAPI-I",12616,"CABECEIRA DIREITA OU ESQUERDA, PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO ENTRE *119 E 170* MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ",null,"14,78",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1049"},"SINAPI-I",1049,"CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 1 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ",null,"9,48",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1099"},"SINAPI-I",1099,"CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 1 1/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ",null,"7,26",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39678"},"SINAPI-I",39678,"CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ",null,"2,92",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1050"},"SINAPI-I",1050,"CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 1\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ",null,"4,96",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1101"},"SINAPI-I",1101,"CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 2 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ",null,"31,29",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1100"},"SINAPI-I",1100,"CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ",null,"16,14",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39679"},"SINAPI-I",39679,"CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 3 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ",null,"62,36",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1098"},"SINAPI-I",1098,"CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ",null,"3,87",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1102"},"SINAPI-I",1102,"CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 3\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ",null,"46,66",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1051"},"SINAPI-I",1051,"CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ",null,"67,82",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 37399"},"SINAPI-I",37399,"CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ",null,"26,78",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 43834"},"SINAPI-I",43834,"CABO COAXIAL RG11 95% DE MALHA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","M     ",null,"24,35",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 43835"},"SINAPI-I",43835,"CABO COAXIAL RG59 95% DE MALHA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","M     ",null,"2,18",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 43833"},"SINAPI-I",43833,"CABO COAXIAL RG6 95% DE MALHA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","M     ",null,"2,27",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 41955"},"SINAPI-I",41955,"CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 12,7 MM (1/2\"), COM ALMA DE ACO CABO INDEPENDENTE 6 X 25 F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","KG    ",null,"86,18",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 41953"},"SINAPI-I",41953,"CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 12,7 MM (1/2\"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","KG    ",null,"82,24",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 41954"},"SINAPI-I",41954,"CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 9,53 MM (3/8\"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","KG    ",null,"81,46",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 25004"},"SINAPI-I",25004,"CABO DE ALUMINIO NU COM ALMA DE ACO, BITOLA 1/0 AWG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","KG    ",null,"54,23",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 25002"},"SINAPI-I",25002,"CABO DE ALUMINIO NU COM ALMA DE ACO, BITOLA 2 AWG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","KG    ",null,"54,23",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 37409"},"SINAPI-I",37409,"CABO DE ALUMINIO NU COM ALMA DE ACO, BITOLA 2/0 AWG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","KG    ",null,"54,23",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 841"},"SINAPI-I",841,"CABO DE ALUMINIO NU COM ALMA DE ACO, BITOLA 4 AWG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","KG    ",null,"54,89",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 25005"},"SINAPI-I",25005,"CABO DE ALUMINIO NU SEM ALMA DE ACO, BITOLA 1/0 AWG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","KG    ",null,"59,50",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 25003"},"SINAPI-I",25003,"CABO DE ALUMINIO NU SEM ALMA DE ACO, BITOLA 2 AWG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","KG    ",null,"60,40",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 37410"},"SINAPI-I",37410,"CABO DE ALUMINIO NU SEM ALMA DE ACO, BITOLA 2/0 AWG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","KG    ",null,"59,50",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 842"},"SINAPI-I",842,"CABO DE ALUMINIO NU SEM ALMA DE ACO, BITOLA 4 AWG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","KG    ",null,"60,35",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 44391"},"SINAPI-I",44391,"CABO DE COBRE FLEXIVEL NAO HALOGENADO, SEM EMISSAO DE FUMACA, 750V, SECAO NOMINAL 120 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ",null,"128,60",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 44388"},"SINAPI-I",44388,"CABO DE COBRE FLEXIVEL NAO HALOGENADO, SEM EMISSAO DE FUMACA, 750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ",null,"2,78",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 44392"},"SINAPI-I",44392,"CABO DE COBRE FLEXIVEL NAO HALOGENADO, SEM EMISSAO DE FUMACA, 750V, SECAO NOMINAL 240 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ",null,"256,05",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 44390"},"SINAPI-I",44390,"CABO DE COBRE FLEXIVEL NAO HALOGENADO, SEM EMISSAO DE FUMACA, 750V, SECAO NOMINAL 50 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ",null,"54,25",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 44389"},"SINAPI-I",44389,"CABO DE COBRE FLEXIVEL NAO HALOGENADO, SEM EMISSAO DE FUMACA, 750V, SECAO NOMINAL 6,0 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ",null,"6,40",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 862"},"SINAPI-I",862,"CABO DE COBRE NU 10 MM2 MEIO-DURO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M     ",null,"11,73",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 866"},"SINAPI-I",866,"CABO DE COBRE NU 120 MM2 MEIO-DURO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","M     ",null,"149,10",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 892"},"SINAPI-I",892,"CABO DE COBRE NU 150 MM2 MEIO-DURO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","M     ",null,"180,48",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 857"},"SINAPI-I",857,"CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M     ",null,"19,63",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 37404"},"SINAPI-I",37404,"CABO DE COBRE NU 185 MM2 MEIO-DURO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","M     ",null,"208,81",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 868"},"SINAPI-I",868,"CABO DE COBRE NU 25 MM2 MEIO-DURO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M     ",null,"27,97",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 863"},"SINAPI-I",863,"CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M     ",null,"41,20",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 867"},"SINAPI-I",867,"CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M     ",null,"58,69",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 864"},"SINAPI-I",864,"CABO DE COBRE NU 70 MM2 MEIO-DURO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M     ",null,"77,53",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 865"},"SINAPI-I",865,"CABO DE COBRE NU 95 MM2 MEIO-DURO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M     ",null,"111,51",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 993"},"SINAPI-I",993,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 1,5 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M     ",null,"2,12",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1020"},"SINAPI-I",1020,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","M     ",null,"10,82",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1017"},"SINAPI-I",1017,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 120 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M     ",null,"132,59",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 999"},"SINAPI-I",999,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 150 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M     ",null,"160,63",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 995"},"SINAPI-I",995,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","M     ",null,"17,23",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1000"},"SINAPI-I",1000,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 185 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M     ",null,"197,31",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1022"},"SINAPI-I",1022,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M     ",null,"2,96",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1015"},"SINAPI-I",1015,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 240 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M     ",null,"262,19",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 996"},"SINAPI-I",996,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","M     ",null,"26,71",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1001"},"SINAPI-I",1001,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 300 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M     ",null,"340,19",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1019"},"SINAPI-I",1019,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","M     ",null,"37,75",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1021"},"SINAPI-I",1021,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","M     ",null,"4,54",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39249"},"SINAPI-I",39249,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 400 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M     ",null,"457,40",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1018"},"SINAPI-I",1018,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 50 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","M     ",null,"55,82",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39250"},"SINAPI-I",39250,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 500 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M     ",null,"547,15",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 994"},"SINAPI-I",994,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","M     ",null,"6,60",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 977"},"SINAPI-I",977,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 70 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","M     ",null,"78,09",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 998"},"SINAPI-I",998,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 95 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","M     ",null,"101,39",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39251"},"SINAPI-I",39251,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 0,5 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ",null,"0,73",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1011"},"SINAPI-I",1011,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 0,75 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","M     ",null,"1,00",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39252"},"SINAPI-I",39252,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,0 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ",null,"1,31",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1013"},"SINAPI-I",1013,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ",null,"1,57",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 980"},"SINAPI-I",980,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ",null,"11,35",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39237"},"SINAPI-I",39237,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 120 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ",null,"120,70",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39238"},"SINAPI-I",39238,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 150 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ",null,"152,23",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 979"},"SINAPI-I",979,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ",null,"16,21",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39239"},"SINAPI-I",39239,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 185 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ",null,"183,91",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1014"},"SINAPI-I",1014,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ",null,"2,49",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39240"},"SINAPI-I",39240,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 240 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ",null,"241,90",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39232"},"SINAPI-I",39232,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 25 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ",null,"25,38",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39233"},"SINAPI-I",39233,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 35 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ",null,"37,00",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 981"},"SINAPI-I",981,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M     ",null,"4,13",null,"C "]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39234"},"SINAPI-I",39234,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 50 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ",null,"51,50",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 982"},"SINAPI-I",982,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M     ",null,"5,94",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39235"},"SINAPI-I",39235,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 70 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ",null,"75,97",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39236"},"SINAPI-I",39236,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 95 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ",null,"100,67",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 990"},"SINAPI-I",990,"CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 150 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M     ",null,"178,64",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39241"},"SINAPI-I",39241,"CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ",null,"17,59",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1005"},"SINAPI-I",1005,"CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 185 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M     ",null,"222,41",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 991"},"SINAPI-I",991,"CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 240 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M     ",null,"291,31",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 986"},"SINAPI-I",986,"CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 25 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ",null,"27,78",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 987"},"SINAPI-I",987,"CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 35 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ",null,"38,04",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1007"},"SINAPI-I",1007,"CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 50 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ",null,"52,65",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1008"},"SINAPI-I",1008,"CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ",null,"6,68",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 988"},"SINAPI-I",988,"CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 70 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ",null,"72,60",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 989"},"SINAPI-I",989,"CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 95 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ",null,"100,21",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1006"},"SINAPI-I",1006,"CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC, ANTI-CHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, DIAMETRO 120 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M     ",null,"134,35",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 43972"},"SINAPI-I",43972,"CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E (CAT 5E), ISOLAMENTO PVC (CM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ",null,"4,65",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 43971"},"SINAPI-I",43971,"CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E (CAT 5E), ISOLAMENTO PVC (CMX)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M     ",null,"3,55",null,"C "]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39598"},"SINAPI-I",39598,"CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E (CAT 5E), ISOLAMENTO PVC (LSZH)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ",null,"6,58",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 43973"},"SINAPI-I",43973,"CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), ISOLAMENTO PVC (CM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M     ",null,"4,86",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39599"},"SINAPI-I",39599,"CABO DE REDE, PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), ISOLAMENTO PVC (LSZH)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M     ",null,"9,47",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 43832"},"SINAPI-I",43832,"CABO ELETRONICO CATEGORIA 6A U/UTP 23AWG X 4P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","M     ",null,"24,94",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 34602"},"SINAPI-I",34602,"CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 1,5 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ",null,"4,60",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 34607"},"SINAPI-I",34607,"CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 4,0 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ",null,"11,26",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 34609"},"SINAPI-I",34609,"CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 6,0 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ",null,"16,38",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 34618"},"SINAPI-I",34618,"CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 1,5 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ",null,"6,27",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 34621"},"SINAPI-I",34621,"CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 4,0 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ",null,"15,53",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 34622"},"SINAPI-I",34622,"CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 6,0 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ",null,"23,07",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 34624"},"SINAPI-I",34624,"CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE 1,5 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ",null,"8,37",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 34627"},"SINAPI-I",34627,"CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE 4,0 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ",null,"20,18",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 34629"},"SINAPI-I",34629,"CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE 6,0 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ",null,"30,82",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39257"},"SINAPI-I",39257,"CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 1,5 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","M     ",null,"6,27",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39261"},"SINAPI-I",39261,"CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 10 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M     ",null,"35,91",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39268"},"SINAPI-I",39268,"CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 120 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","M     ",null,"561,35",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39262"},"SINAPI-I",39262,"CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 16 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M     ",null,"57,19",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39258"},"SINAPI-I",39258,"CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","M     ",null,"9,45",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39263"},"SINAPI-I",39263,"CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 25 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M     ",null,"98,89",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39264"},"SINAPI-I",39264,"CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 35 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M     ",null,"136,99",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39259"},"SINAPI-I",39259,"CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 4 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M     ",null,"14,56",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39265"},"SINAPI-I",39265,"CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 50 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M     ",null,"185,99",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39260"},"SINAPI-I",39260,"CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 6 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M     ",null,"22,29",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39266"},"SINAPI-I",39266,"CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 70 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M     ",null,"280,65",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39267"},"SINAPI-I",39267,"CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 95 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M     ",null,"350,89",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 11901"},"SINAPI-I",11901,"CABO TELEFONICO CCI 50, 1 PAR, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","M     ",null,"0,85",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 11902"},"SINAPI-I",11902,"CABO TELEFONICO CCI 50, 2 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M     ",null,"1,63",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 11903"},"SINAPI-I",11903,"CABO TELEFONICO CCI 50, 3 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M     ",null,"1,73",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 11904"},"SINAPI-I",11904,"CABO TELEFONICO CCI 50, 4 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M     ",null,"2,62",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 11905"},"SINAPI-I",11905,"CABO TELEFONICO CCI 50, 5 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M     ",null,"3,19",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 11906"},"SINAPI-I",11906,"CABO TELEFONICO CCI 50, 6 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M     ",null,"4,06",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 11919"},"SINAPI-I",11919,"CABO TELEFONICO CI 50, 10 PARES, USO INTERNO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M     ",null,"7,45",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 11920"},"SINAPI-I",11920,"CABO TELEFONICO CI 50, 20 PARES, USO INTERNO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M     ",null,"14,15",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 11924"},"SINAPI-I",11924,"CABO TELEFONICO CI 50, 200 PARES, USO INTERNO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","M     ",null,"118,77",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 11921"},"SINAPI-I",11921,"CABO TELEFONICO CI 50, 30 PARES, USO INTERNO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M     ",null,"20,70",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 11922"},"SINAPI-I",11922,"CABO TELEFONICO CI 50, 50 PARES, USO INTERNO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M     ",null,"33,47",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 11923"},"SINAPI-I",11923,"CABO TELEFONICO CI 50, 75 PARES, USO INTERNO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M     ",null,"49,00",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 11916"},"SINAPI-I",11916,"CABO TELEFONICO CTP - APL - 50, 10 PARES, USO EXTERNO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ",null,"10,19",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 11914"},"SINAPI-I",11914,"CABO TELEFONICO CTP - APL - 50, 100 PARES, USO EXTERNO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M     ",null,"73,41",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 11917"},"SINAPI-I",11917,"CABO TELEFONICO CTP - APL - 50, 20 PARES, USO EXTERNO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ",null,"17,95",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 11918"},"SINAPI-I",11918,"CABO TELEFONICO CTP - APL - 50, 30 PARES, USO EXTERNO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ",null,"21,29",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 37734"},"SINAPI-I",37734,"CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ",null,"81.699,70",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 42251"},"SINAPI-I",42251,"CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 12 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ",null,"92.775,00",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 37733"},"SINAPI-I",37733,"CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ",null,"61.258,13",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 37735"},"SINAPI-I",37735,"CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 8 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ",null,"73.816,05",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 5090"},"SINAPI-I",5090,"CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 25 MM E ALTURA DE APROX 25 MM, HASTE CEMENTADA (NAO LONGA), EM ACO TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 5,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ",null,"22,59",null,"C "]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 5085"},"SINAPI-I",5085,"CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 35 MM E ALTURA DE APROX 30 MM, HASTE CEMENTADA (NAO LONGA), EM ACO TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 6,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ",null,"33,63",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 43603"},"SINAPI-I",43603,"CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 50 MM E ALTURA DE APROX 40 MM, HASTE CEMENTADA EM ACO TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 8,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ",null,"48,04",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38374"},"SINAPI-I",38374,"CADEIRA SUSPENSA MANUAL / BALANCIM INDIVIDUAL (NBR 14751)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ",null,"1.115,41",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 20212"},"SINAPI-I",20212,"CAIBRO APARELHADO *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M     ",null,"48,27",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 20209"},"SINAPI-I",20209,"CAIBRO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ",null,"57,66",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 4430"},"SINAPI-I",4430,"CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ",null,"28,25",null,"C "]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 4433"},"SINAPI-I",4433,"CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ",null,"55,24",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 4400"},"SINAPI-I",4400,"CAIBRO NAO APARELHADO, *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ",null,"44,96",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 2729"},"SINAPI-I",2729,"CAIBRO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 4 A 7 CM, H = 3,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ",null,"26,39",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 4513"},"SINAPI-I",4513,"CAIBRO 5 X 5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ",null,"5,37",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 37106"},"SINAPI-I",37106,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS, COM TAMPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ",null,"4.465,59",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 11869"},"SINAPI-I",11869,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 1500 LITROS, COM TAMPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ",null,"893,11",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 43981"},"SINAPI-I",43981,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 15000 LITROS, COM TAMPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ",null,"6.729,60",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 37104"},"SINAPI-I",37104,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 2000 LITROS, COM TAMPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ",null,"1.120,88",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 43982"},"SINAPI-I",43982,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 20000 LITROS, COM TAMPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ",null,"10.631,08",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 43978"},"SINAPI-I",43978,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 3000 LITROS, COM TAMPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ",null,"1.661,12",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 11871"},"SINAPI-I",11871,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 500 LITROS, COM TAMPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ",null,"416,32",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 37105"},"SINAPI-I",37105,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS, COM TAMPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ",null,"2.561,64",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 43980"},"SINAPI-I",43980,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 7000 LITROS, COM TAMPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ",null,"3.190,25",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 43979"},"SINAPI-I",43979,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 750 LITROS, COM TAMPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ",null,"599,41",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 11868"},"SINAPI-I",11868,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO,1000 LITROS, COM TAMPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ",null,"579,69",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 34636"},"SINAPI-I",34636,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM TAMPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ",null,"411,66",null,"C "]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 34639"},"SINAPI-I",34639,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 1500 LITROS, COM TAMPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ",null,"950,18",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 34640"},"SINAPI-I",34640,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 2000 LITROS, COM TAMPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ",null,"1.077,83",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 43977"},"SINAPI-I",43977,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 3000 LITROS, COM TAMPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ",null,"1.858,12",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 34637"},"SINAPI-I",34637,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM TAMPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ",null,"248,95",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 34638"},"SINAPI-I",34638,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 750 LITROS, COM TAMPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ",null,"385,08",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 34641"},"SINAPI-I",34641,"CAIXA DE ATERRAMENTO EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO DE 0,30 M E ALTURA DE 0,35 M, SEM FUNDO E COM TAMPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ",null,"113,78",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 43434"},"SINAPI-I",43434,"CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E SEM TAMPA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ",null,"123,02",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 43435"},"SINAPI-I",43435,"CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E SEM TAMPA, DIMENSOES DE 0,40 X 0,40 X 0,40 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ",null,"225,54",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 43436"},"SINAPI-I",43436,"CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E SEM TAMPA, DIMENSOES DE 0,60 X 0,60 X 0,50 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ",null,"394,70",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 43437"},"SINAPI-I",43437,"CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E SEM TAMPA, DIMENSOES DE 0,80 X 0,80 X 0,50 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ",null,"715,59",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 43438"},"SINAPI-I",43438,"CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E SEM TAMPA, DIMENSOES DE 1,00 X 1,00 X 0,50 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ",null,"1.281,51",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 41627"},"SINAPI-I",41627,"CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ",null,"189,66",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 41628"},"SINAPI-I",41628,"CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,40 X 0,40 X 0,40 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ",null,"348,57",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 41629"},"SINAPI-I",41629,"CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,60 X 0,60 X 0,50 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ",null,"442,89",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 43429"},"SINAPI-I",43429,"CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ",null,"98,13",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 43430"},"SINAPI-I",43430,"CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 0,40 X 0,40 X 0,40 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ",null,"163,00",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 43431"},"SINAPI-I",43431,"CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 0,60 X 0,60 X 0,50 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ",null,"315,76",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 43432"},"SINAPI-I",43432,"CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 0,80 X 0,80 X 0,50 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ",null,"656,13",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 43433"},"SINAPI-I",43433,"CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 1,00 X 1,00 X 0,50 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ",null,"1.034,43",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 43094"},"SINAPI-I",43094,"CAIXA DE DERIVACAO PARA MEDIDOR DE ENERGIA, COM BARRAMENTO MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO - MODULO (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ",null,"345,84",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 43093"},"SINAPI-I",43093,"CAIXA DE DERIVACAO PARA MEDIDOR DE ENERGIA, COM BARRAMENTO POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO - MODULO (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ",null,"367,52",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 11694"},"SINAPI-I",11694,"CAIXA DE DESCARGA PLASTICA PARA BACIA / VASO SANITARIO DE EMBUTIR, COM ESPELHO ACIONADOR EM PLASTICO, CAPACIDADE 6 A 10 LITROS, (COMPLETA - ACESSORIOS INCLUSOS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ",null,"972,18",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1030"},"SINAPI-I",1030,"CAIXA DE DESCARGA PLASTICA PARA BACIA / VASO SANITARIO, EXTERNA, CAPACIDADE 9 LITROS, PUXADOR FIO DE NYLON, NAO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ",null,"43,98",null,"C "]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 11881"},"SINAPI-I",11881,"CAIXA DE GORDURA CILINDRICA EM CONCRETO SIMPLES, PRE-MOLDADA, COM DIAMETRO DE 40 CM E ALTURA DE 45 CM, COM TAMPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ",null,"174,28",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 35277"},"SINAPI-I",35277,"CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE SAIDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA E CESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ",null,"364,54",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 10521"},"SINAPI-I",10521,"CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE EMBUTIR/INTERNA, COM 75 X 45 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO \"INCENDIO\", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ",null,"285,21",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 10885"},"SINAPI-I",10885,"CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE EMBUTIR/INTERNA, COM 90 X 60 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO \"INCENDIO\", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ",null,"360,76",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 20962"},"SINAPI-I",20962,"CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE SOBREPOR/EXTERNA, COM 75 X 45 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO \"INCENDIO\", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ",null,"298,80",null,"C "]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 20963"},"SINAPI-I",20963,"CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE SOBREPOR/EXTERNA, COM 90 X 60 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO \"INCENDIO\", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ",null,"365,01",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 34643"},"SINAPI-I",34643,"CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ",null,"41,98",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 41480"},"SINAPI-I",41480,"CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 250 X 250 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ",null,"48,67",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 41474"},"SINAPI-I",41474,"CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 300 X *300* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ",null,"77,76",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 41475"},"SINAPI-I",41475,"CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 300 X 250 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ",null,"66,34",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 41476"},"SINAPI-I",41476,"CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 300 X 600 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ",null,"145,27",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 2555"},"SINAPI-I",2555,"CAIXA DE LUZ \"3 X 3\" EM ACO ESMALTADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ",null,"1,49",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 2556"},"SINAPI-I",2556,"CAIXA DE LUZ \"4 X 2\" EM ACO ESMALTADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ",null,"1,54",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 2557"},"SINAPI-I",2557,"CAIXA DE LUZ \"4 X 4\" EM ACO ESMALTADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ",null,"3,25",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 10569"},"SINAPI-I",10569,"CAIXA DE PASSAGEM / DERIVACAO / LUZ, OCTOGONAL 4 X4, EM ACO ESMALTADA, COM FUNDO MOVEL SIMPLES (FMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ",null,"3,25",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39810"},"SINAPI-I",39810,"CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 120 X 120 X *75* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ",null,"46,67",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39811"},"SINAPI-I",39811,"CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 150 X 150 X *75* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ",null,"57,09",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39812"},"SINAPI-I",39812,"CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 200 X 200 X *90* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ",null,"93,87",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 43096"},"SINAPI-I",43096,"CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM TERMOPLASTICO / PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 400 X 400 X *120* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ",null,"311,14",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 43102"},"SINAPI-I",43102,"CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 300 X 300 X *100* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ",null,"189,19",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 43103"},"SINAPI-I",43103,"CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES, 400 X 400 X *120* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ",null,"278,59",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 43098"},"SINAPI-I",43098,"CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM TERMOPLASTICO / PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 200 X 200 X *100* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ",null,"105,39",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 43097"},"SINAPI-I",43097,"CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM TERMOPLASTICO / PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES, 150 X 150 X *100* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ",null,"62,44",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 43104"},"SINAPI-I",43104,"CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA, PARA PISO, EM PVC, DIMENSOES DE 3/4\" A 4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ",null,"738,62",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39771"},"SINAPI-I",39771,"CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 20 X 20 X 10 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ",null,"31,26",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39772"},"SINAPI-I",39772,"CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 30 X 30 X 10 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ",null,"61,45",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39773"},"SINAPI-I",39773,"CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 40 X 40 X 15 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ",null,"98,77",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39774"},"SINAPI-I",39774,"CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 50 X 50 X 15 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ",null,"147,74",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39775"},"SINAPI-I",39775,"CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 60 X 60 X 20 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ",null,"197,18",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39776"},"SINAPI-I",39776,"CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 70 X 70 X 20 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ",null,"238,30",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39777"},"SINAPI-I",39777,"CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 80 X 80 X 20 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ",null,"302,04",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 20254"},"SINAPI-I",20254,"CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 15 X 15 X *10* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ",null,"21,92",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 20253"},"SINAPI-I",20253,"CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 35 X 35 X *12* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ",null,"71,99",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 14055"},"SINAPI-I",14055,"CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 120 X 120 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ",null,"657,84",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 11247"},"SINAPI-I",11247,"CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 150 X 150 X 15 CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ",null,"1.384,23",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 11250"},"SINAPI-I",11250,"CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 20 X 20 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ",null,"59,59",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 11249"},"SINAPI-I",11249,"CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 200 X 200 X 20 CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ",null,"2.703,89",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 11251"},"SINAPI-I",11251,"CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 40 X 40 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ",null,"132,00",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 11253"},"SINAPI-I",11253,"CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 60 X 60 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ",null,"218,74",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 11255"},"SINAPI-I",11255,"CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 80 X 80 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ",null,"327,01",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 11256"},"SINAPI-I",11256,"CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 80 X 80 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ",null,"409,62",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1872"},"SINAPI-I",1872,"CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4\" X 2\", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ",null,"2,64",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1873"},"SINAPI-I",1873,"CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4\" X 4\", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ",null,"5,25",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39693"},"SINAPI-I",39693,"CAIXA DE PROTECAO EXTERNA PARA MEDIDOR HOROSAZONAL, DE BAIXA TENSAO, COM MODULO, EM CHAPA DE ACO (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ",null,"2.572,59",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39692"},"SINAPI-I",39692,"CAIXA DE PROTECAO PARA TRANSFORMADOR CORRENTE, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ",null,"823,17",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1062"},"SINAPI-I",1062,"CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ",null,"260,88",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39686"},"SINAPI-I",39686,"CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 4 MEDIDORES MONOFASICOS, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ",null,"422,41",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 43095"},"SINAPI-I",43095,"CAIXA MODULAR PARA MEDIDOR DE ENERGIA AGRUPADA, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, COM SUPORTE PARA DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ",null,"205,03",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1871"},"SINAPI-I",1871,"CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3\" X 3\", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ",null,"4,72",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 12001"},"SINAPI-I",12001,"CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4\" X 4\", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ",null,"6,82",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 11882"},"SINAPI-I",11882,"CAIXA PARA HIDROMETRO CONCRETO PRE MOLDADO, *0,24 M X 0,45 M X 0,30* M (L X C X A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ",null,"125,07",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1068"},"SINAPI-I",1068,"CAIXA PARA MEDICAO COLETIVA TIPO L, PADRAO BIFASICO OU TRIFASICO, PARA ATE 4 MEDIDORES, SEM BARRAMENTO E COM PORTAS INFERIOR E SUPERIOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ",null,"1.720,75",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39690"},"SINAPI-I",39690,"CAIXA PARA MEDICAO COLETIVA TIPO M, PADRAO BIFASICO OU TRIFASICO, PARA ATE 8 MEDIDORES, SEM BARRAMENTO E COM PORTAS INFERIOR E SUPERIOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ",null,"2.886,85",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39691"},"SINAPI-I",39691,"CAIXA PARA MEDICAO COLETIVA TIPO N, PADRAO BIFASICO OU TRIFASICO, PARA ATE 12 MEDIDORES, SEM BARRAMENTO E COM PORTAS INFERIOR E SUPERIOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ",null,"3.630,85",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39808"},"SINAPI-I",39808,"CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ",null,"107,04",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39809"},"SINAPI-I",39809,"CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ",null,"253,89",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 43439"},"SINAPI-I",43439,"CAIXA PRE-MOLDADA PARA BOCA DE LOBO, EM CONCRETO ARMADO, COM FCK DE 25 MPA, COM DIMENSOES 1,10 X 0,65 X 1,00 M (COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ",null,"574,11",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 5103"},"SINAPI-I",5103,"CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ",null,"23,08",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 11880"},"SINAPI-I",11880,"CAIXA SIFONADA PVC, 250 X 230 X 75 MM, COM TAMPA CEGA QUADRADA, BRANCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ",null,"97,06",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 11714"},"SINAPI-I",11714,"CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X *185* X 75 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ",null,"66,13",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 11712"},"SINAPI-I",11712,"CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA (NBR 5688)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ",null,"43,18",null,"C "]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 11717"},"SINAPI-I",11717,"CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ",null,"52,05",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1106"},"SINAPI-I",1106,"CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","KG    ",null,"0,97",null,"C "]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 11161"},"SINAPI-I",11161,"CAL HIDRATADA PARA PINTURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","KG    ",null,"1,62",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1107"},"SINAPI-I",1107,"CAL VIRGEM COMUM PARA ARGAMASSAS (NBR 6453)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","KG    ",null,"0,82",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 44479"},"SINAPI-I",44479,"CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  SEM FRETE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","KG    ",null,"0,17",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 4759"},"SINAPI-I",4759,"CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","H     ",null,"27,60",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 41068"},"SINAPI-I",41068,"CALCETEIRO / RASTELEIRO (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","MES   ",null,"4.840,06",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 12618"},"SINAPI-I",12618,"CALHA / PERFIL PLUVIAL DE PVC, DIAMETRO ENTRE *119 E 170* MM, COMPRIMENTO DE 3 M, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ",null,"150,80",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1108"},"SINAPI-I",1108,"CALHA MOLDURA AMERICANA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ",null,"28,06",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1117"},"SINAPI-I",1117,"CALHA PARA AGUA FURTADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 40 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ",null,"28,28",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1118"},"SINAPI-I",1118,"CALHA PARA AGUA FURTADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 50 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ",null,"33,42",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1110"},"SINAPI-I",1110,"CALHA PLATIBANDA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 45 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ",null,"33,42",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 40784"},"SINAPI-I",40784,"CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 100 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ",null,"92,20",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 40782"},"SINAPI-I",40782,"CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 33 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","M     ",null,"36,18",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 40783"},"SINAPI-I",40783,"CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","M     ",null,"47,13",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1109"},"SINAPI-I",1109,"CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","M     ",null,"28,06",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1119"},"SINAPI-I",1119,"CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 28, CORTE 25 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","M     ",null,"18,09",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 13115"},"SINAPI-I",13115,"CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 20 CM, PARA AGUA PLUVIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ",null,"18,24",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 10541"},"SINAPI-I",10541,"CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 30 CM, PARA AGUA PLUVIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ",null,"22,29",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 10542"},"SINAPI-I",10542,"CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 40 CM, PARA AGUA PLUVIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ",null,"29,15",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 10543"},"SINAPI-I",10543,"CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 50 CM, PARA AGUA PLUVIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ",null,"47,29",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 10544"},"SINAPI-I",10544,"CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 60 CM, PARA AGUA PLUVIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ",null,"61,17",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 10545"},"SINAPI-I",10545,"CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 80 CM, PARA AGUA PLUVIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ",null,"114,32",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38365"},"SINAPI-I",38365,"CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO 20 A 25 MICRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M2    ",null,"2,21",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 44056"},"SINAPI-I",44056,"CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 10700 KG, CARGA UTIL MAXIMA 7400 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,00 M, POTENCIA 175 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ",null,"437.081,06",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 44057"},"SINAPI-I",44057,"CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 13200 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9200 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,31 M, POTENCIA 175 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ",null,"466.500,00",null,"C "]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 37754"},"SINAPI-I",37754,"CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9480 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ",null,"482.302,17",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 37757"},"SINAPI-I",37757,"CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 10600 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 277 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ",null,"537.945,96",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 44058"},"SINAPI-I",44058,"CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 10830 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 226 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ",null,"508.527,03",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 37752"},"SINAPI-I",37752,"CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ",null,"529.540,52",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 44059"},"SINAPI-I",44059,"CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 8500 KG, CARGA UTIL MAXIMA 5600 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,40 M, POTENCIA 167 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ",null,"418.589,19",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 37750"},"SINAPI-I",37750,"CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 9600 KG, CARGA UTIL MAXIMA 6190 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,70 M, POTENCIA 156 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ",null,"419.429,73",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 37758"},"SINAPI-I",37758,"CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ",null,"667.389,17",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 44060"},"SINAPI-I",44060,"CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15460 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 286 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ",null,"645.535,14",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 37749"},"SINAPI-I",37749,"CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 16360 KG, CABINE ESTENDIDA, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 277 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ",null,"689.243,25",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 44061"},"SINAPI-I",44061,"CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 16540 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 256 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ",null,"632.927,04",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1159"},"SINAPI-I",1159,"CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTENCIA *160* CV, CABINE DUPLA, 4X4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ",null,"265.590,67",null,"C "]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 12114"},"SINAPI-I",12114,"CAMPAINHA ALTA POTENCIA 110V / 220V, DIAMETRO 150 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ",null,"140,68",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38106"},"SINAPI-I",38106,"CAMPAINHA CIGARRA 127 V / 220 V (APENAS MODULO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ",null,"19,12",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38085"},"SINAPI-I",38085,"CAMPAINHA CIGARRA 127 V / 220 V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4\" X 2\" (PLACA + SUPORTE + MODULO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ",null,"22,58",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38599"},"SINAPI-I",38599,"CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ",null,"6,52",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38596"},"SINAPI-I",38596,"CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ",null,"5,41",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38600"},"SINAPI-I",38600,"CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ",null,"6,91",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38597"},"SINAPI-I",38597,"CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ",null,"5,45",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 659"},"SINAPI-I",659,"CANALETA DE CONCRETO 14 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ",null,"3,13",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 660"},"SINAPI-I",660,"CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ",null,"3,75",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 658"},"SINAPI-I",658,"CANALETA DE CONCRETO 9 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ",null,"2,12",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38548"},"SINAPI-I",38548,"CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA DE 14 X 19 X 19 CM (L X A X C) E 6,0 MPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ",null,"2,24",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 34649"},"SINAPI-I",34649,"CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA DE 14 X 19 X 29 CM (L X A X C) E 6,0 MPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ",null,"3,29",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 34655"},"SINAPI-I",34655,"CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA DE 14 X 19 X 39 CM (L X A X C) E 6,0 MPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ",null,"4,83",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 40607"},"SINAPI-I",40607,"CANOPLA ACABAMENTO CROMADO PARA INSTALACAO DE SPRINKLER, SOB FORRO, 15 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ",null,"4,73",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 567"},"SINAPI-I",567,"CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M     ",null,"12,68",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 574"},"SINAPI-I",574,"CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 38,1 MM X 3,17 MM (L X E), 3,48 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","M     ",null,"33,34",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 568"},"SINAPI-I",568,"CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 50,8 MM X 9,53 MM (L X E), 6,99 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","M     ",null,"70,25",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 4777"},"SINAPI-I",4777,"CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8\" E 1/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","KG    ",null,"8,02",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 592"},"SINAPI-I",592,"CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 25,40 MM (1\"), ESPESSURA DE 3,17 MM (1/8\") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,408 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","KG    ",null,"46,14",null,"C "]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 586"},"SINAPI-I",586,"CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 25,40 MM (1\"), ESPESSURA DE 4,76 MM (3/16\") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,593 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ",null,"27,13",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 588"},"SINAPI-I",588,"CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 31,75 MM (1 1/4\"), ESPESSURA DE 4,76 MM (3/16\") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,755 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M     ",null,"42,91",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 591"},"SINAPI-I",591,"CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 38,10 MM (1 1/2\"), ESPESSURA DE 4,76 MM (3/16\") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,915 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","KG    ",null,"43,06",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 584"},"SINAPI-I",584,"CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 50,80 MM (2\"), ESPESSURA DE 3,17 MM (1/8\") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,842 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M     ",null,"45,83",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 589"},"SINAPI-I",589,"CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 50,80 MM (2\"), ESPESSURA DE 6,35 MM (1/4\") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 1,630 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M     ",null,"72,53",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1165"},"SINAPI-I",1165,"CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ",null,"21,42",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1164"},"SINAPI-I",1164,"CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ",null,"17,35",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1162"},"SINAPI-I",1162,"CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ",null,"6,03",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 12395"},"SINAPI-I",12395,"CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ",null,"5,86",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1170"},"SINAPI-I",1170,"CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ",null,"11,37",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1169"},"SINAPI-I",1169,"CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ",null,"55,80",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1166"},"SINAPI-I",1166,"CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ",null,"30,94",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1163"},"SINAPI-I",1163,"CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ",null,"7,80",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 12396"},"SINAPI-I",12396,"CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/8\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ",null,"5,86",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1168"},"SINAPI-I",1168,"CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ",null,"79,55",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1167"},"SINAPI-I",1167,"CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ",null,"133,06",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 36331"},"SINAPI-I",36331,"CAP PPR DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ",null,"2,58",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 36346"},"SINAPI-I",36346,"CAP PPR DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ",null,"3,86",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1197"},"SINAPI-I",1197,"CAP PVC, ROSCAVEL, 1/2\", PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ",null,"1,67",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1202"},"SINAPI-I",1202,"CAP PVC, ROSCAVEL, 1\", PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ",null,"4,73",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1198"},"SINAPI-I",1198,"CAP PVC, ROSCAVEL, 3/4\", PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ",null,"2,18",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 20088"},"SINAPI-I",20088,"CAP PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ",null,"11,60",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 20089"},"SINAPI-I",20089,"CAP PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ",null,"56,88",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 20087"},"SINAPI-I",20087,"CAP PVC, SERIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ",null,"9,60",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1200"},"SINAPI-I",1200,"CAP PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ",null,"8,72",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 12909"},"SINAPI-I",12909,"CAP PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ",null,"4,04",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 12910"},"SINAPI-I",12910,"CAP PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ",null,"7,27",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1191"},"SINAPI-I",1191,"CAP PVC, SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ",null,"1,19",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1185"},"SINAPI-I",1185,"CAP PVC, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ",null,"1,19",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1189"},"SINAPI-I",1189,"CAP PVC, SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ",null,"1,94",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1193"},"SINAPI-I",1193,"CAP PVC, SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ",null,"3,74",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1194"},"SINAPI-I",1194,"CAP PVC, SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ",null,"6,75",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1195"},"SINAPI-I",1195,"CAP PVC, SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ",null,"11,36",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1204"},"SINAPI-I",1204,"CAP PVC, SOLDAVEL, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ",null,"19,87",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1207"},"SINAPI-I",1207,"CAP, PVC PBA, JE, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 10351)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ",null,"32,87",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1206"},"SINAPI-I",1206,"CAP, PVC PBA, JE, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 10351)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ",null,"8,24",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1183"},"SINAPI-I",1183,"CAP, PVC PBA, JE, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 10351)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ",null,"21,47",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 42685"},"SINAPI-I",42685,"CAP, PVC, JE, OCRE, DN 150 MM (CONEXAO PARA TUBO COLETOR DE ESGOTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ",null,"58,94",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 42686"},"SINAPI-I",42686,"CAP, PVC, JE, OCRE, DN 200 MM (CONEXAO PARA TUBO COLETOR DE ESGOTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ",null,"64,92",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 12894"},"SINAPI-I",12894,"CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ",null,"20,08",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 12895"},"SINAPI-I",12895,"CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ",null,"15,45",null,"C "]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1631"},"SINAPI-I",1631,"CAPACITOR TRIFASICO, POTENCIA 2,5 KVAR, TENSAO 220 V, FORNECIDO COM CAPA PROTETORA, RESISTOR INTERNO A UNIDADE CAPACITIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ",null,"135,80",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1633"},"SINAPI-I",1633,"CAPACITOR TRIFASICO, POTENCIA 5 KVAR, TENSAO 220 V, FORNECIDO COM CAPA PROTETORA, RESISTOR INTERNO A UNIDADE CAPACITIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ",null,"230,73",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 10818"},"SINAPI-I",10818,"CAPIM BRAQUIARIA DECUMBENS/ BRAQUIARINHA, VC *70*% MINIMO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","KG    ",null,"39,42",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 41410"},"SINAPI-I",41410,"CAPTOR FRANKLIN (4 PONTAS), EM LATAO CROMADO, H = 300 MM, DUAS DESCIDAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ",null,"71,07",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 41411"},"SINAPI-I",41411,"CAPTOR FRANKLIN (4 PONTAS), EM LATAO CROMADO, H = 300 MM, UMA DESCIDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ",null,"64,44",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 41412"},"SINAPI-I",41412,"CAPTOR FRANKLIN (4 PONTAS), EM LATAO CROMADO, H = 350 MM, DUAS DESCIDAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ",null,"124,63",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 41413"},"SINAPI-I",41413,"CAPTOR FRANKLIN (4 PONTAS), EM LATAO CROMADO, H=350 MM, UMA DESCIDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ",null,"112,15",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39359"},"SINAPI-I",39359,"CARENAGEM /TAMPA, EM PLASTICO, COR BRANCA, UTILIZADO EM KIT CHASSI METALICO PARA INSTAL. HIDRAULICA DE CUBA SIMPLES SEM MAQUINA DE LAVAR ROUPA, *355* X *670* MM (L X H) (COM FUROS E DEMAIS ENCAIXES)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ",null,"38,49",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39360"},"SINAPI-I",39360,"CARENAGEM /TAMPA, EM PLASTICO, COR BRANCA, UTILIZADO EM KIT CHASSI METALICO PARA INSTAL. HIDRAULICA DE TANQUE COM MAQUINA DE LAVAR ROUPA, *360* X *470* MM (L X H) (COM FUROS E DEMAIS ENCAIXES)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ",null,"38,49",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 10710"},"SINAPI-I",10710,"CARPETE DE NYLON EM MANTA PARA TRAFEGO COMERCIAL PESADO, E = 6 A 7 MM (INSTALADO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M2    ",null,"147,00",null,"C "]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 10709"},"SINAPI-I",10709,"CARPETE DE NYLON EM MANTA PARA TRAFEGO COMERCIAL PESADO, E = 9 A 10 MM (INSTALADO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","M2    ",null,"180,59",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39636"},"SINAPI-I",39636,"CARPETE DE NYLON EM PLACAS 50 X 50 CM PARA TRAFEGO COMERCIAL PESADO, E = 6,5 MM (INSTALADO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M2    ",null,"184,41",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 10708"},"SINAPI-I",10708,"CARPETE DE POLIESTER EM MANTA PARA TRAFEGO COMERCIAL PESADO, E = 4 A 5 MM (INSTALADO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M2    ",null,"56,90",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39635"},"SINAPI-I",39635,"CARPETE DE POLIPROPILENO EM MANTA PARA TRAFEGO COMERCIAL MEDIO, E = 5 A 6 MM (INSTALADO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M2    ",null,"96,88",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 6117"},"SINAPI-I",6117,"CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","H     ",null,"21,01",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 40913"},"SINAPI-I",40913,"CARPINTEIRO AUXILIAR (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","MES   ",null,"3.688,27",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1214"},"SINAPI-I",1214,"CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","H     ",null,"26,78",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 40915"},"SINAPI-I",40915,"CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","MES   ",null,"4.698,66",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 40914"},"SINAPI-I",40914,"CARPINTEIRO DE FORMAS OU OFICIAL (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","MES   ",null,"4.989,83",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1213"},"SINAPI-I",1213,"CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","H     ",null,"28,45",null,"C "]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 5091"},"SINAPI-I",5091,"CARRANCA PARA JANELA VENEZIANA DE ABRIR, EM LATAO CROMADO, SIMPLES, PARA APARAFUSAR NA PAREDE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ",null,"22,06",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 14615"},"SINAPI-I",14615,"CARRINHO COM 2 PNEUS PARA TRANSPORTAR TUBO CONCRETO, ALTURA ATE 1,0 M E DIAMETRO ATE 1000MM, COM ESTRUTURA EM PERFIL OU TUBO METALICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ",null,"3.445,18",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 2711"},"SINAPI-I",2711,"CARRINHO DE MAO, EM ACO, COM CAPACIDADE DE *45 A 65* L / *100* KG, PNEU COM CAMARA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ",null,"225,00",null,"C "]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 37727"},"SINAPI-I",37727,"CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,25 X 4,10 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ",null,"19.043,29",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 37728"},"SINAPI-I",37728,"CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 5,5 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ",null,"25.834,95",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 37729"},"SINAPI-I",37729,"CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 6,00 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ",null,"27.965,67",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 37730"},"SINAPI-I",37730,"CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 6,5 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ",null,"30.096,38",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 37731"},"SINAPI-I",37731,"CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 7,00 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ",null,"32.227,10",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 37732"},"SINAPI-I",37732,"CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 7,5 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ",null,"36.754,88",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 36496"},"SINAPI-I",36496,"CAVALETE PARA TALHA COM ESTRUTURA EM TUBO METALICO ALTURA MINIMA 3,2 M EQUIPADO COM RODAS DE BORRACHA PARA MOVIMENTACAO DE TUBOS DE CONCRETO NA CENTRAL DE PREMOLDADOS COM CAPACIDADE DE CARGA DE 3 TONELADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ",null,"8.747,25",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 10630"},"SINAPI-I",10630,"CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO 49000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *66000* KG, POTENCIA *360* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ",null,"790.429,14",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 37762"},"SINAPI-I",37762,"CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *36000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *286* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ",null,"677.902,91",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 37763"},"SINAPI-I",37763,"CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *45000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *330* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ",null,"686.136,43",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 41992"},"SINAPI-I",41992,"CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *80000* KG, POTENCIA *380* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ",null,"780.000,00",null,"C "]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 13215"},"SINAPI-I",13215,"CAVALO MECANICO TRACAO 6X2, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO 56000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *66000* KG, POTENCIA *360* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ",null,"956.474,22",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 4235"},"SINAPI-I",4235,"CAVOUQUEIRO OU OPERADOR DE PERFURATRIZ / ROMPEDOR (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","H     ",null,"21,60",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 40976"},"SINAPI-I",40976,"CAVOUQUEIRO OU OPERADOR DE PERFURATRIZ / ROMPEDOR (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","MES   ",null,"3.790,82",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 43091"},"SINAPI-I",43091,"CENTRO DE MEDICAO AGRUPADA, EM POLICARBONATO / PVC, COM 12 MEDIDORES E PROTECAO GERAL (INCLUI BARRAMENTO, DISJUNTORES E ACESSORIOS DE FIXACAO) (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ",null,"8.563,71",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 43092"},"SINAPI-I",43092,"CENTRO DE MEDICAO AGRUPADA, EM POLICARBONATO / PVC, COM 16 MEDIDORES E PROTECAO GERAL (INCLUI BARRAMENTO, DISJUNTORES E ACESSORIOS DE FIXACAO) (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ",null,"11.418,28",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 43089"},"SINAPI-I",43089,"CENTRO DE MEDICAO AGRUPADA, EM POLICARBONATO / PVC, COM 4 MEDIDORES E PROTECAO GERAL (INCLUI BARRAMENTO, DISJUNTORES E ACESSORIOS DE FIXACAO) (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ",null,"1.989,96",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 43090"},"SINAPI-I",43090,"CENTRO DE MEDICAO AGRUPADA, EM POLICARBONATO / PVC, COM 8 MEDIDORES E PROTECAO GERAL (INCLUI BARRAMENTO, DISJUNTORES E ACESSORIOS DE FIXACAO) (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ",null,"4.391,64",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 41967"},"SINAPI-I",41967,"CERA LIQUIDA INCOLOR MULTIPISO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","L     ",null,"22,85",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 12760"},"SINAPI-I",12760,"CHAPA ACO INOX AISI 304 NUMERO 4 (E = 6 MM), ACABAMENTO NUMERO 1 (LAMINADO A QUENTE, FOSCO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M2    ",null,"1.300,93",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 12759"},"SINAPI-I",12759,"CHAPA ACO INOX AISI 304 NUMERO 9 (E = 4 MM), ACABAMENTO NUMERO 1 (LAMINADO A QUENTE, FOSCO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M2    ",null,"867,27",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 43105"},"SINAPI-I",43105,"CHAPA DE ACO CARBONO GALVANIZADA, PERFURADA (GRADE FUROS) E = 1,5 MM, DIAMETRO DO FURO = 9,52 MM (FUROS ALTERNADOS HORIZ.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","KG    ",null,"36,49",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 40424"},"SINAPI-I",40424,"CHAPA DE ACO CARBONO LAMINADO A QUENTE, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/16\", E =4,75 MM (37,29 KG/M2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","KG    ",null,"9,27",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1325"},"SINAPI-I",1325,"CHAPA DE ACO FINA A FRIO BITOLA MSG 20, E = 0,90 MM (7,20 KG/M2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","KG    ",null,"10,15",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1327"},"SINAPI-I",1327,"CHAPA DE ACO FINA A FRIO BITOLA MSG 24, E = 0,60 MM (4,80 KG/M2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","KG    ",null,"10,81",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1328"},"SINAPI-I",1328,"CHAPA DE ACO FINA A FRIO BITOLA MSG 26, E = 0,45 MM (3,60 KG/M2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","KG    ",null,"10,18",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1321"},"SINAPI-I",1321,"CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 13, E = 2,25 MM (18,00 KG/M2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","KG    ",null,"9,42",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1318"},"SINAPI-I",1318,"CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 14, E = 2,00 MM (16,0 KG/M2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","KG    ",null,"9,43",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1322"},"SINAPI-I",1322,"CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 16, E = 1,50 MM (12,00 KG/M2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","KG    ",null,"9,96",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1323"},"SINAPI-I",1323,"CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 18, E = 1,20 MM (9,60 KG/M2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","KG    ",null,"9,96",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1319"},"SINAPI-I",1319,"CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 3/16\", E = 4,75 MM (38,00 KG/M2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","KG    ",null,"8,40",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 11026"},"SINAPI-I",11026,"CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 14, E = 1,95 MM (15,60 KG/M2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","KG    ",null,"11,55",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 11027"},"SINAPI-I",11027,"CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 16, E = 1,55 MM (12,40 KG/M2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","KG    ",null,"12,02",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 11046"},"SINAPI-I",11046,"CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 18, E = 1,25 MM (10,00 KG/M2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","KG    ",null,"11,52",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 11047"},"SINAPI-I",11047,"CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 19, E = 1,11 MM (8,88 KG/M2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","KG    ",null,"12,55",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 43668"},"SINAPI-I",43668,"CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 20, E = 0,95 MM (7,60 KG/M2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","KG    ",null,"11,08",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 11049"},"SINAPI-I",11049,"CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 22, E = 0,80 MM (6,40 KG/M2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","KG    ",null,"12,00",null,"C "]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 43106"},"SINAPI-I",43106,"CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 24, E = 0,64 (5,12 KG/M2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","KG    ",null,"12,07",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 11051"},"SINAPI-I",11051,"CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 26, E = 0,50 MM (4,00 KG/M2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","KG    ",null,"12,60",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 11061"},"SINAPI-I",11061,"CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 30, E = 0,35 MM (2,80 KG/M2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","KG    ",null,"15,12",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1333"},"SINAPI-I",1333,"CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2\" (12,70 MM) 99,59 KG/M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","KG    ",null,"9,15",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1330"},"SINAPI-I",1330,"CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4\" (6,35 MM) 49,79 KG/M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","KG    ",null,"9,06",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 43667"},"SINAPI-I",43667,"CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1\" (25,40 MM) 199,18 KG/M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","KG    ",null,"10,98",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 10957"},"SINAPI-I",10957,"CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/4\" (19,05 MM) 149,39 KG/M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","KG    ",null,"10,45",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1332"},"SINAPI-I",1332,"CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8\" (9,53 MM) 74,69 KG/M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","KG    ",null,"9,30",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1334"},"SINAPI-I",1334,"CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 5/8\" (15,88 MM) 124,49 KG/M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","KG    ",null,"10,31",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1335"},"SINAPI-I",1335,"CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 7/8\" (22,23 MM) 174,28 KG/M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","KG    ",null,"10,65",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 40425"},"SINAPI-I",40425,"CHAPA DE ACO GROSSA, SAE 1020, BITOLA 1/4\", E = 6,35 MM (49,85 KG/M2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","KG    ",null,"9,12",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1337"},"SINAPI-I",1337,"CHAPA DE ACO XADREZ PARA PISOS, E = 1/4\" (6,30 MM) 54,53 KG/M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","KG    ",null,"10,45",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1338"},"SINAPI-I",1338,"CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO BRILHANTE, DE 1,25 X 3,08 METROS, ESPESSURA = 0,8 MILIMETROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M2    ",null,"37,41",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1340"},"SINAPI-I",1340,"CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO FOSCO, DE 1,25 X 3,08 METROS, ESPESSURA = 0,8 MILIMETROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M2    ",null,"43,25",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1341"},"SINAPI-I",1341,"CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, TEXTURIZADO, DE 1,25 X 3,08 METROS, ESPESSURA = 0,8 MILIMETROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M2    ",null,"41,65",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 34659"},"SINAPI-I",34659,"CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 12 MM, DE *2,75 X 1,85* M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","M2    ",null,"43,29",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 34514"},"SINAPI-I",34514,"CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 15 MM, DE *2,75 X 1,85* M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","M2    ",null,"47,95",null,"C "]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 34660"},"SINAPI-I",34660,"CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 18 MM, DE *2,75 X 1,85* M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","M2    ",null,"60,85",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 34661"},"SINAPI-I",34661,"CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 25 MM, DE *2,75 X 1,85* M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","M2    ",null,"87,40",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 34667"},"SINAPI-I",34667,"CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 6 MM, DE *2,75 X 1,85* M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","M2    ",null,"31,65",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 34668"},"SINAPI-I",34668,"CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 9 MM, DE *2,75 X 1,85* M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","M2    ",null,"41,36",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 34741"},"SINAPI-I",34741,"CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 12 MM, DE *2,75 X 1,85* M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M2    ",null,"45,51",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 34664"},"SINAPI-I",34664,"CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 15 MM, DE *2,75 X 1,85* M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M2    ",null,"49,66",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 34665"},"SINAPI-I",34665,"CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 18 MM, DE *2,75 X 1,85* M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M2    ",null,"61,65",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 34666"},"SINAPI-I",34666,"CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 25 MM, DE *2,75 X 1,85* M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M2    ",null,"93,12",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 34669"},"SINAPI-I",34669,"CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 6 MM, DE *2,75 X 1,85* M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","M2    ",null,"34,14",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 34670"},"SINAPI-I",34670,"CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 9 MM, DE *2,75 X 1,85* M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","M2    ",null,"41,76",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 34671"},"SINAPI-I",34671,"CHAPA DE MDF CRU, E = 12 MM, DE *2,75 X 1,85* M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M2    ",null,"34,85",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 34672"},"SINAPI-I",34672,"CHAPA DE MDF CRU, E = 15 MM, DE *2,75 X 1,85* M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M2    ",null,"36,75",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 34673"},"SINAPI-I",34673,"CHAPA DE MDF CRU, E = 18 MM, DE *2,75 X 1,85* M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M2    ",null,"44,85",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 34674"},"SINAPI-I",34674,"CHAPA DE MDF CRU, E = 20 MM, DE *2,75 X 1,85* M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M2    ",null,"59,63",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 34675"},"SINAPI-I",34675,"CHAPA DE MDF CRU, E = 25 MM, DE *2,75 X 1,85* M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M2    ",null,"72,70",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 34676"},"SINAPI-I",34676,"CHAPA DE MDF CRU, E = 6 MM, DE *2,75 X 1,85* M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","M2    ",null,"20,93",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 34677"},"SINAPI-I",34677,"CHAPA DE MDF CRU, E = 9 MM, DE *2,75 X 1,85* M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","M2    ",null,"28,14",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 43126"},"SINAPI-I",43126,"CHAPA EM ACO GALVANIZADO PARA STEEL DECK, COM NERVURAS TRAPEZOIDAIS, LARGURA UTIL DE 915 MM E ESPESSURA DE 0,80 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","M2    ",null,"105,89",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 43124"},"SINAPI-I",43124,"CHAPA EM ACO GALVANIZADO PARA STEEL DECK, COM NERVURAS TRAPEZOIDAIS, LARGURA UTIL DE 915 MM E ESPESSURA DE 0,95 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","M2    ",null,"123,65",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 43125"},"SINAPI-I",43125,"CHAPA EM ACO GALVANIZADO PARA STEEL DECK, COM NERVURAS TRAPEZOIDAIS, LARGURA UTIL DE 915 MM E ESPESSURA DE 1,25 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","M2    ",null,"160,36",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 40623"},"SINAPI-I",40623,"CHAPA PARA EMENDA DE VIGA, EM ACO GROSSO, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/16 \", E= 4,75 MM, 4 FUROS, LARGURA 45 MM, COMPRIMENTO 500 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","PAR   ",null,"101,78",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 43701"},"SINAPI-I",43701,"CHAPA/BOBINA LISA EM ALUMINIO, LIGA 1.200 - H14, QUALQUER ESPESSURA, QUALQUER LARGURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","KG    ",null,"39,00",null,"C "]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1345"},"SINAPI-I",1345,"CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = *17* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M2    ",null,"93,97",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1346"},"SINAPI-I",1346,"CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 10 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","M2    ",null,"54,66",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1347"},"SINAPI-I",1347,"CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 12 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","M2    ",null,"67,73",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 43678"},"SINAPI-I",43678,"CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 14 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","M2    ",null,"78,56",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 43680"},"SINAPI-I",43680,"CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 20 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","M2    ",null,"113,17",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 43679"},"SINAPI-I",43679,"CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 6 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M2    ",null,"39,72",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1355"},"SINAPI-I",1355,"CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 14 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","M2    ",null,"45,20",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1358"},"SINAPI-I",1358,"CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","M2    ",null,"55,49",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 43677"},"SINAPI-I",43677,"CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 20 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","M2    ",null,"68,84",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 43682"},"SINAPI-I",43682,"CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 6 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","M2    ",null,"21,10",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 43681"},"SINAPI-I",43681,"CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 8 A 12 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","M2    ",null,"34,96",null,"C "]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 20971"},"SINAPI-I",20971,"CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2\" X 2 1/2\", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ",null,"11,18",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39746"},"SINAPI-I",39746,"CHUMBADOR DE ACO GALVANIZADO, 1\" X 600 MM, PARA POSTES DE ACO COM BASE, INCLUSO PORCA E ARRUELA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ",null,"109,93",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 13279"},"SINAPI-I",13279,"CHUMBADOR DE ACO TIPO PARABOLT, * 5/8\" X 200* MM, COM PORCA E ARRUELA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","KG    ",null,"27,83",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 11977"},"SINAPI-I",11977,"CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/2\", COMPRIMENTO 75 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ",null,"14,42",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 11976"},"SINAPI-I",11976,"CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4\" COM PARAFUSO 1/4\" X 40 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ",null,"1,61",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 11975"},"SINAPI-I",11975,"CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 5/8\", COMPRIMENTO 6\", COM PORCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ",null,"31,60",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1368"},"SINAPI-I",1368,"CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ",null,"73,70",null,"C "]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1367"},"SINAPI-I",1367,"CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO CROMADO, COM CANO, 4 TEMPERATURAS (110/220 V)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ",null,"238,40",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1380"},"SINAPI-I",1380,"CIMENTO BRANCO NAO ESTRUTURAL (CPB - NAO ESTRUTURAL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","KG    ",null,"5,15",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1375"},"SINAPI-I",1375,"CIMENTO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA ULTRARRAPIDA PARA TAMPONAMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","KG    ",null,"15,80",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1379"},"SINAPI-I",1379,"CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","KG    ",null,"0,77",null,"C "]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 13284"},"SINAPI-I",13284,"CIMENTO PORTLAND DE ALTO FORNO (AF) CP III-40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","KG    ",null,"0,69",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 44528"},"SINAPI-I",44528,"CIMENTO PORTLAND ESTRUTURAL BRANCO CPB - 32 OU CPB - 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","KG    ",null,"4,10",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 34753"},"SINAPI-I",34753,"CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV-32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","KG    ",null,"0,74",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 420"},"SINAPI-I",420,"CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA FIXACAO DE CAIXA MEDICAO, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ",null,"46,13",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 12327"},"SINAPI-I",12327,"CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 210 MM DE DIAMETRO PARA INSTALACAO DE TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ",null,"54,95",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 36148"},"SINAPI-I",36148,"CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSORIO, CINTURA E PERNAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ",null,"74,16",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 12329"},"SINAPI-I",12329,"COBRE ELETROLITICO EM BARRA OU CHAPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","KG    ",null,"141,88",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1339"},"SINAPI-I",1339,"COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO E OUTROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","KG    ",null,"37,51",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 44396"},"SINAPI-I",44396,"COLA BRANCA BASE PVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","KG    ",null,"29,13",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 44327"},"SINAPI-I",44327,"COLA PARA TUBOS E MANTAS ELASTOMERICAS, A BASE DE SOLVENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","L     ",null,"99,06",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 37418"},"SINAPI-I",37418,"COLAR DE TOMADA EM POLIPROPILENO, PP, COM PARAFUSOS, PARA PEAD, 63 X 1/2\" - LIGACAO PREDIAL DE AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ",null,"16,59",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 37419"},"SINAPI-I",37419,"COLAR DE TOMADA EM POLIPROPILENO, PP, COM PARAFUSOS, PARA PEAD, 63 X 3/4\" - LIGACAO PREDIAL DE AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ",null,"17,04",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1427"},"SINAPI-I",1427,"COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 110 MM X 1/2\" OU 110 MM X 3/4\", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ",null,"19,33",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1402"},"SINAPI-I",1402,"COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 32 MM X 1/2\" OU 32 MM X 3/4\", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ",null,"6,69",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1420"},"SINAPI-I",1420,"COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 40 MM X 1/2\" OU 40 MM X 3/4\", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ",null,"8,60",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1419"},"SINAPI-I",1419,"COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 50 MM X 1/2\" OU 50 MM X 3/4\", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ",null,"10,39",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1414"},"SINAPI-I",1414,"COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 60 MM X 1/2\" OU 60 MM X 3/4\", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ",null,"10,17",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1413"},"SINAPI-I",1413,"COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 75 MM X 1/2\" OU 75 MM X 3/4\", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ",null,"15,02",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1412"},"SINAPI-I",1412,"COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 85 MM X 1/2\" OU 85 MM X 3/4\", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ",null,"12,72",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1406"},"SINAPI-I",1406,"COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA ROSCAVEL COM BUCHA DE LATAO, DE 60 MM X 1/2\" OU 60 MM X 3/4\", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ",null,"15,35",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 11281"},"SINAPI-I",11281,"COMPACTADOR DE SOLO A PERCUSSAO (SOQUETE), A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 55 A 65 KG, FORCA DE IMPACTO 1.000 A 1.500 KGF, FREQ. 600 A 700 GOLPES P/ MINUTO, VELOCIDADE TRABALHO DE 10 A 15 M/MIN, POT. DE 2,00 A 3,00 HP                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ",null,"13.450,00",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1442"},"SINAPI-I",1442,"COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ",null,"11.291,17",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 13457"},"SINAPI-I",13457,"COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 150 A 175 KG, FORCA CENTRIF. 2800 A 3100 KGF, LARG. TRABALHO DE 450 A 520 MM, FREQ. VIBRACAO 4000 A 4300 RPM, VELOC. TRABALHO DE 15 A 20 M/MIN, POT. DE 6,0 A 7,0 HP                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ",null,"9.746,37",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 40699"},"SINAPI-I",40699,"COMPACTADOR DE SOLO, TIPO PLACA VIBRATORIA NAO REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 80 A 120 KG, FORCA CENTRIF. DE 1300 A 2000 KGF, LARG. TRABALHO DE 400 A 500 MM, FREQ. VIBRACAO DE 4800 A 6000 RPM, VELOCIDADE TRABALHO DE 20 A 30 M/MIN, POT. DE 5,0 A 6,0 HP                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ",null,"7.534,32",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 40701"},"SINAPI-I",40701,"COMPACTADOR DE SOLO, TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A DIESEL, PESO 700 A 820 KG, FORCA CENTRIF. DE 6.200 A 10.000 KGF, LARG. TRABALHO DE 650 A 720 MM, FREQ. VIBRACAO DE 3.000 A 3.500 RPM, VELOCIDADE TRABALHO DE 25 A 30 M/MIN, POT. DE 13,0 A 15,0 HP                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ",null,"133.217,07",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 40700"},"SINAPI-I",40700,"COMPACTADOR DE SOLO, TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 160 A 265 KG, FORCA CENTRIF. DE 2750 A 4000 KGF, LARG. TRABALHO DE 430 A 550 MM, FREQ. VIBRACAO DE 4000 A 5500 RPM, VELOCIDADE TRABALHO DE 20 A 25 M/MIN, POT. DE 7,5 A 9,0 HP                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ",null,"17.538,91",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 13458"},"SINAPI-I",13458,"COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ",null,"16.666,30",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 11134"},"SINAPI-I",11134,"COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 10 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M2    ",null,"77,87",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 11135"},"SINAPI-I",11135,"COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 12 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M2    ",null,"84,07",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 11136"},"SINAPI-I",11136,"COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 15 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M2    ",null,"96,26",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 34743"},"SINAPI-I",34743,"COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 18 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M2    ",null,"116,15",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 11137"},"SINAPI-I",11137,"COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 20 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M2    ",null,"131,92",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 34745"},"SINAPI-I",34745,"COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 25 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M2    ",null,"156,88",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 34746"},"SINAPI-I",34746,"COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 4 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M2    ",null,"42,78",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1360"},"SINAPI-I",1360,"COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 6 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M2    ",null,"49,91",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 36524"},"SINAPI-I",36524,"COMPRESSOR DE AR ESTACIONARIO, VAZAO 620 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 109 PSI, MOTOR ELETRICO, POTENCIA 127 CV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ",null,"196.741,66",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 36526"},"SINAPI-I",36526,"COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL VAZAO 400 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 110 CV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ",null,"158.542,44",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 36523"},"SINAPI-I",36523,"COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL VAZAO 748 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 210 CV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ",null,"339.417,97",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 36527"},"SINAPI-I",36527,"COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL VAZAO 860 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 250 CV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ",null,"368.677,83",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38642"},"SINAPI-I",38642,"COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 152 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 31,5 KW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ",null,"85.837,66",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 36522"},"SINAPI-I",36522,"COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ",null,"99.828,17",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 36525"},"SINAPI-I",36525,"COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 250 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 81 CV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ",null,"133.693,23",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 13803"},"SINAPI-I",13803,"COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 89 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO *102* PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA *20* CV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ",null,"133.310,69",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 34348"},"SINAPI-I",34348,"CONCERTINA CLIPADA (DUPLA) EM ACO GALVANIZADO DE ALTA RESISTENCIA, COM ESPIRAL DE 300 MM, D = 2,76 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ",null,"26,97",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 34347"},"SINAPI-I",34347,"CONCERTINA SIMPLES EM ACO GALVANIZADO DE ALTA RESISTENCIA, COM ESPIRAL DE 300 MM, D = 2,76 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","M     ",null,"19,28",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 11146"},"SINAPI-I",11146,"CONCRETO AUTOADENSAVEL (CAA) CLASSE DE RESISTENCIA C15, ESPALHAMENTO SF2, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 15823)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M3    ",null,"605,66",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 11147"},"SINAPI-I",11147,"CONCRETO AUTOADENSAVEL (CAA) CLASSE DE RESISTENCIA C20, ESPALHAMENTO SF2, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 15823)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M3    ",null,"629,37",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 34872"},"SINAPI-I",34872,"CONCRETO AUTOADENSAVEL (CAA) CLASSE DE RESISTENCIA C25, ESPALHAMENTO SF2, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 15823)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M3    ",null,"636,43",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 34491"},"SINAPI-I",34491,"CONCRETO AUTOADENSAVEL (CAA) CLASSE DE RESISTENCIA C30, ESPALHAMENTO SF2, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 15823)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M3    ",null,"654,88",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 34770"},"SINAPI-I",34770,"CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 30/45 - AQUISICAO POSTO USINA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","T     ",null,"622,86",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1518"},"SINAPI-I",1518,"CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","T     ",null,"635,00",null,"C "]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 41965"},"SINAPI-I",41965,"CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, PARA BINDER, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","T     ",null,"556,79",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1524"},"SINAPI-I",1524,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M3    ",null,"581,09",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 34492"},"SINAPI-I",34492,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M3    ",null,"538,25",null,"C "]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38404"},"SINAPI-I",38404,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M3    ",null,"557,52",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39849"},"SINAPI-I",39849,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M3    ",null,"638,92",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38464"},"SINAPI-I",38464,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0, SLUMP = 220 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M3    ",null,"648,19",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1527"},"SINAPI-I",1527,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M3    ",null,"599,54",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 34493"},"SINAPI-I",34493,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M3    ",null,"553,42",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38405"},"SINAPI-I",38405,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M3    ",null,"574,71",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38408"},"SINAPI-I",38408,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M3    ",null,"636,15",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1525"},"SINAPI-I",1525,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M3    ",null,"617,98",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 34494"},"SINAPI-I",34494,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M3    ",null,"571,87",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38406"},"SINAPI-I",38406,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M3    ",null,"606,86",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38409"},"SINAPI-I",38409,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M3    ",null,"640,49",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 43360"},"SINAPI-I",43360,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 220 +/- 30 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M3    ",null,"667,85",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 11145"},"SINAPI-I",11145,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M3    ",null,"636,43",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 34495"},"SINAPI-I",34495,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M3    ",null,"590,31",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 34479"},"SINAPI-I",34479,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M3    ",null,"654,88",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 34496"},"SINAPI-I",34496,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M3    ",null,"615,80",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 34481"},"SINAPI-I",34481,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C45, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M3    ",null,"684,27",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 34483"},"SINAPI-I",34483,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C50, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M3    ",null,"731,09",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 34485"},"SINAPI-I",34485,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C60, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M3    ",null,"781,82",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 14041"},"SINAPI-I",14041,"CONCRETO USINADO CONVENCIONAL (NAO BOMBEAVEL) CLASSE DE RESISTENCIA C10, COM BRITA 1 E 2, SLUMP = 80 MM +/- 10 MM (NBR 8953)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M3    ",null,"508,22",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1523"},"SINAPI-I",1523,"CONCRETO USINADO CONVENCIONAL (NAO BOMBEAVEL) CLASSE DE RESISTENCIA C15, COM BRITA 1 E 2, SLUMP = 80 MM +/- 10 MM (NBR 8953)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M3    ",null,"516,52",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 14052"},"SINAPI-I",14052,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO B, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2\", COM TAMPA CEGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ",null,"13,10",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 14054"},"SINAPI-I",14054,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO B, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1\", COM TAMPA CEGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ",null,"17,04",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 14053"},"SINAPI-I",14053,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO B, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4\", COM TAMPA CEGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ",null,"13,30",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 2558"},"SINAPI-I",2558,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2\", COM TAMPA CEGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ",null,"10,02",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 2560"},"SINAPI-I",2560,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1\", COM TAMPA CEGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ",null,"17,63",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 2559"},"SINAPI-I",2559,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4\", COM TAMPA CEGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ",null,"14,10",null,"C "]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 2592"},"SINAPI-I",2592,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 4\", COM TAMPA CEGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ",null,"233,74",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 2589"},"SINAPI-I",2589,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/2\", COM TAMPA CEGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ",null,"31,26",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 2566"},"SINAPI-I",2566,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/4\", COM TAMPA CEGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ",null,"23,52",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 2591"},"SINAPI-I",2591,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2\", COM TAMPA CEGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ",null,"11,40",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 2590"},"SINAPI-I",2590,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1\", COM TAMPA CEGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ",null,"19,18",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 2567"},"SINAPI-I",2567,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 2\", COM TAMPA CEGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ",null,"45,86",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 2565"},"SINAPI-I",2565,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4\", COM TAMPA CEGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ",null,"11,42",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 2568"},"SINAPI-I",2568,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3\", COM TAMPA CEGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ",null,"127,35",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 2594"},"SINAPI-I",2594,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 4\", COM TAMPA CEGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ",null,"212,16",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 2587"},"SINAPI-I",2587,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/2\", COM TAMPA CEGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ",null,"36,16",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 2588"},"SINAPI-I",2588,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/4\", COM TAMPA CEGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ",null,"28,72",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 2569"},"SINAPI-I",2569,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2\", COM TAMPA CEGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ",null,"11,07",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 2570"},"SINAPI-I",2570,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1\", COM TAMPA CEGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ",null,"18,55",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 2571"},"SINAPI-I",2571,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 2\", COM TAMPA CEGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ",null,"55,07",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 2593"},"SINAPI-I",2593,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4\", COM TAMPA CEGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ",null,"11,80",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 2572"},"SINAPI-I",2572,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3\", COM TAMPA CEGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ",null,"162,86",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 2595"},"SINAPI-I",2595,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 4\", COM TAMPA CEGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ",null,"254,09",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 2576"},"SINAPI-I",2576,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/2\", COM TAMPA CEGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ",null,"43,31",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 2575"},"SINAPI-I",2575,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/4\", COM TAMPA CEGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ",null,"32,56",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 2573"},"SINAPI-I",2573,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2\", COM TAMPA CEGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ",null,"13,52",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 2586"},"SINAPI-I",2586,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1\", COM TAMPA CEGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ",null,"21,92",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 2577"},"SINAPI-I",2577,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 2\", COM TAMPA CEGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ",null,"58,69",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 2574"},"SINAPI-I",2574,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4\", COM TAMPA CEGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ",null,"13,61",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 2578"},"SINAPI-I",2578,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3\", COM TAMPA CEGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ",null,"183,25",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 2585"},"SINAPI-I",2585,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 4\", COM TAMPA CEGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ",null,"251,46",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 12008"},"SINAPI-I",12008,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO TB, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3\", COM TAMPA CEGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ",null,"134,92",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 2582"},"SINAPI-I",2582,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/2\", COM TAMPA CEGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ",null,"40,18",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 2597"},"SINAPI-I",2597,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/4\", COM TAMPA CEGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ",null,"34,43",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 2579"},"SINAPI-I",2579,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2\", COM TAMPA CEGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ",null,"16,39",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 2581"},"SINAPI-I",2581,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1\", COM TAMPA CEGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ",null,"20,98",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 2596"},"SINAPI-I",2596,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 2\", COM TAMPA CEGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ",null,"62,04",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 2580"},"SINAPI-I",2580,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4\", COM TAMPA CEGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ",null,"17,97",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 2583"},"SINAPI-I",2583,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3\", COM TAMPA CEGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ",null,"150,90",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 2584"},"SINAPI-I",2584,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 4\", COM TAMPA CEGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ",null,"251,20",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 12010"},"SINAPI-I",12010,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"B\", SEM TAMPA, DE 1/2\" OU 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ",null,"11,09",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39329"},"SINAPI-I",39329,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"B\", SEM TAMPA, DE 1\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ",null,"11,60",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39330"},"SINAPI-I",39330,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"C\", SEM TAMPA, DE 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ",null,"12,21",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39332"},"SINAPI-I",39332,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"C\", SEM TAMPA, DE 1\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ",null,"13,64",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39331"},"SINAPI-I",39331,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"C\", SEM TAMPA, DE 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ",null,"10,86",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39333"},"SINAPI-I",39333,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"E\", SEM TAMPA, DE 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ",null,"10,59",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39335"},"SINAPI-I",39335,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"E\", SEM TAMPA, DE 1\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ",null,"12,25",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39334"},"SINAPI-I",39334,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"E\", SEM TAMPA, DE 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ",null,"9,74",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 12016"},"SINAPI-I",12016,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"LB\", SEM TAMPA, DE 1/2\" OU 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ",null,"12,22",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 12015"},"SINAPI-I",12015,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"LB\", SEM TAMPA, DE 1\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ",null,"14,23",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 12020"},"SINAPI-I",12020,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"LL\", SEM TAMPA, DE 1/2\" OU 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ",null,"12,22",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 12019"},"SINAPI-I",12019,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"LL\", SEM TAMPA, DE 1\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ",null,"14,23",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39336"},"SINAPI-I",39336,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"LR\", SEM TAMPA, DE 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ",null,"12,21",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39338"},"SINAPI-I",39338,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"LR\", SEM TAMPA, DE 1\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ",null,"13,64",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39337"},"SINAPI-I",39337,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"LR\", SEM TAMPA, DE 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ",null,"10,86",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39341"},"SINAPI-I",39341,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"T\", SEM TAMPA, DE 1\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ",null,"17,78",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39340"},"SINAPI-I",39340,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"T\", SEM TAMPA, DE 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ",null,"13,06",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 12025"},"SINAPI-I",12025,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"TB\", SEM TAMPA, DE 1/2\" OU 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ",null,"13,48",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39342"},"SINAPI-I",39342,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"TB\", SEM TAMPA, DE 1\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ",null,"17,78",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39343"},"SINAPI-I",39343,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"X\", SEM TAMPA, DE 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ",null,"15,02",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39345"},"SINAPI-I",39345,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"X\", SEM TAMPA, DE 1\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ",null,"20,32",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39344"},"SINAPI-I",39344,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"X\", SEM TAMPA, DE 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ",null,"14,52",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 12623"},"SINAPI-I",12623,"CONDUTOR PLUVIAL, PVC, CIRCULAR, DIAMETRO ENTRE 80 E 100 MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","M     ",null,"39,76",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 34498"},"SINAPI-I",34498,"CONE DE SINALIZACAO EM PVC FLEXIVEL, H = 70 / 76 CM (NBR 15071)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ",null,"119,21",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 13244"},"SINAPI-I",13244,"CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ",null,"50,18",null,"C "]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38998"},"SINAPI-I",38998,"CONECTOR / ADAPTADOR F/F, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 25 MM X 1/2\", PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ",null,"11,61",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38999"},"SINAPI-I",38999,"CONECTOR / ADAPTADOR F/F, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 32 MM X 3/4\", PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ",null,"29,35",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38996"},"SINAPI-I",38996,"CONECTOR / ADAPTADOR F/M, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 25 MM X 1/2\", PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ",null,"20,74",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 44173"},"SINAPI-I",44173,"CONECTOR / ADAPTADOR F/M, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 25 MM X 3/4\", PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ",null,"20,17",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 44174"},"SINAPI-I",44174,"CONECTOR / ADAPTADOR F/M, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 32 MM X 1\", PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ",null,"33,02",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38997"},"SINAPI-I",38997,"CONECTOR / ADAPTADOR F/M, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 32 MM X 3/4\", PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ",null,"29,68",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39600"},"SINAPI-I",39600,"CONECTOR / TOMADA FEMEA RJ 45, CATEGORIA 5 E (CAT 5E) PARA CABOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ",null,"18,61",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39601"},"SINAPI-I",39601,"CONECTOR / TOMADA FEMEA RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ",null,"39,48",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39862"},"SINAPI-I",39862,"CONECTOR BRONZE/LATAO SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 15 MM X 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ",null,"13,96",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39863"},"SINAPI-I",39863,"CONECTOR BRONZE/LATAO SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22 MM X 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ",null,"14,16",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39864"},"SINAPI-I",39864,"CONECTOR BRONZE/LATAO SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22 MM X 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ",null,"17,57",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39865"},"SINAPI-I",39865,"CONECTOR BRONZE/LATAO SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 28 MM X 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ",null,"24,76",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 2517"},"SINAPI-I",2517,"CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 1 1/2\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ",null,"25,03",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 2522"},"SINAPI-I",2522,"CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 1 1/4\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ",null,"16,17",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 2548"},"SINAPI-I",2548,"CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 1/2\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ",null,"9,95",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 2516"},"SINAPI-I",2516,"CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 1\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ",null,"12,99",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 2518"},"SINAPI-I",2518,"CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 2 1/2\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ",null,"119,13",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 2521"},"SINAPI-I",2521,"CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 2\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ",null,"50,71",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 2515"},"SINAPI-I",2515,"CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 3/4\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ",null,"10,81",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 2519"},"SINAPI-I",2519,"CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 3\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ",null,"143,65",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 2520"},"SINAPI-I",2520,"CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 4\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ",null,"264,39",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1602"},"SINAPI-I",1602,"CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1 1/2\", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 37 A 40 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ",null,"48,71",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1601"},"SINAPI-I",1601,"CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1 1/4\", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 31 A 34 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ",null,"43,41",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1598"},"SINAPI-I",1598,"CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1/2\", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 12,5 A 15 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ",null,"12,85",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1600"},"SINAPI-I",1600,"CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1\", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 22,5 A 25 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ",null,"18,96",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1603"},"SINAPI-I",1603,"CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 2\", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 47,5 A 50 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ",null,"73,54",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1599"},"SINAPI-I",1599,"CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 3/4\", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 17,5 A 20 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ",null,"14,91",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1597"},"SINAPI-I",1597,"CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 3/8\", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 9 A 10 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ",null,"12,08",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39602"},"SINAPI-I",39602,"CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 5 E (CAT 5E) PARA CABOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ",null,"1,97",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39603"},"SINAPI-I",39603,"CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ",null,"4,20",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 11821"},"SINAPI-I",11821,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 25 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ",null,"9,92",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1562"},"SINAPI-I",1562,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 50 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ",null,"16,25",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1563"},"SINAPI-I",1563,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 70 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ",null,"21,80",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 11856"},"SINAPI-I",11856,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 10 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ",null,"6,50",null,"C "]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 11857"},"SINAPI-I",11857,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 120 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ",null,"34,21",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 11858"},"SINAPI-I",11858,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 150 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ",null,"42,46",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1539"},"SINAPI-I",1539,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 16 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ",null,"7,64",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 11859"},"SINAPI-I",11859,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 185 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ",null,"57,76",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1550"},"SINAPI-I",1550,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 25 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ",null,"8,06",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 11854"},"SINAPI-I",11854,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 35 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ",null,"10,07",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 11862"},"SINAPI-I",11862,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 50 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ",null,"14,12",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 11863"},"SINAPI-I",11863,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 6 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ",null,"5,70",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 11855"},"SINAPI-I",11855,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 70 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ",null,"21,08",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 11864"},"SINAPI-I",11864,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ",null,"31,87",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 2527"},"SINAPI-I",2527,"CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1 1/2\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ",null,"8,96",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 2526"},"SINAPI-I",2526,"CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1 1/4\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ",null,"5,74",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 2487"},"SINAPI-I",2487,"CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1/2\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ",null,"1,96",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 2483"},"SINAPI-I",2483,"CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ",null,"4,08",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 2528"},"SINAPI-I",2528,"CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 2 1/2\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ",null,"22,54",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 2489"},"SINAPI-I",2489,"CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 2\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ",null,"9,93",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 2488"},"SINAPI-I",2488,"CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 3/4\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ",null,"2,29",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 2484"},"SINAPI-I",2484,"CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 3\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ",null,"32,74",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 2485"},"SINAPI-I",2485,"CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 4\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ",null,"51,32",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39279"},"SINAPI-I",39279,"CONECTOR/ADAPTADOR FIXO, ROSCA FEMEA, EM PLASTICO, DN 16 MM X 1/2\", PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ",null,"9,56",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39280"},"SINAPI-I",39280,"CONECTOR/ADAPTADOR FIXO, ROSCA FEMEA, EM PLASTICO, DN 20 MM X 1/2\", PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ",null,"10,70",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39281"},"SINAPI-I",39281,"CONECTOR/ADAPTADOR FIXO, ROSCA FEMEA, EM PLASTICO, DN 20 MM X 3/4\", PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ",null,"14,15",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39282"},"SINAPI-I",39282,"CONECTOR/ADAPTADOR FIXO, ROSCA FEMEA, EM PLASTICO, DN 25 MM X 3/4\", PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ",null,"19,75",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38844"},"SINAPI-I",38844,"CONECTOR/ADAPTADOR FIXO, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 16 MM X 1/2\", PARA TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ",null,"9,69",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38846"},"SINAPI-I",38846,"CONECTOR/ADAPTADOR FIXO, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 20 MM X 1/2\", PARA TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ",null,"9,86",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38847"},"SINAPI-I",38847,"CONECTOR/ADAPTADOR FIXO, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 20 MM X 3/4\", PARA TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ",null,"11,55",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38850"},"SINAPI-I",38850,"CONECTOR/ADAPTADOR FIXO, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 25 MM X 1\", PARA TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ",null,"20,86",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38848"},"SINAPI-I",38848,"CONECTOR/ADAPTADOR FIXO, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 25 MM X 3/4\", PARA TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ",null,"13,67",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38851"},"SINAPI-I",38851,"CONECTOR/ADAPTADOR FIXO, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 32 MM X 1\", PARA TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ",null,"23,58",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38854"},"SINAPI-I",38854,"CONECTOR/ADAPTADOR MOVEL, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 16 MM X 3/4\", PARA TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ",null,"10,24",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 44247"},"SINAPI-I",44247,"CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 114 MM X 4\", PARA AGUA QUENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ",null,"1.292,75",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38005"},"SINAPI-I",38005,"CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 15 MM X 1/2\", PARA AGUA QUENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ",null,"15,37",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38006"},"SINAPI-I",38006,"CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM X 1/2\", PARA AGUA QUENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ",null,"20,42",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38428"},"SINAPI-I",38428,"CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM X 3/4\", PARA AGUA QUENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ",null,"18,29",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38007"},"SINAPI-I",38007,"CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 28 MM X 1\", PARA AGUA QUENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ",null,"23,57",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38008"},"SINAPI-I",38008,"CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 35 MM X 1 1/4\", PARA AGUA QUENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ",null,"37,71",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38009"},"SINAPI-I",38009,"CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 42 MM X 1 1/2\", PARA AGUA QUENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ",null,"46,17",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 44248"},"SINAPI-I",44248,"CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 54 MM X 2\", PARA AGUA QUENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ",null,"75,25",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 44249"},"SINAPI-I",44249,"CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 73 MM X 2 1/2\", PARA AGUA QUENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ",null,"290,33",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 44250"},"SINAPI-I",44250,"CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 89 MM X 3\", PARA AGUA QUENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ",null,"421,63",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 3104"},"SINAPI-I",3104,"CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO                                                                                                                                                                                                                                                                      ","CJ    ",null,"169,45",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1607"},"SINAPI-I",1607,"CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16\" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","CJ    ",null,"0,26",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38169"},"SINAPI-I",38169,"CONJUNTO DE FERRAGENS PIVO, PARA PORTA PIVOTANTE DE ATE 100 KG, REGULAVEL COM ESFERA, CROMADO - SUPERIOR E INFERIOR - COMPLETO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","CJ    ",null,"89,28",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 6142"},"SINAPI-I",6142,"CONJUNTO DE LIGACAO AJUSTAVEL, PARA VASO / BACIA SANITARIA, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ",null,"8,32",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 11686"},"SINAPI-I",11686,"CONJUNTO DE LIGACAO PARA VASO / BACIA SANITARIA, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ANEL DE EXPANSAO (TUBO 1.1/2\" X 20 CM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ",null,"11,55",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 37598"},"SINAPI-I",37598,"CONJUNTO MONTADO ESTOPIM COM ESPOLETA COMUM NUMERO 8, COM CABECA ACENDEDORA, 1,5 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ",null,"36,14",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 25398"},"SINAPI-I",25398,"CONJUNTO PARA FUTSAL COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3\" COM REQUADROS EM TUBO DE 1\", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ",null,"4.068,28",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 25399"},"SINAPI-I",25399,"CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3\", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ",null,"2.469,80",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 43440"},"SINAPI-I",43440,"CONJUNTO PRE-MOLDADO COMPOSTO POR GRELHA (0,99 X 0,45 M), QUADRO (1,10 X 0,52 M) E CANTONEIRA (1,10 X 0,35 M), EM CONCRETO ARMADO, COM FCK DE 21 MPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ",null,"495,17",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 10667"},"SINAPI-I",10667,"CONTAINER ALMOXARIFADO, DE *2,40* X *6,00* M, PADRAO SIMPLES, SEM REVESTIMENTO E SEM DIVISORIAS INTERNOS E SEM SANITARIO, PARA USO EM CANTEIRO DE OBRAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ",null,"19.404,00",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1613"},"SINAPI-I",1613,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *110* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ",null,"1.362,96",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1626"},"SINAPI-I",1626,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *185* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ",null,"2.038,48",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1625"},"SINAPI-I",1625,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *22* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ",null,"142,38",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1622"},"SINAPI-I",1622,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *265* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ",null,"4.600,02",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1620"},"SINAPI-I",1620,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *38* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ",null,"299,93",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1629"},"SINAPI-I",1629,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *500* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ",null,"11.195,35",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1627"},"SINAPI-I",1627,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *65* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ",null,"573,30",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1623"},"SINAPI-I",1623,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 12 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ",null,"116,11",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1619"},"SINAPI-I",1619,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 25 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ",null,"159,72",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1630"},"SINAPI-I",1630,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 250 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, PARA ACIONAMENTO DE CAPACITORES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ",null,"3.516,81",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1616"},"SINAPI-I",1616,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 300 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ",null,"5.408,91",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1614"},"SINAPI-I",1614,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 32 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ",null,"247,20",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1617"},"SINAPI-I",1617,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 400 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ",null,"6.457,07",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1621"},"SINAPI-I",1621,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 45 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ",null,"442,12",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1624"},"SINAPI-I",1624,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 630 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ",null,"15.871,80",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1615"},"SINAPI-I",1615,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 75 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ",null,"830,23",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1612"},"SINAPI-I",1612,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 9 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ",null,"109,35",null,"C "]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1618"},"SINAPI-I",1618,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 95 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ",null,"1.140,87",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 14211"},"SINAPI-I",14211,"CONTRA-PORCA SEXTAVADA, DIAMETRO NOMINAL 1 3/8\", ALTURA 35 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ",null,"60,22",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 43657"},"SINAPI-I",43657,"CONTRAMARCO DE ALUMINIO (PERFIL 25) PARA ESQUADRIAS, TIPO CONVENCIONAL / CADEIRINHA, 60 MM (CM-060), INCLUSO CONEXOES, GRAPAS E TRAVAMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M     ",null,"7,39",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38200"},"SINAPI-I",38200,"CORDA DE POLIAMIDA 12 MM TIPO BOMBEIRO, PARA TRABALHO EM ALTURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","100M  ",null,"659,45",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39269"},"SINAPI-I",39269,"CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 0,5 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M     ",null,"1,49",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 11889"},"SINAPI-I",11889,"CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 0,75 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ",null,"2,05",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39270"},"SINAPI-I",39270,"CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 1,0 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M     ",null,"2,67",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 11890"},"SINAPI-I",11890,"CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 1,5 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M     ",null,"3,63",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 11891"},"SINAPI-I",11891,"CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 2,5 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M     ",null,"5,89",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 11892"},"SINAPI-I",11892,"CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 4 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","M     ",null,"9,62",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 37601"},"SINAPI-I",37601,"CORDEL DETONANTE, NP 05 G/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M     ",null,"8,03",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1634"},"SINAPI-I",1634,"CORDEL DETONANTE, NP 10 G/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M     ",null,"8,30",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 44274"},"SINAPI-I",44274,"COROA PARA PERFURATRIZ T38, D = 2 1/2\", 6 X 4 BOTOES BALISTICOS, FACE PLANA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ",null,"747,69",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 5086"},"SINAPI-I",5086,"CORRENTE DE ELO CURTO COMUM, SOLDADA, GALVANIZADA, ESPESSURA DO ELO = 1/2\" (12,5 MM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","KG    ",null,"36,96",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 11280"},"SINAPI-I",11280,"CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14\") OU 450 MM (18\"), MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ",null,"11.743,22",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 40519"},"SINAPI-I",40519,"CORTADEIRA HIDRAULICA DE VERGALHAO, PARA ACO DE DIAMETRO ATE 50 MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 5,5 HP A 7,5 HP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ",null,"96.807,14",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39869"},"SINAPI-I",39869,"COTOVELO BRONZE/LATAO SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 15MM X 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ",null,"13,86",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39870"},"SINAPI-I",39870,"COTOVELO BRONZE/LATAO SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22MM X 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ",null,"21,21",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39871"},"SINAPI-I",39871,"COTOVELO BRONZE/LATAO SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22MM X 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ",null,"23,77",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 12722"},"SINAPI-I",12722,"COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 104 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ",null,"795,52",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 12714"},"SINAPI-I",12714,"COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ",null,"5,19",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 12715"},"SINAPI-I",12715,"COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 22 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ",null,"11,72",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 12716"},"SINAPI-I",12716,"COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 28 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ",null,"20,13",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 12717"},"SINAPI-I",12717,"COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 35 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ",null,"39,57",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 12718"},"SINAPI-I",12718,"COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 42 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ",null,"60,74",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 12719"},"SINAPI-I",12719,"COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 54 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ",null,"96,42",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 12720"},"SINAPI-I",12720,"COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 66 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ",null,"335,73",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 12721"},"SINAPI-I",12721,"COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 79 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ",null,"321,94",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 3468"},"SINAPI-I",3468,"COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\" X 1\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ",null,"47,39",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 3465"},"SINAPI-I",3465,"COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\" X 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ",null,"47,37",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 12403"},"SINAPI-I",12403,"COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4\" X 1\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ",null,"33,76",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 3463"},"SINAPI-I",3463,"COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1\" X 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ",null,"19,73",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 3464"},"SINAPI-I",3464,"COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1\" X 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ",null,"19,73",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 3466"},"SINAPI-I",3466,"COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2\" X 2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ",null,"120,31",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 3467"},"SINAPI-I",3467,"COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2\" X 1 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ",null,"67,95",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 3462"},"SINAPI-I",3462,"COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4\" X 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ",null,"13,01",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 3446"},"SINAPI-I",3446,"COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ",null,"40,06",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 3445"},"SINAPI-I",3445,"COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ",null,"32,70",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 3441"},"SINAPI-I",3441,"COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ",null,"9,23",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 3444"},"SINAPI-I",3444,"COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ",null,"20,13",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 12402"},"SINAPI-I",12402,"COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ",null,"112,60",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 3447"},"SINAPI-I",3447,"COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ",null,"58,25",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 3442"},"SINAPI-I",3442,"COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ",null,"13,80",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 3448"},"SINAPI-I",3448,"COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ",null,"164,62",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 3449"},"SINAPI-I",3449,"COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ",null,"288,45",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 37438"},"SINAPI-I",37438,"COTOVELO 45 GRAUS, PEAD PE 100, DE 125 MM, PARA ELETROFUSAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ",null,"225,98",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 37439"},"SINAPI-I",37439,"COTOVELO 45 GRAUS, PEAD PE 100, DE 200 MM, PARA ELETROFUSAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ",null,"1.477,45",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 37435"},"SINAPI-I",37435,"COTOVELO 45 GRAUS, PEAD PE 100, DE 32 MM, PARA ELETROFUSAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ",null,"26,55",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 37436"},"SINAPI-I",37436,"COTOVELO 45 GRAUS, PEAD PE 100, DE 40 MM, PARA ELETROFUSAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ",null,"31,34",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 37437"},"SINAPI-I",37437,"COTOVELO 45 GRAUS, PEAD PE 100, DE 63 MM, PARA ELETROFUSAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ",null,"45,33",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 3473"},"SINAPI-I",3473,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ",null,"45,29",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 3474"},"SINAPI-I",3474,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1 1/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ",null,"37,33",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 3450"},"SINAPI-I",3450,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ",null,"10,82",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 3443"},"SINAPI-I",3443,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ",null,"23,22",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 3453"},"SINAPI-I",3453,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ",null,"132,20",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 3452"},"SINAPI-I",3452,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ",null,"65,25",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 3451"},"SINAPI-I",3451,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ",null,"12,94",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 3454"},"SINAPI-I",3454,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ",null,"201,07",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 3458"},"SINAPI-I",3458,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ",null,"36,30",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 3457"},"SINAPI-I",3457,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ",null,"27,25",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 3455"},"SINAPI-I",3455,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ",null,"7,74",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 3472"},"SINAPI-I",3472,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ",null,"17,39",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 3470"},"SINAPI-I",3470,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ",null,"101,37",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 3471"},"SINAPI-I",3471,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ",null,"55,70",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 3456"},"SINAPI-I",3456,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ",null,"11,58",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 3459"},"SINAPI-I",3459,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ",null,"142,98",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 3469"},"SINAPI-I",3469,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ",null,"271,92",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 3460"},"SINAPI-I",3460,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 5\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ",null,"396,77",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 3461"},"SINAPI-I",3461,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 6\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ",null,"1.014,11",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 37433"},"SINAPI-I",37433,"COTOVELO 90 GRAUS, PEAD PE 100, DE 125 MM, PARA ELETROFUSAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ",null,"225,98",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 37430"},"SINAPI-I",37430,"COTOVELO 90 GRAUS, PEAD PE 100, DE 20 MM, PARA ELETROFUSAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ",null,"28,32",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 37434"},"SINAPI-I",37434,"COTOVELO 90 GRAUS, PEAD PE 100, DE 200 MM, PARA ELETROFUSAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ",null,"2.107,04",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 37431"},"SINAPI-I",37431,"COTOVELO 90 GRAUS, PEAD PE 100, DE 32 MM, PARA ELETROFUSAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ",null,"38,41",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 37432"},"SINAPI-I",37432,"COTOVELO 90 GRAUS, PEAD PE 100, DE 63 MM, PARA ELETROFUSAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ",null,"70,86",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 37413"},"SINAPI-I",37413,"COTOVELO/JOELHO COM ADAPTADOR, 90 GRAUS, EM POLIPROPILENO, PN 16, PARA TUBOS PEAD, 20 MM X 1/2\" - LIGACAO PREDIAL DE AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ",null,"3,80",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 37414"},"SINAPI-I",37414,"COTOVELO/JOELHO COM ADAPTADOR, 90 GRAUS, EM POLIPROPILENO, PN 16, PARA TUBOS PEAD, 20 MM X 3/4\" - LIGACAO PREDIAL DE AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ",null,"4,31",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 37415"},"SINAPI-I",37415,"COTOVELO/JOELHO COM ADAPTADOR, 90 GRAUS, EM POLIPROPILENO, PN 16, PARA TUBOS PEAD, 32 MM X 1\" - LIGACAO PREDIAL DE AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ",null,"7,84",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 37416"},"SINAPI-I",37416,"COTOVELO/JOELHO 90 GRAUS, EM POLIPROPILENO, PN 16, PARA TUBOS PEAD, 20 X 20 MM - LIGACAO PREDIAL DE AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ",null,"3,55",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 37417"},"SINAPI-I",37417,"COTOVELO/JOELHO 90 GRAUS, EM POLIPROPILENO, PN 16, PARA TUBOS PEAD, 32 X 32 MM - LIGACAO PREDIAL DE AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ",null,"5,11",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 43590"},"SINAPI-I",43590,"CREMONA RETANGULAR INJETADA LISA COM CHAVE, COM CASTANHA / ALCA, EM LATAO, COM ACABAMENTO CROMADO, DE SOBREPOR / EMBUTIR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ",null,"171,83",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 43589"},"SINAPI-I",43589,"CREMONA RETANGULAR INJETADA LISA, COM CASTANHA / ALCA, EM LATAO, COM ACABAMENTO CROMADO, DE SOBREPOR / EMBUTIR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ",null,"31,09",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 34519"},"SINAPI-I",34519,"CRUZETA DE CONCRETO LEVE, COMP. 2000 MM SECAO, 90 X 90 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ",null,"82,03",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1649"},"SINAPI-I",1649,"CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ",null,"85,61",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1653"},"SINAPI-I",1653,"CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ",null,"67,06",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1647"},"SINAPI-I",1647,"CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ",null,"24,01",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1648"},"SINAPI-I",1648,"CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ",null,"46,11",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1651"},"SINAPI-I",1651,"CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ",null,"213,90",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1650"},"SINAPI-I",1650,"CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ",null,"118,23",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1654"},"SINAPI-I",1654,"CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ",null,"32,96",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1652"},"SINAPI-I",1652,"CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ",null,"307,01",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 10510"},"SINAPI-I",10510,"CRUZETA DE MADEIRA TRATADA, *90 X 115 X 2400* MM, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ",null,"136,67",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1747"},"SINAPI-I",1747,"CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA DE 3 1/2 \", DE *56 X 33 X 12* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ",null,"178,45",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1744"},"SINAPI-I",1744,"CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2 \", DE *40 X 34 X 12* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ",null,"123,61",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1743"},"SINAPI-I",1743,"CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2 \", DE *46 X 30 X 12* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ",null,"162,32",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39640"},"SINAPI-I",39640,"CUMEEIRA ARTICULADA (ABA INFERIOR) PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 4 MM, ABA *330* MM, COMPRIMENTO 500 MM (SEM AMIANTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ",null,"11,48",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 7216"},"SINAPI-I",7216,"CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2 ABAS, E = 6 MM, DE 1050 X 935 MM (SEM AMIANTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ",null,"61,70",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 20235"},"SINAPI-I",20235,"CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA 300 MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ",null,"49,60",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 7181"},"SINAPI-I",7181,"CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA, COMPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO DE *3* TELHAS/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ",null,"3,95",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 40742"},"SINAPI-I",40742,"CUMEEIRA PARA TELHA DE CONCRETO, PARA 2 AGUAS DE TELHADO, COR CINZA, RENDIMENTO DE *3* TELHAS/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ",null,"12,68",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 7214"},"SINAPI-I",7214,"CUMEEIRA SHED PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA 280 MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ",null,"60,25",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 7219"},"SINAPI-I",7219,"CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA 210 MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ",null,"53,44",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 37971"},"SINAPI-I",37971,"CURVA CPVC, 90 GRAUS, SOLDAVEL, 15 MM, PARA AGUA QUENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ",null,"4,17",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 37972"},"SINAPI-I",37972,"CURVA CPVC, 90 GRAUS, SOLDAVEL, 22 MM, PARA AGUA QUENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ",null,"5,92",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 37973"},"SINAPI-I",37973,"CURVA CPVC, 90 GRAUS, SOLDAVEL, 28 MM, PARA AGUA QUENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ",null,"11,13",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1926"},"SINAPI-I",1926,"CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ",null,"2,08",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1927"},"SINAPI-I",1927,"CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ",null,"2,33",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1923"},"SINAPI-I",1923,"CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ",null,"4,25",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1929"},"SINAPI-I",1929,"CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ",null,"5,15",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1930"},"SINAPI-I",1930,"CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ",null,"8,82",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1924"},"SINAPI-I",1924,"CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 60 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ",null,"14,24",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1922"},"SINAPI-I",1922,"CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 75 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ",null,"29,44",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1953"},"SINAPI-I",1953,"CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 85 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ",null,"35,94",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1962"},"SINAPI-I",1962,"CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 110 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ",null,"174,61",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1955"},"SINAPI-I",1955,"CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ",null,"2,01",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1956"},"SINAPI-I",1956,"CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ",null,"2,84",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1957"},"SINAPI-I",1957,"CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ",null,"6,14",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1958"},"SINAPI-I",1958,"CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ",null,"11,43",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1959"},"SINAPI-I",1959,"CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ",null,"12,41",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1925"},"SINAPI-I",1925,"CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 60 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ",null,"32,43",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1960"},"SINAPI-I",1960,"CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 75 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ",null,"49,79",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1961"},"SINAPI-I",1961,"CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 85 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ",null,"63,79",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38423"},"SINAPI-I",38423,"CURVA DE PVC, 90 GRAUS, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ",null,"32,03",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39866"},"SINAPI-I",39866,"CURVA DE TRANSPOSICAO BRONZE/LATAO SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ",null,"18,36",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39867"},"SINAPI-I",39867,"CURVA DE TRANSPOSICAO BRONZE/LATAO SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 22 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ",null,"40,83",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39868"},"SINAPI-I",39868,"CURVA DE TRANSPOSICAO BRONZE/LATAO SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 28 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ",null,"73,55",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 37999"},"SINAPI-I",37999,"CURVA DE TRANSPOSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 15 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ",null,"7,04",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38000"},"SINAPI-I",38000,"CURVA DE TRANSPOSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ",null,"8,22",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38129"},"SINAPI-I",38129,"CURVA DE TRANSPOSICAO, PVC SOLDAVEL, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ",null,"4,68",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38025"},"SINAPI-I",38025,"CURVA DE TRANSPOSICAO, PVC, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ",null,"6,36",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38026"},"SINAPI-I",38026,"CURVA DE TRANSPOSICAO, PVC, SOLDAVEL, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ",null,"15,69",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1858"},"SINAPI-I",1858,"CURVA LONGA PVC, PB, JE, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ",null,"49,63",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1844"},"SINAPI-I",1844,"CURVA LONGA PVC, PB, JE, 45 GRAUS, DN 150 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ",null,"113,65",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1863"},"SINAPI-I",1863,"CURVA LONGA PVC, PB, JE, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ",null,"52,81",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1865"},"SINAPI-I",1865,"CURVA LONGA PVC, PB, JE, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ",null,"137,60",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 36355"},"SINAPI-I",36355,"CURVA PPR 90 GRAUS, F/F, DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ",null,"11,02",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 36356"},"SINAPI-I",36356,"CURVA PPR 90 GRAUS, F/F, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ",null,"17,72",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1966"},"SINAPI-I",1966,"CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ",null,"21,06",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1933"},"SINAPI-I",1933,"CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ",null,"4,54",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1932"},"SINAPI-I",1932,"CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ",null,"10,39",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1951"},"SINAPI-I",1951,"CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ",null,"21,67",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1970"},"SINAPI-I",1970,"CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ",null,"52,64",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1967"},"SINAPI-I",1967,"CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ",null,"6,25",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1968"},"SINAPI-I",1968,"CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ",null,"12,35",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1969"},"SINAPI-I",1969,"CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ",null,"40,22",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1827"},"SINAPI-I",1827,"CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE DE AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ",null,"137,19",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1831"},"SINAPI-I",1831,"CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE DE AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ",null,"29,95",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1825"},"SINAPI-I",1825,"CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE DE AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ",null,"73,91",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1828"},"SINAPI-I",1828,"CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE DE AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ",null,"167,41",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1845"},"SINAPI-I",1845,"CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE DE AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ",null,"37,53",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1824"},"SINAPI-I",1824,"CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE DE AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ",null,"88,60",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1940"},"SINAPI-I",1940,"CURVA PVC 90 GRAUS, ROSCAVEL, 1 1/4\", COR BRANCA, AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ",null,"31,68",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1937"},"SINAPI-I",1937,"CURVA PVC 90 GRAUS, ROSCAVEL, 1/2\", COR BRANCA, AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ",null,"5,35",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1939"},"SINAPI-I",1939,"CURVA PVC 90 GRAUS, ROSCAVEL, 1\", COR BRANCA, AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ",null,"8,69",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1938"},"SINAPI-I",1938,"CURVA PVC 90 GRAUS, ROSCAVEL, 3/4\", COR BRANCA, AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ",null,"6,08",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 42693"},"SINAPI-I",42693,"CURVA PVC, BB, JE, 45 GRAUS, DN 250 MM, PARA TUBO CORRUGADO E/OU LISO, REDE COLETORA ESGOTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ",null,"386,54",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 42695"},"SINAPI-I",42695,"CURVA PVC, BB, JE, 90 GRAUS, DN 200 MM, PARA TUBO CORRUGADO E/OU LISO, REDE COLETORA ESGOTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ",null,"270,06",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 42694"},"SINAPI-I",42694,"CURVA PVC, BB, JE, 90 GRAUS, DN 250 MM, PARA TUBO CORRUGADO E/OU LISO, REDE COLETORA ESGOTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ",null,"517,28",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 20097"},"SINAPI-I",20097,"CURVA PVC, SERIE R, 87.30 GRAUS, CURTA, PARA PE-DE-COLUNA, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ",null,"22,43",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 20098"},"SINAPI-I",20098,"CURVA PVC, SERIE R, 87.30 GRAUS, CURTA, PARA PE-DE-COLUNA, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ",null,"91,67",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 20096"},"SINAPI-I",20096,"CURVA PVC, SERIE R, 87.30 GRAUS, CURTA, PARA PE-DE-COLUNA, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ",null,"23,21",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 2628"},"SINAPI-I",2628,"CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 100 MM (4\")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ",null,"349,34",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 2622"},"SINAPI-I",2622,"CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 15 MM (1/2\"), ESPESSURA DE 1,50 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ",null,"8,30",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 2623"},"SINAPI-I",2623,"CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 20 MM (3/4\"), ESPESSURA DE 1,50 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ",null,"9,98",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 2624"},"SINAPI-I",2624,"CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 25 MM (1\"), ESPESSURA DE 1,50 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ",null,"15,88",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 2625"},"SINAPI-I",2625,"CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 32 MM (1 1/4\"), ESPESSURA DE 1,50 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ",null,"33,52",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 2626"},"SINAPI-I",2626,"CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 40 MM (1 1/2\"), ESPESSURA DE 1,50 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ",null,"49,12",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 2630"},"SINAPI-I",2630,"CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 50 MM (2\")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ",null,"74,70",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 2627"},"SINAPI-I",2627,"CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 65 MM (2 1/2\")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ",null,"131,58",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 2629"},"SINAPI-I",2629,"CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 80 MM (3\")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ",null,"177,97",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1880"},"SINAPI-I",1880,"CURVA 135 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ",null,"3,63",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39274"},"SINAPI-I",39274,"CURVA 135 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ",null,"2,81",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 12033"},"SINAPI-I",12033,"CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ",null,"11,58",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 40408"},"SINAPI-I",40408,"CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ",null,"7,61",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 40409"},"SINAPI-I",40409,"CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ",null,"2,69",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39276"},"SINAPI-I",39276,"CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ",null,"6,86",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39277"},"SINAPI-I",39277,"CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ",null,"18,52",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 12034"},"SINAPI-I",12034,"CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ",null,"5,25",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39879"},"SINAPI-I",39879,"CURVA 45 GRAUS DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ",null,"5,16",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39880"},"SINAPI-I",39880,"CURVA 45 GRAUS DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 22 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ",null,"11,43",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39881"},"SINAPI-I",39881,"CURVA 45 GRAUS DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 28 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ",null,"18,35",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39882"},"SINAPI-I",39882,"CURVA 45 GRAUS DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 35 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ",null,"48,33",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39883"},"SINAPI-I",39883,"CURVA 45 GRAUS DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 42 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ",null,"77,17",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39884"},"SINAPI-I",39884,"CURVA 45 GRAUS DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 54 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ",null,"114,63",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39885"},"SINAPI-I",39885,"CURVA 45 GRAUS DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 66 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ",null,"272,42",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1777"},"SINAPI-I",1777,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ",null,"92,31",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1819"},"SINAPI-I",1819,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1 1/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ",null,"67,16",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1775"},"SINAPI-I",1775,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ",null,"20,08",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1776"},"SINAPI-I",1776,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ",null,"54,64",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1778"},"SINAPI-I",1778,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 2 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ",null,"223,44",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1818"},"SINAPI-I",1818,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ",null,"148,32",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1820"},"SINAPI-I",1820,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ",null,"29,00",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1779"},"SINAPI-I",1779,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 3\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ",null,"324,96",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1780"},"SINAPI-I",1780,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ",null,"669,91",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1783"},"SINAPI-I",1783,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ",null,"70,83",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1782"},"SINAPI-I",1782,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1 1/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ",null,"56,00",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1817"},"SINAPI-I",1817,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ",null,"16,69",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1781"},"SINAPI-I",1781,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ",null,"36,49",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1784"},"SINAPI-I",1784,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ",null,"200,01",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1810"},"SINAPI-I",1810,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ",null,"110,94",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1811"},"SINAPI-I",1811,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ",null,"24,00",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1812"},"SINAPI-I",1812,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ",null,"280,05",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 40386"},"SINAPI-I",40386,"CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ",null,"88,26",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 40384"},"SINAPI-I",40384,"CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ",null,"60,42",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 40379"},"SINAPI-I",40379,"CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ",null,"20,89",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 40423"},"SINAPI-I",40423,"CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ",null,"39,53",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 40389"},"SINAPI-I",40389,"CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ",null,"250,69",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 40388"},"SINAPI-I",40388,"CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ",null,"125,48",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 40381"},"SINAPI-I",40381,"CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ",null,"27,85",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 40391"},"SINAPI-I",40391,"CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ",null,"650,67",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 2609"},"SINAPI-I",2609,"CURVA 45 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 20 MM (3/4\"), ESPESSURA DE 1,50 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ",null,"7,79",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 2634"},"SINAPI-I",2634,"CURVA 45 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 25 MM (1\"), ESPESSURA DE 1,50 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ",null,"10,24",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 2611"},"SINAPI-I",2611,"CURVA 45 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 40 MM (1 1/2\"), ESPESSURA DE 1,50 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ",null,"28,85",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 40414"},"SINAPI-I",40414,"CURVA 45 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 50 MM (2\")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ",null,"19,49",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 40416"},"SINAPI-I",40416,"CURVA 45 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 65 MM (2 1/2\")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ",null,"26,95",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 40418"},"SINAPI-I",40418,"CURVA 45 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 80 MM (3\")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ",null,"32,14",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 34359"},"SINAPI-I",34359,"CURVA 90 GRAUS DE BARRA CHATA EM ALUMINIO 3/4\" X 1/4\" X 300 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ",null,"13,68",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1789"},"SINAPI-I",1789,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ",null,"88,60",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1788"},"SINAPI-I",1788,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1 1/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ",null,"71,02",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1786"},"SINAPI-I",1786,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ",null,"17,63",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1787"},"SINAPI-I",1787,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ",null,"42,22",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1791"},"SINAPI-I",1791,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 2 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ",null,"256,04",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1790"},"SINAPI-I",1790,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ",null,"147,54",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1813"},"SINAPI-I",1813,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ",null,"27,98",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1792"},"SINAPI-I",1792,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 3\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ",null,"345,62",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1793"},"SINAPI-I",1793,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ",null,"698,39",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1809"},"SINAPI-I",1809,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ",null,"83,06",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1814"},"SINAPI-I",1814,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1 1/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ",null,"68,23",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1803"},"SINAPI-I",1803,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ",null,"17,24",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1805"},"SINAPI-I",1805,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ",null,"39,60",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1821"},"SINAPI-I",1821,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ",null,"233,93",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1806"},"SINAPI-I",1806,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ",null,"139,24",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1804"},"SINAPI-I",1804,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ",null,"24,54",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1807"},"SINAPI-I",1807,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ",null,"334,56",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1808"},"SINAPI-I",1808,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ",null,"670,74",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1797"},"SINAPI-I",1797,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 1 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ",null,"100,60",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1796"},"SINAPI-I",1796,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 1 1/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ",null,"77,17",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1794"},"SINAPI-I",1794,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ",null,"18,42",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1816"},"SINAPI-I",1816,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 1\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ",null,"41,53",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1815"},"SINAPI-I",1815,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 2 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ",null,"318,96",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1798"},"SINAPI-I",1798,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ",null,"142,72",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1795"},"SINAPI-I",1795,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ",null,"25,52",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1799"},"SINAPI-I",1799,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 3\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ",null,"415,42",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1800"},"SINAPI-I",1800,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ",null,"793,11",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1802"},"SINAPI-I",1802,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 6\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ",null,"1.983,88",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 40385"},"SINAPI-I",40385,"CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ",null,"88,26",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 40383"},"SINAPI-I",40383,"CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ",null,"60,42",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 40378"},"SINAPI-I",40378,"CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ",null,"20,89",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 40382"},"SINAPI-I",40382,"CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ",null,"39,53",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 40422"},"SINAPI-I",40422,"CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ",null,"269,30",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 40387"},"SINAPI-I",40387,"CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ",null,"137,12",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 40380"},"SINAPI-I",40380,"CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ",null,"27,85",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 40390"},"SINAPI-I",40390,"CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ",null,"567,18",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 2621"},"SINAPI-I",2621,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 100 MM (4\")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ",null,"246,82",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 2616"},"SINAPI-I",2616,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 15 MM (1/2\"), ESPESSURA DE 1,50 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ",null,"6,98",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 2633"},"SINAPI-I",2633,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 20 MM (3/4\"), ESPESSURA DE 1,50 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ",null,"7,90",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 2617"},"SINAPI-I",2617,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 25 MM (1\"), ESPESSURA DE 1,50 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ",null,"10,74",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 2618"},"SINAPI-I",2618,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 32 MM (1 1/4\"), ESPESSURA DE 1,50 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ",null,"24,45",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 2632"},"SINAPI-I",2632,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 40 MM (1 1/2\"), ESPESSURA DE 1,50 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ",null,"29,82",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 2631"},"SINAPI-I",2631,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 50 MM (2\")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ",null,"43,78",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 2619"},"SINAPI-I",2619,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 65 MM (2 1/2\")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ",null,"110,85",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 2620"},"SINAPI-I",2620,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 80 MM (3\")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ",null,"145,53",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 40413"},"SINAPI-I",40413,"CURVA 90 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 50 MM (2\")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ",null,"21,18",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 40415"},"SINAPI-I",40415,"CURVA 90 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 65 MM (2 1/2\")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ",null,"30,18",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 40417"},"SINAPI-I",40417,"CURVA 90 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 80 MM (3\")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ",null,"35,60",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39271"},"SINAPI-I",39271,"CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ",null,"2,33",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39273"},"SINAPI-I",39273,"CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ",null,"3,96",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39272"},"SINAPI-I",39272,"CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ",null,"2,87",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1875"},"SINAPI-I",1875,"CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ",null,"6,33",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1874"},"SINAPI-I",1874,"CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ",null,"5,23",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1870"},"SINAPI-I",1870,"CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ",null,"3,02",null,"C "]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1884"},"SINAPI-I",1884,"CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ",null,"4,63",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1887"},"SINAPI-I",1887,"CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2 1/2\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ",null,"26,26",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1876"},"SINAPI-I",1876,"CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ",null,"10,29",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1879"},"SINAPI-I",1879,"CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ",null,"3,06",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1877"},"SINAPI-I",1877,"CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ",null,"26,29",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1878"},"SINAPI-I",1878,"CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 4\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ",null,"52,82",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 44472"},"SINAPI-I",44472,"DENTE PARA  FRESADORA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ",null,"54,89",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38369"},"SINAPI-I",38369,"DESEMPENADEIRA DE ACO DENTADA 12 X *25* CM, DENTES 8 X 8 MM, CABO FECHADO DE MADEIRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ",null,"22,52",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38370"},"SINAPI-I",38370,"DESEMPENADEIRA DE ACO LISA 12 X *25* CM COM CABO FECHADO DE MADEIRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ",null,"22,52",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38372"},"SINAPI-I",38372,"DESEMPENADEIRA PLASTICA LISA *14 X 27* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ",null,"23,01",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 2358"},"SINAPI-I",2358,"DESENHISTA PROJETISTA (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","H     ",null,"21,79",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 40807"},"SINAPI-I",40807,"DESENHISTA PROJETISTA (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","MES   ",null,"3.821,85",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 44330"},"SINAPI-I",44330,"DESINFETANTE PRONTO USO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","L     ",null,"10,33",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 43144"},"SINAPI-I",43144,"DESMOLDANTE PARA CONCRETO ESTAMPADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","KG    ",null,"35,06",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39397"},"SINAPI-I",39397,"DESMOLDANTE PARA FORMAS METALICAS A BASE DE OLEO VEGETAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","L     ",null,"15,98",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 2692"},"SINAPI-I",2692,"DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","L     ",null,"6,45",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 44329"},"SINAPI-I",44329,"DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","L     ",null,"13,54",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 5318"},"SINAPI-I",5318,"DILUENTE AGUARRAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","L     ",null,"21,89",null,"C "]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 5330"},"SINAPI-I",5330,"DILUENTE EPOXI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","L     ",null,"49,89",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 44532"},"SINAPI-I",44532,"DISCO DE BORRACHA PARA LIXADEIRA RIGIDO 7\" COM ARRUELA CENTRAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ",null,"34,11",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 44531"},"SINAPI-I",44531,"DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO DIAMETRO DE 180 MM PARA ESMERILHADEIRA 7\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ",null,"108,41",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 13887"},"SINAPI-I",13887,"DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO/ASFALTO, DIAMETRO DE *350* MM, FURO DE 25,40 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ",null,"622,43",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38140"},"SINAPI-I",38140,"DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO, DIAMETRO DE *110* MM, FURO DE 20 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ",null,"26,29",null,"C "]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 44495"},"SINAPI-I",44495,"DISCO DE CORTE PARA METAL COM DUAS TELAS 12 X 1/8 X 3/4\" (300 X 3,2 X 19,05 MM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ",null,"27,71",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 44533"},"SINAPI-I",44533,"DISCO DE DESBASTE PARA METAL FERROSO EM GERAL, COM TRES TELAS, 9 X 1/4 X 7/8\" (228,6 X 6,4 X 22,2 MM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ",null,"26,16",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 44534"},"SINAPI-I",44534,"DISCO DE LIXA PARA METAL, DIAMETRO = 180 MM, GRAO  120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ",null,"6,82",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 34729"},"SINAPI-I",34729,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO AJUSTAVEL, TRIPOLAR DE 100 ATE 250A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 35KA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ",null,"1.075,69",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 34734"},"SINAPI-I",34734,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO AJUSTAVEL, TRIPOLAR DE 300 ATE 400A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 35KA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ",null,"1.665,52",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 34738"},"SINAPI-I",34738,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO AJUSTAVEL, TRIPOLAR DE 450 ATE 600A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 35KA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ",null,"3.891,18",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 34623"},"SINAPI-I",34623,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 40 - 50 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ",null,"46,63",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 34616"},"SINAPI-I",34616,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ",null,"47,35",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 34628"},"SINAPI-I",34628,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 63 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ",null,"66,79",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 34686"},"SINAPI-I",34686,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 40 - 50 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ",null,"12,25",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 34653"},"SINAPI-I",34653,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ",null,"8,26",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 34688"},"SINAPI-I",34688,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 63 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ",null,"14,97",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 34709"},"SINAPI-I",34709,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ",null,"58,02",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 34714"},"SINAPI-I",34714,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 63 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ",null,"69,30",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 2391"},"SINAPI-I",2391,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125 A / 425 V / ICC - 25 KA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ",null,"316,48",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 2374"},"SINAPI-I",2374,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 150 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ",null,"359,04",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 2377"},"SINAPI-I",2377,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 200 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ",null,"503,87",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 2393"},"SINAPI-I",2393,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 250 A / 600 V, TIPO FXD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ",null,"843,80",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 34705"},"SINAPI-I",34705,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 3 X 250 A/ICC - 25 KA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ",null,"738,02",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 34707"},"SINAPI-I",34707,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 3 X 350 A/ICC - 25 KA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ",null,"1.367,57",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 34544"},"SINAPI-I",34544,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 3 X 400 A / ICC - 25 KA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ",null,"1.367,43",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 2378"},"SINAPI-I",2378,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 300 A / 600 V, TIPO JXD / ICC - 40 KA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ",null,"1.159,07",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 2379"},"SINAPI-I",2379,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 400 A / 600 V, TIPO JXD / ICC - 40 KA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ",null,"1.159,07",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 2376"},"SINAPI-I",2376,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 600 A / 600 V, TIPO LXD / ICC - 40 KA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ",null,"1.908,98",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 2394"},"SINAPI-I",2394,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 800 A / 600 V, TIPO LMXD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ",null,"4.081,06",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 2388"},"SINAPI-I",2388,"DISJUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 10 ATE 50 A, TENSAO MAXIMA 415 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ",null,"57,58",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 34606"},"SINAPI-I",34606,"DISJUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 60 ATE 100A, TENSAO MAXIMA 415 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ",null,"88,33",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 34689"},"SINAPI-I",34689,"DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR DE 60 ATE 70A, TENSAO MAXIMA DE 240 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ",null,"28,12",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 2370"},"SINAPI-I",2370,"DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE 240 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ",null,"10,70",null,"C "]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 2386"},"SINAPI-I",2386,"DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 35 ATE 50 A, TENSAO MAXIMA DE 240 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ",null,"17,95",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 2392"},"SINAPI-I",2392,"DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSAO MAXIMA DE 415 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ",null,"71,82",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 2373"},"SINAPI-I",2373,"DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100 A, TENSAO MAXIMA DE 415 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ",null,"101,20",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39465"},"SINAPI-I",39465,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ",null,"61,82",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39466"},"SINAPI-I",39466,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *30* KA (TIPO AC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ",null,"69,55",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39467"},"SINAPI-I",39467,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ",null,"88,96",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39468"},"SINAPI-I",39468,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ",null,"158,12",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39469"},"SINAPI-I",39469,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ",null,"64,41",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39470"},"SINAPI-I",39470,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *30* KA (TIPO AC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ",null,"79,14",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39471"},"SINAPI-I",39471,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ",null,"95,11",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39472"},"SINAPI-I",39472,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ",null,"165,25",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39473"},"SINAPI-I",39473,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 385 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ",null,"106,75",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39474"},"SINAPI-I",39474,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 385 V, CORRENTE MAXIMA DE *30* KA (TIPO AC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ",null,"113,80",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39475"},"SINAPI-I",39475,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 385 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ",null,"129,12",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39476"},"SINAPI-I",39476,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 385 V, CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ",null,"243,06",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39477"},"SINAPI-I",39477,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 460 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ",null,"119,09",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39478"},"SINAPI-I",39478,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 460 V, CORRENTE MAXIMA DE *30* KA (TIPO AC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ",null,"122,78",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39479"},"SINAPI-I",39479,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 460 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ",null,"144,66",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39480"},"SINAPI-I",39480,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 460 V, CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ",null,"298,50",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39459"},"SINAPI-I",39459,"DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 100 A, TIPO AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ",null,"253,35",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39445"},"SINAPI-I",39445,"DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ",null,"127,21",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39446"},"SINAPI-I",39446,"DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ",null,"129,47",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39447"},"SINAPI-I",39447,"DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ",null,"138,45",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39448"},"SINAPI-I",39448,"DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 80 A, TIPO AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ",null,"236,09",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39450"},"SINAPI-I",39450,"DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ",null,"144,04",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39451"},"SINAPI-I",39451,"DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ",null,"157,11",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39452"},"SINAPI-I",39452,"DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ",null,"158,05",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39523"},"SINAPI-I",39523,"DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 80 A, TIPO  AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ",null,"264,49",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39449"},"SINAPI-I",39449,"DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 100 A, TIPO AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ",null,"292,90",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39455"},"SINAPI-I",39455,"DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ",null,"144,93",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39456"},"SINAPI-I",39456,"DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ",null,"145,04",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39457"},"SINAPI-I",39457,"DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ",null,"158,12",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39458"},"SINAPI-I",39458,"DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 80 A, TIPO AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ",null,"295,06",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39464"},"SINAPI-I",39464,"DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 100 A, TIPO AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ",null,"474,48",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39460"},"SINAPI-I",39460,"DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ",null,"179,96",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39461"},"SINAPI-I",39461,"DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ",null,"210,87",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39462"},"SINAPI-I",39462,"DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ",null,"203,22",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39463"},"SINAPI-I",39463,"DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 80 A, TIPO AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ",null,"470,80",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 26039"},"SINAPI-I",26039,"DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, 6 CC, 176 CV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ",null,"391.246,87",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 2401"},"SINAPI-I",2401,"DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M3, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ",null,"89.991,11",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38870"},"SINAPI-I",38870,"DISTRIBUIDOR METALICO, COM ROSCA, 2 SAIDAS, DN 1\" X 1/2\", PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ",null,"33,76",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38869"},"SINAPI-I",38869,"DISTRIBUIDOR METALICO, COM ROSCA, 2 SAIDAS, DN 3/4\" X 1/2\", PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ",null,"22,78",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38872"},"SINAPI-I",38872,"DISTRIBUIDOR METALICO, COM ROSCA, 3 SAIDAS, DN 1\" X 1/2\", PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ",null,"43,01",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38871"},"SINAPI-I",38871,"DISTRIBUIDOR METALICO, COM ROSCA, 3 SAIDAS, DN 3/4\" X 1/2\", PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ",null,"29,73",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39283"},"SINAPI-I",39283,"DISTRIBUIDOR, PLASTICO, 2 SAIDAS, DN 32 X 16 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ",null,"139,30",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39285"},"SINAPI-I",39285,"DISTRIBUIDOR, PLASTICO, 2 SAIDAS, DN 32 X 25 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ",null,"159,21",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39286"},"SINAPI-I",39286,"DISTRIBUIDOR, PLASTICO, 3 SAIDAS, DN 32 X 16 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ",null,"152,58",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39288"},"SINAPI-I",39288,"DISTRIBUIDOR, PLASTICO, 3 SAIDAS, DN 32 X 25 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ",null,"185,73",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 44476"},"SINAPI-I",44476,"DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *3,0* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M2    ",null,"752,83",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 10629"},"SINAPI-I",10629,"DIVISORIA EM MARMORE, COM DUAS FACES POLIDAS, BRANCO COMUM, E= *3,0* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M2    ",null,"838,36",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 10698"},"SINAPI-I",10698,"DIVISORIA, PLACA PRE-MOLDADA EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, E = *3 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M2    ",null,"207,56",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 40521"},"SINAPI-I",40521,"DOBRADEIRA ELETROMECANICA DE VERGALHAO, PARA ACO DE DIAMETRO ATE 1 1/2\", MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 3 HP ATE 5 HP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ",null,"102.600,00",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 2432"},"SINAPI-I",2432,"DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2\" X 3\", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ",null,"36,91",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 2418"},"SINAPI-I",2418,"DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3\" X 2 1/2\", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ",null,"17,12",null,"C "]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 2433"},"SINAPI-I",2433,"DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3\" X 2 1/2\", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA CHATA, COM PARAFUSOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ",null,"12,50",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 2420"},"SINAPI-I",2420,"DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3\" X 2 1/2\", E= 1,9 A 2 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ",null,"21,47",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 11447"},"SINAPI-I",11447,"DOBRADICA EM LATAO, 3\" X 2 1/2 \", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ",null,"42,43",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 11451"},"SINAPI-I",11451,"DOBRADICA TIPO VAI-E-VEM EM ACO/FERRO, TAMANHO 3\", GALVANIZADO, COM PARAFUSOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ",null,"113,76",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 11116"},"SINAPI-I",11116,"DOMOS / CLARABOIA INDIVIDUAL, EM ACRILICO BRANCO/LEITOSO, *95 X 95* CM, INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO, SEM INSTALACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ",null,"652,45",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38411"},"SINAPI-I",38411,"DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE *26* LITROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ",null,"1.708,31",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38189"},"SINAPI-I",38189,"DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM BRACO/CANO, SEM DESVIADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ",null,"249,93",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38190"},"SINAPI-I",38190,"DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM DESVIADOR E DUCHA MANUAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ",null,"526,54",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 7608"},"SINAPI-I",7608,"DUCHA / CHUVEIRO PLASTICO SIMPLES, 5\", BRANCO, PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2\", AGUA FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ",null,"11,81",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1370"},"SINAPI-I",1370,"DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ",null,"100,36",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 36516"},"SINAPI-I",36516,"DUMPER COM CAPACIDADE DE CARGA DE 1700 KG, PARTIDA ELETRICA, MOTOR DIESEL COM POTENCIA DE 16 CV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ",null,"144.946,23",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 34777"},"SINAPI-I",34777,"ELEMENTO VAZADO CERAMICO DIAGONAL (TIPO FLOR/QUADRADO/XIS) DE *7 X 18 X 25* CM (L X A X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ",null,"3,69",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 7272"},"SINAPI-I",7272,"ELEMENTO VAZADO CERAMICO QUADRADO (TIPO RETO OU REDONDO) DE *7 A 9 X 20 X 20* CM (L X A X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ",null,"2,78",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 10605"},"SINAPI-I",10605,"ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 1 FURO *10 X 10 X 10* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ",null,"5,93",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 10604"},"SINAPI-I",10604,"ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 1 FURO *20 X 10 X 7* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ",null,"13,83",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 672"},"SINAPI-I",672,"ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 1 FURO *20 X 20 X 6,5* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ",null,"19,02",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 668"},"SINAPI-I",668,"ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *29 X 29 X 6* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ",null,"22,96",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 10578"},"SINAPI-I",10578,"ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *33 X 33 X 10* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ",null,"26,75",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 666"},"SINAPI-I",666,"ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *40 X 40 X 7* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ",null,"29,74",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 665"},"SINAPI-I",665,"ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *50 X 50 X 7* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ",null,"39,78",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 10577"},"SINAPI-I",10577,"ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 25 FUROS *50 X 50 X 5* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ",null,"35,28",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 10583"},"SINAPI-I",10583,"ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, VENEZIANA *39 X 22 X 15* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ",null,"18,33",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 10579"},"SINAPI-I",10579,"ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, VENEZIANA *39 X 29 X 10* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ",null,"31,95",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 10582"},"SINAPI-I",10582,"ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, VENEZIANA *40 X 10 X 10* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ",null,"16,14",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 2436"},"SINAPI-I",2436,"ELETRICISTA (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","H     ",null,"34,45",null,"C "]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 40918"},"SINAPI-I",40918,"ELETRICISTA (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","MES   ",null,"6.041,86",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 10998"},"SINAPI-I",10998,"ELETRODO REVESTIDO AWS - E-6010, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","KG    ",null,"30,92",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 11002"},"SINAPI-I",11002,"ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","KG    ",null,"28,33",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 10999"},"SINAPI-I",10999,"ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","KG    ",null,"27,22",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 10997"},"SINAPI-I",10997,"ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","KG    ",null,"29,50",null,"C "]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 2685"},"SINAPI-I",2685,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 \", SEM LUVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","M     ",null,"7,43",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 2680"},"SINAPI-I",2680,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2 \", SEM LUVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M     ",null,"10,88",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 2684"},"SINAPI-I",2684,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4 \", SEM LUVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M     ",null,"9,89",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 2673"},"SINAPI-I",2673,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 \", SEM LUVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M     ",null,"3,82",null,"C "]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 2681"},"SINAPI-I",2681,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 \", SEM LUVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","M     ",null,"17,77",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 2682"},"SINAPI-I",2682,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 1/2 \", SEM LUVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M     ",null,"25,93",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 2686"},"SINAPI-I",2686,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3 \", SEM LUVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","M     ",null,"32,52",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 2674"},"SINAPI-I",2674,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 \", SEM LUVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M     ",null,"4,75",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 2683"},"SINAPI-I",2683,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 4 \", SEM LUVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","M     ",null,"51,24",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 2676"},"SINAPI-I",2676,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 20 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ",null,"2,22",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 2678"},"SINAPI-I",2678,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 25 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ",null,"2,78",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 2679"},"SINAPI-I",2679,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 32 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ",null,"4,29",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 12070"},"SINAPI-I",12070,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 40 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ",null,"5,97",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 2675"},"SINAPI-I",2675,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 50 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ",null,"7,76",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 12067"},"SINAPI-I",12067,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 60 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ",null,"10,53",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 21128"},"SINAPI-I",21128,"ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 3/4\", PAREDE DE 0,90 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","M     ",null,"16,17",null,"C "]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 40400"},"SINAPI-I",40400,"ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 25 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M     ",null,"1,49",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 40401"},"SINAPI-I",40401,"ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 32 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M     ",null,"2,20",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 40402"},"SINAPI-I",40402,"ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 40 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M     ",null,"2,83",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 21137"},"SINAPI-I",21137,"ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 15 MM, DN = 3/8\", TIPO SEALTUBO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","M     ",null,"16,55",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 2504"},"SINAPI-I",2504,"ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 25 MM, DN = 3/4\", TIPO SEALTUBO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","M     ",null,"17,94",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 2501"},"SINAPI-I",2501,"ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 32 MM, DN = 1\", TIPO SEALTUBO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M     ",null,"23,53",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 2502"},"SINAPI-I",2502,"ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 40 MM, DN = 1 1/4\", TIPO SEALTUBO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ",null,"35,50",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 2503"},"SINAPI-I",2503,"ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 50 MM, DN = 1 1/2\", TIPO SEALTUBO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ",null,"45,69",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 2500"},"SINAPI-I",2500,"ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 60 MM, DN = 2\", TIPO SEALTUBO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M     ",null,"60,86",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 2505"},"SINAPI-I",2505,"ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 75 MM, DN = 2 1/2\", TIPO SEALTUBO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ",null,"94,85",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 12056"},"SINAPI-I",12056,"ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, SEM REVESTIMENTO, DIAMETRO NOMINAL 1 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","M     ",null,"38,33",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 12057"},"SINAPI-I",12057,"ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, SEM REVESTIMENTO, DIAMETRO NOMINAL 1 1/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","M     ",null,"32,55",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 12059"},"SINAPI-I",12059,"ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, SEM REVESTIMENTO, DIAMETRO NOMINAL 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ",null,"11,42",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 12058"},"SINAPI-I",12058,"ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, SEM REVESTIMENTO, DIAMETRO NOMINAL 1\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M     ",null,"20,29",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 12060"},"SINAPI-I",12060,"ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, SEM REVESTIMENTO, DIAMETRO NOMINAL 2 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","M     ",null,"84,58",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 12061"},"SINAPI-I",12061,"ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, SEM REVESTIMENTO, DIAMETRO NOMINAL 2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M     ",null,"51,64",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 12062"},"SINAPI-I",12062,"ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, SEM REVESTIMENTO, DIAMETRO NOMINAL 3\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M     ",null,"95,24",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 2687"},"SINAPI-I",2687,"ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 16 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ",null,"1,94",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 2689"},"SINAPI-I",2689,"ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ",null,"2,31",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 2688"},"SINAPI-I",2688,"ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ",null,"2,50",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 2690"},"SINAPI-I",2690,"ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ",null,"4,28",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39243"},"SINAPI-I",39243,"ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 20 MM, PARA LAJES E PISOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ",null,"2,82",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39244"},"SINAPI-I",39244,"ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ",null,"3,81",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39245"},"SINAPI-I",39245,"ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 32 MM, PARA LAJES E PISOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ",null,"7,33",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39254"},"SINAPI-I",39254,"ELETRODUTO/CONDULETE DE PVC RIGIDO, LISO, COR CINZA, DE 1/2\", PARA INSTALACOES APARENTES (NBR 5410)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M     ",null,"10,97",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39255"},"SINAPI-I",39255,"ELETRODUTO/CONDULETE DE PVC RIGIDO, LISO, COR CINZA, DE 1\", PARA INSTALACOES APARENTES (NBR 5410)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M     ",null,"20,30",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39253"},"SINAPI-I",39253,"ELETRODUTO/CONDULETE DE PVC RIGIDO, LISO, COR CINZA, DE 3/4\", PARA INSTALACOES APARENTES (NBR 5410)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M     ",null,"13,98",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39246"},"SINAPI-I",39246,"ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2\", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ",null,"3,83",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39247"},"SINAPI-I",39247,"ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/4\", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ",null,"3,34",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 2446"},"SINAPI-I",2446,"ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 2\", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M     ",null,"5,50",null,"C "]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 2442"},"SINAPI-I",2442,"ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 3\", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M     ",null,"7,70",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39248"},"SINAPI-I",39248,"ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 4\", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M     ",null,"10,74",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 2438"},"SINAPI-I",2438,"ELETROTECNICO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","H     ",null,"38,66",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 40922"},"SINAPI-I",40922,"ELETROTECNICO (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","MES   ",null,"6.782,86",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 36486"},"SINAPI-I",36486,"ELEVADOR DE CARGA A CABO, CABINE SEMI FECHADA 2,0 X 1,5 X 2,0 M, CAPACIDADE DE CARGA 1000 KG, TORRE 2,38 X 2,21 X 15 M, GUINCHO DE EMBREAGEM, FREIO DE SEGURANCA, LIMITADOR DE VELOCIDADE E CANCELA                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ",null,"69.311,03",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 37777"},"SINAPI-I",37777,"ELEVADOR DE CREMALHEIRA CABINE FECHADA 1,5 X 2,5 X 2,35 M (UMA POR TORRE), CAPACIDADE DE CARGA 1200 KG (15 PESSOAS), TORRE 24 M (16 MODULOS), FREIO DE SEGURANCA, LIMITADOR DE CARGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ",null,"326.315,02",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 12624"},"SINAPI-I",12624,"EMENDA PARA CALHA PLUVIAL, PVC, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ",null,"28,96",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 517"},"SINAPI-I",517,"EMULSAO ASFALTICA ANIONICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","L     ",null,"10,49",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 37534"},"SINAPI-I",37534,"EMULSAO EXPLOSIVA EM CARTUCHOS DE 1\" X 12\", DENSIDADE 1.15 G/CM3, INICIACAO ESPOLETA N. 8 / CORDEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","KG    ",null,"21,84",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 37535"},"SINAPI-I",37535,"EMULSAO EXPLOSIVA EM CARTUCHOS DE 1\" X 24\", DENSIDADE 1.15 G/CM3, INICIACAO ESPOLETA N. 8 / CORDEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","KG    ",null,"21,84",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 37533"},"SINAPI-I",37533,"EMULSAO EXPLOSIVA EM CARTUCHOS DE 1\" X 8\", DENSIDADE 1.15 G/CM3, INICIACAO ESPOLETA N. 8 / CORDEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","KG    ",null,"21,84",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 37537"},"SINAPI-I",37537,"EMULSAO EXPLOSIVA EM CARTUCHOS DE 2 1/2\" X 24\", DENSIDADE 1.15 G/CM3, INICIACAO ESPOLETA N. 8 / CORDEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","KG    ",null,"16,53",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 37536"},"SINAPI-I",37536,"EMULSAO EXPLOSIVA EM CARTUCHOS DE 2 1/4\" X 24\", DENSIDADE 1.15 G/CM3, INICIACAO ESPOLETA N. 8 / CORDEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","KG    ",null,"16,53",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 37532"},"SINAPI-I",37532,"EMULSAO EXPLOSIVA EM CARTUCHOS DE 2\" X 24\", DENSIDADE 1.15 G/CM3, INICIACAO ESPOLETA N. 8 / CORDEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","KG    ",null,"16,53",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 2696"},"SINAPI-I",2696,"ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","H     ",null,"28,53",null,"C "]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 40928"},"SINAPI-I",40928,"ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","MES   ",null,"5.004,44",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 4083"},"SINAPI-I",4083,"ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","H     ",null,"33,33",null,"C "]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 40818"},"SINAPI-I",40818,"ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","MES   ",null,"5.844,60",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 43146"},"SINAPI-I",43146,"ENDURECEDOR MINERAL DE BASE CIMENTICIA PARA PISO DE CONCRETO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","KG    ",null,"8,26",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 2705"},"SINAPI-I",2705,"ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","KWH   ",null,"0,73",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 14250"},"SINAPI-I",14250,"ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO, RELATIVA AO CONSUMO DE ATE 100 KWH, INCLUINDO ICMS, PIS/PASEP E COFINS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","KWH   ",null,"0,75",null,"C "]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 11683"},"SINAPI-I",11683,"ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2\" X 30 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ",null,"43,55",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 11684"},"SINAPI-I",11684,"ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2\" X 40 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ",null,"47,66",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 6141"},"SINAPI-I",6141,"ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2\" X 30 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ",null,"4,85",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 11681"},"SINAPI-I",11681,"ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2\" X 40 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ",null,"6,12",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 2706"},"SINAPI-I",2706,"ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","H     ",null,"113,63",null,"C "]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 40811"},"SINAPI-I",40811,"ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","MES   ",null,"19.926,46",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 2707"},"SINAPI-I",2707,"ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","H     ",null,"128,22",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 40813"},"SINAPI-I",40813,"ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","MES   ",null,"22.485,90",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 2708"},"SINAPI-I",2708,"ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","H     ",null,"130,01",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 40814"},"SINAPI-I",40814,"ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","MES   ",null,"22.799,58",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38403"},"SINAPI-I",38403,"ENXADA ESTREITA, EM ACO, *25 X 23* CM, COM CABO DE MADEIRA DE *150* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ",null,"55,74",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 43482"},"SINAPI-I",43482,"EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","H     ",null,"0,79",null,"C "]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 43494"},"SINAPI-I",43494,"EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","MES   ",null,"148,04",null,"C "]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 43483"},"SINAPI-I",43483,"EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","H     ",null,"1,43",null,"C "]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 43495"},"SINAPI-I",43495,"EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","MES   ",null,"269,97",null,"C "]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 43484"},"SINAPI-I",43484,"EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","H     ",null,"1,20",null,"C "]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 43496"},"SINAPI-I",43496,"EPI - FAMILIA ELETRICISTA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","MES   ",null,"226,41",null,"C "]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 43485"},"SINAPI-I",43485,"EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","H     ",null,"1,06",null,"C "]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 43497"},"SINAPI-I",43497,"EPI - FAMILIA ENCANADOR - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","MES   ",null,"199,20",null,"C "]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 43487"},"SINAPI-I",43487,"EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","H     ",null,"1,25",null,"C "]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 43499"},"SINAPI-I",43499,"EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","MES   ",null,"236,16",null,"C "]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 43486"},"SINAPI-I",43486,"EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","H     ",null,"0,74",null,"C "]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 43498"},"SINAPI-I",43498,"EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","MES   ",null,"140,23",null,"C "]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 43488"},"SINAPI-I",43488,"EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","H     ",null,"0,86",null,"C "]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 43500"},"SINAPI-I",43500,"EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","MES   ",null,"162,97",null,"C "]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 43489"},"SINAPI-I",43489,"EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","H     ",null,"1,24",null,"C "]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 43501"},"SINAPI-I",43501,"EPI - FAMILIA PEDREIRO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","MES   ",null,"233,35",null,"C "]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 43490"},"SINAPI-I",43490,"EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","H     ",null,"1,73",null,"C "]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 43502"},"SINAPI-I",43502,"EPI - FAMILIA PINTOR - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","MES   ",null,"325,51",null,"C "]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 43491"},"SINAPI-I",43491,"EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","H     ",null,"1,33",null,"C "]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 43503"},"SINAPI-I",43503,"EPI - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","MES   ",null,"250,24",null,"C "]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 43492"},"SINAPI-I",43492,"EPI - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","H     ",null,"1,79",null,"C "]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 43504"},"SINAPI-I",43504,"EPI - FAMILIA SOLDADOR - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","MES   ",null,"337,87",null,"C "]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 43493"},"SINAPI-I",43493,"EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","H     ",null,"0,71",null,"C "]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 43505"},"SINAPI-I",43505,"EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","MES   ",null,"132,94",null,"C "]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 37774"},"SINAPI-I",37774,"EQUIPAMENTO DE LIMPEZA COMBINADO (VACUO/ALTA PRESSAO) 95% VACUO, TANQUE 7000 L, BOMBA 140 KGF/CM2 66 L/MIN COM MOTOR INDEPENDENTE A DIESEL DE 60 CV (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ",null,"565.124,71",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38629"},"SINAPI-I",38629,"EQUIPAMENTO P/ DEMARCACAO DE FAIXAS DE TRAFEGO A QUENTE, A SER MONTADO SOBRE CAMINHAO DE PBT MIN. DE 17 T, DIST. MIN. ENTRE EIXOS 5,2 M, CAPACIDADE PARA 1.000 KG DE MATERIAL TERMOPLASTICO (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO, NEM COMPRESSOR DE AR)                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ",null,"2.901.126,21",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38630"},"SINAPI-I",38630,"EQUIPAMENTO PARA DEMARCACAO DE FAIXAS DE TRAFEGO A FRIO, A SER MONTADO SOBRE CAMINHAO DE PBT MINIMO DE 9 T E DISTANCIA MINIMA ENTRE EIXOS DE 4,3 M, CAPACIDADE PARA 800 L DE TINTA (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ",null,"1.948.961,71",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38476"},"SINAPI-I",38476,"ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, COM SAPATAS DE BORRACHA, *2,30* X *0,57* M (ALTURA UTIL X LARGURA MINIMA), MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS, CAPACIDADE *100* KG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ",null,"418,91",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38477"},"SINAPI-I",38477,"ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO, COM SAPATAS DE BORRACHA, ALTURA FECHADA 3,60 M, ALTURA ESTENDIDA DE 6,0 A 6,30 M, LARGURA MINIMA DE 35 CM, CACIDADE *120* KG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ",null,"1.186,37",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 45112"},"SINAPI-I",45112,"ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE BRACO LONGO (LONGO ALCANCE) SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,52 M3, PESO OPERACIONAL 24 T, POTENCIA LIQUIDA 155 HP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ",null,"1.177.981,14",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 14525"},"SINAPI-I",14525,"ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS COM CACAMBA DE 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTENCIA BRUTA 155 HP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ",null,"1.024.142,32",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 36408"},"SINAPI-I",36408,"ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,4 A 1,70 M3, PESO OPERACIONAL 23,2 T, POTENCIA BRUTA 183 HP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ",null,"1.250.279,96",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 2723"},"SINAPI-I",2723,"ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,62M3, PESO OPERACIONAL 12,61T, POTENCIA LIQUIDA 95HP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ",null,"761.039,92",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 10685"},"SINAPI-I",10685,"ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ",null,"905.093,96",null,"C "]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 40636"},"SINAPI-I",40636,"ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAPACIDADE DA CACAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 155 HP, EQUIPADA COM CLAMSHELL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ",null,"1.253.327,68",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 4111"},"SINAPI-I",4111,"ESCORA PRE-MOLDADA EM CONCRETO, *10 X 10* CM, H = 2,30M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ",null,"48,81",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 44538"},"SINAPI-I",44538,"ESCOVA CIRCULAR EM ACO LATONADO, 6 X 1\" (DIAMETRO X ESPESSURA), FURO DE 1 1/4 \", FIO ONDULADO *0,30* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ",null,"62,99",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 12"},"SINAPI-I",12,"ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ",null,"13,10",null,"C "]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 37554"},"SINAPI-I",37554,"ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 1 1/2\", PARA COMBATE A INCENDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ",null,"137,93",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 37555"},"SINAPI-I",37555,"ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 2 1/2\", PARA COMBATE A INCENDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ",null,"167,78",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 10902"},"SINAPI-I",10902,"ESGUICHO TIPO JATO SOLIDO, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2\" X 13 MM, PARA MANGUEIRA EM INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ",null,"42,10",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 20965"},"SINAPI-I",20965,"ESGUICHO TIPO JATO SOLIDO, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2\" X 16 MM, PARA MANGUEIRA EM INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ",null,"42,49",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 20966"},"SINAPI-I",20966,"ESGUICHO TIPO JATO SOLIDO, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2\" X 19 MM, PARA MANGUEIRA EM INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ",null,"45,75",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 10903"},"SINAPI-I",10903,"ESGUICHO TIPO JATO SOLIDO, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2\" X 13 MM, PARA MANGUEIRA EM INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ",null,"69,35",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 20967"},"SINAPI-I",20967,"ESGUICHO TIPO JATO SOLIDO, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2\" X 16 MM, PARA MANGUEIRA EM INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ",null,"69,35",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 20968"},"SINAPI-I",20968,"ESGUICHO TIPO JATO SOLIDO, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2\" X 19 MM, PARA MANGUEIRA EM INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ",null,"76,06",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 11359"},"SINAPI-I",11359,"ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7\" (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ",null,"850,00",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39017"},"SINAPI-I",39017,"ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ",null,"0,24",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39315"},"SINAPI-I",39315,"ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO GARRA DUPLA, EM PLASTICO, COBRIMENTO *20* MM, PARA FERRAGENS DE LAJES E FUNDO DE VIGAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ",null,"0,39",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39016"},"SINAPI-I",39016,"ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO PINO EM PLASTICO, PARA VERGALHAO ATE 10 MM, PARA APOIO DE ARMADURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ",null,"0,39",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39481"},"SINAPI-I",39481,"ESPACADOR OU DISTANCIADOR, EM PLASTICO, TIPO APOIO DE CORDOALHA (CARANGUEJO), PARA ARMADURA NEGATIVA E PROTENSAO, COBRIMENTO 50 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ",null,"1,90",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39013"},"SINAPI-I",39013,"ESPACADOR/SEPARADOR /CENTRALIZADOR DE BARRA DE ACO, PLASTICO, (CHUMBADOR TIPO CARAMBOLA - CB), DIAMETRO INTERNO ATE 20 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ",null,"1,62",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 44919"},"SINAPI-I",44919,"ESPACADOR/SEPARADOR /CENTRALIZADOR DE BARRA DE ACO, PLASTICO, (CHUMBADOR TIPO CARAMBOLA - CB), DIAMETRO INTERNO ENTRE 25 A 32 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ",null,"3,02",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 40433"},"SINAPI-I",40433,"ESPACADOR/SEPARADOR DE CORDOALHA TIPO DISCO 12 FUROS DE 14 MM, PARA TIRANTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ",null,"1,68",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 20219"},"SINAPI-I",20219,"ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, REBOCAVEL, TANQUE DE 2500 L, PNEUMATICO, COM MOTOR A GASOLINA 3,4HP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ",null,"116.000,00",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 36484"},"SINAPI-I",36484,"ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLACAO TERMICA, AQUECIDO COM 2 MACARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, A SER MONTADO SOBRE CAMINHAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ",null,"246.246,87",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38368"},"SINAPI-I",38368,"ESPATULA DE PLASTICO LISA, LARGURA *10* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ",null,"8,95",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38367"},"SINAPI-I",38367,"ESPATULA EM ACO INOX COM CABO DE MADEIRA E LARGURA DE *8* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ",null,"22,51",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38091"},"SINAPI-I",38091,"ESPELHO / PLACA CEGA 4\" X 2\", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ",null,"2,52",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38095"},"SINAPI-I",38095,"ESPELHO / PLACA CEGA 4\" X 4\", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ",null,"5,33",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38092"},"SINAPI-I",38092,"ESPELHO / PLACA DE 1 POSTO 4\" X 2\", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ",null,"2,38",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38093"},"SINAPI-I",38093,"ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4\" X 2\", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ",null,"2,47",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38096"},"SINAPI-I",38096,"ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4\" X 4\", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ",null,"5,73",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38094"},"SINAPI-I",38094,"ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4\" X 2\", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ",null,"3,02",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38097"},"SINAPI-I",38097,"ESPELHO / PLACA DE 4 POSTOS 4\" X 4\", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ",null,"6,14",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38098"},"SINAPI-I",38098,"ESPELHO / PLACA DE 6 POSTOS 4\" X 4\", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ",null,"6,14",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 11186"},"SINAPI-I",11186,"ESPELHO CRISTAL E = 4 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M2    ",null,"372,66",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 11558"},"SINAPI-I",11558,"ESPELHO, RETO OU CURVO, EM LATAO CROMADO, ESPESSURA ATE 6 MM, LARGURA *40*MM, ALTURA *180*MM - PARA FECHADURA DE EMBUTIR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","PAR   ",null,"16,19",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 11557"},"SINAPI-I",11557,"ESPELHO, RETO OU CURVO, EM LATAO CROMADO, ESPESSURA MINIMA 6 MM, LARGURA *43*MM, ALTURA *230*MM - PARA FECHADURA DE EMBUTIR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","PAR   ",null,"40,99",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 2759"},"SINAPI-I",2759,"ESPOLETA SIMPLES N 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ",null,"9,18",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38124"},"SINAPI-I",38124,"ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ",null,"33,93",null,"C "]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38380"},"SINAPI-I",38380,"ESQUADRO DE ACO 12\" (300 MM), CABO DE ALUMINIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ",null,"35,76",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 42429"},"SINAPI-I",42429,"ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ",null,"6.025,10",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39616"},"SINAPI-I",39616,"ESTABILIZADOR BIVOLT AUTOMATICO, 1000 VA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ",null,"472,90",null,"C "]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39618"},"SINAPI-I",39618,"ESTABILIZADOR BIVOLT AUTOMATICO, 1500 VA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ",null,"857,76",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39619"},"SINAPI-I",39619,"ESTABILIZADOR BIVOLT AUTOMATICO, 2000 VA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ",null,"1.174,78",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39613"},"SINAPI-I",39613,"ESTABILIZADOR BIVOLT AUTOMATICO, 300 VA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ",null,"187,85",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39614"},"SINAPI-I",39614,"ESTABILIZADOR BIVOLT AUTOMATICO, 500 VA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ",null,"274,05",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38538"},"SINAPI-I",38538,"ESTACA PRE-MOLDADA MACICA DE CONCRETO VIBRADO ARMADO, PARA CARGA DE 25 T, SECAO QUADRADA DE *16 X 16*, COM ANEL METALICO INCORPORADO A PECA (SOMENTE FORNECIMENTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","M     ",null,"79,00",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38539"},"SINAPI-I",38539,"ESTACA PRE-MOLDADA MACICA DE CONCRETO VIBRADO ARMADO, PARA CARGA DE 50 T, SECAO QUADRADA, COM ANEL METALICO INCORPORADO A PECA (SOMENTE FORNECIMENTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ",null,"107,43",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38540"},"SINAPI-I",38540,"ESTACA PRE-MOLDADA VAZADA DE CONCRETO CENTRIFUGADO, PARA CARGA DE 100 T, SECAO CIRCULAR, COM ANEL METALICO INCORPORADO A PECA (SOMENTE FORNECIMENTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M     ",null,"275,32",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38384"},"SINAPI-I",38384,"ESTILETE DE METAL, LAMINA 18 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ",null,"23,18",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 13"},"SINAPI-I",13,"ESTOPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","KG    ",null,"20,17",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 2762"},"SINAPI-I",2762,"ESTOPIM SIMPLES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ",null,"11,47",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 21142"},"SINAPI-I",21142,"ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2\" X 3/16\" X 35 CM, SECAO \"U\", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ",null,"33,00",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 4223"},"SINAPI-I",4223,"ETANOL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","L     ",null,"4,52",null,"C "]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 37372"},"SINAPI-I",37372,"EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","H     ",null,"1,34",null,"C "]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 40863"},"SINAPI-I",40863,"EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","MES   ",null,"252,08",null,"C "]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38475"},"SINAPI-I",38475,"EXTENSAO DE SOLDA 201 ACETILENO, E = *1,5 A 2,5* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ",null,"35,43",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38474"},"SINAPI-I",38474,"EXTENSAO DE SOLDA 201 GLP, E = *2,5 A 4,0* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ",null,"43,80",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 10886"},"SINAPI-I",10886,"EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ",null,"209,56",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 10888"},"SINAPI-I",10888,"EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS CARBONICO CO2 DE 4 KG, CLASSE BC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ",null,"663,23",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 10889"},"SINAPI-I",10889,"EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS CARBONICO CO2 DE 6 KG, CLASSE BC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ",null,"718,50",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 10890"},"SINAPI-I",10890,"EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 12 KG, CLASSE BC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ",null,"331,61",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 10891"},"SINAPI-I",10891,"EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ",null,"202,65",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 3075"},"SINAPI-I",3075,"EXTREMIDADE PVC PBA, PF, JE, DN 75 / DE 85 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ",null,"104,83",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 11469"},"SINAPI-I",11469,"FECHADURA DE EMBUTIR PARA GAVETA E MOVEIS DE MADEIRA, EM ACO INOX COM ACABAMENTO CROMADO, COM ABAS LATERAIS, CILINDRO COM 22 MM DE DIAMETRO, INCLUINDO CHAVE COM PERFIL METALICO E CAPA ESCAMOTEAVEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ",null,"14,51",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 43607"},"SINAPI-I",43607,"FECHADURA ESPELHO PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TRANQUETA (CONJUNTO DE FECHADURAS)                                                                                                                                                                                                                                                                         ","CJ    ",null,"109,35",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 3103"},"SINAPI-I",3103,"FECHADURA PARA PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, EM ACO INOX COM ACABAMENTO CROMADO, RECORTE PADRAO SANTA MARINA, COM CILINDRO EM LATAO, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ",null,"54,41",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 43610"},"SINAPI-I",43610,"FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA (CONJUNTO DE FECHADURAS)                                                                                                                                                                                                                                                                        ","CJ    ",null,"81,67",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 3105"},"SINAPI-I",3105,"FECHO QUEBRA UNHA, EM LATAO COM ACABAMENTO CROMADO, DE EMBUTIR, COM COMANDO ALAVANCA, ALTURA DE DE 40 CM, LARGURA MINIMA DE 1,90 CM E ESPESSURA MINIMA DE 1,90 MM, PARA PORTAS E JANELAS (INCLUI PARAFUSOS)                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ",null,"153,66",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 43470"},"SINAPI-I",43470,"FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","MES   ",null,"10,89",null,"C "]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 43473"},"SINAPI-I",43473,"FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","MES   ",null,"59,28",null,"C "]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 43464"},"SINAPI-I",43464,"FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","H     ",null,"0,01",null,"C "]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 43467"},"SINAPI-I",43467,"FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","H     ",null,"0,61",null,"C "]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 43479"},"SINAPI-I",43479,"FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","MES   ",null,"114,72",null,"C "]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 3119"},"SINAPI-I",3119,"FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 2\" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 0,90 MM, PARA PORTAS E JANELAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ",null,"2,99",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 11456"},"SINAPI-I",11456,"FERROLHO COM FECHO /TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 10\" A 12\" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ",null,"22,61",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 3106"},"SINAPI-I",3106,"FERROLHO COM FECHO CHATO E PORTA CADEADO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 6\", CHAPA COM ESPESSURA MINIMA DE 1,70 MM E LARGURA /MINIMA DE 5,00 CM (FECHO REFORCADO) (INCLUI PARAFUSOS)                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ",null,"17,59",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39365"},"SINAPI-I",39365,"FILTRO ANAEROBIO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE *1100* LITROS (NBR 13969)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ",null,"1.765,30",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 937"},"SINAPI-I",937,"FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 10 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","M     ",null,"10,02",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 406"},"SINAPI-I",406,"FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ",null,"77,11",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39431"},"SINAPI-I",39431,"FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M     ",null,"0,34",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 14151"},"SINAPI-I",14151,"FITA METALICA GRAVADA, L = 17 MM, ROLO DE 25 M, CARGA RECOMENDADA = *120* KGF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ",null,"53,89",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 4310"},"SINAPI-I",4310,"FIXADOR DE ABA AUTOTRAVANTE PARA TELHA DE FIBROCIMENTO, TIPO CANALETE 90 OU KALHETAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ",null,"3,15",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 3262"},"SINAPI-I",3262,"FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ",null,"20,53",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 3268"},"SINAPI-I",3268,"FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ",null,"148,90",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39511"},"SINAPI-I",39511,"FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M2    ",null,"125,43",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39513"},"SINAPI-I",39513,"FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15/16 MM, BORDA REBAIXADA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","M2    ",null,"134,53",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 36225"},"SINAPI-I",36225,"FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA APROXIMADA DE 8 MM, COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M2    ",null,"31,02",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39362"},"SINAPI-I",39362,"FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PARA 8 A 14 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, CAPACIDADE APROXIMADA DE *3000* LITROS (NBR 7229)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ",null,"2.808,30",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 43653"},"SINAPI-I",43653,"FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","L     ",null,"38,56",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 3302"},"SINAPI-I",3302,"FUSIVEL NH 100 A TAMANHO 00, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 120 KA, TENSAO NOMINAL DE 500 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ",null,"25,44",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 3298"},"SINAPI-I",3298,"FUSIVEL NH 200 A 250 AMPERES, TAMANHO 1, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 120 KA, TENSAO NOMINAL DE 500 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ",null,"60,70",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 3311"},"SINAPI-I",3311,"GABIAO SACO MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO 2,4 MM, H = 0,65 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M3    ",null,"516,25",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 3309"},"SINAPI-I",3309,"GABIAO TIPO CAIXA MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL), FIO 2,7 MM, H = 0,50 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M3    ",null,"546,67",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 40449"},"SINAPI-I",40449,"GABIAO TIPO CAIXA TRAPEZOIDAL, MALHA HEXAGONAL 10 X 12 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO) FIO 2,7 MM, FACE COM 65 GRAUS, COM GEOSSINTETICO, DIMENSOES 2,0 X 1,5 X 1,0 M (C X L X A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","M3    ",null,"384,84",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 11596"},"SINAPI-I",11596,"GABIAO TIPO CAIXA, MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL), FIO 2,7 MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 0,5 M (C X L X A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ",null,"546,67",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 34804"},"SINAPI-I",34804,"GEOGRELHA TECIDA COM FILAMENTOS DE POLIESTER + PVC, RESISTENCIA LONGITUDINAL: 90 KN/M, RESISTENCIA TRANSVERSAL: 30 KN/M, ALONGAMENTO = 12 POR CENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M2    ",null,"58,11",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 4020"},"SINAPI-I",4020,"GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 26 KN/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M2    ",null,"20,23",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 44324"},"SINAPI-I",44324,"GESSO COLA, EM PO, PARA FIXACAO DE MOLDURAS, SANCAS E BLOCOS DE GESSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","KG    ",null,"3,03",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 3315"},"SINAPI-I",3315,"GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","KG    ",null,"0,88",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 3318"},"SINAPI-I",3318,"GRADE DE DISCOS MECANICA 20X24\" COM 20 DISCOS 24\" X 6MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ",null,"49.100,00",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 11837"},"SINAPI-I",11837,"GRAMPO LINHA VIVA DE LATAO ESTANHADO, DIAMETRO DO CONDUTOR PRINCIPAL DE 10 A 120 MM2, DIAMETRO DA DERIVACAO DE 10 A 70 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ",null,"65,69",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1564"},"SINAPI-I",1564,"GRAMPO PARALELO METALICO PARA CABO DE 6 A 50 MM2, COM 2 PARAFUSOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ",null,"12,54",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 44481"},"SINAPI-I",44481,"GRANALHA DE ACO, ESFERICA (SHOT), PARA JATEAMENTO, PENEIRA 1,19 A 1,00 MM  (SAE S390)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","SC25KG",null,"180,68",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 11732"},"SINAPI-I",11732,"GRELHA FIXA, PVC CROMADA, REDONDA, 150 MM, PARA RALOS E CAIXAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ",null,"25,84",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 36494"},"SINAPI-I",36494,"GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ",null,"711.131,25",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 13333"},"SINAPI-I",13333,"GRUPO GERADOR DE SOLDA ELETRICA, COM MAQUINA DE SOLDA, ATE 400 AMPERES E GERADOR A DIESEL 60 CV, MOTOR 4 CILINDROS, TANQUE COMBUST., CARENAGEM DE PROTECAO SOBRE RODAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ",null,"238.170,66",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39590"},"SINAPI-I",39590,"GRUPO GERADOR DIESEL, SEM CARENAGEM, POTENCIA STANDART ENTRE 100 E 110 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ",null,"133.667,32",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 25019"},"SINAPI-I",25019,"GRUPO GERADOR ESTACIONARIO, MOTOR DIESEL POTENCIA 170 KVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ",null,"178.755,02",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 20007"},"SINAPI-I",20007,"GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = *1* CM, L = *5* CM, PINUS /EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","M     ",null,"5,03",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 36497"},"SINAPI-I",36497,"GUINCHO DE ALAVANCA MANUAL, CAPACIDADE 3,2 T COM 20 M DE CABO DE ACO DIAMETRO 16,3 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ",null,"2.567,14",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 37776"},"SINAPI-I",37776,"GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 10000 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 23 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 11,80 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 15000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ",null,"249.154,69",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 36491"},"SINAPI-I",36491,"GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 30000 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 92,2 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 22,00 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 30000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ",null,"1.453.312,50",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 3378"},"SINAPI-I",3378,"HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4\", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ",null,"95,35",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 34349"},"SINAPI-I",34349,"HASTE RETA DE ACO GALVANIZADO, H = *30* CM, BASE RETANGULAR, PARA FIXACAO DE CONCERTINA SIMPLES DE 30 CM (NAO INCLUI OS FIXADORES)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ",null,"33,02",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 10921"},"SINAPI-I",10921,"HIDRANTE DE COLUNA COMPLETO, EM FERRO FUNDIDO, DN = 100 MM, COM REGISTRO, CUNHA DE BORRACHA, CURVA DESSIMETRICA, EXTREMIDADE E TAMPAS (INCLUI KIT FIXACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ",null,"5.608,00",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 37771"},"SINAPI-I",37771,"HIDROJATEADORA PARA DESOBSTRUCAO DE REDES E GALERIAS, TANQUE 7000 L, BOMBA TRIPLEX 140 KGF/CM2 260 L/MIN ALIMENTADA POR MOTOR INDEPENDENTE A DIESEL POTENCIA 125 CV (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ",null,"364.896,09",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 12773"},"SINAPI-I",12773,"HIDROMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 1/2\", VAZAO MAXIMA DE 3 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ",null,"160,92",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 41076"},"SINAPI-I",41076,"IMPERMEABILIZADOR (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","MES   ",null,"4.840,06",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 2701"},"SINAPI-I",2701,"INSTALADOR DE TUBULACOES - TUBOS/EQUIPAMENTOS (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","H     ",null,"21,08",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38113"},"SINAPI-I",38113,"INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ",null,"9,29",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38077"},"SINAPI-I",38077,"INTERRUPTOR SIMPLES + TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4\" X 2\" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ",null,"15,88",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38070"},"SINAPI-I",38070,"INTERRUPTORES PARALELOS (2 MODULOS) 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4\" X 2\" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ",null,"17,36",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38412"},"SINAPI-I",38412,"INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ",null,"1.488,19",null,"C "]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 3395"},"SINAPI-I",3395,"ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO PINO MONOCORPO, PARA TENSAO DE *35* KV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ",null,"99,34",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 3398"},"SINAPI-I",3398,"ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ",null,"4,72",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 3428"},"SINAPI-I",3428,"JANELA DE ABRIR EM MADEIRA IMBUIA/CEDRO ARANA/CEDRO ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 2 FOLHAS DE ABRIR TIPO VENEZIANA E 2 FOLHAS DE ABRIR PARA VIDRO, COM GUARNICAO/ALIZAR, COM FERRAGENS, (SEM VIDRO E SEM ACABAMENTO)                                                                                                                                                                                                                                                     ","M2    ",null,"565,00",null,"C "]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 36897"},"SINAPI-I",36897,"JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 150 CM (A X L), 4 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ",null,"599,97",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 3421"},"SINAPI-I",3421,"JANELA EM MADEIRA CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ CURUPIXA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 2 FOLHAS DE ABRIR TIPO VENEZIANA E 2 FOLHAS GUILHOTINA PARA VIDRO, COM GUARNICAO/ALIZAR, COM FERRAGENS (SEM VIDRO E SEM ACABAMENTO)                                                                                                                                                                                                                                             ","M2    ",null,"423,15",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 34381"},"SINAPI-I",34381,"JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ",null,"283,13",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 37963"},"SINAPI-I",37963,"JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, 15 MM, PARA AGUA QUENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ",null,"3,65",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 37967"},"SINAPI-I",37967,"JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, 42 MM, PARA AGUA QUENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ",null,"20,75",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 37958"},"SINAPI-I",37958,"JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 35 MM, PARA AGUA QUENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ",null,"13,70",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 3538"},"SINAPI-I",3538,"JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ",null,"4,92",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38430"},"SINAPI-I",38430,"JOELHO DE TRANSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 22 MM X 3/4\", PARA AGUA QUENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ",null,"19,17",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38989"},"SINAPI-I",38989,"JOELHO PPR 45 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 63 MM, PARA AQUA QUENTE E FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ",null,"41,44",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 36360"},"SINAPI-I",36360,"JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ",null,"2,72",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38438"},"SINAPI-I",38438,"JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 75 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ",null,"72,85",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38439"},"SINAPI-I",38439,"JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 90 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ",null,"92,58",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 3534"},"SINAPI-I",3534,"JOELHO PVC, ROSCAVEL, 45 GRAUS, 3/4\", COR BRANCA, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ",null,"7,23",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 3531"},"SINAPI-I",3531,"JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2\", COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ",null,"3,58",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 3528"},"SINAPI-I",3528,"JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ",null,"8,26",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 3518"},"SINAPI-I",3518,"JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ",null,"3,42",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 3526"},"SINAPI-I",3526,"JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ",null,"2,76",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 3535"},"SINAPI-I",3535,"JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ",null,"5,61",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38913"},"SINAPI-I",38913,"JOELHO/COTOVELO 90 GRAUS, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 16 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ",null,"10,78",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39302"},"SINAPI-I",39302,"JOELHO/COTOVELO 90 GRAUS, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 25 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ",null,"23,42",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38927"},"SINAPI-I",38927,"JOELHO/COTOVELO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 25 MM X 3/4\", EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ",null,"20,05",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38917"},"SINAPI-I",38917,"JOELHO/COTOVELO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA, COM BASE FIXA, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 16 MM X 1/2\", EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ",null,"12,40",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 20149"},"SINAPI-I",20149,"JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ",null,"6,06",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 20155"},"SINAPI-I",20155,"JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ",null,"5,41",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 3502"},"SINAPI-I",3502,"JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ",null,"5,67",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 3477"},"SINAPI-I",3477,"JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 60 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ",null,"25,87",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 12030"},"SINAPI-I",12030,"JOGO DE TRANQUETA E ROSETA REDONDA DE SOBREPOR SEM FUROS, EM LATAO CROMADO, DIAMETRO *50* MM, PARA FECHADURA DE PORTA DE BANHEIRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","JG    ",null,"57,96",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 10911"},"SINAPI-I",10911,"JUNCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ",null,"16,58",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 20145"},"SINAPI-I",20145,"JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 150 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ",null,"120,75",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 3670"},"SINAPI-I",3670,"JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ",null,"21,69",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39875"},"SINAPI-I",39875,"JUNTA DE EXPANSAO BRONZE/LATAO, PONTA X PONTA, 35 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ",null,"653,01",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39873"},"SINAPI-I",39873,"JUNTA DE EXPANSAO DE COBRE, PONTA X PONTA, 22 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ",null,"519,44",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 3672"},"SINAPI-I",3672,"JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 10 X 4,5 MM (ALTURA X ESPESSURA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M     ",null,"1,41",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39357"},"SINAPI-I",39357,"KIT CHASSI COZINHA, CUBA SIMPLES SEM MAQUINA LAVAR LOUCA, INSTAL. PEX, QUADRO METALICO C/ TRAVESSA C/ FURO P/ESGOTO DN 50 MM E FUROS SUPERIORES P/AGUA, *340* X *650* MM (L X H), P/ CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE (CONJUNTO COMPLETO)                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ",null,"59,73",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39353"},"SINAPI-I",39353,"KIT CHUVEIRO, INSTAL. PEX, QUADRO METALICO C/ 2 TRAVESSAS, SUPERIOR C/ ESPERA P/ CHUVEIRO, INFERIOR C/ 2 REGISTROS DE PRESSAO 1/2 \", *390* X *900* MM (L X H), CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE (CONJUNTO COMPLETO)                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ",null,"190,67",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39488"},"SINAPI-I",39488,"KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO COLMEIA, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ",null,"478,23",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39495"},"SINAPI-I",39495,"KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ",null,"586,43",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 43628"},"SINAPI-I",43628,"KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, COM MARCO EM ACO, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA)                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ",null,"849,63",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39500"},"SINAPI-I",39500,"KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA EXTERNA)                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ",null,"873,99",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 3733"},"SINAPI-I",3733,"LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, PADRAO COPACABANA, 2 CORES (PRETO E BRANCO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M2    ",null,"91,57",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 3745"},"SINAPI-I",3745,"LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA 100 KG/M2, VAO ATE 5,00 M (SEM COLOCACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M2    ",null,"60,69",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 3738"},"SINAPI-I",3738,"LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 350 KG/M2, VAO ATE 5,00 M (SEM COLOCACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M2    ",null,"78,48",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 3746"},"SINAPI-I",3746,"LAJE PRE-MOLDADA TRELICADA (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 6,00 M (SEM COLOCACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M2    ",null,"95,06",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 746"},"SINAPI-I",746,"LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA - JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H, POTENCIA DE OPERACAO ENTRE 2,50 E 3,00 CV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ",null,"2.769,90",null,"C "]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 10428"},"SINAPI-I",10428,"LAVATORIO / CUBA DE SOBREPOR, RETANGULAR, DE LOUCA COLORIDA, COM LADRAO, DIMENSOES *52 X 45* CM (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ",null,"465,34",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 10429"},"SINAPI-I",10429,"LAVATORIO DE LOUCA COLORIDA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ",null,"148,30",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 37773"},"SINAPI-I",37773,"LIMPADORA DE SUCCAO TANQUE 7000 L, BOMBA 12 M3/MIN 95% VACUO (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ",null,"250.504,73",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 3768"},"SINAPI-I",3768,"LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ",null,"3,96",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 10527"},"SINAPI-I",10527,"LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)                                                                                                                                                                                                                                                      ","MXMES ",null,"42,00",null,"C "]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 743"},"SINAPI-I",743,"LOCACAO DE BOMBA SUBMERSIVEL PARA DRENAGEM E ESGOTAMENTO, MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 2 CV, DIAMETRO DE RECALQUE DE 2\", FAIXA DE OPERACAO Q=35 M3/H (+ OU - 3 M3/H) E AMT=2 M, Q=13 M3/H (+ OU - 3 M3/H) E AMT = 17 M (+ OU - 3 M)                                                                                                                                                                                                                                                              ","H     ",null,"1,89",null,"C "]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 10777"},"SINAPI-I",10777,"LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","MES   ",null,"945,23",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 10775"},"SINAPI-I",10775,"LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","MES   ",null,"832,50",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 40290"},"SINAPI-I",40290,"LOCACAO DE FORMA PLASTICA PARA LAJE NERVURADA, DIMENSOES *60* X *60* X *16* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UNXMES",null,"20,16",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 40291"},"SINAPI-I",40291,"LOCACAO DE TORRE METALICA COMPLETA PARA UMA CARGA DE 8 TF (80 KN) E PE DIREITO DE 6 M, INCLUINDO MODULOS, DIAGONAIS, SAPATAS E FORCADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UNXMES",null,"1.050,00",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38769"},"SINAPI-I",38769,"LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA COM VIDRO FOSCO *30 X 15* CM, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ",null,"65,27",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 42244"},"SINAPI-I",42244,"LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 33 W ATE 50 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ",null,"126,27",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 3780"},"SINAPI-I",3780,"LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE *36* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADA E REATOR INCLUSOS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ",null,"102,90",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39390"},"SINAPI-I",39390,"LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ",null,"25,60",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 43265"},"SINAPI-I",43265,"LUMINARIA SOLAR LED EXTERNA, TIPO ARANDELA DE PAREDE, EM ALUMINIO, 16 LEDS, LUZ BRANCA, *180* LUMENS, CAPACIDADE DE ILUMINACAO ATE 36 H, RETANGULAR, *13 X 9 X 7* (C X L X A), COM SENSOR DE MOVIMENTO / PRESENCA, BATERIA RECARREGAVEL COM LUZ SOLAR, RESISTENTE AO CALOR, A PROVA DE AGUA E POEIRA/ IMPERMEAVEL, IP65                                                                                                                                                                                   ","UN    ",null,"35,21",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 21119"},"SINAPI-I",21119,"LUVA CPVC, SOLDAVEL, 15 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ",null,"1,53",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 37978"},"SINAPI-I",37978,"LUVA CPVC, SOLDAVEL, 54 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ",null,"26,87",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 12724"},"SINAPI-I",12724,"LUVA DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 22 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ",null,"5,55",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 12729"},"SINAPI-I",12729,"LUVA DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 66 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ",null,"166,92",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 3840"},"SINAPI-I",3840,"LUVA DE CORRER COM TRAVAS DEFOFO, PVC, JE, DN 100 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ",null,"53,04",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 3900"},"SINAPI-I",3900,"LUVA DE CORRER PARA TUBO ROSCAVEL, PVC, 1 1/2\", PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ",null,"44,35",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38021"},"SINAPI-I",38021,"LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ",null,"20,84",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 3827"},"SINAPI-I",3827,"LUVA DE CORRER PVC PBA, JE, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE DE AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ",null,"33,07",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 37984"},"SINAPI-I",37984,"LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDAVEL, 35 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ",null,"17,19",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 3893"},"SINAPI-I",3893,"LUVA DE CORRER, PVC, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ",null,"16,66",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 3908"},"SINAPI-I",3908,"LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ",null,"6,76",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 3914"},"SINAPI-I",3914,"LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ",null,"107,91",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1899"},"SINAPI-I",1899,"LUVA DE PRESSAO, EM PVC, DE 25 MM, PARA ELETRODUTO FLEXIVEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ",null,"1,19",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 3936"},"SINAPI-I",3936,"LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\" X 1 1/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ",null,"27,20",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 3938"},"SINAPI-I",3938,"LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1\" X 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ",null,"14,79",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 3935"},"SINAPI-I",3935,"LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2\" X 1 1/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ",null,"43,54",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 3930"},"SINAPI-I",3930,"LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3\" X 2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ",null,"116,37",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 40361"},"SINAPI-I",40361,"LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/4\" X 1\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ",null,"45,83",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 40358"},"SINAPI-I",40358,"LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1\" X 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ",null,"17,47",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 3907"},"SINAPI-I",3907,"LUVA DE REDUCAO ROSCAVEL, PVC, 1\" X 3/4\", PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ",null,"5,11",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38023"},"SINAPI-I",38023,"LUVA DE REDUCAO, SOLDAVEL, PVC, 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ",null,"5,92",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39318"},"SINAPI-I",39318,"LUVA DE TRANSICAO, CPVC, 22 MM X 1/2\", PARA AGUA QUENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ",null,"9,24",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 40372"},"SINAPI-I",40372,"LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ",null,"144,79",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1901"},"SINAPI-I",1901,"LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ",null,"0,90",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1895"},"SINAPI-I",1895,"LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 4\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ",null,"30,02",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 2639"},"SINAPI-I",2639,"LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 32 MM (1 1/4\")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ",null,"6,14",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39855"},"SINAPI-I",39855,"LUVA PASSANTE DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 15 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ",null,"2,92",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39860"},"SINAPI-I",39860,"LUVA PASSANTE DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 54 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ",null,"58,46",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 3862"},"SINAPI-I",3862,"LUVA PVC SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ",null,"4,05",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 3878"},"SINAPI-I",3878,"LUVA PVC, ROSCAVEL, 1 1/2\", AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ",null,"11,37",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38447"},"SINAPI-I",38447,"LUVA SIMPLES PPR, F/F, SOLDAVEL, DN 110 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ",null,"95,07",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 36320"},"SINAPI-I",36320,"LUVA SIMPLES PPR, F/F, SOLDAVEL, DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ",null,"2,55",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38444"},"SINAPI-I",38444,"LUVA SIMPLES PPR, F/F, SOLDAVEL, DN 63 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ",null,"24,21",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 11045"},"SINAPI-I",11045,"LUVA SIMPLES PVC PBA, JE, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE DE AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ",null,"32,19",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 3899"},"SINAPI-I",3899,"LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ",null,"5,92",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 3874"},"SINAPI-I",3874,"LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 25 MM X 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ",null,"5,69",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 3860"},"SINAPI-I",3860,"LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 32 MM X 1\", PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ",null,"4,28",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39294"},"SINAPI-I",39294,"LUVA/UNIAO DE REDUCAO METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 25 X 20 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ",null,"14,41",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39296"},"SINAPI-I",39296,"LUVA/UNIAO METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 16 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ",null,"7,91",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39310"},"SINAPI-I",39310,"LUVA/UNIAO, PLASTICA, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 25 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ",null,"14,04",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 37425"},"SINAPI-I",37425,"LUVA, PEAD PE 100, DE 32 MM, PARA ELETROFUSAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ",null,"12,36",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38473"},"SINAPI-I",38473,"MACARICO DE SOLDA 201 PARA EXTENSAO GLP OU ACETILENO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ",null,"147,44",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 2794"},"SINAPI-I",2794,"MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 25 A 29 CM, H = 6,50 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","M     ",null,"138,38",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 37460"},"SINAPI-I",37460,"MANGUEIRA CRISTAL TRANCADA, PVC COM REFORCO, PRESSAO DE TRABALHO (PT) 250 LBS/POL2, DE 1\" X *3,1* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M     ",null,"14,33",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 37456"},"SINAPI-I",37456,"MANGUEIRA CRISTAL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 5/16\" X 1 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ",null,"1,49",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 21029"},"SINAPI-I",21029,"MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2\", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ",null,"390,00",null,"C "]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 37528"},"SINAPI-I",37528,"MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 1 1/2\", COMPRIMENTO = 20 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ",null,"688,29",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 21037"},"SINAPI-I",21037,"MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 2 1/2\", COMPRIMENTO = 30 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ",null,"1.351,48",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 12899"},"SINAPI-I",12899,"MANOMETRO COM CAIXA EM ACO PINTADO, ESCALA *10* KGF/CM2 (*10* BAR), DIAMETRO NOMINAL DE *63* MM, CONEXAO DE 1/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ",null,"122,65",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 11621"},"SINAPI-I",11621,"MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER ALUMINIZADA 3 MM, TIPO III, CLASSE B (NBR 9952)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","M2    ",null,"55,11",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38544"},"SINAPI-I",38544,"MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO (PEBD) ANTICHAMAS, E = 8 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","M2    ",null,"10,32",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 44504"},"SINAPI-I",44504,"MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA LISA, E = 0,50 MM (NBR 15352)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M2    ",null,"13,09",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 44510"},"SINAPI-I",44510,"MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA LISA, E = 2,50 MM (NBR 15352)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M2    ",null,"65,39",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 44511"},"SINAPI-I",44511,"MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA TEXTURIZADA EM AMBAS AS FACES, E = 1,50 MM ( NBR 15352)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","M2    ",null,"42,44",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 43608"},"SINAPI-I",43608,"MAQUINA DE 55 MM PARA FECHADURA, PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ",null,"50,58",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 14619"},"SINAPI-I",14619,"MAQUINA PARA CORTE COM DISCO ABRASIVO DE DIAMETRO DE 18\" (450 MM), COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 10 CV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ",null,"14.978,23",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 40916"},"SINAPI-I",40916,"MARCENEIRO (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","MES   ",null,"4.624,51",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 4755"},"SINAPI-I",4755,"MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","H     ",null,"20,51",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 36533"},"SINAPI-I",36533,"MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, COM REDUCAO DE VIBRACAO, PESO DE 31,5 KG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ",null,"19.094,25",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 10747"},"SINAPI-I",10747,"MARTELO PERFURADOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 25 KG, COM SILENCIADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ",null,"20.487,95",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 4049"},"SINAPI-I",4049,"MASSA EPOXI BICOMPONENTE (MASSA + CATALISADOR)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","L     ",null,"78,68",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38877"},"SINAPI-I",38877,"MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","KG    ",null,"6,28",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 41382"},"SINAPI-I",41382,"MASTRO TELESCOPICO GALVANIZADO 6 METROS (3 M X DN= 2\" + 3 M X DN= 1 1/2\")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ",null,"400,95",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 34794"},"SINAPI-I",34794,"MECANICO DE REFRIGERACAO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","H     ",null,"34,37",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38595"},"SINAPI-I",38595,"MEIA CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ",null,"3,26",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 34773"},"SINAPI-I",34773,"MEIO BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO APARENTE 14 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ",null,"2,72",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 34764"},"SINAPI-I",34764,"MEIO BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO 9 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ",null,"2,04",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 41680"},"SINAPI-I",41680,"MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP *39* CM, *19 X 6,5/6,5* CM (H X L1/L2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ",null,"11,97",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 4061"},"SINAPI-I",4061,"MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 80 CM, *45 X 12/18* CM (H X L1/L2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ",null,"37,63",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 4069"},"SINAPI-I",4069,"MESTRE DE OBRAS (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","H     ",null,"55,82",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 40819"},"SINAPI-I",40819,"MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","MES   ",null,"9.791,89",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 11697"},"SINAPI-I",11697,"MICTORIO COLETIVO ACO INOX (AISI 304), E = 0,8 MM, DE *100 X 40 X 30* CM (C X A X P)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ",null,"623,48",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 41419"},"SINAPI-I",41419,"MINICAPTOR, EM ACO GALVANIZADO A FOGO, FIXACAO COM ROSCA SOBERBA OU MECANICA, H=300 MM X DN=10 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ",null,"7,41",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 41414"},"SINAPI-I",41414,"MINICAPTORES DE INSERCAO, EM ACO GALVANIZADO A FOGO, H=300 MM X DN=10 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ",null,"23,31",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 37521"},"SINAPI-I",37521,"MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *42* HP, PESO OPERACIONAL DE *4.500* KG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ",null,"666.702,75",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 11771"},"SINAPI-I",11771,"MISTURADOR DE PAREDE, DE METAL CROMADO, PARA COZINHA, BICA ALTA MOVEL, COM AREJADOR ARTICULADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ",null,"688,86",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 11561"},"SINAPI-I",11561,"MOLA HIDRAULICA AEREA, PARA PORTAS DE ATE 1.100 MM E PESO DE ATE 85 KG, COM CORPO EM ALUMINIO E BRACO EM ACO, SEM BRACO DE PARADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ",null,"261,58",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 40924"},"SINAPI-I",40924,"MONTADOR DE ELETROELETRONICOS (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","MES   ",null,"5.116,87",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 730"},"SINAPI-I",730,"MOTOBOMBA AUTOESCORVANTE MOTOR ELETRICO TRIFASICO 7,4HP BOCA DIAMETRO DE SUCCAO X RECLAQUE: 2\"X2\", HM/ Q = 10 M / 73,5 M3/H A 28 M / 8,2 M3 /H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ",null,"6.175,02",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 13227"},"SINAPI-I",13227,"MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 171 HP, PESO BRUTO 14768 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ",null,"1.676.300,72",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39403"},"SINAPI-I",39403,"MOTOR ELETRICO PARA VIBRADOR DE IMERSAO, DE 2 CV, TRIFASICO, 220/380 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ",null,"1.767,17",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 4094"},"SINAPI-I",4094,"MOTORISTA DE CAMINHAO-CARRETA (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","H     ",null,"38,74",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 40992"},"SINAPI-I",40992,"MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","MES   ",null,"6.127,97",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 4107"},"SINAPI-I",4107,"MOURAO DE CONCRETO RETO, SECAO QUADRADA *10 X 10* CM, H= *2,30* M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ",null,"58,16",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 21138"},"SINAPI-I",21138,"MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ",null,"9,28",null,"C "]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 358"},"SINAPI-I",358,"MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *1* M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ",null,"53,16",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 4180"},"SINAPI-I",4180,"NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ",null,"18,99",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 4178"},"SINAPI-I",4178,"NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ",null,"8,74",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 4205"},"SINAPI-I",4205,"NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\" X 1 1/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ",null,"33,32",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 4186"},"SINAPI-I",4186,"NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2\" X 1/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ",null,"7,69",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 4193"},"SINAPI-I",4193,"NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2\" X 1 1/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ",null,"50,27",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 40365"},"SINAPI-I",40365,"NIPLE SEXTAVADO EM ACO CARBONO, COM ROSCA BSP, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ",null,"37,79",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 40359"},"SINAPI-I",40359,"NIPLE SEXTAVADO EM ACO CARBONO, COM ROSCA BSP, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ",null,"16,68",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39610"},"SINAPI-I",39610,"NOBREAK TRIFASICO, DE 15 KVA FATOR DE POTENCIA DE 0,8, AUTONOMIA MINIMA DE 30 MINUTOS A PLENA CARGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ",null,"95.612,54",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 4227"},"SINAPI-I",4227,"OLEO LUBRIFICANTE MINERAL MONOVISCOSO, SAE 40, PARA MOTORES DE EQUIPAMENTOS PESADOS (CAMINHOES, TRATORES, RETROS E ETC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","L     ",null,"28,16",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 37666"},"SINAPI-I",37666,"OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","H     ",null,"25,20",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 40986"},"SINAPI-I",40986,"OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","MES   ",null,"4.420,15",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 4234"},"SINAPI-I",4234,"OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","H     ",null,"27,43",null,"C "]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 41036"},"SINAPI-I",41036,"OPERADOR DE GUINDASTE (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","MES   ",null,"4.871,16",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 40982"},"SINAPI-I",40982,"OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","MES   ",null,"3.599,99",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 4248"},"SINAPI-I",4248,"OPERADOR DE PA CARREGADEIRA (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","H     ",null,"28,78",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 41012"},"SINAPI-I",41012,"OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","MES   ",null,"4.803,42",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 4263"},"SINAPI-I",4263,"PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 197 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 18338 KG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ",null,"1.088.810,61",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38402"},"SINAPI-I",38402,"PA DE LIXO PLASTICA, CABO LONGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ",null,"12,68",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39518"},"SINAPI-I",39518,"PAINEL TERMOISOLANTE PARA FECHAMENTOS VERTICAIS (INCLUI PARAFUSOS DE FIXACAO) REVESTIDO EM ACO GALVALUME, LARGURA UTIL DE 1100 MM, REVESTIMENTO COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIURETANO (PUR) COM ESPESSURA 70/80 MM                                                                                                                                                                                                                                              ","M2    ",null,"276,41",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 4276"},"SINAPI-I",4276,"PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO, TENSAO NOMINAL 15 KV, CORRENTE NOMINAL DE DESCARGA 5 KA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ",null,"187,63",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 4377"},"SINAPI-I",4377,"PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ",null,"0,25",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 4346"},"SINAPI-I",4346,"PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8\", COMPRIMENTO 6\", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ",null,"13,63",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39435"},"SINAPI-I",39435,"PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ",null,"0,14",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39441"},"SINAPI-I",39441,"PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA BROCA (TB), COMPRIMENTO 45 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ",null,"0,34",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39442"},"SINAPI-I",39442,"PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA AGULHA (LA), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ",null,"0,25",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 436"},"SINAPI-I",436,"PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 150 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ",null,"12,13",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 430"},"SINAPI-I",430,"PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 125 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ",null,"10,85",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 11790"},"SINAPI-I",11790,"PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 450 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ",null,"32,16",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 4351"},"SINAPI-I",4351,"PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2\" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ",null,"22,41",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 11058"},"SINAPI-I",11058,"PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X 65 MM (2.1/2 \")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ",null,"0,44",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 4306"},"SINAPI-I",4306,"PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16\" X 200 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ",null,"2,57",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 4318"},"SINAPI-I",4318,"PARAFUSO ZINCADO 5/16\" X 85 MM PARA FIXACAO DE TELHA DE FIBROCIMENTO CANALETE 90, INCLUI BUCHA NYLON S-10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ",null,"1,72",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 4336"},"SINAPI-I",4336,"PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/8\", COMPRIMENTO 3\", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ",null,"7,05",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 40552"},"SINAPI-I",40552,"PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/4\" (6,35 MM) X 25 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","CENTO ",null,"62,98",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 4396"},"SINAPI-I",4396,"PASTILHA CERAMICA/PORCELANA, REVEST INT/EXT E PISCINA, CORES BRANCA OU FRIAS, SOLIDAS, SEM MESCLAGEM/MISTURA, ACABAMENTO LISO *2,5 X 2,5* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M2    ",null,"250,85",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 41066"},"SINAPI-I",41066,"PASTILHEIRO (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","MES   ",null,"4.840,06",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39594"},"SINAPI-I",39594,"PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 5E, COM RACKS DE 19\" DE LARGURA E 1 U DE ALTURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ",null,"323,68",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39597"},"SINAPI-I",39597,"PATCH PANEL, 48 PORTAS, CATEGORIA 6, COM RACKS DE 19\" DE LARGURA E 2 U DE ALTURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ",null,"3.055,19",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 4720"},"SINAPI-I",4720,"PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M3    ",null,"129,20",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 10737"},"SINAPI-I",10737,"PEDRA GRANITICA OU BASALTO, CACO, RETALHO, CAVACO, TIPO MIRACEMA, MADEIRA, PADUANA, RACHINHA, SANTA ISABEL OU OUTRAS SIMILARES, E= *1,0 A *2,0 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M2    ",null,"141,41",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 4750"},"SINAPI-I",4750,"PEDREIRO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","H     ",null,"27,60",null,"C "]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 4825"},"SINAPI-I",4825,"PEITORIL/ SOLEIRA EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *25* CM, E= *3* CM, CORTE RETO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ",null,"193,31",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 43083"},"SINAPI-I",43083,"PERFIL \"U\" ENRIJECIDO, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3,75 MM, H = 200 MM, L = 75 MM (9,94 KG/M)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","KG    ",null,"8,66",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 10966"},"SINAPI-I",10966,"PERFIL \"U\" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 8 MM, H = 150 MM, L = 75 MM (16,97 KG/M)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","KG    ",null,"9,12",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 20259"},"SINAPI-I",20259,"PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M     ",null,"13,30",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39418"},"SINAPI-I",39418,"PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 48 X 3000 MM (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ",null,"5,45",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39422"},"SINAPI-I",39422,"PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M     ",null,"7,54",null,"C "]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39426"},"SINAPI-I",39426,"PERFIL RODAPE DE IMPERMEABILIZACAO, FORMATO L, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA DRYWALL, E = 0,5 MM, 220 X 3000 MM (H X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ",null,"19,68",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38542"},"SINAPI-I",38542,"PERFURATRIZ COM TORRE METALICA PARA EXECUCAO DE ESTACA HELICE CONTINUA, PROFUNDIDADE MAXIMA DE 32 M, DIAMETRO MAXIMO DE 1000 MM, POTENCIA INSTALADA DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MAXIMO DE 263 KNM                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ",null,"7.501.679,67",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 40406"},"SINAPI-I",40406,"PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 8 1/2\" (INCLUI SUPORTE/CHASSI TIPO MESA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ",null,"59.934,68",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 40789"},"SINAPI-I",40789,"PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 83 N.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 4\" (NAO INCLUI SUPORTE / CHASSI)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ",null,"8.637,20",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 44549"},"SINAPI-I",44549,"PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE DE 90 KN A 200 KN, POTENCIA 100 HP A 160 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR), PARA REDE SUBTERRANEA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ",null,"6.956.698,98",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 35274"},"SINAPI-I",35274,"PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *10 X 10* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M     ",null,"107,52",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 37395"},"SINAPI-I",37395,"PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","CENTO ",null,"44,28",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 444"},"SINAPI-I",444,"PINO ROSCA EXTERNA, EM ACO GALVANIZADO, PARA ISOLADOR DE 15KV, DIAMETRO 25 MM, COMPRIMENTO *290* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ",null,"40,69",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 4785"},"SINAPI-I",4785,"PINTOR PARA TINTA EPOXI (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","H     ",null,"27,45",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 4800"},"SINAPI-I",4800,"PISO DE BORRACHA PASTILHADO EM PLACAS 50 X 50 CM, E = *3,5* MM, PARA COLA, PRETO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M2    ",null,"56,20",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1292"},"SINAPI-I",1292,"PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M2    ",null,"37,01",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 45191"},"SINAPI-I",45191,"PISO EM PORCELANATO,RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FORMATO MAIOR QUE 6400 CM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M2    ",null,"103,69",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 40651"},"SINAPI-I",40651,"PISO FULGET (GRANITO LAVADO) EM PLACAS DE *75 X 75* CM, E = 2,0 CM (SEM COLOCACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","M2    ",null,"288,17",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38181"},"SINAPI-I",38181,"PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M2    ",null,"224,63",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 44541"},"SINAPI-I",44541,"PISO/ REVESTIMENTO EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MAIOR OU IGUAL A 3025 CM2, E = *2*CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","M2    ",null,"358,49",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39416"},"SINAPI-I",39416,"PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, E = 12,5 MM, 1200 X 1800 MM (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M2    ",null,"29,92",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39417"},"SINAPI-I",39417,"PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M2    ",null,"29,19",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39412"},"SINAPI-I",39412,"PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 1800 MM (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M2    ",null,"20,46",null,"C "]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 10851"},"SINAPI-I",10851,"PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8*, E = 6 MM (NAO INCLUI ACESSORIOS PARA FIXACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ",null,"64,27",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 10849"},"SINAPI-I",10849,"PLACA DE INAUGURACAO EM BRONZE *35X 50*CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ",null,"1.920,01",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 37558"},"SINAPI-I",37558,"PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ",null,"37,29",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 4307"},"SINAPI-I",4307,"PLACA DE VENTILACAO PARA TELHA DE FIBROCIMENTO, CANALETE 90 OU KALHETAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ",null,"13,11",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 40671"},"SINAPI-I",40671,"PLACA/PISO DE CONCRETO POROSO/ PAVIMENTO PERMEAVEL/BLOCO DRENANTE DE CONCRETO, *40 X 40* CM, E = 6 CM, COR NATURAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","M2    ",null,"76,69",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 4890"},"SINAPI-I",4890,"PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 1\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ",null,"8,64",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 4907"},"SINAPI-I",4907,"PLUG PVC, JE, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ",null,"19,24",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 13954"},"SINAPI-I",13954,"POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELETRICA, MOTOR MONOFASICO DE 4 HP, PESO DE 100 KG, DIAMETRO DO TRABALHO DE 450 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ",null,"7.668,83",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 11427"},"SINAPI-I",11427,"POLVORA NEGRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","KG    ",null,"110,19",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 12362"},"SINAPI-I",12362,"PORCA OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ",null,"22,11",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 4339"},"SINAPI-I",4339,"PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ",null,"0,73",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39997"},"SINAPI-I",39997,"PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ",null,"0,41",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 4989"},"SINAPI-I",4989,"PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 1000 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ",null,"304,70",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 4992"},"SINAPI-I",4992,"PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ",null,"248,65",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39022"},"SINAPI-I",39022,"PORTA DE ABRIR EM ACO, TIPO VENEZIANA, 90 X 210 CM, COM FUNDO ANTICORROSIVO / PRIMER DE PROTECAO, INCLUI FECHADURA, MACANETA E PARAFUSOS, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ",null,"584,00",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 4922"},"SINAPI-I",4922,"PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS FOLHAS MOVEIS COM VIDRO, FECHADURA E PUXADOR EMBUTIDO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M2    ",null,"657,01",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 4977"},"SINAPI-I",4977,"PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA (EUCALIPTO OU EQUIVALENTE REGIONAL), E = *3,5* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M2    ",null,"427,86",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 11366"},"SINAPI-I",11366,"PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ",null,"190,15",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 10554"},"SINAPI-I",10554,"PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ",null,"189,94",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39505"},"SINAPI-I",39505,"PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ",null,"485,04",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 34713"},"SINAPI-I",34713,"PORTA VIDRO TEMPERADO INCOLOR, 2 FOLHAS DE CORRER, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M2    ",null,"351,23",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 14163"},"SINAPI-I",14163,"POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO DUPLO, FLANGEADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *135* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ",null,"2.087,14",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 5051"},"SINAPI-I",5051,"POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO SIMPLES, ENGASTADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *135* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ",null,"1.775,08",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 41181"},"SINAPI-I",41181,"POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 13,00 M, RESISTENCIA DE 1500 DAN, TIPO C-29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ",null,"4.948,60",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 41182"},"SINAPI-I",41182,"POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 13,00 M, RESISTENCIA DE 2000 DAN, TIPO C-29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ",null,"7.099,17",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 41187"},"SINAPI-I",41187,"POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 14,00 M, RESISTENCIA DE 2000 DAN, TIPO C-29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ",null,"9.405,53",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 41191"},"SINAPI-I",41191,"POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 15,00 M, RESISTENCIA DE 1500 DAN, TIPO C-29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ",null,"8.246,02",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 41201"},"SINAPI-I",41201,"POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 1000 DAN, TIPO B-1,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ",null,"2.188,80",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 41202"},"SINAPI-I",41202,"POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 11,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ",null,"740,21",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 41210"},"SINAPI-I",41210,"POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 12,00 M, RESISTENCIA DE 1000 DAN, TIPO B-1,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ",null,"2.800,27",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 41209"},"SINAPI-I",41209,"POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 12,00 M, RESISTENCIA DE 600 DAN, TIPO B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ",null,"1.827,83",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 41221"},"SINAPI-I",41221,"POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 15,00 M, RESISTENCIA DE 1500 DAN, TIPO B-3,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ",null,"6.766,87",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 41197"},"SINAPI-I",41197,"POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 600 DAN, TIPO B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ",null,"1.203,15",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 41459"},"SINAPI-I",41459,"POSTES METALICOS AUTOPORTANTES, CONICO OU TELESCOPICO, PARA SPDA, ALTURA 15 METROS LIVRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ",null,"2.861,73",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 4470"},"SINAPI-I",4470,"PRANCHA NAO APARELHADA *6 X 40* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","M     ",null,"258,97",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 40304"},"SINAPI-I",40304,"PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","KG    ",null,"20,71",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 20247"},"SINAPI-I",20247,"PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","KG    ",null,"18,58",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 5074"},"SINAPI-I",5074,"PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","KG    ",null,"18,80",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 5069"},"SINAPI-I",5069,"PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","KG    ",null,"17,11",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39027"},"SINAPI-I",39027,"PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","KG    ",null,"16,77",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 44072"},"SINAPI-I",44072,"PRIMER EPOXI / EPOXIDICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","L     ",null,"117,36",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38392"},"SINAPI-I",38392,"PROLONGADOR/ EXTENSOR TELESCOPICO, EM CHAPA METALICA, COM 3 METROS, PARA ROLO DE PINTURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ",null,"64,58",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39015"},"SINAPI-I",39015,"PROTETOR/PONTEIRA PLASTICA PARA PONTA DE VERGALHAO DE ATE 1\", TIPO PROTETOR DE ESPERA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ",null,"1,06",null,"C "]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38117"},"SINAPI-I",38117,"PULSADOR MINUTERIA 10A, 250V (APENAS MODULO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ",null,"10,18",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 5080"},"SINAPI-I",5080,"PUXADOR TIPO ALCA, EM ZAMAC CROMADO, COM ROSETAS, COMPRIMENTO DE APROX *100* MM, PARA PORTAS E JANELAS DE MADEIRA, INCLUINDO PARAFUSOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ",null,"22,91",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 13396"},"SINAPI-I",13396,"QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 28 DISJUNTORES DIN, 100 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ",null,"721,08",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39763"},"SINAPI-I",39763,"QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 48 DISJUNTORES DIN, 100 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ",null,"1.011,18",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39758"},"SINAPI-I",39758,"QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 100 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ",null,"609,36",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 43100"},"SINAPI-I",43100,"QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 48 DISJUNTORES DIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ",null,"611,56",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39794"},"SINAPI-I",39794,"QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 3 DISJUNTORES NEMA OU 4 DISJUNTORES DIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ",null,"50,29",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39795"},"SINAPI-I",39795,"QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ",null,"79,46",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 21060"},"SINAPI-I",21060,"RALO FOFO COM REQUADRO, QUADRADO 250 X 250 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ",null,"73,42",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 21061"},"SINAPI-I",21061,"RALO FOFO COM REQUADRO, QUADRADO 300 X 300 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ",null,"91,78",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 5102"},"SINAPI-I",5102,"RALO SECO / RALO DE PASSAGEM EM PVC, QUADRADO, 100 X 100 X 53 MM, SAIDA 40 MM, COM GRELHA BRANCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ",null,"12,76",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 11743"},"SINAPI-I",11743,"RALO SIFONADO REDONDO CONICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ",null,"9,72",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 20044"},"SINAPI-I",20044,"REDUCAO EXCENTRICA PVC, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ",null,"9,40",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 20972"},"SINAPI-I",20972,"REDUCAO FIXA TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 2.1/2\" X 1.1/2\", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ",null,"83,89",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 6036"},"SINAPI-I",6036,"REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA EXTERNA, DE 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ",null,"17,34",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 11670"},"SINAPI-I",11670,"REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 1/2\", COM CORPO DIVIDIDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ",null,"21,54",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 11674"},"SINAPI-I",11674,"REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 25 MM, COM CORPO DIVIDIDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ",null,"26,17",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 6038"},"SINAPI-I",6038,"REGISTRO DE PRESSAO PVC, ROSCAVEL, VOLANTE SIMPLES, DE 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ",null,"6,67",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 6017"},"SINAPI-I",6017,"REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ",null,"72,26",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 6027"},"SINAPI-I",6027,"REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ",null,"664,81",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 6015"},"SINAPI-I",6015,"REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ",null,"145,88",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 11756"},"SINAPI-I",11756,"REGISTRO OU REGULADOR DE GAS COZINHA, VAZAO DE 2 KG/H, 2,8 KPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ",null,"39,14",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 6024"},"SINAPI-I",6024,"REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ",null,"77,29",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 2510"},"SINAPI-I",2510,"RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ",null,"35,46",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 36530"},"SINAPI-I",36530,"RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 2, POTENCIA LIQUIDA 79 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6570 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,20 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ",null,"430.551,21",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 44955"},"SINAPI-I",44955,"REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA PARA FACHADAS, PECAS NO FORMATO APROX. *7 X 26* CM, FORNECIDAS EM PLACAS COM PECAS UNIDAS EM PONTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M2    ",null,"144,06",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 20205"},"SINAPI-I",20205,"RIPA APARELHADA *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M     ",null,"7,19",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 4803"},"SINAPI-I",4803,"RODAPE DE BORRACHA LISO, H = 70 MM, E = *2* MM, PARA ARGAMASSA, PRETO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ",null,"30,04",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 20231"},"SINAPI-I",20231,"RODAPE OU RODABANCADA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, H= 10 CM, E= *2,0* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","M     ",null,"66,98",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 14511"},"SINAPI-I",14511,"ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ",null,"866.197,38",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 10646"},"SINAPI-I",10646,"ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO, ACO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5 T, LARGURA TRABALHO 1,68 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ",null,"522.123,23",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38390"},"SINAPI-I",38390,"ROLO DE LA DE CARNEIRO 25 MM X 23 CM (ALTURA DA LA X COMPRIMENTO), SEM CABO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ",null,"40,12",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 42437"},"SINAPI-I",42437,"ROTACAO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ",null,"1.843,37",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1116"},"SINAPI-I",1116,"RUFO EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 25 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M     ",null,"20,03",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 20214"},"SINAPI-I",20214,"RUFO PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 1 ABA (SEM AMIANTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ",null,"51,40",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 6076"},"SINAPI-I",6076,"SAIBRO PARA ARGAMASSA (COLETADO NO COMERCIO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M3    ",null,"66,50",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 4517"},"SINAPI-I",4517,"SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ",null,"2,67",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 37373"},"SINAPI-I",37373,"SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","H     ",null,"0,04",null,"C "]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 11622"},"SINAPI-I",11622,"SELANTE A BASE DE ALCATRAO E POLIURETANO PARA JUNTAS HORIZONTAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","KG    ",null,"68,20",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 37743"},"SINAPI-I",37743,"SEMIRREBOQUE COM DOIS EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CACAMBA METALICA 14 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO MECANICO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ",null,"237.841,37",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39393"},"SINAPI-I",39393,"SENSOR DE PRESENCA BIVOLT DE PAREDE SEM FOTOCELULA PARA QUALQUER TIPO DE LAMPADA POTENCIA MAXIMA *1000* W, USO INTERNO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ",null,"48,44",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 40910"},"SINAPI-I",40910,"SERRALHEIRO (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","MES   ",null,"4.840,06",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38637"},"SINAPI-I",38637,"SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA, 1.1/2 X 1.1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ",null,"238,67",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 6145"},"SINAPI-I",6145,"SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA AMERICANA 1.1/2 X 1.1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ",null,"16,22",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 42434"},"SINAPI-I",42434,"SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ",null,"5.175,40",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39914"},"SINAPI-I",39914,"SOLDA EM VARETA FOSCOPER, D = *2,5* MM X COMPRIMENTO 500 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","KG    ",null,"253,36",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 12732"},"SINAPI-I",12732,"SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ",null,"292,34",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 20232"},"SINAPI-I",20232,"SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","M     ",null,"94,81",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 14543"},"SINAPI-I",14543,"SOQUETE DE PVC / TERMOPLASTICO BASE E27, COM CHAVE, PARA LAMPADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ",null,"9,37",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 21047"},"SINAPI-I",21047,"SPRINKLER TIPO PENDENTE, BULBO AMARELO DE RESPOSTA RAPIDA, 79 GRAUS CELSIUS, ACABAMENTO CROMADO, D = 20 MM (3/4\")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ",null,"43,60",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 21041"},"SINAPI-I",21041,"SPRINKLER TIPO PENDENTE, BULBO VERMELHO DE RESPOSTA RAPIDA, 68 GRAUS CELSIUS, ACABAMENTO NATURAL, D = 20 MM (3/4\")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ",null,"34,93",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 7576"},"SINAPI-I",7576,"SUPORTE EM ACO GALVANIZADO PARA TRANSFORMADOR PARA POSTE DUPLO T 185 X 95 MM, CHAPA DE 5/16\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ",null,"239,60",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 12626"},"SINAPI-I",12626,"SUPORTE METALICO PARA CALHA PLUVIAL, ZINCADO, DOBRADO, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ",null,"36,88",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 10567"},"SINAPI-I",10567,"TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M     ",null,"8,63",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 6180"},"SINAPI-I",6180,"TABUA DE MADEIRA PARA PISO, CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA, *15 X 2* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M2    ",null,"204,25",null,"C "]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 6214"},"SINAPI-I",6214,"TACO DE MADEIRA PARA PISO, IPE (CERNE) OU EQUIVALENTE DA REGIAO, 7 X 42 CM, E = 2 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M2    ",null,"118,55",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38465"},"SINAPI-I",38465,"TALHADEIRA COM PUNHO DE PROTECAO *20 X 250* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ",null,"36,52",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 41616"},"SINAPI-I",41616,"TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA FOSSA, D = 1,50 M, E = 0,05 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ",null,"374,06",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 41619"},"SINAPI-I",41619,"TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA POCO, COM FURO E TAMPINHA, D = *0,90* M, E = 0,05 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ",null,"155,83",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 41623"},"SINAPI-I",41623,"TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA POCO, COM FURO E TAMPINHA, D = 1,50 M, E = 0,05 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ",null,"524,90",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39350"},"SINAPI-I",39350,"TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA 1 MODULO RJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ",null,"3,95",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 2668"},"SINAPI-I",2668,"TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 2\", PARA DUTO CORRUGADO PEAD (CABEAMENTO SUBTERRANEO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ",null,"6,34",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 11241"},"SINAPI-I",11241,"TAMPAO FOFO ARTICULADO P/ REGISTRO, COM BASE / REQUADRO, CLASSE A15 CARGA MAXIMA 1,5 T, *400 X 400* MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ",null,"160,62",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 14112"},"SINAPI-I",14112,"TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE A15 CARGA MAX. 1,5 T, 400 X 600 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ",null,"208,23",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 11299"},"SINAPI-I",11299,"TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, R-2, CLASSE A15 CARGA MAX. 1,5 T, 550 X 1100 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ",null,"528,32",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 37737"},"SINAPI-I",37737,"TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 8 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ",null,"57.060,45",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 10423"},"SINAPI-I",10423,"TANQUE DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO, *20* L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ",null,"371,47",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 11457"},"SINAPI-I",11457,"TARJETA LIVRE / OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO, CORPO EM ZAMAC E ESPELHO EM LATAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ",null,"51,72",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 21121"},"SINAPI-I",21121,"TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 15 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ",null,"3,22",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 12741"},"SINAPI-I",12741,"TE DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 104 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ",null,"1.403,72",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 12738"},"SINAPI-I",12738,"TE DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 54 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ",null,"144,15",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 6294"},"SINAPI-I",6294,"TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ",null,"10,52",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 6322"},"SINAPI-I",6322,"TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 3\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ",null,"188,34",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 6300"},"SINAPI-I",6300,"TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ",null,"347,23",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 20182"},"SINAPI-I",20182,"TE DE INSPECAO, PVC, SERIE R, 75 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ",null,"26,55",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 6304"},"SINAPI-I",6304,"TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\" X 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ",null,"54,93",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 6317"},"SINAPI-I",6317,"TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2\" X 1 1/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ",null,"151,99",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 6305"},"SINAPI-I",6305,"TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2\" X 1\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ",null,"81,98",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39324"},"SINAPI-I",39324,"TE DE REDUCAO, CPVC, 22 X 15 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ",null,"4,20",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39327"},"SINAPI-I",39327,"TE DE REDUCAO, CPVC, 42 X 35 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ",null,"34,26",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 7136"},"SINAPI-I",7136,"TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ",null,"6,36",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 7131"},"SINAPI-I",7131,"TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ",null,"17,20",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 37422"},"SINAPI-I",37422,"TE DE SERVICO INTEGRADO, EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBOS EM PEAD, 63 X 20 MM - LIGACAO PREDIAL DE AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ",null,"51,23",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 37448"},"SINAPI-I",37448,"TE DE SERVICO, PEAD PE 100, DE 200 X 63 MM, PARA ELETROFUSAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ",null,"436,03",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38018"},"SINAPI-I",38018,"TE DE TRANSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM X 1/2\", PARA AGUA QUENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ",null,"9,65",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38875"},"SINAPI-I",38875,"TE METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 25 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ",null,"32,94",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38876"},"SINAPI-I",38876,"TE METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 32 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ",null,"44,27",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38462"},"SINAPI-I",38462,"TE NORMAL, PPR, F/F/F, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 110 X 110 X 110 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ",null,"280,72",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38458"},"SINAPI-I",38458,"TE NORMAL, PPR, F/F/F, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 50 X 50 X 50 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ",null,"29,14",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 7116"},"SINAPI-I",7116,"TE PVC SOLDAVEL, BBB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO SECUNDARIO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ",null,"3,32",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 7121"},"SINAPI-I",7121,"TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2\", PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ",null,"8,71",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 37947"},"SINAPI-I",37947,"TE PVC, SOLDAVEL, COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4\", PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ",null,"4,02",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38905"},"SINAPI-I",38905,"TE ROSCA FEMEA, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 16 MM X 1/2\", EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ",null,"21,24",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 7091"},"SINAPI-I",7091,"TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ",null,"14,45",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 7139"},"SINAPI-I",7139,"TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ",null,"1,14",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 7145"},"SINAPI-I",7145,"TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ",null,"74,27",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 3590"},"SINAPI-I",3590,"TE 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ",null,"288,11",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 3589"},"SINAPI-I",3589,"TE 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ",null,"154,64",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 40393"},"SINAPI-I",40393,"TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ",null,"41,38",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 40399"},"SINAPI-I",40399,"TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ",null,"682,89",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 41892"},"SINAPI-I",41892,"TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE DE AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ",null,"116,89",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 20181"},"SINAPI-I",20181,"TE, PVC, SERIE R, 150 X 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ",null,"104,71",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 7153"},"SINAPI-I",7153,"TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO CIVIL (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","H     ",null,"41,76",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 41092"},"SINAPI-I",41092,"TECNICO EM SONDAGEM (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","MES   ",null,"5.676,26",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 34557"},"SINAPI-I",34557,"TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","M     ",null,"2,50",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 42406"},"SINAPI-I",42406,"TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-159, (2,52 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,5 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M2    ",null,"22,58",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39509"},"SINAPI-I",39509,"TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, T-196, (2,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 30 X 10 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M2    ",null,"12,71",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 7162"},"SINAPI-I",7162,"TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 3,4 MM (10 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M2    ",null,"53,97",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 7164"},"SINAPI-I",7164,"TELA DE ARAME ONDULADA, FIO *2,77* MM (12 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M2    ",null,"38,95",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 37525"},"SINAPI-I",37525,"TELA PLASTICA TECIDA LISTRADA BRANCA E LARANJA, TIPO GUARDA CORPO, EM POLIETILENO MONOFILADO, ROLO 1,20 X 50 M (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M     ",null,"3,14",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 7184"},"SINAPI-I",7184,"TELHA DE FIBRA DE VIDRO ONDULADA, TRANSLUCIDA / INCOLOR, E = *0,6* MM, DE *0,50 X 2,44* M (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M2    ",null,"40,90",null,"C "]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 34480"},"SINAPI-I",34480,"TELHA DE FIBROCIMENTO E = 8 MM, DE 4,10 X 1,06 M (SEM AMIANTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ",null,"295,35",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 34486"},"SINAPI-I",34486,"TELHA DE FIBROCIMENTO E = 8 MM, DE 4,60 X 1,06 M (SEM AMIANTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ",null,"349,69",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 7186"},"SINAPI-I",7186,"TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 1,83 X 1,10 M (SEM AMIANTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ",null,"54,80",null,"C "]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 34402"},"SINAPI-I",34402,"TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 8 MM, DE 3,66 X 1,10 M (SEM AMIANTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ",null,"176,48",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 7224"},"SINAPI-I",7224,"TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 1 ABA, DE 0,52 X 4,00 M (SEM AMIANTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ",null,"232,25",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 7229"},"SINAPI-I",7229,"TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2 ABAS, DE 1,00 X 3,00 M (SEM AMIANTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ",null,"210,68",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 40740"},"SINAPI-I",40740,"TELHA GALVALUME COM ISOLAMENTO TERMOACUSTICO EM ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO (PU) INJETADO, ESPESSURA DE 30 MM, DENSIDADE DE 35 KG/M3, REVESTIMENTO EM TELHA TRAPEZOIDAL NAS DUAS FACES COM ESPESSURA DE 0,50 MM CADA, ACABAMENTO NATURAL (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO)                                                                                                                                                                                                                              ","M2    ",null,"167,53",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 7243"},"SINAPI-I",7243,"TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","M2    ",null,"50,09",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 41097"},"SINAPI-I",41097,"TELHADOR / TELHADISTA (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","MES   ",null,"4.930,52",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1577"},"SINAPI-I",1577,"TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 35 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ",null,"3,07",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1580"},"SINAPI-I",1580,"TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 95 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ",null,"8,18",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38196"},"SINAPI-I",38196,"TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 150 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ",null,"25,90",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1594"},"SINAPI-I",1594,"TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 25 A 35 MM2, COM 2 FUROS PARA FIXACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ",null,"37,75",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1588"},"SINAPI-I",1588,"TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 50 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ",null,"9,42",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1535"},"SINAPI-I",1535,"TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 6 A 10 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ",null,"5,43",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38415"},"SINAPI-I",38415,"TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXOES EM PPR COM DIAMETROS DE 20 A 63 MM, POTENCIA DE 800 W, TENSAO 220 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ",null,"948,45",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 7256"},"SINAPI-I",7256,"TIJOLO CERAMICO MACICO APARENTE 2 FUROS DE *6,5 X 10 X 20* CM (L X A X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ",null,"1,39",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 7274"},"SINAPI-I",7274,"TIL PARA LIGACAO PREDIAL, EM PVC, JE, BBB, DN 100 X 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ",null,"63,71",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 7343"},"SINAPI-I",7343,"TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","L     ",null,"23,01",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 43649"},"SINAPI-I",43649,"TINTA ESMALTE BASE AGUA PREMIUM ACETINADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","L     ",null,"40,31",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 7306"},"SINAPI-I",7306,"TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM DE EFEITO PROTETOR DE SUPERFICIE METALICA ALUMINIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","L     ",null,"46,12",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 35693"},"SINAPI-I",35693,"TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","L     ",null,"10,97",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39574"},"SINAPI-I",39574,"TIRANTE COM ELO, EM ARAME GALVANIZADO RIGIDO, NUMERO 10, COMPRIMENTO 2000 MM, PARA PENDURAL DE FORRO REMOVIVEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ",null,"4,14",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38105"},"SINAPI-I",38105,"TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM (APENAS MODULO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ",null,"11,37",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38101"},"SINAPI-I",38101,"TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ",null,"8,12",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38076"},"SINAPI-I",38076,"TOMADAS (2 MODULOS) 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4\" X 2\" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ",null,"18,52",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 7592"},"SINAPI-I",7592,"TOPOGRAFO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","H     ",null,"27,43",null,"C "]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 11829"},"SINAPI-I",11829,"TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 1/2\", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ",null,"46,28",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 11765"},"SINAPI-I",11765,"TORNEIRA DE BOIA VAZAO TOTAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, BITOLA 1\", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ",null,"127,61",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 7602"},"SINAPI-I",7602,"TORNEIRA DE METAL AMARELO, PARA TANQUE / JARDIM, DE PAREDE, COM BICO PLASTICO, CANO CURTO, AREA EXTERNA, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2\" OU 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ",null,"66,05",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 36796"},"SINAPI-I",36796,"TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO AUTOMATICO, BICA BAIXA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ",null,"212,56",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 13984"},"SINAPI-I",13984,"TORNEIRA METALICA CROMADA, CANO CURTO, COM AREJADOR, SEM BICO PLASTICO, DE PAREDE, PARA USO GERAL, 1/2\" OU 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ",null,"104,62",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 11822"},"SINAPI-I",11822,"TORNEIRA PLASTICA DE MESA, BICA MOVEL, PARA COZINHA 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ",null,"25,50",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 7614"},"SINAPI-I",7614,"TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 150 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ",null,"24.373,70",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 7617"},"SINAPI-I",7617,"TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 45 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ",null,"12.094,08",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 36510"},"SINAPI-I",36510,"TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA BRUTA DE 133 HP, PESO OPERACIONAL DE 14 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 3,00 M3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ",null,"1.113.149,80",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 36508"},"SINAPI-I",36508,"TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA NO VOLANTE DE 200 HP, PESO OPERACIONAL DE 20,1 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA COM CAPACIDADE DE 3,89 M3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ",null,"2.062.409,72",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 10598"},"SINAPI-I",10598,"TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 50 CV, TRACAO 4 X 2, PESO COM LASTRO DE 2714 KG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ",null,"178.889,31",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 42407"},"SINAPI-I",42407,"TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M     ",null,"6,45",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 10743"},"SINAPI-I",10743,"TROLEY MANUAL CAPACIDADE 1 T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ",null,"582,26",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39848"},"SINAPI-I",39848,"TUBO / MANGUEIRA PRETA EM POLIETILENO, LINHA PESADA OU REFORCADA, TIPO ESPAGUETE, PARA INJECAO DE CALDA DE CIMENTO, D = 1/2\", ESPESSURA 1,5 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","M     ",null,"1,77",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 21019"},"SINAPI-I",21019,"TUBO ACO CARBONO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE M, DN = 25 MM, E = 3,35 MM, *2,50* KG//M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ",null,"30,55",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 13127"},"SINAPI-I",13127,"TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 1/2\", E= *2,77 MM, SCHEDULE 40, *1,27 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ",null,"47,60",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 20984"},"SINAPI-I",20984,"TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 20\", E= *12,70 MM, SCHEDULE 30, *154,97 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","M     ",null,"4.342,63",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 21151"},"SINAPI-I",21151,"TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 4\", E= *6,02 MM, SCHEDULE 40, *16,06 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M     ",null,"388,72",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 7690"},"SINAPI-I",7690,"TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 8\", E= *6,35 MM, SCHEDULE 20, *33,27 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M     ",null,"796,37",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 21009"},"SINAPI-I",21009,"TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4\"), E = 2,25 MM, *1,3* KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","M     ",null,"21,56",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 21015"},"SINAPI-I",21015,"TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 80 MM (3\"), E = 3,35 MM, *7,32* KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M     ",null,"97,81",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 7696"},"SINAPI-I",7696,"TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2\", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M     ",null,"67,30",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 7695"},"SINAPI-I",7695,"TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 6\", E = 4,85* MM, PESO 19,68* KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ",null,"251,35",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 41932"},"SINAPI-I",41932,"TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 300 MM (NBR 7362)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ",null,"291,07",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 41781"},"SINAPI-I",41781,"TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI *400* MM, PARA SANEAMENTO (DRENAGEM/ESGOTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ",null,"256,61",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 41782"},"SINAPI-I",41782,"TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI 600 MM, PARA SANEAMENTO (DRENAGEM/ESGOTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ",null,"567,17",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38130"},"SINAPI-I",38130,"TUBO CPVC SOLDAVEL, 35 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","M     ",null,"35,00",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38028"},"SINAPI-I",38028,"TUBO CPVC, SOLDAVEL, 42 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M     ",null,"46,85",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39734"},"SINAPI-I",39734,"TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1 3/8\" (35 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ",null,"65,76",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39733"},"SINAPI-I",39733,"TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 2 1/8\" (54 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ",null,"89,82",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39750"},"SINAPI-I",39750,"TUBO DE COBRE CLASSE \"A\", DN = 1 1/4\" (35 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ",null,"148,83",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39754"},"SINAPI-I",39754,"TUBO DE COBRE CLASSE \"A\", DN = 3\" (79 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M     ",null,"485,59",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 12744"},"SINAPI-I",12744,"TUBO DE COBRE CLASSE \"E\", DN = 28 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ",null,"67,50",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 12749"},"SINAPI-I",12749,"TUBO DE COBRE CLASSE \"E\", DN = 79 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ",null,"395,37",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39663"},"SINAPI-I",39663,"TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 5/16 \", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ",null,"24,01",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 7757"},"SINAPI-I",7757,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1200 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ",null,"710,47",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 7742"},"SINAPI-I",7742,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 700 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ",null,"332,57",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 7767"},"SINAPI-I",7767,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1500 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ",null,"1.101,07",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 7762"},"SINAPI-I",7762,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ",null,"211,70",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 12573"},"SINAPI-I",12573,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1100 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ",null,"876,55",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 12575"},"SINAPI-I",12575,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1500 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ",null,"1.609,57",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 12580"},"SINAPI-I",12580,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ",null,"570,42",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 7774"},"SINAPI-I",7774,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ",null,"465,44",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 7755"},"SINAPI-I",7755,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ",null,"241,94",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 7734"},"SINAPI-I",7734,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 900 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ",null,"1.081,59",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 37453"},"SINAPI-I",37453,"TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ",null,"87,53",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 7791"},"SINAPI-I",7791,"TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ",null,"94,74",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 13159"},"SINAPI-I",13159,"TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE ES, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M     ",null,"85,13",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 12583"},"SINAPI-I",12583,"TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO PARA DRENAGEM (DRENO POROSO), COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 200 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M     ",null,"27,97",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39711"},"SINAPI-I",39711,"TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 1 5/8\", E= 10 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","M     ",null,"4,70",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39718"},"SINAPI-I",39718,"TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 7/8\", E= 10 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ",null,"2,75",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 44545"},"SINAPI-I",44545,"TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE = 160 MM X 14,6 MM PAREDE, (SDR 11 - PN 12,5) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M     ",null,"261,58",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 44525"},"SINAPI-I",44525,"TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE = 900 MM X 34,7 MM PAREDE, (SDR 26 - PN 05) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","M     ",null,"4.509,84",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 44522"},"SINAPI-I",44522,"TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 500 MM X 45,5 MM PAREDE, (SDR 11 - PN 12,5) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M     ",null,"2.825,29",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 9877"},"SINAPI-I",9877,"TUBO DE PVC, PBL, TIPO LEVE, DN = 250 MM, PARA VENTILACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","M     ",null,"111,69",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 41697"},"SINAPI-I",41697,"TUBO DE REVESTIMENTO, EM ACO, CORPO SCHEDULE 40, PONTEIRA SCHEDULE 80, ROSQUEAVEL E SEGMENTADO PARA PERFURACAO, DIAMETRO 4\" (450 MM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M     ",null,"1.363,16",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38052"},"SINAPI-I",38052,"TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 100 MM, (4\") PARA DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT 093/2006 - E.M)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M     ",null,"11,72",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38827"},"SINAPI-I",38827,"TUBO MONOCAMADA PEX, DN 32 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M     ",null,"13,77",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38972"},"SINAPI-I",38972,"TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 40 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ",null,"15,63",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38975"},"SINAPI-I",38975,"TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 75 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ",null,"53,77",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38980"},"SINAPI-I",38980,"TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 32 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M     ",null,"21,18",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38985"},"SINAPI-I",38985,"TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 90 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M     ",null,"200,79",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38036"},"SINAPI-I",38036,"TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 350 MM/ DE 355 MM, REDE COLETORA ESGOTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ",null,"280,67",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 9825"},"SINAPI-I",9825,"TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M     ",null,"47,37",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 36374"},"SINAPI-I",36374,"TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M     ",null,"56,77",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 36084"},"SINAPI-I",36084,"TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M     ",null,"16,82",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 36380"},"SINAPI-I",36380,"TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 20, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M     ",null,"85,16",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 20065"},"SINAPI-I",20065,"TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ",null,"35,18",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 9866"},"SINAPI-I",9866,"TUBO PVC, ROSCAVEL, 1\", AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","M     ",null,"20,20",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 9840"},"SINAPI-I",9840,"TUBO PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","M     ",null,"53,54",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 9867"},"SINAPI-I",9867,"TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","M     ",null,"3,50",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 9871"},"SINAPI-I",9871,"TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 75 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","M     ",null,"40,03",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 12426"},"SINAPI-I",12426,"UNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIAMETRO 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ",null,"50,70",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 12431"},"SINAPI-I",12431,"UNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIAMETRO 4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ",null,"795,60",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 12437"},"SINAPI-I",12437,"UNIAO COM ASSENTO CONICO DE FERRO LONGO (MACHO-FEMEA), DIAMETRO 2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ",null,"260,36",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 12424"},"SINAPI-I",12424,"UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DE 1 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ",null,"107,25",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 9889"},"SINAPI-I",9889,"UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 2 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ",null,"188,12",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 36316"},"SINAPI-I",36316,"UNIAO DUPLA PPR DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ",null,"25,11",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 9892"},"SINAPI-I",9892,"UNIAO PVC, ROSCAVEL 1/2\", AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ",null,"6,41",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 9899"},"SINAPI-I",9899,"UNIAO PVC, ROSCAVEL, 3/4\", AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ",null,"8,06",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 9894"},"SINAPI-I",9894,"UNIAO PVC, SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ",null,"24,61",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 20974"},"SINAPI-I",20974,"UNIAO TIPO STORZ, COM EMPATACAO INTERNA TIPO ANEL DE EXPANSAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2\", PARA MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ",null,"102,90",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 37993"},"SINAPI-I",37993,"UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 42 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ",null,"42,16",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38604"},"SINAPI-I",38604,"USINA DE ASFALTO A FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 T/H, ELETRICA, POTENCIA DE 30 CV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ",null,"193.279,88",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 9914"},"SINAPI-I",9914,"USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ",null,"712.400,00",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 10228"},"SINAPI-I",10228,"VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2\" E ACABAMENTO METALICO CROMADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ",null,"241,00",null,"C "]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 11746"},"SINAPI-I",11746,"VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ",null,"74,39",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 10234"},"SINAPI-I",10234,"VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 1\", PARA FUNDO DE POCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ",null,"80,93",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 10229"},"SINAPI-I",10229,"VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 3/4\", PARA FUNDO DE POCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ",null,"73,19",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 10412"},"SINAPI-I",10412,"VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 3/4\", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ",null,"116,98",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 21092"},"SINAPI-I",21092,"VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 1/2\", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ",null,"70,27",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 10414"},"SINAPI-I",10414,"VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 3\", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ",null,"451,51",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 10415"},"SINAPI-I",10415,"VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 4\", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ",null,"783,62",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 6156"},"SINAPI-I",6156,"VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE 1.1/4\" X 1.1/2 \", SEM UNHO E SEM LADRAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ",null,"5,88",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38087"},"SINAPI-I",38087,"VARIADOR DE LUMINOSIDADE ROTATIVO (DIMMER) 127V, 300W, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4\" X 2\" (PLACA + SUPORTE + MODULO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ",null,"63,90",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38111"},"SINAPI-I",38111,"VARIADOR DE VELOCIDADE PARA VENTILADOR 220 V, 250 W (APENAS MODULO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ",null,"34,16",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39996"},"SINAPI-I",39996,"VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4\" (6,3 MM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M     ",null,"3,11",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39399"},"SINAPI-I",39399,"VIBRADOR DE IMERSAO, COM PONTEIRA DE *35* MM, MANGOTE DE 5 M, SEM MOTOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ",null,"1.440,99",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 13476"},"SINAPI-I",13476,"VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIM. 2,60 M A 5,75 M, POT. 110 HP, CAP. 450 T/ H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ",null,"1.776.915,29",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 10489"},"SINAPI-I",10489,"VIDRACEIRO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","H     ",null,"20,91",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 34390"},"SINAPI-I",34390,"VIDRO CRISTAL COLORIDO, 10 MM, PINTADO NA COR BRANCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M2    ",null,"485,33",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 11189"},"SINAPI-I",11189,"VIDRO LISO FUME E = 6MM - SEM COLOCACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M2    ",null,"260,00",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 10491"},"SINAPI-I",10491,"VIDRO LISO INCOLOR 6 MM - SEM COLOCACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M2    ",null,"184,16",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 10507"},"SINAPI-I",10507,"VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M2    ",null,"342,54",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 10501"},"SINAPI-I",10501,"VIDRO TEMPERADO VERDE E = 6 MM, SEM COLOCACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","M2    ",null,"243,91",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 10503"},"SINAPI-I",10503,"VIDRO TEMPERADO VERDE E = 8 MM, SEM COLOCACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","M2    ",null,"329,52",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 40270"},"SINAPI-I",40270,"VIGA DE ESCORAMENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREMIDADES PLASTICAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","M     ",null,"118,03",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 41096"},"SINAPI-I",41096,"VIGIA DIURNO (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","MES   ",null,"3.405,39",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 97147"},"SINAPI","97147","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M",null,"13,80",null,"CR",{"$f":"IF($B4880=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4880,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4880,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4880=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4880,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4880,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"58,8278389%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 97151"},"SINAPI","97151","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M",null,"26,70",null,"CR",{"$f":"IF($B4884=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4884,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4884,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4884=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4884,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4884,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,2635543%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 97157"},"SINAPI","97157","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M",null,"3,48",null,"CR",{"$f":"IF($B4890=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4890,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4890,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4890=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4890,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4890,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"52,0958085%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 97162"},"SINAPI","97162","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M",null,"9,63",null,"CR",{"$f":"IF($B4895=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4895,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4895,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4895=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4895,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4895,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"60,0632246%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 97167"},"SINAPI","97167","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M",null,"21,02",null,"CR",{"$f":"IF($B4900=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4900,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4900,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4900=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4900,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4900,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"52,8708135%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 105249"},"SINAPI","105249","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",null,"113,77",null,"CR",{"$f":"IF($B4906=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4906,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4906,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4906=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4906,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4906,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,2312705%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 105254"},"SINAPI","105254","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",null,"32,98",null,"CR",{"$f":"IF($B4911=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4911,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4911,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4911=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4911,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4911,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"55,6097562%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 105261"},"SINAPI","105261","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 450, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",null,"31,14",null,"CR",{"$f":"IF($B4917=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4917,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4917,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4917=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4917,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4917,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"55,5340434%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 105266"},"SINAPI","105266","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",null,"67,54",null,"CR",{"$f":"IF($B4922=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4922,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4922,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4922=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4922,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4922,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,1261690%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 105271"},"SINAPI","105271","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",null,"72,01",null,"CR",{"$f":"IF($B4927=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4927,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4927,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4927=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4927,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4927,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,1909269%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 105273"},"SINAPI","105273","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",null,"97,07",null,"CR",{"$f":"IF($B4929=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4929,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4929,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4929=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4929,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4929,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,2622022%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 105278"},"SINAPI","105278","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",null,"20,12",null,"CR",{"$f":"IF($B4934=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4934,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4934,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4934=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4934,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4934,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,5475477%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 105284"},"SINAPI","105284","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",null,"45,37",null,"CR",{"$f":"IF($B4940=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4940,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4940,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4940=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4940,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4940,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"53,8955291%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 105301"},"SINAPI","105301","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",null,"30,90",null,"CR",{"$f":"IF($B4945=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4945,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4945,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4945=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4945,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4945,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"57,1056912%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 105306"},"SINAPI","105306","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",null,"67,53",null,"CR",{"$f":"IF($B4950=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4950,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4950,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4950=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4950,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4950,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,6160013%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 105321"},"SINAPI","105321","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",null,"42,92",null,"CR",{"$f":"IF($B4956=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4956,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4956,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4956=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4956,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4956,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"54,8175866%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 105326"},"SINAPI","105326","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",null,"93,90",null,"CR",{"$f":"IF($B4961=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4961,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4961,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4961=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4961,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4961,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,5278431%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 105344"},"SINAPI","105344","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",null,"107,05",null,"CR",{"$f":"IF($B4966=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4966,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4966,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4966=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4966,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4966,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,4434572%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 105350"},"SINAPI","105350","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",null,"68,19",null,"CR",{"$f":"IF($B4972=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4972,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4972,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4972=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4972,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4972,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"55,0462760%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 105355"},"SINAPI","105355","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",null,"150,51",null,"CR",{"$f":"IF($B4977=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4977,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4977,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4977=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4977,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4977,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,1543067%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 105379"},"SINAPI","105379","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",null,"15,19",null,"CR",{"$f":"IF($B4984=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4984,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4984,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4984=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4984,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4984,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,6943522%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 105391"},"SINAPI","105391","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",null,"120,83",null,"CR",{"$f":"IF($B4989=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4989,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4989,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4989=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4989,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4989,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,9005141%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 105396"},"SINAPI","105396","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",null,"34,08",null,"CR",{"$f":"IF($B4994=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4994,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4994,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4994=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4994,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4994,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"55,1266942%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 105397"},"SINAPI","105397","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 450, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",null,"38,02",null,"CR",{"$f":"IF($B4995=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4995,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4995,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B4995=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4995,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4995,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"55,1478354%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 105402"},"SINAPI","105402","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",null,"83,99",null,"CR",{"$f":"IF($B5000=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5000,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5000,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5000=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5000,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5000,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,3540077%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 97177"},"SINAPI","97177","ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM (40\") OU DN 1100 MM (44\"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M",null,"73,06",null,"CR",{"$f":"IF($B5005=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5005,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5005,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5005=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5005,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5005,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"57,5175067%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 97183"},"SINAPI","97183","ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM (24\"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M",null,"37,10",null,"CR",{"$f":"IF($B5011=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5011,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5011,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5011=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5011,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5011,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"57,7464790%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 97188"},"SINAPI","97188","ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200 MM (48\") OU DN 1300 MM (52\"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M",null,"79,37",null,"CR",{"$f":"IF($B5016=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5016,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5016,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5016=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5016,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5016,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"60,2625600%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 90695"},"SINAPI","90695","TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA  - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M",null,"78,69",null,"CR",{"$f":"IF($B5022=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5022,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5022,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5022=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5022,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5022,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,8153376%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 90700"},"SINAPI","90700","TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA  FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M",null,"512,96",null,"CR",{"$f":"IF($B5027=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5027,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5027,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5027=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5027,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5027,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,8170508%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 90724"},"SINAPI","90724","JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 100 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN",null,"21,95",null,"CR",{"$f":"IF($B5035=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5035,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5035,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5035=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5035,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5035,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"79,6889296%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 90728"},"SINAPI","90728","JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 300 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN",null,"42,41",null,"CR",{"$f":"IF($B5039=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5039,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5039,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5039=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5039,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5039,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"78,4531694%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 90733"},"SINAPI","90733","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M",null,"3,04",null,"CR",{"$f":"IF($B5044=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5044,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5044,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5044=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5044,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5044,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"84,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 90739"},"SINAPI","90739","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M",null,"8,93",null,"CR",{"$f":"IF($B5050=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5050,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5050,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5050=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5050,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5050,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,6678045%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 90744"},"SINAPI","90744","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M",null,"6,28",null,"CR",{"$f":"IF($B5055=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5055,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5055,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5055=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5055,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5055,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"83,6276084%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 94870"},"SINAPI","94870","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M",null,"1,96",null,"CR",{"$f":"IF($B5060=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5060,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5060,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5060=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5060,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5060,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,0314136%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 94871"},"SINAPI","94871","TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M",null,"168,93",null,"CR",{"$f":"IF($B5061=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5061,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5061,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5061=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5061,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5061,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,6809568%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 94879"},"SINAPI","94879","TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M",null,"1.535,92",null,"CR",{"$f":"IF($B5066=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5066,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5066,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5066=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5066,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5066,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,8881596%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 97121"},"SINAPI","97121","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M",null,"2,71",null,"CR",{"$f":"IF($B5071=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5071,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5071,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5071=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5071,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5071,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"80,3773585%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 97126"},"SINAPI","97126","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M",null,"3,14",null,"CR",{"$f":"IF($B5076=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5076,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5076,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5076=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5076,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5076,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"76,3754046%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 105260"},"SINAPI","105260","ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",null,"23,97",null,"AS",{"$f":"IF($B5083=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5083,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5083,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5083=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5083,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5083,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,9084065%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 105290"},"SINAPI","105290","ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE LUVA SIMPLES, PVC PBA, JE, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE AGUA, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",null,"61,72",null,"AS",{"$f":"IF($B5089=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5089,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5089,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5089=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5089,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5089,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,2376317%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 105295"},"SINAPI","105295","ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",null,"90,33",null,"AS",{"$f":"IF($B5094=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5094,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5094,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5094=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5094,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5094,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,8599601%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 105311"},"SINAPI","105311","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M",null,"3,54",null,"CR",{"$f":"IF($B5099=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5099,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5099,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5099=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5099,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5099,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"77,5216139%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 105327"},"SINAPI","105327","ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",null,"45,05",null,"AS",{"$f":"IF($B5105=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5105,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5105,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5105=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5105,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5105,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,6222222%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 105332"},"SINAPI","105332","ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M",null,"51,48",null,"AS",{"$f":"IF($B5110=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5110,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5110,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5110=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5110,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5110,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,2590431%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 105337"},"SINAPI","105337","ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M",null,"491,66",null,"AS",{"$f":"IF($B5115=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5115,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5115,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5115=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5115,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5115,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,5421549%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 105362"},"SINAPI","105362","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",null,"16,49",null,"CR",{"$f":"IF($B5121=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5121,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5121,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5121=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5121,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5121,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"79,4637417%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 105367"},"SINAPI","105367","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",null,"32,05",null,"CR",{"$f":"IF($B5126=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5126,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5126,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5126=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5126,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5126,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"74,2803505%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 105373"},"SINAPI","105373","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",null,"8,98",null,"CR",{"$f":"IF($B5131=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5131,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5131,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5131=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5131,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5131,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,0970655%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 105375"},"SINAPI","105375","ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TE DE REDUCAO, PVC PBA, BBB, JE, DN 100 X 50 / DE 110 X 60 MM, PARA REDE AGUA, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",null,"124,94",null,"AS",{"$f":"IF($B5133=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5133,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5133,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5133=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5133,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5133,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,0148177%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 105384"},"SINAPI","105384","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",null,"16,42",null,"CR",{"$f":"IF($B5138=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5138,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5138,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5138=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5138,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5138,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"76,5137615%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 92835"},"SINAPI","92835","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M",null,"236,49",null,"AS",{"$f":"IF($B5144=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5144,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5144,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5144=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5144,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5144,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,0759466%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 92840"},"SINAPI","92840","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M",null,"38,72",null,"CR",{"$f":"IF($B5149=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5149,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5149,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5149=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5149,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5149,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,1969932%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 92846"},"SINAPI","92846","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M",null,"65,67",null,"CR",{"$f":"IF($B5155=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5155,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5155,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5155=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5155,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5155,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,7735388%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 92851"},"SINAPI","92851","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M",null,"240,03",null,"AS",{"$f":"IF($B5160=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5160,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5160,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5160=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5160,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5160,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,7060196%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 92856"},"SINAPI","92856","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M",null,"44,36",null,"CR",{"$f":"IF($B5165=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5165,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5165,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5165=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5165,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5165,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,2551458%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 92862"},"SINAPI","92862","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M",null,"74,50",null,"CR",{"$f":"IF($B5171=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5171,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5171,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5171=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5171,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5171,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,9704062%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 92212"},"SINAPI","92212","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M",null,"306,28",null,"AS",{"$f":"IF($B5176=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5176,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5176,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5176=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5176,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5176,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,0112392%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 92220"},"SINAPI","92220","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M",null,"204,46",null,"AS",{"$f":"IF($B5182=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5182,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5182,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5182=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5182,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5182,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,8494492%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 92808"},"SINAPI","92808","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M",null,"24,80",null,"CR",{"$f":"IF($B5188=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5188,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5188,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5188=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5188,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5188,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,8384085%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 92813"},"SINAPI","92813","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M",null,"76,45",null,"CR",{"$f":"IF($B5193=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5193,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5193,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5193=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5193,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5193,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,1704919%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 92814"},"SINAPI","92814","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M",null,"87,61",null,"CR",{"$f":"IF($B5194=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5194,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5194,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5194=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5194,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5194,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,8837397%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 92819"},"SINAPI","92819","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M",null,"160,22",null,"CR",{"$f":"IF($B5199=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5199,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5199,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5199=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5199,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5199,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,3115390%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 92825"},"SINAPI","92825","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M",null,"72,25",null,"CR",{"$f":"IF($B5204=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5204,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5204,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5204=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5204,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5204,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,6341804%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 92831"},"SINAPI","92831","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M",null,"1.235,57",null,"AS",{"$f":"IF($B5210=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5210,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5210,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5210=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5210,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5210,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,0445387%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 95568"},"SINAPI","95568","TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M",null,"89,30",null,"CR",{"$f":"IF($B5215=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5215,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5215,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5215=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5215,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5215,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,5328319%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 97128"},"SINAPI","97128","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M",null,"9,43",null,"CR",{"$f":"IF($B5221=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5221,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5221,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5221=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5221,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5221,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"59,5698926%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 97133"},"SINAPI","97133","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 500 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M",null,"19,96",null,"CR",{"$f":"IF($B5226=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5226,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5226,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5226=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5226,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5226,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"58,7997984%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 97138"},"SINAPI","97138","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M",null,"11,25",null,"CR",{"$f":"IF($B5231=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5231,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5231,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5231=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5231,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5231,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"58,6858687%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 103093"},"SINAPI","103093","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M",null,"41,92",null,"CR",{"$f":"IF($B5238=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5238,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5238,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5238=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5238,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5238,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"52,1697436%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 103098"},"SINAPI","103098","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M",null,"89,48",null,"CR",{"$f":"IF($B5243=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5243,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5243,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5243=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5243,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5243,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"52,5078371%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 103103"},"SINAPI","103103","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M",null,"148,98",null,"CR",{"$f":"IF($B5248=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5248,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5248,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5248=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5248,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5248,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"53,0926450%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 103109"},"SINAPI","103109","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  250 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",null,"187,78",null,"CR",{"$f":"IF($B5254=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5254,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5254,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5254=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5254,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5254,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,4192569%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 103114"},"SINAPI","103114","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  500 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",null,"412,87",null,"CR",{"$f":"IF($B5259=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5259,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5259,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5259=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5259,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5259,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,8449237%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 103115"},"SINAPI","103115","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  600 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",null,"464,27",null,"CR",{"$f":"IF($B5260=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5260,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5260,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5260=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5260,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5260,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,9816831%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 103120"},"SINAPI","103120","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  1200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",null,"917,56",null,"CR",{"$f":"IF($B5265=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5265,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5265,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5265=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5265,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5265,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,5036192%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 103125"},"SINAPI","103125","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  250 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",null,"272,28",null,"CR",{"$f":"IF($B5270=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5270,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5270,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5270=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5270,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5270,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,2263590%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 103131"},"SINAPI","103131","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  600 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",null,"687,00",null,"CR",{"$f":"IF($B5276=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5276,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5276,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5276=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5276,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5276,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,3261694%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 103135"},"SINAPI","103135","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  1000 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",null,"1.140,28",null,"CR",{"$f":"IF($B5280=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5280,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5280,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5280=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5280,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5280,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,6105050%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 103142"},"SINAPI","103142","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  300 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",null,"116,16",null,"CR",{"$f":"IF($B5287=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5287,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5287,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5287=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5287,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5287,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,7925505%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 103148"},"SINAPI","103148","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  700 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",null,"291,41",null,"CR",{"$f":"IF($B5293=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5293,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5293,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5293=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5293,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5293,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,3543070%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 103372"},"SINAPI","103372","TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 20 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021","M",null,"5,27",null,"AS",{"$f":"IF($B5298=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5298,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5298,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5298=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5298,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5298,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,2504780%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 103385"},"SINAPI","103385","TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021","M",null,"1.621,35",null,"AS",{"$f":"IF($B5304=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5304,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5304,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5304=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5304,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5304,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,2547527%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 103393"},"SINAPI","103393","TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021","M",null,"5.025,15",null,"AS",{"$f":"IF($B5309=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5309,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5309,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5309=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5309,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5309,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,3617924%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 103401"},"SINAPI","103401","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 110 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN",null,"20,39",null,"CR",{"$f":"IF($B5314=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5314,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5314,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5314=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5314,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5314,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"83,2759469%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 103407"},"SINAPI","103407","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 280 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN",null,"51,91",null,"CR",{"$f":"IF($B5320=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5320,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5320,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5320=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5320,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5320,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"83,1597223%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 103412"},"SINAPI","103412","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 32 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN",null,"11,85",null,"CR",{"$f":"IF($B5325=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5325,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5325,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5325=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5325,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5325,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"83,3757422%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 103413"},"SINAPI","103413","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 63 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN",null,"23,35",null,"CR",{"$f":"IF($B5326=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5326,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5326,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5326=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5326,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5326,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"83,2903781%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 103422"},"SINAPI","103422","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 315 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN",null,"116,80",null,"CR",{"$f":"IF($B5335=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5335,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5335,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5335=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5335,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5335,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"83,1220014%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 103424"},"SINAPI","103424","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN",null,"148,32",null,"CR",{"$f":"IF($B5337=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5337,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5337,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5337=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5337,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5337,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"83,1051461%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 103430"},"SINAPI","103430","COTOVELO 45 GRAUS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 32 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN",null,"32,47",null,"AS",{"$f":"IF($B5343=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5343,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5343,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5343=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5343,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5343,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,1449722%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 103435"},"SINAPI","103435","COTOVELO 90 GRAUS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 63 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN",null,"82,54",null,"AS",{"$f":"IF($B5348=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5348,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5348,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5348=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5348,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5348,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,7390249%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 103440"},"SINAPI","103440","TÊ DE SERVIÇO, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 200 X 20 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN",null,"387,14",null,"AS",{"$f":"IF($B5353=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5353,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5353,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5353=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5353,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5353,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,9136118%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 98446"},"SINAPI","98446","PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_03/2024","M2",null,"150,78",null,"AS",{"$f":"IF($B5359=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5359,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5359,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5359=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5359,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5359,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,0154070%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 98453"},"SINAPI","98453","PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A QUE 6 M², COM VÃO. AF_03/2024","M2",null,"165,75",null,"AS",{"$f":"IF($B5364=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5364,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5364,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5364=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5364,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5364,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,0480792%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 98460"},"SINAPI","98460","PISO PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM MADEIRA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_03/2024","M2",null,"65,74",null,"AS",{"$f":"IF($B5370=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5370,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5370,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5370=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5370,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5370,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,5579268%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 105115"},"SINAPI","105115","INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MECANIZADA DE CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL DE USOS DIVERSOS. AF_03/2024","UN",null,"136,43",null,"CR",{"$f":"IF($B5375=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5375,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5375,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5375=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5375,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5375,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,8258094%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 105130"},"SINAPI","105130","EXECUÇÃO DE PILARETES PARA TAPUMES E CONSTRUÇÕES TEMPORÁRIAS. AF_03/2024","M",null,"30,09",null,"AS",{"$f":"IF($B5380=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5380,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5380,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5380=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5380,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5380,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"59,3656094%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 5684"},"SINAPI","5684","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP",null,"158,32",null,"CR",{"$f":"IF($B5384=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5384,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5384,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5384=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5384,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5384,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,4519959%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 5843"},"SINAPI","5843","TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP",null,"175,40",null,"AS",{"$f":"IF($B5392=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5392,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5392,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5392=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5392,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5392,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,7981755%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 5847"},"SINAPI","5847","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP",null,"277,58",null,"AS",{"$f":"IF($B5393=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5393,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5393,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5393=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5393,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5393,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,9827076%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 5875"},"SINAPI","5875","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP",null,"138,60",null,"C",{"$f":"IF($B5398=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5398,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5398,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5398=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5398,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5398,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,0505050%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 5901"},"SINAPI","5901","CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP",null,"319,87",null,"AS",{"$f":"IF($B5403=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5403,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5403,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5403=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5403,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5403,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,7977303%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 5944"},"SINAPI","5944","PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP",null,"256,28",null,"CR",{"$f":"IF($B5409=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5409,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5409,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5409=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5409,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5409,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,3352583%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 7042"},"SINAPI","7042","MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3\" X 3\", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 MCA / 0 M3/H - CHP DIURNO. AF_10/2014","CHP",null,"26,08",null,"CR",{"$f":"IF($B5414=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5414,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5414,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5414=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5414,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5414,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 73467"},"SINAPI","73467","CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP",null,"251,91",null,"AS",{"$f":"IF($B5419=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5419,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5419,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5419=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5419,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5419,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,4409511%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 88393"},"SINAPI","88393","MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP",null,"5,83",null,"CR",{"$f":"IF($B5425=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5425,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5425,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5425=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5425,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5425,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 88843"},"SINAPI","88843","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2,7 M3 - CHP DIURNO. AF_10/2014","CHP",null,"222,97",null,"AS",{"$f":"IF($B5430=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5430,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5430,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5430=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5430,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5430,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,4276808%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 89028"},"SINAPI","89028","TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP",null,"182,51",null,"AS",{"$f":"IF($B5433=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5433,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5433,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5433=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5433,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5433,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 89278"},"SINAPI","89278","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 HP, COM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP",null,"12,48",null,"CR",{"$f":"IF($B5442=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5442,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5442,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5442=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5442,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5442,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 90625"},"SINAPI","90625","PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4\" - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP",null,"6,57",null,"CR",{"$f":"IF($B5447=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5447,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5447,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5447=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5447,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5447,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 90662"},"SINAPI","90662","BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP",null,"14,69",null,"CR",{"$f":"IF($B5453=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5453,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5453,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5453=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5453,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5453,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 90692"},"SINAPI","90692","MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP",null,"142,66",null,"AS",{"$f":"IF($B5458=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5458,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5458,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5458=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5458,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5458,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,3631010%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 91031"},"SINAPI","91031","CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP",null,"261,58",null,"AS",{"$f":"IF($B5463=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5463,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5463,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5463=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5463,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5463,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,9810383%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 91277"},"SINAPI","91277","PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015","CHP",null,"10,58",null,"AS",{"$f":"IF($B5464=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5464,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5464,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5464=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5464,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5464,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 91645"},"SINAPI","91645","CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - CHP DIURNO. AF_08/2015","CHP",null,"472,02",null,"AS",{"$f":"IF($B5469=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5469,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5469,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5469=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5469,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5469,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,2538875%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 92138"},"SINAPI","92138","CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHP DIURNO. AF_11/2015","CHP",null,"101,26",null,"CR",{"$f":"IF($B5475=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5475,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5475,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5475=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5475,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5475,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,2342484%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 92966"},"SINAPI","92966","MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - CHP DIURNO. AF_12/2015","CHP",null,"26,91",null,"CR",{"$f":"IF($B5480=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5480,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5480,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5480=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5480,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5480,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"76,9230770%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 93281"},"SINAPI","93281","GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016","CHP",null,"31,93",null,"AS",{"$f":"IF($B5484=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5484,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5484,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5484=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5484,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5484,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"87,2533669%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 93439"},"SINAPI","93439","USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA 30 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP",null,"270,53",null,"AS",{"$f":"IF($B5492=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5492,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5492,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5492=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5492,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5492,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,2927956%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 95212"},"SINAPI","95212","GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP",null,"157,88",null,"CR",{"$f":"IF($B5497=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5497,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5497,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5497=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5497,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5497,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,9123384%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 95620"},"SINAPI","95620","PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, MARTELETE, 18KG, COMPRIMENTO MÁXIMO DE CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM - CHP DIURNO. AF_11/2016","CHP",null,"25,94",null,"CR",{"$f":"IF($B5503=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5503,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5503,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5503=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5503,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5503,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"79,7995375%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 95872"},"SINAPI","95872","GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - CHP DIURNO. AF_12/2016","CHP",null,"298,49",null,"AS",{"$f":"IF($B5508=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5508,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5508,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5508=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5508,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5508,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 96157"},"SINAPI","96157","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017","CHP",null,"141,52",null,"AS",{"$f":"IF($B5513=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5513,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5513,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5513=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5513,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5513,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,5802713%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 100641"},"SINAPI","100641","USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 100 A 140 TON/HORA - CHP DIURNO. AF_12/2019","CHP",null,"4.884,65",null,"AS",{"$f":"IF($B5519=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5519,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5519,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5519=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5519,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5519,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,7894117%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 102964"},"SINAPI","102964","PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 98 KNM, PROFUNDIDADE MÁXIMA 25 M, DIÂMETRO MÁXIMO 115 MM, POTÊNCIA MOTOR 190 HP - CHP DIURNO. AF_02/2021","CHP",null,"523,75",null,"CR",{"$f":"IF($B5524=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5524,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5524,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5524=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5524,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5524,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,2906921%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 104091"},"SINAPI","104091","TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022","CHP",null,"0,63",null,"AS",{"$f":"IF($B5529=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5529,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5529,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5529=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5529,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5529,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 104097"},"SINAPI","104097","TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POTÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022","CHP",null,"0,87",null,"AS",{"$f":"IF($B5530=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5530,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5530,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5530=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5530,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5530,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 5826"},"SINAPI","5826","CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI",null,"65,29",null,"AS",{"$f":"IF($B5539=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5539,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5539,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5539=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5539,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5539,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,0012254%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 5841"},"SINAPI","5841","VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI",null,"4,69",null,"AS",{"$f":"IF($B5542=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5542,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5542,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5542=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5542,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5542,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 5865"},"SINAPI","5865","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL, CILINDRO DE AÇO LISO, POTÊNCIA DE TRAÇÃO DE 65 CV, PESO 4,7 T, IMPACTO DINÂMICO 18,3 T, LARGURA DE TRABALHO 1,67 M - CHI DIURNO. AF_02/2016","CHI",null,"10,65",null,"CR",{"$f":"IF($B5547=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5547,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5547,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5547=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5547,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5547,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 5892"},"SINAPI","5892","CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI",null,"60,33",null,"CR",{"$f":"IF($B5552=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5552,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5552,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5552=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5552,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5552,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,9476215%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 5934"},"SINAPI","5934","MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI",null,"114,45",null,"CR",{"$f":"IF($B5558=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5558,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5558,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5558=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5558,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5558,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,6915683%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 5961"},"SINAPI","5961","CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI",null,"67,85",null,"AS",{"$f":"IF($B5563=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5563,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5563,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5563=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5563,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5563,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,9734710%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 7050"},"SINAPI","7050","ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI",null,"79,53",null,"CR",{"$f":"IF($B5568=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5568,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5568,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5568=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5568,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5568,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,7416069%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 88398"},"SINAPI","88398","MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023","CHI",null,"1,28",null,"CR",{"$f":"IF($B5574=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5574,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5574,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5574=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5574,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5574,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 88844"},"SINAPI","88844","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2,7 M3 - CHI DIURNO. AF_10/2014","CHI",null,"81,25",null,"AS",{"$f":"IF($B5579=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5579,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5579,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5579=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5579,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5579,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,1046153%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 89226"},"SINAPI","89226","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023","CHI",null,"1,65",null,"CR",{"$f":"IF($B5586=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5586,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5586,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5586=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5586,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5586,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 89273"},"SINAPI","89273","GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHI DIURNO. AF_11/2014","CHI",null,"105,54",null,"CR",{"$f":"IF($B5591=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5591,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5591,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5591=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5591,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5591,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,7955277%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 90626"},"SINAPI","90626","PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4\" - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI",null,"2,13",null,"CR",{"$f":"IF($B5596=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5596,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5596,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5596=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5596,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5596,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 90632"},"SINAPI","90632","PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊNCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10\" - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI",null,"103,92",null,"CR",{"$f":"IF($B5597=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5597,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5597,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5597=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5597,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5597,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,6647421%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 90663"},"SINAPI","90663","BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI",null,"5,29",null,"CR",{"$f":"IF($B5602=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5602,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5602,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5602=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5602,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5602,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 90965"},"SINAPI","90965","COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI",null,"9,00",null,"AS",{"$f":"IF($B5608=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5608,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5608,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5608=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5608,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5608,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 91278"},"SINAPI","91278","PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015","CHI",null,"0,76",null,"AS",{"$f":"IF($B5613=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5613,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5613,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5613=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5613,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5613,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 91534"},"SINAPI","91534","COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015","CHI",null,"31,73",null,"AS",{"$f":"IF($B5618=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5618,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5618,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5618=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5618,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5618,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"87,3306020%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 92113"},"SINAPI","92113","PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - CHI DIURNO. AF_05/2023","CHI",null,"1,18",null,"CR",{"$f":"IF($B5624=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5624,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5624,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5624=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5624,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5624,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 92717"},"SINAPI","92717","APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - CHI DIURNO. AF_05/2023","CHI",null,"0,30",null,"CR",{"$f":"IF($B5629=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5629,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5629,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5629=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5629,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5629,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 93288"},"SINAPI","93288","GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016","CHI",null,"174,18",null,"CR",{"$f":"IF($B5637=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5637,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5637,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5637=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5637,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5637,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,2360776%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 93422"},"SINAPI","93422","GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHI DIURNO. AF_03/2016","CHI",null,"6,07",null,"AS",{"$f":"IF($B5641=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5641,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5641,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5641=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5641,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5641,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 95128"},"SINAPI","95128","DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA 176CV - CHI DIURNO. AF_07/2016","CHI",null,"54,00",null,"AS",{"$f":"IF($B5646=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5646,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5646,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5646=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5646,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5646,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,3148150%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 95277"},"SINAPI","95277","POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHI DIURNO. AF_05/2023","CHI",null,"0,60",null,"AS",{"$f":"IF($B5652=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5652,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5652,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5652=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5652,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5652,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 95709"},"SINAPI","95709","PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E 60 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10\" - CHI DIURNO. AF_11/2016","CHI",null,"104,63",null,"CR",{"$f":"IF($B5657=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5657,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5657,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5657=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5657,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5657,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,4838000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 96029"},"SINAPI","96029","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017","CHI",null,"53,39",null,"AS",{"$f":"IF($B5662=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5662,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5662,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5662=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5662,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5662,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,9011052%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 96036"},"SINAPI","96036","CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - CHI DIURNO. AF_02/2017","CHI",null,"86,39",null,"AS",{"$f":"IF($B5663=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5663,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5663,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5663=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5663,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5663,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,6779719%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 96464"},"SINAPI","96464","ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017","CHI",null,"89,08",null,"CR",{"$f":"IF($B5668=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5668,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5668,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5668=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5668,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5668,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,0170633%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 102875"},"SINAPI","102875","PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 161 KNM, PROFUNDIDADE MÁXIMA 54 M, DIÂMETRO MÁXIMO 1500 MM, POTÊNCIA MOTOR 268 HP - CHI DIURNO. AF_04/2019","CHI",null,"513,65",null,"CR",{"$f":"IF($B5674=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5674,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5674,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5674=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5674,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5674,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,3947240%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 103231"},"SINAPI","103231","PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE DE 90 KN A 200 KN, POTÊNCIA 100 HP A 160 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - CHI DIURNO. AF_05/2023","CHI",null,"501,58",null,"CR",{"$f":"IF($B5679=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5679,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5679,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5679=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5679,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5679,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,5245424%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 5627"},"SINAPI","5627","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H",null,"50,68",null,"C",{"$f":"IF($B5686=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5686,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5686,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5686=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5686,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5686,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 5664"},"SINAPI","5664","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H",null,"33,88",null,"CR",{"$f":"IF($B5691=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5691,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5691,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5691=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5691,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5691,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 5693"},"SINAPI","5693","MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2\" X 1\", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H",null,"21,67",null,"C",{"$f":"IF($B5696=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5696,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5696,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5696=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5696,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5696,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 5710"},"SINAPI","5710","VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - MANUTENÇÃO. AF_11/2014","H",null,"138,42",null,"AS",{"$f":"IF($B5701=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5701,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5701,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5701=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5701,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5701,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 5722"},"SINAPI","5722","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H",null,"218,88",null,"C",{"$f":"IF($B5707=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5707,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5707,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5707=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5707,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5707,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 5735"},"SINAPI","5735","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H",null,"32,69",null,"C",{"$f":"IF($B5712=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5712,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5712,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5712=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5712,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5712,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 5747"},"SINAPI","5747","CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H",null,"159,63",null,"C",{"$f":"IF($B5718=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5718,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5718,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5718=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5718,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5718,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 5766"},"SINAPI","5766","ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2014","H",null,"3,02",null,"C",{"$f":"IF($B5723=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5723,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5723,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5723=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5723,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5723,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 7032"},"SINAPI","7032","TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023","H",null,"4,70",null,"AS",{"$f":"IF($B5728=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5728,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5728,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5728=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5728,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5728,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 7033"},"SINAPI","7033","TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - JUROS. AF_05/2023","H",null,"1,63",null,"AS",{"$f":"IF($B5729=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5729,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5729,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5729=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5729,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5729,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 7044"},"SINAPI","7044","MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3\" X 3\", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 MCA / 0 M3/H - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014","H",null,"0,22",null,"CR",{"$f":"IF($B5735=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5735,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5735,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5735=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5735,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5735,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 7052"},"SINAPI","7052","ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - JUROS. AF_06/2014","H",null,"10,42",null,"CR",{"$f":"IF($B5740=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5740,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5740,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5740=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5740,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5740,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 7061"},"SINAPI","7061","CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H",null,"82,26",null,"C",{"$f":"IF($B5746=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5746,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5746,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5746=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5746,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5746,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 53786"},"SINAPI","53786","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H",null,"51,52",null,"C",{"$f":"IF($B5751=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5751,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5751,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5751=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5751,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5751,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 53806"},"SINAPI","53806","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H",null,"77,36",null,"AS",{"$f":"IF($B5757=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5757,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5757,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5757=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5757,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5757,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 53827"},"SINAPI","53827","CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H",null,"115,12",null,"C",{"$f":"IF($B5762=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5762,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5762,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5762=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5762,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5762,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 53849"},"SINAPI","53849","MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H",null,"84,49",null,"C",{"$f":"IF($B5767=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5767,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5767,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5767=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5767,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5767,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 53866"},"SINAPI","53866","BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2\", HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H",null,"1,41",null,"C",{"$f":"IF($B5773=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5773,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5773,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5773=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5773,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5773,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 73309"},"SINAPI","73309","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016","H",null,"28,93",null,"CR",{"$f":"IF($B5778=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5778,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5778,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5778=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5778,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5778,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 83361"},"SINAPI","83361","ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015","H",null,"40,80",null,"AS",{"$f":"IF($B5784=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5784,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5784,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5784=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5784,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5784,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 87441"},"SINAPI","87441","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023","H",null,"0,45",null,"CR",{"$f":"IF($B5790=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5790,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5790,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5790=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5790,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5790,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 88389"},"SINAPI","88389","MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JUROS. AF_05/2023","H",null,"0,20",null,"CR",{"$f":"IF($B5795=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5795,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5795,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5795=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5795,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5795,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 88390"},"SINAPI","88390","MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023","H",null,"0,95",null,"CR",{"$f":"IF($B5796=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5796,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5796,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5796=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5796,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5796,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 88397"},"SINAPI","88397","MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H",null,"3,42",null,"CR",{"$f":"IF($B5801=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5801,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5801,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5801=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5801,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5801,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 88419"},"SINAPI","88419","PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H",null,"5,38",null,"CR",{"$f":"IF($B5806=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5806,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5806,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5806=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5806,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5806,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 88436"},"SINAPI","88436","PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H",null,"8,91",null,"CR",{"$f":"IF($B5812=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5812,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5812,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5812=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5812,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5812,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 88827"},"SINAPI","88827","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023","H",null,"0,07",null,"C",{"$f":"IF($B5817=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5817,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5817,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5817=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5817,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5817,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 88842"},"SINAPI","88842","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2,7 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014","H",null,"78,88",null,"C",{"$f":"IF($B5823=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5823,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5823,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5823=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5823,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5823,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 88855"},"SINAPI","88855","GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24\" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H",null,"3,21",null,"AS",{"$f":"IF($B5828=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5828,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5828,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5828=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5828,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5828,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 88860"},"SINAPI","88860","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014","H",null,"6,37",null,"CR",{"$f":"IF($B5833=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5833,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5833,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5833=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5833,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5833,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 89010"},"SINAPI","89010","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - JUROS. AF_06/2014","H",null,"19,18",null,"AS",{"$f":"IF($B5839=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5839,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5839,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5839=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5839,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5839,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 89016"},"SINAPI","89016","VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - JUROS. AF_06/2014","H",null,"0,98",null,"AS",{"$f":"IF($B5845=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5845,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5845,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5845=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5845,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5845,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 89024"},"SINAPI","89024","TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - JUROS. AF_05/2023","H",null,"1,32",null,"AS",{"$f":"IF($B5851=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5851,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5851,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5851=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5851,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5851,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 89033"},"SINAPI","89033","TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H",null,"14,63",null,"AS",{"$f":"IF($B5856=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5856,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5856,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5856=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5856,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5856,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 89131"},"SINAPI","89131","PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - JUROS. AF_06/2014","H",null,"16,11",null,"CR",{"$f":"IF($B5861=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5861,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5861,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5861=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5861,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5861,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 89210"},"SINAPI","89210","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H",null,"27,82",null,"CR",{"$f":"IF($B5862=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5862,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5862,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5862=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5862,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5862,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 89215"},"SINAPI","89215","BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014","H",null,"93,74",null,"C",{"$f":"IF($B5867=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5867,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5867,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5867=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5867,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5867,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 89228"},"SINAPI","89228","MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H",null,"53,96",null,"C",{"$f":"IF($B5872=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5872,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5872,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5872=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5872,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5872,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 89236"},"SINAPI","89236","FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 550 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014","H",null,"280,58",null,"AS",{"$f":"IF($B5878=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5878,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5878,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5878=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5878,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5878,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 89241"},"SINAPI","89241","VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - JUROS. AF_11/2014","H",null,"30,35",null,"AS",{"$f":"IF($B5883=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5883,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5883,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5883=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5883,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5883,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 89253"},"SINAPI","89253","VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014","H",null,"70,56",null,"AS",{"$f":"IF($B5888=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5888,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5888,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5888=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5888,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5888,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 89264"},"SINAPI","89264","CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H",null,"19,93",null,"AS",{"$f":"IF($B5895=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5895,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5895,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5895=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5895,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5895,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 89269"},"SINAPI","89269","GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2014","H",null,"7,08",null,"CR",{"$f":"IF($B5900=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5900,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5900,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5900=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5900,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5900,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 89277"},"SINAPI","89277","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 CV, COM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H",null,"8,45",null,"C",{"$f":"IF($B5906=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5906,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5906,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5906=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5906,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5906,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 89872"},"SINAPI","89872","CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2014","H",null,"5,26",null,"AS",{"$f":"IF($B5911=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5911,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5911,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5911=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5911,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5911,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 89880"},"SINAPI","89880","CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2014","H",null,"5,55",null,"AS",{"$f":"IF($B5916=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5916,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5916,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5916=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5916,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5916,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 90585"},"SINAPI","90585","VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H",null,"0,37",null,"CR",{"$f":"IF($B5922=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5922,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5922,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5922=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5922,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5922,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 90627"},"SINAPI","90627","PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊNCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10\" - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H",null,"57,80",null,"CR",{"$f":"IF($B5927=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5927,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5927,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5927=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5927,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5927,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 90628"},"SINAPI","90628","PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊNCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10\" - JUROS. AF_06/2015","H",null,"15,50",null,"CR",{"$f":"IF($B5928=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5928,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5928,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5928=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5928,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5928,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 90635"},"SINAPI","90635","MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H",null,"4,52",null,"CR",{"$f":"IF($B5933=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5933,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5933,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5933=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5933,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5933,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 90646"},"SINAPI","90646","BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H",null,"0,64",null,"CR",{"$f":"IF($B5939=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5939,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5939,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5939=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5939,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5939,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 90654"},"SINAPI","90654","BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H",null,"4,39",null,"CR",{"$f":"IF($B5945=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5945,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5945,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5945=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5945,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5945,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 90661"},"SINAPI","90661","BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H",null,"4,69",null,"C",{"$f":"IF($B5950=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5950,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5950,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5950=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5950,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5950,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 90671"},"SINAPI","90671","PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - JUROS. AF_06/2015","H",null,"69,96",null,"CR",{"$f":"IF($B5956=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5956,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5956,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5956=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5956,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5956,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 90678"},"SINAPI","90678","PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H",null,"142,51",null,"CR",{"$f":"IF($B5961=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5961,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5961,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5961=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5961,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5961,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 90685"},"SINAPI","90685","MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H",null,"57,44",null,"C",{"$f":"IF($B5966=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5966,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5966,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5966=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5966,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5966,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 90958"},"SINAPI","90958","COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - JUROS. AF_06/2015","H",null,"1,42",null,"AS",{"$f":"IF($B5972=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5972,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5972,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5972=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5972,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5972,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 90968"},"SINAPI","90968","COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H",null,"7,12",null,"AS",{"$f":"IF($B5977=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5977,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5977,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5977=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5977,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5977,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 90976"},"SINAPI","90976","COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - JUROS. AF_06/2015","H",null,"4,85",null,"AS",{"$f":"IF($B5982=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5982,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5982,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5982=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5982,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5982,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 90995"},"SINAPI","90995","COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H",null,"83,11",null,"C",{"$f":"IF($B5988=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5988,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5988,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5988=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5988,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5988,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 91030"},"SINAPI","91030","CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H",null,"148,10",null,"C",{"$f":"IF($B5994=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5994,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5994,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5994=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5994,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5994,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 91273"},"SINAPI","91273","PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015","H",null,"0,60",null,"AS",{"$f":"IF($B5995=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5995,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5995,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B5995=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5995,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5995,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 91280"},"SINAPI","91280","CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1\" (14 X 1\") - JUROS. AF_08/2015","H",null,"0,17",null,"AS",{"$f":"IF($B6000=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6000,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6000,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6000=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6000,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6000,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 91356"},"SINAPI","91356","CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014","H",null,"2,74",null,"CR",{"$f":"IF($B6005=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6005,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6005,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6005=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6005,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6005,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 91369"},"SINAPI","91369","CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014","H",null,"3,25",null,"AS",{"$f":"IF($B6011=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6011,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6011,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6011=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6011,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6011,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 91381"},"SINAPI","91381","CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014","H",null,"10,60",null,"AS",{"$f":"IF($B6016=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6016,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6016,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6016=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6016,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6016,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 91391"},"SINAPI","91391","CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - JUROS. AF_06/2014","H",null,"7,23",null,"AS",{"$f":"IF($B6021=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6021,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6021,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6021=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6021,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6021,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 91466"},"SINAPI","91466","GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015","H",null,"3,81",null,"CR",{"$f":"IF($B6027=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6027,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6027,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6027=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6027,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6027,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 91485"},"SINAPI","91485","ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H",null,"156,25",null,"C",{"$f":"IF($B6032=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6032,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6032,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6032=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6032,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6032,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 91630"},"SINAPI","91630","GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - JUROS. AF_08/2015","H",null,"7,57",null,"CR",{"$f":"IF($B6038=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6038,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6038,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6038=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6038,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6038,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 91641"},"SINAPI","91641","CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - JUROS. AF_08/2015","H",null,"15,11",null,"AS",{"$f":"IF($B6043=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6043,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6043,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6043=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6043,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6043,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 91690"},"SINAPI","91690","SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10\" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015","H",null,"0,06",null,"AS",{"$f":"IF($B6049=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6049,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6049,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6049=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6049,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6049,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 92102"},"SINAPI","92102","CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - JUROS. AF_05/2023","H",null,"13,46",null,"AS",{"$f":"IF($B6055=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6055,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6055,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6055=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6055,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6055,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 92109"},"SINAPI","92109","PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - JUROS. AF_05/2023","H",null,"0,22",null,"CR",{"$f":"IF($B6060=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6060,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6060,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6060=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6060,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6060,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 92110"},"SINAPI","92110","PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - MANUTENÇÃO. AF_05/2023","H",null,"1,21",null,"CR",{"$f":"IF($B6061=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6061,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6061,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6061=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6061,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6061,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 92133"},"SINAPI","92133","CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015","H",null,"12,74",null,"C",{"$f":"IF($B6066=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6066,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6066,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6066=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6066,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6066,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 92140"},"SINAPI","92140","CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015","H",null,"4,67",null,"CR",{"$f":"IF($B6071=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6071,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6071,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6071=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6071,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6071,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 92238"},"SINAPI","92238","CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - JUROS. AF_12/2015","H",null,"10,99",null,"AS",{"$f":"IF($B6077=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6077,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6077,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6077=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6077,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6077,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 92713"},"SINAPI","92713","APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - JUROS. AF_05/2023","H",null,"0,05",null,"CR",{"$f":"IF($B6082=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6082,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6082,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6082=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6082,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6082,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 92957"},"SINAPI","92957","MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - JUROS. AF_12/2015","H",null,"0,99",null,"AS",{"$f":"IF($B6086=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6086,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6086,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6086=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6086,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6086,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 93222"},"SINAPI","93222","PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM - MANUTENÇÃO. AF_01/2016","H",null,"500,36",null,"CR",{"$f":"IF($B6094=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6094,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6094,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6094=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6094,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6094,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 93232"},"SINAPI","93232","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 5,5 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016","H",null,"4,85",null,"C",{"$f":"IF($B6099=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6099,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6099,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6099=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6099,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6099,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 93269"},"SINAPI","93269","GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M   JUROS. AF_05/2023","H",null,"9,60",null,"CR",{"$f":"IF($B6105=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6105,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6105,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6105=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6105,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6105,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 93279"},"SINAPI","93279","GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016","H",null,"0,26",null,"AS",{"$f":"IF($B6110=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6110,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6110,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6110=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6110,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6110,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 93286"},"SINAPI","93286","GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016","H",null,"9,49",null,"CR",{"$f":"IF($B6115=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6115,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6115,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6115=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6115,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6115,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 93401"},"SINAPI","93401","GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016","H",null,"159,63",null,"C",{"$f":"IF($B6121=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6121,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6121,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6121=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6121,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6121,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 93411"},"SINAPI","93411","GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016","H",null,"0,34",null,"AS",{"$f":"IF($B6126=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6126,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6126,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6126=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6126,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6126,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 93412"},"SINAPI","93412","GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - JUROS. AF_03/2016","H",null,"0,12",null,"AS",{"$f":"IF($B6127=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6127,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6127,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6127=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6127,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6127,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 93419"},"SINAPI","93419","GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - MANUTENÇÃO. AF_03/2016","H",null,"4,01",null,"AS",{"$f":"IF($B6132=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6132,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6132,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6132=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6132,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6132,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 93432"},"SINAPI","93432","USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H",null,"2.174,40",null,"C",{"$f":"IF($B6141=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6141,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6141,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6141=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6141,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6141,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 93437"},"SINAPI","93437","USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA 30 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023","H",null,"9,66",null,"AS",{"$f":"IF($B6144=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6144,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6144,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6144=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6144,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6144,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 95117"},"SINAPI","95117","USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - JUROS. AF_07/2016","H",null,"10,04",null,"AS",{"$f":"IF($B6149=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6149,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6149,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6149=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6149,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6149,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 95124"},"SINAPI","95124","DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, C/AP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA 176CV - JUROS. AF_07/2016","H",null,"5,51",null,"AS",{"$f":"IF($B6154=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6154,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6154,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6154=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6154,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6154,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 95132"},"SINAPI","95132","MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2016","H",null,"32,55",null,"C",{"$f":"IF($B6160=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6160,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6160,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6160=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6160,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6160,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 95209"},"SINAPI","95209","GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M   JUROS. AF_05/2023","H",null,"11,92",null,"CR",{"$f":"IF($B6165=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6165,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6165,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6165=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6165,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6165,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 95257"},"SINAPI","95257","MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 32 KG - MANUTENÇÃO. AF_09/2016","H",null,"1,44",null,"CR",{"$f":"IF($B6171=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6171,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6171,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6171=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6171,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6171,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 95266"},"SINAPI","95266","RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016","H",null,"0,50",null,"AS",{"$f":"IF($B6176=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6176,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6176,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6176=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6176,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6176,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 95273"},"SINAPI","95273","POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - JUROS. AF_05/2023","H",null,"0,11",null,"AS",{"$f":"IF($B6181=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6181,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6181,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6181=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6181,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6181,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 95281"},"SINAPI","95281","DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP   MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H",null,"9,07",null,"C",{"$f":"IF($B6187=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6187,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6187,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6187=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6187,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6187,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 95619"},"SINAPI","95619","PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, MARTELETE, 18KG, COMPRIMENTO MÁXIMO DE CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM - MANUTENÇÃO. AF_11/2016","H",null,"1,18",null,"CR",{"$f":"IF($B6190=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6190,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6190,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6190=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6190,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6190,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 95701"},"SINAPI","95701","PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 8 1/2\" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2016","H",null,"2,28",null,"CR",{"$f":"IF($B6198=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6198,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6198,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6198=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6198,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6198,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 95704"},"SINAPI","95704","PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E 60 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10\" - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2016","H",null,"58,36",null,"CR",{"$f":"IF($B6199=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6199,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6199,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6199=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6199,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6199,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 95717"},"SINAPI","95717","ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPACIDADE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - JUROS. AF_11/2016","H",null,"18,54",null,"CR",{"$f":"IF($B6204=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6204,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6204,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6204=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6204,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6204,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 95874"},"SINAPI","95874","GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2016","H",null,"10,17",null,"AS",{"$f":"IF($B6210=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6210,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6210,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6210=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6210,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6210,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 96015"},"SINAPI","96015","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2017","H",null,"23,29",null,"AS",{"$f":"IF($B6215=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6215,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6215,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6215=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6215,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6215,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 96024"},"SINAPI","96024","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - JUROS. AF_02/2017","H",null,"4,81",null,"AS",{"$f":"IF($B6220=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6220,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6220,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6220=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6220,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6220,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 96033"},"SINAPI","96033","CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - MANUTENÇÃO. AF_02/2017","H",null,"55,16",null,"AS",{"$f":"IF($B6226=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6226,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6226,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6226=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6226,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6226,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 96056"},"SINAPI","96056","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MANUTENÇÃO. AF_03/2017","H",null,"19,87",null,"AS",{"$f":"IF($B6231=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6231,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6231,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6231=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6231,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6231,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 96242"},"SINAPI","96242","MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - JUROS. AF_04/2017","H",null,"8,08",null,"AS",{"$f":"IF($B6237=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6237,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6237,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6237=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6237,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6237,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 96244"},"SINAPI","96244","MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2017","H",null,"17,57",null,"C",{"$f":"IF($B6239=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6239,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6239,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6239=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6239,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6239,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 98763"},"SINAPI","98763","INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2018","H",null,"3,35",null,"CR",{"$f":"IF($B6248=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6248,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6248,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6248=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6248,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6248,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 100638"},"SINAPI","100638","USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 100 A 140 TON/HORA - JUROS. AF_12/2019","H",null,"59,40",null,"AS",{"$f":"IF($B6254=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6254,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6254,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6254=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6254,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6254,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 100645"},"SINAPI","100645","USINA DE ASFALTO, TIPO GRAVIMÉTRICA, PROD 150 TON/HORA - MANUTENÇÃO. AF_12/2019","H",null,"636,51",null,"AS",{"$f":"IF($B6259=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6259,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6259,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6259=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6259,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6259,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 102273"},"SINAPI","102273","MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_01/2021","H",null,"1,24",null,"CR",{"$f":"IF($B6264=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6264,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6264,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6264=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6264,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6264,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 102809"},"SINAPI","102809","CALDEIRA A GÁS COM TERMOSTATO, CAPACIDADE 100 LITROS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H",null,"19,34",null,"C",{"$f":"IF($B6265=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6265,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6265,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6265=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6265,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6265,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 102849"},"SINAPI","102849","GUINDASTE SOBRE ESTEIRAS, COM LANÇA TRELIÇADA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 75 T - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019","H",null,"66,44",null,"C",{"$f":"IF($B6270=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6270,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6270,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6270=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6270,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6270,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 102872"},"SINAPI","102872","PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 161 KNM, PROFUNDIDADE MÁXIMA 54 M, DIÂMETRO MÁXIMO 1500 MM, POTÊNCIA MOTOR 268 HP - MANUTENÇÃO. AF_04/2019","H",null,"475,90",null,"CR",{"$f":"IF($B6276=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6276,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6276,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6276=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6276,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6276,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 102879"},"SINAPI","102879","PERFURATRIZ PARA EXECUÇÃO DE ESTACAS SECANTES, TIPO HÉLICE CONTÍNUA COM CABEÇOTE DUPLO E TUBO METÁLICO - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019","H",null,"181,20",null,"C",{"$f":"IF($B6281=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6281,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6281,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6281=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6281,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6281,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 102909"},"SINAPI","102909","UNIDADE DOSADORA AIRLESS TIPO HOT SPRAY - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H",null,"2,97",null,"CR",{"$f":"IF($B6286=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6286,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6286,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6286=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6286,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6286,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 102960"},"SINAPI","102960","PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 98 KNM, PROFUNDIDADE MÁXIMA 25 M, DIÂMETRO MÁXIMO 115 MM, POTÊNCIA MOTOR 190 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2021","H",null,"184,56",null,"CR",{"$f":"IF($B6294=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6294,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6294,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6294=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6294,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6294,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 102969"},"SINAPI","102969","COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H",null,"0,10",null,"CR",{"$f":"IF($B6298=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6298,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6298,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6298=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6298,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6298,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 103156"},"SINAPI","103156","MÁQUINA PARA SOLDA POR ELETROFUSÃO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIÂMETRO EXTERNO DE 20 A 800 MM, POTÊNCIA ENTRE 2750 E 3000 W - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H",null,"1,73",null,"CR",{"$f":"IF($B6303=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6303,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6303,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6303=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6303,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6303,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 103221"},"SINAPI","103221","PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE ATÉ 89 KN, POTÊNCIA 24,8 HP A 80 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - JUROS. AF_05/2023","H",null,"43,66",null,"CR",{"$f":"IF($B6309=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6309,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6309,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6309=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6309,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6309,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 103228"},"SINAPI","103228","PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE DE 90 KN A 200 KN, POTÊNCIA 100 HP A 160 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023","H",null,"464,01",null,"CR",{"$f":"IF($B6314=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6314,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6314,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6314=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6314,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6314,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 103241"},"SINAPI","103241","MISTURADOR PARA PREPARO DE LAMA ESTABILIZANTE COM CAPACIDADE DE *4000* L, COM BOMBA CENTRÍFUGA 5,5 HP A 23,07 HP, PARA SISTEMA DE FURO DIRECIONAL - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H",null,"8,56",null,"CR",{"$f":"IF($B6320=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6320,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6320,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6320=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6320,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6320,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 103943"},"SINAPI","103943","CONJUNTO MACACO HIDRÁULICO E CENTRAL DE BOMBEAMENTO MOTORIZADO 1,8 KW PARA PROTENSÃO DE MONOCABOS PARA CONCRETO PROTENDIDO, ESFORÇO MÁXIMO DE 30 TONELADAS  - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2022","H",null,"1,11",null,"CR",{"$f":"IF($B6325=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6325,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6325,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6325=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6325,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6325,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 104093"},"SINAPI","104093","TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POTÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2022","H",null,"0,08",null,"AS",{"$f":"IF($B6330=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6330,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6330,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6330=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6330,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6330,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 104094"},"SINAPI","104094","TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POTÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - JUROS. AF_05/2022","H",null,"0,01",null,"AS",{"$f":"IF($B6331=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6331,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6331,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6331=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6331,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6331,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 104687"},"SINAPI","104687","GRUPO GERADOR DIESEL, COM CARENAGEM, POTÊNCIA STANDART ENTRE 400 E 460 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUÊNCIA DE 60 HZ - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H",null,"453,72",null,"C",{"$f":"IF($B6336=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6336,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6336,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6336=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6336,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6336,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 104712"},"SINAPI","104712","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE BRAÇO LONGO (LONGO ALCANCE) SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,52 M3, PESO OPERACIONAL 24 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 155 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2023","H",null,"65,96",null,"CR",{"$f":"IF($B6343=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6343,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6343,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6343=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6343,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6343,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 104912"},"SINAPI","104912","GUINDASTE DERRICK, LANÇA DE *20* M, CARGA MÁXIMA 10T, POTÊNCIA 45 KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_01/2024","H",null,"27,92",null,"CR",{"$f":"IF($B6348=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6348,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6348,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6348=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6348,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6348,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 92539"},"SINAPI","92539","TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2",null,"140,46",null,"AS",{"$f":"IF($B6353=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6353,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6353,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6353=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6353,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6353,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,7568415%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 92545"},"SINAPI","92545","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 3 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN",null,"1.678,52",null,"CR",{"$f":"IF($B6359=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6359,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6359,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6359=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6359,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6359,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,2779989%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 92550"},"SINAPI","92550","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN",null,"3.636,86",null,"CR",{"$f":"IF($B6364=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6364,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6364,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6364=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6364,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6364,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,8284813%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 92555"},"SINAPI","92555","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN",null,"1.648,65",null,"CR",{"$f":"IF($B6369=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6369,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6369,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6369=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6369,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6369,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,6998076%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 92561"},"SINAPI","92561","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN",null,"3.752,86",null,"CR",{"$f":"IF($B6375=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6375,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6375,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6375=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6375,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6375,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,0609918%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 100380"},"SINAPI","100380","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2",null,"81,31",null,"CR",{"$f":"IF($B6380=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6380,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6380,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6380=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6380,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6380,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,5964026%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 100387"},"SINAPI","100387","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2",null,"90,60",null,"AS",{"$f":"IF($B6386=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6386,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6386,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6386=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6386,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6386,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,5121627%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 100392"},"SINAPI","100392","RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2",null,"24,03",null,"AS",{"$f":"IF($B6391=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6391,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6391,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6391=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6391,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6391,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,6443514%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 100395"},"SINAPI","100395","RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2",null,"33,78",null,"AS",{"$f":"IF($B6394=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6394,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6394,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6394=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6394,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6394,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,4598043%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 94198"},"SINAPI","94198","TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2",null,"44,94",null,"AS",{"$f":"IF($B6398=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6398,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6398,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6398=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6398,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6398,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,4330357%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 94232"},"SINAPI","94232","AMARRAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO. AF_07/2019","UN",null,"3,48",null,"CR",{"$f":"IF($B6403=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6403,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6403,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6403=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6403,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6403,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"84,8837210%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 94446"},"SINAPI","94446","TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2",null,"65,30",null,"AS",{"$f":"IF($B6409=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6409,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6409,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6409=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6409,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6409,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,5201779%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 94218"},"SINAPI","94218","TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 8 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019_PS","M2",null,"113,21",null,"AS",{"$f":"IF($B6414=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6414,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6414,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6414=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6414,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6414,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,3461198%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 94221"},"SINAPI","94221","CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M",null,"29,50",null,"AS",{"$f":"IF($B6419=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6419,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6419,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6419=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6419,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6419,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,1433447%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 100328"},"SINAPI","100328","RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE  TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","M2",null,"15,90",null,"AS",{"$f":"IF($B6425=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6425,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6425,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6425=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6425,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6425,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"52,9113925%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 100435"},"SINAPI","100435","RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO CONTRARRUFO. AF_07/2019","M",null,"58,30",null,"AS",{"$f":"IF($B6430=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6430,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6430,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6430=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6430,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6430,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,6878652%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 94449"},"SINAPI","94449","TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM, PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","M2",null,"65,17",null,"AS",{"$f":"IF($B6435=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6435,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6435,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6435=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6435,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6435,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,0061481%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 92569"},"SINAPI","92569","TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2",null,"69,97",null,"AS",{"$f":"IF($B6441=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6441,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6441,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6441=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6441,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6441,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,8310665%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 92571"},"SINAPI","92571","TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2",null,"134,80",null,"AS",{"$f":"IF($B6443=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6443,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6443,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6443=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6443,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6443,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,5837974%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 92581"},"SINAPI","92581","TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2",null,"49,65",null,"AS",{"$f":"IF($B6453=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6453,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6453,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6453=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6453,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6453,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,7088633%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 92590"},"SINAPI","92590","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 7 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN",null,"1.303,08",null,"AS",{"$f":"IF($B6458=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6458,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6458,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6458=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6458,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6458,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,9404378%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 92600"},"SINAPI","92600","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN",null,"2.153,44",null,"AS",{"$f":"IF($B6463=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6463,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6463,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6463=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6463,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6463,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,8909292%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 92602"},"SINAPI","92602","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN",null,"706,67",null,"AS",{"$f":"IF($B6464=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6464,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6464,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6464=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6464,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6464,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,9417210%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 92612"},"SINAPI","92612","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN",null,"1.406,89",null,"AS",{"$f":"IF($B6469=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6469,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6469,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6469=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6469,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6469,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,7376390%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 100357"},"SINAPI","100357","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 3 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN",null,"1.765,92",null,"CR",{"$f":"IF($B6474=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6474,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6474,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6474=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6474,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6474,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,1257532%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 100363"},"SINAPI","100363","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 9 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN",null,"4.555,26",null,"CR",{"$f":"IF($B6480=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6480,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6480,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6480=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6480,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6480,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,5986331%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 100368"},"SINAPI","100368","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN",null,"2.267,46",null,"CR",{"$f":"IF($B6485=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6485,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6485,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6485=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6485,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6485,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,3873130%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 100374"},"SINAPI","100374","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN",null,"4.536,73",null,"CR",{"$f":"IF($B6491=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6491,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6491,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6491=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6491,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6491,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,0119035%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 94444"},"SINAPI","94444","TELHAMENTO COM TELHA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA DE VIDRO, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2",null,"675,28",null,"AS",{"$f":"IF($B6498=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6498,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6498,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6498=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6498,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6498,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,3137432%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 104186"},"SINAPI","104186","PERFURAÇÃO DE SOLO PARA SISTEMA DE REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO POR POÇOS PROFUNDOS, DIÂMETRO DO POÇO DE 400 MM. AF_12/2022","M",null,"292,58",null,"CR",{"$f":"IF($B6502=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6502,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6502,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6502=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6502,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6502,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,8891928%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 102663"},"SINAPI","102663","DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, ENCHIMENTO COM AREIA. AF_07/2021","M",null,"61,26",null,"CR",{"$f":"IF($B6508=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6508,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6508,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6508=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6508,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6508,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,5257124%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 102669"},"SINAPI","102669","DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021","M",null,"80,72",null,"AS",{"$f":"IF($B6513=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6513,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6513,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6513=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6513,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6513,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,2981366%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 102677"},"SINAPI","102677","DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, ENCHIMENTO COM AREIA. AF_07/2021","M",null,"174,56",null,"CR",{"$f":"IF($B6519=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6519,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6519,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6519=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6519,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6519,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,8444406%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 102683"},"SINAPI","102683","DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, COM SELO DE ARGILA. AF_07/2021","M",null,"189,49",null,"AS",{"$f":"IF($B6524=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6524,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6524,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6524=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6524,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6524,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,8119545%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 102689"},"SINAPI","102689","DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021","M",null,"94,50",null,"CR",{"$f":"IF($B6529=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6529,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6529,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6529=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6529,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6529,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,7907568%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 102690"},"SINAPI","102690","DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021","M",null,"68,40",null,"AS",{"$f":"IF($B6530=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6530,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6530,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6530=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6530,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6530,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,3924959%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 102703"},"SINAPI","102703","DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,50 X 0,80 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021","M",null,"161,67",null,"AS",{"$f":"IF($B6535=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6535,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6535,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6535=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6535,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6535,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,4014869%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 102710"},"SINAPI","102710","JUNÇÃO SIMPLES DE PVC, 45 GRAUS, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, INSTALADA EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021","UN",null,"61,14",null,"CR",{"$f":"IF($B6540=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6540,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6540,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6540=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6540,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6540,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"54,5365215%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 102718"},"SINAPI","102718","ENCHIMENTO DE AREIA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021","M3",null,"194,31",null,"CR",{"$f":"IF($B6547=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6547,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6547,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6547=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6547,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6547,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,6477916%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 102725"},"SINAPI","102725","DRENO BARBACÃ, DN 75 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021","UN",null,"29,74",null,"AS",{"$f":"IF($B6552=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6552,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6552,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6552=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6552,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6552,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,7819650%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 92746"},"SINAPI","92746","MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 5 M, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 4 M E MENOR OU IGUAL A 6 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024","M3",null,"835,01",null,"AS",{"$f":"IF($B6558=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6558,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6558,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6558=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6558,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6558,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,8016386%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 92751"},"SINAPI","92751","MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, COM SOLO REFORÇADO, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 12 M E MENOR OU IGUAL A 20 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024","M3",null,"2.229,51",null,"AS",{"$f":"IF($B6563=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6563,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6563,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6563=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6563,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6563,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,8363200%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 92756"},"SINAPI","92756","PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 23 CENTÍMETROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024","M2",null,"312,75",null,"AS",{"$f":"IF($B6568=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6568,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6568,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6568=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6568,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6568,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,3914017%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 91072"},"SINAPI","91072","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024","M2",null,"349,61",null,"AS",{"$f":"IF($B6574=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6574,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6574,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6574=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6574,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6574,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"61,5507962%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 91077"},"SINAPI","91077","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024","M2",null,"187,04",null,"AS",{"$f":"IF($B6579=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6579,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6579,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6579=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6579,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6579,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,3651745%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 91083"},"SINAPI","91083","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024","M2",null,"347,92",null,"AS",{"$f":"IF($B6585=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6585,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6585,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6585=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6585,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6585,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,2952095%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 91089"},"SINAPI","91089","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024","M2",null,"374,24",null,"AS",{"$f":"IF($B6590=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6590,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6590,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6590=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6590,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6590,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"63,7749373%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 91095"},"SINAPI","91095","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024","M2",null,"197,89",null,"AS",{"$f":"IF($B6596=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6596,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6596,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6596=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6596,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6596,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,3866396%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 91096"},"SINAPI","91096","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024","M2",null,"192,72",null,"AS",{"$f":"IF($B6597=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6597,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6597,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6597=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6597,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6597,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,0478170%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 91101"},"SINAPI","91101","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024","M2",null,"258,03",null,"AS",{"$f":"IF($B6602=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6602,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6602,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6602=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6602,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6602,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,7396027%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 93969"},"SINAPI","93969","EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 6 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_07/2024","M",null,"237,52",null,"AS",{"$f":"IF($B6607=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6607,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6607,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6607=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6607,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6607,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"61,6303111%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 100344"},"SINAPI","100344","ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_11/2024","KG",null,"13,25",null,"CR",{"$f":"IF($B6613=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6613,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6613,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6613=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6613,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6613,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,6072782%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 100349"},"SINAPI","100349","CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2024","M3",null,"716,22",null,"AS",{"$f":"IF($B6618=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6618,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6618,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6618=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6618,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6618,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,1916251%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 104846"},"SINAPI","104846","EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 14 M E MENOR QUE 22 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 200 MM EXECUTADO COM HASTE E TUBOS DE REVESTIMENTO UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023","M",null,"105,74",null,"AS",{"$f":"IF($B6624=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6624,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6624,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6624=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6624,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6624,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,0075944%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 104851"},"SINAPI","104851","EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 6 M E MENOR QUE 14 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 150 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZANDO PERFURATRIZ MANUAL SOBRE BASE DE MONTAGEM. AF_11/2023","M",null,"71,53",null,"AS",{"$f":"IF($B6629=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6629,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6629,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6629=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6629,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6629,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,5277504%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 104875"},"SINAPI","104875","PERFURAÇÃO DE PAREDE DIAFRAGMA COM COROA DIAMANTADA DE DIÂMETRO DE 102 MM. AF_11/2023","M",null,"138,25",null,"CR",{"$f":"IF($B6634=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6634,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6634,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6634=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6634,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6634,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"84,2729971%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 104886"},"SINAPI","104886","EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 6 M E MENOR QUE 14 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 100 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023","M",null,"48,14",null,"AS",{"$f":"IF($B6640=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6640,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6640,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6640=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6640,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6640,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,0167364%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 104891"},"SINAPI","104891","EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 22 M E MENOR QUE 30 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 200 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023","M",null,"43,23",null,"AS",{"$f":"IF($B6645=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6645,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6645,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6645=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6645,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6645,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,7018198%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 102993"},"SINAPI","102993","CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 60 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","M",null,"96,03",null,"CR",{"$f":"IF($B6651=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6651,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6651,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6651=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6651,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6651,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,3220056%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 102999"},"SINAPI","102999","EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,08 M, GEOMETRIA TRAPEZOIDAL (DIMENSÕES INTERNAS: B=1,4 M; B=0,7 M; H=0,35 M). AF_08/2021","M",null,"132,99",null,"AS",{"$f":"IF($B6657=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6657,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6657,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6657=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6657,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6657,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,4111973%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 103005"},"SINAPI","103005","CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,15 X 1,00 X 0,3 M. AF_08/2021","UN",null,"557,36",null,"AS",{"$f":"IF($B6662=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6662,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6662,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6662=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6662,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6662,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,7144295%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 103006"},"SINAPI","103006","CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,20 X 1,00 X 0,4 M. AF_08/2021","UN",null,"785,52",null,"AS",{"$f":"IF($B6663=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6663,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6663,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6663=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6663,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6663,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,8339559%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 97936"},"SINAPI","97936","CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020","UN",null,"2.150,93",null,"AS",{"$f":"IF($B6668=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6668,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6668,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6668=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6668,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6668,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,4847397%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 97951"},"SINAPI","97951","CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020","UN",null,"3.161,65",null,"AS",{"$f":"IF($B6673=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6673,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6673,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6673=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6673,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6673,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,2251220%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 97961"},"SINAPI","97961","CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020","UN",null,"2.664,00",null,"AS",{"$f":"IF($B6679=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6679,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6679,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6679=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6679,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6679,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,6730657%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 97977"},"SINAPI","97977","POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN",null,"1.776,19",null,"AS",{"$f":"IF($B6684=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6684,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6684,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6684=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6684,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6684,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,1867688%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 97987"},"SINAPI","97987","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M. AF_12/2020","M",null,"737,12",null,"AS",{"$f":"IF($B6690=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6690,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6690,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6690=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6690,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6690,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,2030126%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 97992"},"SINAPI","97992","BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,50 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN",null,"4.274,35",null,"AS",{"$f":"IF($B6694=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6694,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6694,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6694=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6694,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6694,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,9928214%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 98001"},"SINAPI","98001","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2,5 M. AF_12/2020","M",null,"2.360,31",null,"CR",{"$f":"IF($B6701=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6701,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6701,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6701=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6701,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6701,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,8493197%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 98008"},"SINAPI","98008","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO . AF_12/2020_PA","UN",null,"4.537,25",null,"AS",{"$f":"IF($B6707=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6707,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6707,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6707=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6707,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6707,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,7018470%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 98013"},"SINAPI","98013","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2,5 M. AF_12/2020","M",null,"2.651,39",null,"CR",{"$f":"IF($B6712=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6712,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6712,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6712=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6712,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6712,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,8887497%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 98018"},"SINAPI","98018","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN",null,"9.425,90",null,"AS",{"$f":"IF($B6717=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6717,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6717,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6717=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6717,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6717,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,2910492%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 98024"},"SINAPI","98024","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN",null,"9.069,86",null,"AS",{"$f":"IF($B6723=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6723,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6723,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6723=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6723,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6723,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,7400718%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 98029"},"SINAPI","98029","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X4 M. AF_12/2020","M",null,"3.847,09",null,"CR",{"$f":"IF($B6728=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6728,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6728,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6728=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6728,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6728,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,9479571%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 98030"},"SINAPI","98030","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN",null,"9.287,70",null,"AS",{"$f":"IF($B6729=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6729,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6729,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6729=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6729,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6729,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,6271106%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 98035"},"SINAPI","98035","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3,5 M. AF_12/2020","M",null,"3.847,09",null,"CR",{"$f":"IF($B6734=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6734,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6734,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6734=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6734,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6734,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,9479571%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 98040"},"SINAPI","98040","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN",null,"13.964,72",null,"AS",{"$f":"IF($B6739=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6739,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6739,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6739=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6739,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6739,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,4448762%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 98050"},"SINAPI","98050","CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020","M",null,"306,59",null,"AS",{"$f":"IF($B6749=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6749,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6749,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6749=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6749,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6749,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,4949900%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 98405"},"SINAPI","98405","BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA  ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN",null,"2.811,05",null,"AS",{"$f":"IF($B6751=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6751,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6751,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6751=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6751,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6751,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,1378140%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 98410"},"SINAPI","98410","BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN",null,"1.325,22",null,"AS",{"$f":"IF($B6756=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6756,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6756,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6756=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6756,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6756,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,6717252%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 99246"},"SINAPI","99246","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,5 M. AF_12/2020","M",null,"1.005,79",null,"AS",{"$f":"IF($B6762=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6762,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6762,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6762=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6762,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6762,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,7759435%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 99254"},"SINAPI","99254","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M. AF_12/2020","M",null,"1.439,01",null,"CR",{"$f":"IF($B6767=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6767,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6767,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6767=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6767,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6767,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,9400446%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 99266"},"SINAPI","99266","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2 M. AF_12/2020","M",null,"2.001,04",null,"CR",{"$f":"IF($B6773=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6773,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6773,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6773=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6773,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6773,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,1271936%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 99271"},"SINAPI","99271","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN",null,"7.331,09",null,"AS",{"$f":"IF($B6778=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6778,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6778,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6778=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6778,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6778,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,1898256%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 99276"},"SINAPI","99276","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3 M. AF_12/2020","M",null,"2.844,16",null,"CR",{"$f":"IF($B6783=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6783,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6783,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6783=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6783,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6783,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,2696436%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 99282"},"SINAPI","99282","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X2,5 M. AF_12/2020","M",null,"3.153,05",null,"CR",{"$f":"IF($B6789=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6789,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6789,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6789=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6789,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6789,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,2888288%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 99287"},"SINAPI","99287","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN",null,"10.471,81",null,"AS",{"$f":"IF($B6794=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6794,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6794,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6794=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6794,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6794,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,8563686%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 99291"},"SINAPI","99291","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3,5 M. AF_12/2020","M",null,"3.125,16",null,"CR",{"$f":"IF($B6798=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6798,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6798,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6798=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6798,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6798,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,3003508%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 99294"},"SINAPI","99294","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN",null,"9.234,04",null,"AS",{"$f":"IF($B6801=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6801,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6801,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6801=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6801,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6801,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,9033115%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 99300"},"SINAPI","99300","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN",null,"13.218,48",null,"AS",{"$f":"IF($B6806=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6806,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6806,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6806=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6806,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6806,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,3746457%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 99306"},"SINAPI","99306","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X3,5 M. AF_12/2020","M",null,"4.000,81",null,"CR",{"$f":"IF($B6812=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6812,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6812,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6812=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6812,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6812,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,3543424%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 99311"},"SINAPI","99311","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X3,5 M. AF_12/2020","M",null,"4.286,69",null,"CR",{"$f":"IF($B6817=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6817,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6817,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6817=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6817,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6817,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,3694190%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 99317"},"SINAPI","99317","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2,5 M. AF_12/2020","M",null,"2.867,18",null,"CR",{"$f":"IF($B6822=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6822,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6822,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6822=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6822,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6822,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,2601790%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 99323"},"SINAPI","99323","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X3,5 M. AF_12/2020","M",null,"3.429,24",null,"CR",{"$f":"IF($B6828=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6828,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6828,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6828=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6828,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6828,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,3171312%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101800"},"SINAPI","101800","CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. AF_12/2020","UN",null,"1.489,59",null,"AS",{"$f":"IF($B6833=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6833,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6833,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6833=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6833,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6833,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,1099488%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 102139"},"SINAPI","102139","BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA  ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,20 M, PROFUNDIDADE = 1,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN",null,"1.827,23",null,"AS",{"$f":"IF($B6839=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6839,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6839,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6839=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6839,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6839,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,6162888%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 94264"},"SINAPI","94264","GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024","M",null,"42,93",null,"AS",{"$f":"IF($B6844=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6844,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6844,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6844=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6844,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6844,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,2330369%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 94269"},"SINAPI","94269","GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 60 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 45 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF_01/2024","M",null,"89,00",null,"AS",{"$f":"IF($B6849=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6849,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6849,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6849=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6849,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6849,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,8058525%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 94276"},"SINAPI","94276","ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024","M",null,"44,47",null,"CR",{"$f":"IF($B6856=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6856,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6856,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6856=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6856,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6856,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,6980621%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 94281"},"SINAPI","94281","EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024","M",null,"47,78",null,"CR",{"$f":"IF($B6861=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6861,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6861,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6861=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6861,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6861,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,0523669%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 94282"},"SINAPI","94282","EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024","M",null,"56,12",null,"CR",{"$f":"IF($B6862=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6862,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6862,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6862=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6862,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6862,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,0767172%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 94287"},"SINAPI","94287","EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024","M",null,"36,20",null,"CR",{"$f":"IF($B6867=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6867,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6867,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6867=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6867,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6867,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,7692307%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 94292"},"SINAPI","94292","EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO, 60 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024","M",null,"66,32",null,"CR",{"$f":"IF($B6872=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6872,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6872,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6872=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6872,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6872,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,8037735%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 104497"},"SINAPI","104497","ADUELA/ GALERIA FECHADA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO QUADRANGULAR INTERNA DE 3,00 X 3,00 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 20 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA   FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2023","M",null,"8.480,35",null,"AS",{"$f":"IF($B6878=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6878,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6878,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6878=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6878,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6878,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,4884293%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 102730"},"SINAPI","102730","ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_07/2021","KG",null,"12,69",null,"CR",{"$f":"IF($B6883=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6883,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6883,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6883=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6883,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6883,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,7004754%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 102735"},"SINAPI","102735","ARMAÇÃO DE SOLEIRA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_07/2021","KG",null,"13,41",null,"CR",{"$f":"IF($B6888=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6888,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6888,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6888=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6888,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6888,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,7794448%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 102741"},"SINAPI","102741","BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 120 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN",null,"8.489,68",null,"AS",{"$f":"IF($B6894=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6894,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6894,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6894=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6894,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6894,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,1686362%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 102745"},"SINAPI","102745","BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 120 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN",null,"10.311,43",null,"AS",{"$f":"IF($B6898=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6898,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6898,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6898=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6898,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6898,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,9602193%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 102753"},"SINAPI","102753","BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 120 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN",null,"11.991,61",null,"AS",{"$f":"IF($B6906=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6906,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6906,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6906=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6906,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6906,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,9317803%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 102758"},"SINAPI","102758","BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN",null,"14.570,49",null,"AS",{"$f":"IF($B6911=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6911,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6911,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6911=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6911,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6911,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,7051589%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 102763"},"SINAPI","102763","BOCA PARA BUEIRO SIMPLES CELULAR 250 X 250 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN",null,"30.142,74",null,"AS",{"$f":"IF($B6916=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6916,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6916,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6916=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6916,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6916,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,1297076%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 102769"},"SINAPI","102769","BOCA PARA BUEIRO TRIPLO CELULAR 150 X 150 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN",null,"20.398,22",null,"AS",{"$f":"IF($B6922=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6922,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6922,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6922=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6922,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6922,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,9549223%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 102774"},"SINAPI","102774","BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN",null,"9.122,46",null,"AS",{"$f":"IF($B6927=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6927,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6927,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6927=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6927,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6927,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,1239753%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 102779"},"SINAPI","102779","BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 40 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN",null,"9.122,46",null,"AS",{"$f":"IF($B6932=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6932,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6932,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6932=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6932,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6932,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,1239753%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 102780"},"SINAPI","102780","BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 60 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN",null,"10.497,33",null,"AS",{"$f":"IF($B6933=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6933,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6933,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6933=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6933,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6933,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,1299501%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 102785"},"SINAPI","102785","BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 40 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN",null,"10.497,33",null,"AS",{"$f":"IF($B6938=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6938,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6938,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6938=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6938,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6938,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,1299501%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 102791"},"SINAPI","102791","BOCA PARA BUEIRO SIMPLES CELULAR 150 X 150 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN",null,"33.311,05",null,"AS",{"$f":"IF($B6944=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6944,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6944,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6944=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6944,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6944,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,1597610%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 102800"},"SINAPI","102800","BOCA PARA BUEIRO TRIPLO CELULAR 200 X 200 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN",null,"62.975,12",null,"AS",{"$f":"IF($B6953=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6953,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6953,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6953=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6953,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6953,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,0991215%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 102802"},"SINAPI","102802","BOCA PARA BUEIRO TRIPLO CELULAR 300 X 300 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN",null,"105.810,83",null,"AS",{"$f":"IF($B6955=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6955,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6955,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6955=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6955,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6955,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,3195293%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101575"},"SINAPI","101575","ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020","M2",null,"31,10",null,"CR",{"$f":"IF($B6961=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6961,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6961,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6961=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6961,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6961,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"53,1098937%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101580"},"SINAPI","101580","ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020","M2",null,"51,94",null,"CR",{"$f":"IF($B6966=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6966,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6966,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6966=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6966,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6966,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,7016191%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101586"},"SINAPI","101586","ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020","M2",null,"83,28",null,"CR",{"$f":"IF($B6972=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6972,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6972,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6972=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6972,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6972,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,4662901%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101591"},"SINAPI","101591","ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO COM PERFIL METÁLICO \"U\", COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020","M2",null,"124,95",null,"AS",{"$f":"IF($B6977=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6977,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6977,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6977=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6977,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6977,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,3432143%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101602"},"SINAPI","101602","ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M - EXECUÇÃO, NÃO INCLUI MATERIAL. AF_08/2020","M2",null,"13,85",null,"C",{"$f":"IF($B6982=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6982,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6982,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6982=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6982,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6982,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,8790970%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 90790"},"SINAPI","90790","KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN",null,"783,77",null,"CR",{"$f":"IF($B6988=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6988,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6988,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6988=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6988,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6988,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,6221433%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 90796"},"SINAPI","90796","KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN",null,"687,90",null,"CR",{"$f":"IF($B6993=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6993,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6993,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6993=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6993,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6993,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,4580152%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 90806"},"SINAPI","90806","BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN",null,"456,15",null,"CR",{"$f":"IF($B6998=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6998,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6998,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B6998=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6998,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6998,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,8919351%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 90823"},"SINAPI","90823","PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN",null,"459,86",null,"CR",{"$f":"IF($B7002=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7002,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7002,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7002=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7002,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7002,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,5170403%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 90830"},"SINAPI","90830","FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN",null,"188,54",null,"CR",{"$f":"IF($B7005=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7005,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7005,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7005=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7005,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7005,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,6870026%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 90845"},"SINAPI","90845","KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN",null,"1.405,20",null,"CR",{"$f":"IF($B7011=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7011,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7011,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7011=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7011,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7011,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,7130325%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 90850"},"SINAPI","90850","KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN",null,"1.046,87",null,"CR",{"$f":"IF($B7016=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7016,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7016,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7016=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7016,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7016,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,3376795%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 91011"},"SINAPI","91011","PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN",null,"427,42",null,"CR",{"$f":"IF($B7021=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7021,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7021,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7021=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7021,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7021,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,3982263%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 91287"},"SINAPI","91287","BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019","UN",null,"262,29",null,"CR",{"$f":"IF($B7027=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7027,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7027,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7027=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7027,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7027,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,7575318%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 91298"},"SINAPI","91298","PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN",null,"1.195,38",null,"CR",{"$f":"IF($B7032=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7032,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7032,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7032=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7032,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7032,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,7903089%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 91312"},"SINAPI","91312","KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN",null,"924,41",null,"CR",{"$f":"IF($B7038=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7038,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7038,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7038=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7038,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7038,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,0613895%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 91317"},"SINAPI","91317","KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN",null,"1.272,78",null,"CR",{"$f":"IF($B7043=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7043,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7043,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7043=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7043,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7043,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,6774923%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 91322"},"SINAPI","91322","KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN",null,"1.089,17",null,"CR",{"$f":"IF($B7048=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7048,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7048,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7048=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7048,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7048,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,9301791%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 91325"},"SINAPI","91325","KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN",null,"828,93",null,"CR",{"$f":"IF($B7051=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7051,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7051,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7051=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7051,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7051,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,7446179%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 91334"},"SINAPI","91334","KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN",null,"1.779,83",null,"CR",{"$f":"IF($B7060=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7060,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7060,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7060=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7060,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7060,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,5956518%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 100660"},"SINAPI","100660","ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","M",null,"8,87",null,"CR",{"$f":"IF($B7065=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7065,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7065,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7065=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7065,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7065,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,4258210%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 100675"},"SINAPI","100675","KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 90X210, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN",null,"869,75",null,"CR",{"$f":"IF($B7066=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7066,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7066,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7066=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7066,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7066,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,9022169%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 100681"},"SINAPI","100681","KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN",null,"1.145,15",null,"CR",{"$f":"IF($B7071=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7071,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7071,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7071=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7071,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7071,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,7024485%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 100687"},"SINAPI","100687","KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN",null,"1.118,88",null,"CR",{"$f":"IF($B7077=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7077,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7077,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7077=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7077,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7077,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,8005509%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 100692"},"SINAPI","100692","KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO POPULAR, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN",null,"1.768,94",null,"CR",{"$f":"IF($B7082=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7082,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7082,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7082=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7082,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7082,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,8048454%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 100697"},"SINAPI","100697","RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 80CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019","UN",null,"85,44",null,"CR",{"$f":"IF($B7087=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7087,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7087,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7087=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7087,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7087,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"84,3819567%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 100666"},"SINAPI","100666","JANELA DE MADEIRA (PINUS/EUCALIPTO OU EQUIV.) DE ABRIR COM 4 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2 GUILHOTINAS), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS, EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO C/ PARAFUSO E ESPUMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024","M2",null,"475,35",null,"CR",{"$f":"IF($B7093=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7093,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7093,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7093=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7093,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7093,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,3749868%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 100701"},"SINAPI","100701","PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019","M2",null,"641,79",null,"AS",{"$f":"IF($B7100=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7100,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7100,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7100=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7100,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7100,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,0327587%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 94588"},"SINAPI","94588","CONTRAMARCO DE AÇO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024","M",null,"80,41",null,"AS",{"$f":"IF($B7104=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7104,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7104,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7104=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7104,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7104,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,8772563%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 99857"},"SINAPI","99857","CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2\", EM ALUMÍNIO. AF_04/2019_PS","M",null,"105,40",null,"CR",{"$f":"IF($B7110=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7110,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7110,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7110=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7110,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7110,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"57,3571293%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 91341"},"SINAPI","91341","PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","M2",null,"950,91",null,"CR",{"$f":"IF($B7115=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7115,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7115,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7115=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7115,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7115,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,5291902%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 102189"},"SINAPI","102189","JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF_01/2021","UN",null,"267,13",null,"CR",{"$f":"IF($B7121=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7121,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7121,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7121=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7121,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7121,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,5384961%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 100707"},"SINAPI","100707","FECHO DE EMBUTIR TIPO UNHA 22CM. AF_12/2019","UN",null,"165,88",null,"CR",{"$f":"IF($B7126=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7126,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7126,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7126=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7126,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7126,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,1417199%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 102152"},"SINAPI","102152","INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021","M2",null,"173,84",null,"CR",{"$f":"IF($B7131=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7131,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7131,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7131=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7131,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7131,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,9870503%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 102153"},"SINAPI","102153","INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021","M2",null,"217,17",null,"CR",{"$f":"IF($B7132=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7132,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7132,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7132=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7132,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7132,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,9955776%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 102158"},"SINAPI","102158","INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 8 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021","M2",null,"288,73",null,"CR",{"$f":"IF($B7137=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7137,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7137,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7137=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7137,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7137,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,0910350%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 102164"},"SINAPI","102164","INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS","M2",null,"277,01",null,"AS",{"$f":"IF($B7143=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7143,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7143,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7143=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7143,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7143,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,1283310%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 102170"},"SINAPI","102170","INSTALAÇÃO DE VIDRO IMPRESSO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS","M2",null,"262,58",null,"AS",{"$f":"IF($B7149=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7149,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7149,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7149=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7149,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7149,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,0295596%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 102178"},"SINAPI","102178","INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 15 MM (5+5+5), ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS","M2",null,"1.796,63",null,"AS",{"$f":"IF($B7154=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7154,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7154,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7154=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7154,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7154,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,1164942%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 102184"},"SINAPI","102184","PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021","UN",null,"1.940,06",null,"CR",{"$f":"IF($B7160=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7160,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7160,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7160=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7160,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7160,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,7649833%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 94569"},"SINAPI","94569","JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024","M2",null,"665,41",null,"CR",{"$f":"IF($B7165=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7165,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7165,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7165=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7165,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7165,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,7805032%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 94590"},"SINAPI","94590","CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024","M",null,"29,07",null,"CR",{"$f":"IF($B7170=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7170,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7170,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7170=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7170,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7170,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,3450656%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101099"},"SINAPI","101099","TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 120CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_05/2020_PA","M3",null,"1.095,46",null,"AS",{"$f":"IF($B7176=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7176,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7176,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7176=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7176,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7176,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,6879702%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101104"},"SINAPI","101104","TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 70CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO). AF_05/2020_PA","M3",null,"1.367,71",null,"AS",{"$f":"IF($B7181=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7181,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7181,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7181=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7181,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7181,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,7263091%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101110"},"SINAPI","101110","TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 100CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_05/2020_PA","M3",null,"966,18",null,"AS",{"$f":"IF($B7187=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7187,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7187,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7187=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7187,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7187,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,7355807%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 95602"},"SINAPI","95602","ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE 41 CM A 60 CM. AF_05/2021","UN",null,"28,32",null,"CR",{"$f":"IF($B7192=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7192,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7192,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7192=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7192,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7192,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"83,0021293%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 95608"},"SINAPI","95608","ARRASAMENTO MECÂNICO DE ESTACA METÁLICA, PERFIL LAMINADO TIPO  H - FAMÍLIA 250. AF_05/2021","UN",null,"33,36",null,"CR",{"$f":"IF($B7197=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7197,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7197,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7197=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7197,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7197,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,1503308%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 95609"},"SINAPI","95609","ARRASAMENTO MECÂNICO DE ESTACA METÁLICA, PERFIL LAMINADO TIPO  H - FAMÍLIA 310. AF_05/2021","UN",null,"42,31",null,"CR",{"$f":"IF($B7198=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7198,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7198,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7198=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7198,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7198,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,1065594%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 100656"},"SINAPI","100656","ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, SEÇÃO QUADRADA, CAPACIDADE DE 25 TONELADAS, INCLUSO EMENDA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019","M",null,"116,07",null,"AS",{"$f":"IF($B7204=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7204,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7204,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7204=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7204,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7204,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,5618093%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 100892"},"SINAPI","100892","ESTACA METÁLICA PARA CONTENÇÃO, UTILIZANDO PERFIL LAMINADO W250X32,7 (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020","KG",null,"12,51",null,"AS",{"$f":"IF($B7209=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7209,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7209,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7209=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7209,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7209,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,2953995%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 100899"},"SINAPI","100899","ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020_PA","M",null,"92,10",null,"AS",{"$f":"IF($B7215=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7215,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7215,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7215=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7215,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7215,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,3478735%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101176"},"SINAPI","101176","ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA. AF_05/2020_PA","M",null,"157,98",null,"CR",{"$f":"IF($B7220=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7220,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7220,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7220=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7220,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7220,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,7947120%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 96616"},"SINAPI","96616","LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024","M3",null,"881,78",null,"CR",{"$f":"IF($B7226=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7226,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7226,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7226=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7226,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7226,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,9798974%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 96622"},"SINAPI","96622","LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024","M3",null,"236,52",null,"AS",{"$f":"IF($B7231=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7231,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7231,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7231=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7231,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7231,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,5690056%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 97084"},"SINAPI","97084","COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021","M2",null,"0,78",null,"AS",{"$f":"IF($B7236=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7236,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7236,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7236=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7236,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7236,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"83,3333334%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 97091"},"SINAPI","97091","ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-159. AF_09/2021","KG",null,"14,90",null,"CR",{"$f":"IF($B7242=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7242,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7242,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7242=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7242,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7242,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,6621803%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 97101"},"SINAPI","97101","EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021","M2",null,"192,59",null,"AS",{"$f":"IF($B7247=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7247,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7247,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7247=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7247,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7247,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,7221179%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 103072"},"SINAPI","103072","EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 25 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021","M2",null,"337,61",null,"AS",{"$f":"IF($B7253=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7253,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7253,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7253=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7253,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7253,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,6144753%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 103078"},"SINAPI","103078","EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021","M2",null,"258,89",null,"AS",{"$f":"IF($B7259=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7259,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7259,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7259=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7259,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7259,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,5692879%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 92265"},"SINAPI","92265","FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020","M2",null,"129,90",null,"AS",{"$f":"IF($B7264=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7264,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7264,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7264=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7264,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7264,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,6570327%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 92266"},"SINAPI","92266","FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020","M2",null,"173,99",null,"AS",{"$f":"IF($B7265=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7265,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7265,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7265=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7265,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7265,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,1352968%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 92271"},"SINAPI","92271","FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020","M2",null,"225,15",null,"AS",{"$f":"IF($B7270=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7270,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7270,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7270=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7270,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7270,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,2221235%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 92413"},"SINAPI","92413","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2",null,"112,42",null,"AS",{"$f":"IF($B7275=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7275,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7275,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7275=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7275,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7275,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"66,5507712%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 92425"},"SINAPI","92425","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2",null,"108,79",null,"AS",{"$f":"IF($B7281=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7281,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7281,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7281=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7281,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7281,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,5918932%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 92435"},"SINAPI","92435","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2",null,"74,74",null,"AS",{"$f":"IF($B7286=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7286,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7286,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7286=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7286,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7286,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,0265664%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 92446"},"SINAPI","92446","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020","M2",null,"473,95",null,"AS",{"$f":"IF($B7292=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7292,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7292,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7292=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7292,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7292,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,9997042%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 92451"},"SINAPI","92451","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2",null,"211,80",null,"AS",{"$f":"IF($B7297=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7297,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7297,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7297=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7297,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7297,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,9663746%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 92458"},"SINAPI","92458","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2",null,"386,86",null,"AS",{"$f":"IF($B7304=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7304,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7304,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7304=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7304,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7304,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,9917229%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 92463"},"SINAPI","92463","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2",null,"133,86",null,"AS",{"$f":"IF($B7309=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7309,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7309,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7309=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7309,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7309,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,2239477%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 92468"},"SINAPI","92468","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2",null,"154,67",null,"AS",{"$f":"IF($B7314=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7314,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7314,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7314=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7314,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7314,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,4402279%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 92474"},"SINAPI","92474","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2",null,"351,38",null,"AS",{"$f":"IF($B7320=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7320,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7320,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7320=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7320,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7320,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,1721388%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 92479"},"SINAPI","92479","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2",null,"79,55",null,"AS",{"$f":"IF($B7325=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7325,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7325,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7325=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7325,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7325,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,7145022%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 92488"},"SINAPI","92488","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2",null,"146,35",null,"AS",{"$f":"IF($B7330=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7330,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7330,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7330=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7330,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7330,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,6098611%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 92490"},"SINAPI","92490","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2",null,"92,14",null,"AS",{"$f":"IF($B7331=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7331,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7331,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7331=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7331,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7331,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,3175398%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 92500"},"SINAPI","92500","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2",null,"129,93",null,"AS",{"$f":"IF($B7336=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7336,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7336,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7336=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7336,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7336,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,7633058%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 92510"},"SINAPI","92510","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2",null,"79,28",null,"AS",{"$f":"IF($B7341=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7341,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7341,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7341=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7341,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7341,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,0787312%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 92522"},"SINAPI","92522","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2",null,"51,19",null,"AS",{"$f":"IF($B7347=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7347,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7347,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7347=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7347,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7347,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,0430696%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 92534"},"SINAPI","92534","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2",null,"46,42",null,"AS",{"$f":"IF($B7353=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7353,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7353,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7353=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7353,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7353,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,4685812%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 96530"},"SINAPI","96530","FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024","M2",null,"144,68",null,"AS",{"$f":"IF($B7359=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7359,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7359,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7359=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7359,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7359,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,8851528%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 96535"},"SINAPI","96535","FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024","M2",null,"143,63",null,"AS",{"$f":"IF($B7364=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7364,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7364,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7364=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7364,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7364,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"70,9059235%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 96540"},"SINAPI","96540","FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024","M2",null,"140,65",null,"AS",{"$f":"IF($B7369=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7369,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7369,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7369=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7369,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7369,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"59,7096706%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101793"},"SINAPI","101793","ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO DUPLO, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M3",null,"28,67",null,"AS",{"$f":"IF($B7375=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7375,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7375,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7375=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7375,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7375,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,8771929%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101975"},"SINAPI","101975","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"U\"  E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2",null,"607,84",null,"AS",{"$f":"IF($B7380=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7380,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7380,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7380=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7380,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7380,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,2383321%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101983"},"SINAPI","101983","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"U\" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2",null,"253,46",null,"AS",{"$f":"IF($B7385=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7385,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7385,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7385=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7385,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7385,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,0080184%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101990"},"SINAPI","101990","FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"L\" E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_11/2020","M2",null,"414,18",null,"AS",{"$f":"IF($B7391=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7391,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7391,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7391=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7391,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7391,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,6030335%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101995"},"SINAPI","101995","FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020","M2",null,"172,19",null,"AS",{"$f":"IF($B7396=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7396,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7396,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7396=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7396,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7396,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,5501830%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101996"},"SINAPI","101996","FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_11/2020","M2",null,"448,60",null,"AS",{"$f":"IF($B7397=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7397,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7397,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7397=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7397,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7397,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,9132199%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 102001"},"SINAPI","102001","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"U\" E LAJE CASCATA, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2",null,"670,86",null,"AS",{"$f":"IF($B7402=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7402,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7402,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7402=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7402,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7402,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,3790284%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 102007"},"SINAPI","102007","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"L\" E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_11/2020","M2",null,"707,36",null,"AS",{"$f":"IF($B7408=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7408,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7408,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7408=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7408,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7408,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,7758437%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 102013"},"SINAPI","102013","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"L\" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2",null,"247,43",null,"AS",{"$f":"IF($B7414=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7414,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7414,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7414=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7414,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7414,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,7900956%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 102036"},"SINAPI","102036","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"L\" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2",null,"281,32",null,"AS",{"$f":"IF($B7419=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7419,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7419,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7419=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7419,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7419,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,1854674%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 102042"},"SINAPI","102042","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2",null,"330,93",null,"AS",{"$f":"IF($B7425=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7425,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7425,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7425=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7425,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7425,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,6894926%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 102047"},"SINAPI","102047","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2",null,"763,75",null,"AS",{"$f":"IF($B7430=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7430,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7430,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7430=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7430,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7430,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,7540816%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 102052"},"SINAPI","102052","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2",null,"218,80",null,"AS",{"$f":"IF($B7435=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7435,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7435,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7435=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7435,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7435,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,2540730%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 102064"},"SINAPI","102064","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM \"X\" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2",null,"247,77",null,"AS",{"$f":"IF($B7441=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7441,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7441,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7441=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7441,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7441,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,2707072%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 102069"},"SINAPI","102069","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM \"X\" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2",null,"289,83",null,"AS",{"$f":"IF($B7446=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7446,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7446,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7446=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7446,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7446,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,1343099%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 102074"},"SINAPI","102074","ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 2 LANCES EM  U  E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020_PA","M3",null,"4.995,73",null,"AS",{"$f":"IF($B7451=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7451,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7451,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7451=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7451,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7451,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,6315982%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 102080"},"SINAPI","102080","ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 2 LANCES EM  X  E LAJE CASCATA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020_PA","M3",null,"4.907,63",null,"AS",{"$f":"IF($B7457=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7457,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7457,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7457=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7457,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7457,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,4802485%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 102091"},"SINAPI","102091","FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM X E LAJE CASCATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_11/2020","M2",null,"497,57",null,"AS",{"$f":"IF($B7463=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7463,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7463,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7463=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7463,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7463,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,4141085%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 103760"},"SINAPI","103760","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2022","M2",null,"167,76",null,"AS",{"$f":"IF($B7464=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7464,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7464,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7464=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7464,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7464,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,2759856%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 104926"},"SINAPI","104926","FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024","M2",null,"105,75",null,"AS",{"$f":"IF($B7469=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7469,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7469,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7469=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7469,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7469,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,5807215%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 105406"},"SINAPI","105406","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES CIRCULARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_05/2024","M2",null,"222,03",null,"AS",{"$f":"IF($B7474=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7474,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7474,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7474=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7474,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7474,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,6381059%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 91593"},"SINAPI","91593","ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA EM PAREDES DE EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES, TELA Q-138. AF_12/2024_PS","KG",null,"11,31",null,"CR",{"$f":"IF($B7480=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7480,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7480,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7480=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7480,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7480,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,3401240%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 91598"},"SINAPI","91598","ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA POSITIVA DE LAJES, TELA Q-113. AF_12/2024","KG",null,"10,94",null,"CR",{"$f":"IF($B7485=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7485,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7485,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7485=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7485,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7485,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,4862385%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 91603"},"SINAPI","91603","ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 10,0 MM DE DIÂMETRO. AF_12/2024","KG",null,"10,57",null,"CR",{"$f":"IF($B7490=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7490,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7490,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7490=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7490,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7490,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,0218423%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 92764"},"SINAPI","92764","ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG",null,"9,42",null,"CR",{"$f":"IF($B7496=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7496,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7496,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7496=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7496,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7496,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,9518716%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 92769"},"SINAPI","92769","ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG",null,"13,55",null,"CR",{"$f":"IF($B7501=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7501,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7501,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7501=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7501,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7501,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,9665427%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 92774"},"SINAPI","92774","ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG",null,"10,48",null,"CR",{"$f":"IF($B7506=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7506,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7506,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7506=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7506,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7506,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,3557046%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 92804"},"SINAPI","92804","CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022","KG",null,"8,12",null,"CR",{"$f":"IF($B7513=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7513,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7513,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7513=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7513,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7513,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,7305315%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 92877"},"SINAPI","92877","CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022","KG",null,"10,30",null,"CR",{"$f":"IF($B7518=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7518,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7518,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7518=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7518,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7518,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,6062378%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 92883"},"SINAPI","92883","ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG",null,"12,96",null,"CR",{"$f":"IF($B7524=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7524,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7524,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7524=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7524,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7524,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,4124513%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 92888"},"SINAPI","92888","ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG",null,"11,16",null,"CR",{"$f":"IF($B7529=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7529,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7529,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7529=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7529,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7529,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,9676258%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 92915"},"SINAPI","92915","ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG",null,"18,38",null,"CR",{"$f":"IF($B7530=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7530,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7530,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7530=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7530,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7530,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,0921052%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 92922"},"SINAPI","92922","ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG",null,"9,98",null,"CR",{"$f":"IF($B7535=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7535,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7535,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7535=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7535,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7535,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,5151515%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 95577"},"SINAPI","95577","MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS","KG",null,"11,27",null,"CR",{"$f":"IF($B7540=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7540,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7540,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7540=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7540,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7540,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,0017889%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 95583"},"SINAPI","95583","MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS","KG",null,"17,38",null,"CR",{"$f":"IF($B7546=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7546,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7546,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7546=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7546,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7546,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,1355735%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 95944"},"SINAPI","95944","ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_11/2020","KG",null,"21,99",null,"CR",{"$f":"IF($B7551=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7551,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7551,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7551=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7551,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7551,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,8007312%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 96545"},"SINAPI","96545","ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024","KG",null,"17,34",null,"CR",{"$f":"IF($B7557=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7557,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7557,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7557=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7557,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7557,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,0474811%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 102920"},"SINAPI","102920","ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_09/2021","KG",null,"8,70",null,"CR",{"$f":"IF($B7563=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7563,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7563,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7563=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7563,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7563,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,0462962%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 104104"},"SINAPI","104104","ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 32,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG",null,"11,31",null,"CR",{"$f":"IF($B7568=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7568,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7568,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7568=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7568,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7568,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,4800708%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 104110"},"SINAPI","104110","ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG",null,"19,58",null,"CR",{"$f":"IF($B7574=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7574,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7574,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7574=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7574,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7574,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,7351129%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 104919"},"SINAPI","104919","ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024","KG",null,"13,60",null,"CR",{"$f":"IF($B7579=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7579,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7579,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7579=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7579,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7579,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,3727810%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 89993"},"SINAPI","89993","GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021","M3",null,"1.134,69",null,"CR",{"$f":"IF($B7584=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7584,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7584,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7584=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7584,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7584,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,8917508%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 90281"},"SINAPI","90281","GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,02:0,9:1,2 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021","M3",null,"772,00",null,"CR",{"$f":"IF($B7590=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7590,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7590,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7590=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7590,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7590,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,4835015%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 94962"},"SINAPI","94962","CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021","M3",null,"442,58",null,"CR",{"$f":"IF($B7595=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7595,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7595,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7595=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7595,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7595,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,9103071%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 94963"},"SINAPI","94963","CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021","M3",null,"485,87",null,"CR",{"$f":"IF($B7596=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7596,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7596,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7596=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7596,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7596,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,1048026%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 94968"},"SINAPI","94968","CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021","M3",null,"437,94",null,"CR",{"$f":"IF($B7601=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7601,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7601,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7601=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7601,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7601,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,1740470%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 94973"},"SINAPI","94973","CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021","M3",null,"624,29",null,"CR",{"$f":"IF($B7606=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7606,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7606,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7606=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7606,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7606,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,5840569%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 99235"},"SINAPI","99235","CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2024","M3",null,"714,60",null,"CR",{"$f":"IF($B7613=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7613,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7613,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7613=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7613,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7613,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,6074907%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 99435"},"SINAPI","99435","CONCRETAGEM DE PAREDES EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2024","M3",null,"781,91",null,"AS",{"$f":"IF($B7618=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7618,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7618,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7618=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7618,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7618,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,7018560%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 102473"},"SINAPI","102473","CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021","M3",null,"605,07",null,"CR",{"$f":"IF($B7623=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7623,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7623,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7623=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7623,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7623,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,0951467%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 102479"},"SINAPI","102479","CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021","M3",null,"601,06",null,"CR",{"$f":"IF($B7629=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7629,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7629,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7629=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7629,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7629,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,7158973%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 102484"},"SINAPI","102484","CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,4:1,8 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021","M3",null,"793,03",null,"CR",{"$f":"IF($B7634=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7634,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7634,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7634=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7634,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7634,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,2655181%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 103669"},"SINAPI","103669","CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022","M3",null,"1.038,13",null,"AS",{"$f":"IF($B7640=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7640,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7640,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7640=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7640,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7640,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,4795996%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 103674"},"SINAPI","103674","CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS","M3",null,"732,07",null,"AS",{"$f":"IF($B7645=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7645,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7645,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7645=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7645,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7645,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,2480565%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 103679"},"SINAPI","103679","CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM JERICAS EM CREMALHEIRA EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022","M3",null,"858,87",null,"AS",{"$f":"IF($B7650=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7650,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7650,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7650=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7650,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7650,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,4303880%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 103682"},"SINAPI","103682","CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022","M3",null,"1.056,11",null,"AS",{"$f":"IF($B7653=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7653,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7653,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7653=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7653,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7653,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,4406102%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 104924"},"SINAPI","104924","CONCRETAGEM DE SAPATA CORRIDA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024","M3",null,"808,66",null,"AS",{"$f":"IF($B7662=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7662,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7662,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7662=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7662,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7662,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,1389136%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 98575"},"SINAPI","98575","TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_09/2023","M",null,"73,97",null,"CR",{"$f":"IF($B7667=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7667,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7667,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7667=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7667,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7667,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"57,8947369%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 98576"},"SINAPI","98576","TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA ADERIDA COM MAÇARICO. AF_09/2023","M",null,"24,41",null,"AS",{"$f":"IF($B7668=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7668,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7668,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7668=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7668,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7668,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,8193018%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 93194"},"SINAPI","93194","CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024","M",null,"34,60",null,"AS",{"$f":"IF($B7673=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7673,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7673,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7673=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7673,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7673,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,2576112%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 93205"},"SINAPI","93205","CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024","M",null,"74,43",null,"CR",{"$f":"IF($B7679=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7679,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7679,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7679=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7679,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7679,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,4512293%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 105025"},"SINAPI","105025","VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024","M",null,"65,92",null,"CR",{"$f":"IF($B7684=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7684,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7684,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7684=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7684,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7684,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,8276125%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 105030"},"SINAPI","105030","CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024","M",null,"53,79",null,"AS",{"$f":"IF($B7689=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7689,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7689,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7689=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7689,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7689,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,1953592%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 105036"},"SINAPI","105036","VERGA PRÉ-FABRICADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024","M",null,"52,10",null,"AS",{"$f":"IF($B7695=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7695,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7695,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7695=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7695,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7695,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"61,4188534%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 97733"},"SINAPI","97733","PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024","M3",null,"3.734,58",null,"AS",{"$f":"IF($B7700=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7700,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7700,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7700=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7700,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7700,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"59,4742855%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 98615"},"SINAPI","98615","CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 30 CM DE DIÂMETRO E PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 10 M. AF_06/2018","M2",null,"159,37",null,"AS",{"$f":"IF($B7708=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7708,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7708,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7708=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7708,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7708,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,2552870%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 98619"},"SINAPI","98619","CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 40 CM DE DIÂMETRO E PROFUNDIDADE MAIOR QUE 10 M E MENOR OU IGUAL A 15 M. AF_06/2018","M2",null,"145,17",null,"AS",{"$f":"IF($B7712=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7712,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7712,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7712=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7712,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7712,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,6114759%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 98624"},"SINAPI","98624","CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 60 CM DE DIÂMETRO E PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 10 M. AF_06/2018","M2",null,"204,20",null,"AS",{"$f":"IF($B7717=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7717,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7717,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7717=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7717,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7717,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,0628375%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 98630"},"SINAPI","98630","CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS SECANTES COM 50 CM DE DIÂMETRO E PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 10 M. AF_06/2018","M2",null,"742,83",null,"AS",{"$f":"IF($B7723=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7723,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7723,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7723=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7723,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7723,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,2320598%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 98658"},"SINAPI","98658","EXECUÇÃO DE MURETA GUIA PARA CONTENÇÃO/ FUNDAÇÃO COM 60 CM DE ESPESSURA. AF_06/2018","M",null,"767,55",null,"AS",{"$f":"IF($B7728=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7728,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7728,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7728=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7728,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7728,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,5957101%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 98751"},"SINAPI","98751","SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/2''. AF_06/2018","M",null,"128,98",null,"CR",{"$f":"IF($B7733=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7733,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7733,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7733=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7733,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7733,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,5683263%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 98752"},"SINAPI","98752","SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=5/8''. AF_06/2018","M",null,"170,63",null,"CR",{"$f":"IF($B7734=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7734,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7734,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7734=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7734,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7734,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,9455419%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 100766"},"SINAPI","100766","PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA","KG",null,"14,17",null,"AS",{"$f":"IF($B7739=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7739,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7739,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7739=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7739,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7739,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,5768406%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 100772"},"SINAPI","100772","CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GRUA, PARA EDIFÍCIOS DE 6 A 10 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA","KG",null,"16,35",null,"AS",{"$f":"IF($B7745=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7745,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7745,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7745=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7745,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7745,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,0446650%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 100777"},"SINAPI","100777","ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO SHED, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA","KG",null,"11,37",null,"AS",{"$f":"IF($B7750=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7750,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7750,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7750=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7750,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7750,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,8596961%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 103925"},"SINAPI","103925","ESCADA HIDRÁULICA, LARGURA ATÉ 1M, TIPO DESCIDA D'ÁGUA DE CORTE OU ATERRO EM DEGRAUS (DCD 02, 04 E DAD 02), EM CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA, LANÇADO COM BOMBA, INCLUINDO ARMAÇÃO, MATERIAIS E FÔRMAS (3 UTILIZAÇÕES). AF_08/2022","M3",null,"1.837,12",null,"AS",{"$f":"IF($B7759=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7759,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7759,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7759=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7759,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7759,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,7919841%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 103929"},"SINAPI","103929","BACIA DE DISSIPAÇÃO, TIPO BACIA COM DENTES DE CONCRETO (01), COM PREPARO MANUAL, FCK = 20 MPA, LANÇADO MANUALMENTE, INCLUINDO MATERIAIS E FÔRMAS (2 UTILIZAÇÕES). AF_08/2022","M3",null,"1.277,70",null,"AS",{"$f":"IF($B7762=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7762,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7762,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7762=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7762,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7762,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,2165999%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 105041"},"SINAPI","105041","VIGA DE MADEIRA SERRADA, PINUS OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, SEÇÃO RETANGULAR 7,5 X 10 CM. AF_03/2024","M",null,"58,22",null,"AS",{"$f":"IF($B7767=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7767,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7767,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7767=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7767,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7767,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,3812801%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 105056"},"SINAPI","105056","PILAR DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM VERGALHÃO, DIÂMETRO DE 30 A 34 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 3 M. AF_03/2024","M",null,"256,92",null,"AS",{"$f":"IF($B7773=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7773,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7773,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7773=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7773,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7773,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,2976171%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 105071"},"SINAPI","105071","PILAR DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADO, FIXADO COM VERGALHÃO, SEÇÃO QUADRADA 15 X 15 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 6 M. AF_03/2024","M",null,"276,86",null,"CR",{"$f":"IF($B7778=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7778,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7778,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7778=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7778,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7778,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,2030346%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 105082"},"SINAPI","105082","VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADA, SEÇÃO RETANGULAR 6 X 12 CM. AF_03/2024","M",null,"107,26",null,"AS",{"$f":"IF($B7783=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7783,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7783,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7783=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7783,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7783,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,4769058%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 105088"},"SINAPI","105088","VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADA, SEÇÃO RETANGULAR 6 X 40 CM. AF_03/2024","M",null,"330,47",null,"AS",{"$f":"IF($B7789=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7789,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7789,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7789=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7789,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7789,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,1735577%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 105093"},"SINAPI","105093","VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADA, SEÇÃO RETANGULAR 8 X 30 CM. AF_03/2024","M",null,"259,79",null,"AS",{"$f":"IF($B7794=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7794,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7794,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7794=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7794,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7794,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,1259145%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 105101"},"SINAPI","105101","VIGA DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, DIÂMETRO DE 21 A 29 CM. AF_03/2024","M",null,"218,32",null,"AS",{"$f":"IF($B7799=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7799,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7799,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7799=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7799,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7799,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,5979381%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 105102"},"SINAPI","105102","VIGA DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, DIÂMETRO DE 30 A 34 CM. AF_03/2024","M",null,"296,36",null,"AS",{"$f":"IF($B7800=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7800,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7800,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7800=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7800,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7800,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,3347958%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 98553"},"SINAPI","98553","IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE POLIURETANO, 2 DEMÃOS. AF_09/2023","M2",null,"165,72",null,"CR",{"$f":"IF($B7808=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7808,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7808,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7808=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7808,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7808,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,9064292%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 98564"},"SINAPI","98564","PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_09/2023","M2",null,"53,87",null,"CR",{"$f":"IF($B7812=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7812,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7812,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7812=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7812,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7812,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,9270833%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 98569"},"SINAPI","98569","PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=5CM. AF_09/2023","M2",null,"93,95",null,"AS",{"$f":"IF($B7817=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7817,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7817,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7817=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7817,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7817,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"53,7396122%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 91831"},"SINAPI","91831","ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA","M",null,"17,75",null,"CR",{"$f":"IF($B7822=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7822,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7822,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7822=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7822,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7822,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"66,8179240%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 91839"},"SINAPI","91839","ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA","M",null,"19,28",null,"CR",{"$f":"IF($B7828=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7828,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7828,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7828=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7828,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7828,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"69,0339426%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 91847"},"SINAPI","91847","ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","M",null,"13,78",null,"CR",{"$f":"IF($B7833=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7833,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7833,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7833=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7833,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7833,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,0787172%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 91853"},"SINAPI","91853","ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","M",null,"11,04",null,"CR",{"$f":"IF($B7838=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7838,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7838,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7838=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7838,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7838,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"65,2094718%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 91860"},"SINAPI","91860","ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","M",null,"14,34",null,"CR",{"$f":"IF($B7844=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7844,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7844,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7844=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7844,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7844,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"67,1107995%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 91865"},"SINAPI","91865","ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","M",null,"20,74",null,"CR",{"$f":"IF($B7849=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7849,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7849,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7849=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7849,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7849,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,2565343%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 91871"},"SINAPI","91871","ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","M",null,"16,51",null,"CR",{"$f":"IF($B7855=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7855,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7855,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7855=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7855,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7855,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"62,1046229%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 91873"},"SINAPI","91873","ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","M",null,"24,50",null,"CR",{"$f":"IF($B7857=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7857,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7857,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7857=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7857,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7857,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,7594109%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 97667"},"SINAPI","97667","ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2\"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","M",null,"8,63",null,"CR",{"$f":"IF($B7866=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7866,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7866,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7866=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7866,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7866,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 97668"},"SINAPI","97668","ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2\"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","M",null,"12,28",null,"CR",{"$f":"IF($B7867=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7867,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7867,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7867=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7867,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7867,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,4807849%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 91876"},"SINAPI","91876","LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",null,"12,41",null,"CR",{"$f":"IF($B7872=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7872,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7872,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7872=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7872,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7872,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"74,8178138%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 91882"},"SINAPI","91882","LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",null,"12,84",null,"CR",{"$f":"IF($B7878=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7878,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7878,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7878=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7878,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7878,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"81,8324198%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 91889"},"SINAPI","91889","CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",null,"14,70",null,"CR",{"$f":"IF($B7883=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7883,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7883,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7883=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7883,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7883,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"71,8685832%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 91896"},"SINAPI","91896","CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",null,"23,57",null,"CR",{"$f":"IF($B7888=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7888,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7888,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7888=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7888,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7888,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"68,2667800%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 91905"},"SINAPI","91905","CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",null,"17,56",null,"CR",{"$f":"IF($B7894=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7894,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7894,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7894=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7894,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7894,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"64,7226987%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 91913"},"SINAPI","91913","CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",null,"20,64",null,"CR",{"$f":"IF($B7899=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7899,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7899,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7899=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7899,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7899,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"76,3477417%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 91920"},"SINAPI","91920","CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",null,"29,32",null,"CR",{"$f":"IF($B7904=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7904,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7904,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7904=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7904,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7904,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"72,1272230%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 93020"},"SINAPI","93020","CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2\"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","UN",null,"35,82",null,"CR",{"$f":"IF($B7912=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7912,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7912,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7912=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7912,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7912,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"62,5349749%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 97559"},"SINAPI","97559","CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",null,"16,40",null,"CR",{"$f":"IF($B7916=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7916,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7916,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7916=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7916,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7916,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"72,8553922%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 91926"},"SINAPI","91926","CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","M",null,"5,03",null,"CR",{"$f":"IF($B7922=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7922,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7922,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7922=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7922,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7922,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,3333333%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 91931"},"SINAPI","91931","CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","M",null,"11,59",null,"CR",{"$f":"IF($B7927=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7927,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7927,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7927=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7927,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7927,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,3899480%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 92979"},"SINAPI","92979","CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M",null,"12,27",null,"CR",{"$f":"IF($B7932=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7932,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7932,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7932=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7932,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7932,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,0916530%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 92980"},"SINAPI","92980","CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M",null,"11,73",null,"CR",{"$f":"IF($B7933=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7933,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7933,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7933=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7933,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7933,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,2808219%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 92988"},"SINAPI","92988","CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","M",null,"62,15",null,"CR",{"$f":"IF($B7938=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7938,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7938,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7938=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7938,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7938,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,6972624%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 92998"},"SINAPI","92998","CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","M",null,"213,65",null,"CR",{"$f":"IF($B7943=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7943,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7943,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7943=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7943,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7943,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,4728464%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101887"},"SINAPI","101887","CABO DE COBRE ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M",null,"18,18",null,"CR",{"$f":"IF($B7949=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7949,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7949,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7949=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7949,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7949,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,1535063%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 91939"},"SINAPI","91939","CAIXA RETANGULAR 4\" X 2\" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",null,"39,60",null,"CR",{"$f":"IF($B7954=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7954,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7954,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7954=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7954,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7954,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"80,8559129%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 92866"},"SINAPI","92866","CAIXA SEXTAVADA 3\" X 3\", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",null,"16,14",null,"CR",{"$f":"IF($B7961=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7961,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7961,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7961=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7961,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7961,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"79,8628429%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 92871"},"SINAPI","92871","CAIXA RETANGULAR 4\" X 4\" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",null,"23,97",null,"CR",{"$f":"IF($B7966=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7966,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7966,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7966=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7966,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7966,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"73,6180905%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 95780"},"SINAPI","95780","CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","UN",null,"34,23",null,"CR",{"$f":"IF($B7971=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7971,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7971,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7971=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7971,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7971,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,0913348%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 95791"},"SINAPI","95791","CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","UN",null,"61,74",null,"CR",{"$f":"IF($B7977=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7977,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7977,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7977=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7977,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7977,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,3683527%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 95802"},"SINAPI","95802","CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","UN",null,"56,02",null,"CR",{"$f":"IF($B7982=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7982,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7982,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7982=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7982,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7982,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"54,2612114%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 95808"},"SINAPI","95808","CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","UN",null,"35,30",null,"CR",{"$f":"IF($B7988=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7988,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7988,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7988=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7988,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7988,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"56,4255320%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 95813"},"SINAPI","95813","CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","UN",null,"20,70",null,"CR",{"$f":"IF($B7993=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7993,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7993,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7993=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7993,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7993,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,5905130%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 95818"},"SINAPI","95818","CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","UN",null,"61,82",null,"CR",{"$f":"IF($B7998=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7998,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7998,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7998=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7998,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7998,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"58,3738258%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 97881"},"SINAPI","97881","CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020","UN",null,"144,72",null,"AS",{"$f":"IF($B7999=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7999,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7999,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B7999=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7999,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7999,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,3339118%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 97886"},"SINAPI","97886","CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020","UN",null,"182,90",null,"AS",{"$f":"IF($B8004=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8004,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8004,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B8004=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8004,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8004,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"54,0409868%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 97894"},"SINAPI","97894","CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M. AF_12/2020","UN",null,"648,16",null,"AS",{"$f":"IF($B8012=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8012,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8012,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B8012=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8012,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8012,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,5583596%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 104399"},"SINAPI","104399","CONDULETE DE PVC, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","UN",null,"33,94",null,"CR",{"$f":"IF($B8016=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8016,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8016,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B8016=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8016,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8016,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"58,6898791%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 104404"},"SINAPI","104404","CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","UN",null,"39,60",null,"CR",{"$f":"IF($B8021=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8021,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8021,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B8021=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8021,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8021,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"57,9959515%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 93657"},"SINAPI","93657","DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",null,"15,79",null,"CR",{"$f":"IF($B8027=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8027,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8027,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B8027=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8027,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8027,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,3969465%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 93662"},"SINAPI","93662","DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",null,"58,67",null,"CR",{"$f":"IF($B8032=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8032,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8032,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B8032=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8032,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8032,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,0397678%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 93667"},"SINAPI","93667","DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",null,"67,95",null,"CR",{"$f":"IF($B8037=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8037,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8037,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B8037=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8037,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8037,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,9583026%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 93673"},"SINAPI","93673","DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",null,"101,40",null,"CR",{"$f":"IF($B8043=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8043,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8043,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B8043=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8043,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8043,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,3828317%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101875"},"SINAPI","101875","QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",null,"389,06",null,"CR",{"$f":"IF($B8048=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8048,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8048,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B8048=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8048,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8048,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,8133436%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101881"},"SINAPI","101881","QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",null,"920,14",null,"CR",{"$f":"IF($B8054=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8054,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8054,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B8054=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8054,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8054,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,4639848%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101892"},"SINAPI","101892","DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",null,"68,90",null,"CR",{"$f":"IF($B8059=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8059,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8059,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B8059=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8059,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8059,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,1014240%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101894"},"SINAPI","101894","DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",null,"161,04",null,"CR",{"$f":"IF($B8061=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8061,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8061,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B8061=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8061,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8061,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,1267474%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101899"},"SINAPI","101899","DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 600A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",null,"2.030,86",null,"CR",{"$f":"IF($B8066=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8066,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8066,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B8066=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8066,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8066,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,7679546%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101904"},"SINAPI","101904","CONTATOR TRIPOLAR I NOMIMAL 95A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",null,"1.200,71",null,"CR",{"$f":"IF($B8071=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8071,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8071,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B8071=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8071,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8071,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,7705518%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 91947"},"SINAPI","91947","SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4\" X 2\" BAIXO (0,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",null,"10,59",null,"CR",{"$f":"IF($B8076=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8076,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8076,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B8076=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8076,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8076,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,9049429%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 91954"},"SINAPI","91954","INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",null,"30,21",null,"CR",{"$f":"IF($B8082=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8082,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8082,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B8082=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8082,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8082,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"60,7628525%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 91959"},"SINAPI","91959","INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",null,"53,82",null,"CR",{"$f":"IF($B8087=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8087,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8087,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B8087=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8087,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8087,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"56,9938537%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 91965"},"SINAPI","91965","INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",null,"79,88",null,"CR",{"$f":"IF($B8093=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8093,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8093,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B8093=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8093,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8093,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"56,8238836%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 91970"},"SINAPI","91970","INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",null,"85,66",null,"CR",{"$f":"IF($B8098=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8098,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8098,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B8098=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8098,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8098,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"56,2748306%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 91975"},"SINAPI","91975","INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",null,"96,50",null,"CR",{"$f":"IF($B8103=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8103,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8103,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B8103=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8103,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8103,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"53,8661132%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 91981"},"SINAPI","91981","INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",null,"58,04",null,"CR",{"$f":"IF($B8109=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8109,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8109,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B8109=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8109,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8109,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"52,8406148%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 91988"},"SINAPI","91988","INTERRUPTOR PULSADOR MINUTERIA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",null,"25,49",null,"CR",{"$f":"IF($B8116=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8116,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8116,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B8116=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8116,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8116,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"52,7143982%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 91992"},"SINAPI","91992","TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",null,"54,88",null,"CR",{"$f":"IF($B8120=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8120,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8120,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B8120=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8120,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8120,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"67,3972603%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 91998"},"SINAPI","91998","TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",null,"24,09",null,"CR",{"$f":"IF($B8126=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8126,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8126,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B8126=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8126,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8126,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"58,1840900%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 92003"},"SINAPI","92003","TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",null,"58,52",null,"CR",{"$f":"IF($B8131=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8131,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8131,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B8131=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8131,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8131,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"56,5708419%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 92004"},"SINAPI","92004","TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",null,"67,03",null,"CR",{"$f":"IF($B8132=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8132,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8132,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B8132=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8132,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8132,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"60,4515551%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 92009"},"SINAPI","92009","TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",null,"61,57",null,"CR",{"$f":"IF($B8137=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8137,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8137,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B8137=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8137,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8137,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,6034511%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 92014"},"SINAPI","92014","TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",null,"63,97",null,"CR",{"$f":"IF($B8142=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8142,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8142,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B8142=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8142,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8142,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"54,2624746%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 92020"},"SINAPI","92020","TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (6 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",null,"124,83",null,"CR",{"$f":"IF($B8148=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8148,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8148,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B8148=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8148,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8148,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"53,4343192%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 92025"},"SINAPI","92025","INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",null,"85,31",null,"CR",{"$f":"IF($B8153=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8153,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8153,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B8153=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8153,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8153,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"58,9617102%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 92029"},"SINAPI","92029","INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",null,"68,20",null,"CR",{"$f":"IF($B8157=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8157,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8157,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B8157=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8157,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8157,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"59,4121970%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 97596"},"SINAPI","97596","SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024","UN",null,"78,67",null,"AS",{"$f":"IF($B8165=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8165,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8165,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B8165=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8165,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8165,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,1519277%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 97610"},"SINAPI","97610","LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024","UN",null,"16,95",null,"CR",{"$f":"IF($B8170=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8170,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8170,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B8170=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8170,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8170,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,1137440%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101490"},"SINAPI","101490","ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS","UN",null,"1.777,78",null,"AS",{"$f":"IF($B8176=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8176,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8176,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B8176=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8176,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8176,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,8427058%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101495"},"SINAPI","101495","ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS","UN",null,"1.778,58",null,"AS",{"$f":"IF($B8181=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8181,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8181,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B8181=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8181,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8181,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,5911373%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101500"},"SINAPI","101500","ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS","UN",null,"2.402,40",null,"AS",{"$f":"IF($B8186=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8186,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8186,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B8186=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8186,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8186,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,6104340%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101506"},"SINAPI","101506","ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS","UN",null,"2.323,79",null,"AS",{"$f":"IF($B8192=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8192,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8192,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B8192=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8192,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8192,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,7107499%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101511"},"SINAPI","101511","ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020","UN",null,"2.367,20",null,"AS",{"$f":"IF($B8197=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8197,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8197,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B8197=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8197,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8197,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,5185146%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101512"},"SINAPI","101512","ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020","UN",null,"2.661,53",null,"AS",{"$f":"IF($B8198=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8198,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8198,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B8198=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8198,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8198,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,8616493%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101517"},"SINAPI","101517","ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS","UN",null,"851,96",null,"CR",{"$f":"IF($B8203=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8203,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8203,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B8203=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8203,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8203,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,1249897%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101522"},"SINAPI","101522","ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS","UN",null,"1.400,37",null,"CR",{"$f":"IF($B8208=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8208,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8208,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B8208=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8208,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8208,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,3224569%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101529"},"SINAPI","101529","ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS","UN",null,"1.340,76",null,"CR",{"$f":"IF($B8215=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8215,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8215,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B8215=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8215,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8215,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,0377722%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101534"},"SINAPI","101534","ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020","UN",null,"1.612,45",null,"CR",{"$f":"IF($B8220=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8220,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8220,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B8220=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8220,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8220,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,6033005%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101539"},"SINAPI","101539","ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 2 ESTRIBOS E 2 ISOLADORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020","UN",null,"106,16",null,"AS",{"$f":"IF($B8225=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8225,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8225,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B8225=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8225,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8225,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,9839773%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101545"},"SINAPI","101545","ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 4 ESTRIBOS, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020","UN",null,"200,18",null,"AS",{"$f":"IF($B8231=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8231,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8231,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B8231=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8231,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8231,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,8792543%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101553"},"SINAPI","101553","ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM  AÇO GALVANIZADO, AWG 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020","UN",null,"22,97",null,"CR",{"$f":"IF($B8236=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8236,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8236,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B8236=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8236,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8236,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,1780104%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101562"},"SINAPI","101562","CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020","M",null,"27,89",null,"CR",{"$f":"IF($B8242=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8242,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8242,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B8242=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8242,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8242,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,3229278%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101568"},"SINAPI","101568","CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020","M",null,"138,03",null,"CR",{"$f":"IF($B8247=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8247,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8247,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B8247=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8247,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8247,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0797043%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101637"},"SINAPI","101637","BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020","UN",null,"159,32",null,"AS",{"$f":"IF($B8252=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8252,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8252,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B8252=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8252,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8252,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,7769399%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101657"},"SINAPI","101657","LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020","UN",null,"393,79",null,"CR",{"$f":"IF($B8258=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8258,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8258,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B8258=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8258,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8258,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,6525163%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101663"},"SINAPI","101663","ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020","UN",null,"34,67",null,"CR",{"$f":"IF($B8263=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8263,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8263,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B8263=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8263,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8263,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"61,3629801%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101665"},"SINAPI","101665","ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020","UN",null,"42,72",null,"CR",{"$f":"IF($B8265=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8265,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8265,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B8265=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8265,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8265,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,7891283%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 100582"},"SINAPI","100582","ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10,5 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,65 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019","UN",null,"788,10",null,"CR",{"$f":"IF($B8270=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8270,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8270,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B8270=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8270,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8270,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,5385474%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 100587"},"SINAPI","100587","ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 13 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,9 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019","UN",null,"817,01",null,"CR",{"$f":"IF($B8275=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8275,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8275,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B8275=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8275,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8275,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,4916816%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 100593"},"SINAPI","100593","ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 15 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2,1 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019","UN",null,"964,75",null,"CR",{"$f":"IF($B8281=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8281,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8281,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B8281=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8281,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8281,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,9451603%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 100598"},"SINAPI","100598","ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 20 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019","UN",null,"1.479,76",null,"CR",{"$f":"IF($B8286=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8286,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8286,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B8286=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8286,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8286,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,4896930%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 100603"},"SINAPI","100603","ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019","UN",null,"1.788,97",null,"CR",{"$f":"IF($B8291=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8291,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8291,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B8291=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8291,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8291,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,3304185%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 100609"},"SINAPI","100609","ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10,5 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,65 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019","UN",null,"1.900,03",null,"CR",{"$f":"IF($B8297=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8297,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8297,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B8297=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8297,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8297,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,6253434%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 100614"},"SINAPI","100614","ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL DE 400 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,8 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019","UN",null,"1.058,15",null,"CR",{"$f":"IF($B8302=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8302,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8302,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B8302=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8302,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8302,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,9613941%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 100620"},"SINAPI","100620","POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019","UN",null,"2.817,18",null,"AS",{"$f":"IF($B8308=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8308,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8308,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B8308=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8308,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8308,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,3826405%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 97605"},"SINAPI","97605","LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024","UN",null,"87,97",null,"AS",{"$f":"IF($B8312=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8312,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8312,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B8312=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8312,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8312,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,6234357%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 102107"},"SINAPI","102107","TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 225 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020","UN",null,"34.952,83",null,"AS",{"$f":"IF($B8319=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8319,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8319,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B8319=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8319,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8319,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,6888552%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 103656"},"SINAPI","103656","TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 1000 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM SOLO (NÃO INCLUSO ABRIGO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2022","UN",null,"126.036,07",null,"AS",{"$f":"IF($B8325=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8325,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8325,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B8325=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8325,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8325,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,6708247%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 96977"},"SINAPI","96977","CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023","M",null,"63,80",null,"CR",{"$f":"IF($B8330=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8330,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8330,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B8330=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8330,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8330,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,9656362%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 96978"},"SINAPI","96978","CORDOALHA DE COBRE NU 70 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023","M",null,"84,04",null,"CR",{"$f":"IF($B8331=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8331,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8331,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B8331=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8331,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8331,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,7271644%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 96987"},"SINAPI","96987","BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½\"  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023","UN",null,"136,17",null,"AS",{"$f":"IF($B8336=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8336,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8336,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B8336=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8336,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8336,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,1763410%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 104749"},"SINAPI","104749","CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023","UN",null,"22,15",null,"CR",{"$f":"IF($B8341=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8341,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8341,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B8341=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8341,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8341,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,7086542%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 104755"},"SINAPI","104755","CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 95 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023","UN",null,"44,16",null,"CR",{"$f":"IF($B8347=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8347,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8347,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B8347=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8347,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8347,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,3874773%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 104760"},"SINAPI","104760","FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023","UN",null,"80,48",null,"CR",{"$f":"IF($B8352=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8352,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8352,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B8352=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8352,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8352,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"88,9939063%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 104765"},"SINAPI","104765","SUPORTE PARA 4 ELETRODUTOS, ESPAÇADO A CADA 80 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 42 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETRODUTO FIXADO. AF_09/2023","M",null,"20,52",null,"AS",{"$f":"IF($B8357=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8357,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8357,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B8357=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8357,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8357,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"60,3810455%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 104772"},"SINAPI","104772","FURO MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023","UN",null,"3,41",null,"CR",{"$f":"IF($B8361=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8361,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8361,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B8361=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8361,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8361,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"90,1492538%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101906"},"SINAPI","101906","EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE","UN",null,"691,18",null,"CR",{"$f":"IF($B8369=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8369,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8369,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B8369=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8369,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8369,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,3410504%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101912"},"SINAPI","101912","ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2\", ADAPTADOR STORZ 2 1/2\", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2\" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",null,"1.734,78",null,"CR",{"$f":"IF($B8375=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8375,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8375,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B8375=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8375,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8375,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,2895355%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101917"},"SINAPI","101917","MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",null,"171,06",null,"AS",{"$f":"IF($B8380=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8380,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8380,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B8380=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8380,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8380,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,9195859%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 98265"},"SINAPI","98265","CABO TELEFÔNICO CCI-50 5 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M",null,"7,97",null,"CR",{"$f":"IF($B8385=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8385,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8385,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B8385=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8385,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8385,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,2010114%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 98271"},"SINAPI","98271","CABO TELEFÔNICO CI-50 75 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M",null,"60,60",null,"CR",{"$f":"IF($B8391=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8391,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8391,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B8391=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8391,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8391,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,2309217%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 98276"},"SINAPI","98276","CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M",null,"9,90",null,"CR",{"$f":"IF($B8396=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8396,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8396,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B8396=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8396,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8396,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,2926829%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 98281"},"SINAPI","98281","CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M",null,"11,05",null,"CR",{"$f":"IF($B8401=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8401,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8401,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B8401=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8401,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8401,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"74,3846856%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 98282"},"SINAPI","98282","CABO TELEFÔNICO CCI-50 3 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M",null,"11,31",null,"CR",{"$f":"IF($B8402=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8402,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8402,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B8402=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8402,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8402,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"73,8010658%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 98287"},"SINAPI","98287","CABO TELEFÔNICO CCI-50 1 PAR, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M",null,"1,86",null,"CR",{"$f":"IF($B8407=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8407,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8407,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B8407=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8407,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8407,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,9273743%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 98402"},"SINAPI","98402","CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 30 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M",null,"29,89",null,"CR",{"$f":"IF($B8416=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8416,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8416,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B8416=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8416,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8416,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,0992622%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 100560"},"SINAPI","100560","QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","UN",null,"120,87",null,"CR",{"$f":"IF($B8419=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8419,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8419,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B8419=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8419,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8419,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,9222231%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101798"},"SINAPI","101798","TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020","UN",null,"262,33",null,"AS",{"$f":"IF($B8424=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8424,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8424,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B8424=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8424,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8424,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,9469549%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 103247"},"SINAPI","103247","AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE","UN",null,"3.012,69",null,"AS",{"$f":"IF($B8430=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8430,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8430,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B8430=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8430,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8430,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,3576542%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 103252"},"SINAPI","103252","AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE","UN",null,"3.829,22",null,"AS",{"$f":"IF($B8435=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8435,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8435,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B8435=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8435,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8435,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,7073405%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 103258"},"SINAPI","103258","AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PSE","UN",null,"12.408,57",null,"AS",{"$f":"IF($B8441=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8441,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8441,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B8441=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8441,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8441,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,8015070%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 103263"},"SINAPI","103263","AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 48000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE","UN",null,"19.397,54",null,"AS",{"$f":"IF($B8446=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8446,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8446,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B8446=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8446,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8446,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,5779974%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 103268"},"SINAPI","103268","AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 18000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE","UN",null,"8.231,28",null,"AS",{"$f":"IF($B8451=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8451,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8451,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B8451=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8451,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8451,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,7144247%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 103274"},"SINAPI","103274","AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 48000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE","UN",null,"15.216,77",null,"AS",{"$f":"IF($B8457=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8457,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8457,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B8457=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8457,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8457,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,1721629%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 103288"},"SINAPI","103288","RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA PARA TUBOS DE SPLIT PAREDE DE 9000 A 24000 BTUS/H. AF_11/2021","UN",null,"17,47",null,"CR",{"$f":"IF($B8462=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8462,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8462,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B8462=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8462,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8462,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"80,8027924%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101936"},"SINAPI","101936","INSTALAÇÃO DE TUBOS E CONEXÕES, EM AÇO/FERRO GALVANIZADO, PARA O CENTRO DE MEDIÇÃO DE GÁS DE EDIFÍCIO RESIDENCIAL, COM 4 PAVIMENTOS, 16 UNIDADES HABITACIONAIS, DN 32 (1 1/4\") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",null,"8.810,23",null,"AS",{"$f":"IF($B8467=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8467,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8467,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B8467=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8467,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8467,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,3814269%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 98294"},"SINAPI","98294","CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M",null,"8,00",null,"CR",{"$f":"IF($B8469=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8469,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8469,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B8469=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8469,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8469,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,0300751%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 98299"},"SINAPI","98299","CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6A, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M",null,"26,54",null,"CR",{"$f":"IF($B8474=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8474,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8474,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B8474=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8474,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8474,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,0955799%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 98306"},"SINAPI","98306","BLOCO DE ENGATE RÁPIDO PARA BASTIDOR TIPO M10 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","UN",null,"73,66",null,"AS",{"$f":"IF($B8480=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8480,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8480,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B8480=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8480,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8480,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"53,5952155%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 100554"},"SINAPI","100554","CABO COAXIAL RG59 95% - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M",null,"6,96",null,"CR",{"$f":"IF($B8485=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8485,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8485,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B8485=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8485,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8485,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"59,1895804%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 89401"},"SINAPI","89401","TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","M",null,"11,57",null,"CR",{"$f":"IF($B8490=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8490,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8490,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B8490=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8490,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8490,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"59,8958334%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 89449"},"SINAPI","89449","TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","M",null,"17,35",null,"CR",{"$f":"IF($B8496=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8496,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8496,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B8496=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8496,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8496,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,8729792%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 89509"},"SINAPI","89509","TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","M",null,"22,88",null,"CR",{"$f":"IF($B8501=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8501,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8501,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B8501=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8501,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8501,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,9807186%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 89633"},"SINAPI","89633","TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","M",null,"26,03",null,"CR",{"$f":"IF($B8507=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8507,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8507,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B8507=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8507,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8507,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"53,6209554%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 89712"},"SINAPI","89712","TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","M",null,"28,53",null,"CR",{"$f":"IF($B8512=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8512,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8512,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B8512=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8512,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8512,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"56,4697610%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 89717"},"SINAPI","89717","TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","M",null,"37,96",null,"CR",{"$f":"IF($B8516=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8516,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8516,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B8516=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8516,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8516,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,8496042%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 89848"},"SINAPI","89848","TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","M",null,"27,96",null,"CR",{"$f":"IF($B8524=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8524,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8524,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B8524=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8524,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8524,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,3691756%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 92277"},"SINAPI","92277","TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 35 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","M",null,"104,32",null,"AS",{"$f":"IF($B8529=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8529,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8529,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B8529=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8529,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8529,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,4525750%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 92282"},"SINAPI","92282","TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","M",null,"126,50",null,"AS",{"$f":"IF($B8534=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8534,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8534,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B8534=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8534,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8534,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,0760714%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 92283"},"SINAPI","92283","TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 35 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","M",null,"172,74",null,"AS",{"$f":"IF($B8535=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8535,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8535,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B8535=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8535,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8535,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,6873624%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 92306"},"SINAPI","92306","TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","M",null,"63,36",null,"AS",{"$f":"IF($B8540=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8540,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8540,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B8540=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8540,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8540,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,4980249%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 92321"},"SINAPI","92321","TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","M",null,"86,27",null,"AS",{"$f":"IF($B8546=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8546,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8546,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B8546=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8546,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8546,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,5675832%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 92335"},"SINAPI","92335","TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2\"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M",null,"85,15",null,"CR",{"$f":"IF($B8551=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8551,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8551,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B8551=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8551,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8551,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,7344300%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 92341"},"SINAPI","92341","TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M",null,"97,33",null,"CR",{"$f":"IF($B8556=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8556,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8556,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B8556=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8556,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8556,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,8277989%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 92362"},"SINAPI","92362","TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M",null,"232,19",null,"CR",{"$f":"IF($B8562=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8562,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8562,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B8562=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8562,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8562,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,3733034%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 92366"},"SINAPI","92366","TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M",null,"82,25",null,"CR",{"$f":"IF($B8565=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8565,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8565,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B8565=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8565,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8565,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,2075471%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 92652"},"SINAPI","92652","TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M",null,"57,51",null,"CR",{"$f":"IF($B8573=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8573,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8573,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B8573=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8573,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8573,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,1643454%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 92688"},"SINAPI","92688","TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M",null,"39,34",null,"CR",{"$f":"IF($B8579=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8579,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8579,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B8579=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8579,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8579,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,1716322%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 94463"},"SINAPI","94463","TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 MM (2 1/2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","M",null,"112,13",null,"CR",{"$f":"IF($B8584=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8584,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8584,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B8584=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8584,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8584,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,9286033%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 94648"},"SINAPI","94648","TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE  25MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","M",null,"6,80",null,"CR",{"$f":"IF($B8590=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8590,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8590,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B8590=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8590,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8590,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,3703703%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 94653"},"SINAPI","94653","TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","M",null,"54,88",null,"CR",{"$f":"IF($B8595=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8595,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8595,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B8595=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8595,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8595,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,5914567%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 94718"},"SINAPI","94718","TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","M",null,"40,58",null,"CR",{"$f":"IF($B8600=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8600,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8600,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B8600=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8600,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8600,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,3600493%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 94719"},"SINAPI","94719","TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","M",null,"54,12",null,"CR",{"$f":"IF($B8601=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8601,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8601,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B8601=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8601,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8601,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,0836108%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 95697"},"SINAPI","95697","TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M",null,"118,09",null,"CR",{"$f":"IF($B8606=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8606,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8606,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B8606=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8606,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8606,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,2876874%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 96647"},"SINAPI","96647","TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","M",null,"27,03",null,"AS",{"$f":"IF($B8612=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8612,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8612,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B8612=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8612,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8612,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,9621380%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 96673"},"SINAPI","96673","TUBO, PPR, DN 75, CLASSE PN 12,  INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","M",null,"71,65",null,"AS",{"$f":"IF($B8620=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8620,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8620,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B8620=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8620,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8620,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,4070969%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 96676"},"SINAPI","96676","TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","M",null,"24,45",null,"AS",{"$f":"IF($B8623=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8623,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8623,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B8623=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8623,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8623,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,1346469%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 96682"},"SINAPI","96682","TUBO, PPR, DN 90, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","M",null,"237,28",null,"AS",{"$f":"IF($B8629=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8629,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8629,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B8629=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8629,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8629,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,4903671%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 96721"},"SINAPI","96721","TUBO, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 12,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","M",null,"23,81",null,"AS",{"$f":"IF($B8634=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8634,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8634,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B8634=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8634,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8634,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,2426284%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 96726"},"SINAPI","96726","TUBO, PPR, DN 110 MM, CLASSE PN 12,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","M",null,"176,04",null,"AS",{"$f":"IF($B8639=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8639,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8639,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B8639=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8639,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8639,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,2353810%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 96732"},"SINAPI","96732","TUBO, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","M",null,"105,37",null,"AS",{"$f":"IF($B8645=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8645,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8645,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B8645=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8645,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8645,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,2400531%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 96799"},"SINAPI","96799","TUBO, PEX, MONOCAMADA, DN 20, INSTALADO EM RAMAL/SUB-RAMAL OU DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","M",null,"10,47",null,"AS",{"$f":"IF($B8650=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8650,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8650,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B8650=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8650,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8650,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,3461538%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 97330"},"SINAPI","97330","TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8\", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",null,"67,71",null,"AS",{"$f":"IF($B8656=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8656,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8656,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B8656=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8656,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8656,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,7464143%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 97335"},"SINAPI","97335","TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","M",null,"81,71",null,"AS",{"$f":"IF($B8661=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8661,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8661,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B8661=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8661,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8661,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,6947574%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 97337"},"SINAPI","97337","TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 35 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","M",null,"156,26",null,"AS",{"$f":"IF($B8663=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8663,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8663,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B8663=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8663,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8663,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,3045899%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 97535"},"SINAPI","97535","TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M",null,"48,01",null,"CR",{"$f":"IF($B8668=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8668,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8668,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B8668=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8668,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8668,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,3826903%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 100793"},"SINAPI","100793","TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 26, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","M",null,"33,36",null,"AS",{"$f":"IF($B8673=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8673,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8673,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B8673=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8673,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8673,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,4837935%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 100802"},"SINAPI","100802","TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 32, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","M",null,"44,97",null,"AS",{"$f":"IF($B8678=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8678,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8678,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B8678=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8678,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8678,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,5985303%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 100808"},"SINAPI","100808","TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 20, INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","M",null,"34,15",null,"AS",{"$f":"IF($B8684=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8684,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8684,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B8684=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8684,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8684,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,5575118%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101920"},"SINAPI","101920","LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, 4\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",null,"219,53",null,"AS",{"$f":"IF($B8689=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8689,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8689,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B8689=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8689,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8689,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,3173532%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101926"},"SINAPI","101926","TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, 4\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",null,"445,34",null,"AS",{"$f":"IF($B8695=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8695,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8695,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B8695=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8695,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8695,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,0432341%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101931"},"SINAPI","101931","LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4\" X 2\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",null,"256,93",null,"AS",{"$f":"IF($B8700=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8700,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8700,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B8700=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8700,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8700,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,7838206%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 103802"},"SINAPI","103802","TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","M",null,"41,95",null,"AS",{"$f":"IF($B8705=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8705,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8705,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B8705=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8705,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8705,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,7048710%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 103868"},"SINAPI","103868","TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","M",null,"53,41",null,"AS",{"$f":"IF($B8711=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8711,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8711,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B8711=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8711,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8711,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,0022501%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 103979"},"SINAPI","103979","TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","M",null,"30,82",null,"CR",{"$f":"IF($B8718=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8718,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8718,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B8718=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8718,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8718,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,9206762%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 104315"},"SINAPI","104315","TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","M",null,"17,62",null,"CR",{"$f":"IF($B8723=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8723,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8723,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B8723=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8723,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8723,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"69,7833524%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 105141"},"SINAPI","105141","BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 75 X 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",null,"30,57",null,"CR",{"$f":"IF($B8728=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8728,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8728,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B8728=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8728,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8728,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,0013106%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 105153"},"SINAPI","105153","JOELHO PPR 45 GRAUS, SOLDÁVEL, DN 63 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",null,"56,33",null,"AS",{"$f":"IF($B8733=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8733,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8733,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B8733=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8733,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8733,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,1425524%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 89358"},"SINAPI","89358","JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",null,"8,99",null,"CR",{"$f":"IF($B8734=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8734,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8734,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B8734=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8734,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8734,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"74,0201568%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 89363"},"SINAPI","89363","JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",null,"11,41",null,"CR",{"$f":"IF($B8739=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8739,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8739,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B8739=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8739,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8739,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"67,5485009%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 89368"},"SINAPI","89368","JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",null,"16,05",null,"CR",{"$f":"IF($B8744=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8744,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8744,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B8744=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8744,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8744,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"57,1696932%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 89374"},"SINAPI","89374","LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2\", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",null,"10,44",null,"CR",{"$f":"IF($B8750=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8750,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8750,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B8750=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8750,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8750,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,0173410%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 89379"},"SINAPI","89379","LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",null,"18,81",null,"CR",{"$f":"IF($B8755=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8755,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8755,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B8755=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8755,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8755,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,2000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 89385"},"SINAPI","89385","LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",null,"7,94",null,"CR",{"$f":"IF($B8761=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8761,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8761,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B8761=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8761,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8761,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"60,3295311%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 89392"},"SINAPI","89392","CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",null,"24,33",null,"CR",{"$f":"IF($B8767=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8767,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8767,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B8767=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8767,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8767,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,1030502%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 89397"},"SINAPI","89397","TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",null,"16,11",null,"CR",{"$f":"IF($B8772=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8772,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8772,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B8772=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8772,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8772,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"59,3030492%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 89406"},"SINAPI","89406","CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",null,"9,64",null,"CR",{"$f":"IF($B8778=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8778,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8778,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B8778=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8778,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8778,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"61,7554859%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 89411"},"SINAPI","89411","CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",null,"11,38",null,"CR",{"$f":"IF($B8783=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8783,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8783,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B8783=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8783,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8783,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"60,5123675%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 89417"},"SINAPI","89417","LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",null,"6,12",null,"CR",{"$f":"IF($B8789=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8789,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8789,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B8789=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8789,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8789,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"64,7446458%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 89424"},"SINAPI","89424","LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",null,"7,23",null,"CR",{"$f":"IF($B8794=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8794,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8794,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B8794=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8794,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8794,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"63,6871509%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 89429"},"SINAPI","89429","ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",null,"6,76",null,"CR",{"$f":"IF($B8799=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8799,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8799,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B8799=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8799,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8799,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"63,3781764%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 89430"},"SINAPI","89430","CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",null,"12,81",null,"CR",{"$f":"IF($B8800=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8800,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8800,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B8800=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8800,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8800,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,7927786%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 89435"},"SINAPI","89435","UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",null,"20,69",null,"CR",{"$f":"IF($B8805=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8805,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8805,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B8805=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8805,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8805,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,3922518%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 89440"},"SINAPI","89440","TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",null,"13,43",null,"CR",{"$f":"IF($B8810=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8810,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8810,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B8810=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8810,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8810,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"68,3895132%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 89485"},"SINAPI","89485","JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",null,"6,68",null,"CR",{"$f":"IF($B8816=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8816,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8816,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B8816=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8816,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8816,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"53,6144579%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 89496"},"SINAPI","89496","CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",null,"10,82",null,"CR",{"$f":"IF($B8822=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8822,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8822,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B8822=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8822,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8822,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,2042711%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 89502"},"SINAPI","89502","JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",null,"17,51",null,"CR",{"$f":"IF($B8828=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8828,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8828,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B8828=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8828,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8828,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,7124856%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 89507"},"SINAPI","89507","CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",null,"45,21",null,"CR",{"$f":"IF($B8833=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8833,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8833,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B8833=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8833,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8833,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,8180810%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 89516"},"SINAPI","89516","JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN",null,"8,40",null,"CR",{"$f":"IF($B8838=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8838,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8838,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B8838=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8838,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8838,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,4688995%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 89522"},"SINAPI","89522","JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN",null,"27,75",null,"CR",{"$f":"IF($B8844=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8844,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8844,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B8844=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8844,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8844,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,1242774%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 89527"},"SINAPI","89527","CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",null,"55,56",null,"CR",{"$f":"IF($B8849=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8849,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8849,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B8849=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8849,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8849,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,8356164%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 89532"},"SINAPI","89532","LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",null,"7,38",null,"CR",{"$f":"IF($B8854=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8854,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8854,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B8854=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8854,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8854,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,9673024%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 89544"},"SINAPI","89544","LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN",null,"8,29",null,"CR",{"$f":"IF($B8860=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8860,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8860,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B8860=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8860,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8860,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,1515151%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 89549"},"SINAPI","89549","REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN",null,"17,72",null,"CR",{"$f":"IF($B8865=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8865,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8865,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B8865=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8865,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8865,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,7142048%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 89555"},"SINAPI","89555","CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",null,"20,64",null,"CR",{"$f":"IF($B8871=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8871,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8871,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B8871=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8871,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8871,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,0913508%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 89556"},"SINAPI","89556","LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN",null,"36,92",null,"CR",{"$f":"IF($B8872=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8872,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8872,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B8872=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8872,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8872,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,7200217%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 89561"},"SINAPI","89561","JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN",null,"14,44",null,"CR",{"$f":"IF($B8877=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8877,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8877,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B8877=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8877,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8877,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,0598469%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 89567"},"SINAPI","89567","JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN",null,"73,58",null,"CR",{"$f":"IF($B8883=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8883,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8883,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B8883=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8883,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8883,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,7759042%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 89572"},"SINAPI","89572","ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",null,"9,01",null,"CR",{"$f":"IF($B8888=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8888,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8888,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B8888=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8888,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8888,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,6424581%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 89581"},"SINAPI","89581","JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022","UN",null,"32,32",null,"CR",{"$f":"IF($B8894=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8894,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8894,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B8894=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8894,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8894,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,1543707%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 89587"},"SINAPI","89587","CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022","UN",null,"47,95",null,"CR",{"$f":"IF($B8899=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8899,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8899,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B8899=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8899,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8899,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,7802840%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 89594"},"SINAPI","89594","UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",null,"34,24",null,"CR",{"$f":"IF($B8904=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8904,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8904,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B8904=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8904,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8904,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,4414519%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 89600"},"SINAPI","89600","LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022","UN",null,"24,42",null,"CR",{"$f":"IF($B8910=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8910,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8910,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B8910=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8910,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8910,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,9326765%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 89612"},"SINAPI","89612","UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",null,"152,47",null,"CR",{"$f":"IF($B8915=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8915,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8915,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B8915=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8915,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8915,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,0553842%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 89622"},"SINAPI","89622","TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",null,"14,52",null,"CR",{"$f":"IF($B8922=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8922,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8922,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B8922=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8922,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8922,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,4201796%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 89627"},"SINAPI","89627","TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",null,"20,49",null,"CR",{"$f":"IF($B8927=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8927,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8927,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B8927=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8927,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8927,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,5171400%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 89632"},"SINAPI","89632","TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",null,"116,22",null,"CR",{"$f":"IF($B8932=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8932,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8932,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B8932=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8932,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8932,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,3581883%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 89637"},"SINAPI","89637","JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",null,"11,25",null,"CR",{"$f":"IF($B8933=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8933,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8933,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B8933=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8933,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8933,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,6422182%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 89642"},"SINAPI","89642","JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",null,"15,92",null,"CR",{"$f":"IF($B8938=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8938,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8938,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B8938=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8938,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8938,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,3253467%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 89647"},"SINAPI","89647","JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",null,"20,53",null,"CR",{"$f":"IF($B8943=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8943,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8943,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B8943=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8943,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8943,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,5273437%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 89653"},"SINAPI","89653","LUVA DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN15MM X 1/2\", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",null,"16,18",null,"CR",{"$f":"IF($B8949=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8949,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8949,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B8949=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8949,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8949,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,9671011%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 89658"},"SINAPI","89658","LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",null,"10,35",null,"CR",{"$f":"IF($B8954=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8954,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8954,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B8954=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8954,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8954,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,5252918%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 89664"},"SINAPI","89664","CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",null,"16,60",null,"CR",{"$f":"IF($B8960=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8960,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8960,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B8960=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8960,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8960,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,3121597%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 89670"},"SINAPI","89670","LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",null,"14,75",null,"CR",{"$f":"IF($B8965=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8965,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8965,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B8965=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8965,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8965,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,5765827%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 89676"},"SINAPI","89676","CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",null,"33,18",null,"CR",{"$f":"IF($B8971=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8971,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8971,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B8971=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8971,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8971,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,0326086%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 89682"},"SINAPI","89682","LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",null,"29,67",null,"CR",{"$f":"IF($B8977=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8977,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8977,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B8977=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8977,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8977,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,9709753%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 89687"},"SINAPI","89687","TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022","UN",null,"49,92",null,"CR",{"$f":"IF($B8982=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8982,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8982,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B8982=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8982,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8982,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,4255916%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 89693"},"SINAPI","89693","TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022","UN",null,"75,21",null,"CR",{"$f":"IF($B8987=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8987,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8987,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B8987=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8987,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8987,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,4509516%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 89699"},"SINAPI","89699","JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022","UN",null,"183,97",null,"CR",{"$f":"IF($B8993=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8993,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8993,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B8993=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8993,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8993,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,8387798%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 89704"},"SINAPI","89704","TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022","UN",null,"141,42",null,"CR",{"$f":"IF($B8998=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8998,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8998,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B8998=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8998,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8998,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,3053197%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 89705"},"SINAPI","89705","TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",null,"26,73",null,"CR",{"$f":"IF($B8999=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8999,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8999,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B8999=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8999,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8999,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,4853713%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 89721"},"SINAPI","89721","CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",null,"16,11",null,"CR",{"$f":"IF($B9004=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9004,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9004,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B9004=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9004,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9004,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,1277258%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 89727"},"SINAPI","89727","CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",null,"23,63",null,"CR",{"$f":"IF($B9009=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9009,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9009,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B9009=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9009,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9009,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,4940577%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 89733"},"SINAPI","89733","CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN",null,"22,86",null,"CR",{"$f":"IF($B9015=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9015,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9015,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B9015=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9015,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9015,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,4958315%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 89738"},"SINAPI","89738","LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",null,"16,09",null,"CR",{"$f":"IF($B9020=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9020,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9020,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B9020=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9020,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9020,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,0761072%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 89744"},"SINAPI","89744","JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN",null,"27,47",null,"CR",{"$f":"IF($B9026=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9026,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9026,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B9026=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9026,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9026,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,4874041%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 89752"},"SINAPI","89752","LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN",null,"8,29",null,"CR",{"$f":"IF($B9032=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9032,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9032,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B9032=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9032,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9032,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,7661389%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 89757"},"SINAPI","89757","UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",null,"27,60",null,"CR",{"$f":"IF($B9037=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9037,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9037,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B9037=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9037,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9037,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,9245283%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 89763"},"SINAPI","89763","CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",null,"49,20",null,"CR",{"$f":"IF($B9043=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9043,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9043,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B9043=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9043,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9043,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,4413680%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 89769"},"SINAPI","89769","TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",null,"51,59",null,"CR",{"$f":"IF($B9048=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9048,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9048,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B9048=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9048,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9048,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,6319875%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 89778"},"SINAPI","89778","LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN",null,"18,48",null,"CR",{"$f":"IF($B9053=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9053,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9053,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B9053=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9053,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9053,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,1439435%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 89784"},"SINAPI","89784","TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN",null,"24,18",null,"CR",{"$f":"IF($B9059=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9059,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9059,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B9059=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9059,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9059,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,4806973%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 89789"},"SINAPI","89789","JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",null,"59,53",null,"CR",{"$f":"IF($B9064=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9064,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9064,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B9064=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9064,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9064,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,5708039%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 89790"},"SINAPI","89790","JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",null,"135,28",null,"CR",{"$f":"IF($B9065=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9065,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9065,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B9065=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9065,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9065,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,7149829%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 89803"},"SINAPI","89803","CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022","UN",null,"16,92",null,"CR",{"$f":"IF($B9075=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9075,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9075,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B9075=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9075,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9075,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,1895734%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 89804"},"SINAPI","89804","CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022","UN",null,"18,88",null,"CR",{"$f":"IF($B9076=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9076,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9076,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B9076=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9076,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9076,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,1295116%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 89810"},"SINAPI","89810","JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022","UN",null,"29,64",null,"CR",{"$f":"IF($B9082=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9082,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9082,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B9082=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9082,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9082,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,0395403%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 89815"},"SINAPI","89815","LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",null,"25,85",null,"CR",{"$f":"IF($B9087=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9087,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9087,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B9087=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9087,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9087,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,1705426%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 89821"},"SINAPI","89821","LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022","UN",null,"19,42",null,"CR",{"$f":"IF($B9092=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9092,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9092,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B9092=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9092,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9092,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,7387712%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 89827"},"SINAPI","89827","JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022","UN",null,"18,37",null,"CR",{"$f":"IF($B9098=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9098,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9098,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B9098=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9098,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9098,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,5068268%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 89832"},"SINAPI","89832","BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM X 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",null,"37,13",null,"CR",{"$f":"IF($B9103=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9103,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9103,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B9103=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9103,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9103,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,6939875%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 89838"},"SINAPI","89838","LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",null,"130,06",null,"CR",{"$f":"IF($B9109=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9109,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9109,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B9109=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9109,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9109,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,6615384%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 89844"},"SINAPI","89844","TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN  42MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",null,"56,97",null,"CR",{"$f":"IF($B9114=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9114,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9114,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B9114=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9114,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9114,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,9327007%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 89851"},"SINAPI","89851","JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN",null,"33,10",null,"CR",{"$f":"IF($B9119=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9119,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9119,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B9119=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9119,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9119,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,3600605%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 89856"},"SINAPI","89856","LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN",null,"21,72",null,"CR",{"$f":"IF($B9124=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9124,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9124,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B9124=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9124,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9124,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,0683918%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 89869"},"SINAPI","89869","TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN",null,"11,40",null,"CR",{"$f":"IF($B9131=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9131,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9131,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B9131=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9131,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9131,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"65,6360425%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 92287"},"SINAPI","92287","COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",null,"18,37",null,"AS",{"$f":"IF($B9136=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9136,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9136,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B9136=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9136,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9136,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,4529540%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 92288"},"SINAPI","92288","COTOVELO EM COBRE, DN 28 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",null,"28,78",null,"AS",{"$f":"IF($B9137=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9137,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9137,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B9137=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9137,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9137,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,1253481%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 92293"},"SINAPI","92293","LUVA EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",null,"10,49",null,"AS",{"$f":"IF($B9142=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9142,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9142,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B9142=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9142,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9142,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,5988483%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 92299"},"SINAPI","92299","TE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",null,"24,17",null,"AS",{"$f":"IF($B9148=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9148,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9148,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B9148=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9148,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9148,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,8132780%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 92304"},"SINAPI","92304","TE EM COBRE, DN 66 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",null,"445,77",null,"AS",{"$f":"IF($B9153=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9153,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9153,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B9153=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9153,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9153,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,2001346%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 92315"},"SINAPI","92315","LUVA EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",null,"13,73",null,"AS",{"$f":"IF($B9158=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9158,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9158,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B9158=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9158,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9158,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,2823701%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 92327"},"SINAPI","92327","COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",null,"26,78",null,"AS",{"$f":"IF($B9164=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9164,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9164,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B9164=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9164,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9164,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,1991017%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 92330"},"SINAPI","92330","LUVA EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",null,"16,14",null,"AS",{"$f":"IF($B9167=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9167,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9167,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B9167=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9167,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9167,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,9414694%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 92348"},"SINAPI","92348","NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",null,"142,13",null,"AS",{"$f":"IF($B9176=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9176,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9176,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B9176=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9176,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9176,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,9585415%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 92353"},"SINAPI","92353","JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",null,"162,55",null,"AS",{"$f":"IF($B9181=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9181,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9181,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B9181=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9181,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9181,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,7281678%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 92358"},"SINAPI","92358","TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",null,"276,80",null,"AS",{"$f":"IF($B9186=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9186,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9186,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B9186=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9186,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9186,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,6938642%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 92374"},"SINAPI","92374","LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",null,"59,53",null,"AS",{"$f":"IF($B9192=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9192,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9192,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B9192=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9192,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9192,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,4701429%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 92379"},"SINAPI","92379","NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",null,"146,15",null,"AS",{"$f":"IF($B9197=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9197,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9197,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B9197=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9197,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9197,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,6477233%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 92384"},"SINAPI","92384","JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",null,"73,56",null,"AS",{"$f":"IF($B9202=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9202,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9202,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B9202=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9202,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9202,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"54,9537290%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 92385"},"SINAPI","92385","JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",null,"90,61",null,"AS",{"$f":"IF($B9203=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9203,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9203,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B9203=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9203,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9203,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,7352258%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 92390"},"SINAPI","92390","JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",null,"165,53",null,"AS",{"$f":"IF($B9208=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9208,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9208,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B9208=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9208,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9208,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,7221248%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 92640"},"SINAPI","92640","TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",null,"148,91",null,"AS",{"$f":"IF($B9214=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9214,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9214,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B9214=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9214,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9214,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,7008667%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 92662"},"SINAPI","92662","LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",null,"45,47",null,"AS",{"$f":"IF($B9222=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9222,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9222,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B9222=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9222,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9222,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,4889867%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 92665"},"SINAPI","92665","NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",null,"83,71",null,"AS",{"$f":"IF($B9225=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9225,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9225,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B9225=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9225,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9225,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,0406455%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 92671"},"SINAPI","92671","JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",null,"60,53",null,"AS",{"$f":"IF($B9231=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9231,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9231,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B9231=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9231,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9231,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,8676592%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 92676"},"SINAPI","92676","JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",null,"87,52",null,"AS",{"$f":"IF($B9236=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9236,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9236,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B9236=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9236,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9236,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,3779302%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 92682"},"SINAPI","92682","TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",null,"74,01",null,"AS",{"$f":"IF($B9242=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9242,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9242,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B9242=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9242,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9242,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,3883180%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 92692"},"SINAPI","92692","NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",null,"16,43",null,"AS",{"$f":"IF($B9247=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9247,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9247,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B9247=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9247,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9247,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"53,2641855%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 92697"},"SINAPI","92697","LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",null,"42,95",null,"AS",{"$f":"IF($B9252=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9252,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9252,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B9252=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9252,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9252,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"56,7863806%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 92703"},"SINAPI","92703","JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",null,"59,28",null,"AS",{"$f":"IF($B9258=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9258,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9258,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B9258=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9258,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9258,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"61,7969938%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 92890"},"SINAPI","92890","UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",null,"229,21",null,"AS",{"$f":"IF($B9263=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9263,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9263,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B9263=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9263,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9263,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,4802950%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 92895"},"SINAPI","92895","UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",null,"151,31",null,"AS",{"$f":"IF($B9268=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9268,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9268,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B9268=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9268,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9268,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,5168947%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 92898"},"SINAPI","92898","UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",null,"54,74",null,"AS",{"$f":"IF($B9271=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9271,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9271,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B9271=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9271,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9271,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,7848911%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 92902"},"SINAPI","92902","UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",null,"211,77",null,"AS",{"$f":"IF($B9275=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9275,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9275,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B9275=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9275,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9275,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,4988427%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 92908"},"SINAPI","92908","LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2\" X 1 1/4\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",null,"81,21",null,"AS",{"$f":"IF($B9281=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9281,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9281,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B9281=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9281,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9281,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,1824232%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 92913"},"SINAPI","92913","LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3\" X 2 1/2\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",null,"160,80",null,"AS",{"$f":"IF($B9286=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9286,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9286,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B9286=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9286,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9286,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,8272987%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 92926"},"SINAPI","92926","LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4\" X 1/2\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",null,"53,48",null,"AS",{"$f":"IF($B9291=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9291,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9291,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B9291=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9291,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9291,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,4025464%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 92932"},"SINAPI","92932","LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2\" X 1 1/4\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",null,"81,15",null,"AS",{"$f":"IF($B9297=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9297,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9297,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B9297=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9297,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9297,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,1381522%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 92937"},"SINAPI","92937","LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3\" X 2\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",null,"164,82",null,"AS",{"$f":"IF($B9302=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9302,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9302,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B9302=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9302,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9302,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,4006799%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 92942"},"SINAPI","92942","LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4\" X 3/4\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",null,"41,15",null,"AS",{"$f":"IF($B9307=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9307,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9307,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B9307=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9307,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9307,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,1039688%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 92948"},"SINAPI","92948","LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2\" X 1\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",null,"64,97",null,"AS",{"$f":"IF($B9313=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9313,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9313,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B9313=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9313,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9313,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,1620705%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 92953"},"SINAPI","92953","LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3/4\" X 1/2\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",null,"28,05",null,"AS",{"$f":"IF($B9318=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9318,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9318,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B9318=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9318,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9318,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"53,5739815%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 93052"},"SINAPI","93052","JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 22 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",null,"524,38",null,"AS",{"$f":"IF($B9320=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9320,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9320,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B9320=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9320,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9320,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,5683660%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 93063"},"SINAPI","93063","JUNTA DE EXPANSÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 35 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",null,"661,27",null,"AS",{"$f":"IF($B9330=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9330,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9330,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B9330=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9330,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9330,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,7350383%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 93068"},"SINAPI","93068","BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 54 MM X 42 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",null,"63,56",null,"AS",{"$f":"IF($B9335=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9335,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9335,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B9335=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9335,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9335,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,6158450%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 93069"},"SINAPI","93069","JUNTA DE EXPANSÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 54 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",null,"1.150,16",null,"AS",{"$f":"IF($B9336=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9336,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9336,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B9336=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9336,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9336,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,6616873%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 93075"},"SINAPI","93075","COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2\", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",null,"20,75",null,"AS",{"$f":"IF($B9341=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9341,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9341,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B9341=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9341,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9341,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,9472665%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 93081"},"SINAPI","93081","CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2\", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",null,"19,42",null,"AS",{"$f":"IF($B9347=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9347,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9347,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B9347=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9347,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9347,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,3140495%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 93086"},"SINAPI","93086","JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 22 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",null,"527,62",null,"AS",{"$f":"IF($B9352=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9352,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9352,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B9352=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9352,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9352,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,0956099%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 93091"},"SINAPI","93091","BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 28 MM X 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",null,"17,77",null,"AS",{"$f":"IF($B9357=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9357,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9357,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B9357=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9357,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9357,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,6327683%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 93099"},"SINAPI","93099","CURVA EM COBRE, DN 22 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",null,"26,49",null,"AS",{"$f":"IF($B9363=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9363,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9363,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B9363=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9363,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9363,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,6840711%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 93104"},"SINAPI","93104","CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2\", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",null,"19,51",null,"AS",{"$f":"IF($B9368=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9368,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9368,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B9368=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9368,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9368,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,6337448%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 93107"},"SINAPI","93107","LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",null,"17,47",null,"AS",{"$f":"IF($B9371=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9371,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9371,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B9371=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9371,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9371,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,1983898%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 93116"},"SINAPI","93116","JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 28 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",null,"584,26",null,"AS",{"$f":"IF($B9380=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9380,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9380,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B9380=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9380,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9380,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,7374186%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 93121"},"SINAPI","93121","COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4\", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",null,"30,33",null,"AS",{"$f":"IF($B9385=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9385,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9385,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B9385=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9385,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9385,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,5731264%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 93133"},"SINAPI","93133","BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 28 MM X 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",null,"21,11",null,"AS",{"$f":"IF($B9391=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9391,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9391,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B9391=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9391,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9391,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,8435568%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 94469"},"SINAPI","94469","LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 MM (3\"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",null,"133,66",null,"AS",{"$f":"IF($B9396=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9396,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9396,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B9396=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9396,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9396,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,3335579%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 94474"},"SINAPI","94474","COTOVELO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2\"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",null,"144,93",null,"AS",{"$f":"IF($B9401=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9401,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9401,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B9401=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9401,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9401,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,1468801%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 94475"},"SINAPI","94475","COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 MM (3\"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",null,"181,12",null,"AS",{"$f":"IF($B9402=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9402,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9402,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B9402=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9402,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9402,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,0824036%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 94606"},"SINAPI","94606","LUVA EM COBRE, DN 54 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",null,"81,88",null,"AS",{"$f":"IF($B9407=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9407,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9407,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B9407=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9407,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9407,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,1649963%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 94615"},"SINAPI","94615","CURVA EM COBRE, DN 54 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",null,"157,27",null,"AS",{"$f":"IF($B9412=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9412,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9412,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B9412=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9412,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9412,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,6526275%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 94623"},"SINAPI","94623","TE EM COBRE, DN 66 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",null,"473,20",null,"AS",{"$f":"IF($B9418=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9418,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9418,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B9418=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9418,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9418,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,0818785%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 94661"},"SINAPI","94661","LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",null,"9,95",null,"CR",{"$f":"IF($B9426=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9426,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9426,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B9426=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9426,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9426,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,9393939%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 94665"},"SINAPI","94665","LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",null,"24,05",null,"CR",{"$f":"IF($B9430=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9430,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9430,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B9430=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9430,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9430,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,3969974%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 94670"},"SINAPI","94670","ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM X 4\", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",null,"68,24",null,"CR",{"$f":"IF($B9435=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9435,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9435,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B9435=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9435,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9435,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,7794074%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 94675"},"SINAPI","94675","CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",null,"12,08",null,"CR",{"$f":"IF($B9440=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9440,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9440,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B9440=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9440,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9440,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,4475873%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 94681"},"SINAPI","94681","CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",null,"47,39",null,"CR",{"$f":"IF($B9446=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9446,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9446,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B9446=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9446,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9446,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,1183431%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 94686"},"SINAPI","94686","JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",null,"239,37",null,"CR",{"$f":"IF($B9451=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9451,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9451,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B9451=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9451,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9451,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,8758096%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 94692"},"SINAPI","94692","TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",null,"19,56",null,"CR",{"$f":"IF($B9457=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9457,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9457,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B9457=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9457,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9457,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,6153846%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 94697"},"SINAPI","94697","TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",null,"85,15",null,"CR",{"$f":"IF($B9462=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9462,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9462,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B9462=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9462,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9462,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,9532259%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 94702"},"SINAPI","94702","TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM X 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",null,"181,40",null,"CR",{"$f":"IF($B9467=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9467,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9467,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B9467=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9467,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9467,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,2686814%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 94703"},"SINAPI","94703","ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4\", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",null,"19,98",null,"CR",{"$f":"IF($B9468=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9468,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9468,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B9468=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9468,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9468,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,8523355%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 94715"},"SINAPI","94715","ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM X 4\", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",null,"276,71",null,"CR",{"$f":"IF($B9475=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9475,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9475,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B9475=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9475,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9475,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,5559572%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 94727"},"SINAPI","94727","LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",null,"10,92",null,"CR",{"$f":"IF($B9479=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9479,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9479,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B9479=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9479,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9479,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,7974217%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 94733"},"SINAPI","94733","LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",null,"40,55",null,"CR",{"$f":"IF($B9485=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9485,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9485,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B9485=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9485,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9485,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,1358024%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 94739"},"SINAPI","94739","LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 114 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",null,"200,78",null,"CR",{"$f":"IF($B9490=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9490,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9490,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B9490=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9490,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9490,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,0991480%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 94746"},"SINAPI","94746","JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",null,"33,37",null,"CR",{"$f":"IF($B9496=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9496,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9496,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B9496=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9496,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9496,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,2916291%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 94756"},"SINAPI","94756","TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",null,"12,52",null,"CR",{"$f":"IF($B9501=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9501,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9501,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B9501=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9501,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9501,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,5641025%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 94761"},"SINAPI","94761","TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",null,"188,87",null,"CR",{"$f":"IF($B9506=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9506,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9506,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B9506=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9506,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9506,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,4385593%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 94767"},"SINAPI","94767","ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, CPVC, ROSCÁVEL, DN 35 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",null,"57,04",null,"CR",{"$f":"IF($B9512=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9512,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9512,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B9512=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9512,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9512,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,1642969%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 95237"},"SINAPI","95237","LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",null,"23,71",null,"CR",{"$f":"IF($B9517=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9517,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9517,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B9517=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9517,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9517,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,1416490%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 96638"},"SINAPI","96638","JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN",null,"18,18",null,"AS",{"$f":"IF($B9523=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9523,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9523,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B9523=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9523,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9523,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"72,5565987%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 96639"},"SINAPI","96639","LUVA, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN",null,"12,35",null,"AS",{"$f":"IF($B9524=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9524,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9524,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B9524=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9524,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9524,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"71,3121436%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 96655"},"SINAPI","96655","JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN",null,"23,07",null,"AS",{"$f":"IF($B9534=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9534,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9534,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B9534=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9534,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9534,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,2305350%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 96656"},"SINAPI","96656","LUVA, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN",null,"7,10",null,"AS",{"$f":"IF($B9535=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9535,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9535,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B9535=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9535,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9535,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"59,1168093%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 96661"},"SINAPI","96661","CONECTOR FÊMEA, PPR, 32 X 3/4\", CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN",null,"34,24",null,"AS",{"$f":"IF($B9540=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9540,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9540,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B9540=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9540,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9540,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,5256072%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 96666"},"SINAPI","96666","TÊ NORMAL, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN",null,"18,35",null,"AS",{"$f":"IF($B9545=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9545,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9545,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B9545=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9545,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9545,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,0569239%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 96688"},"SINAPI","96688","JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022","UN",null,"24,04",null,"AS",{"$f":"IF($B9551=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9551,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9551,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B9551=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9551,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9551,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"53,6086776%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 96693"},"SINAPI","96693","JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022","UN",null,"63,36",null,"AS",{"$f":"IF($B9556=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9556,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9556,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B9556=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9556,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9556,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,2987197%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 96699"},"SINAPI","96699","CONECTOR MACHO, PPR, 25 X 1/2\", CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022","UN",null,"27,40",null,"AS",{"$f":"IF($B9562=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9562,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9562,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B9562=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9562,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9562,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,2664714%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 96704"},"SINAPI","96704","BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 40 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022","UN",null,"22,03",null,"AS",{"$f":"IF($B9567=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9567,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9567,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B9567=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9567,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9567,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,7264451%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 96709"},"SINAPI","96709","LUVA, PPR, DN 110 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN",null,"119,60",null,"AS",{"$f":"IF($B9572=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9572,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9572,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B9572=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9572,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9572,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,8759728%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 96716"},"SINAPI","96716","TÊ NORMAL, PPR, DN 90 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022","UN",null,"172,52",null,"AS",{"$f":"IF($B9579=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9579,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9579,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B9579=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9579,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9579,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,5556522%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 96739"},"SINAPI","96739","LUVA, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",null,"9,11",null,"AS",{"$f":"IF($B9584=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9584,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9584,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B9584=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9584,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9584,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,5663716%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 96744"},"SINAPI","96744","LUVA, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",null,"57,65",null,"AS",{"$f":"IF($B9589=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9589,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9589,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B9589=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9589,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9589,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,3469954%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 96750"},"SINAPI","96750","JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",null,"18,20",null,"AS",{"$f":"IF($B9595=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9595,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9595,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B9595=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9595,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9595,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,7704194%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 96755"},"SINAPI","96755","JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 110 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",null,"360,45",null,"AS",{"$f":"IF($B9600=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9600,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9600,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B9600=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9600,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9600,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,6323149%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 96758"},"SINAPI","96758","TÊ, PPR, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",null,"18,18",null,"AS",{"$f":"IF($B9601=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9601,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9601,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B9601=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9601,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9601,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,7084483%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 96763"},"SINAPI","96763","TÊ, PPR, DN 90 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",null,"165,84",null,"AS",{"$f":"IF($B9606=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9606,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9606,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B9606=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9606,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9606,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,8648974%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 96805"},"SINAPI","96805","KIT CHASSI PEX, PRÉ-FABRICADO, PARA CHUVEIRO, INCLUSO QUADRO METÁLICO, TUBOS, REGISTROS DE PRESSÃO E CONEXÕES POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN",null,"220,81",null,"AS",{"$f":"IF($B9611=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9611,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9611,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B9611=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9611,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9611,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,0724801%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 96811"},"SINAPI","96811","UNIÃO METÁLICA PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM, COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN",null,"22,61",null,"AS",{"$f":"IF($B9617=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9617,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9617,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B9617=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9617,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9617,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,4269862%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 96816"},"SINAPI","96816","CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 MM X 3/4\", COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN",null,"26,42",null,"AS",{"$f":"IF($B9622=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9622,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9622,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B9622=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9622,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9622,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,5862722%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 96822"},"SINAPI","96822","UNIÃO DE REDUÇÃO, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 32 X 25 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN",null,"31,60",null,"AS",{"$f":"IF($B9628=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9628,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9628,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B9628=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9628,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9628,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,0266497%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 96829"},"SINAPI","96829","LUVA DE REDUÇÃO PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 X 16 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN",null,"18,99",null,"AS",{"$f":"IF($B9634=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9634,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9634,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B9634=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9634,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9634,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,5047518%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 96836"},"SINAPI","96836","LUVA DE REDUÇÃO PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 32 X 25 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN",null,"34,51",null,"AS",{"$f":"IF($B9639=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9639,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9639,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B9639=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9639,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9639,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,0862619%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 96842"},"SINAPI","96842","JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM X 3/4\", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN",null,"33,69",null,"AS",{"$f":"IF($B9645=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9645,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9645,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B9645=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9645,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9645,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,7281380%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 96847"},"SINAPI","96847","JOELHO ROSCA FÊMEA, COM BASE FIXA, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25MM X 3/4\", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN",null,"38,64",null,"AS",{"$f":"IF($B9650=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9650,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9650,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B9650=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9650,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9650,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,6641616%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 96853"},"SINAPI","96853","JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20MM X 1/2\", CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN",null,"26,55",null,"AS",{"$f":"IF($B9655=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9655,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9655,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B9655=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9655,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9655,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,7900302%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 96862"},"SINAPI","96862","TÊ, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN",null,"38,49",null,"AS",{"$f":"IF($B9661=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9661,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9661,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B9661=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9661,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9661,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,7127991%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 96868"},"SINAPI","96868","TÊ, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 16 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN",null,"20,53",null,"AS",{"$f":"IF($B9666=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9666,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9666,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B9666=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9666,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9666,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,0146627%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 96869"},"SINAPI","96869","TÊ, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN",null,"31,20",null,"AS",{"$f":"IF($B9667=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9667,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9667,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B9667=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9667,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9667,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,0578406%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 96881"},"SINAPI","96881","DISTRIBUIDOR 3 SAÍDAS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, ENTRADA DE 32 MM X 3 SAÍDAS DE 25 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN",null,"233,94",null,"AS",{"$f":"IF($B9677=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9677,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9677,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B9677=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9677,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9677,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,5790823%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 97430"},"SINAPI","97430","ACOPLAMENTO RÍGIDO EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2\"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",null,"43,00",null,"AS",{"$f":"IF($B9678=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9678,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9678,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B9678=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9678,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9678,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,1285514%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 97436"},"SINAPI","97436","CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2\"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",null,"114,58",null,"AS",{"$f":"IF($B9684=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9684,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9684,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B9684=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9684,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9684,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,3163915%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 97442"},"SINAPI","97442","TÊ, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 80 (3\"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",null,"189,34",null,"AS",{"$f":"IF($B9689=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9689,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9689,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B9689=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9689,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9689,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,9432028%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 97450"},"SINAPI","97450","LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 X 65 MM (3\" X 2 1/2\"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",null,"309,96",null,"AS",{"$f":"IF($B9695=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9695,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9695,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B9695=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9695,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9695,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,6646335%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 97456"},"SINAPI","97456","CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3\"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",null,"737,10",null,"AS",{"$f":"IF($B9700=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9700,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9700,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B9700=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9700,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9700,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,8814014%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 97461"},"SINAPI","97461","LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",null,"37,45",null,"AS",{"$f":"IF($B9705=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9705,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9705,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B9705=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9705,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9705,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,3788487%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 97470"},"SINAPI","97470","LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",null,"100,21",null,"AS",{"$f":"IF($B9711=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9711,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9711,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B9711=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9711,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9711,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,4342223%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 97478"},"SINAPI","97478","LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 X 65 MM (3\" X 2 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",null,"297,43",null,"AS",{"$f":"IF($B9716=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9716,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9716,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B9716=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9716,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9716,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,6669133%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 97483"},"SINAPI","97483","CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",null,"121,55",null,"AS",{"$f":"IF($B9721=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9721,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9721,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B9721=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9721,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9721,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,1972341%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 97488"},"SINAPI","97488","CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",null,"324,06",null,"AS",{"$f":"IF($B9726=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9726,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9726,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B9726=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9726,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9726,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,1644545%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 97495"},"SINAPI","97495","TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",null,"490,73",null,"AS",{"$f":"IF($B9733=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9733,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9733,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B9733=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9733,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9733,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,4676436%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 97496"},"SINAPI","97496","TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",null,"773,44",null,"AS",{"$f":"IF($B9734=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9734,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9734,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B9734=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9734,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9734,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,7429133%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 97505"},"SINAPI","97505","LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",null,"60,16",null,"AS",{"$f":"IF($B9739=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9739,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9739,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B9739=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9739,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9739,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,6470196%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 97512"},"SINAPI","97512","LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 X 50 MM (2 1/2\" X 2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",null,"206,73",null,"AS",{"$f":"IF($B9744=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9744,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9744,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B9744=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9744,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9744,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,9119283%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 97520"},"SINAPI","97520","CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",null,"78,95",null,"AS",{"$f":"IF($B9750=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9750,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9750,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B9750=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9750,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9750,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,6396853%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 97525"},"SINAPI","97525","CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",null,"280,81",null,"AS",{"$f":"IF($B9755=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9755,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9755,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B9755=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9755,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9755,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,7243062%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 97530"},"SINAPI","97530","TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",null,"124,70",null,"AS",{"$f":"IF($B9760=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9760,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9760,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B9760=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9760,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9760,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,5770681%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 97540"},"SINAPI","97540","LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",null,"35,47",null,"AS",{"$f":"IF($B9766=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9766,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9766,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B9766=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9766,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9766,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,3295647%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 97547"},"SINAPI","97547","CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",null,"36,65",null,"AS",{"$f":"IF($B9771=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9771,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9771,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B9771=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9771,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9771,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,7687260%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 97551"},"SINAPI","97551","CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",null,"91,63",null,"AS",{"$f":"IF($B9775=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9775,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9775,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B9775=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9775,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9775,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,9236149%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 103808"},"SINAPI","103808","COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",null,"37,40",null,"AS",{"$f":"IF($B9783=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9783,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9783,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B9783=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9783,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9783,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"56,3236871%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 103813"},"SINAPI","103813","CURVA EM COBRE, DN 28 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",null,"53,16",null,"AS",{"$f":"IF($B9788=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9788,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9788,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B9788=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9788,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9788,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"53,7678976%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 103819"},"SINAPI","103819","LUVA EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",null,"23,26",null,"AS",{"$f":"IF($B9794=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9794,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9794,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B9794=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9794,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9794,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"60,3359174%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 103824"},"SINAPI","103824","CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2\", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",null,"25,15",null,"AS",{"$f":"IF($B9799=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9799,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9799,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B9799=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9799,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9799,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,1534475%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 103825"},"SINAPI","103825","CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4\", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",null,"29,67",null,"AS",{"$f":"IF($B9800=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9800,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9800,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B9800=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9800,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9800,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,0631543%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 103830"},"SINAPI","103830","CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM X 1/2\", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",null,"38,65",null,"AS",{"$f":"IF($B9805=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9805,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9805,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B9805=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9805,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9805,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,3492351%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 103838"},"SINAPI","103838","COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",null,"19,32",null,"AS",{"$f":"IF($B9810=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9810,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9810,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B9810=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9810,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9810,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"59,9480520%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 103844"},"SINAPI","103844","COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4\", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",null,"36,60",null,"AS",{"$f":"IF($B9816=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9816,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9816,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B9816=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9816,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9816,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,6496850%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 103849"},"SINAPI","103849","CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",null,"28,11",null,"AS",{"$f":"IF($B9821=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9821,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9821,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B9821=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9821,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9821,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,3894436%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 103854"},"SINAPI","103854","JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 22 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",null,"532,79",null,"AS",{"$f":"IF($B9826=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9826,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9826,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B9826=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9826,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9826,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,9221744%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 103861"},"SINAPI","103861","CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",null,"89,93",null,"AS",{"$f":"IF($B9833=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9833,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9833,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B9833=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9833,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9833,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,8406764%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 103866"},"SINAPI","103866","TÊ EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",null,"40,91",null,"AS",{"$f":"IF($B9838=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9838,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9838,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B9838=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9838,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9838,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,2203722%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 103878"},"SINAPI","103878","CURVA EM COBRE, DN 22 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",null,"29,66",null,"AS",{"$f":"IF($B9844=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9844,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9844,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B9844=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9844,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9844,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,4590939%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 103883"},"SINAPI","103883","LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",null,"13,23",null,"AS",{"$f":"IF($B9849=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9849,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9849,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B9849=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9849,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9849,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"62,6423691%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 103888"},"SINAPI","103888","LUVA EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",null,"18,24",null,"AS",{"$f":"IF($B9854=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9854,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9854,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B9854=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9854,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9854,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"53,6639119%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 103894"},"SINAPI","103894","CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4\", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",null,"27,16",null,"AS",{"$f":"IF($B9860=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9860,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9860,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B9860=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9860,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9860,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,2022886%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 103899"},"SINAPI","103899","CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM X 1/2\", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",null,"34,21",null,"AS",{"$f":"IF($B9865=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9865,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9865,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B9865=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9865,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9865,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,4578454%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 103947"},"SINAPI","103947","BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",null,"7,06",null,"CR",{"$f":"IF($B9870=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9870,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9870,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B9870=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9870,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9870,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"67,9029958%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 103948"},"SINAPI","103948","BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",null,"8,78",null,"CR",{"$f":"IF($B9871=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9871,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9871,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B9871=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9871,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9871,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"64,2528736%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 103958"},"SINAPI","103958","BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 40 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",null,"10,48",null,"CR",{"$f":"IF($B9881=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9881,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9881,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B9881=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9881,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9881,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,0689655%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 103962"},"SINAPI","103962","BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 20 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",null,"6,66",null,"CR",{"$f":"IF($B9883=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9883,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9883,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B9883=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9883,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9883,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,9516616%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 103969"},"SINAPI","103969","BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",null,"19,42",null,"CR",{"$f":"IF($B9888=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9888,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9888,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B9888=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9888,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9888,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,4439855%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 103976"},"SINAPI","103976","TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",null,"25,82",null,"CR",{"$f":"IF($B9893=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9893,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9893,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B9893=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9893,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9893,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,8790228%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 103985"},"SINAPI","103985","JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",null,"23,47",null,"CR",{"$f":"IF($B9899=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9899,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9899,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B9899=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9899,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9899,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,4867408%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 103991"},"SINAPI","103991","LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4\", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",null,"18,51",null,"CR",{"$f":"IF($B9904=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9904,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9904,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B9904=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9904,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9904,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,2843190%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 103997"},"SINAPI","103997","UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",null,"38,24",null,"CR",{"$f":"IF($B9910=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9910,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9910,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B9910=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9910,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9910,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,2253078%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 104002"},"SINAPI","104002","ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4\", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",null,"17,94",null,"CR",{"$f":"IF($B9915=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9915,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9915,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B9915=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9915,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9915,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,8008948%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 104007"},"SINAPI","104007","TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",null,"23,06",null,"CR",{"$f":"IF($B9920=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9920,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9920,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B9920=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9920,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9920,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,8890822%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 104015"},"SINAPI","104015","TE DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 X 15 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",null,"17,55",null,"CR",{"$f":"IF($B9926=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9926,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9926,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B9926=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9926,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9926,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,0274442%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 104019"},"SINAPI","104019","TE DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 X 28 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",null,"41,84",null,"CR",{"$f":"IF($B9930=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9930,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9930,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B9930=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9930,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9930,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,8265452%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 104027"},"SINAPI","104027","UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",null,"55,89",null,"CR",{"$f":"IF($B9937=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9937,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9937,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B9937=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9937,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9937,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,0007164%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 104028"},"SINAPI","104028","LUVA DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN42MM X 1.1/2\", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",null,"109,88",null,"CR",{"$f":"IF($B9938=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9938,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9938,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B9938=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9938,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9938,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,7088227%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 104168"},"SINAPI","104168","JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN",null,"108,98",null,"CR",{"$f":"IF($B9943=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9943,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9943,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B9943=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9943,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9943,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,0639001%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 104174"},"SINAPI","104174","JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN",null,"171,21",null,"CR",{"$f":"IF($B9949=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9949,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9949,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B9949=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9949,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9949,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,3735390%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 104179"},"SINAPI","104179","CAP, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN",null,"74,57",null,"CR",{"$f":"IF($B9954=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9954,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9954,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B9954=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9954,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9954,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,8649845%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 104197"},"SINAPI","104197","CURVA 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN",null,"32,75",null,"AS",{"$f":"IF($B9959=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9959,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9959,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B9959=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9959,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9959,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,2080783%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 104317"},"SINAPI","104317","JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN",null,"7,52",null,"CR",{"$f":"IF($B9965=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9965,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9965,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B9965=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9965,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9965,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"70,8165998%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 104322"},"SINAPI","104322","LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN",null,"8,04",null,"CR",{"$f":"IF($B9970=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9970,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9970,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B9970=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9970,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9970,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,5619524%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 104345"},"SINAPI","104345","JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN",null,"41,78",null,"CR",{"$f":"IF($B9976=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9976,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9976,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B9976=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9976,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9976,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,1160115%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 104348"},"SINAPI","104348","TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022","UN",null,"10,36",null,"CR",{"$f":"IF($B9979=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9979,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9979,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B9979=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9979,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9979,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,3398058%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 104357"},"SINAPI","104357","CAP, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN",null,"18,47",null,"CR",{"$f":"IF($B9987=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9987,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9987,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B9987=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9987,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9987,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,2580119%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 104582"},"SINAPI","104582","LUVA , PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM, COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN",null,"19,56",null,"AS",{"$f":"IF($B9993=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9993,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9993,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B9993=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9993,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9993,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,0512820%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 105148"},"SINAPI","105148","CURVA PPR 90 GRAUS, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",null,"24,11",null,"AS",{"$f":"IF($B9998=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9998,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9998,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B9998=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9998,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9998,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,2209737%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 105154"},"SINAPI","105154","CURVA PVC 45 GRAUS, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",null,"6,83",null,"CR",{"$f":"IF($B10003=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10003,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10003,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B10003=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10003,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10003,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,8360413%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 105155"},"SINAPI","105155","CURVA PVC 45 GRAUS, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",null,"10,19",null,"CR",{"$f":"IF($B10004=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10004,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10004,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B10004=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10004,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10004,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,3149062%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 105160"},"SINAPI","105160","CURVA PVC 45 GRAUS, SOLDÁVEL, DN 85 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",null,"63,67",null,"CR",{"$f":"IF($B10009=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10009,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10009,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B10009=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10009,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10009,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,6344762%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 105166"},"SINAPI","105166","JOELHO CPVC, SOLDÁVEL, 45 GRAUS, DN 42 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",null,"33,03",null,"CR",{"$f":"IF($B10015=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10015,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10015,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B10015=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10015,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10015,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,4595331%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 105173"},"SINAPI","105173","LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM X 50 MM (2 1/2\" X 2\"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",null,"96,60",null,"AS",{"$f":"IF($B10020=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10020,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10020,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B10020=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10020,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10020,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,7646571%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 105178"},"SINAPI","105178","COTOVELO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM X 50 MM (2 1/2\" X 2\"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",null,"150,28",null,"AS",{"$f":"IF($B10025=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10025,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10025,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B10025=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10025,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10025,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,1348688%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 105193"},"SINAPI","105193","COTOVELO, 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, MACHO/FÊMEA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2\"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",null,"164,53",null,"AS",{"$f":"IF($B10034=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10034,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10034,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B10034=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10034,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10034,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,8652723%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 105196"},"SINAPI","105196","CURVA 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, FÊMEA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2\"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",null,"255,77",null,"AS",{"$f":"IF($B10037=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10037,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10037,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B10037=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10037,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10037,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,8478022%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 105201"},"SINAPI","105201","CURVA 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, MACHO/FÊMEA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 MM (3\"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",null,"318,19",null,"AS",{"$f":"IF($B10042=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10042,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10042,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B10042=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10042,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10042,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,2913903%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 105207"},"SINAPI","105207","CURVA 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, MACHO/FÊMEA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 MM (3\"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",null,"372,70",null,"AS",{"$f":"IF($B10048=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10048,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10048,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B10048=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10048,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10048,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,7859596%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 105212"},"SINAPI","105212","TE DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 MM X 50 MM (3\" X 2\"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",null,"264,94",null,"AS",{"$f":"IF($B10053=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10053,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10053,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B10053=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10053,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10053,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,9690425%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 105218"},"SINAPI","105218","BUCHA DE REDUÇÃO CPVC, SOLDÁVEL, DN 54 X 35 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",null,"58,30",null,"CR",{"$f":"IF($B10059=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10059,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10059,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B10059=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10059,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10059,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,9711538%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 105223"},"SINAPI","105223","JOELHO CPVC, SOLDÁVEL, 45 GRAUS, DN 73 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",null,"135,69",null,"CR",{"$f":"IF($B10064=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10064,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10064,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B10064=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10064,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10064,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,8415038%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 105228"},"SINAPI","105228","BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",null,"11,91",null,"CR",{"$f":"IF($B10069=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10069,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10069,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B10069=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10069,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10069,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,4641350%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 105229"},"SINAPI","105229","BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",null,"29,92",null,"AS",{"$f":"IF($B10070=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10070,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10070,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B10070=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10070,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10070,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,0854271%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 105234"},"SINAPI","105234","BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",null,"9,95",null,"CR",{"$f":"IF($B10075=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10075,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10075,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B10075=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10075,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10075,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,4681496%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 97903"},"SINAPI","97903","CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020","UN",null,"876,00",null,"AS",{"$f":"IF($B10083=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10083,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10083,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B10083=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10083,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10083,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,7736107%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 97907"},"SINAPI","97907","CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020","UN",null,"710,49",null,"AS",{"$f":"IF($B10087=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10087,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10087,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B10087=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10087,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10087,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,6525362%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 98106"},"SINAPI","98106","CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312 L - PARA ATÉ 146 PESSOAS SERVIDAS NO PICO), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X1,2 M, ALTURA INTERNA = 1 M. AF_12/2020","UN",null,"1.168,79",null,"AS",{"$f":"IF($B10092=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10092,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10092,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B10092=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10092,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10092,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,7743623%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 99255"},"SINAPI","99255","CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020","UN",null,"853,30",null,"AS",{"$f":"IF($B10098=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10098,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10098,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B10098=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10098,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10098,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,9425991%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 99264"},"SINAPI","99264","CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020","UN",null,"815,56",null,"AS",{"$f":"IF($B10103=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10103,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10103,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B10103=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10103,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10103,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,6602538%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 102591"},"SINAPI","102591","FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 25 MM. AF_06/2021","UN",null,"4,90",null,"CR",{"$f":"IF($B10108=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10108,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10108,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B10108=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10108,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10108,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"88,8888889%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 102597"},"SINAPI","102597","FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 50 MM. AF_06/2021","UN",null,"7,16",null,"CR",{"$f":"IF($B10114=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10114,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10114,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B10114=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10114,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10114,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"88,7323944%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 102602"},"SINAPI","102602","FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 6 ATÉ 8 MM E DIÂMETRO DE 75 MM. AF_06/2021","UN",null,"11,22",null,"CR",{"$f":"IF($B10119=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10119,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10119,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B10119=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10119,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10119,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"88,5304660%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 102608"},"SINAPI","102608","CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021","UN",null,"961,69",null,"CR",{"$f":"IF($B10125=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10125,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10125,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B10125=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10125,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10125,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,0523907%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 102613"},"SINAPI","102613","CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021","UN",null,"588,49",null,"CR",{"$f":"IF($B10130=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10130,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10130,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B10130=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10130,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10130,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,3170864%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 102617"},"SINAPI","102617","CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021","UN",null,"3.146,80",null,"CR",{"$f":"IF($B10134=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10134,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10134,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B10134=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10134,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10134,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,7387204%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 102620"},"SINAPI","102620","CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 15000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021","UN",null,"7.314,76",null,"CR",{"$f":"IF($B10137=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10137,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10137,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B10137=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10137,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10137,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,0385284%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 89491"},"SINAPI","89491","CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022","UN",null,"102,57",null,"CR",{"$f":"IF($B10142=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10142,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10142,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B10142=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10142,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10142,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,6048780%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 89710"},"SINAPI","89710","RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN",null,"19,63",null,"CR",{"$f":"IF($B10147=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10147,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10147,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B10147=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10147,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10147,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,5944841%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 86874"},"SINAPI","86874","TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN",null,"499,36",null,"CR",{"$f":"IF($B10153=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10153,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10153,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B10153=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10153,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10153,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,1466052%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 86879"},"SINAPI","86879","VÁLVULA EM PLÁSTICO 1\" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN",null,"9,78",null,"CR",{"$f":"IF($B10158=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10158,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10158,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B10158=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10158,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10158,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,4558521%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 86885"},"SINAPI","86885","ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2\" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN",null,"12,31",null,"CR",{"$f":"IF($B10164=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10164,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10164,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B10164=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10164,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10164,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,8367346%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 86893"},"SINAPI","86893","BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN",null,"793,67",null,"AS",{"$f":"IF($B10169=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10169,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10169,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B10169=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10169,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10169,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,3584470%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 86901"},"SINAPI","86901","CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN",null,"141,46",null,"CR",{"$f":"IF($B10174=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10174,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10174,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B10174=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10174,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10174,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,1609731%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 86909"},"SINAPI","86909","TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2\" OU 3/4\", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN",null,"186,57",null,"CR",{"$f":"IF($B10181=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10181,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10181,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B10181=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10181,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10181,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,1420911%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 86915"},"SINAPI","86915","TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2\" OU 3/4\", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN",null,"206,24",null,"CR",{"$f":"IF($B10186=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10186,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10186,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B10186=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10186,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10186,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,6344941%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 86923"},"SINAPI","86923","TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN",null,"608,35",null,"CR",{"$f":"IF($B10192=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10192,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10192,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B10192=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10192,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10192,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,4245214%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 86928"},"SINAPI","86928","TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN",null,"382,92",null,"CR",{"$f":"IF($B10197=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10197,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10197,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B10197=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10197,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10197,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,8077033%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 86933"},"SINAPI","86933","BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN",null,"477,29",null,"AS",{"$f":"IF($B10202=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10202,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10202,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B10202=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10202,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10202,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,4142210%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 86934"},"SINAPI","86934","BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN",null,"467,80",null,"AS",{"$f":"IF($B10203=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10203,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10203,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B10203=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10203,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10203,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,2423166%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 86939"},"SINAPI","86939","LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN",null,"474,51",null,"CR",{"$f":"IF($B10208=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10208,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10208,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B10208=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10208,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10208,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,6148785%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 86947"},"SINAPI","86947","BANCADA MÁRMORE BRANCO, 50 X 60 CM, INCLUSO CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA, SIFÃO TIPO GARRAFA E ENGATE FLEXÍVEL 40 CM EM METAL CROMADO E APARELHO MISTURADOR DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN",null,"1.473,65",null,"AS",{"$f":"IF($B10213=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10213,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10213,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B10213=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10213,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10213,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,4849307%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 95471"},"SINAPI","95471","VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM  LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN",null,"740,03",null,"CR",{"$f":"IF($B10219=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10219,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10219,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B10219=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10219,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10219,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,0163788%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 95545"},"SINAPI","95545","SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020","UN",null,"52,06",null,"C",{"$f":"IF($B10224=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10224,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10224,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B10224=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10224,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10224,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,4381849%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 100852"},"SINAPI","100852","CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN",null,"208,90",null,"CR",{"$f":"IF($B10230=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10230,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10230,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B10230=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10230,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10230,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,1721892%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 100859"},"SINAPI","100859","MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PARA ENTRADA DE ÁGUA EMBUTIDA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN",null,"970,79",null,"CR",{"$f":"IF($B10236=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10236,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10236,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B10236=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10236,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10236,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,6912775%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 100864"},"SINAPI","100864","BARRA DE APOIO EM \"L\", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020","UN",null,"614,85",null,"CR",{"$f":"IF($B10241=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10241,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10241,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B10241=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10241,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10241,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,1671492%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 100870"},"SINAPI","100870","BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN",null,"334,78",null,"AS",{"$f":"IF($B10247=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10247,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10247,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B10247=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10247,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10247,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,9994024%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 100875"},"SINAPI","100875","BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN",null,"930,75",null,"CR",{"$f":"IF($B10252=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10252,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10252,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B10252=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10252,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10252,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,7963898%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 98056"},"SINAPI","98056","TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, VOLUME ÚTIL: 12234,2 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA","UN",null,"7.664,40",null,"AS",{"$f":"IF($B10258=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10258,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10258,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B10258=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10258,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10258,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,4737211%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 98061"},"SINAPI","98061","FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 7817,3 L (PARA 75 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA","UN",null,"7.795,73",null,"AS",{"$f":"IF($B10263=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10263,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10263,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B10263=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10263,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10263,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,1132770%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 98066"},"SINAPI","98066","TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X H=1,4 M, VOLUME ÚTIL: 2000 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN",null,"5.070,25",null,"AS",{"$f":"IF($B10268=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10268,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10268,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B10268=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10268,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10268,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,7233931%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 98067"},"SINAPI","98067","TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN",null,"6.754,57",null,"AS",{"$f":"IF($B10269=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10269,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10269,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B10269=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10269,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10269,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,8940985%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 98072"},"SINAPI","98072","FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,2 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 1152 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN",null,"4.256,97",null,"AS",{"$f":"IF($B10274=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10274,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10274,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B10274=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10274,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10274,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,0286003%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 98079"},"SINAPI","98079","SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 3,0 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN",null,"8.108,04",null,"AS",{"$f":"IF($B10281=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10281,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10281,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B10281=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10281,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10281,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,0522512%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 98084"},"SINAPI","98084","TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,2 X H=1,8 M, VOLUME ÚTIL: 6272 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN",null,"7.506,22",null,"AS",{"$f":"IF($B10286=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10286,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10286,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B10286=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10286,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10286,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,8126752%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 98089"},"SINAPI","98089","FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 1,8 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 2592 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN",null,"5.544,40",null,"AS",{"$f":"IF($B10291=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10291,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10291,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B10291=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10291,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10291,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,0537834%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 98099"},"SINAPI","98099","SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 3,0 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN",null,"4.986,77",null,"AS",{"$f":"IF($B10297=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10297,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10297,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B10297=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10297,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10297,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,0330193%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 98111"},"SINAPI","98111","CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020","UN",null,"53,19",null,"AS",{"$f":"IF($B10302=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10302,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10302,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B10302=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10302,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10302,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,5039607%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 89351"},"SINAPI","89351","REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO,  ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",null,"33,44",null,"CR",{"$f":"IF($B10307=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10307,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10307,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B10307=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10307,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10307,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,6267225%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 89986"},"SINAPI","89986","REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2\", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",null,"83,27",null,"CR",{"$f":"IF($B10313=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10313,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10313,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B10313=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10313,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10313,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,0830628%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 94491"},"SINAPI","94491","REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",null,"65,33",null,"CR",{"$f":"IF($B10318=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10318,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10318,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B10318=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10318,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10318,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,7455965%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 94497"},"SINAPI","94497","REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",null,"106,68",null,"CR",{"$f":"IF($B10323=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10323,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10323,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B10323=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10323,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10323,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,4718679%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 94793"},"SINAPI","94793","REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4\", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",null,"157,73",null,"CR",{"$f":"IF($B10329=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10329,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10329,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B10329=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10329,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10329,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,0279081%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 94794"},"SINAPI","94794","REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2\", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",null,"167,70",null,"CR",{"$f":"IF($B10330=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10330,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10330,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B10330=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10330,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10330,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,2801240%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 94800"},"SINAPI","94800","TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",null,"333,32",null,"CR",{"$f":"IF($B10336=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10336,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10336,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B10336=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10336,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10336,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,8996909%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 95252"},"SINAPI","95252","VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",null,"149,06",null,"CR",{"$f":"IF($B10341=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10341,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10341,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B10341=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10341,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10341,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,9249765%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 99622"},"SINAPI","99622","VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2\"  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",null,"281,45",null,"AS",{"$f":"IF($B10346=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10346,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10346,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B10346=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10346,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10346,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,7262002%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 99628"},"SINAPI","99628","VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",null,"81,49",null,"AS",{"$f":"IF($B10352=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10352,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10352,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B10352=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10352,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10352,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,8156699%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 99633"},"SINAPI","99633","VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",null,"484,82",null,"AS",{"$f":"IF($B10357=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10357,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10357,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B10357=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10357,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10357,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,9348956%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 103011"},"SINAPI","103011","VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 1\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",null,"85,30",null,"AS",{"$f":"IF($B10363=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10363,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10363,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B10363=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10363,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10363,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,3769068%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 103016"},"SINAPI","103016","VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 3\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",null,"525,41",null,"AS",{"$f":"IF($B10368=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10368,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10368,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B10368=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10368,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10368,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,7371707%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 103036"},"SINAPI","103036","REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",null,"25,80",null,"CR",{"$f":"IF($B10373=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10373,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10373,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B10373=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10373,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10373,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,0916149%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 103042"},"SINAPI","103042","REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",null,"26,88",null,"CR",{"$f":"IF($B10379=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10379,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10379,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B10379=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10379,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10379,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,6935123%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 103048"},"SINAPI","103048","REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, SOLDÁVEL, VOLANTE SIMPLES, DN  20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",null,"20,08",null,"CR",{"$f":"IF($B10385=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10385,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10385,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B10385=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10385,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10385,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,6175736%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 95634"},"SINAPI","95634","KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 20 MM (1/2\") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024","UN",null,"207,41",null,"CR",{"$f":"IF($B10390=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10390,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10390,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B10390=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10390,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10390,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,3512731%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 95641"},"SINAPI","95641","KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM (3/4\"), PARA 2 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024","UN",null,"315,98",null,"CR",{"$f":"IF($B10396=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10396,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10396,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B10396=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10396,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10396,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,7250854%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 95646"},"SINAPI","95646","KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 32 MM (1\"), PARA 3 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024","UN",null,"623,39",null,"CR",{"$f":"IF($B10401=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10401,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10401,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B10401=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10401,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10401,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,3751584%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 95647"},"SINAPI","95647","KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 32 MM (1\"), PARA 4 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024","UN",null,"817,16",null,"CR",{"$f":"IF($B10402=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10402,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10402,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B10402=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10402,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10402,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,1225339%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 95652"},"SINAPI","95652","KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 35 MM (1 1/4\"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024","UN",null,"647,05",null,"CR",{"$f":"IF($B10407=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10407,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10407,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B10407=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10407,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10407,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,3219264%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 95658"},"SINAPI","95658","KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN20 DN 25 MM (3/4\") PARA 2 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024","UN",null,"613,31",null,"AS",{"$f":"IF($B10412=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10412,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10412,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B10412=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10412,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10412,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,8513722%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 95664"},"SINAPI","95664","KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN20 DN 32 MM (1\") PARA 4 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024","UN",null,"1.511,62",null,"AS",{"$f":"IF($B10418=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10418,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10418,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B10418=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10418,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10418,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,0055573%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 95669"},"SINAPI","95669","KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN25 DN 32 MM (1\") PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024","UN",null,"448,83",null,"AS",{"$f":"IF($B10423=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10423,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10423,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B10423=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10423,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10423,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,4614253%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 95675"},"SINAPI","95675","HIDRÔMETRO DN 3/4\", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024","UN",null,"229,28",null,"CR",{"$f":"IF($B10429=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10429,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10429,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B10429=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10429,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10429,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,7757417%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 104998"},"SINAPI","104998","HIDRÔMETRO DN 1\", 10 M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024","UN",null,"820,03",null,"CR",{"$f":"IF($B10434=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10434,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10434,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B10434=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10434,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10434,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,9928777%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 90440"},"SINAPI","90440","FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM MARTELO DEMOLIDOR, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023","UN",null,"24,91",null,"CR",{"$f":"IF($B10440=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10440,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10440,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B10440=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10440,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10440,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"84,2678501%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 90447"},"SINAPI","90447","RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023","M",null,"11,10",null,"CR",{"$f":"IF($B10446=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10446,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10446,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B10446=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10446,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10446,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"89,3829402%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 90455"},"SINAPI","90455","PASSANTE TIPO TUBO COM DIÂMETRO DE 100 MM, FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES COM NO MÁXIMO 75 MM DE DIÂMETRO. AF_09/2023","UN",null,"8,72",null,"CR",{"$f":"IF($B10451=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10451,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10451,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B10451=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10451,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10451,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"61,6628176%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 90460"},"SINAPI","90460","SUPORTE PARA 2 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 56 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_09/2023","M",null,"27,75",null,"AS",{"$f":"IF($B10456=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10456,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10456,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B10456=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10456,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10456,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,0086705%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 90468"},"SINAPI","90468","CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023","M",null,"8,56",null,"CR",{"$f":"IF($B10462=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10462,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10462,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B10462=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10462,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10462,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"61,2559242%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 91170"},"SINAPI","91170","FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4\", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS","M",null,"9,93",null,"CR",{"$f":"IF($B10467=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10467,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10467,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B10467=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10467,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10467,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"72,5708503%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 91171"},"SINAPI","91171","FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 2 1/2\", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS","M",null,"15,56",null,"CR",{"$f":"IF($B10468=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10468,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10468,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B10468=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10468,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10468,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"68,7500000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 91176"},"SINAPI","91176","FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO  D  COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4\", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023","M",null,"15,91",null,"CR",{"$f":"IF($B10473=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10473,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10473,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B10473=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10473,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10473,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"59,4952682%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 91185"},"SINAPI","91185","FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023","M",null,"29,07",null,"AS",{"$f":"IF($B10478=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10478,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10478,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B10478=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10478,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10478,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"76,5862069%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 91190"},"SINAPI","91190","CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_09/2023","UN",null,"11,98",null,"CR",{"$f":"IF($B10483=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10483,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10483,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B10483=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10483,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10483,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"65,5433867%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 94483"},"SINAPI","94483","CONJUNTO HIDRÁULICO EM AÇO ROSCÁVEL PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA, DN SUCÇÃO 32 MM (1 1/4\") E DN RECALQUE 25 MM (1\"), PARA EDIFICAÇÃO COM 4 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",null,"1.340,77",null,"AS",{"$f":"IF($B10490=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10490,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10490,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B10490=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10490,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10490,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,0590964%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 96563"},"SINAPI","96563","SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 800 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 85 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023","M",null,"67,57",null,"AS",{"$f":"IF($B10495=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10495,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10495,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B10495=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10495,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10495,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,6000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 102111"},"SINAPI","102111","BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020","UN",null,"846,72",null,"AS",{"$f":"IF($B10501=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10501,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10501,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B10501=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10501,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10501,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,5174352%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 102116"},"SINAPI","102116","BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,5 CV OU 1,48 HP, HM 10 A 24 M, Q 6,1 A 21,9 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020","UN",null,"1.404,47",null,"AS",{"$f":"IF($B10506=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10506,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10506,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B10506=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10506,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10506,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,5310755%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 102123"},"SINAPI","102123","BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 10 CV OU 9,86 HP, HM 85 A 140 M, Q 4,2 A 14,9 M3/H (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DA BOMBA). AF_12/2020","UN",null,"238,48",null,"AS",{"$f":"IF($B10512=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10512,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10512,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B10512=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10512,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10512,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"85,1279900%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 103519"},"SINAPI","103519","BLOCO CONCRETADO NO LOCAL, 20X20X15CM, PARA BASE DE FIXAÇÃO DA ESTRUTURA SOLAR PARA LAJE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","UN",null,"13,33",null,"AS",{"$f":"IF($B10517=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10517,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10517,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B10517=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10517,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10517,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,4903176%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 104767"},"SINAPI","104767","FURO MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023","UN",null,"0,72",null,"CR",{"$f":"IF($B10522=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10522,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10522,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B10522=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10522,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10522,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"94,1176471%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 104779"},"SINAPI","104779","RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023","M",null,"6,41",null,"AS",{"$f":"IF($B10528=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10528,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10528,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B10528=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10528,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10528,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"89,5734599%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 104786"},"SINAPI","104786","RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONCRETO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023","M",null,"6,22",null,"CR",{"$f":"IF($B10533=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10533,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10533,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B10533=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10533,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10533,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"85,2459019%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 104033"},"SINAPI","104033","COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 85 MM X 1/2\" OU 85 MM X 3/4\", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022","UN",null,"20,43",null,"AS",{"$f":"IF($B10538=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10538,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10538,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B10538=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10538,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10538,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,3052011%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 104035"},"SINAPI","104035","COLAR DE TOMADA, POLIPROPILENO, COM PARAFUSOS, 63 MM X 1/2\", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022","UN",null,"33,14",null,"AS",{"$f":"IF($B10540=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10540,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10540,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B10540=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10540,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10540,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,4877532%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 104045"},"SINAPI","104045","ADAPTADOR, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 32 MM X 1\", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022","UN",null,"12,71",null,"AS",{"$f":"IF($B10545=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10545,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10545,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B10545=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10545,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10545,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,8765822%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 104051"},"SINAPI","104051","COTOVELO/JOELHO 90°, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 20 X 20 MM, PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022","UN",null,"6,61",null,"AS",{"$f":"IF($B10551=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10551,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10551,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B10551=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10551,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10551,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,4732824%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 104056"},"SINAPI","104056","REGISTRO ESFERA, PVC, COM ROSCA, 1/2\", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022","UN",null,"24,16",null,"CR",{"$f":"IF($B10556=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10556,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10556,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B10556=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10556,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10556,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,7476131%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 104062"},"SINAPI","104062","CURVA LONGA, 90 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022","UN",null,"63,90",null,"CR",{"$f":"IF($B10561=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10561,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10561,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B10561=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10561,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10561,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,0056399%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 104082"},"SINAPI","104082","PLUG, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022","UN",null,"26,28",null,"CR",{"$f":"IF($B10567=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10567,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10567,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B10567=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10567,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10567,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,6909576%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 104947"},"SINAPI","104947","DRAGAGEM DE MATERIAIS DE 1A CATEGORIA E COMPOSTOS ORGÂNICOS E INORGÂNICOS COM RETROESCAVADEIRA (CAÇAMBA: 0,26 M3/88 HP). AF_03/2024","M3",null,"12,15",null,"CR",{"$f":"IF($B10572=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10572,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10572,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B10572=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10572,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10572,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,1556293%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 96523"},"SINAPI","96523","ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024","M3",null,"105,09",null,"C",{"$f":"IF($B10578=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10578,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10578,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B10578=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10578,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10578,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"84,4491001%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 96528"},"SINAPI","96528","FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024","M2",null,"159,23",null,"AS",{"$f":"IF($B10583=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10583,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10583,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B10583=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10583,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10583,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,2470928%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101119"},"SINAPI","101119","ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020","M3",null,"8,74",null,"AS",{"$f":"IF($B10589=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10589,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10589,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B10589=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10589,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10589,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,0185614%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101125"},"SINAPI","101125","ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020","M3",null,"14,96",null,"AS",{"$f":"IF($B10595=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10595,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10595,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B10595=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10595,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10595,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,4545454%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101130"},"SINAPI","101130","ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020","M3",null,"18,92",null,"AS",{"$f":"IF($B10600=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10600,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10600,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B10600=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10600,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10600,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,5952251%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101135"},"SINAPI","101135","ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M AF_07/2020","M3",null,"15,64",null,"AS",{"$f":"IF($B10605=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10605,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10605,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B10605=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10605,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10605,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,2774108%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101136"},"SINAPI","101136","ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020","M3",null,"14,19",null,"AS",{"$f":"IF($B10606=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10606,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10606,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B10606=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10606,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10606,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,6936542%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101141"},"SINAPI","101141","ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020","M3",null,"16,85",null,"AS",{"$f":"IF($B10611=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10611,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10611,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B10611=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10611,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10611,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,4294478%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101147"},"SINAPI","101147","ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020","M3",null,"15,13",null,"AS",{"$f":"IF($B10617=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10617,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10617,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B10617=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10617,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10617,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,2662116%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101152"},"SINAPI","101152","ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020","M3",null,"18,67",null,"AS",{"$f":"IF($B10622=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10622,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10622,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B10622=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10622,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10622,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,7969094%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101209"},"SINAPI","101209","ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA  EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_05/2020","M3",null,"10,17",null,"AS",{"$f":"IF($B10627=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10627,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10627,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B10627=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10627,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10627,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,8276553%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101215"},"SINAPI","101215","ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA  EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA 18 KM/H. AF_05/2020","M3",null,"17,36",null,"AS",{"$f":"IF($B10633=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10633,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10633,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B10633=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10633,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10633,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,5939323%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101220"},"SINAPI","101220","ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA  EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA 18 KM/H. AF_05/2020","M3",null,"17,02",null,"AS",{"$f":"IF($B10638=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10638,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10638,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B10638=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10638,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10638,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,1828978%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101227"},"SINAPI","101227","ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA  EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20 KM/H. AF_05/2020","M3",null,"19,09",null,"AS",{"$f":"IF($B10645=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10645,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10645,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B10645=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10645,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10645,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,2751322%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101232"},"SINAPI","101232","ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14 KM/H. AF_05/2020","M3",null,"9,76",null,"AS",{"$f":"IF($B10650=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10650,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10650,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B10650=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10650,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10650,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,4937238%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101237"},"SINAPI","101237","ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020","M3",null,"23,07",null,"AS",{"$f":"IF($B10655=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10655,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10655,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B10655=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10655,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10655,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,5656742%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101243"},"SINAPI","101243","ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020","M3",null,"25,90",null,"AS",{"$f":"IF($B10661=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10661,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10661,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B10661=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10661,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10661,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,8769470%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101248"},"SINAPI","101248","ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 10 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA22 KM/H. AF_05/2020","M3",null,"27,86",null,"AS",{"$f":"IF($B10666=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10666,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10666,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B10666=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10666,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10666,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,1475054%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101253"},"SINAPI","101253","ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 9 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020","M3",null,"24,52",null,"AS",{"$f":"IF($B10671=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10671,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10671,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B10671=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10671,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10671,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,3393590%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101254"},"SINAPI","101254","ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA  EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_05/2020","M3",null,"13,20",null,"AS",{"$f":"IF($B10672=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10672,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10672,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B10672=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10672,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10672,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,2811059%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101259"},"SINAPI","101259","ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA  EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020","M3",null,"27,52",null,"AS",{"$f":"IF($B10677=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10677,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10677,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B10677=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10677,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10677,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,7817649%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101267"},"SINAPI","101267","ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14 KM/H. AF_05/2020","M3",null,"11,30",null,"AS",{"$f":"IF($B10685=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10685,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10685,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B10685=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10685,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10685,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,8165467%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101271"},"SINAPI","101271","ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 8 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020","M3",null,"26,30",null,"AS",{"$f":"IF($B10689=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10689,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10689,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B10689=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10689,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10689,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,6825153%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101276"},"SINAPI","101276","ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 9 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020","M3",null,"24,85",null,"AS",{"$f":"IF($B10694=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10694,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10694,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B10694=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10694,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10694,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,6736927%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 90082"},"SINAPI","90082","ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024","M3",null,"10,02",null,"C",{"$f":"IF($B10700=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10700,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10700,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B10700=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10700,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10700,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,8490945%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 90091"},"SINAPI","90091","ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024","M3",null,"6,31",null,"C",{"$f":"IF($B10705=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10705,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10705,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B10705=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10705,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10705,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,9196141%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 90100"},"SINAPI","90100","ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024","M3",null,"13,32",null,"CR",{"$f":"IF($B10711=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10711,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10711,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B10711=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10711,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10711,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,9499241%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 90107"},"SINAPI","90107","ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024","M3",null,"8,29",null,"CR",{"$f":"IF($B10716=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10716,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10716,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B10716=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10716,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10716,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,0415647%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 102278"},"SINAPI","102278","ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,50 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024","M3",null,"9,40",null,"CR",{"$f":"IF($B10721=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10721,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10721,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B10721=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10721,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10721,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,6594827%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 102284"},"SINAPI","102284","ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024","M3",null,"12,70",null,"C",{"$f":"IF($B10727=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10727,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10727,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B10727=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10727,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10727,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,9603803%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 102289"},"SINAPI","102289","ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024","M3",null,"11,59",null,"CR",{"$f":"IF($B10732=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10732,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10732,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B10732=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10732,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10732,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,7391304%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 102293"},"SINAPI","102293","ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF.MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024","M3",null,"7,57",null,"C",{"$f":"IF($B10736=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10736,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10736,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B10736=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10736,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10736,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,8663101%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 102296"},"SINAPI","102296","ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024","M3",null,"7,45",null,"CR",{"$f":"IF($B10739=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10739,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10739,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B10739=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10739,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10739,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,6032608%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 102301"},"SINAPI","102301","ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024","M3",null,"15,77",null,"CR",{"$f":"IF($B10744=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10744,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10744,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B10744=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10744,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10744,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,0134014%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 102307"},"SINAPI","102307","ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024","M3",null,"12,53",null,"C",{"$f":"IF($B10750=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10750,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10750,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B10750=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10750,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10750,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 102312"},"SINAPI","102312","ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024","M3",null,"11,30",null,"CR",{"$f":"IF($B10755=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10755,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10755,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B10755=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10755,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10755,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,7158176%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 102317"},"SINAPI","102317","ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF.MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024","M3",null,"7,23",null,"C",{"$f":"IF($B10760=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10760,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10760,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B10760=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10760,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10760,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,8603351%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 102323"},"SINAPI","102323","ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024","M3",null,"16,66",null,"CR",{"$f":"IF($B10766=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10766,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10766,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B10766=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10766,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10766,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,9184290%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 102328"},"SINAPI","102328","ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3),LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024","M3",null,"10,36",null,"CR",{"$f":"IF($B10771=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10771,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10771,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B10771=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10771,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10771,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,9756097%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 94316"},"SINAPI","94316","ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023","M3",null,"70,59",null,"AS",{"$f":"IF($B10776=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10776,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10776,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B10776=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10776,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10776,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,7412935%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 94339"},"SINAPI","94339","ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023","M3",null,"115,94",null,"AS",{"$f":"IF($B10782=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10782,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10782,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B10782=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10782,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10782,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,1391529%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 96385"},"SINAPI","96385","EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024","M3",null,"12,82",null,"AS",{"$f":"IF($B10785=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10785,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10785,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B10785=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10785,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10785,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,8298887%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 105563"},"SINAPI","105563","EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024","M3",null,"6,90",null,"AS",{"$f":"IF($B10794=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10794,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10794,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B10794=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10794,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10794,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,3157894%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 93369"},"SINAPI","93369","REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023","M3",null,"17,57",null,"AS",{"$f":"IF($B10799=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10799,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10799,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B10799=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10799,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10799,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,9447004%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 93380"},"SINAPI","93380","REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA   DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023","M3",null,"15,93",null,"AS",{"$f":"IF($B10804=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10804,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10804,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B10804=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10804,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10804,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,6212604%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 93381"},"SINAPI","93381","REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA   DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023","M3",null,"12,93",null,"AS",{"$f":"IF($B10805=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10805,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10805,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B10805=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10805,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10805,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,5974844%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 104731"},"SINAPI","104731","REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 6,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023","M3",null,"12,77",null,"AS",{"$f":"IF($B10810=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10810,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10810,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B10810=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10810,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10810,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,3436754%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 104737"},"SINAPI","104737","REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023","M3",null,"23,55",null,"AS",{"$f":"IF($B10816=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10816,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10816,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B10816=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10816,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10816,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"74,4880547%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 104742"},"SINAPI","104742","COMPACTAÇÃO DE VALAS COM ROLO COMPRESSOR. AF_08/2023","M2",null,"8,08",null,"CR",{"$f":"IF($B10821=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10821,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10821,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B10821=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10821,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10821,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,4731585%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101616"},"SINAPI","101616","PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020","M2",null,"7,16",null,"AS",{"$f":"IF($B10826=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10826,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10826,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B10826=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10826,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10826,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"85,9375000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101622"},"SINAPI","101622","PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020","M3",null,"258,85",null,"AS",{"$f":"IF($B10832=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10832,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10832,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B10832=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10832,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10832,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,8230790%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 103325"},"SINAPI","103325","ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021","M2",null,"91,18",null,"AS",{"$f":"IF($B10840=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10840,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10840,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B10840=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10840,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10840,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,7699066%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 103328"},"SINAPI","103328","ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021","M2",null,"106,27",null,"AS",{"$f":"IF($B10843=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10843,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10843,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B10843=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10843,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10843,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"58,7243264%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 103334"},"SINAPI","103334","ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021","M2",null,"162,43",null,"AS",{"$f":"IF($B10849=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10849,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10849,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B10849=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10849,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10849,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"55,7143739%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 103347"},"SINAPI","103347","ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021","M2",null,"105,45",null,"AS",{"$f":"IF($B10854=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10854,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10854,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B10854=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10854,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10854,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,5108705%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 103353"},"SINAPI","103353","ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X24 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021","M2",null,"117,37",null,"AS",{"$f":"IF($B10860=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10860,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10860,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B10860=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10860,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10860,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"60,2507249%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 103358"},"SINAPI","103358","ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X29 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021","M2",null,"78,88",null,"AS",{"$f":"IF($B10865=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10865,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10865,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B10865=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10865,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10865,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,6003047%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 103363"},"SINAPI","103363","ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 19X19X29 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021","M2",null,"113,73",null,"AS",{"$f":"IF($B10870=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10870,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10870,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B10870=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10870,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10870,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,5017605%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 103364"},"SINAPI","103364","ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021","M2",null,"57,93",null,"AS",{"$f":"IF($B10871=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10871,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10871,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B10871=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10871,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10871,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,1625172%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 103369"},"SINAPI","103369","ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021","M2",null,"79,60",null,"AS",{"$f":"IF($B10876=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10876,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10876,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B10876=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10876,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10876,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,7775261%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 89291"},"SINAPI","89291","ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_03/2023","M2",null,"92,84",null,"CR",{"$f":"IF($B10882=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10882,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10882,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B10882=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10882,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10882,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,6971527%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101162"},"SINAPI","101162","ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020","M2",null,"176,95",null,"CR",{"$f":"IF($B10889=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10889,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10889,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B10889=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10889,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10889,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,8065610%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 103319"},"SINAPI","103319","ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021","M2",null,"111,43",null,"AS",{"$f":"IF($B10893=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10893,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10893,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B10893=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10893,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10893,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,1914167%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 103339"},"SINAPI","103339","ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS  VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021","M2",null,"126,86",null,"AS",{"$f":"IF($B10899=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10899,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10899,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B10899=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10899,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10899,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,7982961%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 89453"},"SINAPI","89453","ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022","M2",null,"96,88",null,"CR",{"$f":"IF($B10904=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10904,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10904,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B10904=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10904,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10904,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,5251575%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 89472"},"SINAPI","89472","ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022","M2",null,"131,86",null,"CR",{"$f":"IF($B10909=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10909,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10909,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B10909=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10909,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10909,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,6092931%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 96358"},"SINAPI","96358","PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS","M2",null,"95,83",null,"AS",{"$f":"IF($B10915=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10915,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10915,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B10915=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10915,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10915,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,0225611%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 96363"},"SINAPI","96363","PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS","M2",null,"136,74",null,"AS",{"$f":"IF($B10920=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10920,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10920,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B10920=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10920,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10920,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,2045072%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 96369"},"SINAPI","96369","PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS","M2",null,"203,28",null,"AS",{"$f":"IF($B10926=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10926,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10926,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B10926=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10926,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10926,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,7253937%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 102235"},"SINAPI","102235","DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF_01/2021_PS","M2",null,"437,09",null,"AS",{"$f":"IF($B10931=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10931,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10931,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B10931=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10931,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10931,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,6316343%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 102257"},"SINAPI","102257","DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021","M2",null,"328,27",null,"AS",{"$f":"IF($B10936=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10936,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10936,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B10936=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10936,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10936,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,5002285%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 104718"},"SINAPI","104718","PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS","M2",null,"126,02",null,"AS",{"$f":"IF($B10938=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10938,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10938,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B10938=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10938,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10938,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,6167037%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 104723"},"SINAPI","104723","PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS","M2",null,"241,41",null,"AS",{"$f":"IF($B10943=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10943,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10943,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B10943=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10943,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10943,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,2612605%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101814"},"SINAPI","101814","RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM PEDRA POLIÉDRICA, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M2",null,"54,12",null,"AS",{"$f":"IF($B10948=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10948,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10948,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B10948=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10948,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10948,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,6565564%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101823"},"SINAPI","101823","RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO MELHORADO COM CIMENTO (TEOR DE 2%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M3",null,"171,16",null,"AS",{"$f":"IF($B10954=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10954,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10954,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B10954=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10954,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10954,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"65,2321367%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101828"},"SINAPI","101828","RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO BRITA (50/50) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M3",null,"211,03",null,"AS",{"$f":"IF($B10959=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10959,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10959,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B10959=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10959,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10959,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"52,8996160%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101834"},"SINAPI","101834","RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO BRITA (50/50) COM CIMENTO (TEOR DE 8%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M3",null,"343,26",null,"AS",{"$f":"IF($B10965=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10965,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10965,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B10965=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10965,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10965,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,5134063%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101839"},"SINAPI","101839","RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO COM CIMENTO (TEOR DE 6%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M3",null,"132,25",null,"CR",{"$f":"IF($B10970=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10970,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10970,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B10970=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10970,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10970,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,5403134%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101844"},"SINAPI","101844","RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO BRITA (40/60) COM CIMENTO (TEOR DE 6%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M3",null,"219,05",null,"CR",{"$f":"IF($B10975=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10975,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10975,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B10975=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10975,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10975,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,5502307%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101850"},"SINAPI","101850","REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M2",null,"70,90",null,"CR",{"$f":"IF($B10981=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10981,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10981,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B10981=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10981,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10981,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"54,0918729%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101857"},"SINAPI","101857","REASSENTAMENTO DE BLOCOS SEXTAVADO PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M2",null,"41,92",null,"AS",{"$f":"IF($B10986=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10986,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10986,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B10986=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10986,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10986,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"68,2722263%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101864"},"SINAPI","101864","REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 8 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M2",null,"40,52",null,"AS",{"$f":"IF($B10993=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10993,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10993,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B10993=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10993,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10993,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"67,6164520%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101869"},"SINAPI","101869","REASSENTAMENTO DE BLOCOS 16 FACES PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 8 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS 16 FACES - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M2",null,"42,63",null,"AS",{"$f":"IF($B10998=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10998,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10998,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B10998=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10998,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10998,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"68,5202640%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 100577"},"SINAPI","100577","REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024","M2",null,"0,54",null,"CR",{"$f":"IF($B11003=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11003,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11003,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B11003=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11003,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11003,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,8163265%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 105597"},"SINAPI","105597","REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024","M2",null,"4,04",null,"AS",{"$f":"IF($B11004=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11004,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11004,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B11004=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11004,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11004,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,2031662%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 96391"},"SINAPI","96391","CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) COM CIMENTO - 6%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024","M3",null,"119,01",null,"AS",{"$f":"IF($B11009=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11009,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11009,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B11009=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11009,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11009,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,0040461%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 96399"},"SINAPI","96399","CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE RACHÃO, COM ESPESSURA DE 40 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024","M3",null,"132,76",null,"CR",{"$f":"IF($B11014=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11014,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11014,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B11014=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11014,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11014,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,3389677%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 100568"},"SINAPI","100568","CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40%-60% COM CIMENTO - 8%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024","M3",null,"247,92",null,"AS",{"$f":"IF($B11020=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11020,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11020,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B11020=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11020,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11020,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,8588976%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 100573"},"SINAPI","100573","CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO) BRITA - 50%-50%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024","M3",null,"107,03",null,"AS",{"$f":"IF($B11025=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11025,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11025,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B11025=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11025,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11025,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,2237237%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 105567"},"SINAPI","105567","RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO), COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024","M3",null,"15,27",null,"AS",{"$f":"IF($B11031=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11031,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11031,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B11031=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11031,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11031,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,2710154%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 105572"},"SINAPI","105572","RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) MELHORADO COM CIMENTO - 2%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024","M3",null,"63,65",null,"AS",{"$f":"IF($B11036=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11036,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11036,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B11036=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11036,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11036,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,4821259%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 105580"},"SINAPI","105580","RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50%-50%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024","M3",null,"110,89",null,"AS",{"$f":"IF($B11044=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11044,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11044,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B11044=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11044,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11044,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,6041289%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 105586"},"SINAPI","105586","RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO) BRITA - 40%-60%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024","M3",null,"148,04",null,"AS",{"$f":"IF($B11048=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11048,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11048,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B11048=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11048,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11048,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,9688346%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 105593"},"SINAPI","105593","RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO) BRITA - 50%-50%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024","M3",null,"132,65",null,"AS",{"$f":"IF($B11053=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11053,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11053,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B11053=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11053,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11053,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,8276983%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 105624"},"SINAPI","105624","CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) COM CIMENTO - 6%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024","M3",null,"124,84",null,"AS",{"$f":"IF($B11058=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11058,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11058,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B11058=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11058,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11058,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,7400112%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 105630"},"SINAPI","105630","RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) COM CIMENTO - 8%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024","M3",null,"156,81",null,"AS",{"$f":"IF($B11064=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11064,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11064,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B11064=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11064,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11064,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,4062160%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 105635"},"SINAPI","105635","RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) COM CIMENTO - 6%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024","M3",null,"122,51",null,"AS",{"$f":"IF($B11069=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11069,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11069,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B11069=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11069,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11069,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,3967734%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 105636"},"SINAPI","105636","RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) COM CIMENTO - 8%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024","M3",null,"155,67",null,"AS",{"$f":"IF($B11070=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11070,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11070,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B11070=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11070,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11070,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,2442197%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 105661"},"SINAPI","105661","RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40%-60% COM CIMENTO - 6%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024","M3",null,"236,02",null,"AS",{"$f":"IF($B11075=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11075,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11075,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B11075=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11075,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11075,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,7602309%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 105666"},"SINAPI","105666","CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40%-60% COM CIMENTO - 4%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024","M3",null,"181,20",null,"AS",{"$f":"IF($B11080=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11080,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11080,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B11080=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11080,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11080,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,4637424%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 105690"},"SINAPI","105690","CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50%-50% COM CIMENTO - 4%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024","M3",null,"177,30",null,"AS",{"$f":"IF($B11086=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11086,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11086,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B11086=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11086,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11086,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,1166129%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 105697"},"SINAPI","105697","RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50%-50% COM CIMENTO - 6%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024","M3",null,"211,41",null,"AS",{"$f":"IF($B11093=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11093,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11093,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B11093=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11093,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11093,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,5942922%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 105702"},"SINAPI","105702","RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50%-50% COM CIMENTO - 4%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024","M3",null,"174,24",null,"AS",{"$f":"IF($B11098=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11098,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11098,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B11098=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11098,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11098,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,7525595%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 105712"},"SINAPI","105712","RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40%-60%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024","M3",null,"121,18",null,"AS",{"$f":"IF($B11103=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11103,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11103,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B11103=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11103,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11103,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,7260160%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 105730"},"SINAPI","105730","CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024","M3",null,"189,74",null,"AS",{"$f":"IF($B11108=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11108,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11108,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B11108=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11108,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11108,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,0916393%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 105736"},"SINAPI","105736","RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES TRATADA COM CIMENTO, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024","M3",null,"260,65",null,"AS",{"$f":"IF($B11114=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11114,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11114,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B11114=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11114,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11114,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,2599085%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 105741"},"SINAPI","105741","RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO COMPACTADO COM ROLO, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024","M3",null,"347,68",null,"AS",{"$f":"IF($B11119=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11119,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11119,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B11119=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11119,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11119,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,5782105%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 105746"},"SINAPI","105746","RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE RACHÃO, COM ESPESSURA DE 50 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024","M3",null,"136,87",null,"CR",{"$f":"IF($B11124=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11124,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11124,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B11124=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11124,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11124,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,4969989%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 105752"},"SINAPI","105752","CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024","M3",null,"173,27",null,"CR",{"$f":"IF($B11130=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11130,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11130,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B11130=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11130,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11130,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,6184971%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 92392"},"SINAPI","92392","EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 15 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022","M2",null,"119,87",null,"AS",{"$f":"IF($B11135=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11135,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11135,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B11135=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11135,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11135,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,2748601%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 92393"},"SINAPI","92393","EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022","M2",null,"60,31",null,"AS",{"$f":"IF($B11136=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11136,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11136,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B11136=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11136,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11136,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,7492110%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 92400"},"SINAPI","92400","EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022","M2",null,"93,42",null,"AS",{"$f":"IF($B11142=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11142,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11142,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B11142=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11142,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11142,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,5452207%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 93679"},"SINAPI","93679","EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022","M2",null,"83,20",null,"AS",{"$f":"IF($B11147=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11147,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11147,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B11147=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11147,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11147,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,3288396%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 97107"},"SINAPI","97107","EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, ESPESSURA DE 22,5 CM. AF_04/2022","M2",null,"210,92",null,"AS",{"$f":"IF($B11153=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11153,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11153,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B11153=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11153,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11153,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,2887347%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 97113"},"SINAPI","97113","APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022","M2",null,"3,43",null,"CR",{"$f":"IF($B11158=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11158,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11158,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B11158=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11158,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11158,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,0796460%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 97119"},"SINAPI","97119","BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 32,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","KG",null,"15,56",null,"CR",{"$f":"IF($B11164=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11164,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11164,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B11164=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11164,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11164,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,6572164%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101172"},"SINAPI","101172","EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020","M2",null,"84,01",null,"CR",{"$f":"IF($B11169=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11169,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11169,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B11169=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11169,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11169,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,0341207%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 103908"},"SINAPI","103908","EXECUÇÃO PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 35 MPA, ESPESSURA DE 20,0 CM. AF_04/2022","M2",null,"178,95",null,"AS",{"$f":"IF($B11174=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11174,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11174,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B11174=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11174,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11174,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,3668440%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 103915"},"SINAPI","103915","EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 15,0 CM. AF_04/2022","M2",null,"167,26",null,"AS",{"$f":"IF($B11180=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11180,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11180,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B11180=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11180,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11180,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,8810266%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 104433"},"SINAPI","104433","EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RAQUETE  22 X 13,5 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022","M2",null,"68,04",null,"AS",{"$f":"IF($B11185=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11185,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11185,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B11185=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11185,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11185,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,0641931%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 95995"},"SINAPI","95995","EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019","M3",null,"1.752,49",null,"AS",{"$f":"IF($B11191=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11191,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11191,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B11191=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11191,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11191,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,7744166%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 88411"},"SINAPI","88411","APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024","M2",null,"4,19",null,"C",{"$f":"IF($B11197=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11197,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11197,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B11197=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11197,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11197,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,0722891%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 88416"},"SINAPI","88416","APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_03/2024","M2",null,"19,77",null,"CR",{"$f":"IF($B11202=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11202,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11202,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B11202=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11202,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11202,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,3597158%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 88417"},"SINAPI","88417","APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_03/2024","M2",null,"16,43",null,"CR",{"$f":"IF($B11203=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11203,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11203,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B11203=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11203,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11203,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,7530562%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 88426"},"SINAPI","88426","APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_03/2024","M2",null,"18,58",null,"CR",{"$f":"IF($B11208=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11208,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11208,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B11208=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11208,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11208,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,7297297%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 88484"},"SINAPI","88484","FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023","M2",null,"5,07",null,"C",{"$f":"IF($B11213=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11213,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11213,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B11213=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11213,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11213,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"62,9702971%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 88496"},"SINAPI","88496","EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023","M2",null,"36,14",null,"CR",{"$f":"IF($B11219=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11219,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11219,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B11219=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11219,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11219,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"70,8148559%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 95623"},"SINAPI","95623","APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS SEM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024","M2",null,"10,27",null,"C",{"$f":"IF($B11224=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11224,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11224,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B11224=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11224,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11224,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,9579667%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 96127"},"SINAPI","96127","APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_03/2024","M2",null,"12,80",null,"CR",{"$f":"IF($B11229=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11229,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11229,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B11229=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11229,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11229,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,4514106%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 96133"},"SINAPI","96133","APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024","M2",null,"50,42",null,"CR",{"$f":"IF($B11235=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11235,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11235,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B11235=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11235,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11235,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"67,3684211%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 104641"},"SINAPI","104641","PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023","M2",null,"9,69",null,"CR",{"$f":"IF($B11240=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11240,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11240,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B11240=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11240,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11240,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"58,0912864%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 102202"},"SINAPI","102202","APLICAÇÃO MASSA EPÓXI PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA PU DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021","M2",null,"56,38",null,"CR",{"$f":"IF($B11247=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11247,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11247,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B11247=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11247,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11247,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,1753638%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 102208"},"SINAPI","102208","PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021","M2",null,"9,03",null,"CR",{"$f":"IF($B11252=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11252,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11252,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B11252=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11252,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11252,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"58,9543938%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 102215"},"SINAPI","102215","PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021","M2",null,"21,15",null,"C",{"$f":"IF($B11257=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11257,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11257,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B11257=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11257,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11257,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"62,3401232%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 102224"},"SINAPI","102224","PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021","M2",null,"34,67",null,"CR",{"$f":"IF($B11263=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11263,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11263,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B11263=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11263,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11263,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"57,0190642%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 102230"},"SINAPI","102230","PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021","M2",null,"26,70",null,"C",{"$f":"IF($B11268=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11268,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11268,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B11268=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11268,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11268,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"59,6925385%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 102233"},"SINAPI","102233","PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021","M2",null,"13,62",null,"CR",{"$f":"IF($B11269=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11269,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11269,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B11269=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11269,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11269,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,4653902%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 100719"},"SINAPI","100719","PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE","M2",null,"11,15",null,"CR",{"$f":"IF($B11274=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11274,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11274,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B11274=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11274,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11274,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,8273381%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 100724"},"SINAPI","100724","PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020","M2",null,"14,97",null,"CR",{"$f":"IF($B11279=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11279,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11279,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B11279=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11279,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11279,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,0804289%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 100730"},"SINAPI","100730","PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020","M2",null,"24,48",null,"CR",{"$f":"IF($B11285=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11285,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11285,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B11285=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11285,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11285,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,4781006%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 100736"},"SINAPI","100736","PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020","M2",null,"16,89",null,"CR",{"$f":"IF($B11289=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11289,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11289,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B11289=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11289,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11289,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"75,2969122%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 100745"},"SINAPI","100745","PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA  (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE","M2",null,"26,87",null,"C",{"$f":"IF($B11296=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11296,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11296,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B11296=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11296,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11296,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"54,7317437%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 100751"},"SINAPI","100751","PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE","M2",null,"40,74",null,"CR",{"$f":"IF($B11302=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11302,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11302,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B11302=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11302,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11302,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,6710881%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 100758"},"SINAPI","100758","PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020","M2",null,"56,11",null,"CR",{"$f":"IF($B11307=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11307,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11307,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B11307=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11307,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11307,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"67,4572040%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 102489"},"SINAPI","102489","PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021","M2",null,"28,80",null,"CR",{"$f":"IF($B11313=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11313,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11313,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B11313=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11313,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11313,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,1444483%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 102497"},"SINAPI","102497","PINTURA DE RODAPÉ EM PEDRA DECORATIVA COM VERNIZ DE POLIURETANO, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS. AF_05/2021","M",null,"5,37",null,"CR",{"$f":"IF($B11318=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11318,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11318,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B11318=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11318,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11318,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"58,3018868%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 102504"},"SINAPI","102504","PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021","M",null,"11,17",null,"CR",{"$f":"IF($B11323=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11323,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11323,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B11323=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11323,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11323,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"77,4977498%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 102512"},"SINAPI","102512","PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021","M",null,"6,16",null,"AS",{"$f":"IF($B11329=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11329,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11329,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B11329=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11329,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11329,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,9400998%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101729"},"SINAPI","101729","PISO EM TACO DE MADEIRA 7X42CM, FIXADO COM COLA BASE DE PVA. AF_09/2020","M2",null,"158,11",null,"CR",{"$f":"IF($B11334=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11334,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11334,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B11334=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11334,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11334,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,2761326%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 87248"},"SINAPI","87248","REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE","M2",null,"49,49",null,"CR",{"$f":"IF($B11339=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11339,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11339,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B11339=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11339,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11339,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,7778227%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 87256"},"SINAPI","87256","REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE","M2",null,"69,69",null,"CR",{"$f":"IF($B11344=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11344,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11344,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B11344=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11344,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11344,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,9764469%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 87261"},"SINAPI","87261","REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE","M2",null,"131,10",null,"CR",{"$f":"IF($B11346=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11346,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11346,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B11346=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11346,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11346,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,5619992%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 104596"},"SINAPI","104596","REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE","M2",null,"135,36",null,"CR",{"$f":"IF($B11352=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11352,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11352,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B11352=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11352,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11352,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,6791337%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 104603"},"SINAPI","104603","REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM DIAGONAL EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE","M2",null,"52,17",null,"CR",{"$f":"IF($B11357=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11357,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11357,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B11357=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11357,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11357,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,5012478%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 98672"},"SINAPI","98672","PISO EM MÁRMORE APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020","M2",null,"700,77",null,"CR",{"$f":"IF($B11362=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11362,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11362,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B11362=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11362,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11362,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,1975853%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 98685"},"SINAPI","98685","RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020","M",null,"82,99",null,"CR",{"$f":"IF($B11368=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11368,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11368,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B11368=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11368,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11368,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,0454600%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101091"},"SINAPI","101091","PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS. AF_05/2020","M2",null,"167,35",null,"AS",{"$f":"IF($B11373=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11373,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11373,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B11373=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11373,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11373,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,9753721%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101727"},"SINAPI","101727","PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020","M2",null,"185,92",null,"CR",{"$f":"IF($B11379=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11379,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11379,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B11379=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11379,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11379,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,4863076%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101737"},"SINAPI","101737","PISO DE BORRACHA CANELADO, ESPESSURA 3,5MM, FIXADO COM ADESIVO ACRÍLICO. AF_09/2020","M2",null,"116,87",null,"CR",{"$f":"IF($B11384=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11384,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11384,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B11384=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11384,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11384,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,0770547%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 98695"},"SINAPI","98695","SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020","M",null,"120,58",null,"CR",{"$f":"IF($B11389=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11389,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11389,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B11389=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11389,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11389,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,8909634%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 88648"},"SINAPI","88648","RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023","M",null,"7,43",null,"CR",{"$f":"IF($B11393=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11393,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11393,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B11393=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11393,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11393,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,0543478%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 94993"},"SINAPI","94993","EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022","M2",null,"81,49",null,"CR",{"$f":"IF($B11401=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11401,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11401,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B11401=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11401,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11401,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,0393217%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 104658"},"SINAPI","104658","PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024","M2",null,"138,25",null,"CR",{"$f":"IF($B11406=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11406,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11406,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B11406=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11406,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11406,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,2301013%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 87620"},"SINAPI","87620","CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021","M2",null,"35,20",null,"CR",{"$f":"IF($B11407=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11407,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11407,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B11407=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11407,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11407,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,0559041%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 87632"},"SINAPI","87632","CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021","M2",null,"49,80",null,"CR",{"$f":"IF($B11412=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11412,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11412,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B11412=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11412,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11412,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,5226586%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 87644"},"SINAPI","87644","CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021","M2",null,"121,58",null,"CR",{"$f":"IF($B11418=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11418,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11418,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B11418=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11418,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11418,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,0707993%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 87690"},"SINAPI","87690","CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021","M2",null,"54,16",null,"CR",{"$f":"IF($B11423=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11423,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11423,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B11423=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11423,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11423,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,8697743%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 87702"},"SINAPI","87702","CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021","M2",null,"66,01",null,"CR",{"$f":"IF($B11428=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11428,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11428,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B11428=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11428,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11428,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,9318768%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 87739"},"SINAPI","87739","CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021","M2",null,"89,35",null,"CR",{"$f":"IF($B11434=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11434,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11434,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B11434=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11434,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11434,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,7911952%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 87755"},"SINAPI","87755","CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021","M2",null,"55,91",null,"CR",{"$f":"IF($B11439=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11439,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11439,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B11439=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11439,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11439,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,6682804%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 87759"},"SINAPI","87759","CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021","M2",null,"111,83",null,"CR",{"$f":"IF($B11442=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11442,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11442,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B11442=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11442,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11442,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,2872997%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 88477"},"SINAPI","88477","CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021","M2",null,"33,80",null,"CR",{"$f":"IF($B11451=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11451,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11451,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B11451=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11451,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11451,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,2296296%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 90934"},"SINAPI","90934","CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021","M2",null,"163,36",null,"AS",{"$f":"IF($B11456=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11456,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11456,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B11456=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11456,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11456,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,4581648%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 90952"},"SINAPI","90952","CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 7CM. AF_07/2021","M2",null,"109,72",null,"AS",{"$f":"IF($B11462=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11462,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11462,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B11462=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11462,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11462,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,4465018%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 87878"},"SINAPI","87878","CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022","M2",null,"5,46",null,"CR",{"$f":"IF($B11467=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11467,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11467,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B11467=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11467,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11467,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"59,5149254%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 87885"},"SINAPI","87885","CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022","M2",null,"8,63",null,"CR",{"$f":"IF($B11472=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11472,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11472,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B11472=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11472,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11472,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,0539273%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 87886"},"SINAPI","87886","CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022","M2",null,"16,29",null,"CR",{"$f":"IF($B11473=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11473,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11473,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B11473=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11473,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11473,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,7933374%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 87892"},"SINAPI","87892","CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022","M2",null,"10,52",null,"CR",{"$f":"IF($B11478=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11478,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11478,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B11478=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11478,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11478,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,4514889%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 87900"},"SINAPI","87900","CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022","M2",null,"10,59",null,"CR",{"$f":"IF($B11484=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11484,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11484,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B11484=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11484,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11484,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,0829361%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 87907"},"SINAPI","87907","CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022","M2",null,"7,41",null,"AS",{"$f":"IF($B11489=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11489,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11489,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B11489=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11489,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11489,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"56,1813187%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 104410"},"SINAPI","104410","CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022","M2",null,"5,61",null,"AS",{"$f":"IF($B11493=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11493,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11493,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B11493=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11493,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11493,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,3647914%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 87418"},"SINAPI","87418","APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES, ESPESSURA DE 0,5CM. AF_03/2023","M2",null,"21,45",null,"CR",{"$f":"IF($B11501=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11501,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11501,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B11501=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11501,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11501,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"52,2227422%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 87433"},"SINAPI","87433","APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES, DESEMPENADO (SEM TALISCAS), ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023","M2",null,"30,91",null,"CR",{"$f":"IF($B11506=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11506,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11506,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B11506=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11506,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11506,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,0903185%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 87529"},"SINAPI","87529","MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024","M2",null,"39,48",null,"CR",{"$f":"IF($B11511=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11511,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11511,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B11511=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11511,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11511,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"54,5130945%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 87539"},"SINAPI","87539","EMBOÇO, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024","M2",null,"61,36",null,"CR",{"$f":"IF($B11517=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11517,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11517,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B11517=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11517,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11517,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,9183540%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 87548"},"SINAPI","87548","MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024","M2",null,"31,00",null,"CR",{"$f":"IF($B11522=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11522,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11522,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B11522=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11522,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11522,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"60,3303109%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 87561"},"SINAPI","87561","MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 10MM, SEM TALISCAS. AF_03/2024","M2",null,"40,20",null,"CR",{"$f":"IF($B11528=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11528,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11528,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B11528=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11528,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11528,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,5219560%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 87781"},"SINAPI","87781","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022","M2",null,"82,16",null,"CR",{"$f":"IF($B11533=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11533,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11533,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B11533=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11533,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11533,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"61,8966358%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 87788"},"SINAPI","87788","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM. AF_08/2022","M2",null,"98,88",null,"CR",{"$f":"IF($B11538=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11538,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11538,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B11538=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11538,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11538,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"59,3417722%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 87791"},"SINAPI","87791","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM. AF_08/2022","M2",null,"142,70",null,"CR",{"$f":"IF($B11539=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11539,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11539,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B11539=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11539,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11539,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,9413497%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 87804"},"SINAPI","87804","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 45 MM. AF_08/2022","M2",null,"110,53",null,"CR",{"$f":"IF($B11548=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11548,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11548,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B11548=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11548,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11548,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,4394529%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 87808"},"SINAPI","87808","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM. AF_08/2022","M2",null,"117,56",null,"CR",{"$f":"IF($B11551=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11551,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11551,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B11551=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11551,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11551,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,6286298%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 87815"},"SINAPI","87815","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022","M2",null,"107,69",null,"CR",{"$f":"IF($B11556=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11556,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11556,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B11556=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11556,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11556,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"70,5986243%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 87821"},"SINAPI","87821","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022","M2",null,"142,10",null,"CR",{"$f":"IF($B11561=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11561,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11561,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B11561=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11561,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11561,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"69,9732282%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 87829"},"SINAPI","87829","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022","M2",null,"96,65",null,"CR",{"$f":"IF($B11567=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11567,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11567,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B11567=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11567,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11567,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"65,2439658%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 87840"},"SINAPI","87840","REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA EXECUTADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL E ACABAMENTO RASPADO. AF_03/2024","M2",null,"170,72",null,"CR",{"$f":"IF($B11572=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11572,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11572,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B11572=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11572,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11572,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,2274325%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 87853"},"SINAPI","87853","REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA EXECUTADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL E ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_03/2024","M2",null,"136,96",null,"AS",{"$f":"IF($B11577=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11577,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11577,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B11577=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11577,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11577,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,5425314%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 104206"},"SINAPI","104206","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR BALANCIM MANUAL. AF_08/2022","M2",null,"98,81",null,"AS",{"$f":"IF($B11583=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11583,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11583,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B11583=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11583,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11583,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,4524439%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 104211"},"SINAPI","104211","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR BALANCIM MANUAL, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022","M2",null,"91,52",null,"AS",{"$f":"IF($B11588=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11588,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11588,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B11588=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11588,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11588,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"61,5915063%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 104217"},"SINAPI","104217","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022","M2",null,"55,42",null,"CR",{"$f":"IF($B11594=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11594,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11594,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B11594=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11594,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11594,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"58,5383503%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 104220"},"SINAPI","104220","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022","M2",null,"59,07",null,"AS",{"$f":"IF($B11597=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11597,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11597,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B11597=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11597,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11597,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,5602719%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 104228"},"SINAPI","104228","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022","M2",null,"83,51",null,"AS",{"$f":"IF($B11605=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11605,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11605,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B11605=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11605,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11605,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,4789917%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 104229"},"SINAPI","104229","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022","M2",null,"91,93",null,"CR",{"$f":"IF($B11606=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11606,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11606,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B11606=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11606,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11606,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"57,3872306%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 104234"},"SINAPI","104234","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022","M2",null,"44,77",null,"CR",{"$f":"IF($B11611=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11611,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11611,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B11611=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11611,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11611,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"53,1690930%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 104240"},"SINAPI","104240","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022","M2",null,"60,78",null,"AS",{"$f":"IF($B11617=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11617,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11617,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B11617=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11617,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11617,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,5775577%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 104245"},"SINAPI","104245","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022","M2",null,"68,62",null,"CR",{"$f":"IF($B11622=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11622,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11622,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B11622=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11622,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11622,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,6128560%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 104250"},"SINAPI","104250","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022","M2",null,"81,80",null,"CR",{"$f":"IF($B11627=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11627,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11627,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B11627=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11627,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11627,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"70,8777085%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 104256"},"SINAPI","104256","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022","M2",null,"100,17",null,"AS",{"$f":"IF($B11633=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11633,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11633,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B11633=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11633,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11633,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"58,7658766%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 104261"},"SINAPI","104261","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022","M2",null,"129,73",null,"CR",{"$f":"IF($B11638=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11638,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11638,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B11638=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11638,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11638,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"68,4909303%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 104628"},"SINAPI","104628","APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES COM PAREDES EM PÉ DIREITO DUPLO E ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_03/2023","M2",null,"33,64",null,"CR",{"$f":"IF($B11643=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11643,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11643,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B11643=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11643,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11643,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"64,6515784%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 104631"},"SINAPI","104631","APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES COM PAREDES EM PÉ DIREITO DUPLO E ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023","M2",null,"45,78",null,"CR",{"$f":"IF($B11646=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11646,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11646,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B11646=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11646,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11646,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"58,0927385%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 104954"},"SINAPI","104954","EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO E ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024","M2",null,"52,49",null,"CR",{"$f":"IF($B11655=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11655,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11655,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B11655=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11655,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11655,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"62,2111897%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 104960"},"SINAPI","104960","MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024","M2",null,"39,09",null,"CR",{"$f":"IF($B11661=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11661,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11661,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B11661=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11661,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11661,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,8075936%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 104965"},"SINAPI","104965","EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO E ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024","M2",null,"48,74",null,"CR",{"$f":"IF($B11666=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11666,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11666,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B11666=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11666,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11666,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"60,5555557%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 104970"},"SINAPI","104970","MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO E ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024","M2",null,"40,20",null,"CR",{"$f":"IF($B11671=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11671,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11671,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B11671=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11671,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11671,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"66,2509354%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 104971"},"SINAPI","104971","EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO E ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024","M2",null,"35,61",null,"CR",{"$f":"IF($B11672=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11672,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11672,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B11672=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11672,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11672,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"63,8747887%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 104976"},"SINAPI","104976","EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO E ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024","M2",null,"33,47",null,"CR",{"$f":"IF($B11677=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11677,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11677,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B11677=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11677,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11677,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"62,2375525%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 105187"},"SINAPI","105187","REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA EXECUTADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL E ACABAMENTO CHAPISCADO/FLOCADO. AF_03/2024","M2",null,"183,03",null,"AS",{"$f":"IF($B11682=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11682,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11682,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B11682=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11682,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11682,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,9252009%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 87269"},"SINAPI","87269","REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE","M2",null,"62,12",null,"CR",{"$f":"IF($B11688=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11688,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11688,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B11688=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11688,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11688,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,8074133%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 104589"},"SINAPI","104589","REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS, COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMIGRÊS, FORMATO MENOR OU IGUAL A 200 CM2, ALINHADAS A PRUMO, APLICADO  EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA. AF_02/2023","M2",null,"261,07",null,"CR",{"$f":"IF($B11695=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11695,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11695,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B11695=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11695,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11695,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,2567049%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 104613"},"SINAPI","104613","REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM DIAGONAL, NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE","M2",null,"61,57",null,"CR",{"$f":"IF($B11700=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11700,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11700,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B11700=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11700,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11700,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,7600780%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 104618"},"SINAPI","104618","REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PASTILHA DE DIMENSÕES 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023","M2",null,"353,01",null,"CR",{"$f":"IF($B11705=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11705,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11705,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B11705=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11705,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11705,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,5210948%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 96112"},"SINAPI","96112","FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023","M2",null,"190,29",null,"CR",{"$f":"IF($B11710=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11710,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11710,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B11710=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11710,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11710,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,1987381%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 96114"},"SINAPI","96114","FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS","M2",null,"77,57",null,"CR",{"$f":"IF($B11716=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11716,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11716,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B11716=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11716,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11716,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,3191846%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 96116"},"SINAPI","96116","FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS","M2",null,"62,57",null,"CR",{"$f":"IF($B11721=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11721,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11721,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B11721=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11721,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11721,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,0783373%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 91520"},"SINAPI","91520","ESTUCAMENTO DE DENSIDADE BAIXA NAS FACES INTERNAS DE PAREDES DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EM AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M², UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_12/2024","M2",null,"2,28",null,"CR",{"$f":"IF($B11727=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11727,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11727,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B11727=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11727,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11727,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"84,6153847%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 104414"},"SINAPI","104414","ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA NAS FACES INTERNAS DE PAREDES DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EM AMBIENTES COM ÁREA MAIOR OU IGUAL A 10 M², UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_12/2024","M2",null,"6,53",null,"CR",{"$f":"IF($B11732=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11732,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11732,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B11732=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11732,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11732,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"57,0324575%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 104419"},"SINAPI","104419","ESTUCAMENTO DE DENSIDADE BAIXA DE PANOS DE FACHADA DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO EM UNIDADES HABITACIONAIS DE DOIS PAVIMENTOS (SOBRADO), ACESSO COM ANDAIME FACHADEIRO, UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_12/2024","M2",null,"4,68",null,"CR",{"$f":"IF($B11737=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11737,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11737,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B11737=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11737,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11737,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"84,0172787%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 104421"},"SINAPI","104421","ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA DE PANOS DE FACHADA DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO EM EDIFICAÇÕES DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, PAVIMENTOS SUPERIORES, UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_12/2024","M2",null,"16,32",null,"CR",{"$f":"IF($B11738=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11738,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11738,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B11738=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11738,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11738,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"66,9944684%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 105818"},"SINAPI","105818","ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA NAS FACES INTERNAS DE PAREDES DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EM AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M², UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA POLIMÉRICA. AF_12/2024","M2",null,"11,81",null,"CR",{"$f":"IF($B11744=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11744,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11744,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B11744=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11744,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11744,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,2653061%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 105823"},"SINAPI","105823","ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA DE PANOS DE FACHADA DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO EM EDIFICAÇÕES DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, PAVIMENTOS SUPERIORES, UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIM:CAL:AREIA). AF_12/2024","M2",null,"13,25",null,"CR",{"$f":"IF($B11749=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11749,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11749,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B11749=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11749,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11749,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"83,5231587%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 105829"},"SINAPI","105829","ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA DE PANOS DE FACHADA DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO EM UNIDADES HABITACIONAIS DE PAVIMENTO ÚNICO, UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIM:CAL:AREIA). AF_12/2024","M2",null,"5,55",null,"CR",{"$f":"IF($B11755=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11755,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11755,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B11755=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11755,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11755,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"79,1590494%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 87286"},"SINAPI","87286","ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019","M3",null,"630,43",null,"CR",{"$f":"IF($B11760=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11760,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11760,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B11760=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11760,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11760,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,8223611%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 87295"},"SINAPI","87295","ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019","M3",null,"606,67",null,"CR",{"$f":"IF($B11766=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11766,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11766,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B11766=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11766,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11766,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,1891464%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 87302"},"SINAPI","87302","ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019","M3",null,"668,22",null,"CR",{"$f":"IF($B11771=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11771,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11771,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B11771=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11771,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11771,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,0539565%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 87310"},"SINAPI","87310","ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019","M3",null,"499,42",null,"CR",{"$f":"IF($B11776=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11776,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11776,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B11776=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11776,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11776,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,9047237%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 87319"},"SINAPI","87319","ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019","M3",null,"4.163,57",null,"CR",{"$f":"IF($B11782=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11782,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11782,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B11782=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11782,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11782,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,6393532%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 87326"},"SINAPI","87326","ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019","M3",null,"4.194,74",null,"CR",{"$f":"IF($B11787=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11787,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11787,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B11787=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11787,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11787,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,9882374%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 87331"},"SINAPI","87331","ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019","M3",null,"658,00",null,"CR",{"$f":"IF($B11792=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11792,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11792,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B11792=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11792,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11792,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,9710620%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 87338"},"SINAPI","87338","ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019","M3",null,"564,99",null,"CR",{"$f":"IF($B11799=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11799,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11799,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B11799=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11799,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11799,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,8684923%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 87343"},"SINAPI","87343","ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019","M3",null,"686,93",null,"CR",{"$f":"IF($B11804=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11804,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11804,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B11804=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11804,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11804,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,1838457%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 87344"},"SINAPI","87344","ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019","M3",null,"634,72",null,"CR",{"$f":"IF($B11805=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11805,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11805,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B11805=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11805,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11805,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,9268100%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 87349"},"SINAPI","87349","ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019","M3",null,"547,99",null,"CR",{"$f":"IF($B11810=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11810,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11810,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B11810=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11810,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11810,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,1485672%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 87354"},"SINAPI","87354","ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019","M3",null,"547,76",null,"CR",{"$f":"IF($B11815=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11815,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11815,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B11815=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11815,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11815,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,9523418%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 87360"},"SINAPI","87360","ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019","M3",null,"4.232,17",null,"CR",{"$f":"IF($B11821=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11821,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11821,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B11821=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11821,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11821,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,1414525%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 87365"},"SINAPI","87365","ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3",null,"624,49",null,"CR",{"$f":"IF($B11826=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11826,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11826,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B11826=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11826,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11826,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,9653460%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 87371"},"SINAPI","87371","ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3",null,"698,90",null,"CR",{"$f":"IF($B11832=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11832,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11832,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B11832=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11832,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11832,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,5740777%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 87376"},"SINAPI","87376","ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3",null,"624,84",null,"CR",{"$f":"IF($B11837=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11837,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11837,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B11837=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11837,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11837,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,9463196%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 87381"},"SINAPI","87381","ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3",null,"4.296,24",null,"CR",{"$f":"IF($B11842=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11842,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11842,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B11842=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11842,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11842,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,8044560%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 87387"},"SINAPI","87387","ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019","M3",null,"1.742,91",null,"CR",{"$f":"IF($B11848=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11848,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11848,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B11848=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11848,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11848,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,3430610%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 87394"},"SINAPI","87394","ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019","M3",null,"4.726,59",null,"CR",{"$f":"IF($B11854=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11854,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11854,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B11854=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11854,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11854,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,9661607%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 87399"},"SINAPI","87399","ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3",null,"1.982,77",null,"CR",{"$f":"IF($B11859=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11859,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11859,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B11859=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11859,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11859,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,4015887%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 87408"},"SINAPI","87408","ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 2 M³/H DE ARGAMASSA. AF_08/2019","M3",null,"1.543,09",null,"CR",{"$f":"IF($B11865=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11865,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11865,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B11865=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11865,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11865,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,2422490%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 88629"},"SINAPI","88629","ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3",null,"724,09",null,"CR",{"$f":"IF($B11870=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11870,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11870,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B11870=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11870,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11870,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,2453111%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 88630"},"SINAPI","88630","ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019","M3",null,"543,16",null,"CR",{"$f":"IF($B11871=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11871,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11871,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B11871=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11871,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11871,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,7371434%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 100466"},"SINAPI","100466","ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5  (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019","M3",null,"563,02",null,"CR",{"$f":"IF($B11876=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11876,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11876,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B11876=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11876,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11876,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,2372324%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 100473"},"SINAPI","100473","ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019","M3",null,"557,90",null,"CR",{"$f":"IF($B11881=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11881,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11881,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B11881=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11881,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11881,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,0957246%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 100480"},"SINAPI","100480","ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3",null,"864,70",null,"CR",{"$f":"IF($B11887=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11887,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11887,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B11887=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11887,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11887,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,2148821%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 100486"},"SINAPI","100486","ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3",null,"775,65",null,"CR",{"$f":"IF($B11892=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11892,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11892,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B11892=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11892,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11892,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,6487667%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 100491"},"SINAPI","100491","ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019","M3",null,"759,05",null,"CR",{"$f":"IF($B11897=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11897,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11897,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B11897=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11897,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11897,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,2573619%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 100196"},"SINAPI","100196","TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE SACOS DE 30 KG (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019","KGXKM",null,"1,44",null,"C",{"$f":"IF($B11904=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11904,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11904,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B11904=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11904,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11904,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"84,3971632%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 100201"},"SINAPI","100201","TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MÃO, DE SACOS DE 50 KG (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019","KGXKM",null,"0,88",null,"C",{"$f":"IF($B11909=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11909,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11909,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B11909=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11909,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11909,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"85,7142858%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 100207"},"SINAPI","100207","TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARREGADEIRA, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019","M3XKM",null,"546,54",null,"AS",{"$f":"IF($B11915=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11915,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11915,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B11915=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11915,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11915,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,7406932%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 100212"},"SINAPI","100212","TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO OU CERÂMICO DE 19X19X39CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019","UNXKM",null,"8,38",null,"C",{"$f":"IF($B11920=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11920,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11920,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B11920=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11920,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11920,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"83,3532935%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 100217"},"SINAPI","100217","TRANSPORTE HORIZONTAL COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019","UNXKM",null,"3,59",null,"AS",{"$f":"IF($B11925=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11925,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11925,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B11925=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11925,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11925,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,2263610%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 100223"},"SINAPI","100223","TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO MINI PÁLETES, DE CAIXA COM REVESTIMENTO CERÂMICO (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019","M2XKM",null,"6,16",null,"C",{"$f":"IF($B11931=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11931,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11931,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B11931=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11931,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11931,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"83,6601308%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 100228"},"SINAPI","100228","TRANSPORTE HORIZONTAL COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE LATA DE 18 LITROS (UNIDADE: LXKM). AF_07/2019","LXKM",null,"0,36",null,"AS",{"$f":"IF($B11936=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11936,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11936,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B11936=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11936,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11936,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,5714285%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 100229"},"SINAPI","100229","TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE SACOS DE 50 KG (UNIDADE: KG). AF_07/2019","KG",null,"0,01",null,"C",{"$f":"IF($B11937=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11937,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11937,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B11937=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11937,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11937,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 100234"},"SINAPI","100234","TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE CAIXA COM REVESTIMENTO CERÂMICO (UNIDADE: M2). AF_07/2019","M2",null,"0,60",null,"C",{"$f":"IF($B11942=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11942,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11942,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B11942=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11942,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11942,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"86,2068966%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 100240"},"SINAPI","100240","TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE PPR - PN12 OU PN25 - COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 50 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019","MXKM",null,"4,40",null,"C",{"$f":"IF($B11948=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11948,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11948,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B11948=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11948,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11948,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"83,7155964%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 100246"},"SINAPI","100246","TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE PVC SÉRIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL, OU REFORÇADO PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL, COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 75 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019","MXKM",null,"2,93",null,"C",{"$f":"IF($B11954=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11954,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11954,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B11954=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11954,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11954,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"83,7931035%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 100251"},"SINAPI","100251","TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 32 MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019","MXKM",null,"14,45",null,"C",{"$f":"IF($B11959=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11959,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11959,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B11959=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11959,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11959,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"83,3448994%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 100256"},"SINAPI","100256","TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE CAIBROS DE MADEIRA COM SEÇÃO TRANSVERSAL DE 7,5 X 6 CM E 6 X 8 CM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019","MXKM",null,"9,78",null,"C",{"$f":"IF($B11964=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11964,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11964,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B11964=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11964,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11964,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"83,3846154%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 100262"},"SINAPI","100262","TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VERGALHÕES DE AÇO COM DIÂMETRO DE 8 MM (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019","KGXKM",null,"3,71",null,"C",{"$f":"IF($B11970=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11970,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11970,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B11970=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11970,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11970,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"83,6956522%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 100267"},"SINAPI","100267","TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE PORTA (UNIDADE: UNID). AF_07/2019","UN",null,"1,82",null,"C",{"$f":"IF($B11975=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11975,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11975,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B11975=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11975,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11975,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"83,8888889%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 100273"},"SINAPI","100273","TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TELA DE AÇO (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019","KGXKM",null,"3,59",null,"C",{"$f":"IF($B11981=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11981,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11981,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B11981=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11981,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11981,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"83,7535015%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 100278"},"SINAPI","100278","TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE BACIA SANITÁRIA, CAIXA ACOPLADA, TANQUE OU PIA (UNIDADE: UNIDXKM). AF_07/2019","UNXKM",null,"44,01",null,"C",{"$f":"IF($B11986=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11986,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11986,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B11986=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11986,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11986,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"83,2158290%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 100283"},"SINAPI","100283","TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE TELHA DE CONCRETO OU CERÂMICA (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019","M2XKM",null,"27,84",null,"C",{"$f":"IF($B11991=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11991,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11991,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B11991=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11991,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11991,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"83,2673624%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 99803"},"SINAPI","99803","LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019","M2",null,"2,29",null,"C",{"$f":"IF($B11997=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11997,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11997,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B11997=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11997,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11997,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"84,4444445%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 99809"},"SINAPI","99809","LIMPEZA DE PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019","M2",null,"6,51",null,"C",{"$f":"IF($B12003=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12003,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12003,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12003=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12003,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12003,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"83,6166925%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 99810"},"SINAPI","99810","LIMPEZA DE PISO DE MÁRMORE/GRANITO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019","M2",null,"8,11",null,"CR",{"$f":"IF($B12004=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12004,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12004,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12004=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12004,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12004,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"82,5495050%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 99815"},"SINAPI","99815","LIMPEZA DE PIA INOX COM BANCADA DE PEDRA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019","UN",null,"9,51",null,"CR",{"$f":"IF($B12009=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12009,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12009,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12009=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12009,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12009,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"56,4345992%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 99820"},"SINAPI","99820","LIMPEZA DE JANELA INTEIRAMENTE DE VIDRO. AF_04/2019","M2",null,"2,15",null,"CR",{"$f":"IF($B12014=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12014,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12014,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12014=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12014,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12014,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"57,5471699%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 99826"},"SINAPI","99826","LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019","M2",null,"1,70",null,"C",{"$f":"IF($B12020=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12020,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12020,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12020=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12020,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12020,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"84,4311378%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 97017"},"SINAPI","97017","GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM MONTANTES E TRAVESSÕES EM MADEIRA PRÉ-MONTADOS PARA EDIFÍCIOS COM 3 PAVIMENTOS. AF_03/2024","M",null,"83,12",null,"AS",{"$f":"IF($B12025=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12025,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12025,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12025=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12025,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12025,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,7552397%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 97034"},"SINAPI","97034","GUARDA-CORPO EM LAJE PÓS-DESFÔRMA COM ESCORAS METÁLICAS ESTRONCADAS NA ESTRUTURA, TRAVESSÕES DE MADEIRA E FECHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO PARA EDIFÍCIOS ACIMA DE 4 PAVIMENTOS (2 MONTAGENS). AF_03/2024_PS","M",null,"93,03",null,"CR",{"$f":"IF($B12030=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12030,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12030,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12030=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12030,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12030,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,4920942%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 97048"},"SINAPI","97048","PONTEIRAS DE PROTEÇÃO DE PONTAS E VERGALHÕES EXPOSTOS EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_03/2024","M2",null,"0,10",null,"CR",{"$f":"IF($B12036=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12036,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12036,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12036=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12036,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12036,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 97065"},"SINAPI","97065","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MULTIDIRECIONAL (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024","M3",null,"12,97",null,"CR",{"$f":"IF($B12041=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12041,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12041,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12041=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12041,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12041,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"87,1894410%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 105104"},"SINAPI","105104","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE MINI GRUA. AF_03/2024","UN",null,"4.592,12",null,"CR",{"$f":"IF($B12047=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12047,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12047,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12047=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12047,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12047,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,7123290%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 105111"},"SINAPI","105111","MONTAGEM E DESMONTAGEM DO TRECHO INICIAL DE GRUA FIXA (ALTURA LIVRE) - EXCLUSO FUNDAÇÕES. AF_03/2024","UN",null,"17.270,20",null,"CR",{"$f":"IF($B12052=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12052,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12052,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12052=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12052,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12052,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,1539454%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 97625"},"SINAPI","97625","DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023","M3",null,"57,47",null,"CR",{"$f":"IF($B12058=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12058,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12058,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12058=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12058,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12058,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,1737842%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 97632"},"SINAPI","97632","DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023","M",null,"2,93",null,"CR",{"$f":"IF($B12064=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12064,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12064,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12064=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12064,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12064,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"85,7638889%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 97637"},"SINAPI","97637","REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023","M2",null,"3,11",null,"CR",{"$f":"IF($B12069=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12069,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12069,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12069=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12069,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12069,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"85,9477125%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 97638"},"SINAPI","97638","REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023","M2",null,"9,06",null,"CR",{"$f":"IF($B12070=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12070,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12070,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12070=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12070,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12070,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"85,1111112%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 97643"},"SINAPI","97643","REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023","M2",null,"28,77",null,"C",{"$f":"IF($B12075=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12075,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12075,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12075=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12075,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12075,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"84,8780488%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 97649"},"SINAPI","97649","REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023","M2",null,"5,01",null,"CR",{"$f":"IF($B12080=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12080,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12080,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12080=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12080,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12080,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"75,5102042%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 97655"},"SINAPI","97655","REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023","M2",null,"35,63",null,"CR",{"$f":"IF($B12086=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12086,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12086,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12086=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12086,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12086,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,2128378%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 97660"},"SINAPI","97660","REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023","UN",null,"0,80",null,"C",{"$f":"IF($B12091=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12091,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12091,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12091=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12091,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12091,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"90,6666667%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 97665"},"SINAPI","97665","REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023","UN",null,"2,18",null,"C",{"$f":"IF($B12096=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12096,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12096,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12096=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12096,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12096,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"87,7358491%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 104792"},"SINAPI","104792","REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE ATÉ 2,5 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023","M",null,"0,48",null,"C",{"$f":"IF($B12101=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12101,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12101,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12101=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12101,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12101,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"95,1219513%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 104799"},"SINAPI","104799","REMOÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023","M2",null,"11,70",null,"CR",{"$f":"IF($B12108=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12108,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12108,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12108=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12108,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12108,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"84,9656358%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 99059"},"SINAPI","99059","LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024","M",null,"86,67",null,"AS",{"$f":"IF($B12114=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12114,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12114,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12114=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12114,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12114,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,6878612%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 105007"},"SINAPI","105007","LOCAÇÃO DE PRAÇAS EM PONTALETEAMENTO. AF_03/2024","UN",null,"43,55",null,"AS",{"$f":"IF($B12119=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12119,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12119,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12119=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12119,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12119,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"83,0492861%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 93590"},"SINAPI","93590","TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM",null,"0,99",null,"AS",{"$f":"IF($B12124=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12124,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12124,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12124=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12124,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12124,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,0537634%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 93596"},"SINAPI","93596","TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM",null,"0,66",null,"AS",{"$f":"IF($B12130=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12130,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12130,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12130=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12130,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12130,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,3934426%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 95426"},"SINAPI","95426","TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM",null,"2,04",null,"AS",{"$f":"IF($B12135=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12135,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12135,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12135=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12135,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12135,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,8556701%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 95875"},"SINAPI","95875","TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM",null,"2,52",null,"AS",{"$f":"IF($B12140=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12140,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12140,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12140=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12140,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12140,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,3526970%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 95876"},"SINAPI","95876","TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM",null,"2,18",null,"AS",{"$f":"IF($B12141=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12141,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12141,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12141=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12141,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12141,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,9807692%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 97912"},"SINAPI","97912","TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM",null,"3,84",null,"AS",{"$f":"IF($B12146=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12146,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12146,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12146=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12146,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12146,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,3903743%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 100943"},"SINAPI","100943","TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM",null,"4,42",null,"AS",{"$f":"IF($B12156=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12156,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12156,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12156=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12156,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12156,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,5581395%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 100945"},"SINAPI","100945","TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM",null,"2,88",null,"AS",{"$f":"IF($B12158=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12158,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12158,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12158=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12158,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12158,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,3453237%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 100950"},"SINAPI","100950","TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM",null,"3,66",null,"CR",{"$f":"IF($B12163=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12163,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12163,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12163=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12163,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12163,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,1473087%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 100956"},"SINAPI","100956","TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM",null,"4,36",null,"AS",{"$f":"IF($B12169=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12169,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12169,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12169=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12169,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12169,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,7647058%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 100961"},"SINAPI","100961","TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM",null,"3,20",null,"AS",{"$f":"IF($B12174=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12174,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12174,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12174=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12174,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12174,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,9032258%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 100975"},"SINAPI","100975","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020","M3",null,"8,92",null,"AS",{"$f":"IF($B12180=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12180,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12180,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12180=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12180,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12180,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,5606407%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 102330"},"SINAPI","102330","TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM",null,"1,44",null,"AS",{"$f":"IF($B12185=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12185,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12185,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12185=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12185,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12185,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,3703703%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101479"},"SINAPI","101479","CARGA, MANOBRA E DESCARGA MANUAL DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 200 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA 9T. AF_07/2020","T",null,"174,17",null,"AS",{"$f":"IF($B12190=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12190,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12190,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12190=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12190,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12190,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,0338447%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 100980"},"SINAPI","100980","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020","M3",null,"6,49",null,"AS",{"$f":"IF($B12196=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12196,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12196,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12196=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12196,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12196,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,4281200%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 100983"},"SINAPI","100983","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020","M3",null,"9,27",null,"AS",{"$f":"IF($B12199=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12199,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12199,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12199=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12199,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12199,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,7252747%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 100987"},"SINAPI","100987","CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020","M3",null,"10,57",null,"AS",{"$f":"IF($B12203=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12203,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12203,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12203=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12203,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12203,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,2760267%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 100988"},"SINAPI","100988","CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020","M3",null,"11,19",null,"AS",{"$f":"IF($B12204=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12204,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12204,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12204=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12204,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12204,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,9349005%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 100989"},"SINAPI","100989","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020","T",null,"6,23",null,"AS",{"$f":"IF($B12205=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12205,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12205,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12205=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12205,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12205,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,8879736%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 100990"},"SINAPI","100990","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020","T",null,"5,94",null,"AS",{"$f":"IF($B12206=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12206,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12206,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12206=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12206,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12206,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,5763888%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 100991"},"SINAPI","100991","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020","T",null,"5,97",null,"AS",{"$f":"IF($B12207=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12207,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12207,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12207=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12207,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12207,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,7167530%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 100992"},"SINAPI","100992","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020","T",null,"5,81",null,"AS",{"$f":"IF($B12208=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12208,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12208,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12208=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12208,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12208,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,7163120%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 100993"},"SINAPI","100993","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020","T",null,"5,34",null,"AS",{"$f":"IF($B12209=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12209,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12209,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12209=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12209,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12209,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,6923076%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 100994"},"SINAPI","100994","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020","T",null,"4,76",null,"AS",{"$f":"IF($B12210=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12210,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12210,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12210=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12210,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12210,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,4291938%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 100995"},"SINAPI","100995","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020","T",null,"4,59",null,"AS",{"$f":"IF($B12211=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12211,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12211,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12211=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12211,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12211,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,8984198%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 100996"},"SINAPI","100996","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020","T",null,"4,32",null,"AS",{"$f":"IF($B12212=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12212,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12212,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12212=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12212,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12212,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,4939759%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 100997"},"SINAPI","100997","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020","T",null,"6,50",null,"AS",{"$f":"IF($B12213=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12213,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12213,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12213=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12213,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12213,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,3974763%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 100998"},"SINAPI","100998","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020","T",null,"6,18",null,"AS",{"$f":"IF($B12214=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12214,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12214,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12214=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12214,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12214,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,4708818%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 100999"},"SINAPI","100999","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020","T",null,"6,21",null,"AS",{"$f":"IF($B12215=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12215,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12215,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12215=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12215,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12215,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,7840531%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101000"},"SINAPI","101000","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020","T",null,"6,04",null,"AS",{"$f":"IF($B12216=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12216,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12216,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12216=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12216,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12216,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,7989778%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101001"},"SINAPI","101001","CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ (UNIDADE: T). AF_07/2020","T",null,"5,17",null,"AS",{"$f":"IF($B12217=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12217,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12217,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12217=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12217,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12217,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,5177865%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101002"},"SINAPI","101002","CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: T). AF_07/2020","T",null,"6,15",null,"AS",{"$f":"IF($B12218=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12218,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12218,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12218=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12218,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12218,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,5562913%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101003"},"SINAPI","101003","CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ (UNIDADE: T). AF_07/2020","T",null,"7,03",null,"AS",{"$f":"IF($B12219=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12219,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12219,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12219=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12219,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12219,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,2947976%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101004"},"SINAPI","101004","CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ (UNIDADE: T). AF_07/2020","T",null,"7,46",null,"AS",{"$f":"IF($B12220=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12220,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12220,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12220=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12220,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12220,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,9727891%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101005"},"SINAPI","101005","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ÁGUA EM CAMINHÃO PIPA 6 M³. AF_07/2020","M3",null,"19,09",null,"AS",{"$f":"IF($B12221=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12221,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12221,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12221=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12221,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12221,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,6200527%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101006"},"SINAPI","101006","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ÁGUA EM CAMINHÃO PIPA 10 M³. AF_07/2020","M3",null,"21,05",null,"AS",{"$f":"IF($B12222=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12222,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12222,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12222=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12222,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12222,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,6968973%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101007"},"SINAPI","101007","CARGA DE ÁGUA EM CAMINHÃO PIPA 6 M³. AF_07/2020","M3",null,"5,53",null,"AS",{"$f":"IF($B12223=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12223,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12223,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12223=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12223,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12223,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,6826568%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101008"},"SINAPI","101008","CARGA DE ÁGUA EM CAMINHÃO PIPA 10 M³. AF_07/2020","M3",null,"5,57",null,"AS",{"$f":"IF($B12224=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12224,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12224,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12224=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12224,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12224,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,8205128%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101009"},"SINAPI","101009","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE POSTE DE CONCRETO EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T",null,"44,16",null,"CR",{"$f":"IF($B12225=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12225,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12225,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12225=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12225,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12225,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,2045454%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101010"},"SINAPI","101010","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE PERFIL METÁLICO EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T",null,"27,80",null,"CR",{"$f":"IF($B12226=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12226,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12226,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12226=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12226,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12226,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,1791260%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101013"},"SINAPI","101013","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN MENOR OU IGUAL A 300 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T",null,"46,86",null,"CR",{"$f":"IF($B12227=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12227,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12227,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12227=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12227,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12227,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,0942184%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101014"},"SINAPI","101014","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 400 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T",null,"42,94",null,"CR",{"$f":"IF($B12228=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12228,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12228,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12228=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12228,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12228,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,0972417%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101015"},"SINAPI","101015","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 500 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T",null,"35,27",null,"CR",{"$f":"IF($B12229=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12229,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12229,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12229=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12229,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12229,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,1161070%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101016"},"SINAPI","101016","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN MENOR OU IGUAL A 150 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T",null,"40,82",null,"CR",{"$f":"IF($B12230=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12230,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12230,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12230=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12230,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12230,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,0934809%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101017"},"SINAPI","101017","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 200 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T",null,"30,96",null,"CR",{"$f":"IF($B12231=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12231,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12231,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12231=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12231,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12231,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,1168831%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101018"},"SINAPI","101018","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 250 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T",null,"25,43",null,"CR",{"$f":"IF($B12232=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12232,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12232,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12232=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12232,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12232,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,0792079%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101463"},"SINAPI","101463","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 600 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T",null,"47,00",null,"CR",{"$f":"IF($B12233=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12233,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12233,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12233=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12233,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12233,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,0896478%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101464"},"SINAPI","101464","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 700 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T",null,"36,10",null,"CR",{"$f":"IF($B12234=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12234,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12234,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12234=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12234,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12234,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,1023928%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101465"},"SINAPI","101465","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 800 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T",null,"27,60",null,"CR",{"$f":"IF($B12235=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12235,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12235,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12235=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12235,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12235,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,0874316%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101466"},"SINAPI","101466","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 900 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T",null,"22,46",null,"CR",{"$f":"IF($B12236=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12236,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12236,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12236=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12236,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12236,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,1095644%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101467"},"SINAPI","101467","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 1000 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T",null,"18,79",null,"CR",{"$f":"IF($B12237=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12237,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12237,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12237=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12237,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12237,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,1954887%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101468"},"SINAPI","101468","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 1200 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T",null,"17,18",null,"CR",{"$f":"IF($B12238=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12238,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12238,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12238=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12238,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12238,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,1599059%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101469"},"SINAPI","101469","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 300 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T",null,"38,45",null,"CR",{"$f":"IF($B12239=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12239,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12239,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12239=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12239,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12239,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,0752154%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101470"},"SINAPI","101470","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 350 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T",null,"30,53",null,"CR",{"$f":"IF($B12240=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12240,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12240,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12240=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12240,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12240,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,1291172%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101471"},"SINAPI","101471","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 400 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T",null,"26,19",null,"CR",{"$f":"IF($B12241=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12241,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12241,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12241=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12241,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12241,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,1322059%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101472"},"SINAPI","101472","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 500 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T",null,"20,39",null,"CR",{"$f":"IF($B12242=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12242,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12242,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12242=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12242,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12242,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,1126482%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101473"},"SINAPI","101473","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 600 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T",null,"29,35",null,"CR",{"$f":"IF($B12243=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12243,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12243,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12243=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12243,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12243,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,0971937%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101474"},"SINAPI","101474","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 700 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T",null,"21,00",null,"CR",{"$f":"IF($B12244=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12244,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12244,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12244=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12244,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12244,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,1534772%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101475"},"SINAPI","101475","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 800 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T",null,"18,62",null,"CR",{"$f":"IF($B12245=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12245,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12245,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12245=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12245,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12245,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,1537628%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101476"},"SINAPI","101476","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 900 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T",null,"16,61",null,"CR",{"$f":"IF($B12246=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12246,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12246,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12246=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12246,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12246,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,1458966%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101477"},"SINAPI","101477","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 1000 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T",null,"13,60",null,"CR",{"$f":"IF($B12247=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12247,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12247,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12247=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12247,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12247,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,1250000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101478"},"SINAPI","101478","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 1200 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T",null,"11,58",null,"CR",{"$f":"IF($B12248=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12248,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12248,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12248=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12248,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12248,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,1085814%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101480"},"SINAPI","101480","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 250 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T",null,"68,79",null,"CR",{"$f":"IF($B12249=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12249,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12249,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12249=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12249,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12249,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,0699198%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101481"},"SINAPI","101481","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 300 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T",null,"49,69",null,"CR",{"$f":"IF($B12250=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12250,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12250,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12250=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12250,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12250,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,1041792%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101482"},"SINAPI","101482","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 400 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T",null,"37,13",null,"CR",{"$f":"IF($B12251=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12251,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12251,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12251=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12251,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12251,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,0886726%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101483"},"SINAPI","101483","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 500 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T",null,"38,54",null,"CR",{"$f":"IF($B12252=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12252,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12252,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12252=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12252,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12252,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,1062776%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101484"},"SINAPI","101484","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 600 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T",null,"199,74",null,"CR",{"$f":"IF($B12253=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12253,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12253,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12253=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12253,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12253,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,0525076%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101485"},"SINAPI","101485","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 750 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T",null,"153,33",null,"CR",{"$f":"IF($B12254=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12254,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12254,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12254=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12254,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12254,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,0592921%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101486"},"SINAPI","101486","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 900 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T",null,"138,11",null,"CR",{"$f":"IF($B12255=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12255,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12255,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12255=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12255,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12255,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,0608916%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101487"},"SINAPI","101487","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 1000 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T",null,"101,13",null,"CR",{"$f":"IF($B12256=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12256,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12256,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12256=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12256,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12256,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,0677428%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101488"},"SINAPI","101488","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 1200 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T",null,"87,50",null,"CR",{"$f":"IF($B12257=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12257,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12257,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12257=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12257,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12257,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,0659567%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101188"},"SINAPI","101188","RECOMPOSIÇÃO PARCIAL DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250, FIXADO EM CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020","M",null,"6,92",null,"CR",{"$f":"IF($B12258=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12258,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12258,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12258=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12258,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12258,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"64,2441861%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101189"},"SINAPI","101189","CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=3,00 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020","M",null,"68,95",null,"CR",{"$f":"IF($B12259=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12259,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12259,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12259=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12259,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12259,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,8052325%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101190"},"SINAPI","101190","CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=3,00 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020","M",null,"68,16",null,"CR",{"$f":"IF($B12260=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12260,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12260,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12260=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12260,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12260,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,2443758%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101191"},"SINAPI","101191","CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=3,00 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME MISTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020","M",null,"68,55",null,"CR",{"$f":"IF($B12261=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12261,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12261,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12261=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12261,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12261,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,0263157%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101192"},"SINAPI","101192","CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=2,30 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020","M",null,"70,47",null,"CR",{"$f":"IF($B12262=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12262,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12262,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12262=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12262,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12262,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,9880546%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101193"},"SINAPI","101193","CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=2,30 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020","M",null,"63,02",null,"CR",{"$f":"IF($B12263=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12263,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12263,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12263=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12263,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12263,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,3710831%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101194"},"SINAPI","101194","CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=2,30 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME MISTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020","M",null,"63,41",null,"CR",{"$f":"IF($B12264=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12264,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12264,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12264=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12264,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12264,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,1160290%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101197"},"SINAPI","101197","CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO \"T\" PONTA INCLINADA, 10X10 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 11 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020","M",null,"134,53",null,"CR",{"$f":"IF($B12265=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12265,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12265,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12265=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12265,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12265,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,9609944%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101198"},"SINAPI","101198","CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO \"T\" PONTA INCLINADA, 10X10 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 11 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020","M",null,"96,50",null,"CR",{"$f":"IF($B12266=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12266,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12266,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12266=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12266,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12266,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,1077434%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101199"},"SINAPI","101199","CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO \"T\" PONTA INCLINADA, 10X10CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5M, CRAVADOS 0,5M, COM 11 FIOS DE ARAME MISTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020","M",null,"97,49",null,"CR",{"$f":"IF($B12267=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12267,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12267,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12267=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12267,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12267,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,6692694%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101200"},"SINAPI","101200","CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA, 7,5X7,5 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIVRE DE 2 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020","M",null,"90,37",null,"CR",{"$f":"IF($B12268=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12268,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12268,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12268=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12268,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12268,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,4277488%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101201"},"SINAPI","101201","CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA, 7,5X7,5 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIVRE DE 2 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 8 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020","M",null,"105,36",null,"CR",{"$f":"IF($B12269=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12269,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12269,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12269=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12269,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12269,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,5339160%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101202"},"SINAPI","101202","CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, DIÂMETRO 11 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIVRE DE 1,7 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 5 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020","M",null,"47,03",null,"CR",{"$f":"IF($B12270=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12270,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12270,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12270=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12270,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12270,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"56,6411239%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101203"},"SINAPI","101203","CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, DIÂMETRO 11 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIVRE DE 1,7 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 5 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020","M",null,"46,04",null,"CR",{"$f":"IF($B12271=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12271,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12271,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12271=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12271,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12271,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"57,8604045%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101204"},"SINAPI","101204","CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, DIÂMETRO 11 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIVRE DE 1,7 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 5 FIOS DE ARAME MISTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020","M",null,"46,43",null,"CR",{"$f":"IF($B12272=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12272,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12272,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12272=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12272,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12272,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"57,3738681%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101205"},"SINAPI","101205","PORTÃO COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, DIÂMETRO 11 CM, COM 5 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250, SEM DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020","M",null,"47,03",null,"CR",{"$f":"IF($B12273=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12273,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12273,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12273=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12273,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12273,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"56,6411239%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 102362"},"SINAPI","102362","ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2\", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼\"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021","M2",null,"158,96",null,"CR",{"$f":"IF($B12274=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12274,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12274,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12274=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12274,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12274,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,7607052%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 102363"},"SINAPI","102363","ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2\", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼\"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021","M2",null,"169,75",null,"CR",{"$f":"IF($B12275=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12275,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12275,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12275=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12275,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12275,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,6329755%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 102364"},"SINAPI","102364","ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2\", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼\"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021","M2",null,"189,62",null,"CR",{"$f":"IF($B12276=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12276,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12276,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12276=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12276,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12276,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,7347585%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 98509"},"SINAPI","98509","PLANTIO DE ARBUSTO OU  CERCA VIVA. AF_07/2024","UN",null,"46,08",null,"CR",{"$f":"IF($B12277=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12277,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12277,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12277=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12277,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12277,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,7590701%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 98510"},"SINAPI","98510","PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024","UN",null,"83,39",null,"CR",{"$f":"IF($B12278=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12278,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12278,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12278=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12278,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12278,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,1812072%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 98511"},"SINAPI","98511","PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024","UN",null,"143,76",null,"CR",{"$f":"IF($B12279=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12279,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12279,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12279=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12279,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12279,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,0097438%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 98516"},"SINAPI","98516","PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024","UN",null,"315,34",null,"CR",{"$f":"IF($B12280=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12280,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12280,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12280=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12280,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12280,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,7598451%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 98519"},"SINAPI","98519","REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_07/2024","M2",null,"3,99",null,"CR",{"$f":"IF($B12281=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12281,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12281,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12281=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12281,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12281,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"84,2239186%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 98520"},"SINAPI","98520","APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024","M2",null,"5,19",null,"CR",{"$f":"IF($B12282=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12282,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12282,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12282=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12282,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12282,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,6310679%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 98521"},"SINAPI","98521","APLICAÇÃO DE CALCÁRIO PARA CORREÇÃO DO PH DO SOLO. AF_07/2024","M2",null,"0,36",null,"CR",{"$f":"IF($B12283=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12283,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12283,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12283=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12283,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12283,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"81,2500000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 98522"},"SINAPI","98522","ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018","M",null,"185,62",null,"CR",{"$f":"IF($B12284=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12284,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12284,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12284=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12284,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12284,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,9482535%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 98524"},"SINAPI","98524","LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024","M2",null,"5,03",null,"C",{"$f":"IF($B12285=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12285,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12285,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12285=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12285,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12285,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"83,5671343%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 105521"},"SINAPI","105521","ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024","M2",null,"3,55",null,"CR",{"$f":"IF($B12286=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12286,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12286,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12286=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12286,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12286,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,8571428%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 98503"},"SINAPI","98503","PLANTIO DE GRAMA EM PAVIMENTO CONCREGRAMA. AF_07/2024","M2",null,"19,38",null,"CR",{"$f":"IF($B12287=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12287,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12287,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12287=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12287,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12287,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,8592132%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 98504"},"SINAPI","98504","PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024","M2",null,"12,52",null,"CR",{"$f":"IF($B12288=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12288,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12288,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12288=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12288,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12288,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,2439807%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 98505"},"SINAPI","98505","PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_07/2024","M2",null,"69,73",null,"CR",{"$f":"IF($B12289=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12289,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12289,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12289=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12289,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12289,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,6251435%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 103946"},"SINAPI","103946","PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024","M2",null,"15,95",null,"CR",{"$f":"IF($B12290=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12290,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12290,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12290=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12290,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12290,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,5789804%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 105000"},"SINAPI","105000","RAMPA DE ACESSIBILIDADE PARA ACESSO A EDIFICAÇÕES COM INCLINAÇÃO DE 8,33% EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, COM LARGURA DE 1,20M, FCK 25MPA, NÃO ARMADA, COM JUNTA A CADA 2M COM CORTE À SECO. AF_03/2024_PA","M",null,"1.375,27",null,"AS",{"$f":"IF($B12291=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12291,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12291,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12291=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12291,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12291,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,2345680%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 105001"},"SINAPI","105001","RAMPA DE ACESSIBILIDADE PARA ACESSO A EDIFICAÇÕES COM INCLINAÇÃO DE 8,33% EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, COM LARGURA DE 1,50M, FCK 25MPA, NÃO ARMADA, COM JUNTA A CADA 2M COM CORTE À SECO. AF_03/2024_PA","M",null,"1.408,92",null,"AS",{"$f":"IF($B12292=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12292,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12292,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12292=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12292,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12292,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,6808661%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 105002"},"SINAPI","105002","RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024","UN",null,"747,92",null,"CR",{"$f":"IF($B12293=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12293,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12293,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12293=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12293,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12293,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,6807571%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 105003"},"SINAPI","105003","RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA PRÉ EXISTENTE COM LARGURA MAIOR OU IGUAL À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024","UN",null,"1.193,26",null,"AS",{"$f":"IF($B12294=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12294,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12294,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12294=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12294,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12294,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,5813906%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 105004"},"SINAPI","105004","RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024","M2",null,"128,68",null,"CR",{"$f":"IF($B12295=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12295,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12295,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12295=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12295,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12295,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,9895622%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 105005"},"SINAPI","105005","RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA PRÉ EXISTENTE COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024","M2",null,"211,13",null,"AS",{"$f":"IF($B12296=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12296,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12296,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12296=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12296,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12296,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,1649980%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 103185"},"SINAPI","103185","INSTALAÇÃO DE ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021","UN",null,"6.173,22",null,"AS",{"$f":"IF($B12297=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12297,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12297,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12297=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12297,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12297,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,0684806%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 103186"},"SINAPI","103186","INSTALAÇÃO DE MULTIEXERCITADOR COM SEIS FUNÇÕES, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021","UN",null,"6.494,90",null,"AS",{"$f":"IF($B12298=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12298,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12298,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12298=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12298,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12298,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,8054086%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 103187"},"SINAPI","103187","INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021","UN",null,"4.890,50",null,"AS",{"$f":"IF($B12299=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12299,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12299,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12299=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12299,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12299,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,7859333%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 103188"},"SINAPI","103188","INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021","UN",null,"5.253,32",null,"AS",{"$f":"IF($B12300=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12300,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12300,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12300=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12300,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12300,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,2786370%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 103189"},"SINAPI","103189","INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021","UN",null,"2.635,29",null,"AS",{"$f":"IF($B12301=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12301,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12301,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12301=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12301,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12301,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,7831392%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 103190"},"SINAPI","103190","INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021","UN",null,"4.100,18",null,"AS",{"$f":"IF($B12302=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12302,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12302,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12302=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12302,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12302,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,1545973%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 103191"},"SINAPI","103191","INSTALAÇÃO DE ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021","UN",null,"2.394,83",null,"AS",{"$f":"IF($B12303=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12303,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12303,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12303=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12303,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12303,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,0233432%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 103192"},"SINAPI","103192","INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021","UN",null,"2.548,47",null,"AS",{"$f":"IF($B12304=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12304,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12304,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12304=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12304,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12304,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,8410651%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 103193"},"SINAPI","103193","INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021","UN",null,"1.967,20",null,"AS",{"$f":"IF($B12305=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12305,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12305,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12305=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12305,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12305,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,6806010%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 103194"},"SINAPI","103194","INSTALAÇÃO DE SURF DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021","UN",null,"2.825,17",null,"AS",{"$f":"IF($B12306=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12306,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12306,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12306=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12306,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12306,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,5627955%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 103195"},"SINAPI","103195","INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 1,00M, EM TUBO DE AÇO CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021","UN",null,"2.209,20",null,"AS",{"$f":"IF($B12307=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12307,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12307,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12307=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12307,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12307,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,3697590%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 103205"},"SINAPI","103205","INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021","UN",null,"4.114,30",null,"AS",{"$f":"IF($B12308=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12308,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12308,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12308=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12308,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12308,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,6654934%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 103206"},"SINAPI","103206","INSTALAÇÃO DE ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021","UN",null,"2.408,96",null,"AS",{"$f":"IF($B12309=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12309,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12309,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12309=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12309,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12309,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,8909116%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 103207"},"SINAPI","103207","INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021","UN",null,"2.562,60",null,"AS",{"$f":"IF($B12310=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12310,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12310,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12310=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12310,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12310,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,6576085%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 103208"},"SINAPI","103208","INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021","UN",null,"1.981,33",null,"AS",{"$f":"IF($B12311=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12311,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12311,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12311=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12311,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12311,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,7308006%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 103209"},"SINAPI","103209","INSTALAÇÃO DE SURF DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021","UN",null,"2.839,30",null,"AS",{"$f":"IF($B12312=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12312,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12312,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12312=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12312,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12312,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,3011274%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 103210"},"SINAPI","103210","INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 1,00M, EM TUBO DE AÇO CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021","UN",null,"2.323,02",null,"AS",{"$f":"IF($B12313=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12313,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12313,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12313=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12313,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12313,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,2878502%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 103304"},"SINAPI","103304","INSTALAÇÃO DE BANCO METÁLICO COM ENCOSTO, 1,60 M DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021","UN",null,"1.254,49",null,"AS",{"$f":"IF($B12314=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12314,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12314,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12314=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12314,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12314,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,1951530%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 103307"},"SINAPI","103307","INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021","UN",null,"1.350,17",null,"AS",{"$f":"IF($B12315=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12315,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12315,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12315=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12315,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12315,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,3811188%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 103310"},"SINAPI","103310","INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021","UN",null,"1.293,36",null,"AS",{"$f":"IF($B12316=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12316,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12316,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12316=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12316,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12316,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,9840012%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 103314"},"SINAPI","103314","INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021","M2",null,"516,06",null,"CR",{"$f":"IF($B12317=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12317,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12317,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12317=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12317,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12317,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,0154311%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 103315"},"SINAPI","103315","INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO. AF_11/2021","M2",null,"506,62",null,"CR",{"$f":"IF($B12318=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12318,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12318,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12318=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12318,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12318,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,6654425%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 103769"},"SINAPI","103769","PAR DE TABELAS DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM AROS E REDES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022","UN",null,"3.929,70",null,"CR",{"$f":"IF($B12319=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12319,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12319,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12319=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12319,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12319,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,3395318%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 98525"},"SINAPI","98525","LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024","M2",null,"0,67",null,"AS",{"$f":"IF($B12320=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12320,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12320,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12320=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12320,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12320,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,3333333%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 98526"},"SINAPI","98526","REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024","UN",null,"134,21",null,"CR",{"$f":"IF($B12321=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12321,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12321,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12321=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12321,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12321,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"53,9127192%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 98527"},"SINAPI","98527","REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024","UN",null,"222,73",null,"CR",{"$f":"IF($B12322=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12322,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12322,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12322=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12322,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12322,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"53,9059342%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 98528"},"SINAPI","98528","REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024","UN",null,"293,56",null,"CR",{"$f":"IF($B12323=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12323,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12323,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12323=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12323,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12323,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"53,9012170%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 98529"},"SINAPI","98529","CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024","UN",null,"79,79",null,"CR",{"$f":"IF($B12324=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12324,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12324,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12324=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12324,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12324,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"83,3166082%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 98530"},"SINAPI","98530","CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024","UN",null,"156,62",null,"CR",{"$f":"IF($B12325=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12325,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12325,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12325=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12325,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12325,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"83,2790446%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 98531"},"SINAPI","98531","CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024","UN",null,"394,50",null,"CR",{"$f":"IF($B12326=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12326,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12326,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12326=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12326,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12326,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"57,1631458%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 98532"},"SINAPI","98532","PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M. AF_03/2024","UN",null,"32,09",null,"CR",{"$f":"IF($B12327=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12327,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12327,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12327=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12327,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12327,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,5420327%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 98533"},"SINAPI","98533","PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024","UN",null,"121,74",null,"CR",{"$f":"IF($B12328=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12328,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12328,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12328=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12328,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12328,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"52,1721245%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 98534"},"SINAPI","98534","PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024","UN",null,"336,61",null,"CR",{"$f":"IF($B12329=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12329,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12329,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12329=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12329,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12329,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,3927288%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 98535"},"SINAPI","98535","PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024","UN",null,"707,05",null,"CR",{"$f":"IF($B12330=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12330,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12330,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12330=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12330,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12330,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"54,7961292%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 88238"},"SINAPI","88238","AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",null,"25,38",null,"CR",{"$f":"IF($B12331=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12331,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12331,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12331=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12331,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12331,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"83,8455477%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 88239"},"SINAPI","88239","AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",null,"25,32",null,"CR",{"$f":"IF($B12332=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12332,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12332,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12332=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12332,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12332,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"84,3601896%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 88240"},"SINAPI","88240","AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",null,"24,19",null,"CR",{"$f":"IF($B12333=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12333,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12333,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12333=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12333,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12333,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"87,9702357%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 88241"},"SINAPI","88241","AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",null,"24,91",null,"CR",{"$f":"IF($B12334=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12334,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12334,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12334=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12334,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12334,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"83,5407467%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 88242"},"SINAPI","88242","AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",null,"25,46",null,"CR",{"$f":"IF($B12335=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12335,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12335,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12335=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12335,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12335,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"83,8963080%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 88243"},"SINAPI","88243","AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",null,"24,79",null,"CR",{"$f":"IF($B12336=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12336,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12336,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12336=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12336,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12336,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"83,9451392%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 88245"},"SINAPI","88245","ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",null,"32,06",null,"CR",{"$f":"IF($B12337=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12337,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12337,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12337=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12337,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12337,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"87,2114785%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 88246"},"SINAPI","88246","ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",null,"16,99",null,"CR",{"$f":"IF($B12338=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12338,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12338,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12338=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12338,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12338,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"82,8722779%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 88247"},"SINAPI","88247","AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",null,"26,00",null,"CR",{"$f":"IF($B12339=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12339,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12339,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12339=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12339,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12339,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"84,2692308%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 88248"},"SINAPI","88248","AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",null,"24,85",null,"CR",{"$f":"IF($B12340=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12340,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12340,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12340=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12340,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12340,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"86,2776660%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 88249"},"SINAPI","88249","AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",null,"38,46",null,"CR",{"$f":"IF($B12341=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12341,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12341,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12341=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12341,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12341,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"94,2017681%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 88250"},"SINAPI","88250","AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",null,"24,19",null,"CR",{"$f":"IF($B12342=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12342,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12342,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12342=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12342,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12342,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"87,9702357%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 88251"},"SINAPI","88251","AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",null,"25,38",null,"CR",{"$f":"IF($B12343=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12343,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12343,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12343=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12343,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12343,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"83,8455477%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 88252"},"SINAPI","88252","AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",null,"23,41",null,"CR",{"$f":"IF($B12344=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12344,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12344,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12344=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12344,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12344,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"82,9987185%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 88253"},"SINAPI","88253","AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",null,"14,60",null,"CR",{"$f":"IF($B12345=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12345,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12345,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12345=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12345,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12345,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"85,2054795%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 88255"},"SINAPI","88255","AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",null,"32,28",null,"CR",{"$f":"IF($B12346=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12346,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12346,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12346=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12346,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12346,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"93,4014870%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 88256"},"SINAPI","88256","AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",null,"32,16",null,"CR",{"$f":"IF($B12347=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12347,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12347,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12347=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12347,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12347,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"87,2512438%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 88257"},"SINAPI","88257","BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",null,"32,39",null,"CR",{"$f":"IF($B12348=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12348,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12348,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12348=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12348,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12348,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"91,0157457%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 88260"},"SINAPI","88260","CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",null,"32,06",null,"CR",{"$f":"IF($B12349=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12349,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12349,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12349=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12349,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12349,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"87,2114785%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 88261"},"SINAPI","88261","CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",null,"31,19",null,"CR",{"$f":"IF($B12350=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12350,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12350,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12350=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12350,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12350,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"87,3036230%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 88262"},"SINAPI","88262","CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",null,"32,78",null,"C",{"$f":"IF($B12351=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12351,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12351,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12351=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12351,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12351,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"87,9194631%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 88263"},"SINAPI","88263","CAVOUQUEIRO OU OPERADOR PERFURATRIZ/ROMPEDOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",null,"24,79",null,"CR",{"$f":"IF($B12352=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12352,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12352,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12352=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12352,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12352,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"88,2613958%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 88264"},"SINAPI","88264","ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",null,"40,02",null,"C",{"$f":"IF($B12353=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12353,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12353,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12353=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12353,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12353,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"89,7801100%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 88266"},"SINAPI","88266","ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",null,"44,12",null,"CR",{"$f":"IF($B12354=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12354,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12354,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12354=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12354,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12354,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"90,7298278%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 88267"},"SINAPI","88267","ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",null,"32,53",null,"C",{"$f":"IF($B12355=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12355,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12355,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12355=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12355,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12355,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"89,5173686%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 88269"},"SINAPI","88269","GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",null,"31,81",null,"CR",{"$f":"IF($B12356=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12356,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12356,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12356=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12356,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12356,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"87,1109714%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 88270"},"SINAPI","88270","IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",null,"32,37",null,"CR",{"$f":"IF($B12357=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12357,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12357,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12357=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12357,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12357,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"87,3339512%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 88272"},"SINAPI","88272","MACARIQUEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",null,"31,48",null,"CR",{"$f":"IF($B12358=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12358,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12358,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12358=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12358,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12358,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"83,9263025%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 88273"},"SINAPI","88273","MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",null,"30,75",null,"CR",{"$f":"IF($B12359=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12359,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12359,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12359=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12359,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12359,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"87,1219513%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 88274"},"SINAPI","88274","MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",null,"24,95",null,"CR",{"$f":"IF($B12360=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12360,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12360,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12360=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12360,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12360,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"83,5671343%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 88275"},"SINAPI","88275","MECÃNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",null,"35,49",null,"CR",{"$f":"IF($B12361=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12361,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12361,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12361=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12361,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12361,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"91,8005072%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 88277"},"SINAPI","88277","MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",null,"24,34",null,"CR",{"$f":"IF($B12362=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12362,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12362,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12362=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12362,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12362,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"88,0443715%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 88278"},"SINAPI","88278","MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",null,"25,93",null,"CR",{"$f":"IF($B12363=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12363,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12363,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12363=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12363,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12363,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"88,7774779%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 88279"},"SINAPI","88279","MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",null,"31,67",null,"CR",{"$f":"IF($B12364=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12364,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12364,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12364=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12364,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12364,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"87,0855700%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 88281"},"SINAPI","88281","MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",null,"35,46",null,"CR",{"$f":"IF($B12365=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12365,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12365,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12365=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12365,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12365,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"91,7935703%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 88282"},"SINAPI","88282","MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",null,"34,25",null,"C",{"$f":"IF($B12366=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12366,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12366,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12366=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12366,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12366,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"91,5036497%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 88283"},"SINAPI","88283","MOTORISTA DE CAMINHÃO E CARRETA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",null,"41,87",null,"CR",{"$f":"IF($B12367=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12367,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12367,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12367=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12367,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12367,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"93,0499165%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 88284"},"SINAPI","88284","MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",null,"31,50",null,"CR",{"$f":"IF($B12368=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12368,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12368,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12368=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12368,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12368,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"90,7619048%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 88286"},"SINAPI","88286","MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",null,"38,49",null,"CR",{"$f":"IF($B12369=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12369,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12369,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12369=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12369,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12369,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"92,4395947%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 88288"},"SINAPI","88288","NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",null,"23,37",null,"CR",{"$f":"IF($B12370=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12370,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12370,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12370=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12370,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12370,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"90,7573813%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 88291"},"SINAPI","88291","OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHÃO) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",null,"31,96",null,"CR",{"$f":"IF($B12371=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12371,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12371,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12371=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12371,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12371,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"90,8948686%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 88292"},"SINAPI","88292","OPERADOR DE COMPRESSOR OU COMPRESSORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",null,"21,90",null,"CR",{"$f":"IF($B12372=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12372,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12372,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12372=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12372,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12372,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"86,7123288%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 88293"},"SINAPI","88293","OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",null,"31,96",null,"CR",{"$f":"IF($B12373=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12373,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12373,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12373=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12373,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12373,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"90,8948686%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 88294"},"SINAPI","88294","OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",null,"30,70",null,"C",{"$f":"IF($B12374=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12374,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12374,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12374=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12374,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12374,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"90,5211727%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 88295"},"SINAPI","88295","OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",null,"30,77",null,"CR",{"$f":"IF($B12375=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12375,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12375,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12375=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12375,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12375,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"90,5427365%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 88296"},"SINAPI","88296","OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",null,"31,19",null,"CR",{"$f":"IF($B12376=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12376,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12376,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12376=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12376,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12376,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"90,6700866%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 88297"},"SINAPI","88297","OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",null,"30,62",null,"CR",{"$f":"IF($B12377=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12377,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12377,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12377=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12377,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12377,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"90,4964076%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 88298"},"SINAPI","88298","OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",null,"23,61",null,"CR",{"$f":"IF($B12378=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12378,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12378,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12378=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12378,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12378,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"87,6747142%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 88299"},"SINAPI","88299","OPERADOR DE MOTO-ESCREIPER COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",null,"41,47",null,"CR",{"$f":"IF($B12379=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12379,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12379,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12379=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12379,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12379,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"92,9828792%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 88300"},"SINAPI","88300","OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",null,"41,47",null,"CR",{"$f":"IF($B12380=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12380,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12380,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12380=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12380,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12380,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"92,9828792%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 88301"},"SINAPI","88301","OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",null,"31,96",null,"CR",{"$f":"IF($B12381=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12381,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12381,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12381=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12381,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12381,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"90,8948686%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 88302"},"SINAPI","88302","OPERADOR DE PAVIMENTADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",null,"31,96",null,"CR",{"$f":"IF($B12382=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12382,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12382,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12382=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12382,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12382,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"90,8948686%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 88303"},"SINAPI","88303","OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",null,"30,54",null,"CR",{"$f":"IF($B12383=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12383,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12383,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12383=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12383,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12383,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"90,4715128%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 88304"},"SINAPI","88304","OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",null,"41,47",null,"CR",{"$f":"IF($B12384=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12384,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12384,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12384=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12384,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12384,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"92,9828792%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 88306"},"SINAPI","88306","OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",null,"25,15",null,"CR",{"$f":"IF($B12385=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12385,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12385,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12385=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12385,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12385,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"88,4294235%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 88307"},"SINAPI","88307","OPERADOR PARA BATE ESTACAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",null,"31,61",null,"CR",{"$f":"IF($B12386=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12386,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12386,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12386=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12386,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12386,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"90,7940526%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 88308"},"SINAPI","88308","PASTILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",null,"32,16",null,"CR",{"$f":"IF($B12387=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12387,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12387,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12387=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12387,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12387,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"87,2512438%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 88309"},"SINAPI","88309","PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",null,"32,37",null,"C",{"$f":"IF($B12388=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12388,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12388,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12388=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12388,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12388,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"87,3339512%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 88310"},"SINAPI","88310","PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",null,"33,65",null,"C",{"$f":"IF($B12389=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12389,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12389,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12389=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12389,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12389,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"82,9420506%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 88311"},"SINAPI","88311","PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",null,"32,83",null,"CR",{"$f":"IF($B12390=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12390,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12390,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12390=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12390,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12390,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"82,5159915%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 88312"},"SINAPI","88312","PINTOR PARA TINTA EPÓXI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",null,"33,65",null,"CR",{"$f":"IF($B12391=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12391,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12391,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12391=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12391,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12391,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"82,9420506%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 88313"},"SINAPI","88313","POCEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",null,"23,83",null,"CR",{"$f":"IF($B12392=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12392,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12392,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12392=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12392,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12392,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"87,7885019%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 88314"},"SINAPI","88314","RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",null,"30,67",null,"CR",{"$f":"IF($B12393=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12393,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12393,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12393=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12393,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12393,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"90,5119009%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 88315"},"SINAPI","88315","SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",null,"32,06",null,"CR",{"$f":"IF($B12394=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12394,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12394,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12394=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12394,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12394,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"87,2114785%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 88316"},"SINAPI","88316","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",null,"23,62",null,"C",{"$f":"IF($B12395=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12395,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12395,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12395=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12395,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12395,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"83,1498730%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 88317"},"SINAPI","88317","SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",null,"32,85",null,"C",{"$f":"IF($B12396=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12396,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12396,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12396=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12396,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12396,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"84,5966515%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 88318"},"SINAPI","88318","SOLDADOR A (PARA SOLDA A SER TESTADA COM RAIOS \"X\") COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",null,"27,32",null,"CR",{"$f":"IF($B12397=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12397,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12397,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12397=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12397,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12397,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"81,4787702%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 88321"},"SINAPI","88321","TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",null,"44,38",null,"CR",{"$f":"IF($B12398=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12398,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12398,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12398=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12398,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12398,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"94,9752141%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 88322"},"SINAPI","88322","TÉCNICO DE SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",null,"35,02",null,"CR",{"$f":"IF($B12399=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12399,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12399,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12399=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12399,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12399,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"93,5751000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 88323"},"SINAPI","88323","TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",null,"32,43",null,"CR",{"$f":"IF($B12400=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12400,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12400,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12400=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12400,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12400,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"87,7890842%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 88324"},"SINAPI","88324","TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",null,"30,62",null,"CR",{"$f":"IF($B12401=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12401,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12401,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12401=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12401,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12401,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"90,4964076%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 88325"},"SINAPI","88325","VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",null,"25,36",null,"CR",{"$f":"IF($B12402=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12402,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12402,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12402=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12402,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12402,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"83,8328076%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 88377"},"SINAPI","88377","OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",null,"28,35",null,"CR",{"$f":"IF($B12403=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12403,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12403,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12403=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12403,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12403,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"89,7354498%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 88441"},"SINAPI","88441","JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",null,"24,78",null,"CR",{"$f":"IF($B12404=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12404,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12404,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12404=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12404,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12404,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"83,4543988%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 90766"},"SINAPI","90766","ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",null,"33,10",null,"C",{"$f":"IF($B12405=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12405,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12405,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12405=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12405,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12405,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"93,2628399%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 90767"},"SINAPI","90767","APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",null,"31,33",null,"CR",{"$f":"IF($B12406=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12406,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12406,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12406=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12406,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12406,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"92,8822216%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 90768"},"SINAPI","90768","ARQUITETO DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",null,"114,72",null,"CR",{"$f":"IF($B12407=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12407,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12407,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12407=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12407,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12407,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"98,1433055%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 90769"},"SINAPI","90769","ARQUITETO DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",null,"121,41",null,"CR",{"$f":"IF($B12408=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12408,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12408,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12408=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12408,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12408,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"98,2456141%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 90770"},"SINAPI","90770","ARQUITETO DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",null,"127,13",null,"CR",{"$f":"IF($B12409=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12409,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12409,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12409=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12409,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12409,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"98,3245497%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 90772"},"SINAPI","90772","AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",null,"30,03",null,"CR",{"$f":"IF($B12410=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12410,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12410,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12410=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12410,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12410,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"92,5740926%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 90775"},"SINAPI","90775","DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",null,"24,07",null,"CR",{"$f":"IF($B12411=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12411,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12411,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12411=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12411,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12411,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"91,0261737%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 90776"},"SINAPI","90776","ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",null,"36,87",null,"C",{"$f":"IF($B12412=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12412,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12412,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12412=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12412,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12412,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"92,5956062%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 90777"},"SINAPI","90777","ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",null,"117,69",null,"C",{"$f":"IF($B12413=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12413,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12413,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12413=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12413,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12413,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"98,1901606%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 90778"},"SINAPI","90778","ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",null,"132,52",null,"CR",{"$f":"IF($B12414=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12414,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12414,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12414=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12414,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12414,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"98,3926955%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 90779"},"SINAPI","90779","ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",null,"134,34",null,"CR",{"$f":"IF($B12415=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12415,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12415,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12415=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12415,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12415,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"98,4144708%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 90780"},"SINAPI","90780","MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",null,"59,91",null,"CR",{"$f":"IF($B12416=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12416,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12416,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12416=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12416,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12416,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"95,4431648%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 90781"},"SINAPI","90781","TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",null,"29,85",null,"C",{"$f":"IF($B12417=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12417,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12417,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12417=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12417,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12417,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"92,7638191%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 93558"},"SINAPI","93558","MOTORISTA DE CAMINHAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",null,"6.032,64",null,"CR",{"$f":"IF($B12418=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12418,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12418,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12418=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12418,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12418,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"90,9822234%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 93561"},"SINAPI","93561","DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",null,"4.243,68",null,"CR",{"$f":"IF($B12419=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12419,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12419,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12419=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12419,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12419,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"90,4540399%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 93563"},"SINAPI","93563","ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",null,"5.826,24",null,"CR",{"$f":"IF($B12420=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12420,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12420,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12420=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12420,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12420,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"92,8200693%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 93564"},"SINAPI","93564","APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",null,"5.492,35",null,"CR",{"$f":"IF($B12421=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12421,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12421,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12421=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12421,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12421,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"92,3835881%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 93565"},"SINAPI","93565","ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",null,"20.581,63",null,"CR",{"$f":"IF($B12422=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12422,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12422,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12422=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12422,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12422,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"98,0472393%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 93566"},"SINAPI","93566","AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",null,"5.287,75",null,"CR",{"$f":"IF($B12423=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12423,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12423,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12423=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12423,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12423,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"92,0888847%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 93567"},"SINAPI","93567","ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",null,"23.173,60",null,"CR",{"$f":"IF($B12424=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12424,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12424,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12424=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12424,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12424,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"98,2656558%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 93568"},"SINAPI","93568","ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",null,"23.491,27",null,"CR",{"$f":"IF($B12425=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12425,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12425,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12425=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12425,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12425,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"98,2891092%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 93569"},"SINAPI","93569","ARQUITETO JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",null,"20.100,10",null,"CR",{"$f":"IF($B12426=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12426,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12426,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12426=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12426,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12426,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"98,0004578%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 93570"},"SINAPI","93570","ARQUITETO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",null,"21.270,25",null,"CR",{"$f":"IF($B12427=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12427,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12427,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12427=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12427,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12427,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"98,1104595%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 93571"},"SINAPI","93571","ARQUITETO SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",null,"22.272,61",null,"CR",{"$f":"IF($B12428=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12428,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12428,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12428=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12428,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12428,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"98,1954967%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 93572"},"SINAPI","93572","ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",null,"6.465,60",null,"CR",{"$f":"IF($B12429=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12429,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12429,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12429=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12429,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12429,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"92,0459045%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 94295"},"SINAPI","94295","MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",null,"10.484,96",null,"CR",{"$f":"IF($B12430=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12430,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12430,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12430=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12430,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12430,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"95,0950696%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 94296"},"SINAPI","94296","TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",null,"5.250,38",null,"CR",{"$f":"IF($B12431=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12431,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12431,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12431=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12431,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12431,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"92,2843680%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 95308"},"SINAPI","95308","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",null,"0,27",null,"CR",{"$f":"IF($B12432=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12432,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12432,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12432=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12432,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12432,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 95309"},"SINAPI","95309","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",null,"0,35",null,"CR",{"$f":"IF($B12433=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12433,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12433,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12433=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12433,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12433,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 95310"},"SINAPI","95310","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",null,"0,27",null,"CR",{"$f":"IF($B12434=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12434,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12434,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12434=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12434,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12434,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 95311"},"SINAPI","95311","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",null,"0,27",null,"CR",{"$f":"IF($B12435=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12435,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12435,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12435=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12435,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12435,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 95312"},"SINAPI","95312","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",null,"0,35",null,"CR",{"$f":"IF($B12436=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12436,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12436,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12436=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12436,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12436,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 95313"},"SINAPI","95313","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",null,"0,27",null,"CR",{"$f":"IF($B12437=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12437,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12437,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12437=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12437,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12437,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 95314"},"SINAPI","95314","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",null,"0,36",null,"CR",{"$f":"IF($B12438=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12438,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12438,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12438=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12438,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12438,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 95315"},"SINAPI","95315","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ASSENTADOR DE TUBOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",null,"0,23",null,"CR",{"$f":"IF($B12439=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12439,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12439,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12439=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12439,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12439,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 95316"},"SINAPI","95316","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",null,"0,90",null,"CR",{"$f":"IF($B12440=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12440,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12440,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12440=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12440,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12440,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 95317"},"SINAPI","95317","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",null,"0,43",null,"CR",{"$f":"IF($B12441=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12441,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12441,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12441=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12441,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12441,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 95318"},"SINAPI","95318","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE LABORATÓRIO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",null,"0,34",null,"CR",{"$f":"IF($B12442=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12442,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12442,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12442=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12442,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12442,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 95319"},"SINAPI","95319","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE MECÂNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",null,"0,27",null,"CR",{"$f":"IF($B12443=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12443,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12443,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12443=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12443,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12443,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 95320"},"SINAPI","95320","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",null,"0,27",null,"CR",{"$f":"IF($B12444=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12444,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12444,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12444=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12444,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12444,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 95321"},"SINAPI","95321","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",null,"0,25",null,"CR",{"$f":"IF($B12445=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12445,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12445,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12445=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12445,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12445,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 95322"},"SINAPI","95322","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",null,"0,11",null,"CR",{"$f":"IF($B12446=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12446,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12446,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12446=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12446,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12446,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 95323"},"SINAPI","95323","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",null,"0,28",null,"CR",{"$f":"IF($B12447=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12447,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12447,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12447=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12447,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12447,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 95324"},"SINAPI","95324","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",null,"0,46",null,"CR",{"$f":"IF($B12448=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12448,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12448,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12448=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12448,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12448,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 95325"},"SINAPI","95325","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",null,"0,59",null,"CR",{"$f":"IF($B12449=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12449,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12449,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12449=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12449,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12449,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 95328"},"SINAPI","95328","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",null,"0,36",null,"CR",{"$f":"IF($B12450=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12450,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12450,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12450=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12450,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12450,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 95329"},"SINAPI","95329","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",null,"0,45",null,"CR",{"$f":"IF($B12451=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12451,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12451,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12451=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12451,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12451,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 95330"},"SINAPI","95330","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",null,"0,37",null,"C",{"$f":"IF($B12452=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12452,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12452,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12452=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12452,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12452,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 95331"},"SINAPI","95331","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CAVOUQUEIRO OU OPERADOR PERFURATRIZ/ROMPEDOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",null,"0,28",null,"CR",{"$f":"IF($B12453=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12453,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12453,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12453=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12453,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12453,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 95332"},"SINAPI","95332","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",null,"1,48",null,"C",{"$f":"IF($B12454=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12454,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12454,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12454=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12454,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12454,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 95334"},"SINAPI","95334","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETROTÉCNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",null,"1,37",null,"CR",{"$f":"IF($B12455=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12455,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12455,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12455=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12455,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12455,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 95335"},"SINAPI","95335","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",null,"0,59",null,"C",{"$f":"IF($B12456=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12456,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12456,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12456=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12456,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12456,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 95337"},"SINAPI","95337","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GESSEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",null,"0,36",null,"CR",{"$f":"IF($B12457=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12457,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12457,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12457=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12457,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12457,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 95338"},"SINAPI","95338","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",null,"0,67",null,"CR",{"$f":"IF($B12458=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12458,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12458,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12458=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12458,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12458,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 95339"},"SINAPI","95339","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MAÇARIQUEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",null,"0,53",null,"CR",{"$f":"IF($B12459=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12459,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12459,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12459=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12459,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12459,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 95340"},"SINAPI","95340","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARCENEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",null,"0,44",null,"CR",{"$f":"IF($B12460=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12460,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12460,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12460=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12460,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12460,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 95341"},"SINAPI","95341","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",null,"0,34",null,"CR",{"$f":"IF($B12461=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12461,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12461,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12461=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12461,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12461,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 95342"},"SINAPI","95342","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",null,"0,30",null,"CR",{"$f":"IF($B12462=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12462,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12462,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12462=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12462,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12462,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 95343"},"SINAPI","95343","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR  DE TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",null,"0,35",null,"CR",{"$f":"IF($B12463=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12463,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12463,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12463=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12463,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12463,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 95344"},"SINAPI","95344","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",null,"0,30",null,"CR",{"$f":"IF($B12464=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12464,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12464,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12464=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12464,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12464,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 95345"},"SINAPI","95345","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR ELETROMECÂNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",null,"0,94",null,"CR",{"$f":"IF($B12465=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12465,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12465,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12465=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12465,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12465,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 95346"},"SINAPI","95346","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",null,"0,18",null,"CR",{"$f":"IF($B12466=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12466,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12466,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12466=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12466,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12466,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 95347"},"SINAPI","95347","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",null,"0,18",null,"C",{"$f":"IF($B12467=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12467,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12467,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12467=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12467,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12467,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 95348"},"SINAPI","95348","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO E CARRETA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",null,"0,22",null,"CR",{"$f":"IF($B12468=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12468,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12468,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12468=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12468,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12468,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 95349"},"SINAPI","95349","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",null,"0,16",null,"CR",{"$f":"IF($B12469=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12469,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12469,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12469=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12469,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12469,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 95351"},"SINAPI","95351","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",null,"0,65",null,"CR",{"$f":"IF($B12470=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12470,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12470,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12470=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12470,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12470,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 95352"},"SINAPI","95352","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA NIVELADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",null,"0,20",null,"CR",{"$f":"IF($B12471=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12471,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12471,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12471=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12471,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12471,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 95354"},"SINAPI","95354","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHÃO) (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",null,"0,27",null,"CR",{"$f":"IF($B12472=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12472,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12472,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12472=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12472,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12472,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 95355"},"SINAPI","95355","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE COMPRESSOR OU COMPRESSORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",null,"0,18",null,"CR",{"$f":"IF($B12473=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12473,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12473,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12473=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12473,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12473,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 95356"},"SINAPI","95356","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",null,"0,27",null,"CR",{"$f":"IF($B12474=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12474,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12474,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12474=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12474,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12474,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 95357"},"SINAPI","95357","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",null,"0,36",null,"C",{"$f":"IF($B12475=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12475,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12475,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12475=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12475,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12475,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 95358"},"SINAPI","95358","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",null,"0,51",null,"CR",{"$f":"IF($B12476=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12476,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12476,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12476=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12476,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12476,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 95359"},"SINAPI","95359","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",null,"0,52",null,"CR",{"$f":"IF($B12477=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12477,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12477,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12477=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12477,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12477,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 95360"},"SINAPI","95360","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",null,"0,36",null,"CR",{"$f":"IF($B12478=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12478,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12478,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12478=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12478,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12478,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 95361"},"SINAPI","95361","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",null,"0,19",null,"CR",{"$f":"IF($B12479=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12479,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12479,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12479=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12479,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12479,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 95362"},"SINAPI","95362","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTO-ESCREIPER (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",null,"0,36",null,"CR",{"$f":"IF($B12480=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12480,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12480,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12480=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12480,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12480,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 95363"},"SINAPI","95363","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",null,"0,36",null,"CR",{"$f":"IF($B12481=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12481,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12481,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12481=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12481,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12481,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 95364"},"SINAPI","95364","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",null,"0,27",null,"CR",{"$f":"IF($B12482=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12482,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12482,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12482=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12482,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12482,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 95365"},"SINAPI","95365","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PAVIMENTADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",null,"0,27",null,"CR",{"$f":"IF($B12483=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12483,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12483,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12483=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12483,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12483,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 95366"},"SINAPI","95366","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",null,"0,26",null,"CR",{"$f":"IF($B12484=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12484,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12484,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12484=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12484,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12484,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 95367"},"SINAPI","95367","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",null,"0,36",null,"CR",{"$f":"IF($B12485=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12485,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12485,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12485=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12485,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12485,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 95368"},"SINAPI","95368","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",null,"0,29",null,"CR",{"$f":"IF($B12486=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12486,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12486,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12486=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12486,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12486,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 95369"},"SINAPI","95369","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR PARA BATE ESTACAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",null,"0,27",null,"CR",{"$f":"IF($B12487=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12487,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12487,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12487=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12487,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12487,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 95370"},"SINAPI","95370","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PASTILHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",null,"0,46",null,"CR",{"$f":"IF($B12488=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12488,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12488,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12488=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12488,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12488,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 95371"},"SINAPI","95371","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",null,"0,67",null,"C",{"$f":"IF($B12489=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12489,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12489,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12489=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12489,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12489,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 95372"},"SINAPI","95372","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",null,"0,46",null,"C",{"$f":"IF($B12490=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12490,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12490,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12490=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12490,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12490,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 95373"},"SINAPI","95373","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR DE LETREIROS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",null,"0,45",null,"CR",{"$f":"IF($B12491=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12491,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12491,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12491=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12491,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12491,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 95374"},"SINAPI","95374","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR PARA TINTA EPÓXI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",null,"0,46",null,"CR",{"$f":"IF($B12492=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12492,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12492,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12492=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12492,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12492,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 95375"},"SINAPI","95375","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA POCEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",null,"0,49",null,"CR",{"$f":"IF($B12493=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12493,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12493,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12493=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12493,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12493,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 95376"},"SINAPI","95376","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA RASTELEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",null,"0,16",null,"CR",{"$f":"IF($B12494=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12494,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12494,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12494=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12494,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12494,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 95377"},"SINAPI","95377","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",null,"0,36",null,"CR",{"$f":"IF($B12495=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12495,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12495,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12495=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12495,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12495,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 95378"},"SINAPI","95378","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",null,"0,46",null,"C",{"$f":"IF($B12496=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12496,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12496,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12496=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12496,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12496,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 95379"},"SINAPI","95379","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",null,"0,36",null,"C",{"$f":"IF($B12497=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12497,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12497,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12497=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12497,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12497,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 95380"},"SINAPI","95380","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR A (PARA SOLDA A SER TESTADA COM RAIOS  X ) (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",null,"0,29",null,"CR",{"$f":"IF($B12498=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12498,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12498,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12498=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12498,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12498,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 95383"},"SINAPI","95383","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO DE LABORATÓRIO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",null,"0,39",null,"CR",{"$f":"IF($B12499=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12499,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12499,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12499=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12499,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12499,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 95384"},"SINAPI","95384","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO DE SONDAGEM (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",null,"0,42",null,"CR",{"$f":"IF($B12500=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12500,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12500,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12500=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12500,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12500,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 95385"},"SINAPI","95385","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",null,"0,37",null,"CR",{"$f":"IF($B12501=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12501,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12501,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12501=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12501,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12501,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 95386"},"SINAPI","95386","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",null,"0,36",null,"CR",{"$f":"IF($B12502=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12502,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12502,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12502=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12502,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12502,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 95387"},"SINAPI","95387","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",null,"0,35",null,"CR",{"$f":"IF($B12503=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12503,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12503,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12503=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12503,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12503,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 95389"},"SINAPI","95389","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",null,"0,24",null,"CR",{"$f":"IF($B12504=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12504,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12504,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12504=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12504,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12504,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 95390"},"SINAPI","95390","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",null,"0,12",null,"CR",{"$f":"IF($B12505=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12505,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12505,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12505=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12505,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12505,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 95392"},"SINAPI","95392","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ALMOXARIFE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",null,"0,17",null,"C",{"$f":"IF($B12506=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12506,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12506,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12506=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12506,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12506,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 95393"},"SINAPI","95393","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA APONTADOR OU APROPRIADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",null,"0,69",null,"CR",{"$f":"IF($B12507=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12507,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12507,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12507=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12507,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12507,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 95394"},"SINAPI","95394","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",null,"1,06",null,"CR",{"$f":"IF($B12508=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12508,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12508,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12508=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12508,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12508,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 95395"},"SINAPI","95395","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",null,"1,13",null,"CR",{"$f":"IF($B12509=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12509,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12509,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12509=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12509,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12509,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 95396"},"SINAPI","95396","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO DE OBRA SÊNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",null,"1,18",null,"CR",{"$f":"IF($B12510=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12510,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12510,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12510=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12510,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12510,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 95398"},"SINAPI","95398","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ESCRITÓRIO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",null,"0,16",null,"CR",{"$f":"IF($B12511=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12511,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12511,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12511=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12511,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12511,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 95400"},"SINAPI","95400","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA PROJETISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",null,"0,12",null,"CR",{"$f":"IF($B12512=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12512,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12512,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12512=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12512,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12512,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 95401"},"SINAPI","95401","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",null,"0,81",null,"C",{"$f":"IF($B12513=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12513,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12513,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12513=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12513,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12513,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 95402"},"SINAPI","95402","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",null,"1,93",null,"C",{"$f":"IF($B12514=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12514,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12514,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12514=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12514,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12514,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 95403"},"SINAPI","95403","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",null,"2,17",null,"CR",{"$f":"IF($B12515=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12515,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12515,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12515=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12515,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12515,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 95404"},"SINAPI","95404","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SÊNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",null,"2,20",null,"CR",{"$f":"IF($B12516=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12516,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12516,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12516=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12516,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12516,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 95405"},"SINAPI","95405","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",null,"1,36",null,"CR",{"$f":"IF($B12517=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12517,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12517,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12517=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12517,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12517,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 95406"},"SINAPI","95406","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",null,"0,26",null,"C",{"$f":"IF($B12518=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12518,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12518,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12518=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12518,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12518,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 95408"},"SINAPI","95408","CURSO DE CAPACITAÇÃO  PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",null,"23,93",null,"CR",{"$f":"IF($B12519=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12519,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12519,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12519=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12519,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12519,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 95411"},"SINAPI","95411","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA PROJETISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",null,"16,73",null,"CR",{"$f":"IF($B12520=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12520,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12520,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12520=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12520,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12520,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 95413"},"SINAPI","95413","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ALMOXARIFE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",null,"23,58",null,"CR",{"$f":"IF($B12521=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12521,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12521,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12521=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12521,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12521,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 95414"},"SINAPI","95414","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA APONTADOR OU APROPRIADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",null,"90,99",null,"CR",{"$f":"IF($B12522=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12522,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12522,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12522=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12522,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12522,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 95415"},"SINAPI","95415","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",null,"253,26",null,"CR",{"$f":"IF($B12523=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12523,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12523,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12523=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12523,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12523,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 95416"},"SINAPI","95416","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ESCRITÓRIO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",null,"21,23",null,"CR",{"$f":"IF($B12524=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12524,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12524,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12524=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12524,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12524,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 95417"},"SINAPI","95417","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",null,"285,79",null,"CR",{"$f":"IF($B12525=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12525,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12525,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12525=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12525,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12525,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 95418"},"SINAPI","95418","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SÊNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",null,"289,78",null,"CR",{"$f":"IF($B12526=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12526,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12526,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12526=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12526,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12526,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 95419"},"SINAPI","95419","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",null,"140,03",null,"CR",{"$f":"IF($B12527=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12527,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12527,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12527=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12527,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12527,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 95420"},"SINAPI","95420","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",null,"148,35",null,"CR",{"$f":"IF($B12528=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12528,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12528,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12528=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12528,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12528,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 95421"},"SINAPI","95421","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO SÊNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",null,"155,48",null,"CR",{"$f":"IF($B12529=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12529,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12529,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12529=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12529,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12529,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 95422"},"SINAPI","95422","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",null,"106,72",null,"CR",{"$f":"IF($B12530=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12530,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12530,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12530=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12530,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12530,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 95423"},"SINAPI","95423","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",null,"178,79",null,"CR",{"$f":"IF($B12531=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12531,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12531,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12531=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12531,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12531,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 95424"},"SINAPI","95424","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",null,"34,44",null,"CR",{"$f":"IF($B12532=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12532,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12532,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12532=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12532,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12532,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 100288"},"SINAPI","100288","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA DIURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",null,"0,11",null,"CR",{"$f":"IF($B12533=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12533,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12533,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12533=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12533,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12533,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 100289"},"SINAPI","100289","VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",null,"23,50",null,"CR",{"$f":"IF($B12534=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12534,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12534,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12534=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12534,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12534,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"83,0638298%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 100291"},"SINAPI","100291","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",null,"0,48",null,"CR",{"$f":"IF($B12535=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12535,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12535,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12535=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12535,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12535,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 100293"},"SINAPI","100293","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE AZULEJISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",null,"0,31",null,"CR",{"$f":"IF($B12536=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12536,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12536,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12536=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12536,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12536,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 100295"},"SINAPI","100295","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ELETROELETRONICOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",null,"1,03",null,"CR",{"$f":"IF($B12537=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12537,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12537,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12537=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12537,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12537,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 100298"},"SINAPI","100298","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",null,"1,09",null,"CR",{"$f":"IF($B12538=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12538,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12538,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12538=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12538,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12538,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 100299"},"SINAPI","100299","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",null,"0,86",null,"CR",{"$f":"IF($B12539=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12539,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12539,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12539=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12539,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12539,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 100301"},"SINAPI","100301","AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",null,"35,03",null,"CR",{"$f":"IF($B12540=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12540,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12540,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12540=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12540,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12540,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"83,6140452%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 100303"},"SINAPI","100303","AUXILIAR DE AZULEJISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",null,"22,78",null,"CR",{"$f":"IF($B12541=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12541,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12541,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12541=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12541,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12541,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"82,0017560%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 100307"},"SINAPI","100307","MONTADOR DE ELETROELETRÔNICOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",null,"34,28",null,"CR",{"$f":"IF($B12542=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12542,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12542,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12542=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12542,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12542,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"88,0688449%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 100308"},"SINAPI","100308","MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",null,"39,55",null,"CR",{"$f":"IF($B12543=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12543,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12543,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12543=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12543,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12543,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"89,6586600%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 100309"},"SINAPI","100309","TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",null,"44,98",null,"CR",{"$f":"IF($B12544=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12544,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12544,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12544=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12544,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12544,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"95,0422410%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 100315"},"SINAPI","100315","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",null,"113,82",null,"CR",{"$f":"IF($B12545=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12545,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12545,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12545=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12545,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12545,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 100321"},"SINAPI","100321","TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",null,"7.880,47",null,"CR",{"$f":"IF($B12546=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12546,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12546,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12546=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12546,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12546,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"94,6916872%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 100533"},"SINAPI","100533","TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",null,"24,26",null,"CR",{"$f":"IF($B12547=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12547,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12547,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12547=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12547,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12547,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"91,0964551%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 100534"},"SINAPI","100534","TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",null,"4.278,37",null,"CR",{"$f":"IF($B12548=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12548,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12548,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12548=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12548,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12548,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"90,2224446%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 100535"},"SINAPI","100535","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TECNICO DE EDIFICACOES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",null,"0,44",null,"CR",{"$f":"IF($B12549=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12549,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12549,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12549=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12549,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12549,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 100536"},"SINAPI","100536","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TECNICO DE EDIFICACOES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",null,"58,88",null,"CR",{"$f":"IF($B12550=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12550,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12550,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12550=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12550,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12550,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101286"},"SINAPI","101286","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",null,"36,66",null,"CR",{"$f":"IF($B12551=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12551,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12551,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12551=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12551,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12551,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101287"},"SINAPI","101287","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",null,"118,54",null,"CR",{"$f":"IF($B12552=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12552,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12552,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12552=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12552,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12552,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101288"},"SINAPI","101288","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ESTRUTURAS METÁLICAS(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",null,"36,66",null,"CR",{"$f":"IF($B12553=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12553,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12553,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12553=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12553,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12553,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101289"},"SINAPI","101289","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",null,"35,80",null,"CR",{"$f":"IF($B12554=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12554,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12554,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12554=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12554,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12554,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101290"},"SINAPI","101290","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",null,"64,23",null,"CR",{"$f":"IF($B12555=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12555,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12555,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12555=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12555,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12555,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101291"},"SINAPI","101291","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",null,"36,66",null,"CR",{"$f":"IF($B12556=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12556,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12556,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12556=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12556,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12556,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101292"},"SINAPI","101292","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",null,"35,80",null,"CR",{"$f":"IF($B12557=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12557,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12557,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12557=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12557,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12557,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101293"},"SINAPI","101293","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",null,"48,11",null,"CR",{"$f":"IF($B12558=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12558,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12558,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12558=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12558,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12558,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101294"},"SINAPI","101294","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ASSENTADOR DE MANILHA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",null,"30,91",null,"CR",{"$f":"IF($B12559=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12559,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12559,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12559=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12559,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12559,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101295"},"SINAPI","101295","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE AZULEJISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",null,"40,96",null,"CR",{"$f":"IF($B12560=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12560,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12560,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12560=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12560,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12560,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101296"},"SINAPI","101296","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",null,"57,13",null,"CR",{"$f":"IF($B12561=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12561,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12561,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12561=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12561,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12561,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101297"},"SINAPI","101297","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE LABORATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",null,"45,08",null,"CR",{"$f":"IF($B12562=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12562,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12562,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12562=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12562,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12562,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101298"},"SINAPI","101298","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE MECANICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",null,"36,66",null,"CR",{"$f":"IF($B12563=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12563,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12563,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12563=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12563,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12563,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101299"},"SINAPI","101299","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",null,"46,87",null,"CR",{"$f":"IF($B12564=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12564,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12564,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12564=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12564,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12564,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101300"},"SINAPI","101300","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",null,"33,44",null,"CR",{"$f":"IF($B12565=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12565,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12565,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12565=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12565,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12565,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101301"},"SINAPI","101301","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",null,"15,50",null,"CR",{"$f":"IF($B12566=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12566,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12566,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12566=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12566,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12566,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101302"},"SINAPI","101302","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",null,"37,51",null,"CR",{"$f":"IF($B12567=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12567,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12567,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12567=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12567,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12567,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101303"},"SINAPI","101303","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ELETROELETRONICOS(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",null,"136,05",null,"CR",{"$f":"IF($B12568=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12568,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12568,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12568=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12568,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12568,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101304"},"SINAPI","101304","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",null,"61,51",null,"CR",{"$f":"IF($B12569=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12569,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12569,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12569=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12569,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12569,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101305"},"SINAPI","101305","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FORÇA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",null,"78,51",null,"CR",{"$f":"IF($B12570=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12570,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12570,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12570=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12570,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12570,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101307"},"SINAPI","101307","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",null,"48,11",null,"CR",{"$f":"IF($B12571=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12571,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12571,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12571=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12571,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12571,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101308"},"SINAPI","101308","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",null,"39,63",null,"CR",{"$f":"IF($B12572=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12572,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12572,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12572=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12572,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12572,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101309"},"SINAPI","101309","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO AUXILIAR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",null,"46,87",null,"CR",{"$f":"IF($B12573=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12573,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12573,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12573=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12573,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12573,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101310"},"SINAPI","101310","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",null,"59,71",null,"CR",{"$f":"IF($B12574=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12574,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12574,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12574=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12574,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12574,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101311"},"SINAPI","101311","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",null,"49,59",null,"CR",{"$f":"IF($B12575=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12575,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12575,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12575=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12575,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12575,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101312"},"SINAPI","101312","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CAVOUQUEIRO OU OPERADOR DE PERFURATRIZ (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",null,"37,68",null,"CR",{"$f":"IF($B12576=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12576,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12576,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12576=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12576,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12576,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101313"},"SINAPI","101313","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",null,"194,18",null,"CR",{"$f":"IF($B12577=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12577,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12577,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12577=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12577,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12577,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101315"},"SINAPI","101315","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETROTÉCNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",null,"180,35",null,"CR",{"$f":"IF($B12578=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12578,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12578,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12578=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12578,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12578,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101316"},"SINAPI","101316","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",null,"77,51",null,"CR",{"$f":"IF($B12579=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12579,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12579,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12579=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12579,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12579,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101320"},"SINAPI","101320","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE MAQUINAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",null,"33,45",null,"CR",{"$f":"IF($B12580=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12580,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12580,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12580=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12580,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12580,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101322"},"SINAPI","101322","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GESSEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",null,"47,68",null,"CR",{"$f":"IF($B12581=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12581,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12581,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12581=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12581,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12581,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101323"},"SINAPI","101323","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",null,"88,37",null,"CR",{"$f":"IF($B12582=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12582,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12582,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12582=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12582,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12582,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101324"},"SINAPI","101324","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",null,"24,87",null,"CR",{"$f":"IF($B12583=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12583,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12583,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12583=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12583,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12583,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101325"},"SINAPI","101325","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA INSTALADOR DE TUBULAÇÕES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",null,"46,99",null,"CR",{"$f":"IF($B12584=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12584,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12584,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12584=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12584,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12584,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101326"},"SINAPI","101326","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",null,"15,79",null,"CR",{"$f":"IF($B12585=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12585,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12585,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12585=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12585,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12585,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101328"},"SINAPI","101328","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHAO-CARRETA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",null,"29,77",null,"CR",{"$f":"IF($B12586=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12586,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12586,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12586=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12586,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12586,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101329"},"SINAPI","101329","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MAÇARIQUEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",null,"70,34",null,"CR",{"$f":"IF($B12587=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12587,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12587,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12587=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12587,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12587,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101330"},"SINAPI","101330","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARCENEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",null,"58,77",null,"CR",{"$f":"IF($B12588=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12588,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12588,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12588=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12588,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12588,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101331"},"SINAPI","101331","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA / GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",null,"45,73",null,"CR",{"$f":"IF($B12589=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12589,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12589,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12589=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12589,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12589,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101332"},"SINAPI","101332","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",null,"21,85",null,"CR",{"$f":"IF($B12590=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12590,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12590,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12590=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12590,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12590,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101333"},"SINAPI","101333","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",null,"40,55",null,"CR",{"$f":"IF($B12591=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12591,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12591,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12591=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12591,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12591,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101334"},"SINAPI","101334","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",null,"143,58",null,"CR",{"$f":"IF($B12592=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12592,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12592,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12592=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12592,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12592,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101336"},"SINAPI","101336","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",null,"86,40",null,"CR",{"$f":"IF($B12593=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12593,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12593,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12593=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12593,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12593,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101337"},"SINAPI","101337","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA NIVELADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",null,"26,40",null,"CR",{"$f":"IF($B12594=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12594,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12594,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12594=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12594,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12594,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101338"},"SINAPI","101338","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BATE-ESTACAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",null,"35,71",null,"CR",{"$f":"IF($B12595=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12595,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12595,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12595=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12595,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12595,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101339"},"SINAPI","101339","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",null,"36,17",null,"CR",{"$f":"IF($B12596=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12596,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12596,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12596=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12596,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12596,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101340"},"SINAPI","101340","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",null,"31,64",null,"CR",{"$f":"IF($B12597=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12597,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12597,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12597=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12597,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12597,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101341"},"SINAPI","101341","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR OU COMPRESSORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",null,"23,64",null,"CR",{"$f":"IF($B12598=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12598,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12598,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12598=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12598,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12598,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101342"},"SINAPI","101342","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS DE TRAFEGO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",null,"36,17",null,"CR",{"$f":"IF($B12599=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12599,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12599,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12599=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12599,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12599,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101343"},"SINAPI","101343","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",null,"47,81",null,"CR",{"$f":"IF($B12600=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12600,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12600,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12600=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12600,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12600,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101344"},"SINAPI","101344","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",null,"67,65",null,"CR",{"$f":"IF($B12601=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12601,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12601,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12601=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12601,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12601,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101345"},"SINAPI","101345","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",null,"68,68",null,"CR",{"$f":"IF($B12602=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12602,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12602,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12602=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12602,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12602,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101346"},"SINAPI","101346","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",null,"38,30",null,"CR",{"$f":"IF($B12603=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12603,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12603,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12603=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12603,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12603,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101347"},"SINAPI","101347","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",null,"47,69",null,"CR",{"$f":"IF($B12604=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12604,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12604,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12604=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12604,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12604,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101348"},"SINAPI","101348","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",null,"25,77",null,"CR",{"$f":"IF($B12605=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12605,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12605,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12605=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12605,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12605,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101349"},"SINAPI","101349","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTO SCRAPER (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",null,"47,98",null,"CR",{"$f":"IF($B12606=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12606,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12606,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12606=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12606,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12606,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101350"},"SINAPI","101350","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",null,"47,98",null,"CR",{"$f":"IF($B12607=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12607,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12607,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12607=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12607,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12607,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101351"},"SINAPI","101351","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PA CARREGADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",null,"36,17",null,"CR",{"$f":"IF($B12608=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12608,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12608,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12608=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12608,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12608,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101352"},"SINAPI","101352","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PAVIMENTADORA / MESA VIBROACABADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",null,"36,17",null,"CR",{"$f":"IF($B12609=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12609,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12609,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12609=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12609,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12609,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101353"},"SINAPI","101353","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",null,"34,39",null,"CR",{"$f":"IF($B12610=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12610,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12610,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12610=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12610,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12610,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101355"},"SINAPI","101355","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",null,"47,98",null,"CR",{"$f":"IF($B12611=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12611,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12611,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12611=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12611,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12611,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101356"},"SINAPI","101356","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PASTILHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",null,"61,51",null,"CR",{"$f":"IF($B12612=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12612,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12612,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12612=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12612,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12612,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101357"},"SINAPI","101357","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",null,"88,37",null,"CR",{"$f":"IF($B12613=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12613,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12613,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12613=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12613,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12613,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101358"},"SINAPI","101358","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",null,"61,19",null,"CR",{"$f":"IF($B12614=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12614,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12614,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12614=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12614,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12614,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101359"},"SINAPI","101359","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR DE LETREIROS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",null,"59,42",null,"CR",{"$f":"IF($B12615=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12615,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12615,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12615=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12615,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12615,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101360"},"SINAPI","101360","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR PARA TINTA EPOXI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",null,"61,19",null,"CR",{"$f":"IF($B12616=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12616,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12616,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12616=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12616,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12616,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101361"},"SINAPI","101361","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA POCEIRO / ESCAVADOR DE VALAS E TUBULOES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",null,"65,47",null,"CR",{"$f":"IF($B12617=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12617,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12617,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12617=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12617,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12617,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101363"},"SINAPI","101363","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",null,"48,11",null,"CR",{"$f":"IF($B12618=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12618,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12618,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12618=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12618,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12618,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101364"},"SINAPI","101364","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",null,"61,43",null,"CR",{"$f":"IF($B12619=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12619,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12619,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12619=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12619,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12619,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101365"},"SINAPI","101365","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",null,"47,81",null,"CR",{"$f":"IF($B12620=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12620,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12620,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12620=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12620,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12620,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101366"},"SINAPI","101366","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR ELETRICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",null,"38,31",null,"CR",{"$f":"IF($B12621=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12621,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12621,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12621=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12621,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12621,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101368"},"SINAPI","101368","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO CIVIL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",null,"52,46",null,"CR",{"$f":"IF($B12622=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12622,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12622,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12622=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12622,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12622,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101369"},"SINAPI","101369","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TECNICO EM SONDAGEM (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",null,"56,42",null,"CR",{"$f":"IF($B12623=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12623,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12623,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12623=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12623,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12623,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101370"},"SINAPI","101370","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",null,"49,00",null,"CR",{"$f":"IF($B12624=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12624,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12624,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12624=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12624,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12624,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101371"},"SINAPI","101371","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",null,"46,64",null,"CR",{"$f":"IF($B12625=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12625,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12625,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12625=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12625,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12625,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101372"},"SINAPI","101372","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA DIURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",null,"14,91",null,"CR",{"$f":"IF($B12626=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12626,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12626,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12626=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12626,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12626,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101374"},"SINAPI","101374","AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",null,"4.494,52",null,"CR",{"$f":"IF($B12627=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12627,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12627,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12627=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12627,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12627,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"82,8771482%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101375"},"SINAPI","101375","AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",null,"4.573,98",null,"CR",{"$f":"IF($B12628=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12628,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12628,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12628=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12628,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12628,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"83,2275174%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101376"},"SINAPI","101376","AJUDANTE DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",null,"4.268,94",null,"CR",{"$f":"IF($B12629=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12629,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12629,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12629=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12629,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12629,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"87,2565555%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101377"},"SINAPI","101377","AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",null,"4.407,54",null,"CR",{"$f":"IF($B12630=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12630,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12630,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12630=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12630,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12630,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"82,5392396%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101378"},"SINAPI","101378","AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",null,"6.196,00",null,"CR",{"$f":"IF($B12631=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12631,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12631,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12631=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12631,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12631,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"82,6057134%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101379"},"SINAPI","101379","AJUDANTE DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",null,"4.494,52",null,"CR",{"$f":"IF($B12632=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12632,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12632,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12632=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12632,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12632,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"82,8771482%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101380"},"SINAPI","101380","AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",null,"4.383,94",null,"CR",{"$f":"IF($B12633=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12633,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12633,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12633=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12633,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12633,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"82,9835719%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101381"},"SINAPI","101381","ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",null,"5.657,76",null,"CR",{"$f":"IF($B12634=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12634,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12634,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12634=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12634,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12634,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"86,3976203%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101382"},"SINAPI","101382","ASSENTADOR DE MANILHAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",null,"3.006,94",null,"CR",{"$f":"IF($B12635=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12635,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12635,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12635=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12635,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12635,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"81,9081858%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101383"},"SINAPI","101383","AUXILIAR DE AZULEJISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",null,"4.033,43",null,"CR",{"$f":"IF($B12636=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12636,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12636,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12636=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12636,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12636,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"80,9197135%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101384"},"SINAPI","101384","AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",null,"4.384,91",null,"CR",{"$f":"IF($B12637=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12637,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12637,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12637=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12637,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12637,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"85,4156642%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101385"},"SINAPI","101385","AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",null,"6.759,76",null,"CR",{"$f":"IF($B12638=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12638,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12638,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12638=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12638,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12638,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"93,8116147%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101386"},"SINAPI","101386","AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",null,"4.268,94",null,"CR",{"$f":"IF($B12639=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12639,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12639,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12639=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12639,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12639,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"87,2565555%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101387"},"SINAPI","101387","AUXILIAR DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",null,"4.504,73",null,"CR",{"$f":"IF($B12640=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12640,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12640,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12640=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12640,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12640,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"82,9159573%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101388"},"SINAPI","101388","AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",null,"4.143,73",null,"CR",{"$f":"IF($B12641=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12641,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12641,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12641=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12641,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12641,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"81,9971379%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101389"},"SINAPI","101389","AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",null,"2.585,61",null,"CR",{"$f":"IF($B12642=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12642,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12642,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12642=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12642,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12642,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"84,3325173%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101390"},"SINAPI","101390","AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",null,"5.678,92",null,"CR",{"$f":"IF($B12643=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12643,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12643,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12643=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12643,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12643,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"92,9227741%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101391"},"SINAPI","101391","AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",null,"5.671,16",null,"CR",{"$f":"IF($B12644=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12644,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12644,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12644=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12644,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12644,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"86,4297605%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101392"},"SINAPI","101392","BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FORÇA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",null,"5.691,50",null,"CR",{"$f":"IF($B12645=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12645,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12645,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12645=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12645,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12645,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"90,4417114%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101394"},"SINAPI","101394","CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",null,"5.657,76",null,"CR",{"$f":"IF($B12646=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12646,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12646,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12646=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12646,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12646,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"86,3976203%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101395"},"SINAPI","101395","CARPINTEIRO AUXILIAR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",null,"4.478,40",null,"CR",{"$f":"IF($B12647=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12647,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12647,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12647=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12647,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12647,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"83,4034477%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101396"},"SINAPI","101396","CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",null,"5.501,63",null,"CR",{"$f":"IF($B12648=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12648,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12648,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12648=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12648,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12648,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"86,4901857%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101397"},"SINAPI","101397","CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",null,"5.782,68",null,"CR",{"$f":"IF($B12649=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12649,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12649,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12649=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12649,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12649,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"87,1467901%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101398"},"SINAPI","101398","CAVOUQUEIRO OU OPERADOR DE PERFURATRIZ COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",null,"4.372,51",null,"CR",{"$f":"IF($B12650=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12650,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12650,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12650=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12650,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12650,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"87,5584047%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101399"},"SINAPI","101399","ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",null,"7.003,21",null,"CR",{"$f":"IF($B12651=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12651,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12651,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12651=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12651,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12651,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"89,0454521%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101401"},"SINAPI","101401","ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",null,"7.730,38",null,"CR",{"$f":"IF($B12652=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12652,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12652,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12652=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12652,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12652,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"90,0759083%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101402"},"SINAPI","101402","ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",null,"5.721,46",null,"CR",{"$f":"IF($B12653=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12653,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12653,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12653=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12653,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12653,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"88,8226083%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101407"},"SINAPI","101407","GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",null,"5.614,41",null,"CR",{"$f":"IF($B12654=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12654,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12654,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12654=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12654,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12654,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"86,2925936%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101408"},"SINAPI","101408","IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",null,"5.698,02",null,"CR",{"$f":"IF($B12655=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12655,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12655,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12655=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12655,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12655,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"86,4937295%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101409"},"SINAPI","101409","INSTALADOR DE TUBULAÇÕES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",null,"4.288,14",null,"CR",{"$f":"IF($B12656=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12656,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12656,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12656=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12656,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12656,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"87,3136139%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101410"},"SINAPI","101410","JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",null,"4.392,10",null,"CR",{"$f":"IF($B12657=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12657,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12657,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12657=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12657,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12657,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"82,4778580%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101412"},"SINAPI","101412","MAÇARIQUEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",null,"5.563,00",null,"CR",{"$f":"IF($B12658=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12658,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12658,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12658=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12658,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12658,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"82,9011325%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101413"},"SINAPI","101413","MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",null,"5.426,54",null,"CR",{"$f":"IF($B12659=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12659,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12659,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12659=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12659,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12659,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"86,3032430%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101414"},"SINAPI","101414","MARMORISTA / GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",null,"4.413,47",null,"CR",{"$f":"IF($B12660=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12660,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12660,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12660=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12660,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12660,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"82,5627001%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101415"},"SINAPI","101415","MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",null,"6.248,45",null,"CR",{"$f":"IF($B12661=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12661,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12661,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12661=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12661,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12661,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"91,2936809%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101416"},"SINAPI","101416","MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",null,"6.938,63",null,"CR",{"$f":"IF($B12662=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12662,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12662,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12662=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12662,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12662,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"88,9434947%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101417"},"SINAPI","101417","MONTADOR DE ELETROELETRÔNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",null,"6.020,09",null,"CR",{"$f":"IF($B12663=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12663,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12663,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12663=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12663,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12663,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"87,2565029%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101418"},"SINAPI","101418","MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",null,"4.570,57",null,"CR",{"$f":"IF($B12664=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12664,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12664,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12664=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12664,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12664,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"88,0975459%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101419"},"SINAPI","101419","MONTADOR DE MÁQUINAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",null,"5.473,40",null,"CR",{"$f":"IF($B12665=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12665,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12665,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12665=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12665,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12665,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"85,9836665%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101420"},"SINAPI","101420","MOTORISTA DE CAMINHÃO BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",null,"6.247,82",null,"CR",{"$f":"IF($B12666=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12666,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12666,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12666=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12666,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12666,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"91,2928030%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101421"},"SINAPI","101421","MOTORISTA DE CAMINHÃO CARRETA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",null,"7.370,90",null,"CR",{"$f":"IF($B12667=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12667,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12667,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12667=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12667,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12667,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"92,6194902%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101422"},"SINAPI","101422","MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",null,"5.554,71",null,"CR",{"$f":"IF($B12668=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12668,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12668,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12668=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12668,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12668,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"90,2063295%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101424"},"SINAPI","101424","MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHÃO COM MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",null,"6.758,38",null,"CR",{"$f":"IF($B12669=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12669,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12669,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12669=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12669,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12669,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"91,9505858%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101425"},"SINAPI","101425","NIVELADOR  COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",null,"4.119,77",null,"CR",{"$f":"IF($B12670=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12670,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12670,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12670=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12670,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12670,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"90,1669268%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101426"},"SINAPI","101426","OPERADOR DE BATE-ESTACA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",null,"5.568,49",null,"CR",{"$f":"IF($B12671=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12671,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12671,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12671=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12671,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12671,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"90,2305652%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101427"},"SINAPI","101427","OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHÃO) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",null,"5.631,96",null,"CR",{"$f":"IF($B12672=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12672,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12672,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12672=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12672,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12672,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"90,3406630%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101428"},"SINAPI","101428","OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",null,"4.995,80",null,"CR",{"$f":"IF($B12673=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12673,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12673,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12673=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12673,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12673,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"89,1106530%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101429"},"SINAPI","101429","OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR OU COMPRESSORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",null,"3.869,63",null,"CR",{"$f":"IF($B12674=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12674,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12674,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12674=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12674,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12674,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"85,9415500%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101430"},"SINAPI","101430","OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS DE TRÁFEGO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",null,"5.631,96",null,"CR",{"$f":"IF($B12675=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12675,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12675,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12675=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12675,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12675,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"90,3406630%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101431"},"SINAPI","101431","OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",null,"5.402,66",null,"CR",{"$f":"IF($B12676=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12676,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12676,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12676=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12676,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12676,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"89,9307009%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101432"},"SINAPI","101432","OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",null,"5.409,73",null,"CR",{"$f":"IF($B12677=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12677,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12677,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12677=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12677,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12677,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"89,9438605%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101433"},"SINAPI","101433","OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",null,"5.483,85",null,"CR",{"$f":"IF($B12678=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12678,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12678,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12678=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12678,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12678,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"90,0797798%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101434"},"SINAPI","101434","OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",null,"4.435,43",null,"CR",{"$f":"IF($B12679=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12679,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12679,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12679=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12679,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12679,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"87,7348984%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101435"},"SINAPI","101435","OPERADOR DE MÁQUINAS E TRATORES DIVERSOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",null,"5.389,77",null,"CR",{"$f":"IF($B12680=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12680,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12680,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12680=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12680,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12680,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"89,9066194%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101436"},"SINAPI","101436","OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",null,"4.169,77",null,"CR",{"$f":"IF($B12681=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12681,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12681,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12681=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12681,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12681,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"86,9534771%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101437"},"SINAPI","101437","OPERADOR DE MOTO SCRAPER COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",null,"7.293,28",null,"CR",{"$f":"IF($B12682=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12682,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12682,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12682=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12682,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12682,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"92,5409418%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101438"},"SINAPI","101438","OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",null,"7.293,28",null,"CR",{"$f":"IF($B12683=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12683,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12683,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12683=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12683,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12683,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"92,5409418%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101439"},"SINAPI","101439","OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",null,"5.631,96",null,"CR",{"$f":"IF($B12684=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12684,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12684,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12684=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12684,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12684,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"90,3406630%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101440"},"SINAPI","101440","OPERADOR DE PAVIMENTADORA / MESA VIBROACABADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",null,"5.631,96",null,"CR",{"$f":"IF($B12685=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12685,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12685,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12685=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12685,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12685,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"90,3406630%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101441"},"SINAPI","101441","OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",null,"5.381,82",null,"CR",{"$f":"IF($B12686=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12686,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12686,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12686=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12686,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12686,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"89,8917095%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101443"},"SINAPI","101443","OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",null,"7.293,28",null,"CR",{"$f":"IF($B12687=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12687,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12687,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12687=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12687,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12687,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"92,5409418%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101444"},"SINAPI","101444","PASTILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",null,"5.671,16",null,"CR",{"$f":"IF($B12688=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12688,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12688,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12688=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12688,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12688,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"86,4297605%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101445"},"SINAPI","101445","PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",null,"5.698,02",null,"CR",{"$f":"IF($B12689=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12689,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12689,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12689=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12689,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12689,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"86,4937295%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101446"},"SINAPI","101446","PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",null,"5.953,43",null,"CR",{"$f":"IF($B12690=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12690,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12690,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12690=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12690,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12690,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"81,8969905%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101447"},"SINAPI","101447","PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",null,"5.812,37",null,"CR",{"$f":"IF($B12691=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12691,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12691,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12691=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12691,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12691,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"81,4576499%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101448"},"SINAPI","101448","PINTOR PARA TINTA EPÓXI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",null,"5.953,43",null,"CR",{"$f":"IF($B12692=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12692,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12692,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12692=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12692,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12692,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"81,8969905%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101449"},"SINAPI","101449","POCEIRO / ESCAVADOR DE VALAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",null,"4.195,09",null,"CR",{"$f":"IF($B12693=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12693,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12693,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12693=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12693,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12693,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"87,0322211%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101451"},"SINAPI","101451","SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",null,"5.657,76",null,"CR",{"$f":"IF($B12694=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12694,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12694,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12694=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12694,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12694,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"86,3976203%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101452"},"SINAPI","101452","SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",null,"4.171,72",null,"CR",{"$f":"IF($B12695=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12695,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12695,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12695=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12695,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12695,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"82,1179274%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101453"},"SINAPI","101453","SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",null,"5.809,86",null,"CR",{"$f":"IF($B12696=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12696,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12696,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12696=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12696,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12696,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"83,6276606%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101454"},"SINAPI","101454","SOLDADOR ELÉTRICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",null,"4.844,55",null,"CR",{"$f":"IF($B12697=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12697,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12697,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12697=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12697,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12697,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"80,3653591%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101456"},"SINAPI","101456","TÉCNICO DE LABORATÓRIO E CAMPO DE CONSTRUÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",null,"7.797,66",null,"CR",{"$f":"IF($B12698=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12698,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12698,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12698=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12698,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12698,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"94,6353137%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101457"},"SINAPI","101457","TÉCNICO EM SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",null,"6.276,69",null,"CR",{"$f":"IF($B12699=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12699,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12699,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12699=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12699,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12699,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"91,3328522%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101458"},"SINAPI","101458","TELHADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",null,"5.722,78",null,"CR",{"$f":"IF($B12700=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12700,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12700,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12700=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12700,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12700,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"87,0122563%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101459"},"SINAPI","101459","VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",null,"4.486,41",null,"CR",{"$f":"IF($B12701=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12701,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12701,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12701=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12701,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12701,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"82,8461956%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101460"},"SINAPI","101460","VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",null,"4.166,29",null,"CR",{"$f":"IF($B12702=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12702,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12702,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"},{"$f":"IF($B12702=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12702,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12702,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"82,0946214%"}]

{"sheet":"Composições","index":2,"n_rows":193,"n_cols":14,"rows_kept":193,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,14,9,14],[0,1,0,9],[191,8,191,9],[192,8,192,9],[191,4,191,7],[192,4,192,7],[190,1,190,2]]}
[null,"COMPOSIÇÕES"]
[]
[]
[null,"",null,null,null,null,null,null,"CUSTO UNIT","CUSTO UNIT"]
[null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H5,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H5,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A5)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H5,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H5,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H5,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H5,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":0},"Composições"]
[]
[{"$f":"CONCATENAR","v":" "},null,null,null,null,{"$f":"IF($L7>0,SUM(OFFSET(F7,1,0,$L7),0))","v":0},{"$f":"IF($L7>0,SUM(OFFSET(G7,1,0,$L7),0))","v":0},null,{"$f":"IF(ISERROR(F7),0,F7)","v":0},{"$f":"IF(ISERROR(G7),0,G7)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A7)-1","v":0},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K7,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K7+1,K:K,0))-ROW(L7)-2","v":2},{"$f":"IF(AND(OR(I7<>0,J7<>0),N7=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L8),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L8-1,COLUMN(Composições!D8)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L8),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L8-1,COLUMN(Composições!E8)-1),\"\")","v":""},{"$f":"TRUNC($H8*ROUND(I8,2),2)","v":0},{"$f":"TRUNC($H8*ROUND(J8,2),2)","v":0},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L8),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L8-1,COLUMN(Composições!I8)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L8),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L8-1,COLUMN(Composições!J8)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A8)-1","v":0},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR(L8),H8=\"\",H8=0),\"\",OFFSET($M$1,MATCH(K8,$K$1:$K8,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A9)-1","v":0},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K9,-1,0),$K$1:$K9,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":""}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",null,null,"COEFIC.","DESONERADO","NÃO DESONER.",null,null,"FILTRO","IMPRIMIR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":" "},null,null,null,null,{"$f":"IF($L11>0,SUM(OFFSET(F11,1,0,$L11),0))","v":0},{"$f":"IF($L11>0,SUM(OFFSET(G11,1,0,$L11),0))","v":0},null,{"$f":"IF(ISERROR(F11),0,F11)","v":0},{"$f":"IF(ISERROR(G11),0,G11)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A11)-1","v":1},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K11,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K11+1,K:K,0))-ROW(L11)-2","v":10},{"$f":"IF(AND(OR(I11<>0,J11<>0),N11=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L12),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L12-1,COLUMN(Composições!D12)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L12),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L12-1,COLUMN(Composições!E12)-1),\"\")","v":""},{"$f":"TRUNC($H12*ROUND(I12,2),2)","v":0},{"$f":"TRUNC($H12*ROUND(J12,2),2)","v":0},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L12),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L12-1,COLUMN(Composições!I12)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L12),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L12-1,COLUMN(Composições!J12)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A12)-1","v":1},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L12),$H12=\"\",$H12=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K12,$K$1:$K12,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L13),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L13-1,COLUMN(Composições!D13)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L13),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L13-1,COLUMN(Composições!E13)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L13),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L13-1,COLUMN(Composições!I13)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L13),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L13-1,COLUMN(Composições!J13)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A13)-1","v":1},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L13),$H13=\"\",$H13=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K13,$K$1:$K13,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L14),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L14-1,COLUMN(Composições!D14)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L14),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L14-1,COLUMN(Composições!E14)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L14),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L14-1,COLUMN(Composições!I14)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L14),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L14-1,COLUMN(Composições!J14)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A14)-1","v":1},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L14),$H14=\"\",$H14=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K14,$K$1:$K14,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L15),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L15-1,COLUMN(Composições!D15)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L15),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L15-1,COLUMN(Composições!E15)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L15),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L15-1,COLUMN(Composições!I15)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L15),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L15-1,COLUMN(Composições!J15)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A15)-1","v":1},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L15),$H15=\"\",$H15=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K15,$K$1:$K15,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L16),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L16-1,COLUMN(Composições!D16)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L16),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L16-1,COLUMN(Composições!E16)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L16),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L16-1,COLUMN(Composições!I16)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L16),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L16-1,COLUMN(Composições!J16)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A16)-1","v":1},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L16),$H16=\"\",$H16=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K16,$K$1:$K16,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L17),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L17-1,COLUMN(Composições!D17)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L17),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L17-1,COLUMN(Composições!E17)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L17),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L17-1,COLUMN(Composições!I17)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L17),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L17-1,COLUMN(Composições!J17)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A17)-1","v":1},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L17),$H17=\"\",$H17=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K17,$K$1:$K17,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L18),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L18-1,COLUMN(Composições!D18)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L18),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L18-1,COLUMN(Composições!E18)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L18),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L18-1,COLUMN(Composições!I18)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L18),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L18-1,COLUMN(Composições!J18)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A18)-1","v":1},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L18),$H18=\"\",$H18=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K18,$K$1:$K18,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L19),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L19-1,COLUMN(Composições!D19)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L19),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L19-1,COLUMN(Composições!E19)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L19),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L19-1,COLUMN(Composições!I19)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L19),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L19-1,COLUMN(Composições!J19)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A19)-1","v":1},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L19),$H19=\"\",$H19=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K19,$K$1:$K19,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L20),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L20-1,COLUMN(Composições!D20)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L20),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L20-1,COLUMN(Composições!E20)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L20),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L20-1,COLUMN(Composições!I20)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L20),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L20-1,COLUMN(Composições!J20)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A20)-1","v":1},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L20),$H20=\"\",$H20=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K20,$K$1:$K20,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L21),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L21-1,COLUMN(Composições!D21)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L21),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L21-1,COLUMN(Composições!E21)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L21),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L21-1,COLUMN(Composições!I21)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L21),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L21-1,COLUMN(Composições!J21)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A21)-1","v":1},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L21),$H21=\"\",$H21=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K21,$K$1:$K21,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A22)-1","v":1},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K22,-1,0),$K$1:$K22,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":" "},null,null,null,null,{"$f":"IF($L23>0,SUM(OFFSET(F23,1,0,$L23),0))","v":0},{"$f":"IF($L23>0,SUM(OFFSET(G23,1,0,$L23),0))","v":0},null,{"$f":"IF(ISERROR(F23),0,F23)","v":0},{"$f":"IF(ISERROR(G23),0,G23)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A23)-1","v":2},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K23,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K23+1,K:K,0))-ROW(L23)-2","v":10},{"$f":"IF(AND(OR(I23<>0,J23<>0),N23=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L24),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L24-1,COLUMN(Composições!D24)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L24),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L24-1,COLUMN(Composições!E24)-1),\"\")","v":""},{"$f":"TRUNC($H24*ROUND(I24,2),2)","v":0},{"$f":"TRUNC($H24*ROUND(J24,2),2)","v":0},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L24),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L24-1,COLUMN(Composições!I24)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L24),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L24-1,COLUMN(Composições!J24)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A24)-1","v":2},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L24),$H24=\"\",$H24=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K24,$K$1:$K24,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L25),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L25-1,COLUMN(Composições!D25)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L25),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L25-1,COLUMN(Composições!E25)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L25),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L25-1,COLUMN(Composições!I25)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L25),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L25-1,COLUMN(Composições!J25)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A25)-1","v":2},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L25),$H25=\"\",$H25=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K25,$K$1:$K25,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L26),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L26-1,COLUMN(Composições!D26)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L26),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L26-1,COLUMN(Composições!E26)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L26),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L26-1,COLUMN(Composições!I26)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L26),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L26-1,COLUMN(Composições!J26)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A26)-1","v":2},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L26),$H26=\"\",$H26=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K26,$K$1:$K26,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L27),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L27-1,COLUMN(Composições!D27)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L27),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L27-1,COLUMN(Composições!E27)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L27),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L27-1,COLUMN(Composições!I27)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L27),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L27-1,COLUMN(Composições!J27)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A27)-1","v":2},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L27),$H27=\"\",$H27=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K27,$K$1:$K27,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L28),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L28-1,COLUMN(Composições!D28)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L28),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L28-1,COLUMN(Composições!E28)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L28),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L28-1,COLUMN(Composições!I28)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L28),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L28-1,COLUMN(Composições!J28)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A28)-1","v":2},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L28),$H28=\"\",$H28=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K28,$K$1:$K28,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L29),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L29-1,COLUMN(Composições!D29)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L29),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L29-1,COLUMN(Composições!E29)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L29),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L29-1,COLUMN(Composições!I29)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L29),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L29-1,COLUMN(Composições!J29)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A29)-1","v":2},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L29),$H29=\"\",$H29=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K29,$K$1:$K29,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L30),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L30-1,COLUMN(Composições!D30)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L30),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L30-1,COLUMN(Composições!E30)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L30),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L30-1,COLUMN(Composições!I30)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L30),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L30-1,COLUMN(Composições!J30)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A30)-1","v":2},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L30),$H30=\"\",$H30=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K30,$K$1:$K30,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L31),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L31-1,COLUMN(Composições!D31)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L31),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L31-1,COLUMN(Composições!E31)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L31),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L31-1,COLUMN(Composições!I31)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L31),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L31-1,COLUMN(Composições!J31)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A31)-1","v":2},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L31),$H31=\"\",$H31=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K31,$K$1:$K31,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L32),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L32-1,COLUMN(Composições!D32)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L32),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L32-1,COLUMN(Composições!E32)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L32),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L32-1,COLUMN(Composições!I32)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L32),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L32-1,COLUMN(Composições!J32)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A32)-1","v":2},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L32),$H32=\"\",$H32=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K32,$K$1:$K32,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L33),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L33-1,COLUMN(Composições!D33)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L33),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L33-1,COLUMN(Composições!E33)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L33),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L33-1,COLUMN(Composições!I33)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L33),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L33-1,COLUMN(Composições!J33)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A33)-1","v":2},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L33),$H33=\"\",$H33=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K33,$K$1:$K33,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A34)-1","v":2},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K34,-1,0),$K$1:$K34,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":" "},null,null,null,null,{"$f":"IF($L35>0,SUM(OFFSET(F35,1,0,$L35),0))","v":0},{"$f":"IF($L35>0,SUM(OFFSET(G35,1,0,$L35),0))","v":0},null,{"$f":"IF(ISERROR(F35),0,F35)","v":0},{"$f":"IF(ISERROR(G35),0,G35)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A35)-1","v":3},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K35,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K35+1,K:K,0))-ROW(L35)-2","v":10},{"$f":"IF(AND(OR(I35<>0,J35<>0),N35=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L36),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L36-1,COLUMN(Composições!D36)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L36),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L36-1,COLUMN(Composições!E36)-1),\"\")","v":""},{"$f":"TRUNC($H36*ROUND(I36,2),2)","v":0},{"$f":"TRUNC($H36*ROUND(J36,2),2)","v":0},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L36),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L36-1,COLUMN(Composições!I36)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L36),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L36-1,COLUMN(Composições!J36)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A36)-1","v":3},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L36),$H36=\"\",$H36=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K36,$K$1:$K36,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L37),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L37-1,COLUMN(Composições!D37)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L37),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L37-1,COLUMN(Composições!E37)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L37),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L37-1,COLUMN(Composições!I37)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L37),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L37-1,COLUMN(Composições!J37)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A37)-1","v":3},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L37),$H37=\"\",$H37=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K37,$K$1:$K37,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L38),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L38-1,COLUMN(Composições!D38)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L38),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L38-1,COLUMN(Composições!E38)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L38),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L38-1,COLUMN(Composições!I38)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L38),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L38-1,COLUMN(Composições!J38)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A38)-1","v":3},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L38),$H38=\"\",$H38=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K38,$K$1:$K38,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L39),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L39-1,COLUMN(Composições!D39)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L39),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L39-1,COLUMN(Composições!E39)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L39),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L39-1,COLUMN(Composições!I39)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L39),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L39-1,COLUMN(Composições!J39)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A39)-1","v":3},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L39),$H39=\"\",$H39=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K39,$K$1:$K39,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L40),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L40-1,COLUMN(Composições!D40)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L40),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L40-1,COLUMN(Composições!E40)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L40),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L40-1,COLUMN(Composições!I40)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L40),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L40-1,COLUMN(Composições!J40)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A40)-1","v":3},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L40),$H40=\"\",$H40=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K40,$K$1:$K40,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L41),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L41-1,COLUMN(Composições!D41)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L41),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L41-1,COLUMN(Composições!E41)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L41),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L41-1,COLUMN(Composições!I41)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L41),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L41-1,COLUMN(Composições!J41)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A41)-1","v":3},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L41),$H41=\"\",$H41=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K41,$K$1:$K41,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L42),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L42-1,COLUMN(Composições!D42)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L42),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L42-1,COLUMN(Composições!E42)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L42),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L42-1,COLUMN(Composições!I42)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L42),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L42-1,COLUMN(Composições!J42)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A42)-1","v":3},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L42),$H42=\"\",$H42=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K42,$K$1:$K42,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L43),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L43-1,COLUMN(Composições!D43)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L43),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L43-1,COLUMN(Composições!E43)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L43),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L43-1,COLUMN(Composições!I43)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L43),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L43-1,COLUMN(Composições!J43)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A43)-1","v":3},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L43),$H43=\"\",$H43=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K43,$K$1:$K43,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L44),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L44-1,COLUMN(Composições!D44)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L44),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L44-1,COLUMN(Composições!E44)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L44),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L44-1,COLUMN(Composições!I44)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L44),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L44-1,COLUMN(Composições!J44)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A44)-1","v":3},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L44),$H44=\"\",$H44=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K44,$K$1:$K44,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L45),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L45-1,COLUMN(Composições!D45)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L45),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L45-1,COLUMN(Composições!E45)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L45),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L45-1,COLUMN(Composições!I45)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L45),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L45-1,COLUMN(Composições!J45)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A45)-1","v":3},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L45),$H45=\"\",$H45=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K45,$K$1:$K45,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A46)-1","v":3},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K46,-1,0),$K$1:$K46,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":" "},null,null,null,null,{"$f":"IF($L47>0,SUM(OFFSET(F47,1,0,$L47),0))","v":0},{"$f":"IF($L47>0,SUM(OFFSET(G47,1,0,$L47),0))","v":0},null,{"$f":"IF(ISERROR(F47),0,F47)","v":0},{"$f":"IF(ISERROR(G47),0,G47)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A47)-1","v":4},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K47,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K47+1,K:K,0))-ROW(L47)-2","v":10},{"$f":"IF(AND(OR(I47<>0,J47<>0),N47=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L48),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L48-1,COLUMN(Composições!D48)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L48),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L48-1,COLUMN(Composições!E48)-1),\"\")","v":""},{"$f":"TRUNC($H48*ROUND(I48,2),2)","v":0},{"$f":"TRUNC($H48*ROUND(J48,2),2)","v":0},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L48),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L48-1,COLUMN(Composições!I48)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L48),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L48-1,COLUMN(Composições!J48)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A48)-1","v":4},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L48),$H48=\"\",$H48=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K48,$K$1:$K48,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L49),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L49-1,COLUMN(Composições!D49)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L49),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L49-1,COLUMN(Composições!E49)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L49),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L49-1,COLUMN(Composições!I49)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L49),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L49-1,COLUMN(Composições!J49)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A49)-1","v":4},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L49),$H49=\"\",$H49=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K49,$K$1:$K49,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L50),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L50-1,COLUMN(Composições!D50)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L50),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L50-1,COLUMN(Composições!E50)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L50),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L50-1,COLUMN(Composições!I50)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L50),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L50-1,COLUMN(Composições!J50)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A50)-1","v":4},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L50),$H50=\"\",$H50=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K50,$K$1:$K50,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L51),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L51-1,COLUMN(Composições!D51)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L51),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L51-1,COLUMN(Composições!E51)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L51),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L51-1,COLUMN(Composições!I51)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L51),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L51-1,COLUMN(Composições!J51)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A51)-1","v":4},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L51),$H51=\"\",$H51=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K51,$K$1:$K51,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L52),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L52-1,COLUMN(Composições!D52)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L52),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L52-1,COLUMN(Composições!E52)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L52),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L52-1,COLUMN(Composições!I52)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L52),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L52-1,COLUMN(Composições!J52)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A52)-1","v":4},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L52),$H52=\"\",$H52=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K52,$K$1:$K52,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L53),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L53-1,COLUMN(Composições!D53)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L53),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L53-1,COLUMN(Composições!E53)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L53),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L53-1,COLUMN(Composições!I53)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L53),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L53-1,COLUMN(Composições!J53)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A53)-1","v":4},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L53),$H53=\"\",$H53=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K53,$K$1:$K53,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L54),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L54-1,COLUMN(Composições!D54)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L54),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L54-1,COLUMN(Composições!E54)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L54),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L54-1,COLUMN(Composições!I54)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L54),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L54-1,COLUMN(Composições!J54)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A54)-1","v":4},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L54),$H54=\"\",$H54=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K54,$K$1:$K54,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L55),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L55-1,COLUMN(Composições!D55)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L55),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L55-1,COLUMN(Composições!E55)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L55),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L55-1,COLUMN(Composições!I55)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L55),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L55-1,COLUMN(Composições!J55)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A55)-1","v":4},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L55),$H55=\"\",$H55=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K55,$K$1:$K55,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L56),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L56-1,COLUMN(Composições!D56)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L56),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L56-1,COLUMN(Composições!E56)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L56),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L56-1,COLUMN(Composições!I56)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L56),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L56-1,COLUMN(Composições!J56)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A56)-1","v":4},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L56),$H56=\"\",$H56=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K56,$K$1:$K56,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L57),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L57-1,COLUMN(Composições!D57)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L57),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L57-1,COLUMN(Composições!E57)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L57),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L57-1,COLUMN(Composições!I57)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L57),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L57-1,COLUMN(Composições!J57)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A57)-1","v":4},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L57),$H57=\"\",$H57=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K57,$K$1:$K57,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A58)-1","v":4},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K58,-1,0),$K$1:$K58,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":" "},null,null,null,null,{"$f":"IF($L59>0,SUM(OFFSET(F59,1,0,$L59),0))","v":0},{"$f":"IF($L59>0,SUM(OFFSET(G59,1,0,$L59),0))","v":0},null,{"$f":"IF(ISERROR(F59),0,F59)","v":0},{"$f":"IF(ISERROR(G59),0,G59)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A59)-1","v":5},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K59,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K59+1,K:K,0))-ROW(L59)-2","v":10},{"$f":"IF(AND(OR(I59<>0,J59<>0),N59=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L60),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L60-1,COLUMN(Composições!D60)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L60),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L60-1,COLUMN(Composições!E60)-1),\"\")","v":""},{"$f":"TRUNC($H60*ROUND(I60,2),2)","v":0},{"$f":"TRUNC($H60*ROUND(J60,2),2)","v":0},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L60),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L60-1,COLUMN(Composições!I60)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L60),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L60-1,COLUMN(Composições!J60)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A60)-1","v":5},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L60),$H60=\"\",$H60=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K60,$K$1:$K60,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L61),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L61-1,COLUMN(Composições!D61)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L61),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L61-1,COLUMN(Composições!E61)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L61),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L61-1,COLUMN(Composições!I61)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L61),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L61-1,COLUMN(Composições!J61)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A61)-1","v":5},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L61),$H61=\"\",$H61=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K61,$K$1:$K61,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L62),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L62-1,COLUMN(Composições!D62)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L62),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L62-1,COLUMN(Composições!E62)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L62),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L62-1,COLUMN(Composições!I62)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L62),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L62-1,COLUMN(Composições!J62)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A62)-1","v":5},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L62),$H62=\"\",$H62=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K62,$K$1:$K62,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L63),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L63-1,COLUMN(Composições!D63)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L63),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L63-1,COLUMN(Composições!E63)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L63),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L63-1,COLUMN(Composições!I63)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L63),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L63-1,COLUMN(Composições!J63)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A63)-1","v":5},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L63),$H63=\"\",$H63=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K63,$K$1:$K63,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L64),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L64-1,COLUMN(Composições!D64)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L64),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L64-1,COLUMN(Composições!E64)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L64),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L64-1,COLUMN(Composições!I64)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L64),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L64-1,COLUMN(Composições!J64)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A64)-1","v":5},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L64),$H64=\"\",$H64=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K64,$K$1:$K64,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L65),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L65-1,COLUMN(Composições!D65)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L65),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L65-1,COLUMN(Composições!E65)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L65),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L65-1,COLUMN(Composições!I65)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L65),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L65-1,COLUMN(Composições!J65)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A65)-1","v":5},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L65),$H65=\"\",$H65=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K65,$K$1:$K65,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L66),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L66-1,COLUMN(Composições!D66)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L66),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L66-1,COLUMN(Composições!E66)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L66),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L66-1,COLUMN(Composições!I66)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L66),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L66-1,COLUMN(Composições!J66)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A66)-1","v":5},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L66),$H66=\"\",$H66=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K66,$K$1:$K66,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L67),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L67-1,COLUMN(Composições!D67)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L67),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L67-1,COLUMN(Composições!E67)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L67),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L67-1,COLUMN(Composições!I67)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L67),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L67-1,COLUMN(Composições!J67)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A67)-1","v":5},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L67),$H67=\"\",$H67=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K67,$K$1:$K67,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L68),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L68-1,COLUMN(Composições!D68)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L68),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L68-1,COLUMN(Composições!E68)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L68),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L68-1,COLUMN(Composições!I68)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L68),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L68-1,COLUMN(Composições!J68)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A68)-1","v":5},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L68),$H68=\"\",$H68=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K68,$K$1:$K68,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L69),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L69-1,COLUMN(Composições!D69)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L69),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L69-1,COLUMN(Composições!E69)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L69),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L69-1,COLUMN(Composições!I69)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L69),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L69-1,COLUMN(Composições!J69)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A69)-1","v":5},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L69),$H69=\"\",$H69=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K69,$K$1:$K69,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A70)-1","v":5},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K70,-1,0),$K$1:$K70,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":" "},null,null,null,null,{"$f":"IF($L71>0,SUM(OFFSET(F71,1,0,$L71),0))","v":0},{"$f":"IF($L71>0,SUM(OFFSET(G71,1,0,$L71),0))","v":0},null,{"$f":"IF(ISERROR(F71),0,F71)","v":0},{"$f":"IF(ISERROR(G71),0,G71)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A71)-1","v":6},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K71,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K71+1,K:K,0))-ROW(L71)-2","v":10},{"$f":"IF(AND(OR(I71<>0,J71<>0),N71=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L72),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L72-1,COLUMN(Composições!D72)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L72),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L72-1,COLUMN(Composições!E72)-1),\"\")","v":""},{"$f":"TRUNC($H72*ROUND(I72,2),2)","v":0},{"$f":"TRUNC($H72*ROUND(J72,2),2)","v":0},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L72),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L72-1,COLUMN(Composições!I72)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L72),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L72-1,COLUMN(Composições!J72)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A72)-1","v":6},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L72),$H72=\"\",$H72=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K72,$K$1:$K72,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L73),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L73-1,COLUMN(Composições!D73)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L73),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L73-1,COLUMN(Composições!E73)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L73),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L73-1,COLUMN(Composições!I73)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L73),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L73-1,COLUMN(Composições!J73)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A73)-1","v":6},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L73),$H73=\"\",$H73=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K73,$K$1:$K73,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L74),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L74-1,COLUMN(Composições!D74)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L74),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L74-1,COLUMN(Composições!E74)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L74),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L74-1,COLUMN(Composições!I74)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L74),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L74-1,COLUMN(Composições!J74)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A74)-1","v":6},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L74),$H74=\"\",$H74=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K74,$K$1:$K74,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L75),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L75-1,COLUMN(Composições!D75)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L75),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L75-1,COLUMN(Composições!E75)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L75),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L75-1,COLUMN(Composições!I75)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L75),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L75-1,COLUMN(Composições!J75)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A75)-1","v":6},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L75),$H75=\"\",$H75=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K75,$K$1:$K75,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L76),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L76-1,COLUMN(Composições!D76)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L76),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L76-1,COLUMN(Composições!E76)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L76),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L76-1,COLUMN(Composições!I76)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L76),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L76-1,COLUMN(Composições!J76)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A76)-1","v":6},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L76),$H76=\"\",$H76=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K76,$K$1:$K76,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L77),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L77-1,COLUMN(Composições!D77)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L77),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L77-1,COLUMN(Composições!E77)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L77),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L77-1,COLUMN(Composições!I77)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L77),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L77-1,COLUMN(Composições!J77)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A77)-1","v":6},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L77),$H77=\"\",$H77=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K77,$K$1:$K77,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L78),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L78-1,COLUMN(Composições!D78)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L78),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L78-1,COLUMN(Composições!E78)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L78),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L78-1,COLUMN(Composições!I78)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L78),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L78-1,COLUMN(Composições!J78)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A78)-1","v":6},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L78),$H78=\"\",$H78=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K78,$K$1:$K78,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L79),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L79-1,COLUMN(Composições!D79)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L79),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L79-1,COLUMN(Composições!E79)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L79),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L79-1,COLUMN(Composições!I79)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L79),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L79-1,COLUMN(Composições!J79)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A79)-1","v":6},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L79),$H79=\"\",$H79=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K79,$K$1:$K79,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L80),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L80-1,COLUMN(Composições!D80)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L80),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L80-1,COLUMN(Composições!E80)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L80),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L80-1,COLUMN(Composições!I80)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L80),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L80-1,COLUMN(Composições!J80)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A80)-1","v":6},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L80),$H80=\"\",$H80=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K80,$K$1:$K80,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L81),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L81-1,COLUMN(Composições!D81)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L81),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L81-1,COLUMN(Composições!E81)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L81),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L81-1,COLUMN(Composições!I81)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L81),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L81-1,COLUMN(Composições!J81)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A81)-1","v":6},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L81),$H81=\"\",$H81=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K81,$K$1:$K81,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A82)-1","v":6},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K82,-1,0),$K$1:$K82,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":" "},null,null,null,null,{"$f":"IF($L83>0,SUM(OFFSET(F83,1,0,$L83),0))","v":0},{"$f":"IF($L83>0,SUM(OFFSET(G83,1,0,$L83),0))","v":0},null,{"$f":"IF(ISERROR(F83),0,F83)","v":0},{"$f":"IF(ISERROR(G83),0,G83)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A83)-1","v":7},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K83,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K83+1,K:K,0))-ROW(L83)-2","v":10},{"$f":"IF(AND(OR(I83<>0,J83<>0),N83=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L84),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L84-1,COLUMN(Composições!D84)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L84),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L84-1,COLUMN(Composições!E84)-1),\"\")","v":""},{"$f":"TRUNC($H84*ROUND(I84,2),2)","v":0},{"$f":"TRUNC($H84*ROUND(J84,2),2)","v":0},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L84),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L84-1,COLUMN(Composições!I84)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L84),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L84-1,COLUMN(Composições!J84)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A84)-1","v":7},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L84),$H84=\"\",$H84=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K84,$K$1:$K84,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L85),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L85-1,COLUMN(Composições!D85)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L85),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L85-1,COLUMN(Composições!E85)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L85),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L85-1,COLUMN(Composições!I85)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L85),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L85-1,COLUMN(Composições!J85)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A85)-1","v":7},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L85),$H85=\"\",$H85=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K85,$K$1:$K85,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L86),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L86-1,COLUMN(Composições!D86)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L86),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L86-1,COLUMN(Composições!E86)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L86),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L86-1,COLUMN(Composições!I86)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L86),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L86-1,COLUMN(Composições!J86)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A86)-1","v":7},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L86),$H86=\"\",$H86=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K86,$K$1:$K86,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L87),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L87-1,COLUMN(Composições!D87)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L87),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L87-1,COLUMN(Composições!E87)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L87),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L87-1,COLUMN(Composições!I87)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L87),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L87-1,COLUMN(Composições!J87)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A87)-1","v":7},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L87),$H87=\"\",$H87=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K87,$K$1:$K87,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L88),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L88-1,COLUMN(Composições!D88)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L88),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L88-1,COLUMN(Composições!E88)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L88),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L88-1,COLUMN(Composições!I88)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L88),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L88-1,COLUMN(Composições!J88)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A88)-1","v":7},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L88),$H88=\"\",$H88=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K88,$K$1:$K88,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L89),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L89-1,COLUMN(Composições!D89)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L89),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L89-1,COLUMN(Composições!E89)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L89),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L89-1,COLUMN(Composições!I89)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L89),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L89-1,COLUMN(Composições!J89)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A89)-1","v":7},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L89),$H89=\"\",$H89=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K89,$K$1:$K89,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L90),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L90-1,COLUMN(Composições!D90)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L90),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L90-1,COLUMN(Composições!E90)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L90),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L90-1,COLUMN(Composições!I90)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L90),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L90-1,COLUMN(Composições!J90)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A90)-1","v":7},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L90),$H90=\"\",$H90=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K90,$K$1:$K90,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L91),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L91-1,COLUMN(Composições!D91)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L91),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L91-1,COLUMN(Composições!E91)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L91),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L91-1,COLUMN(Composições!I91)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L91),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L91-1,COLUMN(Composições!J91)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A91)-1","v":7},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L91),$H91=\"\",$H91=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K91,$K$1:$K91,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L92),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L92-1,COLUMN(Composições!D92)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L92),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L92-1,COLUMN(Composições!E92)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L92),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L92-1,COLUMN(Composições!I92)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L92),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L92-1,COLUMN(Composições!J92)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A92)-1","v":7},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L92),$H92=\"\",$H92=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K92,$K$1:$K92,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L93),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L93-1,COLUMN(Composições!D93)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L93),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L93-1,COLUMN(Composições!E93)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L93),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L93-1,COLUMN(Composições!I93)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L93),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L93-1,COLUMN(Composições!J93)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A93)-1","v":7},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L93),$H93=\"\",$H93=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K93,$K$1:$K93,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A94)-1","v":7},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K94,-1,0),$K$1:$K94,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":" "},null,null,null,null,{"$f":"IF($L95>0,SUM(OFFSET(F95,1,0,$L95),0))","v":0},{"$f":"IF($L95>0,SUM(OFFSET(G95,1,0,$L95),0))","v":0},null,{"$f":"IF(ISERROR(F95),0,F95)","v":0},{"$f":"IF(ISERROR(G95),0,G95)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A95)-1","v":8},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K95,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K95+1,K:K,0))-ROW(L95)-2","v":10},{"$f":"IF(AND(OR(I95<>0,J95<>0),N95=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L96),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L96-1,COLUMN(Composições!D96)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L96),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L96-1,COLUMN(Composições!E96)-1),\"\")","v":""},{"$f":"TRUNC($H96*ROUND(I96,2),2)","v":0},{"$f":"TRUNC($H96*ROUND(J96,2),2)","v":0},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L96),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L96-1,COLUMN(Composições!I96)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L96),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L96-1,COLUMN(Composições!J96)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A96)-1","v":8},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L96),$H96=\"\",$H96=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K96,$K$1:$K96,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L97),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L97-1,COLUMN(Composições!D97)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L97),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L97-1,COLUMN(Composições!E97)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L97),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L97-1,COLUMN(Composições!I97)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L97),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L97-1,COLUMN(Composições!J97)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A97)-1","v":8},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L97),$H97=\"\",$H97=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K97,$K$1:$K97,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L98),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L98-1,COLUMN(Composições!D98)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L98),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L98-1,COLUMN(Composições!E98)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L98),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L98-1,COLUMN(Composições!I98)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L98),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L98-1,COLUMN(Composições!J98)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A98)-1","v":8},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L98),$H98=\"\",$H98=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K98,$K$1:$K98,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L99),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L99-1,COLUMN(Composições!D99)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L99),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L99-1,COLUMN(Composições!E99)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L99),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L99-1,COLUMN(Composições!I99)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L99),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L99-1,COLUMN(Composições!J99)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A99)-1","v":8},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L99),$H99=\"\",$H99=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K99,$K$1:$K99,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L100),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L100-1,COLUMN(Composições!D100)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L100),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L100-1,COLUMN(Composições!E100)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L100),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L100-1,COLUMN(Composições!I100)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L100),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L100-1,COLUMN(Composições!J100)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A100)-1","v":8},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L100),$H100=\"\",$H100=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K100,$K$1:$K100,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L101),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L101-1,COLUMN(Composições!D101)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L101),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L101-1,COLUMN(Composições!E101)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L101),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L101-1,COLUMN(Composições!I101)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L101),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L101-1,COLUMN(Composições!J101)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A101)-1","v":8},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L101),$H101=\"\",$H101=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K101,$K$1:$K101,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L102),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L102-1,COLUMN(Composições!D102)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L102),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L102-1,COLUMN(Composições!E102)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L102),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L102-1,COLUMN(Composições!I102)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L102),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L102-1,COLUMN(Composições!J102)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A102)-1","v":8},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L102),$H102=\"\",$H102=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K102,$K$1:$K102,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L103),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L103-1,COLUMN(Composições!D103)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L103),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L103-1,COLUMN(Composições!E103)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L103),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L103-1,COLUMN(Composições!I103)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L103),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L103-1,COLUMN(Composições!J103)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A103)-1","v":8},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L103),$H103=\"\",$H103=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K103,$K$1:$K103,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L104),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L104-1,COLUMN(Composições!D104)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L104),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L104-1,COLUMN(Composições!E104)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L104),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L104-1,COLUMN(Composições!I104)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L104),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L104-1,COLUMN(Composições!J104)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A104)-1","v":8},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L104),$H104=\"\",$H104=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K104,$K$1:$K104,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L105),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L105-1,COLUMN(Composições!D105)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L105),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L105-1,COLUMN(Composições!E105)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L105),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L105-1,COLUMN(Composições!I105)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L105),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L105-1,COLUMN(Composições!J105)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A105)-1","v":8},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L105),$H105=\"\",$H105=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K105,$K$1:$K105,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A106)-1","v":8},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K106,-1,0),$K$1:$K106,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":" "},null,null,null,null,{"$f":"IF($L107>0,SUM(OFFSET(F107,1,0,$L107),0))","v":0},{"$f":"IF($L107>0,SUM(OFFSET(G107,1,0,$L107),0))","v":0},null,{"$f":"IF(ISERROR(F107),0,F107)","v":0},{"$f":"IF(ISERROR(G107),0,G107)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A107)-1","v":9},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K107,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K107+1,K:K,0))-ROW(L107)-2","v":10},{"$f":"IF(AND(OR(I107<>0,J107<>0),N107=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L108),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L108-1,COLUMN(Composições!D108)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L108),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L108-1,COLUMN(Composições!E108)-1),\"\")","v":""},{"$f":"TRUNC($H108*ROUND(I108,2),2)","v":0},{"$f":"TRUNC($H108*ROUND(J108,2),2)","v":0},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L108),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L108-1,COLUMN(Composições!I108)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L108),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L108-1,COLUMN(Composições!J108)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A108)-1","v":9},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L108),$H108=\"\",$H108=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K108,$K$1:$K108,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L109),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L109-1,COLUMN(Composições!D109)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L109),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L109-1,COLUMN(Composições!E109)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L109),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L109-1,COLUMN(Composições!I109)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L109),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L109-1,COLUMN(Composições!J109)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A109)-1","v":9},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L109),$H109=\"\",$H109=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K109,$K$1:$K109,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L110),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L110-1,COLUMN(Composições!D110)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L110),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L110-1,COLUMN(Composições!E110)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L110),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L110-1,COLUMN(Composições!I110)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L110),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L110-1,COLUMN(Composições!J110)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A110)-1","v":9},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L110),$H110=\"\",$H110=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K110,$K$1:$K110,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L111),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L111-1,COLUMN(Composições!D111)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L111),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L111-1,COLUMN(Composições!E111)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L111),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L111-1,COLUMN(Composições!I111)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L111),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L111-1,COLUMN(Composições!J111)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A111)-1","v":9},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L111),$H111=\"\",$H111=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K111,$K$1:$K111,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L112),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L112-1,COLUMN(Composições!D112)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L112),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L112-1,COLUMN(Composições!E112)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L112),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L112-1,COLUMN(Composições!I112)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L112),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L112-1,COLUMN(Composições!J112)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A112)-1","v":9},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L112),$H112=\"\",$H112=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K112,$K$1:$K112,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L113),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L113-1,COLUMN(Composições!D113)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L113),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L113-1,COLUMN(Composições!E113)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L113),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L113-1,COLUMN(Composições!I113)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L113),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L113-1,COLUMN(Composições!J113)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A113)-1","v":9},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L113),$H113=\"\",$H113=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K113,$K$1:$K113,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L114),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L114-1,COLUMN(Composições!D114)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L114),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L114-1,COLUMN(Composições!E114)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L114),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L114-1,COLUMN(Composições!I114)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L114),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L114-1,COLUMN(Composições!J114)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A114)-1","v":9},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L114),$H114=\"\",$H114=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K114,$K$1:$K114,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L115),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L115-1,COLUMN(Composições!D115)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L115),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L115-1,COLUMN(Composições!E115)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L115),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L115-1,COLUMN(Composições!I115)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L115),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L115-1,COLUMN(Composições!J115)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A115)-1","v":9},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L115),$H115=\"\",$H115=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K115,$K$1:$K115,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L116),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L116-1,COLUMN(Composições!D116)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L116),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L116-1,COLUMN(Composições!E116)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L116),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L116-1,COLUMN(Composições!I116)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L116),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L116-1,COLUMN(Composições!J116)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A116)-1","v":9},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L116),$H116=\"\",$H116=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K116,$K$1:$K116,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L117),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L117-1,COLUMN(Composições!D117)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L117),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L117-1,COLUMN(Composições!E117)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L117),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L117-1,COLUMN(Composições!I117)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L117),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L117-1,COLUMN(Composições!J117)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A117)-1","v":9},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L117),$H117=\"\",$H117=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K117,$K$1:$K117,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A118)-1","v":9},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K118,-1,0),$K$1:$K118,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":" "},null,null,null,null,{"$f":"IF($L119>0,SUM(OFFSET(F119,1,0,$L119),0))","v":0},{"$f":"IF($L119>0,SUM(OFFSET(G119,1,0,$L119),0))","v":0},null,{"$f":"IF(ISERROR(F119),0,F119)","v":0},{"$f":"IF(ISERROR(G119),0,G119)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A119)-1","v":10},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K119,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K119+1,K:K,0))-ROW(L119)-2","v":10},{"$f":"IF(AND(OR(I119<>0,J119<>0),N119=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L120),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L120-1,COLUMN(Composições!D120)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L120),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L120-1,COLUMN(Composições!E120)-1),\"\")","v":""},{"$f":"TRUNC($H120*ROUND(I120,2),2)","v":0},{"$f":"TRUNC($H120*ROUND(J120,2),2)","v":0},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L120),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L120-1,COLUMN(Composições!I120)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L120),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L120-1,COLUMN(Composições!J120)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A120)-1","v":10},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L120),$H120=\"\",$H120=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K120,$K$1:$K120,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L121),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L121-1,COLUMN(Composições!D121)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L121),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L121-1,COLUMN(Composições!E121)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L121),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L121-1,COLUMN(Composições!I121)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L121),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L121-1,COLUMN(Composições!J121)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A121)-1","v":10},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L121),$H121=\"\",$H121=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K121,$K$1:$K121,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L122),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L122-1,COLUMN(Composições!D122)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L122),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L122-1,COLUMN(Composições!E122)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L122),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L122-1,COLUMN(Composições!I122)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L122),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L122-1,COLUMN(Composições!J122)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A122)-1","v":10},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L122),$H122=\"\",$H122=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K122,$K$1:$K122,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L123),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L123-1,COLUMN(Composições!D123)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L123),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L123-1,COLUMN(Composições!E123)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L123),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L123-1,COLUMN(Composições!I123)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L123),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L123-1,COLUMN(Composições!J123)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A123)-1","v":10},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L123),$H123=\"\",$H123=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K123,$K$1:$K123,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L124),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L124-1,COLUMN(Composições!D124)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L124),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L124-1,COLUMN(Composições!E124)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L124),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L124-1,COLUMN(Composições!I124)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L124),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L124-1,COLUMN(Composições!J124)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A124)-1","v":10},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L124),$H124=\"\",$H124=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K124,$K$1:$K124,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L125),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L125-1,COLUMN(Composições!D125)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L125),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L125-1,COLUMN(Composições!E125)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L125),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L125-1,COLUMN(Composições!I125)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L125),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L125-1,COLUMN(Composições!J125)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A125)-1","v":10},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L125),$H125=\"\",$H125=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K125,$K$1:$K125,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L126),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L126-1,COLUMN(Composições!D126)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L126),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L126-1,COLUMN(Composições!E126)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L126),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L126-1,COLUMN(Composições!I126)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L126),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L126-1,COLUMN(Composições!J126)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A126)-1","v":10},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L126),$H126=\"\",$H126=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K126,$K$1:$K126,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L127),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L127-1,COLUMN(Composições!D127)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L127),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L127-1,COLUMN(Composições!E127)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L127),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L127-1,COLUMN(Composições!I127)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L127),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L127-1,COLUMN(Composições!J127)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A127)-1","v":10},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L127),$H127=\"\",$H127=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K127,$K$1:$K127,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L128),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L128-1,COLUMN(Composições!D128)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L128),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L128-1,COLUMN(Composições!E128)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L128),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L128-1,COLUMN(Composições!I128)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L128),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L128-1,COLUMN(Composições!J128)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A128)-1","v":10},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L128),$H128=\"\",$H128=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K128,$K$1:$K128,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L129),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L129-1,COLUMN(Composições!D129)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L129),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L129-1,COLUMN(Composições!E129)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L129),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L129-1,COLUMN(Composições!I129)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L129),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L129-1,COLUMN(Composições!J129)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A129)-1","v":10},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L129),$H129=\"\",$H129=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K129,$K$1:$K129,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A130)-1","v":10},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K130,-1,0),$K$1:$K130,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":" "},null,null,null,null,{"$f":"IF($L131>0,SUM(OFFSET(F131,1,0,$L131),0))","v":0},{"$f":"IF($L131>0,SUM(OFFSET(G131,1,0,$L131),0))","v":0},null,{"$f":"IF(ISERROR(F131),0,F131)","v":0},{"$f":"IF(ISERROR(G131),0,G131)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A131)-1","v":11},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K131,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K131+1,K:K,0))-ROW(L131)-2","v":10},{"$f":"IF(AND(OR(I131<>0,J131<>0),N131=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L132),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L132-1,COLUMN(Composições!D132)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L132),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L132-1,COLUMN(Composições!E132)-1),\"\")","v":""},{"$f":"TRUNC($H132*ROUND(I132,2),2)","v":0},{"$f":"TRUNC($H132*ROUND(J132,2),2)","v":0},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L132),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L132-1,COLUMN(Composições!I132)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L132),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L132-1,COLUMN(Composições!J132)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A132)-1","v":11},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L132),$H132=\"\",$H132=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K132,$K$1:$K132,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L133),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L133-1,COLUMN(Composições!D133)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L133),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L133-1,COLUMN(Composições!E133)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L133),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L133-1,COLUMN(Composições!I133)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L133),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L133-1,COLUMN(Composições!J133)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A133)-1","v":11},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L133),$H133=\"\",$H133=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K133,$K$1:$K133,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L134),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L134-1,COLUMN(Composições!D134)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L134),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L134-1,COLUMN(Composições!E134)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L134),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L134-1,COLUMN(Composições!I134)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L134),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L134-1,COLUMN(Composições!J134)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A134)-1","v":11},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L134),$H134=\"\",$H134=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K134,$K$1:$K134,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L135),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L135-1,COLUMN(Composições!D135)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L135),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L135-1,COLUMN(Composições!E135)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L135),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L135-1,COLUMN(Composições!I135)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L135),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L135-1,COLUMN(Composições!J135)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A135)-1","v":11},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L135),$H135=\"\",$H135=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K135,$K$1:$K135,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L136),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L136-1,COLUMN(Composições!D136)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L136),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L136-1,COLUMN(Composições!E136)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L136),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L136-1,COLUMN(Composições!I136)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L136),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L136-1,COLUMN(Composições!J136)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A136)-1","v":11},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L136),$H136=\"\",$H136=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K136,$K$1:$K136,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L137),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L137-1,COLUMN(Composições!D137)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L137),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L137-1,COLUMN(Composições!E137)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L137),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L137-1,COLUMN(Composições!I137)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L137),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L137-1,COLUMN(Composições!J137)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A137)-1","v":11},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L137),$H137=\"\",$H137=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K137,$K$1:$K137,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L138),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L138-1,COLUMN(Composições!D138)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L138),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L138-1,COLUMN(Composições!E138)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L138),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L138-1,COLUMN(Composições!I138)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L138),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L138-1,COLUMN(Composições!J138)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A138)-1","v":11},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L138),$H138=\"\",$H138=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K138,$K$1:$K138,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L139),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L139-1,COLUMN(Composições!D139)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L139),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L139-1,COLUMN(Composições!E139)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L139),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L139-1,COLUMN(Composições!I139)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L139),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L139-1,COLUMN(Composições!J139)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A139)-1","v":11},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L139),$H139=\"\",$H139=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K139,$K$1:$K139,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L140),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L140-1,COLUMN(Composições!D140)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L140),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L140-1,COLUMN(Composições!E140)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L140),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L140-1,COLUMN(Composições!I140)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L140),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L140-1,COLUMN(Composições!J140)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A140)-1","v":11},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L140),$H140=\"\",$H140=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K140,$K$1:$K140,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L141),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L141-1,COLUMN(Composições!D141)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L141),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L141-1,COLUMN(Composições!E141)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L141),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L141-1,COLUMN(Composições!I141)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L141),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L141-1,COLUMN(Composições!J141)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A141)-1","v":11},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L141),$H141=\"\",$H141=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K141,$K$1:$K141,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A142)-1","v":11},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K142,-1,0),$K$1:$K142,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":" "},null,null,null,null,{"$f":"IF($L143>0,SUM(OFFSET(F143,1,0,$L143),0))","v":0},{"$f":"IF($L143>0,SUM(OFFSET(G143,1,0,$L143),0))","v":0},null,{"$f":"IF(ISERROR(F143),0,F143)","v":0},{"$f":"IF(ISERROR(G143),0,G143)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A143)-1","v":12},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K143,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K143+1,K:K,0))-ROW(L143)-2","v":10},{"$f":"IF(AND(OR(I143<>0,J143<>0),N143=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L144),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L144-1,COLUMN(Composições!D144)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L144),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L144-1,COLUMN(Composições!E144)-1),\"\")","v":""},{"$f":"TRUNC($H144*ROUND(I144,2),2)","v":0},{"$f":"TRUNC($H144*ROUND(J144,2),2)","v":0},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L144),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L144-1,COLUMN(Composições!I144)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L144),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L144-1,COLUMN(Composições!J144)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A144)-1","v":12},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L144),$H144=\"\",$H144=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K144,$K$1:$K144,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L145),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L145-1,COLUMN(Composições!D145)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L145),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L145-1,COLUMN(Composições!E145)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L145),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L145-1,COLUMN(Composições!I145)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L145),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L145-1,COLUMN(Composições!J145)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A145)-1","v":12},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L145),$H145=\"\",$H145=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K145,$K$1:$K145,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L146),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L146-1,COLUMN(Composições!D146)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L146),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L146-1,COLUMN(Composições!E146)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L146),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L146-1,COLUMN(Composições!I146)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L146),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L146-1,COLUMN(Composições!J146)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A146)-1","v":12},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L146),$H146=\"\",$H146=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K146,$K$1:$K146,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L147),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L147-1,COLUMN(Composições!D147)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L147),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L147-1,COLUMN(Composições!E147)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L147),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L147-1,COLUMN(Composições!I147)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L147),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L147-1,COLUMN(Composições!J147)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A147)-1","v":12},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L147),$H147=\"\",$H147=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K147,$K$1:$K147,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L148),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L148-1,COLUMN(Composições!D148)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L148),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L148-1,COLUMN(Composições!E148)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L148),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L148-1,COLUMN(Composições!I148)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L148),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L148-1,COLUMN(Composições!J148)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A148)-1","v":12},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L148),$H148=\"\",$H148=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K148,$K$1:$K148,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L149),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L149-1,COLUMN(Composições!D149)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L149),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L149-1,COLUMN(Composições!E149)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L149),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L149-1,COLUMN(Composições!I149)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L149),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L149-1,COLUMN(Composições!J149)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A149)-1","v":12},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L149),$H149=\"\",$H149=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K149,$K$1:$K149,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L150),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L150-1,COLUMN(Composições!D150)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L150),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L150-1,COLUMN(Composições!E150)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L150),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L150-1,COLUMN(Composições!I150)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L150),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L150-1,COLUMN(Composições!J150)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A150)-1","v":12},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L150),$H150=\"\",$H150=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K150,$K$1:$K150,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L151),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L151-1,COLUMN(Composições!D151)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L151),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L151-1,COLUMN(Composições!E151)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L151),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L151-1,COLUMN(Composições!I151)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L151),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L151-1,COLUMN(Composições!J151)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A151)-1","v":12},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L151),$H151=\"\",$H151=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K151,$K$1:$K151,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L152),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L152-1,COLUMN(Composições!D152)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L152),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L152-1,COLUMN(Composições!E152)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L152),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L152-1,COLUMN(Composições!I152)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L152),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L152-1,COLUMN(Composições!J152)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A152)-1","v":12},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L152),$H152=\"\",$H152=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K152,$K$1:$K152,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L153),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L153-1,COLUMN(Composições!D153)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L153),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L153-1,COLUMN(Composições!E153)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L153),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L153-1,COLUMN(Composições!I153)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L153),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L153-1,COLUMN(Composições!J153)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A153)-1","v":12},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L153),$H153=\"\",$H153=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K153,$K$1:$K153,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A154)-1","v":12},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K154,-1,0),$K$1:$K154,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":" "},null,null,null,null,{"$f":"IF($L155>0,SUM(OFFSET(F155,1,0,$L155),0))","v":0},{"$f":"IF($L155>0,SUM(OFFSET(G155,1,0,$L155),0))","v":0},null,{"$f":"IF(ISERROR(F155),0,F155)","v":0},{"$f":"IF(ISERROR(G155),0,G155)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A155)-1","v":13},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K155,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K155+1,K:K,0))-ROW(L155)-2","v":10},{"$f":"IF(AND(OR(I155<>0,J155<>0),N155=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L156),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L156-1,COLUMN(Composições!D156)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L156),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L156-1,COLUMN(Composições!E156)-1),\"\")","v":""},{"$f":"TRUNC($H156*ROUND(I156,2),2)","v":0},{"$f":"TRUNC($H156*ROUND(J156,2),2)","v":0},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L156),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L156-1,COLUMN(Composições!I156)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L156),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L156-1,COLUMN(Composições!J156)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A156)-1","v":13},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L156),$H156=\"\",$H156=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K156,$K$1:$K156,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L157),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L157-1,COLUMN(Composições!D157)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L157),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L157-1,COLUMN(Composições!E157)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L157),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L157-1,COLUMN(Composições!I157)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L157),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L157-1,COLUMN(Composições!J157)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A157)-1","v":13},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L157),$H157=\"\",$H157=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K157,$K$1:$K157,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L158),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L158-1,COLUMN(Composições!D158)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L158),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L158-1,COLUMN(Composições!E158)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L158),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L158-1,COLUMN(Composições!I158)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L158),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L158-1,COLUMN(Composições!J158)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A158)-1","v":13},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L158),$H158=\"\",$H158=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K158,$K$1:$K158,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L159),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L159-1,COLUMN(Composições!D159)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L159),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L159-1,COLUMN(Composições!E159)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L159),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L159-1,COLUMN(Composições!I159)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L159),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L159-1,COLUMN(Composições!J159)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A159)-1","v":13},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L159),$H159=\"\",$H159=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K159,$K$1:$K159,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L160),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L160-1,COLUMN(Composições!D160)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L160),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L160-1,COLUMN(Composições!E160)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L160),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L160-1,COLUMN(Composições!I160)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L160),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L160-1,COLUMN(Composições!J160)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A160)-1","v":13},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L160),$H160=\"\",$H160=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K160,$K$1:$K160,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L161),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L161-1,COLUMN(Composições!D161)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L161),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L161-1,COLUMN(Composições!E161)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L161),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L161-1,COLUMN(Composições!I161)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L161),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L161-1,COLUMN(Composições!J161)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A161)-1","v":13},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L161),$H161=\"\",$H161=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K161,$K$1:$K161,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L162),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L162-1,COLUMN(Composições!D162)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L162),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L162-1,COLUMN(Composições!E162)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L162),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L162-1,COLUMN(Composições!I162)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L162),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L162-1,COLUMN(Composições!J162)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A162)-1","v":13},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L162),$H162=\"\",$H162=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K162,$K$1:$K162,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L163),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L163-1,COLUMN(Composições!D163)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L163),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L163-1,COLUMN(Composições!E163)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L163),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L163-1,COLUMN(Composições!I163)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L163),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L163-1,COLUMN(Composições!J163)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A163)-1","v":13},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L163),$H163=\"\",$H163=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K163,$K$1:$K163,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L164),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L164-1,COLUMN(Composições!D164)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L164),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L164-1,COLUMN(Composições!E164)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L164),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L164-1,COLUMN(Composições!I164)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L164),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L164-1,COLUMN(Composições!J164)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A164)-1","v":13},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L164),$H164=\"\",$H164=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K164,$K$1:$K164,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L165),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L165-1,COLUMN(Composições!D165)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L165),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L165-1,COLUMN(Composições!E165)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L165),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L165-1,COLUMN(Composições!I165)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L165),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L165-1,COLUMN(Composições!J165)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A165)-1","v":13},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L165),$H165=\"\",$H165=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K165,$K$1:$K165,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A166)-1","v":13},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K166,-1,0),$K$1:$K166,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":" "},null,null,null,null,{"$f":"IF($L167>0,SUM(OFFSET(F167,1,0,$L167),0))","v":0},{"$f":"IF($L167>0,SUM(OFFSET(G167,1,0,$L167),0))","v":0},null,{"$f":"IF(ISERROR(F167),0,F167)","v":0},{"$f":"IF(ISERROR(G167),0,G167)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A167)-1","v":14},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K167,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K167+1,K:K,0))-ROW(L167)-2","v":10},{"$f":"IF(AND(OR(I167<>0,J167<>0),N167=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L168),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L168-1,COLUMN(Composições!D168)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L168),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L168-1,COLUMN(Composições!E168)-1),\"\")","v":""},{"$f":"TRUNC($H168*ROUND(I168,2),2)","v":0},{"$f":"TRUNC($H168*ROUND(J168,2),2)","v":0},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L168),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L168-1,COLUMN(Composições!I168)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L168),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L168-1,COLUMN(Composições!J168)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A168)-1","v":14},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L168),$H168=\"\",$H168=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K168,$K$1:$K168,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L169),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L169-1,COLUMN(Composições!D169)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L169),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L169-1,COLUMN(Composições!E169)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L169),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L169-1,COLUMN(Composições!I169)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L169),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L169-1,COLUMN(Composições!J169)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A169)-1","v":14},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L169),$H169=\"\",$H169=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K169,$K$1:$K169,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L170),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L170-1,COLUMN(Composições!D170)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L170),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L170-1,COLUMN(Composições!E170)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L170),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L170-1,COLUMN(Composições!I170)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L170),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L170-1,COLUMN(Composições!J170)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A170)-1","v":14},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L170),$H170=\"\",$H170=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K170,$K$1:$K170,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L171),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L171-1,COLUMN(Composições!D171)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L171),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L171-1,COLUMN(Composições!E171)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L171),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L171-1,COLUMN(Composições!I171)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L171),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L171-1,COLUMN(Composições!J171)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A171)-1","v":14},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L171),$H171=\"\",$H171=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K171,$K$1:$K171,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L172),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L172-1,COLUMN(Composições!D172)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L172),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L172-1,COLUMN(Composições!E172)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L172),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L172-1,COLUMN(Composições!I172)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L172),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L172-1,COLUMN(Composições!J172)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A172)-1","v":14},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L172),$H172=\"\",$H172=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K172,$K$1:$K172,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L173),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L173-1,COLUMN(Composições!D173)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L173),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L173-1,COLUMN(Composições!E173)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L173),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L173-1,COLUMN(Composições!I173)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L173),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L173-1,COLUMN(Composições!J173)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A173)-1","v":14},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L173),$H173=\"\",$H173=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K173,$K$1:$K173,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L174),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L174-1,COLUMN(Composições!D174)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L174),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L174-1,COLUMN(Composições!E174)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L174),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L174-1,COLUMN(Composições!I174)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L174),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L174-1,COLUMN(Composições!J174)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A174)-1","v":14},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L174),$H174=\"\",$H174=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K174,$K$1:$K174,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L175),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L175-1,COLUMN(Composições!D175)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L175),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L175-1,COLUMN(Composições!E175)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L175),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L175-1,COLUMN(Composições!I175)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L175),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L175-1,COLUMN(Composições!J175)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A175)-1","v":14},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L175),$H175=\"\",$H175=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K175,$K$1:$K175,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L176),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L176-1,COLUMN(Composições!D176)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L176),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L176-1,COLUMN(Composições!E176)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L176),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L176-1,COLUMN(Composições!I176)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L176),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L176-1,COLUMN(Composições!J176)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A176)-1","v":14},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L176),$H176=\"\",$H176=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K176,$K$1:$K176,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L177),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L177-1,COLUMN(Composições!D177)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L177),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L177-1,COLUMN(Composições!E177)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L177),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L177-1,COLUMN(Composições!I177)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L177),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L177-1,COLUMN(Composições!J177)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A177)-1","v":14},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L177),$H177=\"\",$H177=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K177,$K$1:$K177,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A178)-1","v":14},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K178,-1,0),$K$1:$K178,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":" "},null,null,null,null,{"$f":"IF($L179>0,SUM(OFFSET(F179,1,0,$L179),0))","v":0},{"$f":"IF($L179>0,SUM(OFFSET(G179,1,0,$L179),0))","v":0},null,{"$f":"IF(ISERROR(F179),0,F179)","v":0},{"$f":"IF(ISERROR(G179),0,G179)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A179)-1","v":15},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K179,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K179+1,K:K,0))-ROW(L179)-2","v":10},{"$f":"IF(AND(OR(I179<>0,J179<>0),N179=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L180),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L180-1,COLUMN(Composições!D180)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L180),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L180-1,COLUMN(Composições!E180)-1),\"\")","v":""},{"$f":"TRUNC($H180*ROUND(I180,2),2)","v":0},{"$f":"TRUNC($H180*ROUND(J180,2),2)","v":0},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L180),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L180-1,COLUMN(Composições!I180)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L180),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L180-1,COLUMN(Composições!J180)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A180)-1","v":15},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L180),$H180=\"\",$H180=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K180,$K$1:$K180,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L181),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L181-1,COLUMN(Composições!D181)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L181),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L181-1,COLUMN(Composições!E181)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L181),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L181-1,COLUMN(Composições!I181)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L181),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L181-1,COLUMN(Composições!J181)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A181)-1","v":15},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L181),$H181=\"\",$H181=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K181,$K$1:$K181,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L182),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L182-1,COLUMN(Composições!D182)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L182),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L182-1,COLUMN(Composições!E182)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L182),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L182-1,COLUMN(Composições!I182)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L182),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L182-1,COLUMN(Composições!J182)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A182)-1","v":15},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L182),$H182=\"\",$H182=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K182,$K$1:$K182,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L183),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L183-1,COLUMN(Composições!D183)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L183),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L183-1,COLUMN(Composições!E183)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L183),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L183-1,COLUMN(Composições!I183)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L183),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L183-1,COLUMN(Composições!J183)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A183)-1","v":15},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L183),$H183=\"\",$H183=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K183,$K$1:$K183,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L184),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L184-1,COLUMN(Composições!D184)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L184),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L184-1,COLUMN(Composições!E184)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L184),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L184-1,COLUMN(Composições!I184)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L184),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L184-1,COLUMN(Composições!J184)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A184)-1","v":15},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L184),$H184=\"\",$H184=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K184,$K$1:$K184,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L185),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L185-1,COLUMN(Composições!D185)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L185),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L185-1,COLUMN(Composições!E185)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L185),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L185-1,COLUMN(Composições!I185)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L185),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L185-1,COLUMN(Composições!J185)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A185)-1","v":15},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L185),$H185=\"\",$H185=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K185,$K$1:$K185,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L186),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L186-1,COLUMN(Composições!D186)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L186),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L186-1,COLUMN(Composições!E186)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L186),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L186-1,COLUMN(Composições!I186)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L186),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L186-1,COLUMN(Composições!J186)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A186)-1","v":15},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L186),$H186=\"\",$H186=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K186,$K$1:$K186,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L187),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L187-1,COLUMN(Composições!D187)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L187),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L187-1,COLUMN(Composições!E187)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L187),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L187-1,COLUMN(Composições!I187)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L187),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L187-1,COLUMN(Composições!J187)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A187)-1","v":15},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L187),$H187=\"\",$H187=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K187,$K$1:$K187,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L188),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L188-1,COLUMN(Composições!D188)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L188),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L188-1,COLUMN(Composições!E188)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L188),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L188-1,COLUMN(Composições!I188)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L188),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L188-1,COLUMN(Composições!J188)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A188)-1","v":15},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L188),$H188=\"\",$H188=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K188,$K$1:$K188,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L189),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L189-1,COLUMN(Composições!D189)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L189),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L189-1,COLUMN(Composições!E189)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L189),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L189-1,COLUMN(Composições!I189)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L189),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L189-1,COLUMN(Composições!J189)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A189)-1","v":15},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L189),$H189=\"\",$H189=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K189,$K$1:$K189,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A190)-1","v":15},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K190,-1,0),$K$1:$K190,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":""}]
["###",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"F"]
[null,"Data",null,null,"Responsável Técnico:",null,null,null,null,null,null,null,"F"]
[null,null,null,null,"CREA/CAU:",null,null,null,null,null,null,null,"F"]

{"sheet":"Cotações","index":3,"n_rows":173,"n_cols":13,"rows_kept":173,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[12,5,12,6],[12,7,12,8],[13,5,13,6],[14,5,14,6],[14,7,14,8],[13,7,13,8],[0,1,0,7],[9,5,9,6],[9,7,9,8],[11,5,11,6],[11,7,11,8],[9,3,9,4],[14,3,14,4],[13,3,13,4],[171,1,171,2],[141,5,141,6],[141,7,141,8],[142,5,142,6],[142,7,142,8],[143,3,143,4],[143,5,143,6],[138,3,138,4],[138,5,138,6],[138,7,138,8],[145,7,145,8],[146,3,146,4],[146,5,146,6],[146,7,146,8],[147,3,147,4],[147,5,147,6],[147,7,147,8],[148,3,148,4],[148,5,148,6],[148,7,148,8],[151,5,151,6],[151,7,151,8],[152,5,152,6],[152,7,152,8],[133,3,133,4],[133,5,133,6],[15,3,15,8],[136,7,136,8],[137,3,137,4],[24,3,24,4],[24,5,24,6],[24,7,24,8],[137,5,137,6],[137,7,137,8],[131,7,131,8],[132,5,132,6],[125,3,125,4],[125,5,125,6],[125,7,125,8],[126,3,126,4],[122,5,122,6],[122,7,122,8],[124,5,124,6],[124,7,124,8],[119,3,119,8],[123,3,123,4],[123,5,123,6],[123,7,123,8],[172,6,172,8],[172,4,172,5],[139,3,139,8],[135,3,135,4],[135,5,135,6],[135,7,135,8],[136,3,136,4],[136,5,136,6],[127,3,127,4],[127,5,127,6],[133,7,133,8],[134,3,134,4],[134,5,134,6],[134,7,134,8],[128,3,128,4],[128,5,128,6],[132,7,132,8],[129,3,129,8],[128,7,128,8],[131,5,131,6],[127,7,127,8],[149,3,149,8],[145,3,145,4],[145,5,145,6],[124,3,124,4],[126,5,126,6],[126,7,126,8],[121,5,121,6],[121,7,121,8],[116,3,116,4],[116,5,116,6],[116,7,116,8],[118,3,118,4],[118,5,118,6],[118,7,118,8],[109,3,109,8],[117,3,117,4],[117,5,117,6],[117,7,117,8],[113,3,113,4],[113,5,113,6],[106,3,106,4],[106,5,106,6],[106,7,106,8],[108,3,108,4],[108,5,108,6],[108,7,108,8],[113,7,113,8],[114,3,114,4],[114,5,114,6],[114,7,114,8],[115,3,115,4],[115,5,115,6],[115,7,115,8],[111,5,111,6],[111,7,111,8],[112,5,112,6],[112,7,112,8],[99,3,99,8],[107,3,107,4],[107,5,107,6],[107,7,107,8],[103,3,103,4],[103,5,103,6],[96,3,96,4],[96,5,96,6],[96,7,96,8],[98,3,98,4],[98,5,98,6],[98,7,98,8],[103,7,103,8],[104,3,104,4],[104,5,104,6],[104,7,104,8],[105,3,105,4],[105,5,105,6],[105,7,105,8],[101,5,101,6],[101,7,101,8],[102,5,102,6],[102,7,102,8],[82,7,82,8],[89,3,89,8],[97,3,97,4],[97,5,97,6],[97,7,97,8],[93,3,93,4],[93,5,93,6],[86,3,86,4],[86,5,86,6],[86,7,86,8],[88,3,88,4],[88,5,88,6],[88,7,88,8],[93,7,93,8],[94,3,94,4],[94,5,94,6],[94,7,94,8],[95,3,95,4],[95,5,95,6],[95,7,95,8],[91,5,91,6],[91,7,91,8],[92,5,92,6],[92,7,92,8],[72,5,72,6],[72,7,72,8],[79,3,79,8],[87,3,87,4],[87,5,87,6],[87,7,87,8],[83,3,83,4],[83,5,83,6],[76,3,76,4],[76,5,76,6],[76,7,76,8],[78,3,78,4],[78,5,78,6],[78,7,78,8],[83,7,83,8],[84,3,84,4],[84,5,84,6],[84,7,84,8],[85,3,85,4],[85,5,85,6],[85,7,85,8],[81,5,81,6],[81,7,81,8],[82,5,82,6],[61,7,61,8],[62,5,62,6],[62,7,62,8],[69,3,69,8],[77,3,77,4],[77,5,77,6],[77,7,77,8],[73,3,73,4],[73,5,73,6],[66,3,66,4],[66,5,66,6],[66,7,66,8],[68,3,68,4],[68,5,68,6],[68,7,68,8],[73,7,73,8],[74,3,74,4],[74,5,74,6],[74,7,74,8],[75,3,75,4],[75,5,75,6],[75,7,75,8],[71,5,71,6],[71,7,71,8],[51,5,51,6],[51,7,51,8],[52,5,52,6],[52,7,52,8],[59,3,59,8],[67,3,67,4],[67,5,67,6],[67,7,67,8],[63,3,63,4],[63,5,63,6],[56,3,56,4],[56,5,56,6],[56,7,56,8],[58,3,58,4],[58,5,58,6],[58,7,58,8],[63,7,63,8],[64,3,64,4],[64,5,64,6],[64,7,64,8],[65,3,65,4],[65,5,65,6],[65,7,65,8],[61,5,61,6],[49,3,49,8],[57,3,57,4],[57,5,57,6],[57,7,57,8],[53,3,53,4],[53,5,53,6],[45,5,45,6],[45,7,45,8],[46,3,46,4],[46,5,46,6],[46,7,46,8],[48,3,48,4],[48,5,48,6],[48,7,48,8],[47,3,47,4],[47,5,47,6],[47,7,47,8],[53,7,53,8],[54,3,54,4],[54,5,54,6],[54,7,54,8],[55,3,55,4],[55,5,55,6],[55,7,55,8],[43,3,43,4],[43,5,43,6],[43,7,43,8],[44,3,44,4],[44,5,44,6],[44,7,44,8],[45,3,45,4],[39,3,39,4],[39,5,39,6],[39,7,39,8],[41,5,41,6],[41,7,41,8],[42,5,42,6],[42,7,42,8],[37,3,37,4],[37,5,37,6],[37,7,37,8],[38,3,38,4],[38,5,38,6],[38,7,38,8],[35,3,35,4],[35,5,35,6],[35,7,35,8],[36,3,36,4],[36,5,36,6],[36,7,36,8],[33,7,33,8],[34,3,34,4],[34,5,34,6],[34,7,34,8],[31,3,31,4],[31,5,31,6],[31,7,31,8],[32,3,32,4],[32,5,32,6],[32,7,32,8],[25,3,25,4],[25,5,25,6],[25,7,25,8],[26,3,26,4],[26,5,26,6],[26,7,26,8],[143,7,143,8],[144,3,144,4],[144,5,144,6],[144,7,144,8],[29,3,29,4],[29,5,29,6],[29,7,29,8],[30,3,30,4],[30,5,30,6],[30,7,30,8],[27,3,27,4],[27,5,27,6],[27,7,27,8],[28,3,28,4],[28,5,28,6],[28,7,28,8],[33,3,33,4],[33,5,33,6],[153,3,153,4],[153,5,153,6],[153,7,153,8],[154,3,154,4],[154,5,154,6],[154,7,154,8],[159,3,159,8],[155,3,155,4],[155,5,155,6],[155,7,155,8],[156,3,156,4],[156,5,156,6],[156,7,156,8],[157,3,157,4],[157,5,157,6],[157,7,157,8],[158,3,158,4],[158,5,158,6],[158,7,158,8],[161,5,161,6],[161,7,161,8],[162,5,162,6],[162,7,162,8],[163,3,163,4],[163,5,163,6],[163,7,163,8],[164,3,164,4],[164,5,164,6],[164,7,164,8],[169,3,169,8],[165,3,165,4],[165,5,165,6],[165,7,165,8],[166,3,166,4],[166,5,166,6],[166,7,166,8],[167,3,167,4],[167,5,167,6],[167,7,167,8],[168,3,168,4],[168,5,168,6],[168,7,168,8]]}
[null,"COTAÇÕES",null,null,null,null,null,null,null,null,"Mediana"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Média"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[]
[]
[null,{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H6,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COTAÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H6,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A6)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H6,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":0},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H6,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H6,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H6,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},"Cotações"]
[]
[null,"I001",null,null,null,null,null,null,{"$f":"F8/H8","v":{"$error":"#DIV/0!"}},"I",null,{"$f":"IF(ISNUMBER(I8),IF(I8<>0,\"F\",\"\"),\"\")","v":""}]
[]
[null,"E001",null,null,null,null,null,null,null,"E",null,{"$f":"IF(COUNTA(C10:I10)>0,\"F\",\"\")","v":""}]
[]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H13=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F13),M13=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COTAÇÃO "},"COTAÇÃO",null,null,null,{"$f":"CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F14,1,0,ROW(C16)-ROW(C14)-1)),AVERAGE(OFFSET(F14,1,0,ROW(C16)-ROW(C14)-1)))*IF(H13=\"\",1,VLOOKUP(H13,INDICES,8))","v":{"$error":"#NUM!"}},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A13)-1","v":0},{"$f":"ROW(C16)-ROW(C14)-1","v":1},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F13),M13=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F13),M13=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C15<>\"\",VLOOKUP(C15,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J15),$J$1:$J15,0)-1,0)),ISNUMBER(F15),INDEX($M$1:$M15,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M15))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F13),M13=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F13),M13=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"FILTRO","IMPRIMIR"]
[null,"ÍNDICES DE RETROAÇÃO:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(NINDICES>0,\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"ÍNDICE","NOME DO ÍNDICE","DESCRIÇÃO","DATA BASE","ÍNDICE DT BASE","DT COTAÇÃO","ÍNDICE DT COT.","COEFICIENTE","I",null,{"$f":"IF(NINDICES>0,\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"I001",null,null,null,null,null,null,{"$f":"F21/H21","v":{"$error":"#DIV/0!"}},"I",null,{"$f":"IF(ISNUMBER(I21),IF(I21<>0,\"F\",\"\"),\"\")","v":""}]
[null,"I002",null,null,null,null,null,null,{"$f":"F22/H22","v":{"$error":"#DIV/0!"}},"I",null,{"$f":"IF(ISNUMBER(I22),IF(I22<>0,\"F\",\"\"),\"\")","v":""}]
[null,"I003",null,null,null,null,null,null,{"$f":"F23/H23","v":{"$error":"#DIV/0!"}},"I",null,{"$f":"IF(ISNUMBER(I23),IF(I23<>0,\"F\",\"\"),\"\")","v":""}]
[null,"EMPRESAS FORNECEDORAS:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(NEMPRESAS>0,\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"EMPRESAS","CNPJ","NOME",null,"FONE",null,"CONTATO",null,"E",null,{"$f":"IF(NEMPRESAS>0,\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"E001",null,null,null,null,null,null,null,"E",null,{"$f":"IF(COUNTA(C26:I26)>0,\"F\",\"\")","v":""}]
[null,"E002",null,null,null,null,null,null,null,"E",null,""]
[null,"E003",null,null,null,null,null,null,null,"E",null,""]
[null,"E004",null,null,null,null,null,null,null,"E",null,""]
[null,"E005",null,null,null,null,null,null,null,"E",null,""]
[null,"E006",null,null,null,null,null,null,null,"E",null,""]
[null,"E007",null,null,null,null,null,null,null,"E",null,""]
[null,"E008",null,null,null,null,null,null,null,"E",null,""]
[null,"E009",null,null,null,null,null,null,null,"E",null,""]
[null,"E010",null,null,null,null,null,null,null,"E",null,""]
[null,"E011",null,null,null,null,null,null,null,"E",null,""]
[null,"E012",null,null,null,null,null,null,null,"E",null,""]
[null,"E013",null,null,null,null,null,null,null,"E",null,""]
[null,"E014",null,null,null,null,null,null,null,"E",null,""]
[null,"E015",null,null,null,null,null,null,null,"E",null,""]
[null,"COTAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(NCOTACOES>0,\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H43=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F43),M43=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COTAÇÃO "},"COTAÇÃO",null,null,null,{"$f":"CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F44,1,0,ROW(C50)-ROW(C44)-1)),AVERAGE(OFFSET(F44,1,0,ROW(C50)-ROW(C44)-1)))*IF(H43=\"\",1,VLOOKUP(H43,INDICES,8))","v":{"$error":"#NUM!"}},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A43)-1","v":1},{"$f":"ROW(C50)-ROW(C44)-1","v":5},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F43),M43=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F43),M43=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C45<>\"\",VLOOKUP(C45,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J45),$J$1:$J45,0)-1,0)),ISNUMBER(F45),INDEX($M$1:$M45,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M45))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C46<>\"\",VLOOKUP(C46,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J46),$J$1:$J46,0)-1,0)),ISNUMBER(F46),INDEX($M$1:$M46,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M46))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C47<>\"\",VLOOKUP(C47,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J47),$J$1:$J47,0)-1,0)),ISNUMBER(F47),INDEX($M$1:$M47,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M47))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C48<>\"\",VLOOKUP(C48,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J48),$J$1:$J48,0)-1,0)),ISNUMBER(F48),INDEX($M$1:$M48,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M48))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C49<>\"\",VLOOKUP(C49,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J49),$J$1:$J49,0)-1,0)),ISNUMBER(F49),INDEX($M$1:$M49,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M49))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F43),M43=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F43),M43=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H53=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F53),M53=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COTAÇÃO "},"COTAÇÃO",null,null,null,{"$f":"CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F54,1,0,ROW(C60)-ROW(C54)-1)),AVERAGE(OFFSET(F54,1,0,ROW(C60)-ROW(C54)-1)))*IF(H53=\"\",1,VLOOKUP(H53,INDICES,8))","v":{"$error":"#NUM!"}},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A53)-1","v":2},{"$f":"ROW(C60)-ROW(C54)-1","v":5},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F53),M53=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F53),M53=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C55<>\"\",VLOOKUP(C55,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J55),$J$1:$J55,0)-1,0)),ISNUMBER(F55),INDEX($M$1:$M55,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M55))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C56<>\"\",VLOOKUP(C56,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J56),$J$1:$J56,0)-1,0)),ISNUMBER(F56),INDEX($M$1:$M56,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M56))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C57<>\"\",VLOOKUP(C57,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J57),$J$1:$J57,0)-1,0)),ISNUMBER(F57),INDEX($M$1:$M57,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M57))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C58<>\"\",VLOOKUP(C58,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J58),$J$1:$J58,0)-1,0)),ISNUMBER(F58),INDEX($M$1:$M58,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M58))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C59<>\"\",VLOOKUP(C59,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J59),$J$1:$J59,0)-1,0)),ISNUMBER(F59),INDEX($M$1:$M59,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M59))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F53),M53=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F53),M53=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H63=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F63),M63=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COTAÇÃO "},"COTAÇÃO",null,null,null,{"$f":"CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F64,1,0,ROW(C70)-ROW(C64)-1)),AVERAGE(OFFSET(F64,1,0,ROW(C70)-ROW(C64)-1)))*IF(H63=\"\",1,VLOOKUP(H63,INDICES,8))","v":{"$error":"#NUM!"}},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A63)-1","v":3},{"$f":"ROW(C70)-ROW(C64)-1","v":5},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F63),M63=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F63),M63=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C65<>\"\",VLOOKUP(C65,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J65),$J$1:$J65,0)-1,0)),ISNUMBER(F65),INDEX($M$1:$M65,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M65))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C66<>\"\",VLOOKUP(C66,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J66),$J$1:$J66,0)-1,0)),ISNUMBER(F66),INDEX($M$1:$M66,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M66))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C67<>\"\",VLOOKUP(C67,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J67),$J$1:$J67,0)-1,0)),ISNUMBER(F67),INDEX($M$1:$M67,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M67))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C68<>\"\",VLOOKUP(C68,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J68),$J$1:$J68,0)-1,0)),ISNUMBER(F68),INDEX($M$1:$M68,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M68))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C69<>\"\",VLOOKUP(C69,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J69),$J$1:$J69,0)-1,0)),ISNUMBER(F69),INDEX($M$1:$M69,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M69))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F63),M63=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F63),M63=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H73=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F73),M73=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COTAÇÃO "},"COTAÇÃO",null,null,null,{"$f":"CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F74,1,0,ROW(C80)-ROW(C74)-1)),AVERAGE(OFFSET(F74,1,0,ROW(C80)-ROW(C74)-1)))*IF(H73=\"\",1,VLOOKUP(H73,INDICES,8))","v":{"$error":"#NUM!"}},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A73)-1","v":4},{"$f":"ROW(C80)-ROW(C74)-1","v":5},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F73),M73=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F73),M73=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C75<>\"\",VLOOKUP(C75,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J75),$J$1:$J75,0)-1,0)),ISNUMBER(F75),INDEX($M$1:$M75,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M75))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C76<>\"\",VLOOKUP(C76,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J76),$J$1:$J76,0)-1,0)),ISNUMBER(F76),INDEX($M$1:$M76,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M76))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C77<>\"\",VLOOKUP(C77,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J77),$J$1:$J77,0)-1,0)),ISNUMBER(F77),INDEX($M$1:$M77,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M77))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C78<>\"\",VLOOKUP(C78,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J78),$J$1:$J78,0)-1,0)),ISNUMBER(F78),INDEX($M$1:$M78,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M78))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C79<>\"\",VLOOKUP(C79,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J79),$J$1:$J79,0)-1,0)),ISNUMBER(F79),INDEX($M$1:$M79,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M79))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F73),M73=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F73),M73=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H83=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F83),M83=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COTAÇÃO "},"COTAÇÃO",null,null,null,{"$f":"CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F84,1,0,ROW(C90)-ROW(C84)-1)),AVERAGE(OFFSET(F84,1,0,ROW(C90)-ROW(C84)-1)))*IF(H83=\"\",1,VLOOKUP(H83,INDICES,8))","v":{"$error":"#NUM!"}},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A83)-1","v":5},{"$f":"ROW(C90)-ROW(C84)-1","v":5},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F83),M83=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F83),M83=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C85<>\"\",VLOOKUP(C85,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J85),$J$1:$J85,0)-1,0)),ISNUMBER(F85),INDEX($M$1:$M85,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M85))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C86<>\"\",VLOOKUP(C86,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J86),$J$1:$J86,0)-1,0)),ISNUMBER(F86),INDEX($M$1:$M86,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M86))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C87<>\"\",VLOOKUP(C87,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J87),$J$1:$J87,0)-1,0)),ISNUMBER(F87),INDEX($M$1:$M87,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M87))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C88<>\"\",VLOOKUP(C88,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J88),$J$1:$J88,0)-1,0)),ISNUMBER(F88),INDEX($M$1:$M88,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M88))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C89<>\"\",VLOOKUP(C89,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J89),$J$1:$J89,0)-1,0)),ISNUMBER(F89),INDEX($M$1:$M89,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M89))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F83),M83=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F83),M83=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H93=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F93),M93=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COTAÇÃO "},"COTAÇÃO",null,null,null,{"$f":"CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F94,1,0,ROW(C100)-ROW(C94)-1)),AVERAGE(OFFSET(F94,1,0,ROW(C100)-ROW(C94)-1)))*IF(H93=\"\",1,VLOOKUP(H93,INDICES,8))","v":{"$error":"#NUM!"}},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A93)-1","v":6},{"$f":"ROW(C100)-ROW(C94)-1","v":5},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F93),M93=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F93),M93=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C95<>\"\",VLOOKUP(C95,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J95),$J$1:$J95,0)-1,0)),ISNUMBER(F95),INDEX($M$1:$M95,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M95))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C96<>\"\",VLOOKUP(C96,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J96),$J$1:$J96,0)-1,0)),ISNUMBER(F96),INDEX($M$1:$M96,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M96))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C97<>\"\",VLOOKUP(C97,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J97),$J$1:$J97,0)-1,0)),ISNUMBER(F97),INDEX($M$1:$M97,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M97))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C98<>\"\",VLOOKUP(C98,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J98),$J$1:$J98,0)-1,0)),ISNUMBER(F98),INDEX($M$1:$M98,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M98))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C99<>\"\",VLOOKUP(C99,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J99),$J$1:$J99,0)-1,0)),ISNUMBER(F99),INDEX($M$1:$M99,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M99))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F93),M93=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F93),M93=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H103=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F103),M103=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COTAÇÃO "},"COTAÇÃO",null,null,null,{"$f":"CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F104,1,0,ROW(C110)-ROW(C104)-1)),AVERAGE(OFFSET(F104,1,0,ROW(C110)-ROW(C104)-1)))*IF(H103=\"\",1,VLOOKUP(H103,INDICES,8))","v":{"$error":"#NUM!"}},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A103)-1","v":7},{"$f":"ROW(C110)-ROW(C104)-1","v":5},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F103),M103=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F103),M103=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C105<>\"\",VLOOKUP(C105,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J105),$J$1:$J105,0)-1,0)),ISNUMBER(F105),INDEX($M$1:$M105,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M105))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C106<>\"\",VLOOKUP(C106,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J106),$J$1:$J106,0)-1,0)),ISNUMBER(F106),INDEX($M$1:$M106,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M106))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C107<>\"\",VLOOKUP(C107,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J107),$J$1:$J107,0)-1,0)),ISNUMBER(F107),INDEX($M$1:$M107,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M107))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C108<>\"\",VLOOKUP(C108,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J108),$J$1:$J108,0)-1,0)),ISNUMBER(F108),INDEX($M$1:$M108,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M108))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C109<>\"\",VLOOKUP(C109,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J109),$J$1:$J109,0)-1,0)),ISNUMBER(F109),INDEX($M$1:$M109,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M109))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F103),M103=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F103),M103=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H113=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F113),M113=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COTAÇÃO "},"COTAÇÃO",null,null,null,{"$f":"CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F114,1,0,ROW(C120)-ROW(C114)-1)),AVERAGE(OFFSET(F114,1,0,ROW(C120)-ROW(C114)-1)))*IF(H113=\"\",1,VLOOKUP(H113,INDICES,8))","v":{"$error":"#NUM!"}},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A113)-1","v":8},{"$f":"ROW(C120)-ROW(C114)-1","v":5},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F113),M113=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F113),M113=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C115<>\"\",VLOOKUP(C115,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J115),$J$1:$J115,0)-1,0)),ISNUMBER(F115),INDEX($M$1:$M115,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M115))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C116<>\"\",VLOOKUP(C116,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J116),$J$1:$J116,0)-1,0)),ISNUMBER(F116),INDEX($M$1:$M116,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M116))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C117<>\"\",VLOOKUP(C117,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J117),$J$1:$J117,0)-1,0)),ISNUMBER(F117),INDEX($M$1:$M117,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M117))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C118<>\"\",VLOOKUP(C118,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J118),$J$1:$J118,0)-1,0)),ISNUMBER(F118),INDEX($M$1:$M118,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M118))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C119<>\"\",VLOOKUP(C119,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J119),$J$1:$J119,0)-1,0)),ISNUMBER(F119),INDEX($M$1:$M119,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M119))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F113),M113=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F113),M113=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H123=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F123),M123=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COTAÇÃO "},"COTAÇÃO",null,null,null,{"$f":"CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F124,1,0,ROW(C130)-ROW(C124)-1)),AVERAGE(OFFSET(F124,1,0,ROW(C130)-ROW(C124)-1)))*IF(H123=\"\",1,VLOOKUP(H123,INDICES,8))","v":{"$error":"#NUM!"}},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A123)-1","v":9},{"$f":"ROW(C130)-ROW(C124)-1","v":5},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F123),M123=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F123),M123=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C125<>\"\",VLOOKUP(C125,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J125),$J$1:$J125,0)-1,0)),ISNUMBER(F125),INDEX($M$1:$M125,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M125))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C126<>\"\",VLOOKUP(C126,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J126),$J$1:$J126,0)-1,0)),ISNUMBER(F126),INDEX($M$1:$M126,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M126))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C127<>\"\",VLOOKUP(C127,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J127),$J$1:$J127,0)-1,0)),ISNUMBER(F127),INDEX($M$1:$M127,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M127))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C128<>\"\",VLOOKUP(C128,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J128),$J$1:$J128,0)-1,0)),ISNUMBER(F128),INDEX($M$1:$M128,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M128))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C129<>\"\",VLOOKUP(C129,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J129),$J$1:$J129,0)-1,0)),ISNUMBER(F129),INDEX($M$1:$M129,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M129))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F123),M123=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F123),M123=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H133=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F133),M133=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COTAÇÃO "},"COTAÇÃO",null,null,null,{"$f":"CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F134,1,0,ROW(C140)-ROW(C134)-1)),AVERAGE(OFFSET(F134,1,0,ROW(C140)-ROW(C134)-1)))*IF(H133=\"\",1,VLOOKUP(H133,INDICES,8))","v":{"$error":"#NUM!"}},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A133)-1","v":10},{"$f":"ROW(C140)-ROW(C134)-1","v":5},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F133),M133=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F133),M133=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C135<>\"\",VLOOKUP(C135,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J135),$J$1:$J135,0)-1,0)),ISNUMBER(F135),INDEX($M$1:$M135,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M135))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C136<>\"\",VLOOKUP(C136,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J136),$J$1:$J136,0)-1,0)),ISNUMBER(F136),INDEX($M$1:$M136,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M136))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C137<>\"\",VLOOKUP(C137,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J137),$J$1:$J137,0)-1,0)),ISNUMBER(F137),INDEX($M$1:$M137,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M137))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C138<>\"\",VLOOKUP(C138,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J138),$J$1:$J138,0)-1,0)),ISNUMBER(F138),INDEX($M$1:$M138,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M138))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C139<>\"\",VLOOKUP(C139,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J139),$J$1:$J139,0)-1,0)),ISNUMBER(F139),INDEX($M$1:$M139,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M139))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F133),M133=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F133),M133=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H143=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F143),M143=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COTAÇÃO "},"COTAÇÃO",null,null,null,{"$f":"CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F144,1,0,ROW(C150)-ROW(C144)-1)),AVERAGE(OFFSET(F144,1,0,ROW(C150)-ROW(C144)-1)))*IF(H143=\"\",1,VLOOKUP(H143,INDICES,8))","v":{"$error":"#NUM!"}},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A143)-1","v":11},{"$f":"ROW(C150)-ROW(C144)-1","v":5},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F143),M143=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F143),M143=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C145<>\"\",VLOOKUP(C145,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J145),$J$1:$J145,0)-1,0)),ISNUMBER(F145),INDEX($M$1:$M145,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M145))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C146<>\"\",VLOOKUP(C146,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J146),$J$1:$J146,0)-1,0)),ISNUMBER(F146),INDEX($M$1:$M146,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M146))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C147<>\"\",VLOOKUP(C147,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J147),$J$1:$J147,0)-1,0)),ISNUMBER(F147),INDEX($M$1:$M147,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M147))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C148<>\"\",VLOOKUP(C148,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J148),$J$1:$J148,0)-1,0)),ISNUMBER(F148),INDEX($M$1:$M148,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M148))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C149<>\"\",VLOOKUP(C149,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J149),$J$1:$J149,0)-1,0)),ISNUMBER(F149),INDEX($M$1:$M149,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M149))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F143),M143=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F143),M143=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H153=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F153),M153=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COTAÇÃO "},"COTAÇÃO",null,null,null,{"$f":"CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F154,1,0,ROW(C160)-ROW(C154)-1)),AVERAGE(OFFSET(F154,1,0,ROW(C160)-ROW(C154)-1)))*IF(H153=\"\",1,VLOOKUP(H153,INDICES,8))","v":{"$error":"#NUM!"}},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A153)-1","v":12},{"$f":"ROW(C160)-ROW(C154)-1","v":5},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F153),M153=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F153),M153=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C155<>\"\",VLOOKUP(C155,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J155),$J$1:$J155,0)-1,0)),ISNUMBER(F155),INDEX($M$1:$M155,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M155))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C156<>\"\",VLOOKUP(C156,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J156),$J$1:$J156,0)-1,0)),ISNUMBER(F156),INDEX($M$1:$M156,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M156))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C157<>\"\",VLOOKUP(C157,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J157),$J$1:$J157,0)-1,0)),ISNUMBER(F157),INDEX($M$1:$M157,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M157))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C158<>\"\",VLOOKUP(C158,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J158),$J$1:$J158,0)-1,0)),ISNUMBER(F158),INDEX($M$1:$M158,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M158))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C159<>\"\",VLOOKUP(C159,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J159),$J$1:$J159,0)-1,0)),ISNUMBER(F159),INDEX($M$1:$M159,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M159))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F153),M153=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F153),M153=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H163=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F163),M163=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COTAÇÃO "},"COTAÇÃO",null,null,null,{"$f":"CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F164,1,0,ROW(C170)-ROW(C164)-1)),AVERAGE(OFFSET(F164,1,0,ROW(C170)-ROW(C164)-1)))*IF(H163=\"\",1,VLOOKUP(H163,INDICES,8))","v":{"$error":"#NUM!"}},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A163)-1","v":13},{"$f":"ROW(C170)-ROW(C164)-1","v":5},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F163),M163=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F163),M163=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C165<>\"\",VLOOKUP(C165,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J165),$J$1:$J165,0)-1,0)),ISNUMBER(F165),INDEX($M$1:$M165,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M165))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C166<>\"\",VLOOKUP(C166,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J166),$J$1:$J166,0)-1,0)),ISNUMBER(F166),INDEX($M$1:$M166,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M166))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C167<>\"\",VLOOKUP(C167,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J167),$J$1:$J167,0)-1,0)),ISNUMBER(F167),INDEX($M$1:$M167,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M167))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C168<>\"\",VLOOKUP(C168,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J168),$J$1:$J168,0)-1,0)),ISNUMBER(F168),INDEX($M$1:$M168,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M168))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C169<>\"\",VLOOKUP(C169,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J169),$J$1:$J169,0)-1,0)),ISNUMBER(F169),INDEX($M$1:$M169,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M169))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F163),M163=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F163),M163=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
["###",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"F"]
[null,"Data",null,null,"Resp. Pesquisa de Mercado:",null,null,null,null,null,null,"F"]

{"sheet":"Relatórios","index":4,"n_rows":8,"n_cols":8,"rows_kept":8,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,7]]}
["DADOS DOS RELATÓRIOS IMPORTADOS"]
[]
[]
[]
["TIPO","ENCARGOS SOCIAIS","ABRANGÊNCIA","LOCALIDADE","VÍNCULO","DATA PREÇOS","DATA DE RT","DATA EMISSÃO"]
["SINAPI-I","HORISTA 108,32  MENSALISTA  66,04",null,"FLORIANOPOLIS","","12/2024","",""]
["SINAPI","SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 108,32%(HORA)   66,04%(MÊS)","NACIONAL","FLORIANOPOLIS","CAIXA REFERENCIAL","12/2024","13/01/2025","14/01/2025"]
["SINAPI",null,"NACIONAL",null,"ANALITICO NACIONAL SIPCI","","13/01/2025","14/01/2025"]

{"sheet":"Busca","index":5,"n_rows":5,"n_cols":9,"rows_kept":5,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,1,1,2],[2,1,2,2],[0,1,0,6]]}
[null,"BUSCA"]
[null,"CONTÉM:"]
[null,"NÃO CONTÉM:"]
[null,"RELATÓRIOS:"]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE","DESONERADO","NÃO DESONERADO",null,"ORIGEM DO PREÇO"]